gplink-1.1.0
Copyright (c) 1998-2005 gputils project
Listing File Generated: 4-28-2016  17:15:36
 
 
Address  Value    Disassembly              Source
-------  -----    -----------              ------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; File Created by ChiponCC : aolisn inc.
                                           ; Version 3.0.4#6752 (Mar  1 2016 15:13:08) (MSVC)
                                           ; This file was generated Thu Apr 28 17:14:28 2016
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; chipon port for the 16-bit core
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.file	"../config_set.c"
                                           	.radix dec
                                           	.include "KF8S1011.inc"
                                           
                                           ;************************************************************ 
                                           ;       Header file for the KungFu8 
                                           ;       KF8S1011 
                                           ;       Microcontroller
                                           ; 
                                           ;       Copyright 2012-2013 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************ 
                                            
                                           T0                .EQU                0x01
                                           PCL               .EQU                0x02
                                           PSW               .EQU                0x03
                                           P0                .EQU                0x05
                                           P2                .EQU                0x06
                                           P1                .EQU                0x07
                                           P3                .EQU                0x08
                                           P4                .EQU                0x09
                                           PCH               .EQU                0x0A
                                           INTCTL            .EQU                0x0B
                                           EIF1              .EQU                0x0C
                                           EIF2              .EQU                0x0D
                                           T1L               .EQU                0x0E
                                           T1H               .EQU                0x0F
                                           T1CTL             .EQU                0x10
                                           PWMCTL            .EQU                0x15
                                           CMCTL1            .EQU                0x1A
                                           VRECAL            .EQU                0x1C
                                           ANSEH             .EQU                0x1D
                                           ADCDATAH          .EQU                0x1E
                                           ADCCTL0           .EQU                0x1F
                                           OPTR              .EQU                0x21
                                           TR0               .EQU                0x25
                                           TR2               .EQU                0x26
                                           TR1               .EQU                0x27
                                           TR3               .EQU                0x28
                                           TR4               .EQU                0x29
                                           EIE1              .EQU                0x2C
                                           EIE2              .EQU                0x2D
                                           PCTL              .EQU                0x2E
                                           OSCCTL            .EQU                0x2F
                                           OSCCAL0           .EQU                0x30
                                           ANSEL             .EQU                0x31
                                           PUR               .EQU                0x35
                                           IOCL              .EQU                0x36
                                           OSCCAL1           .EQU                0x37
                                           BADDRH            .EQU                0x3A
                                           BADDRL            .EQU                0x3B
                                           EECTL1            .EQU                0x3C
                                           EECTL2            .EQU                0x3D
                                           ADCDATAL          .EQU                0x3E
                                           ADCCTL1           .EQU                0x3F
                                           T3L               .EQU                0x50
                                           CTCTL             .EQU                0x53
                                           RSCTL             .EQU                0x58
                                           TXSDR             .EQU                0x59
                                           RXSDR             .EQU                0x5A
                                           OSCLDOCAL         .EQU                0x5E
                                           T1U               .EQU                0x5F
                                           BRCTL             .EQU                0x77
                                           TSCTL             .EQU                0x78
                                           EUBRGL            .EQU                0x79
                                           EUBRGH            .EQU                0x7A
                                            
                                            
                                           
                                           ;Address:0x03 PSW Bits------------------
                                           RP0                .EQU                5
                                           TO                 .EQU                4
                                           PD                 .EQU                3
                                           Z                  .EQU                2
                                           DC                 .EQU                1
                                           CY                 .EQU                0
                                           _RP0               .EQU                5
                                           _TO                .EQU                4
                                           _PD                .EQU                3
                                           _Z                 .EQU                2
                                           _DC                .EQU                1
                                           _CY                .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x05 P0 Bits-------------------
                                           P07                .EQU                7
                                           P06                .EQU                6
                                           P05                .EQU                5
                                           P04                .EQU                4
                                           P03                .EQU                3
                                           P01                .EQU                1
                                           P00                .EQU                0
                                           _P07               .EQU                7
                                           _P06               .EQU                6
                                           _P05               .EQU                5
                                           _P04               .EQU                4
                                           _P03               .EQU                3
                                           _P01               .EQU                1
                                           _P00               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x06 P2 Bits-------------------
                                           P27                .EQU                7
                                           P26                .EQU                6
                                           P23                .EQU                3
                                           P22                .EQU                2
                                           P21                .EQU                1
                                           P20                .EQU                0
                                           _P27               .EQU                7
                                           _P26               .EQU                6
                                           _P23               .EQU                3
                                           _P22               .EQU                2
                                           _P21               .EQU                1
                                           _P20               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x07 P1 Bits-------------------
                                           P17                .EQU                7
                                           P16                .EQU                6
                                           P15                .EQU                5
                                           P13                .EQU                3
                                           P12                .EQU                2
                                           _P17               .EQU                7
                                           _P16               .EQU                6
                                           _P15               .EQU                5
                                           _P13               .EQU                3
                                           _P12               .EQU                2
                                           
                                           ;Address:0x08 P3 Bits-------------------
                                           P37                .EQU                7
                                           P36                .EQU                6
                                           P35                .EQU                5
                                           P34                .EQU                4
                                           P33                .EQU                3
                                           P31                .EQU                1
                                           P30                .EQU                0
                                           _P37               .EQU                7
                                           _P36               .EQU                6
                                           _P35               .EQU                5
                                           _P34               .EQU                4
                                           _P33               .EQU                3
                                           _P31               .EQU                1
                                           _P30               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x09 P4 Bits-------------------
                                           P43                .EQU                3
                                           _P43               .EQU                3
                                           
                                           ;Address:0x0B INTCTL Bits---------------
                                           AIE                .EQU                7
                                           PUIE               .EQU                6
                                           T0IE               .EQU                5
                                           P0IE               .EQU                3
                                           T0IF               .EQU                2
                                           P0IF               .EQU                0
                                           _AIE               .EQU                7
                                           _PUIE              .EQU                6
                                           _T0IE              .EQU                5
                                           _P0IE              .EQU                3
                                           _T0IF              .EQU                2
                                           _P0IF              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x0C EIF1 Bits-----------------
                                           CTIF               .EQU                7
                                           ADIF               .EQU                6
                                           INT2IF             .EQU                5
                                           INT1IF             .EQU                4
                                           C1IF               .EQU                3
                                           PWM2IF             .EQU                2
                                           T2IF               .EQU                1
                                           T1IF               .EQU                0
                                           _CTIF              .EQU                7
                                           _ADIF              .EQU                6
                                           _INT2IF            .EQU                5
                                           _INT1IF            .EQU                4
                                           _C1IF              .EQU                3
                                           _PWM2IF            .EQU                2
                                           _T2IF              .EQU                1
                                           _T1IF              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x0D EIF2 Bits-----------------
                                           RXIF               .EQU                5
                                           TXIF               .EQU                4
                                           _RXIF              .EQU                5
                                           _TXIF              .EQU                4
                                           
                                           ;Address:0x10 T1CTL Bits----------------
                                           T1GC               .EQU                6
                                           T1CKS1             .EQU                5
                                           T1CKS0             .EQU                4
                                           T1SY               .EQU                2
                                           T1CS               .EQU                1
                                           T1ON               .EQU                0
                                           _T1GC              .EQU                6
                                           _T1CKS1            .EQU                5
                                           _T1CKS0            .EQU                4
                                           _T1SY              .EQU                2
                                           _T1CS              .EQU                1
                                           _T1ON              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x15 PWMCTL Bits---------------
                                           INT2SE             .EQU                7
                                           INT1SE             .EQU                6
                                           _INT2SE            .EQU                7
                                           _INT1SE            .EQU                6
                                           
                                           ;Address:0x1A CMCTL1 Bits---------------
                                           CTCLKSEL1          .EQU                7
                                           CTCLKSEL0          .EQU                6
                                           CTVREFSEL1         .EQU                5
                                           CTVREFSEL0         .EQU                4
                                           _CTCLKSEL1         .EQU                7
                                           _CTCLKSEL0         .EQU                6
                                           _CTVREFSEL1        .EQU                5
                                           _CTVREFSEL0        .EQU                4
                                           
                                           ;Address:0x1D ANSEH Bits----------------
                                           ANS11              .EQU                3
                                           ANS10              .EQU                2
                                           _ANS11             .EQU                3
                                           _ANS10             .EQU                2
                                           
                                           ;Address:0x1F ADCCTL0 Bits--------------
                                           ADLR               .EQU                7
                                           CHS3               .EQU                5
                                           CHS2               .EQU                4
                                           CHS1               .EQU                3
                                           CHS0               .EQU                2
                                           START              .EQU                1
                                           ADEN               .EQU                0
                                           _ADLR              .EQU                7
                                           _CHS3              .EQU                5
                                           _CHS2              .EQU                4
                                           _CHS1              .EQU                3
                                           _CHS0              .EQU                2
                                           _START             .EQU                1
                                           _ADEN              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x21 OPTR Bits-----------------
                                           PUPH               .EQU                7
                                           T0CS               .EQU                5
                                           T0SE               .EQU                4
                                           PSA                .EQU                3
                                           PS2                .EQU                2
                                           PS1                .EQU                1
                                           PS0                .EQU                0
                                           _PUPH              .EQU                7
                                           _T0CS              .EQU                5
                                           _T0SE              .EQU                4
                                           _PSA               .EQU                3
                                           _PS2               .EQU                2
                                           _PS1               .EQU                1
                                           _PS0               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x25 TR0 Bits------------------
                                           TR07               .EQU                7
                                           TR06               .EQU                6
                                           TR05               .EQU                5
                                           TR04               .EQU                4
                                           TR03               .EQU                3
                                           TR01               .EQU                1
                                           TR00               .EQU                0
                                           _TR07              .EQU                7
                                           _TR06              .EQU                6
                                           _TR05              .EQU                5
                                           _TR04              .EQU                4
                                           _TR03              .EQU                3
                                           _TR01              .EQU                1
                                           _TR00              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x26 TR2 Bits------------------
                                           TR27               .EQU                7
                                           TR26               .EQU                6
                                           TR23               .EQU                3
                                           TR22               .EQU                2
                                           TR21               .EQU                1
                                           TR20               .EQU                0
                                           _TR27              .EQU                7
                                           _TR26              .EQU                6
                                           _TR23              .EQU                3
                                           _TR22              .EQU                2
                                           _TR21              .EQU                1
                                           _TR20              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x27 TR1 Bits------------------
                                           TR17               .EQU                7
                                           TR16               .EQU                6
                                           TR15               .EQU                5
                                           TR13               .EQU                3
                                           TR12               .EQU                2
                                           _TR17              .EQU                7
                                           _TR16              .EQU                6
                                           _TR15              .EQU                5
                                           _TR13              .EQU                3
                                           _TR12              .EQU                2
                                           
                                           ;Address:0x28 TR3 Bits------------------
                                           TR37               .EQU                7
                                           TR36               .EQU                6
                                           TR35               .EQU                5
                                           TR34               .EQU                4
                                           TR33               .EQU                3
                                           TR31               .EQU                1
                                           TR30               .EQU                0
                                           _TR37              .EQU                7
                                           _TR36              .EQU                6
                                           _TR35              .EQU                5
                                           _TR34              .EQU                4
                                           _TR33              .EQU                3
                                           _TR31              .EQU                1
                                           _TR30              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x29 TR4 Bits------------------
                                           TR43               .EQU                3
                                           _TR43              .EQU                3
                                           
                                           ;Address:0x2C EIE1 Bits-----------------
                                           CTIE               .EQU                7
                                           ADIE               .EQU                6
                                           INT2IE             .EQU                5
                                           INT1IE             .EQU                4
                                           C1IE               .EQU                3
                                           PWM2IE             .EQU                2
                                           T2IE               .EQU                1
                                           T1IE               .EQU                0
                                           _CTIE              .EQU                7
                                           _ADIE              .EQU                6
                                           _INT2IE            .EQU                5
                                           _INT1IE            .EQU                4
                                           _C1IE              .EQU                3
                                           _PWM2IE            .EQU                2
                                           _T2IE              .EQU                1
                                           _T1IE              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x2D EIE2 Bits-----------------
                                           RXIE               .EQU                5
                                           TXIE               .EQU                4
                                           _RXIE              .EQU                5
                                           _TXIE              .EQU                4
                                           
                                           ;Address:0x2E PCTL Bits-----------------
                                           VREEN              .EQU                7
                                           VREOE              .EQU                6
                                           SLVREN             .EQU                4
                                           POR                .EQU                1
                                           LVR                .EQU                0
                                           _VREEN             .EQU                7
                                           _VREOE             .EQU                6
                                           _SLVREN            .EQU                4
                                           _POR               .EQU                1
                                           _LVR               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x2F OSCCTL Bits---------------
                                           CKOEN              .EQU                7
                                           IRCS2              .EQU                6
                                           IRCS1              .EQU                5
                                           IRCS0              .EQU                4
                                           _CKOEN             .EQU                7
                                           _IRCS2             .EQU                6
                                           _IRCS1             .EQU                5
                                           _IRCS0             .EQU                4
                                           
                                           ;Address:0x31 ANSEL Bits----------------
                                           ANS7               .EQU                7
                                           ANS6               .EQU                6
                                           ANS4               .EQU                4
                                           ANS3               .EQU                3
                                           ANS1               .EQU                1
                                           ANS0               .EQU                0
                                           _ANS7              .EQU                7
                                           _ANS6              .EQU                6
                                           _ANS4              .EQU                4
                                           _ANS3              .EQU                3
                                           _ANS1              .EQU                1
                                           _ANS0              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x35 PUR Bits------------------
                                           PUR7               .EQU                7
                                           PUR6               .EQU                6
                                           PUR5               .EQU                5
                                           PUR4               .EQU                4
                                           PUR1               .EQU                1
                                           PUR0               .EQU                0
                                           _PUR7              .EQU                7
                                           _PUR6              .EQU                6
                                           _PUR5              .EQU                5
                                           _PUR4              .EQU                4
                                           _PUR1              .EQU                1
                                           _PUR0              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x36 IOCL Bits-----------------
                                           IOCL7              .EQU                7
                                           IOCL6              .EQU                6
                                           IOCL5              .EQU                5
                                           IOCL4              .EQU                4
                                           IOCL3              .EQU                3
                                           IOCL1              .EQU                1
                                           IOCL0              .EQU                0
                                           _IOCL7             .EQU                7
                                           _IOCL6             .EQU                6
                                           _IOCL5             .EQU                5
                                           _IOCL4             .EQU                4
                                           _IOCL3             .EQU                3
                                           _IOCL1             .EQU                1
                                           _IOCL0             .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x3F ADCCTL1 Bits--------------
                                           ADCS2              .EQU                6
                                           ADCS1              .EQU                5
                                           ADCS0              .EQU                4
                                           VCFG1              .EQU                3
                                           VCFG0              .EQU                2
                                           _ADCS2             .EQU                6
                                           _ADCS1             .EQU                5
                                           _ADCS0             .EQU                4
                                           _VCFG1             .EQU                3
                                           _VCFG0             .EQU                2
                                           
                                           ;Address:0x50 T3L Bits------------------
                                           T3L7               .EQU                7
                                           T3L6               .EQU                6
                                           T3L5               .EQU                5
                                           T3L4               .EQU                4
                                           T3L3               .EQU                3
                                           T3L2               .EQU                2
                                           T3L1               .EQU                1
                                           T3L0               .EQU                0
                                           _T3L7              .EQU                7
                                           _T3L6              .EQU                6
                                           _T3L5              .EQU                5
                                           _T3L4              .EQU                4
                                           _T3L3              .EQU                3
                                           _T3L2              .EQU                2
                                           _T3L1              .EQU                1
                                           _T3L0              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x53 CTCTL Bits----------------
                                           CTEN               .EQU                7
                                           CTSTART            .EQU                6
                                           CTCAPS             .EQU                5
                                           CTCMS              .EQU                4
                                           CTCHSEL4           .EQU                4
                                           CTCHSEL3           .EQU                3
                                           CTCHSEL2           .EQU                2
                                           CTCHSEL1           .EQU                1
                                           CTCHSEL0           .EQU                0
                                           _CTEN              .EQU                7
                                           _CTSTART           .EQU                6
                                           _CTCAPS            .EQU                5
                                           _CTCMS             .EQU                4
                                           _CTCHSEL4          .EQU                4
                                           _CTCHSEL3          .EQU                3
                                           _CTCHSEL2          .EQU                2
                                           _CTCHSEL1          .EQU                1
                                           _CTCHSEL0          .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x58 RSCTL Bits----------------
                                           SPEN               .EQU                7
                                           RX9                .EQU                6
                                           SRXEN              .EQU                5
                                           CRXEN              .EQU                4
                                           ADREN              .EQU                3
                                           FRER               .EQU                2
                                           OVFER              .EQU                1
                                           RX9D               .EQU                0
                                           _SPEN              .EQU                7
                                           _RX9               .EQU                6
                                           _SRXEN             .EQU                5
                                           _CRXEN             .EQU                4
                                           _ADREN             .EQU                3
                                           _FRER              .EQU                2
                                           _OVFER             .EQU                1
                                           _RX9D              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x5E OSCLDOCAL Bits------------
                                           
                                           ;Address:0x77 BRCTL Bits----------------
                                           ABRDOVF            .EQU                7
                                           RCIDLF             .EQU                6
                                           SCKPS              .EQU                4
                                           BRG16              .EQU                3
                                           WUEN               .EQU                1
                                           ADRBEN             .EQU                0
                                           _ABRDOVF           .EQU                7
                                           _RCIDLF            .EQU                6
                                           _SCKPS             .EQU                4
                                           _BRG16             .EQU                3
                                           _WUEN              .EQU                1
                                           _ADRBEN            .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x78 TSCTL Bits----------------
                                           CSRS               .EQU                7
                                           TX9                .EQU                6
                                           TXEN               .EQU                5
                                           SYNC               .EQU                4
                                           SENDB              .EQU                3
                                           HBRG               .EQU                2
                                           TXSRS              .EQU                1
                                           TX9D               .EQU                0
                                           _CSRS              .EQU                7
                                           _TX9               .EQU                6
                                           _TXEN              .EQU                5
                                           _SYNC              .EQU                4
                                           _SENDB             .EQU                3
                                           _HBRG              .EQU                2
                                           _TXSRS             .EQU                1
                                           _TX9D              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x79 EUBRGL Bits---------------
                                           BRG7               .EQU                7
                                           BRG6               .EQU                6
                                           BRG5               .EQU                5
                                           BRG4               .EQU                4
                                           BRG3               .EQU                3
                                           BRG2               .EQU                2
                                           BRG1               .EQU                1
                                           BRG0               .EQU                0
                                           _BRG7              .EQU                7
                                           _BRG6              .EQU                6
                                           _BRG5              .EQU                5
                                           _BRG4              .EQU                4
                                           _BRG3              .EQU                3
                                           _BRG2              .EQU                2
                                           _BRG1              .EQU                1
                                           _BRG0              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x7A EUBRGH Bits---------------
                                           BRG15              .EQU                7
                                           BRG14              .EQU                6
                                           BRG13              .EQU                5
                                           BRG12              .EQU                4
                                           BRG11              .EQU                3
                                           BRG10              .EQU                2
                                           BRG9               .EQU                1
                                           BRG8               .EQU                0
                                           _BRG15             .EQU                7
                                           _BRG14             .EQU                6
                                           _BRG13             .EQU                5
                                           _BRG12             .EQU                4
                                           _BRG11             .EQU                3
                                           _BRG10             .EQU                2
                                           _BRG9              .EQU                1
                                           _BRG8              .EQU                0
                                            
                                            
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; config word(s)
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	__config 0x4c0
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; external declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           
                                           	.extern STK12
                                           	.extern STK11
                                           	.extern STK10
                                           	.extern STK09
                                           	.extern STK08
                                           	.extern STK07
                                           	.extern STK06
                                           	.extern STK05
                                           	.extern STK04
                                           	.extern STK03
                                           	.extern STK02
                                           	.extern STK01
                                           	.extern STK00
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; absolute symbol definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; compiler-defined variables
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; initialized data
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; overlayable items in internal ram 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.udata_ovr
                                           
                                           ;	code size estimation:
                                           ;	    0+    0 =     0 instructions (    0 byte)
                                           
                                           
                                           	.end
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; File Created by ChiponCC : aolisn inc.
                                           ; Version 3.0.4#6752 (Mar  1 2016 15:13:08) (MSVC)
                                           ; This file was generated Thu Apr 28 17:14:28 2016
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; chipon port for the 16-bit core
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.file	"../debug_touch.c"
                                           	.radix dec
                                           	.include "KF8S1011.inc"
                                           
                                           ;************************************************************ 
                                           ;       Header file for the KungFu8 
                                           ;       KF8S1011 
                                           ;       Microcontroller
                                           ; 
                                           ;       Copyright 2012-2013 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************ 
                                            
                                           T0                .EQU                0x01
                                           PCL               .EQU                0x02
                                           PSW               .EQU                0x03
                                           P0                .EQU                0x05
                                           P2                .EQU                0x06
                                           P1                .EQU                0x07
                                           P3                .EQU                0x08
                                           P4                .EQU                0x09
                                           PCH               .EQU                0x0A
                                           INTCTL            .EQU                0x0B
                                           EIF1              .EQU                0x0C
                                           EIF2              .EQU                0x0D
                                           T1L               .EQU                0x0E
                                           T1H               .EQU                0x0F
                                           T1CTL             .EQU                0x10
                                           PWMCTL            .EQU                0x15
                                           CMCTL1            .EQU                0x1A
                                           VRECAL            .EQU                0x1C
                                           ANSEH             .EQU                0x1D
                                           ADCDATAH          .EQU                0x1E
                                           ADCCTL0           .EQU                0x1F
                                           OPTR              .EQU                0x21
                                           TR0               .EQU                0x25
                                           TR2               .EQU                0x26
                                           TR1               .EQU                0x27
                                           TR3               .EQU                0x28
                                           TR4               .EQU                0x29
                                           EIE1              .EQU                0x2C
                                           EIE2              .EQU                0x2D
                                           PCTL              .EQU                0x2E
                                           OSCCTL            .EQU                0x2F
                                           OSCCAL0           .EQU                0x30
                                           ANSEL             .EQU                0x31
                                           PUR               .EQU                0x35
                                           IOCL              .EQU                0x36
                                           OSCCAL1           .EQU                0x37
                                           BADDRH            .EQU                0x3A
                                           BADDRL            .EQU                0x3B
                                           EECTL1            .EQU                0x3C
                                           EECTL2            .EQU                0x3D
                                           ADCDATAL          .EQU                0x3E
                                           ADCCTL1           .EQU                0x3F
                                           T3L               .EQU                0x50
                                           CTCTL             .EQU                0x53
                                           RSCTL             .EQU                0x58
                                           TXSDR             .EQU                0x59
                                           RXSDR             .EQU                0x5A
                                           OSCLDOCAL         .EQU                0x5E
                                           T1U               .EQU                0x5F
                                           BRCTL             .EQU                0x77
                                           TSCTL             .EQU                0x78
                                           EUBRGL            .EQU                0x79
                                           EUBRGH            .EQU                0x7A
                                            
                                            
                                           
                                           ;Address:0x03 PSW Bits------------------
                                           RP0                .EQU                5
                                           TO                 .EQU                4
                                           PD                 .EQU                3
                                           Z                  .EQU                2
                                           DC                 .EQU                1
                                           CY                 .EQU                0
                                           _RP0               .EQU                5
                                           _TO                .EQU                4
                                           _PD                .EQU                3
                                           _Z                 .EQU                2
                                           _DC                .EQU                1
                                           _CY                .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x05 P0 Bits-------------------
                                           P07                .EQU                7
                                           P06                .EQU                6
                                           P05                .EQU                5
                                           P04                .EQU                4
                                           P03                .EQU                3
                                           P01                .EQU                1
                                           P00                .EQU                0
                                           _P07               .EQU                7
                                           _P06               .EQU                6
                                           _P05               .EQU                5
                                           _P04               .EQU                4
                                           _P03               .EQU                3
                                           _P01               .EQU                1
                                           _P00               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x06 P2 Bits-------------------
                                           P27                .EQU                7
                                           P26                .EQU                6
                                           P23                .EQU                3
                                           P22                .EQU                2
                                           P21                .EQU                1
                                           P20                .EQU                0
                                           _P27               .EQU                7
                                           _P26               .EQU                6
                                           _P23               .EQU                3
                                           _P22               .EQU                2
                                           _P21               .EQU                1
                                           _P20               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x07 P1 Bits-------------------
                                           P17                .EQU                7
                                           P16                .EQU                6
                                           P15                .EQU                5
                                           P13                .EQU                3
                                           P12                .EQU                2
                                           _P17               .EQU                7
                                           _P16               .EQU                6
                                           _P15               .EQU                5
                                           _P13               .EQU                3
                                           _P12               .EQU                2
                                           
                                           ;Address:0x08 P3 Bits-------------------
                                           P37                .EQU                7
                                           P36                .EQU                6
                                           P35                .EQU                5
                                           P34                .EQU                4
                                           P33                .EQU                3
                                           P31                .EQU                1
                                           P30                .EQU                0
                                           _P37               .EQU                7
                                           _P36               .EQU                6
                                           _P35               .EQU                5
                                           _P34               .EQU                4
                                           _P33               .EQU                3
                                           _P31               .EQU                1
                                           _P30               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x09 P4 Bits-------------------
                                           P43                .EQU                3
                                           _P43               .EQU                3
                                           
                                           ;Address:0x0B INTCTL Bits---------------
                                           AIE                .EQU                7
                                           PUIE               .EQU                6
                                           T0IE               .EQU                5
                                           P0IE               .EQU                3
                                           T0IF               .EQU                2
                                           P0IF               .EQU                0
                                           _AIE               .EQU                7
                                           _PUIE              .EQU                6
                                           _T0IE              .EQU                5
                                           _P0IE              .EQU                3
                                           _T0IF              .EQU                2
                                           _P0IF              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x0C EIF1 Bits-----------------
                                           CTIF               .EQU                7
                                           ADIF               .EQU                6
                                           INT2IF             .EQU                5
                                           INT1IF             .EQU                4
                                           C1IF               .EQU                3
                                           PWM2IF             .EQU                2
                                           T2IF               .EQU                1
                                           T1IF               .EQU                0
                                           _CTIF              .EQU                7
                                           _ADIF              .EQU                6
                                           _INT2IF            .EQU                5
                                           _INT1IF            .EQU                4
                                           _C1IF              .EQU                3
                                           _PWM2IF            .EQU                2
                                           _T2IF              .EQU                1
                                           _T1IF              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x0D EIF2 Bits-----------------
                                           RXIF               .EQU                5
                                           TXIF               .EQU                4
                                           _RXIF              .EQU                5
                                           _TXIF              .EQU                4
                                           
                                           ;Address:0x10 T1CTL Bits----------------
                                           T1GC               .EQU                6
                                           T1CKS1             .EQU                5
                                           T1CKS0             .EQU                4
                                           T1SY               .EQU                2
                                           T1CS               .EQU                1
                                           T1ON               .EQU                0
                                           _T1GC              .EQU                6
                                           _T1CKS1            .EQU                5
                                           _T1CKS0            .EQU                4
                                           _T1SY              .EQU                2
                                           _T1CS              .EQU                1
                                           _T1ON              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x15 PWMCTL Bits---------------
                                           INT2SE             .EQU                7
                                           INT1SE             .EQU                6
                                           _INT2SE            .EQU                7
                                           _INT1SE            .EQU                6
                                           
                                           ;Address:0x1A CMCTL1 Bits---------------
                                           CTCLKSEL1          .EQU                7
                                           CTCLKSEL0          .EQU                6
                                           CTVREFSEL1         .EQU                5
                                           CTVREFSEL0         .EQU                4
                                           _CTCLKSEL1         .EQU                7
                                           _CTCLKSEL0         .EQU                6
                                           _CTVREFSEL1        .EQU                5
                                           _CTVREFSEL0        .EQU                4
                                           
                                           ;Address:0x1D ANSEH Bits----------------
                                           ANS11              .EQU                3
                                           ANS10              .EQU                2
                                           _ANS11             .EQU                3
                                           _ANS10             .EQU                2
                                           
                                           ;Address:0x1F ADCCTL0 Bits--------------
                                           ADLR               .EQU                7
                                           CHS3               .EQU                5
                                           CHS2               .EQU                4
                                           CHS1               .EQU                3
                                           CHS0               .EQU                2
                                           START              .EQU                1
                                           ADEN               .EQU                0
                                           _ADLR              .EQU                7
                                           _CHS3              .EQU                5
                                           _CHS2              .EQU                4
                                           _CHS1              .EQU                3
                                           _CHS0              .EQU                2
                                           _START             .EQU                1
                                           _ADEN              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x21 OPTR Bits-----------------
                                           PUPH               .EQU                7
                                           T0CS               .EQU                5
                                           T0SE               .EQU                4
                                           PSA                .EQU                3
                                           PS2                .EQU                2
                                           PS1                .EQU                1
                                           PS0                .EQU                0
                                           _PUPH              .EQU                7
                                           _T0CS              .EQU                5
                                           _T0SE              .EQU                4
                                           _PSA               .EQU                3
                                           _PS2               .EQU                2
                                           _PS1               .EQU                1
                                           _PS0               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x25 TR0 Bits------------------
                                           TR07               .EQU                7
                                           TR06               .EQU                6
                                           TR05               .EQU                5
                                           TR04               .EQU                4
                                           TR03               .EQU                3
                                           TR01               .EQU                1
                                           TR00               .EQU                0
                                           _TR07              .EQU                7
                                           _TR06              .EQU                6
                                           _TR05              .EQU                5
                                           _TR04              .EQU                4
                                           _TR03              .EQU                3
                                           _TR01              .EQU                1
                                           _TR00              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x26 TR2 Bits------------------
                                           TR27               .EQU                7
                                           TR26               .EQU                6
                                           TR23               .EQU                3
                                           TR22               .EQU                2
                                           TR21               .EQU                1
                                           TR20               .EQU                0
                                           _TR27              .EQU                7
                                           _TR26              .EQU                6
                                           _TR23              .EQU                3
                                           _TR22              .EQU                2
                                           _TR21              .EQU                1
                                           _TR20              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x27 TR1 Bits------------------
                                           TR17               .EQU                7
                                           TR16               .EQU                6
                                           TR15               .EQU                5
                                           TR13               .EQU                3
                                           TR12               .EQU                2
                                           _TR17              .EQU                7
                                           _TR16              .EQU                6
                                           _TR15              .EQU                5
                                           _TR13              .EQU                3
                                           _TR12              .EQU                2
                                           
                                           ;Address:0x28 TR3 Bits------------------
                                           TR37               .EQU                7
                                           TR36               .EQU                6
                                           TR35               .EQU                5
                                           TR34               .EQU                4
                                           TR33               .EQU                3
                                           TR31               .EQU                1
                                           TR30               .EQU                0
                                           _TR37              .EQU                7
                                           _TR36              .EQU                6
                                           _TR35              .EQU                5
                                           _TR34              .EQU                4
                                           _TR33              .EQU                3
                                           _TR31              .EQU                1
                                           _TR30              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x29 TR4 Bits------------------
                                           TR43               .EQU                3
                                           _TR43              .EQU                3
                                           
                                           ;Address:0x2C EIE1 Bits-----------------
                                           CTIE               .EQU                7
                                           ADIE               .EQU                6
                                           INT2IE             .EQU                5
                                           INT1IE             .EQU                4
                                           C1IE               .EQU                3
                                           PWM2IE             .EQU                2
                                           T2IE               .EQU                1
                                           T1IE               .EQU                0
                                           _CTIE              .EQU                7
                                           _ADIE              .EQU                6
                                           _INT2IE            .EQU                5
                                           _INT1IE            .EQU                4
                                           _C1IE              .EQU                3
                                           _PWM2IE            .EQU                2
                                           _T2IE              .EQU                1
                                           _T1IE              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x2D EIE2 Bits-----------------
                                           RXIE               .EQU                5
                                           TXIE               .EQU                4
                                           _RXIE              .EQU                5
                                           _TXIE              .EQU                4
                                           
                                           ;Address:0x2E PCTL Bits-----------------
                                           VREEN              .EQU                7
                                           VREOE              .EQU                6
                                           SLVREN             .EQU                4
                                           POR                .EQU                1
                                           LVR                .EQU                0
                                           _VREEN             .EQU                7
                                           _VREOE             .EQU                6
                                           _SLVREN            .EQU                4
                                           _POR               .EQU                1
                                           _LVR               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x2F OSCCTL Bits---------------
                                           CKOEN              .EQU                7
                                           IRCS2              .EQU                6
                                           IRCS1              .EQU                5
                                           IRCS0              .EQU                4
                                           _CKOEN             .EQU                7
                                           _IRCS2             .EQU                6
                                           _IRCS1             .EQU                5
                                           _IRCS0             .EQU                4
                                           
                                           ;Address:0x31 ANSEL Bits----------------
                                           ANS7               .EQU                7
                                           ANS6               .EQU                6
                                           ANS4               .EQU                4
                                           ANS3               .EQU                3
                                           ANS1               .EQU                1
                                           ANS0               .EQU                0
                                           _ANS7              .EQU                7
                                           _ANS6              .EQU                6
                                           _ANS4              .EQU                4
                                           _ANS3              .EQU                3
                                           _ANS1              .EQU                1
                                           _ANS0              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x35 PUR Bits------------------
                                           PUR7               .EQU                7
                                           PUR6               .EQU                6
                                           PUR5               .EQU                5
                                           PUR4               .EQU                4
                                           PUR1               .EQU                1
                                           PUR0               .EQU                0
                                           _PUR7              .EQU                7
                                           _PUR6              .EQU                6
                                           _PUR5              .EQU                5
                                           _PUR4              .EQU                4
                                           _PUR1              .EQU                1
                                           _PUR0              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x36 IOCL Bits-----------------
                                           IOCL7              .EQU                7
                                           IOCL6              .EQU                6
                                           IOCL5              .EQU                5
                                           IOCL4              .EQU                4
                                           IOCL3              .EQU                3
                                           IOCL1              .EQU                1
                                           IOCL0              .EQU                0
                                           _IOCL7             .EQU                7
                                           _IOCL6             .EQU                6
                                           _IOCL5             .EQU                5
                                           _IOCL4             .EQU                4
                                           _IOCL3             .EQU                3
                                           _IOCL1             .EQU                1
                                           _IOCL0             .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x3F ADCCTL1 Bits--------------
                                           ADCS2              .EQU                6
                                           ADCS1              .EQU                5
                                           ADCS0              .EQU                4
                                           VCFG1              .EQU                3
                                           VCFG0              .EQU                2
                                           _ADCS2             .EQU                6
                                           _ADCS1             .EQU                5
                                           _ADCS0             .EQU                4
                                           _VCFG1             .EQU                3
                                           _VCFG0             .EQU                2
                                           
                                           ;Address:0x50 T3L Bits------------------
                                           T3L7               .EQU                7
                                           T3L6               .EQU                6
                                           T3L5               .EQU                5
                                           T3L4               .EQU                4
                                           T3L3               .EQU                3
                                           T3L2               .EQU                2
                                           T3L1               .EQU                1
                                           T3L0               .EQU                0
                                           _T3L7              .EQU                7
                                           _T3L6              .EQU                6
                                           _T3L5              .EQU                5
                                           _T3L4              .EQU                4
                                           _T3L3              .EQU                3
                                           _T3L2              .EQU                2
                                           _T3L1              .EQU                1
                                           _T3L0              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x53 CTCTL Bits----------------
                                           CTEN               .EQU                7
                                           CTSTART            .EQU                6
                                           CTCAPS             .EQU                5
                                           CTCMS              .EQU                4
                                           CTCHSEL4           .EQU                4
                                           CTCHSEL3           .EQU                3
                                           CTCHSEL2           .EQU                2
                                           CTCHSEL1           .EQU                1
                                           CTCHSEL0           .EQU                0
                                           _CTEN              .EQU                7
                                           _CTSTART           .EQU                6
                                           _CTCAPS            .EQU                5
                                           _CTCMS             .EQU                4
                                           _CTCHSEL4          .EQU                4
                                           _CTCHSEL3          .EQU                3
                                           _CTCHSEL2          .EQU                2
                                           _CTCHSEL1          .EQU                1
                                           _CTCHSEL0          .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x58 RSCTL Bits----------------
                                           SPEN               .EQU                7
                                           RX9                .EQU                6
                                           SRXEN              .EQU                5
                                           CRXEN              .EQU                4
                                           ADREN              .EQU                3
                                           FRER               .EQU                2
                                           OVFER              .EQU                1
                                           RX9D               .EQU                0
                                           _SPEN              .EQU                7
                                           _RX9               .EQU                6
                                           _SRXEN             .EQU                5
                                           _CRXEN             .EQU                4
                                           _ADREN             .EQU                3
                                           _FRER              .EQU                2
                                           _OVFER             .EQU                1
                                           _RX9D              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x5E OSCLDOCAL Bits------------
                                           
                                           ;Address:0x77 BRCTL Bits----------------
                                           ABRDOVF            .EQU                7
                                           RCIDLF             .EQU                6
                                           SCKPS              .EQU                4
                                           BRG16              .EQU                3
                                           WUEN               .EQU                1
                                           ADRBEN             .EQU                0
                                           _ABRDOVF           .EQU                7
                                           _RCIDLF            .EQU                6
                                           _SCKPS             .EQU                4
                                           _BRG16             .EQU                3
                                           _WUEN              .EQU                1
                                           _ADRBEN            .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x78 TSCTL Bits----------------
                                           CSRS               .EQU                7
                                           TX9                .EQU                6
                                           TXEN               .EQU                5
                                           SYNC               .EQU                4
                                           SENDB              .EQU                3
                                           HBRG               .EQU                2
                                           TXSRS              .EQU                1
                                           TX9D               .EQU                0
                                           _CSRS              .EQU                7
                                           _TX9               .EQU                6
                                           _TXEN              .EQU                5
                                           _SYNC              .EQU                4
                                           _SENDB             .EQU                3
                                           _HBRG              .EQU                2
                                           _TXSRS             .EQU                1
                                           _TX9D              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x79 EUBRGL Bits---------------
                                           BRG7               .EQU                7
                                           BRG6               .EQU                6
                                           BRG5               .EQU                5
                                           BRG4               .EQU                4
                                           BRG3               .EQU                3
                                           BRG2               .EQU                2
                                           BRG1               .EQU                1
                                           BRG0               .EQU                0
                                           _BRG7              .EQU                7
                                           _BRG6              .EQU                6
                                           _BRG5              .EQU                5
                                           _BRG4              .EQU                4
                                           _BRG3              .EQU                3
                                           _BRG2              .EQU                2
                                           _BRG1              .EQU                1
                                           _BRG0              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x7A EUBRGH Bits---------------
                                           BRG15              .EQU                7
                                           BRG14              .EQU                6
                                           BRG13              .EQU                5
                                           BRG12              .EQU                4
                                           BRG11              .EQU                3
                                           BRG10              .EQU                2
                                           BRG9               .EQU                1
                                           BRG8               .EQU                0
                                           _BRG15             .EQU                7
                                           _BRG14             .EQU                6
                                           _BRG13             .EQU                5
                                           _BRG12             .EQU                4
                                           _BRG11             .EQU                3
                                           _BRG10             .EQU                2
                                           _BRG9              .EQU                1
                                           _BRG8              .EQU                0
                                            
                                            
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; external declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.extern	_init_mcu
                                           	.extern	__KF8S_Get_Ver_Waterproof_
                                           	.extern	__KF8S_Lib_Set_Waterproof_Parameter
                                           	.extern	__KF8S_Init_Touch_Waterproof_
                                           	.extern	__KF8S_Touch_Process_Waterproof_
                                           	.extern	__KF8S_Touch_TEST_Waterproof_
                                           	.extern	_delay_ms
                                           	.extern	_delay_us
                                           	.extern	__R2PCL
                                           	.extern	_PSW_bits
                                           	.extern	_P0_bits
                                           	.extern	_P2_bits
                                           	.extern	_P1_bits
                                           	.extern	_P3_bits
                                           	.extern	_P4_bits
                                           	.extern	_INTCTL_bits
                                           	.extern	_EIF1_bits
                                           	.extern	_EIF2_bits
                                           	.extern	_T1CTL_bits
                                           	.extern	_PWMCTL_bits
                                           	.extern	_CMCTL1_bits
                                           	.extern	_ANSEH_bits
                                           	.extern	_ADCCTL0_bits
                                           	.extern	_OPTR_bits
                                           	.extern	_TR0_bits
                                           	.extern	_TR2_bits
                                           	.extern	_TR1_bits
                                           	.extern	_TR3_bits
                                           	.extern	_TR4_bits
                                           	.extern	_EIE1_bits
                                           	.extern	_EIE2_bits
                                           	.extern	_PCTL_bits
                                           	.extern	_OSCCTL_bits
                                           	.extern	_ANSEL_bits
                                           	.extern	_PUR_bits
                                           	.extern	_IOCL_bits
                                           	.extern	_ADCCTL1_bits
                                           	.extern	_T3L_bits
                                           	.extern	_CTCTL_bits
                                           	.extern	_RSCTL_bits
                                           	.extern	_OSCLDOCAL_bits
                                           	.extern	_BRCTL_bits
                                           	.extern	_TSCTL_bits
                                           	.extern	_EUBRGL_bits
                                           	.extern	_EUBRGH_bits
                                           	.extern	__KF8_LIBi_channel_flag_
                                           	.extern	__KF8_LIBc_channel_
                                           	.extern	__KF8_LIBc_channel_Buf
                                           	.extern	__KF8_LIBi_Date_Change_
                                           	.extern	__KF8_LIBc_baseline_count_
                                           	.extern	__KF8_LIBi_buff_hit_
                                           	.extern	__KF8_LIBi_buff_baseline_
                                           	.extern	__KF8_LIBc_touch_count_
                                           	.extern	_CHS_AMOUNT
                                           	.extern	_TCS_AMOUNT
                                           	.extern	__KF8_Disturb_Protect_Circle_
                                           	.extern	__KF8_DoubleKey_Compages_Limitable_Circle_
                                           	.extern	__KF8_Key_Max_Pressed_Limitable_Circle_
                                           	.extern	__KF8_BaseLine_Update_Circle_Count_For_UP_
                                           	.extern	__KF8_BaseLine_Update_Circle_Count_For_Down_
                                           	.extern	__KF8_Define_Disturb_Channels_Amount_
                                           	.extern	__KF8_BasicLine_UP_Noise_Threshold_
                                           	.extern	__KF8_BasicLine_Down_Noise_Threshold_
                                           	.extern	__KF8_Data_Steady_Threshold_Set_
                                           	.extern	__KF8_Inside_Reference_Channel_Disturb_Threshold_Set_
                                           	.extern	__KF8_Inside_Reference_Channel_Declare_
                                           	.extern	__KF8_Config_Finger_Threshold
                                           	.extern	__KF8_CONFIG_FINGER_THRESHOLD_IN_WATER_
                                           	.extern	_Double_Key_SET_EN_1
                                           	.extern	_Double_Key_SET_EN_2
                                           	.extern	_Double_Key_SET_EN_3
                                           	.extern	__KF8_TOUCH_CH_EN
                                           	.extern	_T0
                                           	.extern	_PCL
                                           	.extern	_PSW
                                           	.extern	_P0
                                           	.extern	_P2
                                           	.extern	_P1
                                           	.extern	_P3
                                           	.extern	_P4
                                           	.extern	_PCH
                                           	.extern	_INTCTL
                                           	.extern	_EIF1
                                           	.extern	_EIF2
                                           	.extern	_T1L
                                           	.extern	_T1H
                                           	.extern	_T1CTL
                                           	.extern	_PWMCTL
                                           	.extern	_CMCTL1
                                           	.extern	_VRECAL
                                           	.extern	_ANSEH
                                           	.extern	_ADCDATAH
                                           	.extern	_ADCCTL0
                                           	.extern	_OPTR
                                           	.extern	_TR0
                                           	.extern	_TR2
                                           	.extern	_TR1
                                           	.extern	_TR3
                                           	.extern	_TR4
                                           	.extern	_EIE1
                                           	.extern	_EIE2
                                           	.extern	_PCTL
                                           	.extern	_OSCCTL
                                           	.extern	_OSCCAL0
                                           	.extern	_ANSEL
                                           	.extern	_PUR
                                           	.extern	_IOCL
                                           	.extern	_OSCCAL1
                                           	.extern	_BADDRH
                                           	.extern	_BADDRL
                                           	.extern	_EECTL1
                                           	.extern	_EECTL2
                                           	.extern	_ADCDATAL
                                           	.extern	_ADCCTL1
                                           	.extern	_T3L
                                           	.extern	_CTCTL
                                           	.extern	_RSCTL
                                           	.extern	_TXSDR
                                           	.extern	_RXSDR
                                           	.extern	_OSCLDOCAL
                                           	.extern	_T1U
                                           	.extern	_BRCTL
                                           	.extern	_TSCTL
                                           	.extern	_EUBRGL
                                           	.extern	_EUBRGH
                                           
                                           	.extern STK12
                                           	.extern STK11
                                           	.extern STK10
                                           	.extern STK09
                                           	.extern STK08
                                           	.extern STK07
                                           	.extern STK06
                                           	.extern STK05
                                           	.extern STK04
                                           	.extern STK03
                                           	.extern STK02
                                           	.extern STK01
                                           	.extern STK00
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.global	_TOUCH_DEBUG_SEND_OUT
                                           	.global	_TOUCH_DEBUG_TRS_DEAL
                                           	.global	_TOUCH_CH_TRS_EN
                                           	.global	_T_buf
                                           	.global	_i_T_D
                                           	.global	_sentbuf1
                                           	.global	_sentbuf2
                                           	.global	_sentbuf3
                                           	.global	_sentbuf4
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           UD_debug_touch_0	.udata
                                           _T_buf	.res	1
                                           
                                           UD_debug_touch_1	.udata
                                           _i_T_D	.res	1
                                           
                                           UD_debug_touch_2	.udata
                                           _sentbuf1	.res	1
                                           
                                           UD_debug_touch_3	.udata
                                           _sentbuf2	.res	1
                                           
                                           UD_debug_touch_4	.udata
                                           _sentbuf3	.res	1
                                           
                                           UD_debug_touch_5	.udata
                                           _sentbuf4	.res	1
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; absolute symbol definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; compiler-defined variables
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           UDL_debug_touch_0	.udata
                                           r0x1008	.res	1
                                           UDL_debug_touch_1	.udata
                                           r0x1009	.res	1
                                           UDL_debug_touch_2	.udata
                                           r0x1006	.res	1
                                           UDL_debug_touch_3	.udata
                                           r0x1007	.res	1
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; initialized data
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           
                                           ID_debug_touch_0	.idata
                                           _TOUCH_CH_TRS_EN
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; overlayable items in internal ram 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.udata_ovr
                                           
                                           
                                           func._TOUCH_DEBUG_SEND_OUT	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _TOUCH_DEBUG_SEND_OUT	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;functions called:
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;3 compiler assigned registers:
                                           ;   STK00
                                           ;   r0x1006
                                           ;   r0x1007
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : FUNCTION
                                           _TOUCH_DEBUG_SEND_OUT	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	322; "../debug_touch.c"	CLK_SET_IN;
                                           	SET	_TR0_bits, 1
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	323; "../debug_touch.c"	DAT_SET_IN;
                                           	SET	_TR0_bits, 0
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	324; "../debug_touch.c"	Touch_Delay1;
                                           	MOV	R0,# 0x05
                                           	BANKSEL	STK00
                                           	MOV	STK00, R0
                                           	MOV	R0,# 0x00
                                           	PAGESEL	_delay_us
                                           	CALL	_delay_us
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           ;	.line	328; "../debug_touch.c"	if(CLK_GET_STATE)
                                           	JB	_P0_bits, 1
                                           	JMP	_00078_DS_
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	330; "../debug_touch.c"	Touch_Delay1;
                                           	MOV	R0,# 0x05
                                           	BANKSEL	STK00
                                           	MOV	STK00, R0
                                           	MOV	R0,# 0x00
                                           	PAGESEL	_delay_us
                                           	CALL	_delay_us
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           ;	.line	331; "../debug_touch.c"	if(!CLK_GET_STATE)
                                           	JNB	_P0_bits, 1
                                           	JMP	_00079_DS_
                                           ;	op : RETURN
                                           ;	.line	332; "../debug_touch.c"	return;
                                           	JMP	_00116_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           _00078_DS_
                                           ;	.line	334; "../debug_touch.c"	else if(!CLK_GET_STATE)
                                           	JNB	_P0_bits, 1
                                           	JMP	_00075_DS_
                                           ;	op : RETURN
                                           ;	.line	336; "../debug_touch.c"	return;
                                           	JMP	_00116_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : RETURN
                                           _00075_DS_
                                           ;	.line	339; "../debug_touch.c"	return;
                                           	JMP	_00116_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00079_DS_
                                           ;	.line	341; "../debug_touch.c"	CLK_SET_OUT;
                                           	CLR	_TR0_bits, 1
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	343; "../debug_touch.c"	CLK_SET_LOW;
                                           	CLR	_P0_bits, 1
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	344; "../debug_touch.c"	Touch_Delay1;
                                           	MOV	R0,# 0x05
                                           	BANKSEL	STK00
                                           	MOV	STK00, R0
                                           	MOV	R0,# 0x00
                                           	PAGESEL	_delay_us
                                           	CALL	_delay_us
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	346; "../debug_touch.c"	CLK_SET_HIGH;		//ÉÏÉýÑØ
                                           	SET	_P0_bits, 1
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	348; "../debug_touch.c"	Touch_Delay1;
                                           	MOV	R0,# 0x05
                                           	BANKSEL	STK00
                                           	MOV	STK00, R0
                                           	MOV	R0,# 0x00
                                           	PAGESEL	_delay_us
                                           	CALL	_delay_us
                                           ;	.line	350; "../debug_touch.c"	if(!DAT_GET_STATE)
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	.line	352; "../debug_touch.c"	return;
                                           	JB	_P0_bits, 0
                                           ;	.line	355; "../debug_touch.c"	CLK_SET_LOW;			//ÏÂ½µÑØ
                                           	JMP	_00116_DS_
                                           	CLR	_P0_bits, 1
                                           ;	.line	358; "../debug_touch.c"	Touch_Delay1;
                                           	MOV	R0,# 0x05
                                           	BANKSEL	STK00
                                           	MOV	STK00, R0
                                           	MOV	R0,# 0x00
                                           	PAGESEL	_delay_us
                                           	CALL	_delay_us
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	360; "../debug_touch.c"	DAT_SET_OUT;
                                           	CLR	_TR0_bits, 0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	363; "../debug_touch.c"	j=5;
                                           	MOV	R0,# 0x05
                                           	BANKSEL	r0x1006
                                           	MOV	r0x1006, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	365; "../debug_touch.c"	for(step=0;step<5;step++)
                                           	BANKSEL	r0x1007
                                           	CLR	r0x1007
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : <
                                           ;unsigned compare: left < lit(0x5=5), size=1
                                           _00108_DS_
                                           	MOV	R0,# 0x05
                                           	BANKSEL	r0x1007
                                           	SUB	R0, r0x1007
                                           ;comparing bytes at offset 0
                                           	JNB	PSW, 0
                                           	JMP	_00111_DS_
                                           ;	op : >
                                           ;swapping arguments (AOP_TYPEs 1/2)
                                           ;unsigned compare: left >= lit(0x5=5), size=1
                                           ;	.line	368; "../debug_touch.c"	switch(step)
                                           	MOV	R0,# 0x05
                                           	BANKSEL	r0x1007
                                           	SUB	R0, r0x1007
                                           ;comparing bytes at offset 0
                                           	JNB	PSW, 0
                                           	JMP	_00087_DS_
                                           ;	op : JUMPTABLE
                                           	MOV	R0,#high _00138_DS_
                                           	MOV	PCH, R0
                                           	MOV	R0,#_00138_DS_
                                           	BANKSEL	r0x1007
                                           	ADD	R0, r0x1007
                                           	JNB	PSW, 0
                                           	INC	PCH
                                           	MOV	PCL, R0
                                           _00138_DS_
                                           	JMP	_00082_DS_
                                           	JMP	_00083_DS_
                                           	JMP	_00084_DS_
                                           	JMP	_00085_DS_
                                           	JMP	_00086_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00082_DS_
                                           ;	.line	372; "../debug_touch.c"	j=5;
                                           	MOV	R0,# 0x05
                                           	BANKSEL	r0x1006
                                           	MOV	r0x1006, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	373; "../debug_touch.c"	T_buf=0x04;
                                           	MOV	R0,# 0x04
                                           	BANKSEL	_T_buf
                                           	MOV	_T_buf, R0
                                           ;	op : GOTO
                                           ;	.line	374; "../debug_touch.c"	}break;
                                           	JMP	_00087_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00083_DS_
                                           ;	.line	378; "../debug_touch.c"	j=8;
                                           	MOV	R0,# 0x08
                                           	BANKSEL	r0x1006
                                           	MOV	r0x1006, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	380; "../debug_touch.c"	T_buf=sentbuf1;
                                           	BANKSEL	_sentbuf1
                                           	MOVZ	R0, _sentbuf1
                                           	BANKSEL	_T_buf
                                           	MOV	_T_buf, R0
                                           ;	op : GOTO
                                           ;	.line	382; "../debug_touch.c"	}break;
                                           	JMP	_00087_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00084_DS_
                                           ;	.line	386; "../debug_touch.c"	j=8;
                                           	MOV	R0,# 0x08
                                           	BANKSEL	r0x1006
                                           	MOV	r0x1006, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	387; "../debug_touch.c"	T_buf=sentbuf2;
                                           	BANKSEL	_sentbuf2
                                           	MOVZ	R0, _sentbuf2
                                           	BANKSEL	_T_buf
                                           	MOV	_T_buf, R0
                                           ;	op : GOTO
                                           ;	.line	389; "../debug_touch.c"	}break;
                                           	JMP	_00087_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00085_DS_
                                           ;	.line	393; "../debug_touch.c"	j=8;
                                           	MOV	R0,# 0x08
                                           	BANKSEL	r0x1006
                                           	MOV	r0x1006, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	394; "../debug_touch.c"	T_buf=sentbuf3;
                                           	BANKSEL	_sentbuf3
                                           	MOVZ	R0, _sentbuf3
                                           	BANKSEL	_T_buf
                                           	MOV	_T_buf, R0
                                           ;	op : GOTO
                                           ;	.line	395; "../debug_touch.c"	}break;
                                           	JMP	_00087_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00086_DS_
                                           ;	.line	399; "../debug_touch.c"	j=8;
                                           	MOV	R0,# 0x08
                                           	BANKSEL	r0x1006
                                           	MOV	r0x1006, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	400; "../debug_touch.c"	T_buf=sentbuf4;
                                           	BANKSEL	_sentbuf4
                                           	MOVZ	R0, _sentbuf4
                                           	BANKSEL	_T_buf
                                           	MOV	_T_buf, R0
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00087_DS_
                                           ;	.line	404; "../debug_touch.c"	for(i_T_D=0;i_T_D<j;i_T_D++)
                                           	BANKSEL	_i_T_D
                                           	CLR	_i_T_D
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : <
                                           _00104_DS_
                                           	BANKSEL	r0x1006
                                           	MOVZ	R0, r0x1006
                                           	BANKSEL	_i_T_D
                                           	SUB	R0, _i_T_D
                                           ;comparing bytes at offset 0
                                           	JNB	PSW, 0
                                           	JMP	_00107_DS_
                                           ;	op : BITWISEAND
                                           ;	.line	406; "../debug_touch.c"	if(T_buf&0x01)
                                           	BANKSEL	_T_buf
                                           	JB	_T_buf, 0
                                           	JMP	_00089_DS_
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	407; "../debug_touch.c"	DAT_SET_HIGH;
                                           	SET	_P0_bits, 0
                                           ;	op : GOTO
                                           	JMP	_00090_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00089_DS_
                                           ;	.line	409; "../debug_touch.c"	DAT_SET_LOW;
                                           	CLR	_P0_bits, 0
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00090_DS_
                                           ;	.line	411; "../debug_touch.c"	CLK_SET_HIGH;
                                           	SET	_P0_bits, 1
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	412; "../debug_touch.c"	Touch_Delay1;
                                           	MOV	R0,# 0x05
                                           	BANKSEL	STK00
                                           	MOV	STK00, R0
                                           	MOV	R0,# 0x00
                                           	PAGESEL	_delay_us
                                           	CALL	_delay_us
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	414; "../debug_touch.c"	CLK_SET_LOW;
                                           	CLR	_P0_bits, 1
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	415; "../debug_touch.c"	Touch_Delay1;
                                           	MOV	R0,# 0x05
                                           	BANKSEL	STK00
                                           	MOV	STK00, R0
                                           	MOV	R0,# 0x00
                                           	PAGESEL	_delay_us
                                           	CALL	_delay_us
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : RIGHT_OP
                                           ;	.line	417; "../debug_touch.c"	T_buf=T_buf>>1;
                                           	CLR	PSW, 0
                                           	BANKSEL	_T_buf
                                           	RRC	_T_buf
                                           ;	op : +
                                           ;	.line	404; "../debug_touch.c"	for(i_T_D=0;i_T_D<j;i_T_D++)
                                           	BANKSEL	_i_T_D
                                           	INC	_i_T_D
                                           ;	op : GOTO
                                           	JMP	_00104_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           _00107_DS_
                                           ;	.line	420; "../debug_touch.c"	Touch_Delay2;
                                           	MOV	R0,# 0x6e
                                           	BANKSEL	STK00
                                           	MOV	STK00, R0
                                           	MOV	R0,# 0x00
                                           	PAGESEL	_delay_us
                                           	CALL	_delay_us
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : +
                                           ;	.line	365; "../debug_touch.c"	for(step=0;step<5;step++)
                                           	BANKSEL	r0x1007
                                           	INC	r0x1007
                                           ;	op : GOTO
                                           	JMP	_00108_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00111_DS_
                                           ;	.line	424; "../debug_touch.c"	DAT_SET_IN;
                                           	SET	_TR0_bits, 0
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	425; "../debug_touch.c"	Touch_Delay2;	//±à³ÌÆ÷ÅÐ¶ÏÐèÒªÊ±¼ä
                                           	MOV	R0,# 0x6e
                                           	BANKSEL	STK00
                                           	MOV	STK00, R0
                                           	MOV	R0,# 0x00
                                           	PAGESEL	_delay_us
                                           	CALL	_delay_us
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	427; "../debug_touch.c"	CLK_SET_HIGH;
                                           	SET	_P0_bits, 1
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	428; "../debug_touch.c"	Touch_Delay1;
                                           	MOV	R0,# 0x05
                                           	BANKSEL	STK00
                                           	MOV	STK00, R0
                                           	MOV	R0,# 0x00
                                           	PAGESEL	_delay_us
                                           	CALL	_delay_us
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	429; "../debug_touch.c"	Touch_Delay1;
                                           	MOV	R0,# 0x05
                                           	BANKSEL	STK00
                                           	MOV	STK00, R0
                                           	MOV	R0,# 0x00
                                           	PAGESEL	_delay_us
                                           	CALL	_delay_us
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	430; "../debug_touch.c"	Touch_Delay1;
                                           	MOV	R0,# 0x05
                                           	BANKSEL	STK00
                                           	MOV	STK00, R0
                                           	MOV	R0,# 0x00
                                           	PAGESEL	_delay_us
                                           	CALL	_delay_us
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           ;	.line	433; "../debug_touch.c"	if(DAT_GET_STATE)
                                           	JB	_P0_bits, 0
                                           	JMP	_00102_DS_
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	435; "../debug_touch.c"	CLK_SET_LOW;
                                           	CLR	_P0_bits, 1
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	436; "../debug_touch.c"	T_buf=0;
                                           	BANKSEL	_T_buf
                                           	CLR	_T_buf
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	437; "../debug_touch.c"	Touch_Delay1;
                                           	MOV	R0,# 0x05
                                           	BANKSEL	STK00
                                           	MOV	STK00, R0
                                           	MOV	R0,# 0x00
                                           	PAGESEL	_delay_us
                                           	CALL	_delay_us
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	438; "../debug_touch.c"	for(i_T_D=0;i_T_D<6;i_T_D++)
                                           	BANKSEL	_i_T_D
                                           	CLR	_i_T_D
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : <
                                           ;unsigned compare: left < lit(0x6=6), size=1
                                           _00112_DS_
                                           	MOV	R0,# 0x06
                                           	BANKSEL	_i_T_D
                                           	SUB	R0, _i_T_D
                                           ;comparing bytes at offset 0
                                           	JNB	PSW, 0
                                           	JMP	_00103_DS_
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	440; "../debug_touch.c"	CLK_SET_HIGH;
                                           	SET	_P0_bits, 1
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	441; "../debug_touch.c"	Touch_Delay1;
                                           	MOV	R0,# 0x05
                                           	BANKSEL	STK00
                                           	MOV	STK00, R0
                                           	MOV	R0,# 0x00
                                           	PAGESEL	_delay_us
                                           	CALL	_delay_us
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : EQ_OP
                                           ;	.line	443; "../debug_touch.c"	if(i_T_D!=5)
                                           	BANKSEL	_i_T_D
                                           	MOVZ	R0, _i_T_D
                                           ;	.line	445; "../debug_touch.c"	T_buf=T_buf>>1;
                                           	XOR	R0,# 0x05
                                           	JNB	PSW, 2
                                           	JMP	_00099_DS_
                                           	CLR	PSW, 0
                                           	BANKSEL	_T_buf
                                           	RRC	_T_buf
                                           ;	op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           ;	.line	446; "../debug_touch.c"	if(DAT_GET_STATE)
                                           	JB	_P0_bits, 0
                                           	JMP	_00100_DS_
                                           ;	op : |
                                           ;	.line	447; "../debug_touch.c"	T_buf=T_buf|0x10;
                                           	BANKSEL	_T_buf
                                           	SET	_T_buf, 4
                                           ;	op : GOTO
                                           	JMP	_00100_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : <
                                           ;unsigned compare: left < lit(0x10=16), size=1
                                           _00099_DS_
                                           ;	.line	451; "../debug_touch.c"	if(T_buf<16)   //´«Êä´íÎóµÄ£¬·ÀÏÂ·ÇÓ°ÏìÆäËûÊý¾Ý
                                           	MOV	R0,# 0x10
                                           	BANKSEL	_T_buf
                                           	SUB	R0, _T_buf
                                           ;comparing bytes at offset 0
                                           	JNB	PSW, 0
                                           	JMP	_00100_DS_
                                           ;	op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           ;	.line	453; "../debug_touch.c"	if(DAT_GET_STATE)
                                           	JB	_P0_bits, 0
                                           	JMP	_00094_DS_
                                           ;	op : INLINEASM
                                           	BANKSEL _T_buf
                                           	MOV R0,_T_buf
                                           	ADD R0,#(_TOUCH_CH_TRS_EN+0)
                                           	MOV R1,#0x01
                                           	BANKSEL _TOUCH_CH_TRS_EN
                                           	ST [R0],R1
                                           	
                                           ;	op : GOTO
                                           	JMP	_00100_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : INLINEASM
                                           _00094_DS_
                                           	BANKSEL _T_buf
                                           	MOV R0,_T_buf
                                           	ADD R0,#(_TOUCH_CH_TRS_EN+0)
                                           	MOV R1,#0x00
                                           	BANKSEL _TOUCH_CH_TRS_EN
                                           	ST [R0],R1
                                           	
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00100_DS_
                                           ;	.line	479; "../debug_touch.c"	CLK_SET_LOW;
                                           	CLR	_P0_bits, 1
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	480; "../debug_touch.c"	Touch_Delay1;
                                           	MOV	R0,# 0x05
                                           	BANKSEL	STK00
                                           	MOV	STK00, R0
                                           	MOV	R0,# 0x00
                                           	PAGESEL	_delay_us
                                           	CALL	_delay_us
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : +
                                           ;	.line	438; "../debug_touch.c"	for(i_T_D=0;i_T_D<6;i_T_D++)
                                           	BANKSEL	_i_T_D
                                           	INC	_i_T_D
                                           ;	op : GOTO
                                           	JMP	_00112_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00102_DS_
                                           ;	.line	485; "../debug_touch.c"	CLK_SET_LOW;
                                           	CLR	_P0_bits, 1
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	486; "../debug_touch.c"	Touch_Delay1;
                                           	MOV	R0,# 0x05
                                           	BANKSEL	STK00
                                           	MOV	STK00, R0
                                           	MOV	R0,# 0x00
                                           	PAGESEL	_delay_us
                                           	CALL	_delay_us
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00103_DS_
                                           ;	.line	489; "../debug_touch.c"	CLK_SET_IN;
                                           	SET	_TR0_bits, 1
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	490; "../debug_touch.c"	DAT_SET_IN;
                                           	SET	_TR0_bits, 0
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : ENDFUNCTION
                                           _00116_DS_
                                           	CRET	
                                           ; exit point of _TOUCH_DEBUG_SEND_OUT
                                           
                                           
                                           
                                           func._TOUCH_DEBUG_TRS_DEAL	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _TOUCH_DEBUG_TRS_DEAL	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;functions called:
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;   _delay_us
                                           ;3 compiler assigned registers:
                                           ;   STK00
                                           ;   r0x1008
                                           ;   r0x1009
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : FUNCTION
                                           _TOUCH_DEBUG_TRS_DEAL	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	op : INLINEASM
                                           	MOV R1,#High(__KF8_TOUCH_CH_EN+0)
                                           	MOV R0,#(0)
                                           	ADD R0,#Low(__KF8_TOUCH_CH_EN+0)
                                           	JNB PSW,0
                                           	INC R1
                                           	PAGESEL __R2PCL
                                           	CALL __R2PCL
                                           	PAGESEL $
                                           	ADD R0,#(_TOUCH_CH_TRS_EN+0)
                                           	MOV R1,#0x01
                                           	BANKSEL _TOUCH_CH_TRS_EN
                                           	ST [R0],R1
                                           	
                                           ;	op : INLINEASM
                                           	BANKSEL __KF8_LIBc_channel_
                                           	MOV R0,__KF8_LIBc_channel_
                                           	ADD R0,#Low(__KF8_TOUCH_CH_EN+0)
                                           	MOV R1,#High(__KF8_TOUCH_CH_EN+0)
                                           	JNB PSW,0
                                           	INC R1
                                           	PAGESEL __R2PCL
                                           	CALL __R2PCL
                                           	PAGESEL $
                                           	ADD R0,#(_TOUCH_CH_TRS_EN+0)
                                           	BANKSEL _TOUCH_CH_TRS_EN
                                           	LD R1,[R0]
                                           	XOR R1,#0x00
                                           	JNB PSW,2
                                           	JMP Label_x_y_z_a
                                           	
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	64; "../debug_touch.c"	CLK_SET_IN;
                                           	SET	_TR0_bits, 1
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	65; "../debug_touch.c"	DAT_SET_IN;
                                           	SET	_TR0_bits, 0
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	66; "../debug_touch.c"	Touch_Delay1;
                                           	MOV	R0,# 0x05
                                           	BANKSEL	STK00
                                           	MOV	STK00, R0
                                           	MOV	R0,# 0x00
                                           	PAGESEL	_delay_us
                                           	CALL	_delay_us
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           ;	.line	70; "../debug_touch.c"	if(CLK_GET_STATE)
                                           	JB	_P0_bits, 1
                                           	JMP	_00007_DS_
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	72; "../debug_touch.c"	Touch_Delay1;
                                           	MOV	R0,# 0x05
                                           	BANKSEL	STK00
                                           	MOV	STK00, R0
                                           	MOV	R0,# 0x00
                                           	PAGESEL	_delay_us
                                           	CALL	_delay_us
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           ;	.line	73; "../debug_touch.c"	if(!CLK_GET_STATE)
                                           	JNB	_P0_bits, 1
                                           	JMP	_00008_DS_
                                           ;	op : RETURN
                                           ;	.line	74; "../debug_touch.c"	return;
                                           	JMP	_00045_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           _00007_DS_
                                           ;	.line	76; "../debug_touch.c"	else if(!CLK_GET_STATE)
                                           	JNB	_P0_bits, 1
                                           	JMP	_00004_DS_
                                           ;	op : RETURN
                                           ;	.line	78; "../debug_touch.c"	return;
                                           	JMP	_00045_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : RETURN
                                           _00004_DS_
                                           ;	.line	81; "../debug_touch.c"	return;
                                           	JMP	_00045_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00008_DS_
                                           ;	.line	83; "../debug_touch.c"	CLK_SET_OUT;
                                           	CLR	_TR0_bits, 1
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	85; "../debug_touch.c"	CLK_SET_LOW;
                                           	CLR	_P0_bits, 1
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	86; "../debug_touch.c"	Touch_Delay1;
                                           	MOV	R0,# 0x05
                                           	BANKSEL	STK00
                                           	MOV	STK00, R0
                                           	MOV	R0,# 0x00
                                           	PAGESEL	_delay_us
                                           	CALL	_delay_us
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	88; "../debug_touch.c"	CLK_SET_HIGH;		//ÉÏÉýÑØ
                                           	SET	_P0_bits, 1
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	90; "../debug_touch.c"	Touch_Delay1;
                                           	MOV	R0,# 0x05
                                           	BANKSEL	STK00
                                           	MOV	STK00, R0
                                           	MOV	R0,# 0x00
                                           	PAGESEL	_delay_us
                                           	CALL	_delay_us
                                           ;	.line	92; "../debug_touch.c"	if(!DAT_GET_STATE)
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	.line	94; "../debug_touch.c"	return;
                                           	JB	_P0_bits, 0
                                           ;	.line	97; "../debug_touch.c"	CLK_SET_LOW;			//ÏÂ½µÑØ
                                           	JMP	_00045_DS_
                                           	CLR	_P0_bits, 1
                                           ;	.line	101; "../debug_touch.c"	Touch_Delay1;
                                           	MOV	R0,# 0x05
                                           	BANKSEL	STK00
                                           	MOV	STK00, R0
                                           	MOV	R0,# 0x00
                                           	PAGESEL	_delay_us
                                           	CALL	_delay_us
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	102; "../debug_touch.c"	DAT_SET_OUT;
                                           	CLR	_TR0_bits, 0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	104; "../debug_touch.c"	j=5;
                                           	MOV	R0,# 0x05
                                           	BANKSEL	r0x1008
                                           	MOV	r0x1008, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	106; "../debug_touch.c"	for(step=0;step<5;step++)
                                           	BANKSEL	r0x1009
                                           	CLR	r0x1009
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : <
                                           ;unsigned compare: left < lit(0x5=5), size=1
                                           _00037_DS_
                                           	MOV	R0,# 0x05
                                           	BANKSEL	r0x1009
                                           	SUB	R0, r0x1009
                                           ;comparing bytes at offset 0
                                           	JNB	PSW, 0
                                           	JMP	_00040_DS_
                                           ;	op : >
                                           ;swapping arguments (AOP_TYPEs 1/2)
                                           ;unsigned compare: left >= lit(0x5=5), size=1
                                           ;	.line	109; "../debug_touch.c"	switch(step)
                                           	MOV	R0,# 0x05
                                           	BANKSEL	r0x1009
                                           	SUB	R0, r0x1009
                                           ;comparing bytes at offset 0
                                           	JNB	PSW, 0
                                           	JMP	_00016_DS_
                                           ;	op : JUMPTABLE
                                           	MOV	R0,#high _00067_DS_
                                           	MOV	PCH, R0
                                           	MOV	R0,#_00067_DS_
                                           	BANKSEL	r0x1009
                                           	ADD	R0, r0x1009
                                           	JNB	PSW, 0
                                           	INC	PCH
                                           	MOV	PCL, R0
                                           _00067_DS_
                                           	JMP	_00011_DS_
                                           	JMP	_00012_DS_
                                           	JMP	_00013_DS_
                                           	JMP	_00014_DS_
                                           	JMP	_00015_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00011_DS_
                                           ;	.line	113; "../debug_touch.c"	j=5;
                                           	MOV	R0,# 0x05
                                           	BANKSEL	r0x1008
                                           	MOV	r0x1008, R0
                                           ;	op : INLINEASM
                                           	BANKSEL __KF8_LIBc_channel_
                                           	MOV R0, __KF8_LIBc_channel_
                                           	ADD R0,#Low(__KF8_TOUCH_CH_EN+0)
                                           	MOV R1,#High(__KF8_TOUCH_CH_EN+0)
                                           	JNB PSW,0
                                           	INC R1
                                           	MOV PCH,R1
                                           	PAGESEL __R2PCL
                                           	CALL __R2PCL
                                           	PAGESEL $
                                           	BANKSEL _T_buf
                                           	MOV _T_buf,R0
                                           	
                                           ;	op : GOTO
                                           ;	.line	132; "../debug_touch.c"	}break;
                                           	JMP	_00016_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00012_DS_
                                           ;	.line	136; "../debug_touch.c"	j=8;
                                           	MOV	R0,# 0x08
                                           	BANKSEL	r0x1008
                                           	MOV	r0x1008, R0
                                           ;	op : INLINEASM
                                           	BANKSEL __KF8_LIBc_channel_
                                           	CLR PSW,0
                                           	RLCR __KF8_LIBc_channel_
                                           	BANKSEL __KF8_LIBi_buff_baseline_
                                           	ADD R0,#(__KF8_LIBi_buff_baseline_+0)
                                           	LD R1,[R0]
                                           	BANKSEL _T_buf
                                           	MOV _T_buf,R1
                                           	
                                           ;	op : GOTO
                                           ;	.line	151; "../debug_touch.c"	}break;
                                           	JMP	_00016_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00013_DS_
                                           ;	.line	155; "../debug_touch.c"	j=8;
                                           	MOV	R0,# 0x08
                                           	BANKSEL	r0x1008
                                           	MOV	r0x1008, R0
                                           ;	op : INLINEASM
                                           	BANKSEL __KF8_LIBc_channel_
                                           	CLR PSW,0
                                           	RLCR __KF8_LIBc_channel_
                                           	BANKSEL __KF8_LIBi_buff_baseline_
                                           	ADD R0,#(__KF8_LIBi_buff_baseline_+1)
                                           	LD R1,[R0]
                                           	BANKSEL _T_buf
                                           	MOV _T_buf,R1
                                           	
                                           ;	op : GOTO
                                           ;	.line	172; "../debug_touch.c"	}break;
                                           	JMP	_00016_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00014_DS_
                                           ;	.line	176; "../debug_touch.c"	j=8;
                                           	MOV	R0,# 0x08
                                           	BANKSEL	r0x1008
                                           	MOV	r0x1008, R0
                                           ;	op : INLINEASM
                                           	BANKSEL __KF8_LIBc_channel_
                                           	CLR PSW,0
                                           	RLCR __KF8_LIBc_channel_
                                           	BANKSEL __KF8_LIBi_buff_hit_
                                           	ADD R0,#(__KF8_LIBi_buff_hit_+0)
                                           	LD R1,[R0]
                                           	BANKSEL _T_buf
                                           	MOV _T_buf,R1
                                           	
                                           ;	op : GOTO
                                           ;	.line	192; "../debug_touch.c"	}break;
                                           	JMP	_00016_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00015_DS_
                                           ;	.line	196; "../debug_touch.c"	j=8;
                                           	MOV	R0,# 0x08
                                           	BANKSEL	r0x1008
                                           	MOV	r0x1008, R0
                                           ;	op : INLINEASM
                                           	BANKSEL __KF8_LIBc_channel_
                                           	CLR PSW,0
                                           	RLCR __KF8_LIBc_channel_
                                           	BANKSEL __KF8_LIBi_buff_hit_
                                           	ADD R0,#(__KF8_LIBi_buff_hit_+1)
                                           	LD R1,[R0]
                                           	BANKSEL _T_buf
                                           	MOV _T_buf,R1
                                           	
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00016_DS_
                                           ;	.line	214; "../debug_touch.c"	for(i_T_D=0;i_T_D<j;i_T_D++)
                                           	BANKSEL	_i_T_D
                                           	CLR	_i_T_D
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : <
                                           _00033_DS_
                                           	BANKSEL	r0x1008
                                           	MOVZ	R0, r0x1008
                                           	BANKSEL	_i_T_D
                                           	SUB	R0, _i_T_D
                                           ;comparing bytes at offset 0
                                           	JNB	PSW, 0
                                           	JMP	_00036_DS_
                                           ;	op : BITWISEAND
                                           ;	.line	216; "../debug_touch.c"	if(T_buf&0x01)
                                           	BANKSEL	_T_buf
                                           	JB	_T_buf, 0
                                           	JMP	_00018_DS_
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	217; "../debug_touch.c"	DAT_SET_HIGH;
                                           	SET	_P0_bits, 0
                                           ;	op : GOTO
                                           	JMP	_00019_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00018_DS_
                                           ;	.line	219; "../debug_touch.c"	DAT_SET_LOW;
                                           	CLR	_P0_bits, 0
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00019_DS_
                                           ;	.line	221; "../debug_touch.c"	CLK_SET_HIGH;
                                           	SET	_P0_bits, 1
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	222; "../debug_touch.c"	Touch_Delay1;
                                           	MOV	R0,# 0x05
                                           	BANKSEL	STK00
                                           	MOV	STK00, R0
                                           	MOV	R0,# 0x00
                                           	PAGESEL	_delay_us
                                           	CALL	_delay_us
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	224; "../debug_touch.c"	CLK_SET_LOW;
                                           	CLR	_P0_bits, 1
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	225; "../debug_touch.c"	Touch_Delay1;
                                           	MOV	R0,# 0x05
                                           	BANKSEL	STK00
                                           	MOV	STK00, R0
                                           	MOV	R0,# 0x00
                                           	PAGESEL	_delay_us
                                           	CALL	_delay_us
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : RIGHT_OP
                                           ;	.line	227; "../debug_touch.c"	T_buf=T_buf>>1;
                                           	CLR	PSW, 0
                                           	BANKSEL	_T_buf
                                           	RRC	_T_buf
                                           ;	op : +
                                           ;	.line	214; "../debug_touch.c"	for(i_T_D=0;i_T_D<j;i_T_D++)
                                           	BANKSEL	_i_T_D
                                           	INC	_i_T_D
                                           ;	op : GOTO
                                           	JMP	_00033_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           _00036_DS_
                                           ;	.line	230; "../debug_touch.c"	Touch_Delay2;
                                           	MOV	R0,# 0x6e
                                           	BANKSEL	STK00
                                           	MOV	STK00, R0
                                           	MOV	R0,# 0x00
                                           	PAGESEL	_delay_us
                                           	CALL	_delay_us
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : +
                                           ;	.line	106; "../debug_touch.c"	for(step=0;step<5;step++)
                                           	BANKSEL	r0x1009
                                           	INC	r0x1009
                                           ;	op : GOTO
                                           	JMP	_00037_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00040_DS_
                                           ;	.line	234; "../debug_touch.c"	DAT_SET_IN;
                                           	SET	_TR0_bits, 0
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	235; "../debug_touch.c"	Touch_Delay2;	//±à³ÌÆ÷ÅÐ¶ÏÐèÒªÊ±¼ä
                                           	MOV	R0,# 0x6e
                                           	BANKSEL	STK00
                                           	MOV	STK00, R0
                                           	MOV	R0,# 0x00
                                           	PAGESEL	_delay_us
                                           	CALL	_delay_us
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	237; "../debug_touch.c"	CLK_SET_HIGH;
                                           	SET	_P0_bits, 1
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	238; "../debug_touch.c"	Touch_Delay1;
                                           	MOV	R0,# 0x05
                                           	BANKSEL	STK00
                                           	MOV	STK00, R0
                                           	MOV	R0,# 0x00
                                           	PAGESEL	_delay_us
                                           	CALL	_delay_us
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	239; "../debug_touch.c"	Touch_Delay1;
                                           	MOV	R0,# 0x05
                                           	BANKSEL	STK00
                                           	MOV	STK00, R0
                                           	MOV	R0,# 0x00
                                           	PAGESEL	_delay_us
                                           	CALL	_delay_us
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	240; "../debug_touch.c"	Touch_Delay1;
                                           	MOV	R0,# 0x05
                                           	BANKSEL	STK00
                                           	MOV	STK00, R0
                                           	MOV	R0,# 0x00
                                           	PAGESEL	_delay_us
                                           	CALL	_delay_us
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           ;	.line	243; "../debug_touch.c"	if(DAT_GET_STATE)
                                           	JB	_P0_bits, 0
                                           	JMP	_00031_DS_
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	245; "../debug_touch.c"	CLK_SET_LOW;
                                           	CLR	_P0_bits, 1
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	246; "../debug_touch.c"	T_buf=0;
                                           	BANKSEL	_T_buf
                                           	CLR	_T_buf
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	247; "../debug_touch.c"	Touch_Delay1;
                                           	MOV	R0,# 0x05
                                           	BANKSEL	STK00
                                           	MOV	STK00, R0
                                           	MOV	R0,# 0x00
                                           	PAGESEL	_delay_us
                                           	CALL	_delay_us
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	248; "../debug_touch.c"	for(i_T_D=0;i_T_D<6;i_T_D++)
                                           	BANKSEL	_i_T_D
                                           	CLR	_i_T_D
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : <
                                           ;unsigned compare: left < lit(0x6=6), size=1
                                           _00041_DS_
                                           	MOV	R0,# 0x06
                                           	BANKSEL	_i_T_D
                                           	SUB	R0, _i_T_D
                                           ;comparing bytes at offset 0
                                           	JNB	PSW, 0
                                           	JMP	_00032_DS_
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	250; "../debug_touch.c"	CLK_SET_HIGH;
                                           	SET	_P0_bits, 1
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	251; "../debug_touch.c"	Touch_Delay1;
                                           	MOV	R0,# 0x05
                                           	BANKSEL	STK00
                                           	MOV	STK00, R0
                                           	MOV	R0,# 0x00
                                           	PAGESEL	_delay_us
                                           	CALL	_delay_us
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : EQ_OP
                                           ;	.line	253; "../debug_touch.c"	if(i_T_D!=5)
                                           	BANKSEL	_i_T_D
                                           	MOVZ	R0, _i_T_D
                                           ;	.line	255; "../debug_touch.c"	T_buf=T_buf>>1;
                                           	XOR	R0,# 0x05
                                           	JNB	PSW, 2
                                           	JMP	_00028_DS_
                                           	CLR	PSW, 0
                                           	BANKSEL	_T_buf
                                           	RRC	_T_buf
                                           ;	op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           ;	.line	256; "../debug_touch.c"	if(DAT_GET_STATE)
                                           	JB	_P0_bits, 0
                                           	JMP	_00029_DS_
                                           ;	op : |
                                           ;	.line	257; "../debug_touch.c"	T_buf=T_buf|0x10;
                                           	BANKSEL	_T_buf
                                           	SET	_T_buf, 4
                                           ;	op : GOTO
                                           	JMP	_00029_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : <
                                           ;unsigned compare: left < lit(0x10=16), size=1
                                           _00028_DS_
                                           ;	.line	261; "../debug_touch.c"	if(T_buf<16)   //´«Êä´íÎóµÄ£¬·ÀÏÂ·ÇÓ°ÏìÆäËûÊý¾Ý
                                           	MOV	R0,# 0x10
                                           	BANKSEL	_T_buf
                                           	SUB	R0, _T_buf
                                           ;comparing bytes at offset 0
                                           	JNB	PSW, 0
                                           	JMP	_00029_DS_
                                           ;	op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           ;	.line	263; "../debug_touch.c"	if(DAT_GET_STATE)
                                           	JB	_P0_bits, 0
                                           	JMP	_00023_DS_
                                           ;	op : INLINEASM
                                           	BANKSEL _T_buf
                                           	MOV R0,_T_buf
                                           	ADD R0,#(_TOUCH_CH_TRS_EN+0)
                                           	MOV R1,#0x01
                                           	BANKSEL _TOUCH_CH_TRS_EN
                                           	ST [R0],R1
                                           	
                                           ;	op : GOTO
                                           	JMP	_00029_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : INLINEASM
                                           _00023_DS_
                                           	BANKSEL _T_buf
                                           	MOV R0,_T_buf
                                           	ADD R0,#(_TOUCH_CH_TRS_EN+0)
                                           	MOV R1,#0x00
                                           	BANKSEL _TOUCH_CH_TRS_EN
                                           	ST [R0],R1
                                           	
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00029_DS_
                                           ;	.line	289; "../debug_touch.c"	CLK_SET_LOW;
                                           	CLR	_P0_bits, 1
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	290; "../debug_touch.c"	Touch_Delay1;
                                           	MOV	R0,# 0x05
                                           	BANKSEL	STK00
                                           	MOV	STK00, R0
                                           	MOV	R0,# 0x00
                                           	PAGESEL	_delay_us
                                           	CALL	_delay_us
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : +
                                           ;	.line	248; "../debug_touch.c"	for(i_T_D=0;i_T_D<6;i_T_D++)
                                           	BANKSEL	_i_T_D
                                           	INC	_i_T_D
                                           ;	op : GOTO
                                           	JMP	_00041_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00031_DS_
                                           ;	.line	295; "../debug_touch.c"	CLK_SET_LOW;
                                           	CLR	_P0_bits, 1
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	296; "../debug_touch.c"	Touch_Delay1;
                                           	MOV	R0,# 0x05
                                           	BANKSEL	STK00
                                           	MOV	STK00, R0
                                           	MOV	R0,# 0x00
                                           	PAGESEL	_delay_us
                                           	CALL	_delay_us
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00032_DS_
                                           ;	.line	299; "../debug_touch.c"	CLK_SET_IN;
                                           	SET	_TR0_bits, 1
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	300; "../debug_touch.c"	DAT_SET_IN;
                                           	SET	_TR0_bits, 0
                                           ;	op : INLINEASM
                                           Label_x_y_z_a:
                                           	
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : ENDFUNCTION
                                           _00045_DS_
                                           	CRET	
                                           ; exit point of _TOUCH_DEBUG_TRS_DEAL
                                           
                                           
                                           ;	code size estimation:
                                           ;	  420+   91 =   511 instructions ( 1204 byte)
                                           
                                           
                                           	.end
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; File Created by ChiponCC : aolisn inc.
                                           ; Version 3.0.4#6752 (Mar  1 2016 15:13:08) (MSVC)
                                           ; This file was generated Thu Apr 28 17:15:36 2016
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; chipon port for the 16-bit core
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.file	"../init_mcu.c"
                                           	.radix dec
                                           	.include "KF8S1011.inc"
                                           
                                           ;************************************************************ 
                                           ;       Header file for the KungFu8 
                                           ;       KF8S1011 
                                           ;       Microcontroller
                                           ; 
                                           ;       Copyright 2012-2013 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************ 
                                            
                                           T0                .EQU                0x01
                                           PCL               .EQU                0x02
                                           PSW               .EQU                0x03
                                           P0                .EQU                0x05
                                           P2                .EQU                0x06
                                           P1                .EQU                0x07
                                           P3                .EQU                0x08
                                           P4                .EQU                0x09
                                           PCH               .EQU                0x0A
                                           INTCTL            .EQU                0x0B
                                           EIF1              .EQU                0x0C
                                           EIF2              .EQU                0x0D
                                           T1L               .EQU                0x0E
                                           T1H               .EQU                0x0F
                                           T1CTL             .EQU                0x10
                                           PWMCTL            .EQU                0x15
                                           CMCTL1            .EQU                0x1A
                                           VRECAL            .EQU                0x1C
                                           ANSEH             .EQU                0x1D
                                           ADCDATAH          .EQU                0x1E
                                           ADCCTL0           .EQU                0x1F
                                           OPTR              .EQU                0x21
                                           TR0               .EQU                0x25
                                           TR2               .EQU                0x26
                                           TR1               .EQU                0x27
                                           TR3               .EQU                0x28
                                           TR4               .EQU                0x29
                                           EIE1              .EQU                0x2C
                                           EIE2              .EQU                0x2D
                                           PCTL              .EQU                0x2E
                                           OSCCTL            .EQU                0x2F
                                           OSCCAL0           .EQU                0x30
                                           ANSEL             .EQU                0x31
                                           PUR               .EQU                0x35
                                           IOCL              .EQU                0x36
                                           OSCCAL1           .EQU                0x37
                                           BADDRH            .EQU                0x3A
                                           BADDRL            .EQU                0x3B
                                           EECTL1            .EQU                0x3C
                                           EECTL2            .EQU                0x3D
                                           ADCDATAL          .EQU                0x3E
                                           ADCCTL1           .EQU                0x3F
                                           T3L               .EQU                0x50
                                           CTCTL             .EQU                0x53
                                           RSCTL             .EQU                0x58
                                           TXSDR             .EQU                0x59
                                           RXSDR             .EQU                0x5A
                                           OSCLDOCAL         .EQU                0x5E
                                           T1U               .EQU                0x5F
                                           BRCTL             .EQU                0x77
                                           TSCTL             .EQU                0x78
                                           EUBRGL            .EQU                0x79
                                           EUBRGH            .EQU                0x7A
                                            
                                            
                                           
                                           ;Address:0x03 PSW Bits------------------
                                           RP0                .EQU                5
                                           TO                 .EQU                4
                                           PD                 .EQU                3
                                           Z                  .EQU                2
                                           DC                 .EQU                1
                                           CY                 .EQU                0
                                           _RP0               .EQU                5
                                           _TO                .EQU                4
                                           _PD                .EQU                3
                                           _Z                 .EQU                2
                                           _DC                .EQU                1
                                           _CY                .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x05 P0 Bits-------------------
                                           P07                .EQU                7
                                           P06                .EQU                6
                                           P05                .EQU                5
                                           P04                .EQU                4
                                           P03                .EQU                3
                                           P01                .EQU                1
                                           P00                .EQU                0
                                           _P07               .EQU                7
                                           _P06               .EQU                6
                                           _P05               .EQU                5
                                           _P04               .EQU                4
                                           _P03               .EQU                3
                                           _P01               .EQU                1
                                           _P00               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x06 P2 Bits-------------------
                                           P27                .EQU                7
                                           P26                .EQU                6
                                           P23                .EQU                3
                                           P22                .EQU                2
                                           P21                .EQU                1
                                           P20                .EQU                0
                                           _P27               .EQU                7
                                           _P26               .EQU                6
                                           _P23               .EQU                3
                                           _P22               .EQU                2
                                           _P21               .EQU                1
                                           _P20               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x07 P1 Bits-------------------
                                           P17                .EQU                7
                                           P16                .EQU                6
                                           P15                .EQU                5
                                           P13                .EQU                3
                                           P12                .EQU                2
                                           _P17               .EQU                7
                                           _P16               .EQU                6
                                           _P15               .EQU                5
                                           _P13               .EQU                3
                                           _P12               .EQU                2
                                           
                                           ;Address:0x08 P3 Bits-------------------
                                           P37                .EQU                7
                                           P36                .EQU                6
                                           P35                .EQU                5
                                           P34                .EQU                4
                                           P33                .EQU                3
                                           P31                .EQU                1
                                           P30                .EQU                0
                                           _P37               .EQU                7
                                           _P36               .EQU                6
                                           _P35               .EQU                5
                                           _P34               .EQU                4
                                           _P33               .EQU                3
                                           _P31               .EQU                1
                                           _P30               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x09 P4 Bits-------------------
                                           P43                .EQU                3
                                           _P43               .EQU                3
                                           
                                           ;Address:0x0B INTCTL Bits---------------
                                           AIE                .EQU                7
                                           PUIE               .EQU                6
                                           T0IE               .EQU                5
                                           P0IE               .EQU                3
                                           T0IF               .EQU                2
                                           P0IF               .EQU                0
                                           _AIE               .EQU                7
                                           _PUIE              .EQU                6
                                           _T0IE              .EQU                5
                                           _P0IE              .EQU                3
                                           _T0IF              .EQU                2
                                           _P0IF              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x0C EIF1 Bits-----------------
                                           CTIF               .EQU                7
                                           ADIF               .EQU                6
                                           INT2IF             .EQU                5
                                           INT1IF             .EQU                4
                                           C1IF               .EQU                3
                                           PWM2IF             .EQU                2
                                           T2IF               .EQU                1
                                           T1IF               .EQU                0
                                           _CTIF              .EQU                7
                                           _ADIF              .EQU                6
                                           _INT2IF            .EQU                5
                                           _INT1IF            .EQU                4
                                           _C1IF              .EQU                3
                                           _PWM2IF            .EQU                2
                                           _T2IF              .EQU                1
                                           _T1IF              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x0D EIF2 Bits-----------------
                                           RXIF               .EQU                5
                                           TXIF               .EQU                4
                                           _RXIF              .EQU                5
                                           _TXIF              .EQU                4
                                           
                                           ;Address:0x10 T1CTL Bits----------------
                                           T1GC               .EQU                6
                                           T1CKS1             .EQU                5
                                           T1CKS0             .EQU                4
                                           T1SY               .EQU                2
                                           T1CS               .EQU                1
                                           T1ON               .EQU                0
                                           _T1GC              .EQU                6
                                           _T1CKS1            .EQU                5
                                           _T1CKS0            .EQU                4
                                           _T1SY              .EQU                2
                                           _T1CS              .EQU                1
                                           _T1ON              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x15 PWMCTL Bits---------------
                                           INT2SE             .EQU                7
                                           INT1SE             .EQU                6
                                           _INT2SE            .EQU                7
                                           _INT1SE            .EQU                6
                                           
                                           ;Address:0x1A CMCTL1 Bits---------------
                                           CTCLKSEL1          .EQU                7
                                           CTCLKSEL0          .EQU                6
                                           CTVREFSEL1         .EQU                5
                                           CTVREFSEL0         .EQU                4
                                           _CTCLKSEL1         .EQU                7
                                           _CTCLKSEL0         .EQU                6
                                           _CTVREFSEL1        .EQU                5
                                           _CTVREFSEL0        .EQU                4
                                           
                                           ;Address:0x1D ANSEH Bits----------------
                                           ANS11              .EQU                3
                                           ANS10              .EQU                2
                                           _ANS11             .EQU                3
                                           _ANS10             .EQU                2
                                           
                                           ;Address:0x1F ADCCTL0 Bits--------------
                                           ADLR               .EQU                7
                                           CHS3               .EQU                5
                                           CHS2               .EQU                4
                                           CHS1               .EQU                3
                                           CHS0               .EQU                2
                                           START              .EQU                1
                                           ADEN               .EQU                0
                                           _ADLR              .EQU                7
                                           _CHS3              .EQU                5
                                           _CHS2              .EQU                4
                                           _CHS1              .EQU                3
                                           _CHS0              .EQU                2
                                           _START             .EQU                1
                                           _ADEN              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x21 OPTR Bits-----------------
                                           PUPH               .EQU                7
                                           T0CS               .EQU                5
                                           T0SE               .EQU                4
                                           PSA                .EQU                3
                                           PS2                .EQU                2
                                           PS1                .EQU                1
                                           PS0                .EQU                0
                                           _PUPH              .EQU                7
                                           _T0CS              .EQU                5
                                           _T0SE              .EQU                4
                                           _PSA               .EQU                3
                                           _PS2               .EQU                2
                                           _PS1               .EQU                1
                                           _PS0               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x25 TR0 Bits------------------
                                           TR07               .EQU                7
                                           TR06               .EQU                6
                                           TR05               .EQU                5
                                           TR04               .EQU                4
                                           TR03               .EQU                3
                                           TR01               .EQU                1
                                           TR00               .EQU                0
                                           _TR07              .EQU                7
                                           _TR06              .EQU                6
                                           _TR05              .EQU                5
                                           _TR04              .EQU                4
                                           _TR03              .EQU                3
                                           _TR01              .EQU                1
                                           _TR00              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x26 TR2 Bits------------------
                                           TR27               .EQU                7
                                           TR26               .EQU                6
                                           TR23               .EQU                3
                                           TR22               .EQU                2
                                           TR21               .EQU                1
                                           TR20               .EQU                0
                                           _TR27              .EQU                7
                                           _TR26              .EQU                6
                                           _TR23              .EQU                3
                                           _TR22              .EQU                2
                                           _TR21              .EQU                1
                                           _TR20              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x27 TR1 Bits------------------
                                           TR17               .EQU                7
                                           TR16               .EQU                6
                                           TR15               .EQU                5
                                           TR13               .EQU                3
                                           TR12               .EQU                2
                                           _TR17              .EQU                7
                                           _TR16              .EQU                6
                                           _TR15              .EQU                5
                                           _TR13              .EQU                3
                                           _TR12              .EQU                2
                                           
                                           ;Address:0x28 TR3 Bits------------------
                                           TR37               .EQU                7
                                           TR36               .EQU                6
                                           TR35               .EQU                5
                                           TR34               .EQU                4
                                           TR33               .EQU                3
                                           TR31               .EQU                1
                                           TR30               .EQU                0
                                           _TR37              .EQU                7
                                           _TR36              .EQU                6
                                           _TR35              .EQU                5
                                           _TR34              .EQU                4
                                           _TR33              .EQU                3
                                           _TR31              .EQU                1
                                           _TR30              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x29 TR4 Bits------------------
                                           TR43               .EQU                3
                                           _TR43              .EQU                3
                                           
                                           ;Address:0x2C EIE1 Bits-----------------
                                           CTIE               .EQU                7
                                           ADIE               .EQU                6
                                           INT2IE             .EQU                5
                                           INT1IE             .EQU                4
                                           C1IE               .EQU                3
                                           PWM2IE             .EQU                2
                                           T2IE               .EQU                1
                                           T1IE               .EQU                0
                                           _CTIE              .EQU                7
                                           _ADIE              .EQU                6
                                           _INT2IE            .EQU                5
                                           _INT1IE            .EQU                4
                                           _C1IE              .EQU                3
                                           _PWM2IE            .EQU                2
                                           _T2IE              .EQU                1
                                           _T1IE              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x2D EIE2 Bits-----------------
                                           RXIE               .EQU                5
                                           TXIE               .EQU                4
                                           _RXIE              .EQU                5
                                           _TXIE              .EQU                4
                                           
                                           ;Address:0x2E PCTL Bits-----------------
                                           VREEN              .EQU                7
                                           VREOE              .EQU                6
                                           SLVREN             .EQU                4
                                           POR                .EQU                1
                                           LVR                .EQU                0
                                           _VREEN             .EQU                7
                                           _VREOE             .EQU                6
                                           _SLVREN            .EQU                4
                                           _POR               .EQU                1
                                           _LVR               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x2F OSCCTL Bits---------------
                                           CKOEN              .EQU                7
                                           IRCS2              .EQU                6
                                           IRCS1              .EQU                5
                                           IRCS0              .EQU                4
                                           _CKOEN             .EQU                7
                                           _IRCS2             .EQU                6
                                           _IRCS1             .EQU                5
                                           _IRCS0             .EQU                4
                                           
                                           ;Address:0x31 ANSEL Bits----------------
                                           ANS7               .EQU                7
                                           ANS6               .EQU                6
                                           ANS4               .EQU                4
                                           ANS3               .EQU                3
                                           ANS1               .EQU                1
                                           ANS0               .EQU                0
                                           _ANS7              .EQU                7
                                           _ANS6              .EQU                6
                                           _ANS4              .EQU                4
                                           _ANS3              .EQU                3
                                           _ANS1              .EQU                1
                                           _ANS0              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x35 PUR Bits------------------
                                           PUR7               .EQU                7
                                           PUR6               .EQU                6
                                           PUR5               .EQU                5
                                           PUR4               .EQU                4
                                           PUR1               .EQU                1
                                           PUR0               .EQU                0
                                           _PUR7              .EQU                7
                                           _PUR6              .EQU                6
                                           _PUR5              .EQU                5
                                           _PUR4              .EQU                4
                                           _PUR1              .EQU                1
                                           _PUR0              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x36 IOCL Bits-----------------
                                           IOCL7              .EQU                7
                                           IOCL6              .EQU                6
                                           IOCL5              .EQU                5
                                           IOCL4              .EQU                4
                                           IOCL3              .EQU                3
                                           IOCL1              .EQU                1
                                           IOCL0              .EQU                0
                                           _IOCL7             .EQU                7
                                           _IOCL6             .EQU                6
                                           _IOCL5             .EQU                5
                                           _IOCL4             .EQU                4
                                           _IOCL3             .EQU                3
                                           _IOCL1             .EQU                1
                                           _IOCL0             .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x3F ADCCTL1 Bits--------------
                                           ADCS2              .EQU                6
                                           ADCS1              .EQU                5
                                           ADCS0              .EQU                4
                                           VCFG1              .EQU                3
                                           VCFG0              .EQU                2
                                           _ADCS2             .EQU                6
                                           _ADCS1             .EQU                5
                                           _ADCS0             .EQU                4
                                           _VCFG1             .EQU                3
                                           _VCFG0             .EQU                2
                                           
                                           ;Address:0x50 T3L Bits------------------
                                           T3L7               .EQU                7
                                           T3L6               .EQU                6
                                           T3L5               .EQU                5
                                           T3L4               .EQU                4
                                           T3L3               .EQU                3
                                           T3L2               .EQU                2
                                           T3L1               .EQU                1
                                           T3L0               .EQU                0
                                           _T3L7              .EQU                7
                                           _T3L6              .EQU                6
                                           _T3L5              .EQU                5
                                           _T3L4              .EQU                4
                                           _T3L3              .EQU                3
                                           _T3L2              .EQU                2
                                           _T3L1              .EQU                1
                                           _T3L0              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x53 CTCTL Bits----------------
                                           CTEN               .EQU                7
                                           CTSTART            .EQU                6
                                           CTCAPS             .EQU                5
                                           CTCMS              .EQU                4
                                           CTCHSEL4           .EQU                4
                                           CTCHSEL3           .EQU                3
                                           CTCHSEL2           .EQU                2
                                           CTCHSEL1           .EQU                1
                                           CTCHSEL0           .EQU                0
                                           _CTEN              .EQU                7
                                           _CTSTART           .EQU                6
                                           _CTCAPS            .EQU                5
                                           _CTCMS             .EQU                4
                                           _CTCHSEL4          .EQU                4
                                           _CTCHSEL3          .EQU                3
                                           _CTCHSEL2          .EQU                2
                                           _CTCHSEL1          .EQU                1
                                           _CTCHSEL0          .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x58 RSCTL Bits----------------
                                           SPEN               .EQU                7
                                           RX9                .EQU                6
                                           SRXEN              .EQU                5
                                           CRXEN              .EQU                4
                                           ADREN              .EQU                3
                                           FRER               .EQU                2
                                           OVFER              .EQU                1
                                           RX9D               .EQU                0
                                           _SPEN              .EQU                7
                                           _RX9               .EQU                6
                                           _SRXEN             .EQU                5
                                           _CRXEN             .EQU                4
                                           _ADREN             .EQU                3
                                           _FRER              .EQU                2
                                           _OVFER             .EQU                1
                                           _RX9D              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x5E OSCLDOCAL Bits------------
                                           
                                           ;Address:0x77 BRCTL Bits----------------
                                           ABRDOVF            .EQU                7
                                           RCIDLF             .EQU                6
                                           SCKPS              .EQU                4
                                           BRG16              .EQU                3
                                           WUEN               .EQU                1
                                           ADRBEN             .EQU                0
                                           _ABRDOVF           .EQU                7
                                           _RCIDLF            .EQU                6
                                           _SCKPS             .EQU                4
                                           _BRG16             .EQU                3
                                           _WUEN              .EQU                1
                                           _ADRBEN            .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x78 TSCTL Bits----------------
                                           CSRS               .EQU                7
                                           TX9                .EQU                6
                                           TXEN               .EQU                5
                                           SYNC               .EQU                4
                                           SENDB              .EQU                3
                                           HBRG               .EQU                2
                                           TXSRS              .EQU                1
                                           TX9D               .EQU                0
                                           _CSRS              .EQU                7
                                           _TX9               .EQU                6
                                           _TXEN              .EQU                5
                                           _SYNC              .EQU                4
                                           _SENDB             .EQU                3
                                           _HBRG              .EQU                2
                                           _TXSRS             .EQU                1
                                           _TX9D              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x79 EUBRGL Bits---------------
                                           BRG7               .EQU                7
                                           BRG6               .EQU                6
                                           BRG5               .EQU                5
                                           BRG4               .EQU                4
                                           BRG3               .EQU                3
                                           BRG2               .EQU                2
                                           BRG1               .EQU                1
                                           BRG0               .EQU                0
                                           _BRG7              .EQU                7
                                           _BRG6              .EQU                6
                                           _BRG5              .EQU                5
                                           _BRG4              .EQU                4
                                           _BRG3              .EQU                3
                                           _BRG2              .EQU                2
                                           _BRG1              .EQU                1
                                           _BRG0              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x7A EUBRGH Bits---------------
                                           BRG15              .EQU                7
                                           BRG14              .EQU                6
                                           BRG13              .EQU                5
                                           BRG12              .EQU                4
                                           BRG11              .EQU                3
                                           BRG10              .EQU                2
                                           BRG9               .EQU                1
                                           BRG8               .EQU                0
                                           _BRG15             .EQU                7
                                           _BRG14             .EQU                6
                                           _BRG13             .EQU                5
                                           _BRG12             .EQU                4
                                           _BRG11             .EQU                3
                                           _BRG10             .EQU                2
                                           _BRG9              .EQU                1
                                           _BRG8              .EQU                0
                                            
                                            
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; external declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.extern	_PSW_bits
                                           	.extern	_P0_bits
                                           	.extern	_P2_bits
                                           	.extern	_P1_bits
                                           	.extern	_P3_bits
                                           	.extern	_P4_bits
                                           	.extern	_INTCTL_bits
                                           	.extern	_EIF1_bits
                                           	.extern	_EIF2_bits
                                           	.extern	_T1CTL_bits
                                           	.extern	_PWMCTL_bits
                                           	.extern	_CMCTL1_bits
                                           	.extern	_ANSEH_bits
                                           	.extern	_ADCCTL0_bits
                                           	.extern	_OPTR_bits
                                           	.extern	_TR0_bits
                                           	.extern	_TR2_bits
                                           	.extern	_TR1_bits
                                           	.extern	_TR3_bits
                                           	.extern	_TR4_bits
                                           	.extern	_EIE1_bits
                                           	.extern	_EIE2_bits
                                           	.extern	_PCTL_bits
                                           	.extern	_OSCCTL_bits
                                           	.extern	_ANSEL_bits
                                           	.extern	_PUR_bits
                                           	.extern	_IOCL_bits
                                           	.extern	_ADCCTL1_bits
                                           	.extern	_T3L_bits
                                           	.extern	_CTCTL_bits
                                           	.extern	_RSCTL_bits
                                           	.extern	_OSCLDOCAL_bits
                                           	.extern	_BRCTL_bits
                                           	.extern	_TSCTL_bits
                                           	.extern	_EUBRGL_bits
                                           	.extern	_EUBRGH_bits
                                           	.extern	_T0
                                           	.extern	_PCL
                                           	.extern	_PSW
                                           	.extern	_P0
                                           	.extern	_P2
                                           	.extern	_P1
                                           	.extern	_P3
                                           	.extern	_P4
                                           	.extern	_PCH
                                           	.extern	_INTCTL
                                           	.extern	_EIF1
                                           	.extern	_EIF2
                                           	.extern	_T1L
                                           	.extern	_T1H
                                           	.extern	_T1CTL
                                           	.extern	_PWMCTL
                                           	.extern	_CMCTL1
                                           	.extern	_VRECAL
                                           	.extern	_ANSEH
                                           	.extern	_ADCDATAH
                                           	.extern	_ADCCTL0
                                           	.extern	_OPTR
                                           	.extern	_TR0
                                           	.extern	_TR2
                                           	.extern	_TR1
                                           	.extern	_TR3
                                           	.extern	_TR4
                                           	.extern	_EIE1
                                           	.extern	_EIE2
                                           	.extern	_PCTL
                                           	.extern	_OSCCTL
                                           	.extern	_OSCCAL0
                                           	.extern	_ANSEL
                                           	.extern	_PUR
                                           	.extern	_IOCL
                                           	.extern	_OSCCAL1
                                           	.extern	_BADDRH
                                           	.extern	_BADDRL
                                           	.extern	_EECTL1
                                           	.extern	_EECTL2
                                           	.extern	_ADCDATAL
                                           	.extern	_ADCCTL1
                                           	.extern	_T3L
                                           	.extern	_CTCTL
                                           	.extern	_RSCTL
                                           	.extern	_TXSDR
                                           	.extern	_RXSDR
                                           	.extern	_OSCLDOCAL
                                           	.extern	_T1U
                                           	.extern	_BRCTL
                                           	.extern	_TSCTL
                                           	.extern	_EUBRGL
                                           	.extern	_EUBRGH
                                           
                                           	.extern STK12
                                           	.extern STK11
                                           	.extern STK10
                                           	.extern STK09
                                           	.extern STK08
                                           	.extern STK07
                                           	.extern STK06
                                           	.extern STK05
                                           	.extern STK04
                                           	.extern STK03
                                           	.extern STK02
                                           	.extern STK01
                                           	.extern STK00
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.global	_init_mcu
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; absolute symbol definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; compiler-defined variables
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; initialized data
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; overlayable items in internal ram 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.udata_ovr
                                           
                                           
                                           func._init_mcu	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _init_mcu	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : FUNCTION
                                           _init_mcu	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	18; "../init_mcu.c"	OSCCTL = 0x60;           //8M
00066b   9860     MOV	R0, #0x60            	MOV	R0,# 0x60
00066c   512f     MOV	0x2f, R0             	MOV	_OSCCTL, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	21; "../init_mcu.c"	TR0 = 0XFF;
00066d   98ff     MOV	R0, #0xff            	MOV	R0,# 0xff
00066e   5125     MOV	0x25, R0             	MOV	_TR0, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	22; "../init_mcu.c"	TR1 = 0XFF;
00066f   98ff     MOV	R0, #0xff            	MOV	R0,# 0xff
000670   5127     MOV	0x27, R0             	MOV	_TR1, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	23; "../init_mcu.c"	TR2 = 0X3F;
000671   983f     MOV	R0, #0x3f            	MOV	R0,# 0x3f
000672   5126     MOV	0x26, R0             	MOV	_TR2, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	24; "../init_mcu.c"	TR3 = 0x06;
000673   9806     MOV	R0, #0x6             	MOV	R0,# 0x06
000674   5128     MOV	0x28, R0             	MOV	_TR3, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	25; "../init_mcu.c"	TR4 = 0XFF;
000675   98ff     MOV	R0, #0xff            	MOV	R0,# 0xff
000676   5129     MOV	0x29, R0             	MOV	_TR4, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	27; "../init_mcu.c"	P0 = 0X00;
000677   0305     CLR	0x5                  	CLR	_P0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	28; "../init_mcu.c"	P1 = 0X00;
000678   0307     CLR	0x7                  	CLR	_P1
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	29; "../init_mcu.c"	P2 = 0x00;
000679   0306     CLR	0x6                  	CLR	_P2
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	30; "../init_mcu.c"	P3 = 0XFD;
00067a   98fd     MOV	R0, #0xfd            	MOV	R0,# 0xfd
00067b   5108     MOV	0x8, R0              	MOV	_P3, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	31; "../init_mcu.c"	P4 = 0X00;
00067c   0309     CLR	0x9                  	CLR	_P4
                                           ;	op : |
                                           ;	.line	34; "../init_mcu.c"	ANSEL |= 1<<6;			 //Íâ¹ÒµçÈÝ½ÅÉèÖÃÎªÄ£Äâ¿Ú
00067d   6e31     SET	0x31, 6              	SET	_ANSEL, 6
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	37; "../init_mcu.c"	TSCTL=0x22; // È«Ë«¹¤ £¬8Î» ·¢ËÍÊ¹ÄÜ£¬µÍËÙÄ£Ê½£¬·¢ËÍ»º´æ¿Õ,µÍËÙµÄ
00067e   9822     MOV	R0, #0x22            	MOV	R0,# 0x22
00067f   5178     MOV	0x78, R0             	MOV	_TSCTL, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	38; "../init_mcu.c"	RSCTL=0xB0;// ´®¿ÚÊ¹ÄÜ£¬ÎÞ´íÎó£¬8Î»ÎÞµØÖ·¸ÅÄî£¬Ê¹ÄÜ£¬µ¥×Ö½Ú½ÓÊÕ
000680   98b0     MOV	R0, #0xb0            	MOV	R0,# 0xb0
000681   5158     MOV	0x58, R0             	MOV	_RSCTL, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	39; "../init_mcu.c"	BRCTL=0x48; //16Î»²¨ÌØÂÊ·¢ËÍÆ÷
000682   9848     MOV	R0, #0x48            	MOV	R0,# 0x48
000683   5177     MOV	0x77, R0             	MOV	_BRCTL, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	40; "../init_mcu.c"	EUBRGL=0x19; 		//     0x33  9600     0x19  19.2    0x3F  10417
000684   9819     MOV	R0, #0x19            	MOV	R0,# 0x19
000685   5179     MOV	0x79, R0             	MOV	_EUBRGL, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	41; "../init_mcu.c"	TXIE=0;
000686   642d     CLR	0x2d, 4              	CLR	_EIE2_bits, 4
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	42; "../init_mcu.c"	TXIF=0;
000687   640d     CLR	0xd, 4               	CLR	_EIF2_bits, 4
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	43; "../init_mcu.c"	RXIF=0;
000688   650d     CLR	0xd, 5               	CLR	_EIF2_bits, 5
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : ENDFUNCTION
000689   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _init_mcu
                                           
                                           
                                           ;	code size estimation:
                                           ;	   31+    0 =    31 instructions (   62 byte)
                                           
                                           
                                           	.end
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; File Created by ChiponCC : aolisn inc.
                                           ; Version 3.0.4#6752 (Mar  1 2016 15:13:08) (MSVC)
                                           ; This file was generated Thu Apr 28 17:14:28 2016
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; chipon port for the 16-bit core
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.file	"../kf8s_touch_w.c"
                                           	.radix dec
                                           	.include "KF8S1011.inc"
                                           
                                           ;************************************************************ 
                                           ;       Header file for the KungFu8 
                                           ;       KF8S1011 
                                           ;       Microcontroller
                                           ; 
                                           ;       Copyright 2012-2013 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************ 
                                            
                                           T0                .EQU                0x01
                                           PCL               .EQU                0x02
                                           PSW               .EQU                0x03
                                           P0                .EQU                0x05
                                           P2                .EQU                0x06
                                           P1                .EQU                0x07
                                           P3                .EQU                0x08
                                           P4                .EQU                0x09
                                           PCH               .EQU                0x0A
                                           INTCTL            .EQU                0x0B
                                           EIF1              .EQU                0x0C
                                           EIF2              .EQU                0x0D
                                           T1L               .EQU                0x0E
                                           T1H               .EQU                0x0F
                                           T1CTL             .EQU                0x10
                                           PWMCTL            .EQU                0x15
                                           CMCTL1            .EQU                0x1A
                                           VRECAL            .EQU                0x1C
                                           ANSEH             .EQU                0x1D
                                           ADCDATAH          .EQU                0x1E
                                           ADCCTL0           .EQU                0x1F
                                           OPTR              .EQU                0x21
                                           TR0               .EQU                0x25
                                           TR2               .EQU                0x26
                                           TR1               .EQU                0x27
                                           TR3               .EQU                0x28
                                           TR4               .EQU                0x29
                                           EIE1              .EQU                0x2C
                                           EIE2              .EQU                0x2D
                                           PCTL              .EQU                0x2E
                                           OSCCTL            .EQU                0x2F
                                           OSCCAL0           .EQU                0x30
                                           ANSEL             .EQU                0x31
                                           PUR               .EQU                0x35
                                           IOCL              .EQU                0x36
                                           OSCCAL1           .EQU                0x37
                                           BADDRH            .EQU                0x3A
                                           BADDRL            .EQU                0x3B
                                           EECTL1            .EQU                0x3C
                                           EECTL2            .EQU                0x3D
                                           ADCDATAL          .EQU                0x3E
                                           ADCCTL1           .EQU                0x3F
                                           T3L               .EQU                0x50
                                           CTCTL             .EQU                0x53
                                           RSCTL             .EQU                0x58
                                           TXSDR             .EQU                0x59
                                           RXSDR             .EQU                0x5A
                                           OSCLDOCAL         .EQU                0x5E
                                           T1U               .EQU                0x5F
                                           BRCTL             .EQU                0x77
                                           TSCTL             .EQU                0x78
                                           EUBRGL            .EQU                0x79
                                           EUBRGH            .EQU                0x7A
                                            
                                            
                                           
                                           ;Address:0x03 PSW Bits------------------
                                           RP0                .EQU                5
                                           TO                 .EQU                4
                                           PD                 .EQU                3
                                           Z                  .EQU                2
                                           DC                 .EQU                1
                                           CY                 .EQU                0
                                           _RP0               .EQU                5
                                           _TO                .EQU                4
                                           _PD                .EQU                3
                                           _Z                 .EQU                2
                                           _DC                .EQU                1
                                           _CY                .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x05 P0 Bits-------------------
                                           P07                .EQU                7
                                           P06                .EQU                6
                                           P05                .EQU                5
                                           P04                .EQU                4
                                           P03                .EQU                3
                                           P01                .EQU                1
                                           P00                .EQU                0
                                           _P07               .EQU                7
                                           _P06               .EQU                6
                                           _P05               .EQU                5
                                           _P04               .EQU                4
                                           _P03               .EQU                3
                                           _P01               .EQU                1
                                           _P00               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x06 P2 Bits-------------------
                                           P27                .EQU                7
                                           P26                .EQU                6
                                           P23                .EQU                3
                                           P22                .EQU                2
                                           P21                .EQU                1
                                           P20                .EQU                0
                                           _P27               .EQU                7
                                           _P26               .EQU                6
                                           _P23               .EQU                3
                                           _P22               .EQU                2
                                           _P21               .EQU                1
                                           _P20               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x07 P1 Bits-------------------
                                           P17                .EQU                7
                                           P16                .EQU                6
                                           P15                .EQU                5
                                           P13                .EQU                3
                                           P12                .EQU                2
                                           _P17               .EQU                7
                                           _P16               .EQU                6
                                           _P15               .EQU                5
                                           _P13               .EQU                3
                                           _P12               .EQU                2
                                           
                                           ;Address:0x08 P3 Bits-------------------
                                           P37                .EQU                7
                                           P36                .EQU                6
                                           P35                .EQU                5
                                           P34                .EQU                4
                                           P33                .EQU                3
                                           P31                .EQU                1
                                           P30                .EQU                0
                                           _P37               .EQU                7
                                           _P36               .EQU                6
                                           _P35               .EQU                5
                                           _P34               .EQU                4
                                           _P33               .EQU                3
                                           _P31               .EQU                1
                                           _P30               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x09 P4 Bits-------------------
                                           P43                .EQU                3
                                           _P43               .EQU                3
                                           
                                           ;Address:0x0B INTCTL Bits---------------
                                           AIE                .EQU                7
                                           PUIE               .EQU                6
                                           T0IE               .EQU                5
                                           P0IE               .EQU                3
                                           T0IF               .EQU                2
                                           P0IF               .EQU                0
                                           _AIE               .EQU                7
                                           _PUIE              .EQU                6
                                           _T0IE              .EQU                5
                                           _P0IE              .EQU                3
                                           _T0IF              .EQU                2
                                           _P0IF              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x0C EIF1 Bits-----------------
                                           CTIF               .EQU                7
                                           ADIF               .EQU                6
                                           INT2IF             .EQU                5
                                           INT1IF             .EQU                4
                                           C1IF               .EQU                3
                                           PWM2IF             .EQU                2
                                           T2IF               .EQU                1
                                           T1IF               .EQU                0
                                           _CTIF              .EQU                7
                                           _ADIF              .EQU                6
                                           _INT2IF            .EQU                5
                                           _INT1IF            .EQU                4
                                           _C1IF              .EQU                3
                                           _PWM2IF            .EQU                2
                                           _T2IF              .EQU                1
                                           _T1IF              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x0D EIF2 Bits-----------------
                                           RXIF               .EQU                5
                                           TXIF               .EQU                4
                                           _RXIF              .EQU                5
                                           _TXIF              .EQU                4
                                           
                                           ;Address:0x10 T1CTL Bits----------------
                                           T1GC               .EQU                6
                                           T1CKS1             .EQU                5
                                           T1CKS0             .EQU                4
                                           T1SY               .EQU                2
                                           T1CS               .EQU                1
                                           T1ON               .EQU                0
                                           _T1GC              .EQU                6
                                           _T1CKS1            .EQU                5
                                           _T1CKS0            .EQU                4
                                           _T1SY              .EQU                2
                                           _T1CS              .EQU                1
                                           _T1ON              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x15 PWMCTL Bits---------------
                                           INT2SE             .EQU                7
                                           INT1SE             .EQU                6
                                           _INT2SE            .EQU                7
                                           _INT1SE            .EQU                6
                                           
                                           ;Address:0x1A CMCTL1 Bits---------------
                                           CTCLKSEL1          .EQU                7
                                           CTCLKSEL0          .EQU                6
                                           CTVREFSEL1         .EQU                5
                                           CTVREFSEL0         .EQU                4
                                           _CTCLKSEL1         .EQU                7
                                           _CTCLKSEL0         .EQU                6
                                           _CTVREFSEL1        .EQU                5
                                           _CTVREFSEL0        .EQU                4
                                           
                                           ;Address:0x1D ANSEH Bits----------------
                                           ANS11              .EQU                3
                                           ANS10              .EQU                2
                                           _ANS11             .EQU                3
                                           _ANS10             .EQU                2
                                           
                                           ;Address:0x1F ADCCTL0 Bits--------------
                                           ADLR               .EQU                7
                                           CHS3               .EQU                5
                                           CHS2               .EQU                4
                                           CHS1               .EQU                3
                                           CHS0               .EQU                2
                                           START              .EQU                1
                                           ADEN               .EQU                0
                                           _ADLR              .EQU                7
                                           _CHS3              .EQU                5
                                           _CHS2              .EQU                4
                                           _CHS1              .EQU                3
                                           _CHS0              .EQU                2
                                           _START             .EQU                1
                                           _ADEN              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x21 OPTR Bits-----------------
                                           PUPH               .EQU                7
                                           T0CS               .EQU                5
                                           T0SE               .EQU                4
                                           PSA                .EQU                3
                                           PS2                .EQU                2
                                           PS1                .EQU                1
                                           PS0                .EQU                0
                                           _PUPH              .EQU                7
                                           _T0CS              .EQU                5
                                           _T0SE              .EQU                4
                                           _PSA               .EQU                3
                                           _PS2               .EQU                2
                                           _PS1               .EQU                1
                                           _PS0               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x25 TR0 Bits------------------
                                           TR07               .EQU                7
                                           TR06               .EQU                6
                                           TR05               .EQU                5
                                           TR04               .EQU                4
                                           TR03               .EQU                3
                                           TR01               .EQU                1
                                           TR00               .EQU                0
                                           _TR07              .EQU                7
                                           _TR06              .EQU                6
                                           _TR05              .EQU                5
                                           _TR04              .EQU                4
                                           _TR03              .EQU                3
                                           _TR01              .EQU                1
                                           _TR00              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x26 TR2 Bits------------------
                                           TR27               .EQU                7
                                           TR26               .EQU                6
                                           TR23               .EQU                3
                                           TR22               .EQU                2
                                           TR21               .EQU                1
                                           TR20               .EQU                0
                                           _TR27              .EQU                7
                                           _TR26              .EQU                6
                                           _TR23              .EQU                3
                                           _TR22              .EQU                2
                                           _TR21              .EQU                1
                                           _TR20              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x27 TR1 Bits------------------
                                           TR17               .EQU                7
                                           TR16               .EQU                6
                                           TR15               .EQU                5
                                           TR13               .EQU                3
                                           TR12               .EQU                2
                                           _TR17              .EQU                7
                                           _TR16              .EQU                6
                                           _TR15              .EQU                5
                                           _TR13              .EQU                3
                                           _TR12              .EQU                2
                                           
                                           ;Address:0x28 TR3 Bits------------------
                                           TR37               .EQU                7
                                           TR36               .EQU                6
                                           TR35               .EQU                5
                                           TR34               .EQU                4
                                           TR33               .EQU                3
                                           TR31               .EQU                1
                                           TR30               .EQU                0
                                           _TR37              .EQU                7
                                           _TR36              .EQU                6
                                           _TR35              .EQU                5
                                           _TR34              .EQU                4
                                           _TR33              .EQU                3
                                           _TR31              .EQU                1
                                           _TR30              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x29 TR4 Bits------------------
                                           TR43               .EQU                3
                                           _TR43              .EQU                3
                                           
                                           ;Address:0x2C EIE1 Bits-----------------
                                           CTIE               .EQU                7
                                           ADIE               .EQU                6
                                           INT2IE             .EQU                5
                                           INT1IE             .EQU                4
                                           C1IE               .EQU                3
                                           PWM2IE             .EQU                2
                                           T2IE               .EQU                1
                                           T1IE               .EQU                0
                                           _CTIE              .EQU                7
                                           _ADIE              .EQU                6
                                           _INT2IE            .EQU                5
                                           _INT1IE            .EQU                4
                                           _C1IE              .EQU                3
                                           _PWM2IE            .EQU                2
                                           _T2IE              .EQU                1
                                           _T1IE              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x2D EIE2 Bits-----------------
                                           RXIE               .EQU                5
                                           TXIE               .EQU                4
                                           _RXIE              .EQU                5
                                           _TXIE              .EQU                4
                                           
                                           ;Address:0x2E PCTL Bits-----------------
                                           VREEN              .EQU                7
                                           VREOE              .EQU                6
                                           SLVREN             .EQU                4
                                           POR                .EQU                1
                                           LVR                .EQU                0
                                           _VREEN             .EQU                7
                                           _VREOE             .EQU                6
                                           _SLVREN            .EQU                4
                                           _POR               .EQU                1
                                           _LVR               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x2F OSCCTL Bits---------------
                                           CKOEN              .EQU                7
                                           IRCS2              .EQU                6
                                           IRCS1              .EQU                5
                                           IRCS0              .EQU                4
                                           _CKOEN             .EQU                7
                                           _IRCS2             .EQU                6
                                           _IRCS1             .EQU                5
                                           _IRCS0             .EQU                4
                                           
                                           ;Address:0x31 ANSEL Bits----------------
                                           ANS7               .EQU                7
                                           ANS6               .EQU                6
                                           ANS4               .EQU                4
                                           ANS3               .EQU                3
                                           ANS1               .EQU                1
                                           ANS0               .EQU                0
                                           _ANS7              .EQU                7
                                           _ANS6              .EQU                6
                                           _ANS4              .EQU                4
                                           _ANS3              .EQU                3
                                           _ANS1              .EQU                1
                                           _ANS0              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x35 PUR Bits------------------
                                           PUR7               .EQU                7
                                           PUR6               .EQU                6
                                           PUR5               .EQU                5
                                           PUR4               .EQU                4
                                           PUR1               .EQU                1
                                           PUR0               .EQU                0
                                           _PUR7              .EQU                7
                                           _PUR6              .EQU                6
                                           _PUR5              .EQU                5
                                           _PUR4              .EQU                4
                                           _PUR1              .EQU                1
                                           _PUR0              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x36 IOCL Bits-----------------
                                           IOCL7              .EQU                7
                                           IOCL6              .EQU                6
                                           IOCL5              .EQU                5
                                           IOCL4              .EQU                4
                                           IOCL3              .EQU                3
                                           IOCL1              .EQU                1
                                           IOCL0              .EQU                0
                                           _IOCL7             .EQU                7
                                           _IOCL6             .EQU                6
                                           _IOCL5             .EQU                5
                                           _IOCL4             .EQU                4
                                           _IOCL3             .EQU                3
                                           _IOCL1             .EQU                1
                                           _IOCL0             .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x3F ADCCTL1 Bits--------------
                                           ADCS2              .EQU                6
                                           ADCS1              .EQU                5
                                           ADCS0              .EQU                4
                                           VCFG1              .EQU                3
                                           VCFG0              .EQU                2
                                           _ADCS2             .EQU                6
                                           _ADCS1             .EQU                5
                                           _ADCS0             .EQU                4
                                           _VCFG1             .EQU                3
                                           _VCFG0             .EQU                2
                                           
                                           ;Address:0x50 T3L Bits------------------
                                           T3L7               .EQU                7
                                           T3L6               .EQU                6
                                           T3L5               .EQU                5
                                           T3L4               .EQU                4
                                           T3L3               .EQU                3
                                           T3L2               .EQU                2
                                           T3L1               .EQU                1
                                           T3L0               .EQU                0
                                           _T3L7              .EQU                7
                                           _T3L6              .EQU                6
                                           _T3L5              .EQU                5
                                           _T3L4              .EQU                4
                                           _T3L3              .EQU                3
                                           _T3L2              .EQU                2
                                           _T3L1              .EQU                1
                                           _T3L0              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x53 CTCTL Bits----------------
                                           CTEN               .EQU                7
                                           CTSTART            .EQU                6
                                           CTCAPS             .EQU                5
                                           CTCMS              .EQU                4
                                           CTCHSEL4           .EQU                4
                                           CTCHSEL3           .EQU                3
                                           CTCHSEL2           .EQU                2
                                           CTCHSEL1           .EQU                1
                                           CTCHSEL0           .EQU                0
                                           _CTEN              .EQU                7
                                           _CTSTART           .EQU                6
                                           _CTCAPS            .EQU                5
                                           _CTCMS             .EQU                4
                                           _CTCHSEL4          .EQU                4
                                           _CTCHSEL3          .EQU                3
                                           _CTCHSEL2          .EQU                2
                                           _CTCHSEL1          .EQU                1
                                           _CTCHSEL0          .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x58 RSCTL Bits----------------
                                           SPEN               .EQU                7
                                           RX9                .EQU                6
                                           SRXEN              .EQU                5
                                           CRXEN              .EQU                4
                                           ADREN              .EQU                3
                                           FRER               .EQU                2
                                           OVFER              .EQU                1
                                           RX9D               .EQU                0
                                           _SPEN              .EQU                7
                                           _RX9               .EQU                6
                                           _SRXEN             .EQU                5
                                           _CRXEN             .EQU                4
                                           _ADREN             .EQU                3
                                           _FRER              .EQU                2
                                           _OVFER             .EQU                1
                                           _RX9D              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x5E OSCLDOCAL Bits------------
                                           
                                           ;Address:0x77 BRCTL Bits----------------
                                           ABRDOVF            .EQU                7
                                           RCIDLF             .EQU                6
                                           SCKPS              .EQU                4
                                           BRG16              .EQU                3
                                           WUEN               .EQU                1
                                           ADRBEN             .EQU                0
                                           _ABRDOVF           .EQU                7
                                           _RCIDLF            .EQU                6
                                           _SCKPS             .EQU                4
                                           _BRG16             .EQU                3
                                           _WUEN              .EQU                1
                                           _ADRBEN            .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x78 TSCTL Bits----------------
                                           CSRS               .EQU                7
                                           TX9                .EQU                6
                                           TXEN               .EQU                5
                                           SYNC               .EQU                4
                                           SENDB              .EQU                3
                                           HBRG               .EQU                2
                                           TXSRS              .EQU                1
                                           TX9D               .EQU                0
                                           _CSRS              .EQU                7
                                           _TX9               .EQU                6
                                           _TXEN              .EQU                5
                                           _SYNC              .EQU                4
                                           _SENDB             .EQU                3
                                           _HBRG              .EQU                2
                                           _TXSRS             .EQU                1
                                           _TX9D              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x79 EUBRGL Bits---------------
                                           BRG7               .EQU                7
                                           BRG6               .EQU                6
                                           BRG5               .EQU                5
                                           BRG4               .EQU                4
                                           BRG3               .EQU                3
                                           BRG2               .EQU                2
                                           BRG1               .EQU                1
                                           BRG0               .EQU                0
                                           _BRG7              .EQU                7
                                           _BRG6              .EQU                6
                                           _BRG5              .EQU                5
                                           _BRG4              .EQU                4
                                           _BRG3              .EQU                3
                                           _BRG2              .EQU                2
                                           _BRG1              .EQU                1
                                           _BRG0              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x7A EUBRGH Bits---------------
                                           BRG15              .EQU                7
                                           BRG14              .EQU                6
                                           BRG13              .EQU                5
                                           BRG12              .EQU                4
                                           BRG11              .EQU                3
                                           BRG10              .EQU                2
                                           BRG9               .EQU                1
                                           BRG8               .EQU                0
                                           _BRG15             .EQU                7
                                           _BRG14             .EQU                6
                                           _BRG13             .EQU                5
                                           _BRG12             .EQU                4
                                           _BRG11             .EQU                3
                                           _BRG10             .EQU                2
                                           _BRG9              .EQU                1
                                           _BRG8              .EQU                0
                                            
                                            
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; external declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.extern	_init_mcu
                                           	.extern	__KF8S_Get_Ver_Waterproof_
                                           	.extern	__KF8S_Lib_Set_Waterproof_Parameter
                                           	.extern	__KF8S_Init_Touch_Waterproof_
                                           	.extern	__KF8S_Touch_Process_Waterproof_
                                           	.extern	__KF8S_Touch_TEST_Waterproof_
                                           	.extern	__R2PCL
                                           	.extern	_TOUCH_DEBUG_TRS_DEAL
                                           	.extern	_TOUCH_DEBUG_SEND_OUT
                                           	.extern	_delay_ms
                                           	.extern	_delay_us
                                           	.extern	_PSW_bits
                                           	.extern	_P0_bits
                                           	.extern	_P2_bits
                                           	.extern	_P1_bits
                                           	.extern	_P3_bits
                                           	.extern	_P4_bits
                                           	.extern	_INTCTL_bits
                                           	.extern	_EIF1_bits
                                           	.extern	_EIF2_bits
                                           	.extern	_T1CTL_bits
                                           	.extern	_PWMCTL_bits
                                           	.extern	_CMCTL1_bits
                                           	.extern	_ANSEH_bits
                                           	.extern	_ADCCTL0_bits
                                           	.extern	_OPTR_bits
                                           	.extern	_TR0_bits
                                           	.extern	_TR2_bits
                                           	.extern	_TR1_bits
                                           	.extern	_TR3_bits
                                           	.extern	_TR4_bits
                                           	.extern	_EIE1_bits
                                           	.extern	_EIE2_bits
                                           	.extern	_PCTL_bits
                                           	.extern	_OSCCTL_bits
                                           	.extern	_ANSEL_bits
                                           	.extern	_PUR_bits
                                           	.extern	_IOCL_bits
                                           	.extern	_ADCCTL1_bits
                                           	.extern	_T3L_bits
                                           	.extern	_CTCTL_bits
                                           	.extern	_RSCTL_bits
                                           	.extern	_OSCLDOCAL_bits
                                           	.extern	_BRCTL_bits
                                           	.extern	_TSCTL_bits
                                           	.extern	_EUBRGL_bits
                                           	.extern	_EUBRGH_bits
                                           	.extern	__KF8_LIBc_channel_Buf
                                           	.extern	_sentbuf1
                                           	.extern	_sentbuf2
                                           	.extern	_sentbuf3
                                           	.extern	_sentbuf4
                                           	.extern	_T0
                                           	.extern	_PCL
                                           	.extern	_PSW
                                           	.extern	_P0
                                           	.extern	_P2
                                           	.extern	_P1
                                           	.extern	_P3
                                           	.extern	_P4
                                           	.extern	_PCH
                                           	.extern	_INTCTL
                                           	.extern	_EIF1
                                           	.extern	_EIF2
                                           	.extern	_T1L
                                           	.extern	_T1H
                                           	.extern	_T1CTL
                                           	.extern	_PWMCTL
                                           	.extern	_CMCTL1
                                           	.extern	_VRECAL
                                           	.extern	_ANSEH
                                           	.extern	_ADCDATAH
                                           	.extern	_ADCCTL0
                                           	.extern	_OPTR
                                           	.extern	_TR0
                                           	.extern	_TR2
                                           	.extern	_TR1
                                           	.extern	_TR3
                                           	.extern	_TR4
                                           	.extern	_EIE1
                                           	.extern	_EIE2
                                           	.extern	_PCTL
                                           	.extern	_OSCCTL
                                           	.extern	_OSCCAL0
                                           	.extern	_ANSEL
                                           	.extern	_PUR
                                           	.extern	_IOCL
                                           	.extern	_OSCCAL1
                                           	.extern	_BADDRH
                                           	.extern	_BADDRL
                                           	.extern	_EECTL1
                                           	.extern	_EECTL2
                                           	.extern	_ADCDATAL
                                           	.extern	_ADCCTL1
                                           	.extern	_T3L
                                           	.extern	_CTCTL
                                           	.extern	_RSCTL
                                           	.extern	_TXSDR
                                           	.extern	_RXSDR
                                           	.extern	_OSCLDOCAL
                                           	.extern	_T1U
                                           	.extern	_BRCTL
                                           	.extern	_TSCTL
                                           	.extern	_EUBRGL
                                           	.extern	_EUBRGH
                                           
                                           	.extern STK12
                                           	.extern STK11
                                           	.extern STK10
                                           	.extern STK09
                                           	.extern STK08
                                           	.extern STK07
                                           	.extern STK06
                                           	.extern STK05
                                           	.extern STK04
                                           	.extern STK03
                                           	.extern STK02
                                           	.extern STK01
                                           	.extern STK00
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.global	__KF8_LIBc_baseline_count_
                                           	.global	__KF8_LIBi_buff_hit_
                                           	.global	__KF8_LIBi_buff_baseline_
                                           	.global	__KF8_LIBc_touch_count_
                                           	.global	__KF8_LIBi_Date_Change_
                                           	.global	__KF8_LIBc_channel_
                                           	.global	__KF8_LIBi_channel_flag_
                                           	.global	_CHS_AMOUNT
                                           	.global	_TCS_AMOUNT
                                           	.global	__KF8_Disturb_Protect_Circle_
                                           	.global	__KF8_DoubleKey_Compages_Limitable_Circle_
                                           	.global	__KF8_Key_Max_Pressed_Limitable_Circle_
                                           	.global	__KF8_BaseLine_Update_Circle_Count_For_UP_
                                           	.global	__KF8_BaseLine_Update_Circle_Count_For_Down_
                                           	.global	__KF8_Define_Disturb_Channels_Amount_
                                           	.global	__KF8_BasicLine_UP_Noise_Threshold_
                                           	.global	__KF8_BasicLine_Down_Noise_Threshold_
                                           	.global	__KF8_Data_Steady_Threshold_Set_
                                           	.global	__KF8_Inside_Reference_Channel_Disturb_Threshold_Set_
                                           	.global	_Double_Key_SET_EN_1
                                           	.global	_Double_Key_SET_EN_2
                                           	.global	_Double_Key_SET_EN_3
                                           	.global	__KF8_TOUCH_CH_EN
                                           	.global	__KF8_Inside_Reference_Channel_Declare_
                                           	.global	__KF8_Config_Finger_Threshold
                                           	.global	__KF8_CONFIG_FINGER_THRESHOLD_IN_WATER_
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           UD_kf8s_touch_w_0	.udata
                                           __KF8_LIBc_baseline_count_	.res	6
                                           
                                           UD_kf8s_touch_w_1	.udata
                                           __KF8_LIBi_buff_hit_	.res	12
                                           
                                           UD_kf8s_touch_w_2	.udata
                                           __KF8_LIBi_buff_baseline_	.res	12
                                           
                                           UD_kf8s_touch_w_3	.udata
                                           __KF8_LIBc_touch_count_	.res	6
                                           
                                           UD_kf8s_touch_w_4	.udata
                                           __KF8_LIBi_Date_Change_	.res	12
                                           
                                           UD_kf8s_touch_w_5	.udata
                                           __KF8_LIBc_channel_	.res	1
                                           
                                           UD_kf8s_touch_w_6	.udata
                                           __KF8_LIBi_channel_flag_	.res	2
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; absolute symbol definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; compiler-defined variables
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; initialized data
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           
                                           ID_kf8s_touch_w_0	.code
                                           _CHS_AMOUNT
0006da   b006     RRET	R0, #0x6            	RRET R0, #0x06
                                           
                                           
                                           ID_kf8s_touch_w_1	.code
                                           _TCS_AMOUNT
0006db   b003     RRET	R0, #0x3            	RRET R0, #0x03
                                           
                                           
                                           ID_kf8s_touch_w_2	.code
                                           __KF8_Disturb_Protect_Circle_
000002   b0c8     RRET	R0, #0xc8           	RRET R0, #0xc8
000003   b000     RRET	R0, #0              	RRET R0, #0x00
                                           
                                           
                                           ID_kf8s_touch_w_3	.code
                                           __KF8_DoubleKey_Compages_Limitable_Circle_
000ff6   b020     RRET	R0, #0x20           	RRET R0, #0x20
000ff7   b003     RRET	R0, #0x3            	RRET R0, #0x03
                                           
                                           
                                           ID_kf8s_touch_w_4	.code
                                           __KF8_Key_Max_Pressed_Limitable_Circle_
0006d6   b040     RRET	R0, #0x40           	RRET R0, #0x40
0006d7   b01f     RRET	R0, #0x1f           	RRET R0, #0x1f
                                           
                                           
                                           ID_kf8s_touch_w_5	.code
                                           __KF8_BaseLine_Update_Circle_Count_For_UP_
0006dc   b040     RRET	R0, #0x40           	RRET R0, #0x40
                                           
                                           
                                           ID_kf8s_touch_w_6	.code
                                           __KF8_BaseLine_Update_Circle_Count_For_Down_
0006dd   b0c0     RRET	R0, #0xc0           	RRET R0, #0xc0
                                           
                                           
                                           ID_kf8s_touch_w_7	.code
                                           __KF8_Define_Disturb_Channels_Amount_
0006de   b003     RRET	R0, #0x3            	RRET R0, #0x03
                                           
                                           
                                           ID_kf8s_touch_w_8	.code
                                           __KF8_BasicLine_UP_Noise_Threshold_
0006df   b0dd     RRET	R0, #0xdd           	RRET R0, #0xdd
                                           
                                           
                                           ID_kf8s_touch_w_9	.code
                                           __KF8_BasicLine_Down_Noise_Threshold_
0006e0   b023     RRET	R0, #0x23           	RRET R0, #0x23
                                           
                                           
                                           ID_kf8s_touch_w_10	.code
                                           __KF8_Data_Steady_Threshold_Set_
0006e1   b014     RRET	R0, #0x14           	RRET R0, #0x14
                                           
                                           
                                           ID_kf8s_touch_w_11	.code
                                           __KF8_Inside_Reference_Channel_Disturb_Threshold_Set_
0006e2   b00f     RRET	R0, #0xf            	RRET R0, #0x0f
                                           
                                           
                                           ID_kf8s_touch_w_12	.code
                                           _Double_Key_SET_EN_1
0006e3   b001     RRET	R0, #0x1            	RRET R0, #0x01
                                           
                                           
                                           ID_kf8s_touch_w_13	.code
                                           _Double_Key_SET_EN_2
0006e4   b023     RRET	R0, #0x23           	RRET R0, #0x23
                                           
                                           
                                           ID_kf8s_touch_w_14	.code
                                           _Double_Key_SET_EN_3
0006e5   b045     RRET	R0, #0x45           	RRET R0, #0x45
                                           
                                           
                                           ID_kf8s_touch_w_15	.code
                                           __KF8_TOUCH_CH_EN
000ff0   b000     RRET	R0, #0              	RRET R0, #0x00
000ff1   b001     RRET	R0, #0x1            	RRET R0, #0x01
000ff2   b002     RRET	R0, #0x2            	RRET R0, #0x02
000ff3   b003     RRET	R0, #0x3            	RRET R0, #0x03
000ff4   b004     RRET	R0, #0x4            	RRET R0, #0x04
000ff5   b005     RRET	R0, #0x5            	RRET R0, #0x05
                                           
                                           
                                           ID_kf8s_touch_w_16	.code
                                           __KF8_Inside_Reference_Channel_Declare_
0006e6   b014     RRET	R0, #0x14           	RRET R0, #0x14
                                           
                                           
                                           ID_kf8s_touch_w_17	.code
                                           __KF8_Config_Finger_Threshold
0006ac   b032     RRET	R0, #0x32           	RRET R0, #0x32
0006ad   b000     RRET	R0, #0              	RRET R0, #0x00
0006ae   b032     RRET	R0, #0x32           	RRET R0, #0x32
0006af   b000     RRET	R0, #0              	RRET R0, #0x00
0006b0   b032     RRET	R0, #0x32           	RRET R0, #0x32
0006b1   b000     RRET	R0, #0              	RRET R0, #0x00
0006b2   b032     RRET	R0, #0x32           	RRET R0, #0x32
0006b3   b000     RRET	R0, #0              	RRET R0, #0x00
0006b4   b032     RRET	R0, #0x32           	RRET R0, #0x32
0006b5   b000     RRET	R0, #0              	RRET R0, #0x00
0006b6   b032     RRET	R0, #0x32           	RRET R0, #0x32
0006b7   b000     RRET	R0, #0              	RRET R0, #0x00
                                           
                                           
                                           ID_kf8s_touch_w_18	.code
                                           __KF8_CONFIG_FINGER_THRESHOLD_IN_WATER_
0006b8   b064     RRET	R0, #0x64           	RRET R0, #0x64
0006b9   b000     RRET	R0, #0              	RRET R0, #0x00
0006ba   b064     RRET	R0, #0x64           	RRET R0, #0x64
0006bb   b000     RRET	R0, #0              	RRET R0, #0x00
0006bc   b064     RRET	R0, #0x64           	RRET R0, #0x64
0006bd   b000     RRET	R0, #0              	RRET R0, #0x00
0006be   b064     RRET	R0, #0x64           	RRET R0, #0x64
0006bf   b000     RRET	R0, #0              	RRET R0, #0x00
0006c0   b064     RRET	R0, #0x64           	RRET R0, #0x64
0006c1   b000     RRET	R0, #0              	RRET R0, #0x00
0006c2   b064     RRET	R0, #0x64           	RRET R0, #0x64
0006c3   b000     RRET	R0, #0              	RRET R0, #0x00
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; overlayable items in internal ram 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.udata_ovr
                                           
                                           ;	code size estimation:
                                           ;	    0+    0 =     0 instructions (    0 byte)
                                           
                                           
                                           	.end
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; File Created by ChiponCC : aolisn inc.
                                           ; Version 3.0.4#6752 (Mar  1 2016 15:13:08) (MSVC)
                                           ; This file was generated Thu Apr 28 17:15:36 2016
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; chipon port for the 16-bit core
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.file	"../main.c"
                                           	.radix dec
                                           	.include "KF8S1011.inc"
                                           
                                           ;************************************************************ 
                                           ;       Header file for the KungFu8 
                                           ;       KF8S1011 
                                           ;       Microcontroller
                                           ; 
                                           ;       Copyright 2012-2013 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************ 
                                            
                                           T0                .EQU                0x01
                                           PCL               .EQU                0x02
                                           PSW               .EQU                0x03
                                           P0                .EQU                0x05
                                           P2                .EQU                0x06
                                           P1                .EQU                0x07
                                           P3                .EQU                0x08
                                           P4                .EQU                0x09
                                           PCH               .EQU                0x0A
                                           INTCTL            .EQU                0x0B
                                           EIF1              .EQU                0x0C
                                           EIF2              .EQU                0x0D
                                           T1L               .EQU                0x0E
                                           T1H               .EQU                0x0F
                                           T1CTL             .EQU                0x10
                                           PWMCTL            .EQU                0x15
                                           CMCTL1            .EQU                0x1A
                                           VRECAL            .EQU                0x1C
                                           ANSEH             .EQU                0x1D
                                           ADCDATAH          .EQU                0x1E
                                           ADCCTL0           .EQU                0x1F
                                           OPTR              .EQU                0x21
                                           TR0               .EQU                0x25
                                           TR2               .EQU                0x26
                                           TR1               .EQU                0x27
                                           TR3               .EQU                0x28
                                           TR4               .EQU                0x29
                                           EIE1              .EQU                0x2C
                                           EIE2              .EQU                0x2D
                                           PCTL              .EQU                0x2E
                                           OSCCTL            .EQU                0x2F
                                           OSCCAL0           .EQU                0x30
                                           ANSEL             .EQU                0x31
                                           PUR               .EQU                0x35
                                           IOCL              .EQU                0x36
                                           OSCCAL1           .EQU                0x37
                                           BADDRH            .EQU                0x3A
                                           BADDRL            .EQU                0x3B
                                           EECTL1            .EQU                0x3C
                                           EECTL2            .EQU                0x3D
                                           ADCDATAL          .EQU                0x3E
                                           ADCCTL1           .EQU                0x3F
                                           T3L               .EQU                0x50
                                           CTCTL             .EQU                0x53
                                           RSCTL             .EQU                0x58
                                           TXSDR             .EQU                0x59
                                           RXSDR             .EQU                0x5A
                                           OSCLDOCAL         .EQU                0x5E
                                           T1U               .EQU                0x5F
                                           BRCTL             .EQU                0x77
                                           TSCTL             .EQU                0x78
                                           EUBRGL            .EQU                0x79
                                           EUBRGH            .EQU                0x7A
                                            
                                            
                                           
                                           ;Address:0x03 PSW Bits------------------
                                           RP0                .EQU                5
                                           TO                 .EQU                4
                                           PD                 .EQU                3
                                           Z                  .EQU                2
                                           DC                 .EQU                1
                                           CY                 .EQU                0
                                           _RP0               .EQU                5
                                           _TO                .EQU                4
                                           _PD                .EQU                3
                                           _Z                 .EQU                2
                                           _DC                .EQU                1
                                           _CY                .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x05 P0 Bits-------------------
                                           P07                .EQU                7
                                           P06                .EQU                6
                                           P05                .EQU                5
                                           P04                .EQU                4
                                           P03                .EQU                3
                                           P01                .EQU                1
                                           P00                .EQU                0
                                           _P07               .EQU                7
                                           _P06               .EQU                6
                                           _P05               .EQU                5
                                           _P04               .EQU                4
                                           _P03               .EQU                3
                                           _P01               .EQU                1
                                           _P00               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x06 P2 Bits-------------------
                                           P27                .EQU                7
                                           P26                .EQU                6
                                           P23                .EQU                3
                                           P22                .EQU                2
                                           P21                .EQU                1
                                           P20                .EQU                0
                                           _P27               .EQU                7
                                           _P26               .EQU                6
                                           _P23               .EQU                3
                                           _P22               .EQU                2
                                           _P21               .EQU                1
                                           _P20               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x07 P1 Bits-------------------
                                           P17                .EQU                7
                                           P16                .EQU                6
                                           P15                .EQU                5
                                           P13                .EQU                3
                                           P12                .EQU                2
                                           _P17               .EQU                7
                                           _P16               .EQU                6
                                           _P15               .EQU                5
                                           _P13               .EQU                3
                                           _P12               .EQU                2
                                           
                                           ;Address:0x08 P3 Bits-------------------
                                           P37                .EQU                7
                                           P36                .EQU                6
                                           P35                .EQU                5
                                           P34                .EQU                4
                                           P33                .EQU                3
                                           P31                .EQU                1
                                           P30                .EQU                0
                                           _P37               .EQU                7
                                           _P36               .EQU                6
                                           _P35               .EQU                5
                                           _P34               .EQU                4
                                           _P33               .EQU                3
                                           _P31               .EQU                1
                                           _P30               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x09 P4 Bits-------------------
                                           P43                .EQU                3
                                           _P43               .EQU                3
                                           
                                           ;Address:0x0B INTCTL Bits---------------
                                           AIE                .EQU                7
                                           PUIE               .EQU                6
                                           T0IE               .EQU                5
                                           P0IE               .EQU                3
                                           T0IF               .EQU                2
                                           P0IF               .EQU                0
                                           _AIE               .EQU                7
                                           _PUIE              .EQU                6
                                           _T0IE              .EQU                5
                                           _P0IE              .EQU                3
                                           _T0IF              .EQU                2
                                           _P0IF              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x0C EIF1 Bits-----------------
                                           CTIF               .EQU                7
                                           ADIF               .EQU                6
                                           INT2IF             .EQU                5
                                           INT1IF             .EQU                4
                                           C1IF               .EQU                3
                                           PWM2IF             .EQU                2
                                           T2IF               .EQU                1
                                           T1IF               .EQU                0
                                           _CTIF              .EQU                7
                                           _ADIF              .EQU                6
                                           _INT2IF            .EQU                5
                                           _INT1IF            .EQU                4
                                           _C1IF              .EQU                3
                                           _PWM2IF            .EQU                2
                                           _T2IF              .EQU                1
                                           _T1IF              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x0D EIF2 Bits-----------------
                                           RXIF               .EQU                5
                                           TXIF               .EQU                4
                                           _RXIF              .EQU                5
                                           _TXIF              .EQU                4
                                           
                                           ;Address:0x10 T1CTL Bits----------------
                                           T1GC               .EQU                6
                                           T1CKS1             .EQU                5
                                           T1CKS0             .EQU                4
                                           T1SY               .EQU                2
                                           T1CS               .EQU                1
                                           T1ON               .EQU                0
                                           _T1GC              .EQU                6
                                           _T1CKS1            .EQU                5
                                           _T1CKS0            .EQU                4
                                           _T1SY              .EQU                2
                                           _T1CS              .EQU                1
                                           _T1ON              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x15 PWMCTL Bits---------------
                                           INT2SE             .EQU                7
                                           INT1SE             .EQU                6
                                           _INT2SE            .EQU                7
                                           _INT1SE            .EQU                6
                                           
                                           ;Address:0x1A CMCTL1 Bits---------------
                                           CTCLKSEL1          .EQU                7
                                           CTCLKSEL0          .EQU                6
                                           CTVREFSEL1         .EQU                5
                                           CTVREFSEL0         .EQU                4
                                           _CTCLKSEL1         .EQU                7
                                           _CTCLKSEL0         .EQU                6
                                           _CTVREFSEL1        .EQU                5
                                           _CTVREFSEL0        .EQU                4
                                           
                                           ;Address:0x1D ANSEH Bits----------------
                                           ANS11              .EQU                3
                                           ANS10              .EQU                2
                                           _ANS11             .EQU                3
                                           _ANS10             .EQU                2
                                           
                                           ;Address:0x1F ADCCTL0 Bits--------------
                                           ADLR               .EQU                7
                                           CHS3               .EQU                5
                                           CHS2               .EQU                4
                                           CHS1               .EQU                3
                                           CHS0               .EQU                2
                                           START              .EQU                1
                                           ADEN               .EQU                0
                                           _ADLR              .EQU                7
                                           _CHS3              .EQU                5
                                           _CHS2              .EQU                4
                                           _CHS1              .EQU                3
                                           _CHS0              .EQU                2
                                           _START             .EQU                1
                                           _ADEN              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x21 OPTR Bits-----------------
                                           PUPH               .EQU                7
                                           T0CS               .EQU                5
                                           T0SE               .EQU                4
                                           PSA                .EQU                3
                                           PS2                .EQU                2
                                           PS1                .EQU                1
                                           PS0                .EQU                0
                                           _PUPH              .EQU                7
                                           _T0CS              .EQU                5
                                           _T0SE              .EQU                4
                                           _PSA               .EQU                3
                                           _PS2               .EQU                2
                                           _PS1               .EQU                1
                                           _PS0               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x25 TR0 Bits------------------
                                           TR07               .EQU                7
                                           TR06               .EQU                6
                                           TR05               .EQU                5
                                           TR04               .EQU                4
                                           TR03               .EQU                3
                                           TR01               .EQU                1
                                           TR00               .EQU                0
                                           _TR07              .EQU                7
                                           _TR06              .EQU                6
                                           _TR05              .EQU                5
                                           _TR04              .EQU                4
                                           _TR03              .EQU                3
                                           _TR01              .EQU                1
                                           _TR00              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x26 TR2 Bits------------------
                                           TR27               .EQU                7
                                           TR26               .EQU                6
                                           TR23               .EQU                3
                                           TR22               .EQU                2
                                           TR21               .EQU                1
                                           TR20               .EQU                0
                                           _TR27              .EQU                7
                                           _TR26              .EQU                6
                                           _TR23              .EQU                3
                                           _TR22              .EQU                2
                                           _TR21              .EQU                1
                                           _TR20              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x27 TR1 Bits------------------
                                           TR17               .EQU                7
                                           TR16               .EQU                6
                                           TR15               .EQU                5
                                           TR13               .EQU                3
                                           TR12               .EQU                2
                                           _TR17              .EQU                7
                                           _TR16              .EQU                6
                                           _TR15              .EQU                5
                                           _TR13              .EQU                3
                                           _TR12              .EQU                2
                                           
                                           ;Address:0x28 TR3 Bits------------------
                                           TR37               .EQU                7
                                           TR36               .EQU                6
                                           TR35               .EQU                5
                                           TR34               .EQU                4
                                           TR33               .EQU                3
                                           TR31               .EQU                1
                                           TR30               .EQU                0
                                           _TR37              .EQU                7
                                           _TR36              .EQU                6
                                           _TR35              .EQU                5
                                           _TR34              .EQU                4
                                           _TR33              .EQU                3
                                           _TR31              .EQU                1
                                           _TR30              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x29 TR4 Bits------------------
                                           TR43               .EQU                3
                                           _TR43              .EQU                3
                                           
                                           ;Address:0x2C EIE1 Bits-----------------
                                           CTIE               .EQU                7
                                           ADIE               .EQU                6
                                           INT2IE             .EQU                5
                                           INT1IE             .EQU                4
                                           C1IE               .EQU                3
                                           PWM2IE             .EQU                2
                                           T2IE               .EQU                1
                                           T1IE               .EQU                0
                                           _CTIE              .EQU                7
                                           _ADIE              .EQU                6
                                           _INT2IE            .EQU                5
                                           _INT1IE            .EQU                4
                                           _C1IE              .EQU                3
                                           _PWM2IE            .EQU                2
                                           _T2IE              .EQU                1
                                           _T1IE              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x2D EIE2 Bits-----------------
                                           RXIE               .EQU                5
                                           TXIE               .EQU                4
                                           _RXIE              .EQU                5
                                           _TXIE              .EQU                4
                                           
                                           ;Address:0x2E PCTL Bits-----------------
                                           VREEN              .EQU                7
                                           VREOE              .EQU                6
                                           SLVREN             .EQU                4
                                           POR                .EQU                1
                                           LVR                .EQU                0
                                           _VREEN             .EQU                7
                                           _VREOE             .EQU                6
                                           _SLVREN            .EQU                4
                                           _POR               .EQU                1
                                           _LVR               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x2F OSCCTL Bits---------------
                                           CKOEN              .EQU                7
                                           IRCS2              .EQU                6
                                           IRCS1              .EQU                5
                                           IRCS0              .EQU                4
                                           _CKOEN             .EQU                7
                                           _IRCS2             .EQU                6
                                           _IRCS1             .EQU                5
                                           _IRCS0             .EQU                4
                                           
                                           ;Address:0x31 ANSEL Bits----------------
                                           ANS7               .EQU                7
                                           ANS6               .EQU                6
                                           ANS4               .EQU                4
                                           ANS3               .EQU                3
                                           ANS1               .EQU                1
                                           ANS0               .EQU                0
                                           _ANS7              .EQU                7
                                           _ANS6              .EQU                6
                                           _ANS4              .EQU                4
                                           _ANS3              .EQU                3
                                           _ANS1              .EQU                1
                                           _ANS0              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x35 PUR Bits------------------
                                           PUR7               .EQU                7
                                           PUR6               .EQU                6
                                           PUR5               .EQU                5
                                           PUR4               .EQU                4
                                           PUR1               .EQU                1
                                           PUR0               .EQU                0
                                           _PUR7              .EQU                7
                                           _PUR6              .EQU                6
                                           _PUR5              .EQU                5
                                           _PUR4              .EQU                4
                                           _PUR1              .EQU                1
                                           _PUR0              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x36 IOCL Bits-----------------
                                           IOCL7              .EQU                7
                                           IOCL6              .EQU                6
                                           IOCL5              .EQU                5
                                           IOCL4              .EQU                4
                                           IOCL3              .EQU                3
                                           IOCL1              .EQU                1
                                           IOCL0              .EQU                0
                                           _IOCL7             .EQU                7
                                           _IOCL6             .EQU                6
                                           _IOCL5             .EQU                5
                                           _IOCL4             .EQU                4
                                           _IOCL3             .EQU                3
                                           _IOCL1             .EQU                1
                                           _IOCL0             .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x3F ADCCTL1 Bits--------------
                                           ADCS2              .EQU                6
                                           ADCS1              .EQU                5
                                           ADCS0              .EQU                4
                                           VCFG1              .EQU                3
                                           VCFG0              .EQU                2
                                           _ADCS2             .EQU                6
                                           _ADCS1             .EQU                5
                                           _ADCS0             .EQU                4
                                           _VCFG1             .EQU                3
                                           _VCFG0             .EQU                2
                                           
                                           ;Address:0x50 T3L Bits------------------
                                           T3L7               .EQU                7
                                           T3L6               .EQU                6
                                           T3L5               .EQU                5
                                           T3L4               .EQU                4
                                           T3L3               .EQU                3
                                           T3L2               .EQU                2
                                           T3L1               .EQU                1
                                           T3L0               .EQU                0
                                           _T3L7              .EQU                7
                                           _T3L6              .EQU                6
                                           _T3L5              .EQU                5
                                           _T3L4              .EQU                4
                                           _T3L3              .EQU                3
                                           _T3L2              .EQU                2
                                           _T3L1              .EQU                1
                                           _T3L0              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x53 CTCTL Bits----------------
                                           CTEN               .EQU                7
                                           CTSTART            .EQU                6
                                           CTCAPS             .EQU                5
                                           CTCMS              .EQU                4
                                           CTCHSEL4           .EQU                4
                                           CTCHSEL3           .EQU                3
                                           CTCHSEL2           .EQU                2
                                           CTCHSEL1           .EQU                1
                                           CTCHSEL0           .EQU                0
                                           _CTEN              .EQU                7
                                           _CTSTART           .EQU                6
                                           _CTCAPS            .EQU                5
                                           _CTCMS             .EQU                4
                                           _CTCHSEL4          .EQU                4
                                           _CTCHSEL3          .EQU                3
                                           _CTCHSEL2          .EQU                2
                                           _CTCHSEL1          .EQU                1
                                           _CTCHSEL0          .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x58 RSCTL Bits----------------
                                           SPEN               .EQU                7
                                           RX9                .EQU                6
                                           SRXEN              .EQU                5
                                           CRXEN              .EQU                4
                                           ADREN              .EQU                3
                                           FRER               .EQU                2
                                           OVFER              .EQU                1
                                           RX9D               .EQU                0
                                           _SPEN              .EQU                7
                                           _RX9               .EQU                6
                                           _SRXEN             .EQU                5
                                           _CRXEN             .EQU                4
                                           _ADREN             .EQU                3
                                           _FRER              .EQU                2
                                           _OVFER             .EQU                1
                                           _RX9D              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x5E OSCLDOCAL Bits------------
                                           
                                           ;Address:0x77 BRCTL Bits----------------
                                           ABRDOVF            .EQU                7
                                           RCIDLF             .EQU                6
                                           SCKPS              .EQU                4
                                           BRG16              .EQU                3
                                           WUEN               .EQU                1
                                           ADRBEN             .EQU                0
                                           _ABRDOVF           .EQU                7
                                           _RCIDLF            .EQU                6
                                           _SCKPS             .EQU                4
                                           _BRG16             .EQU                3
                                           _WUEN              .EQU                1
                                           _ADRBEN            .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x78 TSCTL Bits----------------
                                           CSRS               .EQU                7
                                           TX9                .EQU                6
                                           TXEN               .EQU                5
                                           SYNC               .EQU                4
                                           SENDB              .EQU                3
                                           HBRG               .EQU                2
                                           TXSRS              .EQU                1
                                           TX9D               .EQU                0
                                           _CSRS              .EQU                7
                                           _TX9               .EQU                6
                                           _TXEN              .EQU                5
                                           _SYNC              .EQU                4
                                           _SENDB             .EQU                3
                                           _HBRG              .EQU                2
                                           _TXSRS             .EQU                1
                                           _TX9D              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x79 EUBRGL Bits---------------
                                           BRG7               .EQU                7
                                           BRG6               .EQU                6
                                           BRG5               .EQU                5
                                           BRG4               .EQU                4
                                           BRG3               .EQU                3
                                           BRG2               .EQU                2
                                           BRG1               .EQU                1
                                           BRG0               .EQU                0
                                           _BRG7              .EQU                7
                                           _BRG6              .EQU                6
                                           _BRG5              .EQU                5
                                           _BRG4              .EQU                4
                                           _BRG3              .EQU                3
                                           _BRG2              .EQU                2
                                           _BRG1              .EQU                1
                                           _BRG0              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x7A EUBRGH Bits---------------
                                           BRG15              .EQU                7
                                           BRG14              .EQU                6
                                           BRG13              .EQU                5
                                           BRG12              .EQU                4
                                           BRG11              .EQU                3
                                           BRG10              .EQU                2
                                           BRG9               .EQU                1
                                           BRG8               .EQU                0
                                           _BRG15             .EQU                7
                                           _BRG14             .EQU                6
                                           _BRG13             .EQU                5
                                           _BRG12             .EQU                4
                                           _BRG11             .EQU                3
                                           _BRG10             .EQU                2
                                           _BRG9              .EQU                1
                                           _BRG8              .EQU                0
                                            
                                            
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; external declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.extern	_init_mcu
                                           	.extern	__KF8S_Get_Ver_Waterproof_
                                           	.extern	__KF8S_Lib_Set_Waterproof_Parameter
                                           	.extern	__KF8S_Init_Touch_Waterproof_
                                           	.extern	__KF8S_Touch_Process_Waterproof_
                                           	.extern	__KF8S_Touch_TEST_Waterproof_
                                           	.extern	__R2PCL
                                           	.extern	_TOUCH_DEBUG_TRS_DEAL
                                           	.extern	_TOUCH_DEBUG_SEND_OUT
                                           	.extern	_PSW_bits
                                           	.extern	_P0_bits
                                           	.extern	_P2_bits
                                           	.extern	_P1_bits
                                           	.extern	_P3_bits
                                           	.extern	_P4_bits
                                           	.extern	_INTCTL_bits
                                           	.extern	_EIF1_bits
                                           	.extern	_EIF2_bits
                                           	.extern	_T1CTL_bits
                                           	.extern	_PWMCTL_bits
                                           	.extern	_CMCTL1_bits
                                           	.extern	_ANSEH_bits
                                           	.extern	_ADCCTL0_bits
                                           	.extern	_OPTR_bits
                                           	.extern	_TR0_bits
                                           	.extern	_TR2_bits
                                           	.extern	_TR1_bits
                                           	.extern	_TR3_bits
                                           	.extern	_TR4_bits
                                           	.extern	_EIE1_bits
                                           	.extern	_EIE2_bits
                                           	.extern	_PCTL_bits
                                           	.extern	_OSCCTL_bits
                                           	.extern	_ANSEL_bits
                                           	.extern	_PUR_bits
                                           	.extern	_IOCL_bits
                                           	.extern	_ADCCTL1_bits
                                           	.extern	_T3L_bits
                                           	.extern	_CTCTL_bits
                                           	.extern	_RSCTL_bits
                                           	.extern	_OSCLDOCAL_bits
                                           	.extern	_BRCTL_bits
                                           	.extern	_TSCTL_bits
                                           	.extern	_EUBRGL_bits
                                           	.extern	_EUBRGH_bits
                                           	.extern	__KF8_LIBi_channel_flag_
                                           	.extern	__KF8_LIBc_channel_
                                           	.extern	__KF8_LIBc_channel_Buf
                                           	.extern	__KF8_LIBi_Date_Change_
                                           	.extern	__KF8_LIBc_baseline_count_
                                           	.extern	__KF8_LIBi_buff_hit_
                                           	.extern	__KF8_LIBi_buff_baseline_
                                           	.extern	__KF8_LIBc_touch_count_
                                           	.extern	_sentbuf1
                                           	.extern	_sentbuf2
                                           	.extern	_sentbuf3
                                           	.extern	_sentbuf4
                                           	.extern	_CHS_AMOUNT
                                           	.extern	_TCS_AMOUNT
                                           	.extern	__KF8_Disturb_Protect_Circle_
                                           	.extern	__KF8_DoubleKey_Compages_Limitable_Circle_
                                           	.extern	__KF8_Key_Max_Pressed_Limitable_Circle_
                                           	.extern	__KF8_BaseLine_Update_Circle_Count_For_UP_
                                           	.extern	__KF8_BaseLine_Update_Circle_Count_For_Down_
                                           	.extern	__KF8_Define_Disturb_Channels_Amount_
                                           	.extern	__KF8_BasicLine_UP_Noise_Threshold_
                                           	.extern	__KF8_BasicLine_Down_Noise_Threshold_
                                           	.extern	__KF8_Data_Steady_Threshold_Set_
                                           	.extern	__KF8_Inside_Reference_Channel_Disturb_Threshold_Set_
                                           	.extern	__KF8_Inside_Reference_Channel_Declare_
                                           	.extern	__KF8_Config_Finger_Threshold
                                           	.extern	__KF8_CONFIG_FINGER_THRESHOLD_IN_WATER_
                                           	.extern	_Double_Key_SET_EN_1
                                           	.extern	_Double_Key_SET_EN_2
                                           	.extern	_Double_Key_SET_EN_3
                                           	.extern	__KF8_TOUCH_CH_EN
                                           	.extern	_T0
                                           	.extern	_PCL
                                           	.extern	_PSW
                                           	.extern	_P0
                                           	.extern	_P2
                                           	.extern	_P1
                                           	.extern	_P3
                                           	.extern	_P4
                                           	.extern	_PCH
                                           	.extern	_INTCTL
                                           	.extern	_EIF1
                                           	.extern	_EIF2
                                           	.extern	_T1L
                                           	.extern	_T1H
                                           	.extern	_T1CTL
                                           	.extern	_PWMCTL
                                           	.extern	_CMCTL1
                                           	.extern	_VRECAL
                                           	.extern	_ANSEH
                                           	.extern	_ADCDATAH
                                           	.extern	_ADCCTL0
                                           	.extern	_OPTR
                                           	.extern	_TR0
                                           	.extern	_TR2
                                           	.extern	_TR1
                                           	.extern	_TR3
                                           	.extern	_TR4
                                           	.extern	_EIE1
                                           	.extern	_EIE2
                                           	.extern	_PCTL
                                           	.extern	_OSCCTL
                                           	.extern	_OSCCAL0
                                           	.extern	_ANSEL
                                           	.extern	_PUR
                                           	.extern	_IOCL
                                           	.extern	_OSCCAL1
                                           	.extern	_BADDRH
                                           	.extern	_BADDRL
                                           	.extern	_EECTL1
                                           	.extern	_EECTL2
                                           	.extern	_ADCDATAL
                                           	.extern	_ADCCTL1
                                           	.extern	_T3L
                                           	.extern	_CTCTL
                                           	.extern	_RSCTL
                                           	.extern	_TXSDR
                                           	.extern	_RXSDR
                                           	.extern	_OSCLDOCAL
                                           	.extern	_T1U
                                           	.extern	_BRCTL
                                           	.extern	_TSCTL
                                           	.extern	_EUBRGL
                                           	.extern	_EUBRGH
                                           	.extern	_startup
                                           	.extern	__sdcc_gsinit_startup
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.global	_delay_us
                                           	.global	_delay_ms
                                           	.global	_display
                                           	.global	_INT_FUN
                                           	.global	_main
                                           	.global	_Touch_Watch
                                           	.global	_flag
                                           
                                           	.global STK12
                                           	.global STK11
                                           	.global STK10
                                           	.global STK09
                                           	.global STK08
                                           	.global STK07
                                           	.global STK06
                                           	.global STK05
                                           	.global STK04
                                           	.global STK03
                                           	.global STK02
                                           	.global STK01
                                           	.global STK00
                                           
                                           sharebank .udata
                                           STK12	.res 1
                                           	.type STK12, 108
                                           STK11	.res 1
                                           	.type STK11, 108
                                           STK10	.res 1
                                           	.type STK10, 108
                                           STK09	.res 1
                                           	.type STK09, 108
                                           STK08	.res 1
                                           	.type STK08, 108
                                           STK07	.res 1
                                           	.type STK07, 108
                                           STK06	.res 1
                                           	.type STK06, 108
                                           STK05	.res 1
                                           	.type STK05, 108
                                           STK04	.res 1
                                           	.type STK04, 108
                                           STK03	.res 1
                                           	.type STK03, 108
                                           STK02	.res 1
                                           	.type STK02, 108
                                           STK01	.res 1
                                           	.type STK01, 108
                                           STK00	.res 1
                                           	.type STK00, 108
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           UD_main_0	.udata
                                           _Touch_Watch	.res	2
                                           
                                           UD_main_1	.udata
                                           _flag	.res	1
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; absolute symbol definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; compiler-defined variables
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           UDL_main_0	.udata
                                           r0x1006	.res	1
                                           UDL_main_1	.udata
                                           r0x1005	.res	1
                                           UDL_main_2	.udata
                                           r0x1007	.res	1
                                           UDL_main_3	.udata
                                           r0x1008	.res	1
                                           UDL_main_4	.udata
                                           r0x1009	.res	1
                                           UDL_main_5	.udata
                                           r0x100A	.res	1
                                           UDL_main_6	.udata
                                           r0x1010	.res	1
                                           UDL_main_7	.udata
                                           r0x100F	.res	1
                                           UDL_main_8	.udata
                                           r0x1011	.res	1
                                           UDL_main_9	.udata
                                           r0x1012	.res	1
                                           UDL_main_10	.udata
                                           r0x100B	.res	1
                                           UDL_main_11	.udata
                                           r0x100C	.res	1
                                           UDL_main_12	.udata
                                           r0x100D	.res	1
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; initialized data
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; overlayable items in internal ram 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.udata_ovr
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; reset vector 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           STARTUP	.code 0x0000
000000   0000     NOP                      	NOP
                                           	PAGESEL	init_imp
000001   c6d0     JMP	#0x6d0               	JMP		init_imp
                                           
                                           	.global	init_imp
                                           INIT_IMP	.code
                                           init_imp
                                           	PAGESEL	_startup
0006d0   d69b     CALL	#0x69b              	CALL	_startup
                                           	PAGESEL	__sdcc_gsinit_startup
0006d1   d6d8     CALL	#0x6d8              	CALL	__sdcc_gsinit_startup
                                           	PAGESEL	_main
0006d2   c5d9     JMP	#0x5d9               	JMP		_main
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; interrupt and initialization code
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           c_interrupt	.code	0x4
000004   f8c3     MOV	R3, R0               	MOV		R3,R0
000005   5803     MOV	R4, 0x3              	MOV		R4,PSW
000006   5a0a     MOV	R5, 0xa              	MOV		R5,PCH
000007   f8ca     MOV	R2, R1               	MOV		R2,R1
                                           	PAGESEL	__sdcc_interrupt
000008   c68a     JMP	#0x68a               	JMP		__sdcc_interrupt
                                           
                                           
                                           
                                           func._INT_FUN	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = I
                                           ;***
                                           ;entry:  _INT_FUN	;Function start
                                           ; 0 exit points
                                           ;functions called:
                                           ;   __KF8S_Touch_Process_Waterproof_
                                           ;   __KF8S_Touch_Process_Waterproof_
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : FUNCTION
                                           _INT_FUN	;Function start
                                           ; 0 exit points
                                           ;	op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           ; R3 resprent for wsave,R4 resprent for ssave, R5 resprent for psave
                                           __sdcc_interrupt
                                           ;	.line	153; "../main.c"	if(T1IF||CTIF)
00068a   700c     JNB	0xc, 0               	JNB	_EIF1_bits, 0
00068b   c68e     JMP	#0x68e               	JMP	_00047_DS_
                                           ;	op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
00068c   7f0c     JB	0xc, 7                	JB	_EIF1_bits, 7
00068d   c696     JMP	#0x696               	JMP	_00050_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00047_DS_
                                           ;	.line	155; "../main.c"	T1IF=0;
00068e   600c     CLR	0xc, 0               	CLR	_EIF1_bits, 0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	156; "../main.c"	CTIF=0;
00068f   670c     CLR	0xc, 7               	CLR	_EIF1_bits, 7
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	157; "../main.c"	Touch_Watch=0;
000690   6503     CLR	0x3, 5               	BANKSEL	_Touch_Watch
000691   03bf     CLR	0xbf                 	CLR	_Touch_Watch
                                           	BANKSEL	_Touch_Watch
000692   03c0     CLR	0xc0                 	CLR	(_Touch_Watch + 1)
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	158; "../main.c"	flag = 1;
000693   9801     MOV	R0, #0x1             	MOV	R0,# 0x01
                                           	BANKSEL	_flag
000694   51e4     MOV	0xe4, R0             	MOV	_flag, R0
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	161; "../main.c"	_KF8S_Touch_Process_Waterproof_(); //¸üÐÂ°´¼ü±êÖ¾
                                           	PAGESEL	__KF8S_Touch_Process_Waterproof_
000695   d4ac     CALL	#0x4ac              	CALL	__KF8S_Touch_Process_Waterproof_
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : ENDFUNCTION
                                           _00050_DS_
000696   f8d1     MOV	R1, R2               	MOV	R1, R2
000697   5b0a     MOV	0xa, R5              	MOV	PCH, R5
000698   5903     MOV	0x3, R4              	MOV	PSW, R4
000699   f8d8     MOV	R0, R3               	MOV	R0, R3
00069a   0009     IRET                     	IRET	
                                           
                                           
                                           
                                           func._main	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = M
                                           ;***
                                           ;entry:  _main	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;functions called:
                                           ;   _init_mcu
                                           ;   _delay_ms
                                           ;   __KF8S_Init_Touch_Waterproof_
                                           ;   _display
                                           ;   __KF8S_Init_Touch_Waterproof_
                                           ;   _init_mcu
                                           ;   _delay_ms
                                           ;   __KF8S_Init_Touch_Waterproof_
                                           ;   _display
                                           ;   __KF8S_Init_Touch_Waterproof_
                                           ;5 compiler assigned registers:
                                           ;   STK00
                                           ;   r0x100B
                                           ;   r0x100C
                                           ;   r0x100D
                                           ;   r0x100E
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : FUNCTION
                                           _main	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	175; "../main.c"	init_mcu();						//³õÊ¼»¯MCU¼Ä´æÆ÷
                                           	PAGESEL	_init_mcu
0005d9   d66b     CALL	#0x66b              	CALL	_init_mcu
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	176; "../main.c"	delay_ms(300);					//ÑÓÊ±Ò»»á£¬·ÀÖ¹ÉÏµçÎó´¥·¢´¥ÃþÍ¨µÀ
0005da   982c     MOV	R0, #0x2c            	MOV	R0,# 0x2c
0005db   6503     CLR	0x3, 5               	BANKSEL	STK00
0005dc   518c     MOV	0x8c, R0             	MOV	STK00, R0
0005dd   9801     MOV	R0, #0x1             	MOV	R0,# 0x01
                                           	PAGESEL	_delay_ms
0005de   d606     CALL	#0x606              	CALL	_delay_ms
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	177; "../main.c"	CMCTL1 = 0x50;    //ÉèÖÃ´¥Ãþ·ÖÆµºÍ»ù×¼µçÑ¹
0005df   9850     MOV	R0, #0x50            	MOV	R0,# 0x50
0005e0   511a     MOV	0x1a, R0             	MOV	_CMCTL1, R0
                                           ;	op : INLINEASM
0005e1   0064     CWDT                     	CWDT 
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	181; "../main.c"	_KF8S_Init_Touch_Waterproof_();		//µ÷ÓÃµçÈÝ´¥Ãþ¿âº¯ÊýµÄ³õÊ¼»¯
                                           	PAGESEL	__KF8S_Init_Touch_Waterproof_
0005e2   d598     CALL	#0x598              	CALL	__KF8S_Init_Touch_Waterproof_
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : INLINEASM
0005e3   0064     CWDT                     	CWDT 
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : INLINEASM
                                           _00056_DS_
0005e4   0064     CWDT                     	CWDT 
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	188; "../main.c"	display();					//ÏÔÊ¾LEDµÆ
                                           	PAGESEL	_display
0005e5   d62b     CALL	#0x62b              	CALL	_display
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : +
                                           ;	.line	200; "../main.c"	Touch_Watch++;
0005e6   6503     CLR	0x3, 5               	BANKSEL	_Touch_Watch
0005e7   0bbf     INC	0xbf                 	INC	_Touch_Watch
0005e8   7a03     JB	0x3, 2                	JB	PSW, 2
0005e9   c5eb     JMP	#0x5eb               	JMP	_00063_DS_
                                           	BANKSEL	_Touch_Watch
0005ea   0bc0     INC	0xc0                 	INC	(_Touch_Watch + 1)
                                           ;	op : CAST
                                           _00063_DS_
                                           ;	.line	201; "../main.c"	if(Touch_Watch>50000)
                                           	BANKSEL	_Touch_Watch
0005eb   0ebf     MOVZ	R0, 0xbf            	MOVZ	R0, _Touch_Watch
                                           	BANKSEL	r0x100B
0005ec   51eb     MOV	0xeb, R0             	MOV	r0x100B, R0
                                           	BANKSEL	_Touch_Watch
0005ed   0ec0     MOVZ	R0, 0xc0            	MOVZ	R0, (_Touch_Watch + 1)
                                           	BANKSEL	r0x100C
0005ee   51ec     MOV	0xec, R0             	MOV	r0x100C, R0
                                           	BANKSEL	r0x100D
0005ef   03ed     CLR	0xed                 	CLR	r0x100D
                                           ;;1	CLR	r0x100E
                                           ;	op : >
                                           ;swapping arguments (AOP_TYPEs 1/2)
                                           ;signed compare: left >= lit(0xC351=50001), size=4, mask=ffffffff
0005f0   9800     MOV	R0, #0               	MOV	R0,# 0x00
0005f1   8080     ADD	R0, #0x80            	ADD	R0,# 0x80
0005f2   8080     ADD	R0, #0x80            	ADD	R0,# 0x80
                                           ;comparing bytes at offset 3
0005f3   7a03     JB	0x3, 2                	JB	PSW, 2
0005f4   c5ff     JMP	#0x5ff               	JMP	_00062_DS_
0005f5   9800     MOV	R0, #0               	MOV	R0,# 0x00
                                           	BANKSEL	r0x100D
0005f6   38ed     SUB	R0, 0xed             	SUB	R0, r0x100D
0005f7   7a03     JB	0x3, 2                	JB	PSW, 2
0005f8   c5ff     JMP	#0x5ff               	JMP	_00062_DS_
0005f9   98c3     MOV	R0, #0xc3            	MOV	R0,# 0xc3
                                           	BANKSEL	r0x100C
0005fa   38ec     SUB	R0, 0xec             	SUB	R0, r0x100C
0005fb   7a03     JB	0x3, 2                	JB	PSW, 2
0005fc   c5ff     JMP	#0x5ff               	JMP	_00062_DS_
0005fd   9851     MOV	R0, #0x51            	MOV	R0,# 0x51
                                           	BANKSEL	r0x100B
0005fe   38eb     SUB	R0, 0xeb             	SUB	R0, r0x100B
                                           _00062_DS_
0005ff   7803     JB	0x3, 0                	JB	PSW, 0
000600   c5e4     JMP	#0x5e4               	JMP	_00056_DS_
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	203; "../main.c"	Touch_Watch=0;
                                           	BANKSEL	_Touch_Watch
000601   03bf     CLR	0xbf                 	CLR	_Touch_Watch
                                           	BANKSEL	_Touch_Watch
000602   03c0     CLR	0xc0                 	CLR	(_Touch_Watch + 1)
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	204; "../main.c"	_KF8S_Init_Touch_Waterproof_();
                                           	PAGESEL	__KF8S_Init_Touch_Waterproof_
000603   d598     CALL	#0x598              	CALL	__KF8S_Init_Touch_Waterproof_
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : GOTO
000604   c5e4     JMP	#0x5e4               	JMP	_00056_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : ENDFUNCTION
000605   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _main
                                           
                                           
                                           
                                           func._delay_us	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _delay_us	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;5 compiler assigned registers:
                                           ;   r0x100F
                                           ;   STK00
                                           ;   r0x1010
                                           ;   r0x1011
                                           ;   r0x1012
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : FUNCTION
                                           _delay_us	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	op : RECEIVE
                                           ;	.line	114; "../main.c"	void delay_us(uint us_data)
                                           	BANKSEL	r0x100F
                                           	MOV	r0x100F, R0
                                           	BANKSEL	STK00
                                           	MOVZ	R0, STK00
                                           	BANKSEL	r0x1010
                                           	MOV	r0x1010, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00040_DS_
                                           ;	.line	116; "../main.c"	while(us_data--);
                                           	BANKSEL	r0x1010
                                           	MOVZ	R0, r0x1010
                                           	BANKSEL	r0x1011
                                           	MOV	r0x1011, R0
                                           	BANKSEL	r0x100F
                                           	MOVZ	R0, r0x100F
                                           	BANKSEL	r0x1012
                                           	MOV	r0x1012, R0
                                           ;	op : -
                                           	MOV	R0,# 0xff
                                           	BANKSEL	r0x1010
                                           	ADD	r0x1010, R0
                                           	JNB	PSW, 0
                                           	JMP	_00064_DS_
                                           	BANKSEL	r0x100F
                                           	DEC	r0x100F
                                           ;	op : IFX
                                           _00064_DS_
                                           	BANKSEL	r0x1011
                                           	MOVZ	R0, r0x1011
                                           	BANKSEL	r0x1012
                                           	ORL	R0, r0x1012
                                           	JB	PSW, 2
                                           	JMP	_00040_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : ENDFUNCTION
                                           	CRET	
                                           ; exit point of _delay_us
                                           
                                           
                                           
                                           func._delay_ms	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _delay_ms	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;7 compiler assigned registers:
                                           ;   r0x1005
                                           ;   STK00
                                           ;   r0x1006
                                           ;   r0x1007
                                           ;   r0x1008
                                           ;   r0x1009
                                           ;   r0x100A
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : FUNCTION
                                           _delay_ms	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	op : RECEIVE
                                           ;	.line	94; "../main.c"	void delay_ms(uint ms_data)
000606   6503     CLR	0x3, 5               	BANKSEL	r0x1005
000607   51e6     MOV	0xe6, R0             	MOV	r0x1005, R0
                                           	BANKSEL	STK00
000608   0e8c     MOVZ	R0, 0x8c            	MOVZ	R0, STK00
                                           	BANKSEL	r0x1006
000609   51e5     MOV	0xe5, R0             	MOV	r0x1006, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00030_DS_
                                           ;	.line	97; "../main.c"	while(ms_data--)
                                           	BANKSEL	r0x1006
00060a   0ee5     MOVZ	R0, 0xe5            	MOVZ	R0, r0x1006
                                           	BANKSEL	r0x1007
00060b   51e7     MOV	0xe7, R0             	MOV	r0x1007, R0
                                           	BANKSEL	r0x1005
00060c   0ee6     MOVZ	R0, 0xe6            	MOVZ	R0, r0x1005
                                           	BANKSEL	r0x1008
00060d   51e8     MOV	0xe8, R0             	MOV	r0x1008, R0
                                           ;	op : -
00060e   98ff     MOV	R0, #0xff            	MOV	R0,# 0xff
                                           	BANKSEL	r0x1006
00060f   21e5     ADD	0xe5, R0             	ADD	r0x1006, R0
000610   7003     JNB	0x3, 0               	JNB	PSW, 0
000611   c613     JMP	#0x613               	JMP	_00065_DS_
                                           	BANKSEL	r0x1005
000612   07e6     DEC	0xe6                 	DEC	r0x1005
                                           ;	op : IFX
                                           _00065_DS_
                                           	BANKSEL	r0x1007
000613   0ee7     MOVZ	R0, 0xe7            	MOVZ	R0, r0x1007
                                           	BANKSEL	r0x1008
000614   30e8     ORL	R0, 0xe8             	ORL	R0, r0x1008
000615   7203     JNB	0x3, 2               	JNB	PSW, 2
000616   c62a     JMP	#0x62a               	JMP	_00033_DS_
                                           ;	op : INLINEASM
000617   0064     CWDT                     	CWDT 
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	101; "../main.c"	while(j--)
000618   98c8     MOV	R0, #0xc8            	MOV	R0,# 0xc8
                                           	BANKSEL	r0x1007
000619   51e7     MOV	0xe7, R0             	MOV	r0x1007, R0
                                           	BANKSEL	r0x1008
00061a   03e8     CLR	0xe8                 	CLR	r0x1008
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00027_DS_
                                           	BANKSEL	r0x1007
00061b   0ee7     MOVZ	R0, 0xe7            	MOVZ	R0, r0x1007
                                           	BANKSEL	r0x1009
00061c   51e9     MOV	0xe9, R0             	MOV	r0x1009, R0
                                           	BANKSEL	r0x1008
00061d   0ee8     MOVZ	R0, 0xe8            	MOVZ	R0, r0x1008
                                           	BANKSEL	r0x100A
00061e   51ea     MOV	0xea, R0             	MOV	r0x100A, R0
                                           ;	op : -
00061f   98ff     MOV	R0, #0xff            	MOV	R0,# 0xff
                                           	BANKSEL	r0x1007
000620   21e7     ADD	0xe7, R0             	ADD	r0x1007, R0
000621   7003     JNB	0x3, 0               	JNB	PSW, 0
000622   c624     JMP	#0x624               	JMP	_00066_DS_
                                           	BANKSEL	r0x1008
000623   07e8     DEC	0xe8                 	DEC	r0x1008
                                           ;	op : IFX
                                           _00066_DS_
                                           	BANKSEL	r0x1009
000624   0ee9     MOVZ	R0, 0xe9            	MOVZ	R0, r0x1009
                                           	BANKSEL	r0x100A
000625   30ea     ORL	R0, 0xea             	ORL	R0, r0x100A
000626   7203     JNB	0x3, 2               	JNB	PSW, 2
000627   c60a     JMP	#0x60a               	JMP	_00030_DS_
                                           ;	op : INLINEASM
000628   0064     CWDT                     	CWDT 
                                           ;	op : GOTO
000629   c61b     JMP	#0x61b               	JMP	_00027_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : ENDFUNCTION
                                           _00033_DS_
00062a   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _delay_ms
                                           
                                           
                                           
                                           func._display	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _display	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : FUNCTION
                                           _display	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	op : BITWISEAND
                                           ;	.line	32; "../main.c"	if(_KF8_LIBi_channel_flag_&0x0001)		//Í¨µÀ0
00062b   6503     CLR	0x3, 5               	BANKSEL	__KF8_LIBi_channel_flag_
00062c   78bd     JB	0xbd, 0               	JB	__KF8_LIBi_channel_flag_, 0
00062d   c630     JMP	#0x630               	JMP	_00002_DS_
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	34; "../main.c"	LED1=1;
00062e   6f08     SET	0x8, 7               	SET	_P3_bits, 7
                                           ;	op : GOTO
00062f   c631     JMP	#0x631               	JMP	_00003_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00002_DS_
                                           ;	.line	38; "../main.c"	LED1=0;
000630   6708     CLR	0x8, 7               	CLR	_P3_bits, 7
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : BITWISEAND
                                           _00003_DS_
                                           ;	.line	41; "../main.c"	if(_KF8_LIBi_channel_flag_&0x0002)		//Í¨µÀ1
                                           	BANKSEL	__KF8_LIBi_channel_flag_
000631   79bd     JB	0xbd, 1               	JB	__KF8_LIBi_channel_flag_, 1
000632   c635     JMP	#0x635               	JMP	_00005_DS_
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	43; "../main.c"	LED2=1;
000633   6e08     SET	0x8, 6               	SET	_P3_bits, 6
                                           ;	op : GOTO
000634   c636     JMP	#0x636               	JMP	_00006_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00005_DS_
                                           ;	.line	47; "../main.c"	LED2=0;
000635   6608     CLR	0x8, 6               	CLR	_P3_bits, 6
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : BITWISEAND
                                           _00006_DS_
                                           ;	.line	50; "../main.c"	if(_KF8_LIBi_channel_flag_&0x0004)		//Í¨µÀ2
                                           	BANKSEL	__KF8_LIBi_channel_flag_
000636   7abd     JB	0xbd, 2               	JB	__KF8_LIBi_channel_flag_, 2
000637   c63a     JMP	#0x63a               	JMP	_00008_DS_
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	52; "../main.c"	LED3=1;
000638   6d08     SET	0x8, 5               	SET	_P3_bits, 5
                                           ;	op : GOTO
000639   c63b     JMP	#0x63b               	JMP	_00009_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00008_DS_
                                           ;	.line	56; "../main.c"	LED3=0;
00063a   6508     CLR	0x8, 5               	CLR	_P3_bits, 5
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : BITWISEAND
                                           _00009_DS_
                                           ;	.line	59; "../main.c"	if(_KF8_LIBi_channel_flag_&0x0008)		//Í¨µÀ3
                                           	BANKSEL	__KF8_LIBi_channel_flag_
00063b   7bbd     JB	0xbd, 3               	JB	__KF8_LIBi_channel_flag_, 3
00063c   c63f     JMP	#0x63f               	JMP	_00011_DS_
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	61; "../main.c"	LED4=1;
00063d   6c08     SET	0x8, 4               	SET	_P3_bits, 4
                                           ;	op : GOTO
00063e   c640     JMP	#0x640               	JMP	_00012_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00011_DS_
                                           ;	.line	65; "../main.c"	LED4=0;
00063f   6408     CLR	0x8, 4               	CLR	_P3_bits, 4
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : BITWISEAND
                                           _00012_DS_
                                           ;	.line	68; "../main.c"	if(_KF8_LIBi_channel_flag_&0x0010)		//Í¨µÀ4
                                           	BANKSEL	__KF8_LIBi_channel_flag_
000640   7cbd     JB	0xbd, 4               	JB	__KF8_LIBi_channel_flag_, 4
000641   c644     JMP	#0x644               	JMP	_00014_DS_
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	70; "../main.c"	LED5=1;
000642   6b08     SET	0x8, 3               	SET	_P3_bits, 3
                                           ;	op : GOTO
000643   c645     JMP	#0x645               	JMP	_00015_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00014_DS_
                                           ;	.line	74; "../main.c"	LED5=0;
000644   6308     CLR	0x8, 3               	CLR	_P3_bits, 3
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : BITWISEAND
                                           _00015_DS_
                                           ;	.line	77; "../main.c"	if(_KF8_LIBi_channel_flag_&0x0020)		//Í¨µÀ5
                                           	BANKSEL	__KF8_LIBi_channel_flag_
000645   7dbd     JB	0xbd, 5               	JB	__KF8_LIBi_channel_flag_, 5
000646   c649     JMP	#0x649               	JMP	_00017_DS_
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	79; "../main.c"	LED6=1;
000647   6808     SET	0x8, 0               	SET	_P3_bits, 0
                                           ;	op : GOTO
000648   c64a     JMP	#0x64a               	JMP	_00019_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00017_DS_
                                           ;	.line	83; "../main.c"	LED6=0;
000649   6008     CLR	0x8, 0               	CLR	_P3_bits, 0
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : ENDFUNCTION
                                           _00019_DS_
00064a   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _display
                                           
                                           
                                           ;	code size estimation:
                                           ;	  150+   54 =   204 instructions (  516 byte)
                                           
                                           
                                           	.end
                                           
                                           ;************************************************************ 
                                           ;       Header file for the KungFu8 
                                           ;       KF8S1011 
                                           ;       Microcontroller
                                           ; 
                                           ;       Copyright 2012-2013 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************ 
                                            
                                           T0                .EQU                0x01
                                           PCL               .EQU                0x02
                                           PSW               .EQU                0x03
                                           P0                .EQU                0x05
                                           P2                .EQU                0x06
                                           P1                .EQU                0x07
                                           P3                .EQU                0x08
                                           P4                .EQU                0x09
                                           PCH               .EQU                0x0A
                                           INTCTL            .EQU                0x0B
                                           EIF1              .EQU                0x0C
                                           EIF2              .EQU                0x0D
                                           T1L               .EQU                0x0E
                                           T1H               .EQU                0x0F
                                           T1CTL             .EQU                0x10
                                           PWMCTL            .EQU                0x15
                                           CMCTL1            .EQU                0x1A
                                           VRECAL            .EQU                0x1C
                                           ANSEH             .EQU                0x1D
                                           ADCDATAH          .EQU                0x1E
                                           ADCCTL0           .EQU                0x1F
                                           OPTR              .EQU                0x21
                                           TR0               .EQU                0x25
                                           TR2               .EQU                0x26
                                           TR1               .EQU                0x27
                                           TR3               .EQU                0x28
                                           TR4               .EQU                0x29
                                           EIE1              .EQU                0x2C
                                           EIE2              .EQU                0x2D
                                           PCTL              .EQU                0x2E
                                           OSCCTL            .EQU                0x2F
                                           OSCCAL0           .EQU                0x30
                                           ANSEL             .EQU                0x31
                                           PUR               .EQU                0x35
                                           IOCL              .EQU                0x36
                                           OSCCAL1           .EQU                0x37
                                           BADDRH            .EQU                0x3A
                                           BADDRL            .EQU                0x3B
                                           EECTL1            .EQU                0x3C
                                           EECTL2            .EQU                0x3D
                                           ADCDATAL          .EQU                0x3E
                                           ADCCTL1           .EQU                0x3F
                                           T3L               .EQU                0x50
                                           CTCTL             .EQU                0x53
                                           RSCTL             .EQU                0x58
                                           TXSDR             .EQU                0x59
                                           RXSDR             .EQU                0x5A
                                           OSCLDOCAL         .EQU                0x5E
                                           T1U               .EQU                0x5F
                                           BRCTL             .EQU                0x77
                                           TSCTL             .EQU                0x78
                                           EUBRGL            .EQU                0x79
                                           EUBRGH            .EQU                0x7A
                                            
                                            
                                           
                                           ;Address:0x03 PSW Bits------------------
                                           RP0                .EQU                5
                                           TO                 .EQU                4
                                           PD                 .EQU                3
                                           Z                  .EQU                2
                                           DC                 .EQU                1
                                           CY                 .EQU                0
                                           _RP0               .EQU                5
                                           _TO                .EQU                4
                                           _PD                .EQU                3
                                           _Z                 .EQU                2
                                           _DC                .EQU                1
                                           _CY                .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x05 P0 Bits-------------------
                                           P07                .EQU                7
                                           P06                .EQU                6
                                           P05                .EQU                5
                                           P04                .EQU                4
                                           P03                .EQU                3
                                           P01                .EQU                1
                                           P00                .EQU                0
                                           _P07               .EQU                7
                                           _P06               .EQU                6
                                           _P05               .EQU                5
                                           _P04               .EQU                4
                                           _P03               .EQU                3
                                           _P01               .EQU                1
                                           _P00               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x06 P2 Bits-------------------
                                           P27                .EQU                7
                                           P26                .EQU                6
                                           P23                .EQU                3
                                           P22                .EQU                2
                                           P21                .EQU                1
                                           P20                .EQU                0
                                           _P27               .EQU                7
                                           _P26               .EQU                6
                                           _P23               .EQU                3
                                           _P22               .EQU                2
                                           _P21               .EQU                1
                                           _P20               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x07 P1 Bits-------------------
                                           P17                .EQU                7
                                           P16                .EQU                6
                                           P15                .EQU                5
                                           P13                .EQU                3
                                           P12                .EQU                2
                                           _P17               .EQU                7
                                           _P16               .EQU                6
                                           _P15               .EQU                5
                                           _P13               .EQU                3
                                           _P12               .EQU                2
                                           
                                           ;Address:0x08 P3 Bits-------------------
                                           P37                .EQU                7
                                           P36                .EQU                6
                                           P35                .EQU                5
                                           P34                .EQU                4
                                           P33                .EQU                3
                                           P31                .EQU                1
                                           P30                .EQU                0
                                           _P37               .EQU                7
                                           _P36               .EQU                6
                                           _P35               .EQU                5
                                           _P34               .EQU                4
                                           _P33               .EQU                3
                                           _P31               .EQU                1
                                           _P30               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x09 P4 Bits-------------------
                                           P43                .EQU                3
                                           _P43               .EQU                3
                                           
                                           ;Address:0x0B INTCTL Bits---------------
                                           AIE                .EQU                7
                                           PUIE               .EQU                6
                                           T0IE               .EQU                5
                                           P0IE               .EQU                3
                                           T0IF               .EQU                2
                                           P0IF               .EQU                0
                                           _AIE               .EQU                7
                                           _PUIE              .EQU                6
                                           _T0IE              .EQU                5
                                           _P0IE              .EQU                3
                                           _T0IF              .EQU                2
                                           _P0IF              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x0C EIF1 Bits-----------------
                                           CTIF               .EQU                7
                                           ADIF               .EQU                6
                                           INT2IF             .EQU                5
                                           INT1IF             .EQU                4
                                           C1IF               .EQU                3
                                           PWM2IF             .EQU                2
                                           T2IF               .EQU                1
                                           T1IF               .EQU                0
                                           _CTIF              .EQU                7
                                           _ADIF              .EQU                6
                                           _INT2IF            .EQU                5
                                           _INT1IF            .EQU                4
                                           _C1IF              .EQU                3
                                           _PWM2IF            .EQU                2
                                           _T2IF              .EQU                1
                                           _T1IF              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x0D EIF2 Bits-----------------
                                           RXIF               .EQU                5
                                           TXIF               .EQU                4
                                           _RXIF              .EQU                5
                                           _TXIF              .EQU                4
                                           
                                           ;Address:0x10 T1CTL Bits----------------
                                           T1GC               .EQU                6
                                           T1CKS1             .EQU                5
                                           T1CKS0             .EQU                4
                                           T1SY               .EQU                2
                                           T1CS               .EQU                1
                                           T1ON               .EQU                0
                                           _T1GC              .EQU                6
                                           _T1CKS1            .EQU                5
                                           _T1CKS0            .EQU                4
                                           _T1SY              .EQU                2
                                           _T1CS              .EQU                1
                                           _T1ON              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x15 PWMCTL Bits---------------
                                           INT2SE             .EQU                7
                                           INT1SE             .EQU                6
                                           _INT2SE            .EQU                7
                                           _INT1SE            .EQU                6
                                           
                                           ;Address:0x1A CMCTL1 Bits---------------
                                           CTCLKSEL1          .EQU                7
                                           CTCLKSEL0          .EQU                6
                                           CTVREFSEL1         .EQU                5
                                           CTVREFSEL0         .EQU                4
                                           _CTCLKSEL1         .EQU                7
                                           _CTCLKSEL0         .EQU                6
                                           _CTVREFSEL1        .EQU                5
                                           _CTVREFSEL0        .EQU                4
                                           
                                           ;Address:0x1D ANSEH Bits----------------
                                           ANS11              .EQU                3
                                           ANS10              .EQU                2
                                           _ANS11             .EQU                3
                                           _ANS10             .EQU                2
                                           
                                           ;Address:0x1F ADCCTL0 Bits--------------
                                           ADLR               .EQU                7
                                           CHS3               .EQU                5
                                           CHS2               .EQU                4
                                           CHS1               .EQU                3
                                           CHS0               .EQU                2
                                           START              .EQU                1
                                           ADEN               .EQU                0
                                           _ADLR              .EQU                7
                                           _CHS3              .EQU                5
                                           _CHS2              .EQU                4
                                           _CHS1              .EQU                3
                                           _CHS0              .EQU                2
                                           _START             .EQU                1
                                           _ADEN              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x21 OPTR Bits-----------------
                                           PUPH               .EQU                7
                                           T0CS               .EQU                5
                                           T0SE               .EQU                4
                                           PSA                .EQU                3
                                           PS2                .EQU                2
                                           PS1                .EQU                1
                                           PS0                .EQU                0
                                           _PUPH              .EQU                7
                                           _T0CS              .EQU                5
                                           _T0SE              .EQU                4
                                           _PSA               .EQU                3
                                           _PS2               .EQU                2
                                           _PS1               .EQU                1
                                           _PS0               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x25 TR0 Bits------------------
                                           TR07               .EQU                7
                                           TR06               .EQU                6
                                           TR05               .EQU                5
                                           TR04               .EQU                4
                                           TR03               .EQU                3
                                           TR01               .EQU                1
                                           TR00               .EQU                0
                                           _TR07              .EQU                7
                                           _TR06              .EQU                6
                                           _TR05              .EQU                5
                                           _TR04              .EQU                4
                                           _TR03              .EQU                3
                                           _TR01              .EQU                1
                                           _TR00              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x26 TR2 Bits------------------
                                           TR27               .EQU                7
                                           TR26               .EQU                6
                                           TR23               .EQU                3
                                           TR22               .EQU                2
                                           TR21               .EQU                1
                                           TR20               .EQU                0
                                           _TR27              .EQU                7
                                           _TR26              .EQU                6
                                           _TR23              .EQU                3
                                           _TR22              .EQU                2
                                           _TR21              .EQU                1
                                           _TR20              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x27 TR1 Bits------------------
                                           TR17               .EQU                7
                                           TR16               .EQU                6
                                           TR15               .EQU                5
                                           TR13               .EQU                3
                                           TR12               .EQU                2
                                           _TR17              .EQU                7
                                           _TR16              .EQU                6
                                           _TR15              .EQU                5
                                           _TR13              .EQU                3
                                           _TR12              .EQU                2
                                           
                                           ;Address:0x28 TR3 Bits------------------
                                           TR37               .EQU                7
                                           TR36               .EQU                6
                                           TR35               .EQU                5
                                           TR34               .EQU                4
                                           TR33               .EQU                3
                                           TR31               .EQU                1
                                           TR30               .EQU                0
                                           _TR37              .EQU                7
                                           _TR36              .EQU                6
                                           _TR35              .EQU                5
                                           _TR34              .EQU                4
                                           _TR33              .EQU                3
                                           _TR31              .EQU                1
                                           _TR30              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x29 TR4 Bits------------------
                                           TR43               .EQU                3
                                           _TR43              .EQU                3
                                           
                                           ;Address:0x2C EIE1 Bits-----------------
                                           CTIE               .EQU                7
                                           ADIE               .EQU                6
                                           INT2IE             .EQU                5
                                           INT1IE             .EQU                4
                                           C1IE               .EQU                3
                                           PWM2IE             .EQU                2
                                           T2IE               .EQU                1
                                           T1IE               .EQU                0
                                           _CTIE              .EQU                7
                                           _ADIE              .EQU                6
                                           _INT2IE            .EQU                5
                                           _INT1IE            .EQU                4
                                           _C1IE              .EQU                3
                                           _PWM2IE            .EQU                2
                                           _T2IE              .EQU                1
                                           _T1IE              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x2D EIE2 Bits-----------------
                                           RXIE               .EQU                5
                                           TXIE               .EQU                4
                                           _RXIE              .EQU                5
                                           _TXIE              .EQU                4
                                           
                                           ;Address:0x2E PCTL Bits-----------------
                                           VREEN              .EQU                7
                                           VREOE              .EQU                6
                                           SLVREN             .EQU                4
                                           POR                .EQU                1
                                           LVR                .EQU                0
                                           _VREEN             .EQU                7
                                           _VREOE             .EQU                6
                                           _SLVREN            .EQU                4
                                           _POR               .EQU                1
                                           _LVR               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x2F OSCCTL Bits---------------
                                           CKOEN              .EQU                7
                                           IRCS2              .EQU                6
                                           IRCS1              .EQU                5
                                           IRCS0              .EQU                4
                                           _CKOEN             .EQU                7
                                           _IRCS2             .EQU                6
                                           _IRCS1             .EQU                5
                                           _IRCS0             .EQU                4
                                           
                                           ;Address:0x31 ANSEL Bits----------------
                                           ANS7               .EQU                7
                                           ANS6               .EQU                6
                                           ANS4               .EQU                4
                                           ANS3               .EQU                3
                                           ANS1               .EQU                1
                                           ANS0               .EQU                0
                                           _ANS7              .EQU                7
                                           _ANS6              .EQU                6
                                           _ANS4              .EQU                4
                                           _ANS3              .EQU                3
                                           _ANS1              .EQU                1
                                           _ANS0              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x35 PUR Bits------------------
                                           PUR7               .EQU                7
                                           PUR6               .EQU                6
                                           PUR5               .EQU                5
                                           PUR4               .EQU                4
                                           PUR1               .EQU                1
                                           PUR0               .EQU                0
                                           _PUR7              .EQU                7
                                           _PUR6              .EQU                6
                                           _PUR5              .EQU                5
                                           _PUR4              .EQU                4
                                           _PUR1              .EQU                1
                                           _PUR0              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x36 IOCL Bits-----------------
                                           IOCL7              .EQU                7
                                           IOCL6              .EQU                6
                                           IOCL5              .EQU                5
                                           IOCL4              .EQU                4
                                           IOCL3              .EQU                3
                                           IOCL1              .EQU                1
                                           IOCL0              .EQU                0
                                           _IOCL7             .EQU                7
                                           _IOCL6             .EQU                6
                                           _IOCL5             .EQU                5
                                           _IOCL4             .EQU                4
                                           _IOCL3             .EQU                3
                                           _IOCL1             .EQU                1
                                           _IOCL0             .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x3F ADCCTL1 Bits--------------
                                           ADCS2              .EQU                6
                                           ADCS1              .EQU                5
                                           ADCS0              .EQU                4
                                           VCFG1              .EQU                3
                                           VCFG0              .EQU                2
                                           _ADCS2             .EQU                6
                                           _ADCS1             .EQU                5
                                           _ADCS0             .EQU                4
                                           _VCFG1             .EQU                3
                                           _VCFG0             .EQU                2
                                           
                                           ;Address:0x50 T3L Bits------------------
                                           T3L7               .EQU                7
                                           T3L6               .EQU                6
                                           T3L5               .EQU                5
                                           T3L4               .EQU                4
                                           T3L3               .EQU                3
                                           T3L2               .EQU                2
                                           T3L1               .EQU                1
                                           T3L0               .EQU                0
                                           _T3L7              .EQU                7
                                           _T3L6              .EQU                6
                                           _T3L5              .EQU                5
                                           _T3L4              .EQU                4
                                           _T3L3              .EQU                3
                                           _T3L2              .EQU                2
                                           _T3L1              .EQU                1
                                           _T3L0              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x53 CTCTL Bits----------------
                                           CTEN               .EQU                7
                                           CTSTART            .EQU                6
                                           CTCAPS             .EQU                5
                                           CTCMS              .EQU                4
                                           CTCHSEL4           .EQU                4
                                           CTCHSEL3           .EQU                3
                                           CTCHSEL2           .EQU                2
                                           CTCHSEL1           .EQU                1
                                           CTCHSEL0           .EQU                0
                                           _CTEN              .EQU                7
                                           _CTSTART           .EQU                6
                                           _CTCAPS            .EQU                5
                                           _CTCMS             .EQU                4
                                           _CTCHSEL4          .EQU                4
                                           _CTCHSEL3          .EQU                3
                                           _CTCHSEL2          .EQU                2
                                           _CTCHSEL1          .EQU                1
                                           _CTCHSEL0          .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x58 RSCTL Bits----------------
                                           SPEN               .EQU                7
                                           RX9                .EQU                6
                                           SRXEN              .EQU                5
                                           CRXEN              .EQU                4
                                           ADREN              .EQU                3
                                           FRER               .EQU                2
                                           OVFER              .EQU                1
                                           RX9D               .EQU                0
                                           _SPEN              .EQU                7
                                           _RX9               .EQU                6
                                           _SRXEN             .EQU                5
                                           _CRXEN             .EQU                4
                                           _ADREN             .EQU                3
                                           _FRER              .EQU                2
                                           _OVFER             .EQU                1
                                           _RX9D              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x5E OSCLDOCAL Bits------------
                                           
                                           ;Address:0x77 BRCTL Bits----------------
                                           ABRDOVF            .EQU                7
                                           RCIDLF             .EQU                6
                                           SCKPS              .EQU                4
                                           BRG16              .EQU                3
                                           WUEN               .EQU                1
                                           ADRBEN             .EQU                0
                                           _ABRDOVF           .EQU                7
                                           _RCIDLF            .EQU                6
                                           _SCKPS             .EQU                4
                                           _BRG16             .EQU                3
                                           _WUEN              .EQU                1
                                           _ADRBEN            .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x78 TSCTL Bits----------------
                                           CSRS               .EQU                7
                                           TX9                .EQU                6
                                           TXEN               .EQU                5
                                           SYNC               .EQU                4
                                           SENDB              .EQU                3
                                           HBRG               .EQU                2
                                           TXSRS              .EQU                1
                                           TX9D               .EQU                0
                                           _CSRS              .EQU                7
                                           _TX9               .EQU                6
                                           _TXEN              .EQU                5
                                           _SYNC              .EQU                4
                                           _SENDB             .EQU                3
                                           _HBRG              .EQU                2
                                           _TXSRS             .EQU                1
                                           _TX9D              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x79 EUBRGL Bits---------------
                                           BRG7               .EQU                7
                                           BRG6               .EQU                6
                                           BRG5               .EQU                5
                                           BRG4               .EQU                4
                                           BRG3               .EQU                3
                                           BRG2               .EQU                2
                                           BRG1               .EQU                1
                                           BRG0               .EQU                0
                                           _BRG7              .EQU                7
                                           _BRG6              .EQU                6
                                           _BRG5              .EQU                5
                                           _BRG4              .EQU                4
                                           _BRG3              .EQU                3
                                           _BRG2              .EQU                2
                                           _BRG1              .EQU                1
                                           _BRG0              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x7A EUBRGH Bits---------------
                                           BRG15              .EQU                7
                                           BRG14              .EQU                6
                                           BRG13              .EQU                5
                                           BRG12              .EQU                4
                                           BRG11              .EQU                3
                                           BRG10              .EQU                2
                                           BRG9               .EQU                1
                                           BRG8               .EQU                0
                                           _BRG15             .EQU                7
                                           _BRG14             .EQU                6
                                           _BRG13             .EQU                5
                                           _BRG12             .EQU                4
                                           _BRG11             .EQU                3
                                           _BRG10             .EQU                2
                                           _BRG9              .EQU                1
                                           _BRG8              .EQU                0
                                            
                                            
                                           .config
002007   04c0     CPLR	0xc0               
002008   ffff     NOPZ                    
                                           func.__sdcc_gsinit_startup
0006d8   d6c4     CALL	#0x6c4             
0006d9   0008     CRET                    
                                           .code
00069b   dfff     CALL	#0xfff             
00069c   5130     MOV	0x30, R0            
00069d   ffff     NOPZ                    
00069e   ffff     NOPZ                    
00069f   dffe     CALL	#0xffe             
0006a0   5137     MOV	0x37, R0            
0006a1   ffff     NOPZ                    
0006a2   ffff     NOPZ                    
0006a3   dffd     CALL	#0xffd             
0006a4   511c     MOV	0x1c, R0            
0006a5   ffff     NOPZ                    
0006a6   ffff     NOPZ                    
0006a7   dffc     CALL	#0xffc             
0006a8   515e     MOV	0x5e, R0            
0006a9   ffff     NOPZ                    
0006aa   ffff     NOPZ                    
0006ab   0008     CRET                    
                                           ID_kf8s_touch_w_lib_0
00064b   b001     RRET	R0, #0x1           
00064c   b000     RRET	R0, #0             
00064d   b002     RRET	R0, #0x2           
00064e   b000     RRET	R0, #0             
00064f   b004     RRET	R0, #0x4           
000650   b000     RRET	R0, #0             
000651   b008     RRET	R0, #0x8           
000652   b000     RRET	R0, #0             
000653   b010     RRET	R0, #0x10          
000654   b000     RRET	R0, #0             
000655   b020     RRET	R0, #0x20          
000656   b000     RRET	R0, #0             
000657   b040     RRET	R0, #0x40          
000658   b000     RRET	R0, #0             
000659   b080     RRET	R0, #0x80          
00065a   b000     RRET	R0, #0             
00065b   b000     RRET	R0, #0             
00065c   b001     RRET	R0, #0x1           
00065d   b000     RRET	R0, #0             
00065e   b002     RRET	R0, #0x2           
00065f   b000     RRET	R0, #0             
000660   b004     RRET	R0, #0x4           
000661   b000     RRET	R0, #0             
000662   b008     RRET	R0, #0x8           
000663   b000     RRET	R0, #0             
000664   b010     RRET	R0, #0x10          
000665   b000     RRET	R0, #0             
000666   b020     RRET	R0, #0x20          
000667   b000     RRET	R0, #0             
000668   b040     RRET	R0, #0x40          
000669   b000     RRET	R0, #0             
00066a   b080     RRET	R0, #0x80          
                                           func.__KF8S_Touch_Process_Waterproof_
0004ac   6003     CLR	0x3, 0              
0004ad   6503     CLR	0x3, 5              
0004ae   12e3     RLCR	0xe3               
0004af   51fc     MOV	0xfc, R0            
0004b0   7c53     JB	0x53, 4              
0004b1   c4b9     JMP	#0x4b9              
0004b2   525f     MOV	R1, 0x5f            
0004b3   73ee     JNB	0xee, 3             
0004b4   c4b7     JMP	#0x4b7              
0004b5   6003     CLR	0x3, 0              
0004b6   ff21     RRC	R1                  
0004b7   5050     MOV	R0, 0x50            
0004b8   c4bb     JMP	#0x4bb              
0004b9   520f     MOV	R1, 0xf             
0004ba   500e     MOV	R0, 0xe             
0004bb   53de     MOV	0xde, R1            
0004bc   51dd     MOV	0xdd, R0            
0004bd   9802     MOV	R0, #0x2            
0004be   21dd     ADD	0xdd, R0            
0004bf   7003     JNB	0x3, 0              
0004c0   0bde     INC	0xde                
0004c1   9802     MOV	R0, #0x2            
0004c2   ff10     INC	R0                  
0004c3   c4c7     JMP	#0x4c7              
0004c4   6003     CLR	0x3, 0              
0004c5   11de     RRC	0xde                
0004c6   11dd     RRC	0xdd                
0004c7   ff58     DECJZ	R0                
0004c8   c4c4     JMP	#0x4c4              
0004c9   50fc     MOV	R0, 0xfc            
0004ca   808d     ADD	R0, #0x8d           
0004cb   f701     LD	R1, [R0]             
0004cc   53df     MOV	0xdf, R1            
0004cd   ff10     INC	R0                  
0004ce   f701     LD	R1, [R0]             
0004cf   53e0     MOV	0xe0, R1            
0004d0   50df     MOV	R0, 0xdf            
0004d1   51e1     MOV	0xe1, R0            
0004d2   53e2     MOV	0xe2, R1            
0004d3   9802     MOV	R0, #0x2            
0004d4   21e1     ADD	0xe1, R0            
0004d5   7003     JNB	0x3, 0              
0004d6   0be2     INC	0xe2                
0004d7   9802     MOV	R0, #0x2            
0004d8   ff10     INC	R0                  
0004d9   c4dd     JMP	#0x4dd              
0004da   6003     CLR	0x3, 0              
0004db   11e2     RRC	0xe2                
0004dc   11e1     RRC	0xe1                
0004dd   ff58     DECJZ	R0                
0004de   c4da     JMP	#0x4da              
0004df   50e1     MOV	R0, 0xe1            
0004e0   52e2     MOV	R1, 0xe2            
0004e1   39df     SUB	0xdf, R0            
0004e2   7803     JB	0x3, 0               
0004e3   07e0     DEC	0xe0                
0004e4   3be0     SUB	0xe0, R1            
0004e5   52de     MOV	R1, 0xde            
0004e6   50dd     MOV	R0, 0xdd            
0004e7   21df     ADD	0xdf, R0            
0004e8   7003     JNB	0x3, 0              
0004e9   ff11     INC	R1                  
0004ea   23e0     ADD	0xe0, R1            
0004eb   52df     MOV	R1, 0xdf            
0004ec   50fc     MOV	R0, 0xfc            
0004ed   808d     ADD	R0, #0x8d           
0004ee   f748     ST	[R0], R1             
0004ef   52e0     MOV	R1, 0xe0            
0004f0   ff10     INC	R0                  
0004f1   f748     ST	[R0], R1             
0004f2   70ee     JNB	0xee, 0             
0004f3   c513     JMP	#0x513              
0004f4   50fc     MOV	R0, 0xfc            
0004f5   808d     ADD	R0, #0x8d           
0004f6   f701     LD	R1, [R0]             
0004f7   50fc     MOV	R0, 0xfc            
0004f8   8099     ADD	R0, #0x99           
0004f9   f748     ST	[R0], R1             
0004fa   50fc     MOV	R0, 0xfc            
0004fb   808e     ADD	R0, #0x8e           
0004fc   f701     LD	R1, [R0]             
0004fd   50fc     MOV	R0, 0xfc            
0004fe   809a     ADD	R0, #0x9a           
0004ff   f748     ST	[R0], R1             
000500   50e3     MOV	R0, 0xe3            
000501   80b7     ADD	R0, #0xb7           
000502   9900     MOV	R1, #0              
000503   f748     ST	[R0], R1             
000504   50e3     MOV	R0, 0xe3            
000505   80b1     ADD	R0, #0xb1           
000506   9900     MOV	R1, #0              
000507   f748     ST	[R0], R1             
000508   9800     MOV	R0, #0              
000509   30e3     ORL	R0, 0xe3            
00050a   7a03     JB	0x3, 2               
00050b   c51e     JMP	#0x51e              
00050c   0bf9     INC	0xf9                
00050d   9840     MOV	R0, #0x40           
00050e   38f9     SUB	R0, 0xf9            
00050f   7803     JB	0x3, 0               
000510   c512     JMP	#0x512              
000511   68ee     SET	0xee, 0             
000512   c51e     JMP	#0x51e              
000513   0bef     INC	0xef                
000514   9801     MOV	R0, #0x1            
000515   7a03     JB	0x3, 2               
000516   51f0     MOV	0xf0, R0            
000517   d356     CALL	#0x356             
000518   9800     MOV	R0, #0              
000519   6503     CLR	0x3, 5              
00051a   30e3     ORL	R0, 0xe3            
00051b   7a03     JB	0x3, 2               
00051c   c51e     JMP	#0x51e              
00051d   d009     CALL	#0x9               
00051e   9906     MOV	R1, #0x6            
00051f   98da     MOV	R0, #0xda           
000520   d6d3     CALL	#0x6d3             
000521   6503     CLR	0x3, 5              
000522   0be3     INC	0xe3                
000523   18e3     XOR	R0, 0xe3            
000524   7203     JNB	0x3, 2              
000525   03e3     CLR	0xe3                
000526   7453     JNB	0x53, 4             
000527   c52c     JMP	#0x52c              
000528   030e     CLR	0xe                 
000529   030f     CLR	0xf                 
00052a   0300     CLR	0                   
00052b   c52d     JMP	#0x52d              
00052c   0350     CLR	0x50                
00052d   6003     CLR	0x3, 0              
00052e   50e3     MOV	R0, 0xe3            
00052f   80f0     ADD	R0, #0xf0           
000530   990f     MOV	R1, #0xf            
000531   7003     JNB	0x3, 0              
000532   ff11     INC	R1                  
000533   d6d3     CALL	#0x6d3             
000534   99f0     MOV	R1, #0xf0           
000535   6503     CLR	0x3, 5              
000536   2b53     AND	0x53, R1            
000537   3153     ORL	0x53, R0            
000538   9801     MOV	R0, #0x1            
000539   ff58     DECJZ	R0                
00053a   c539     JMP	#0x539              
00053b   6e53     SET	0x53, 6             
00053c   0000     NOP                     
00053d   7e53     JB	0x53, 6              
00053e   c53b     JMP	#0x53b              
00053f   7453     JNB	0x53, 4             
000540   035f     CLR	0x5f                
000541   6f2c     SET	0x2c, 7             
000542   670c     CLR	0xc, 7              
000543   0008     CRET                    
                                           func.__KF8_LIBf_scan_channel_
000356   6003     CLR	0x3, 0              
000357   6503     CLR	0x3, 5              
000358   12e3     RLCR	0xe3               
000359   51fc     MOV	0xfc, R0            
00035a   9801     MOV	R0, #0x1            
00035b   51dd     MOV	0xdd, R0            
00035c   03de     CLR	0xde                
00035d   50e3     MOV	R0, 0xe3            
00035e   ff10     INC	R0                  
00035f   c364     JMP	#0x364              
000360   6503     CLR	0x3, 5              
000361   6003     CLR	0x3, 0              
000362   13dd     RLC	0xdd                
000363   13de     RLC	0xde                
000364   ff58     DECJZ	R0                
000365   c360     JMP	#0x360              
000366   52fc     MOV	R1, 0xfc            
000367   818d     ADD	R1, #0x8d           
000368   f708     LD	R0, [R1]             
000369   51df     MOV	0xdf, R0            
00036a   ff11     INC	R1                  
00036b   f708     LD	R0, [R1]             
00036c   51e0     MOV	0xe0, R0            
00036d   52fc     MOV	R1, 0xfc            
00036e   8199     ADD	R1, #0x99           
00036f   f708     LD	R0, [R1]             
000370   51e1     MOV	0xe1, R0            
000371   ff11     INC	R1                  
000372   f708     LD	R0, [R1]             
000373   51e2     MOV	0xe2, R0            
000374   d544     CALL	#0x544             
000375   6503     CLR	0x3, 5              
000376   7fd8     JB	0xd8, 7              
000377   c380     JMP	#0x380              
000378   98df     MOV	R0, #0xdf           
000379   9906     MOV	R1, #0x6            
00037a   d6d3     CALL	#0x6d3             
00037b   6503     CLR	0x3, 5              
00037c   38d7     SUB	R0, 0xd7            
00037d   7003     JNB	0x3, 0              
00037e   c380     JMP	#0x380              
00037f   0bf8     INC	0xf8                
000380   77d8     JNB	0xd8, 7             
000381   c398     JMP	#0x398              
000382   98e0     MOV	R0, #0xe0           
000383   9906     MOV	R1, #0x6            
000384   d6d3     CALL	#0x6d3             
000385   6503     CLR	0x3, 5              
000386   38d7     SUB	R0, 0xd7            
000387   7803     JB	0x3, 0               
000388   c398     JMP	#0x398              
000389   50cf     MOV	R0, 0xcf            
00038a   52d0     MOV	R1, 0xd0            
00038b   28dd     AND	R0, 0xdd            
00038c   2ade     AND	R1, 0xde            
00038d   f908     ORL	R0, R1              
00038e   7a03     JB	0x3, 2               
00038f   c398     JMP	#0x398              
000390   50d1     MOV	R0, 0xd1            
000391   52d2     MOV	R1, 0xd2            
000392   28dd     AND	R0, 0xdd            
000393   2ade     AND	R1, 0xde            
000394   f908     ORL	R0, R1              
000395   7a03     JB	0x3, 2               
000396   c398     JMP	#0x398              
000397   0bf7     INC	0xf7                
000398   50d7     MOV	R0, 0xd7            
000399   52d8     MOV	R1, 0xd8            
00039a   51d9     MOV	0xd9, R0            
00039b   53da     MOV	0xda, R1            
00039c   50fc     MOV	R0, 0xfc            
00039d   80a5     ADD	R0, #0xa5           
00039e   f701     LD	R1, [R0]             
00039f   3bd9     SUB	0xd9, R1            
0003a0   ff10     INC	R0                  
0003a1   f701     LD	R1, [R0]             
0003a2   7803     JB	0x3, 0               
0003a3   ff11     INC	R1                  
0003a4   3bda     SUB	0xda, R1            
0003a5   7fda     JB	0xda, 7              
0003a6   c3ac     JMP	#0x3ac              
0003a7   05d9     CPL	0xd9                
0003a8   05da     CPL	0xda                
0003a9   0bd9     INC	0xd9                
0003aa   7203     JNB	0x3, 2              
0003ab   0bda     INC	0xda                
0003ac   9906     MOV	R1, #0x6            
0003ad   98e1     MOV	R0, #0xe1           
0003ae   d6d3     CALL	#0x6d3             
0003af   52da     MOV	R1, 0xda            
0003b0   a900     XOR	R1, #0              
0003b1   7a03     JB	0x3, 2               
0003b2   c3b6     JMP	#0x3b6              
0003b3   38d9     SUB	R0, 0xd9            
0003b4   7803     JB	0x3, 0               
0003b5   c3bb     JMP	#0x3bb              
0003b6   6503     CLR	0x3, 5              
0003b7   50e3     MOV	R0, 0xe3            
0003b8   80b1     ADD	R0, #0xb1           
0003b9   9900     MOV	R1, #0              
0003ba   f748     ST	[R0], R1             
0003bb   6503     CLR	0x3, 5              
0003bc   50fc     MOV	R0, 0xfc            
0003bd   80a5     ADD	R0, #0xa5           
0003be   52d7     MOV	R1, 0xd7            
0003bf   f748     ST	[R0], R1             
0003c0   ff10     INC	R0                  
0003c1   52d8     MOV	R1, 0xd8            
0003c2   f748     ST	[R0], R1             
0003c3   71ee     JNB	0xee, 1             
0003c4   c4ab     JMP	#0x4ab              
0003c5   50d1     MOV	R0, 0xd1            
0003c6   52d2     MOV	R1, 0xd2            
0003c7   28dd     AND	R0, 0xdd            
0003c8   2ade     AND	R1, 0xde            
0003c9   f901     ORL	R1, R0              
0003ca   7203     JNB	0x3, 2              
0003cb   c3cf     JMP	#0x3cf              
0003cc   98b8     MOV	R0, #0xb8           
0003cd   9906     MOV	R1, #0x6            
0003ce   c3d1     JMP	#0x3d1              
0003cf   98ac     MOV	R0, #0xac           
0003d0   9906     MOV	R1, #0x6            
0003d1   20fc     ADD	R0, 0xfc            
0003d2   7003     JNB	0x3, 0              
0003d3   ff11     INC	R1                  
0003d4   51f9     MOV	0xf9, R0            
0003d5   d6d3     CALL	#0x6d3             
0003d6   6503     CLR	0x3, 5              
0003d7   51d7     MOV	0xd7, R0            
0003d8   0af9     INCR	0xf9               
0003d9   7203     JNB	0x3, 2              
0003da   ff11     INC	R1                  
0003db   d6d3     CALL	#0x6d3             
0003dc   6503     CLR	0x3, 5              
0003dd   51d8     MOV	0xd8, R0            
0003de   50fc     MOV	R0, 0xfc            
0003df   80a6     ADD	R0, #0xa6           
0003e0   f701     LD	R1, [R0]             
0003e1   f7b9     JNB	R1, 7               
0003e2   c428     JMP	#0x428              
0003e3   ff08     DEC	R0                  
0003e4   f701     LD	R1, [R0]             
0003e5   3ad7     SUB	R1, 0xd7            
0003e6   ff10     INC	R0                  
0003e7   f701     LD	R1, [R0]             
0003e8   7803     JB	0x3, 0               
0003e9   ff11     INC	R1                  
0003ea   3ad8     SUB	R1, 0xd8            
0003eb   7003     JNB	0x3, 0              
0003ec   c428     JMP	#0x428              
0003ed   f701     LD	R1, [R0]             
0003ee   53da     MOV	0xda, R1            
0003ef   ff08     DEC	R0                  
0003f0   f701     LD	R1, [R0]             
0003f1   53d9     MOV	0xd9, R1            
0003f2   52d7     MOV	R1, 0xd7            
0003f3   3bd9     SUB	0xd9, R1            
0003f4   52d8     MOV	R1, 0xd8            
0003f5   7803     JB	0x3, 0               
0003f6   ff11     INC	R1                  
0003f7   3bda     SUB	0xda, R1            
0003f8   0208     CLR	R0                  
0003f9   18f6     XOR	R0, 0xf6            
0003fa   7a03     JB	0x3, 2               
0003fb   c405     JMP	#0x405              
0003fc   50e3     MOV	R0, 0xe3            
0003fd   51f4     MOV	0xf4, R0            
0003fe   50d9     MOV	R0, 0xd9            
0003ff   52da     MOV	R1, 0xda            
000400   51cb     MOV	0xcb, R0            
000401   53cc     MOV	0xcc, R1            
000402   9801     MOV	R0, #0x1            
000403   51f6     MOV	0xf6, R0            
000404   c428     JMP	#0x428              
000405   50d9     MOV	R0, 0xd9            
000406   38cd     SUB	R0, 0xcd            
000407   50da     MOV	R0, 0xda            
000408   7803     JB	0x3, 0               
000409   ff10     INC	R0                  
00040a   38ce     SUB	R0, 0xce            
00040b   7003     JNB	0x3, 0              
00040c   c428     JMP	#0x428              
00040d   50cb     MOV	R0, 0xcb            
00040e   38d9     SUB	R0, 0xd9            
00040f   50cc     MOV	R0, 0xcc            
000410   7803     JB	0x3, 0               
000411   ff10     INC	R0                  
000412   38da     SUB	R0, 0xda            
000413   7003     JNB	0x3, 0              
000414   c41c     JMP	#0x41c              
000415   50e3     MOV	R0, 0xe3            
000416   51f5     MOV	0xf5, R0            
000417   50d9     MOV	R0, 0xd9            
000418   52da     MOV	R1, 0xda            
000419   51cd     MOV	0xcd, R0            
00041a   53ce     MOV	0xce, R1            
00041b   c428     JMP	#0x428              
00041c   50f4     MOV	R0, 0xf4            
00041d   51f5     MOV	0xf5, R0            
00041e   50cb     MOV	R0, 0xcb            
00041f   52cc     MOV	R1, 0xcc            
000420   51cd     MOV	0xcd, R0            
000421   53ce     MOV	0xce, R1            
000422   50e3     MOV	R0, 0xe3            
000423   51f4     MOV	0xf4, R0            
000424   50d9     MOV	R0, 0xd9            
000425   52da     MOV	R1, 0xda            
000426   51cb     MOV	0xcb, R0            
000427   53cc     MOV	0xcc, R1            
000428   9906     MOV	R1, #0x6            
000429   3bd7     SUB	0xd7, R1            
00042a   7803     JB	0x3, 0               
00042b   07d8     DEC	0xd8                
00042c   50fc     MOV	R0, 0xfc            
00042d   80a6     ADD	R0, #0xa6           
00042e   f701     LD	R1, [R0]             
00042f   f7b9     JNB	R1, 7               
000430   c436     JMP	#0x436              
000431   ff08     DEC	R0                  
000432   f701     LD	R1, [R0]             
000433   3ad7     SUB	R1, 0xd7            
000434   7803     JB	0x3, 0               
000435   c49c     JMP	#0x49c              
000436   50e3     MOV	R0, 0xe3            
000437   80b7     ADD	R0, #0xb7           
000438   f701     LD	R1, [R0]             
000439   53f9     MOV	0xf9, R1            
00043a   9906     MOV	R1, #0x6            
00043b   98db     MOV	R0, #0xdb           
00043c   d6d3     CALL	#0x6d3             
00043d   ff10     INC	R0                  
00043e   38f9     SUB	R0, 0xf9            
00043f   7803     JB	0x3, 0               
000440   c49b     JMP	#0x49b              
000441   9906     MOV	R1, #0x6            
000442   98db     MOV	R0, #0xdb           
000443   d6d3     CALL	#0x6d3             
000444   6003     CLR	0x3, 0              
000445   ff18     RLC	R0                  
000446   6503     CLR	0x3, 5              
000447   51f9     MOV	0xf9, R0            
000448   52e3     MOV	R1, 0xe3            
000449   81b7     ADD	R1, #0xb7           
00044a   f708     LD	R0, [R1]             
00044b   38f9     SUB	R0, 0xf9            
00044c   7803     JB	0x3, 0               
00044d   c452     JMP	#0x452              
00044e   f708     LD	R0, [R1]             
00044f   ff10     INC	R0                  
000450   f741     ST	[R1], R0             
000451   c49b     JMP	#0x49b              
000452   0208     CLR	R0                  
000453   f741     ST	[R1], R0             
000454   50e3     MOV	R0, 0xe3            
000455   80f0     ADD	R0, #0xf0           
000456   990f     MOV	R1, #0xf            
000457   7003     JNB	0x3, 0              
000458   ff11     INC	R1                  
000459   d6d3     CALL	#0x6d3             
00045a   6003     CLR	0x3, 0              
00045b   ff18     RLC	R0                  
00045c   6503     CLR	0x3, 5              
00045d   51f9     MOV	0xf9, R0            
00045e   804b     ADD	R0, #0x4b           
00045f   9906     MOV	R1, #0x6            
000460   7003     JNB	0x3, 0              
000461   ff11     INC	R1                  
000462   d6d3     CALL	#0x6d3             
000463   ff00     CPL	R0                  
000464   6503     CLR	0x3, 5              
000465   29bd     AND	0xbd, R0            
000466   50f9     MOV	R0, 0xf9            
000467   ff10     INC	R0                  
000468   804b     ADD	R0, #0x4b           
000469   9906     MOV	R1, #0x6            
00046a   7003     JNB	0x3, 0              
00046b   ff11     INC	R1                  
00046c   d6d3     CALL	#0x6d3             
00046d   ff00     CPL	R0                  
00046e   6503     CLR	0x3, 5              
00046f   29be     AND	0xbe, R0            
000470   9800     MOV	R0, #0              
000471   30f1     ORL	R0, 0xf1            
000472   7a03     JB	0x3, 2               
000473   07f1     DEC	0xf1                
000474   9800     MOV	R0, #0              
000475   30f1     ORL	R0, 0xf1            
000476   7203     JNB	0x3, 2              
000477   c48e     JMP	#0x48e              
000478   50f2     MOV	R0, 0xf2            
000479   18e3     XOR	R0, 0xe3            
00047a   7a03     JB	0x3, 2               
00047b   c492     JMP	#0x492              
00047c   50f3     MOV	R0, 0xf3            
00047d   18f2     XOR	R0, 0xf2            
00047e   7a03     JB	0x3, 2               
00047f   c487     JMP	#0x487              
000480   98ff     MOV	R0, #0xff           
000481   51f2     MOV	0xf2, R0            
000482   9800     MOV	R0, #0              
000483   51f1     MOV	0xf1, R0            
000484   51c7     MOV	0xc7, R0            
000485   51c8     MOV	0xc8, R0            
000486   c492     JMP	#0x492              
000487   50f3     MOV	R0, 0xf3            
000488   51f2     MOV	0xf2, R0            
000489   50c9     MOV	R0, 0xc9            
00048a   52ca     MOV	R1, 0xca            
00048b   51c7     MOV	0xc7, R0            
00048c   53c8     MOV	0xc8, R1            
00048d   c492     JMP	#0x492              
00048e   98ff     MOV	R0, #0xff           
00048f   51f2     MOV	0xf2, R0            
000490   03c7     CLR	0xc7                
000491   03c8     CLR	0xc8                
000492   98ff     MOV	R0, #0xff           
000493   51f3     MOV	0xf3, R0            
000494   9800     MOV	R0, #0              
000495   51c5     MOV	0xc5, R0            
000496   51c6     MOV	0xc6, R0            
000497   51c3     MOV	0xc3, R0            
000498   51c4     MOV	0xc4, R0            
000499   03c9     CLR	0xc9                
00049a   03ca     CLR	0xca                
00049b   c4ab     JMP	#0x4ab              
00049c   9906     MOV	R1, #0x6            
00049d   98db     MOV	R0, #0xdb           
00049e   d6d3     CALL	#0x6d3             
00049f   ff10     INC	R0                  
0004a0   6503     CLR	0x3, 5              
0004a1   51f9     MOV	0xf9, R0            
0004a2   52e3     MOV	R1, 0xe3            
0004a3   81b7     ADD	R1, #0xb7           
0004a4   f708     LD	R0, [R1]             
0004a5   38f9     SUB	R0, 0xf9            
0004a6   7003     JNB	0x3, 0              
0004a7   c4ab     JMP	#0x4ab              
0004a8   f708     LD	R0, [R1]             
0004a9   ff08     DEC	R0                  
0004aa   f741     ST	[R1], R0             
0004ab   0008     CRET                    
                                           func.__KF8_LiBf_KEY_Deal_AND_BaseLine_Up
000009   9801     MOV	R0, #0x1            
00000a   6503     CLR	0x3, 5              
00000b   51dd     MOV	0xdd, R0            
00000c   03de     CLR	0xde                
00000d   03fa     CLR	0xfa                
00000e   98da     MOV	R0, #0xda           
00000f   9906     MOV	R1, #0x6            
000010   d6d3     CALL	#0x6d3             
000011   6503     CLR	0x3, 5              
000012   38fa     SUB	R0, 0xfa            
000013   7003     JNB	0x3, 0              
000014   c2b5     JMP	#0x2b5              
000015   6003     CLR	0x3, 0              
000016   12fa     RLCR	0xfa               
000017   51fc     MOV	0xfc, R0            
000018   9800     MOV	R0, #0              
000019   30f0     ORL	R0, 0xf0            
00001a   7203     JNB	0x3, 2              
00001b   c056     JMP	#0x56               
00001c   98e6     MOV	R0, #0xe6           
00001d   9906     MOV	R1, #0x6            
00001e   d6d3     CALL	#0x6d3             
00001f   6503     CLR	0x3, 5              
000020   51f9     MOV	0xf9, R0            
000021   990f     MOV	R1, #0xf            
000022   98f0     MOV	R0, #0xf0           
000023   20fa     ADD	R0, 0xfa            
000024   7003     JNB	0x3, 0              
000025   ff11     INC	R1                  
000026   d6d3     CALL	#0x6d3             
000027   6503     CLR	0x3, 5              
000028   18f9     XOR	R0, 0xf9            
000029   7a03     JB	0x3, 2               
00002a   c042     JMP	#0x42               
00002b   9906     MOV	R1, #0x6            
00002c   98e2     MOV	R0, #0xe2           
00002d   d6d3     CALL	#0x6d3             
00002e   6503     CLR	0x3, 5              
00002f   51f9     MOV	0xf9, R0            
000030   50fc     MOV	R0, 0xfc            
000031   80a6     ADD	R0, #0xa6           
000032   f701     LD	R1, [R0]             
000033   ff08     DEC	R0                  
000034   f7f9     JB	R1, 7                
000035   c03a     JMP	#0x3a               
000036   f701     LD	R1, [R0]             
000037   ff01     CPL	R1                  
000038   ff11     INC	R1                  
000039   c03b     JMP	#0x3b               
00003a   f701     LD	R1, [R0]             
00003b   6503     CLR	0x3, 5              
00003c   3af9     SUB	R1, 0xf9            
00003d   7003     JNB	0x3, 0              
00003e   c042     JMP	#0x42               
00003f   69ee     SET	0xee, 1             
000040   03c1     CLR	0xc1                
000041   03c2     CLR	0xc2                
000042   9906     MOV	R1, #0x6            
000043   98de     MOV	R0, #0xde           
000044   d6d3     CALL	#0x6d3             
000045   6503     CLR	0x3, 5              
000046   52f7     MOV	R1, 0xf7            
000047   22f8     ADD	R1, 0xf8            
000048   f848     SUB	R0, R1              
000049   7803     JB	0x3, 0               
00004a   c050     JMP	#0x50               
00004b   69ee     SET	0xee, 1             
00004c   03c1     CLR	0xc1                
00004d   03c2     CLR	0xc2                
00004e   67ee     CLR	0xee, 7             
00004f   c056     JMP	#0x56               
000050   50d1     MOV	R0, 0xd1            
000051   30d2     ORL	R0, 0xd2            
000052   7a03     JB	0x3, 2               
000053   c056     JMP	#0x56               
000054   79ee     JB	0xee, 1              
000055   6fee     SET	0xee, 7             
000056   50fc     MOV	R0, 0xfc            
000057   80a5     ADD	R0, #0xa5           
000058   f701     LD	R1, [R0]             
000059   53d7     MOV	0xd7, R1            
00005a   ff10     INC	R0                  
00005b   f701     LD	R1, [R0]             
00005c   f7f9     JB	R1, 7                
00005d   c08b     JMP	#0x8b               
00005e   98df     MOV	R0, #0xdf           
00005f   9906     MOV	R1, #0x6            
000060   d6d3     CALL	#0x6d3             
000061   6503     CLR	0x3, 5              
000062   38d7     SUB	R0, 0xd7            
000063   7003     JNB	0x3, 0              
000064   c0d9     JMP	#0xd9               
000065   50fa     MOV	R0, 0xfa            
000066   80b1     ADD	R0, #0xb1           
000067   f701     LD	R1, [R0]             
000068   9864     MOV	R0, #0x64           
000069   f941     XOR	R1, R0              
00006a   7a03     JB	0x3, 2               
00006b   c167     JMP	#0x167              
00006c   50fc     MOV	R0, 0xfc            
00006d   808d     ADD	R0, #0x8d           
00006e   f701     LD	R1, [R0]             
00006f   50fc     MOV	R0, 0xfc            
000070   8099     ADD	R0, #0x99           
000071   f748     ST	[R0], R1             
000072   50fc     MOV	R0, 0xfc            
000073   808e     ADD	R0, #0x8e           
000074   f701     LD	R1, [R0]             
000075   50fc     MOV	R0, 0xfc            
000076   809a     ADD	R0, #0x9a           
000077   f748     ST	[R0], R1             
000078   04dd     CPLR	0xdd               
000079   29d1     AND	0xd1, R0            
00007a   04de     CPLR	0xde               
00007b   29d2     AND	0xd2, R0            
00007c   98db     MOV	R0, #0xdb           
00007d   9906     MOV	R1, #0x6            
00007e   d6d3     CALL	#0x6d3             
00007f   6503     CLR	0x3, 5              
000080   51f9     MOV	0xf9, R0            
000081   50fa     MOV	R0, 0xfa            
000082   80b7     ADD	R0, #0xb7           
000083   f701     LD	R1, [R0]             
000084   ff11     INC	R1                  
000085   3af9     SUB	R1, 0xf9            
000086   7803     JB	0x3, 0               
000087   c167     JMP	#0x167              
000088   0209     CLR	R1                  
000089   f748     ST	[R0], R1             
00008a   c167     JMP	#0x167              
00008b   98e0     MOV	R0, #0xe0           
00008c   9906     MOV	R1, #0x6            
00008d   d6d3     CALL	#0x6d3             
00008e   6503     CLR	0x3, 5              
00008f   38d7     SUB	R0, 0xd7            
000090   7803     JB	0x3, 0               
000091   c0d9     JMP	#0xd9               
000092   79ee     JB	0xee, 1              
000093   c0ba     JMP	#0xba               
000094   50fa     MOV	R0, 0xfa            
000095   80b1     ADD	R0, #0xb1           
000096   f701     LD	R1, [R0]             
000097   a9ec     XOR	R1, #0xec           
000098   7203     JNB	0x3, 2              
000099   c0a8     JMP	#0xa8               
00009a   9900     MOV	R1, #0              
00009b   9802     MOV	R0, #0x2            
00009c   d6d3     CALL	#0x6d3             
00009d   6503     CLR	0x3, 5              
00009e   18c1     XOR	R0, 0xc1            
00009f   7a03     JB	0x3, 2               
0000a0   c0ac     JMP	#0xac               
0000a1   9900     MOV	R1, #0              
0000a2   9803     MOV	R0, #0x3            
0000a3   d6d3     CALL	#0x6d3             
0000a4   6503     CLR	0x3, 5              
0000a5   18c2     XOR	R0, 0xc2            
0000a6   7a03     JB	0x3, 2               
0000a7   c0ac     JMP	#0xac               
0000a8   50dd     MOV	R0, 0xdd            
0000a9   52de     MOV	R1, 0xde            
0000aa   31d1     ORL	0xd1, R0            
0000ab   33d2     ORL	0xd2, R1            
0000ac   52de     MOV	R1, 0xde            
0000ad   50dd     MOV	R0, 0xdd            
0000ae   2ad0     AND	R1, 0xd0            
0000af   28cf     AND	R0, 0xcf            
0000b0   f901     ORL	R1, R0              
0000b1   7a03     JB	0x3, 2               
0000b2   c167     JMP	#0x167              
0000b3   52de     MOV	R1, 0xde            
0000b4   50dd     MOV	R0, 0xdd            
0000b5   31cf     ORL	0xcf, R0            
0000b6   33d0     ORL	0xd0, R1            
0000b7   03c1     CLR	0xc1                
0000b8   03c2     CLR	0xc2                
0000b9   c167     JMP	#0x167              
0000ba   52fa     MOV	R1, 0xfa            
0000bb   81b1     ADD	R1, #0xb1           
0000bc   f708     LD	R0, [R1]             
0000bd   51f9     MOV	0xf9, R0            
0000be   9906     MOV	R1, #0x6            
0000bf   98dd     MOV	R0, #0xdd           
0000c0   d6d3     CALL	#0x6d3             
0000c1   6503     CLR	0x3, 5              
0000c2   18f9     XOR	R0, 0xf9            
0000c3   7a03     JB	0x3, 2               
0000c4   c0c9     JMP	#0xc9               
0000c5   52fa     MOV	R1, 0xfa            
0000c6   81b1     ADD	R1, #0xb1           
0000c7   0208     CLR	R0                  
0000c8   f741     ST	[R1], R0             
0000c9   9906     MOV	R1, #0x6            
0000ca   98db     MOV	R0, #0xdb           
0000cb   d6d3     CALL	#0x6d3             
0000cc   6503     CLR	0x3, 5              
0000cd   51f9     MOV	0xf9, R0            
0000ce   50fa     MOV	R0, 0xfa            
0000cf   80b7     ADD	R0, #0xb7           
0000d0   f701     LD	R1, [R0]             
0000d1   3af9     SUB	R1, 0xf9            
0000d2   7003     JNB	0x3, 0              
0000d3   c167     JMP	#0x167              
0000d4   52de     MOV	R1, 0xde            
0000d5   50dd     MOV	R0, 0xdd            
0000d6   31cf     ORL	0xcf, R0            
0000d7   33d0     ORL	0xd0, R1            
0000d8   c167     JMP	#0x167              
0000d9   71ee     JNB	0xee, 1             
0000da   c0e1     JMP	#0xe1               
0000db   52de     MOV	R1, 0xde            
0000dc   50dd     MOV	R0, 0xdd            
0000dd   ff01     CPL	R1                  
0000de   ff00     CPL	R0                  
0000df   2bd0     AND	0xd0, R1            
0000e0   29cf     AND	0xcf, R0            
0000e1   52fa     MOV	R1, 0xfa            
0000e2   81b1     ADD	R1, #0xb1           
0000e3   f708     LD	R0, [R1]             
0000e4   51f9     MOV	0xf9, R0            
0000e5   9906     MOV	R1, #0x6            
0000e6   98dd     MOV	R0, #0xdd           
0000e7   d6d3     CALL	#0x6d3             
0000e8   6503     CLR	0x3, 5              
0000e9   18f9     XOR	R0, 0xf9            
0000ea   7203     JNB	0x3, 2              
0000eb   c0f3     JMP	#0xf3               
0000ec   9906     MOV	R1, #0x6            
0000ed   98dc     MOV	R0, #0xdc           
0000ee   d6d3     CALL	#0x6d3             
0000ef   6503     CLR	0x3, 5              
0000f0   18f9     XOR	R0, 0xf9            
0000f1   7a03     JB	0x3, 2               
0000f2   c167     JMP	#0x167              
0000f3   50fa     MOV	R0, 0xfa            
0000f4   80b1     ADD	R0, #0xb1           
0000f5   0209     CLR	R1                  
0000f6   f748     ST	[R0], R1             
0000f7   50fc     MOV	R0, 0xfc            
0000f8   80a6     ADD	R0, #0xa6           
0000f9   f701     LD	R1, [R0]             
0000fa   f7b9     JNB	R1, 7               
0000fb   c102     JMP	#0x102              
0000fc   ff08     DEC	R0                  
0000fd   f701     LD	R1, [R0]             
0000fe   980b     MOV	R0, #0xb            
0000ff   f848     SUB	R0, R1              
000100   7003     JNB	0x3, 0              
000101   c109     JMP	#0x109              
000102   52de     MOV	R1, 0xde            
000103   50dd     MOV	R0, 0xdd            
000104   ff01     CPL	R1                  
000105   ff00     CPL	R0                  
000106   2bd2     AND	0xd2, R1            
000107   29d1     AND	0xd1, R0            
000108   c114     JMP	#0x114              
000109   50f2     MOV	R0, 0xf2            
00010a   52fa     MOV	R1, 0xfa            
00010b   f948     XOR	R0, R1              
00010c   7203     JNB	0x3, 2              
00010d   c167     JMP	#0x167              
00010e   50f3     MOV	R0, 0xf3            
00010f   f948     XOR	R0, R1              
000110   7203     JNB	0x3, 2              
000111   c167     JMP	#0x167              
000112   7fee     JB	0xee, 7              
000113   c167     JMP	#0x167              
000114   50fc     MOV	R0, 0xfc            
000115   8099     ADD	R0, #0x99           
000116   f701     LD	R1, [R0]             
000117   53df     MOV	0xdf, R1            
000118   ff10     INC	R0                  
000119   f701     LD	R1, [R0]             
00011a   53e0     MOV	0xe0, R1            
00011b   9901     MOV	R1, #0x1            
00011c   6003     CLR	0x3, 0              
00011d   11e0     RRC	0xe0                
00011e   11df     RRC	0xdf                
00011f   6003     CLR	0x3, 0              
000120   ff19     RLC	R1                  
000121   f8c8     MOV	R0, R1              
000122   a808     XOR	R0, #0x8            
000123   7a03     JB	0x3, 2               
000124   c11c     JMP	#0x11c              
000125   50fc     MOV	R0, 0xfc            
000126   808d     ADD	R0, #0x8d           
000127   f701     LD	R1, [R0]             
000128   53e1     MOV	0xe1, R1            
000129   ff10     INC	R0                  
00012a   f701     LD	R1, [R0]             
00012b   53e2     MOV	0xe2, R1            
00012c   9901     MOV	R1, #0x1            
00012d   6003     CLR	0x3, 0              
00012e   11e2     RRC	0xe2                
00012f   11e1     RRC	0xe1                
000130   6003     CLR	0x3, 0              
000131   ff19     RLC	R1                  
000132   f8c8     MOV	R0, R1              
000133   a808     XOR	R0, #0x8            
000134   7a03     JB	0x3, 2               
000135   c12d     JMP	#0x12d              
000136   52df     MOV	R1, 0xdf            
000137   3be1     SUB	0xe1, R1            
000138   52e0     MOV	R1, 0xe0            
000139   7803     JB	0x3, 0               
00013a   ff11     INC	R1                  
00013b   3be2     SUB	0xe2, R1            
00013c   50fc     MOV	R0, 0xfc            
00013d   8099     ADD	R0, #0x99           
00013e   f701     LD	R1, [R0]             
00013f   22e1     ADD	R1, 0xe1            
000140   f748     ST	[R0], R1             
000141   ff10     INC	R0                  
000142   f701     LD	R1, [R0]             
000143   7003     JNB	0x3, 0              
000144   ff11     INC	R1                  
000145   22e2     ADD	R1, 0xe2            
000146   f748     ST	[R0], R1             
000147   50fc     MOV	R0, 0xfc            
000148   80a6     ADD	R0, #0xa6           
000149   f701     LD	R1, [R0]             
00014a   f7f9     JB	R1, 7                
00014b   c158     JMP	#0x158              
00014c   6503     CLR	0x3, 5              
00014d   50fc     MOV	R0, 0xfc            
00014e   8099     ADD	R0, #0x99           
00014f   f701     LD	R1, [R0]             
000150   8101     ADD	R1, #0x1            
000151   f748     ST	[R0], R1             
000152   ff10     INC	R0                  
000153   f701     LD	R1, [R0]             
000154   7003     JNB	0x3, 0              
000155   ff11     INC	R1                  
000156   f748     ST	[R0], R1             
000157   c167     JMP	#0x167              
000158   ff08     DEC	R0                  
000159   f701     LD	R1, [R0]             
00015a   a900     XOR	R1, #0              
00015b   7203     JNB	0x3, 2              
00015c   c158     JMP	#0x158              
00015d   50fc     MOV	R0, 0xfc            
00015e   8099     ADD	R0, #0x99           
00015f   f701     LD	R1, [R0]             
000160   81ff     ADD	R1, #0xff           
000161   f748     ST	[R0], R1             
000162   ff10     INC	R0                  
000163   f701     LD	R1, [R0]             
000164   7803     JB	0x3, 0               
000165   ff09     DEC	R1                  
000166   f748     ST	[R0], R1             
000167   79ee     JB	0xee, 1              
000168   c178     JMP	#0x178              
000169   52fa     MOV	R1, 0xfa            
00016a   81b7     ADD	R1, #0xb7           
00016b   f708     LD	R0, [R1]             
00016c   51f9     MOV	0xf9, R0            
00016d   9906     MOV	R1, #0x6            
00016e   98db     MOV	R0, #0xdb           
00016f   d6d3     CALL	#0x6d3             
000170   6503     CLR	0x3, 5              
000171   38f9     SUB	R0, 0xf9            
000172   7003     JNB	0x3, 0              
000173   c178     JMP	#0x178              
000174   52fa     MOV	R1, 0xfa            
000175   81b7     ADD	R1, #0xb7           
000176   0208     CLR	R0                  
000177   f741     ST	[R1], R0             
000178   50fc     MOV	R0, 0xfc            
000179   80a6     ADD	R0, #0xa6           
00017a   f701     LD	R1, [R0]             
00017b   50fa     MOV	R0, 0xfa            
00017c   80b1     ADD	R0, #0xb1           
00017d   f7b9     JNB	R1, 7               
00017e   c183     JMP	#0x183              
00017f   f701     LD	R1, [R0]             
000180   ff09     DEC	R1                  
000181   f748     ST	[R0], R1             
000182   c186     JMP	#0x186              
000183   f701     LD	R1, [R0]             
000184   ff11     INC	R1                  
000185   f748     ST	[R0], R1             
000186   71ee     JNB	0xee, 1             
000187   c2af     JMP	#0x2af              
000188   50f4     MOV	R0, 0xf4            
000189   18fa     XOR	R0, 0xfa            
00018a   7203     JNB	0x3, 2              
00018b   c190     JMP	#0x190              
00018c   50fa     MOV	R0, 0xfa            
00018d   18f5     XOR	R0, 0xf5            
00018e   7a03     JB	0x3, 2               
00018f   c25a     JMP	#0x25a              
000190   50fa     MOV	R0, 0xfa            
000191   80b7     ADD	R0, #0xb7           
000192   f701     LD	R1, [R0]             
000193   53f9     MOV	0xf9, R1            
000194   9906     MOV	R1, #0x6            
000195   98db     MOV	R0, #0xdb           
000196   d6d3     CALL	#0x6d3             
000197   38f9     SUB	R0, 0xf9            
000198   7003     JNB	0x3, 0              
000199   c1a0     JMP	#0x1a0              
00019a   6503     CLR	0x3, 5              
00019b   50fa     MOV	R0, 0xfa            
00019c   80b7     ADD	R0, #0xb7           
00019d   f701     LD	R1, [R0]             
00019e   ff11     INC	R1                  
00019f   f748     ST	[R0], R1             
0001a0   990f     MOV	R1, #0xf            
0001a1   98f6     MOV	R0, #0xf6           
0001a2   d6d3     CALL	#0x6d3             
0001a3   6503     CLR	0x3, 5              
0001a4   51db     MOV	0xdb, R0            
0001a5   990f     MOV	R1, #0xf            
0001a6   98f7     MOV	R0, #0xf7           
0001a7   d6d3     CALL	#0x6d3             
0001a8   6503     CLR	0x3, 5              
0001a9   51dc     MOV	0xdc, R0            
0001aa   30db     ORL	R0, 0xdb            
0001ab   7203     JNB	0x3, 2              
0001ac   c1c7     JMP	#0x1c7              
0001ad   50f1     MOV	R0, 0xf1            
0001ae   a801     XOR	R0, #0x1            
0001af   7a03     JB	0x3, 2               
0001b0   c1c7     JMP	#0x1c7              
0001b1   50dc     MOV	R0, 0xdc            
0001b2   38c6     SUB	R0, 0xc6            
0001b3   7a03     JB	0x3, 2               
0001b4   c1b7     JMP	#0x1b7              
0001b5   50db     MOV	R0, 0xdb            
0001b6   38c5     SUB	R0, 0xc5            
0001b7   7003     JNB	0x3, 0              
0001b8   c1c7     JMP	#0x1c7              
0001b9   0bc5     INC	0xc5                
0001ba   7203     JNB	0x3, 2              
0001bb   0bc6     INC	0xc6                
0001bc   50dc     MOV	R0, 0xdc            
0001bd   52db     MOV	R1, 0xdb            
0001be   18c6     XOR	R0, 0xc6            
0001bf   1ac5     XOR	R1, 0xc5            
0001c0   f908     ORL	R0, R1              
0001c1   7a03     JB	0x3, 2               
0001c2   c1c7     JMP	#0x1c7              
0001c3   9802     MOV	R0, #0x2            
0001c4   51f1     MOV	0xf1, R0            
0001c5   50f2     MOV	R0, 0xf2            
0001c6   51f3     MOV	0xf3, R0            
0001c7   50fa     MOV	R0, 0xfa            
0001c8   80b7     ADD	R0, #0xb7           
0001c9   f701     LD	R1, [R0]             
0001ca   53f9     MOV	0xf9, R1            
0001cb   9906     MOV	R1, #0x6            
0001cc   98db     MOV	R0, #0xdb           
0001cd   d6d3     CALL	#0x6d3             
0001ce   18f9     XOR	R0, 0xf9            
0001cf   7a03     JB	0x3, 2               
0001d0   c269     JMP	#0x269              
0001d1   6503     CLR	0x3, 5              
0001d2   50bd     MOV	R0, 0xbd            
0001d3   30be     ORL	R0, 0xbe            
0001d4   7203     JNB	0x3, 2              
0001d5   c22a     JMP	#0x22a              
0001d6   50f4     MOV	R0, 0xf4            
0001d7   18f2     XOR	R0, 0xf2            
0001d8   7203     JNB	0x3, 2              
0001d9   c1e3     JMP	#0x1e3              
0001da   50f5     MOV	R0, 0xf5            
0001db   18f2     XOR	R0, 0xf2            
0001dc   7203     JNB	0x3, 2              
0001dd   c1e3     JMP	#0x1e3              
0001de   50f4     MOV	R0, 0xf4            
0001df   18fa     XOR	R0, 0xfa            
0001e0   7203     JNB	0x3, 2              
0001e1   c1e3     JMP	#0x1e3              
0001e2   c225     JMP	#0x225              
0001e3   9901     MOV	R1, #0x1            
0001e4   1bf1     XOR	0xf1, R1            
0001e5   7a03     JB	0x3, 2               
0001e6   c225     JMP	#0x225              
0001e7   40f2     SWAPR	R0, 0xf2          
0001e8   51f9     MOV	0xf9, R0            
0001e9   50fa     MOV	R0, 0xfa            
0001ea   31f9     ORL	0xf9, R0            
0001eb   03fb     CLR	0xfb                
0001ec   9906     MOV	R1, #0x6            
0001ed   98e3     MOV	R0, #0xe3           
0001ee   d6d3     CALL	#0x6d3             
0001ef   6503     CLR	0x3, 5              
0001f0   18f9     XOR	R0, 0xf9            
0001f1   7203     JNB	0x3, 2              
0001f2   c208     JMP	#0x208              
0001f3   9906     MOV	R1, #0x6            
0001f4   98e4     MOV	R0, #0xe4           
0001f5   d6d3     CALL	#0x6d3             
0001f6   6503     CLR	0x3, 5              
0001f7   18f9     XOR	R0, 0xf9            
0001f8   7203     JNB	0x3, 2              
0001f9   c208     JMP	#0x208              
0001fa   9906     MOV	R1, #0x6            
0001fb   98e5     MOV	R0, #0xe5           
0001fc   d6d3     CALL	#0x6d3             
0001fd   6503     CLR	0x3, 5              
0001fe   18f9     XOR	R0, 0xf9            
0001ff   7203     JNB	0x3, 2              
000200   c208     JMP	#0x208              
000201   9901     MOV	R1, #0x1            
000202   1bfb     XOR	0xfb, R1            
000203   7203     JNB	0x3, 2              
000204   c225     JMP	#0x225              
000205   53fb     MOV	0xfb, R1            
000206   41f9     SWAP	0xf9               
000207   c1ec     JMP	#0x1ec              
000208   9802     MOV	R0, #0x2            
000209   51f1     MOV	0xf1, R0            
00020a   50fa     MOV	R0, 0xfa            
00020b   51f3     MOV	0xf3, R0            
00020c   990f     MOV	R1, #0xf            
00020d   98f0     MOV	R0, #0xf0           
00020e   20fa     ADD	R0, 0xfa            
00020f   7003     JNB	0x3, 0              
000210   ff11     INC	R1                  
000211   d6d3     CALL	#0x6d3             
000212   6003     CLR	0x3, 0              
000213   ff18     RLC	R0                  
000214   804b     ADD	R0, #0x4b           
000215   9906     MOV	R1, #0x6            
000216   7003     JNB	0x3, 0              
000217   ff11     INC	R1                  
000218   6503     CLR	0x3, 5              
000219   51f9     MOV	0xf9, R0            
00021a   d6d3     CALL	#0x6d3             
00021b   6503     CLR	0x3, 5              
00021c   31bd     ORL	0xbd, R0            
00021d   50f9     MOV	R0, 0xf9            
00021e   ff10     INC	R0                  
00021f   7203     JNB	0x3, 2              
000220   ff11     INC	R1                  
000221   d6d3     CALL	#0x6d3             
000222   6503     CLR	0x3, 5              
000223   31be     ORL	0xbe, R0            
000224   c254     JMP	#0x254              
000225   50fa     MOV	R0, 0xfa            
000226   80b7     ADD	R0, #0xb7           
000227   0209     CLR	R1                  
000228   f748     ST	[R0], R1             
000229   c254     JMP	#0x254              
00022a   50f4     MOV	R0, 0xf4            
00022b   18fa     XOR	R0, 0xfa            
00022c   7203     JNB	0x3, 2              
00022d   c233     JMP	#0x233              
00022e   50fa     MOV	R0, 0xfa            
00022f   80b7     ADD	R0, #0xb7           
000230   0209     CLR	R1                  
000231   f748     ST	[R0], R1             
000232   c254     JMP	#0x254              
000233   50fa     MOV	R0, 0xfa            
000234   80f0     ADD	R0, #0xf0           
000235   990f     MOV	R1, #0xf            
000236   7003     JNB	0x3, 0              
000237   ff11     INC	R1                  
000238   d6d3     CALL	#0x6d3             
000239   6003     CLR	0x3, 0              
00023a   ff18     RLC	R0                  
00023b   804b     ADD	R0, #0x4b           
00023c   9906     MOV	R1, #0x6            
00023d   7003     JNB	0x3, 0              
00023e   ff11     INC	R1                  
00023f   6503     CLR	0x3, 5              
000240   51f9     MOV	0xf9, R0            
000241   d6d3     CALL	#0x6d3             
000242   6503     CLR	0x3, 5              
000243   51bd     MOV	0xbd, R0            
000244   50f9     MOV	R0, 0xf9            
000245   ff10     INC	R0                  
000246   7203     JNB	0x3, 2              
000247   ff11     INC	R1                  
000248   d6d3     CALL	#0x6d3             
000249   6503     CLR	0x3, 5              
00024a   51be     MOV	0xbe, R0            
00024b   50fa     MOV	R0, 0xfa            
00024c   51f2     MOV	0xf2, R0            
00024d   9901     MOV	R1, #0x1            
00024e   53f1     MOV	0xf1, R1            
00024f   98ff     MOV	R0, #0xff           
000250   51f3     MOV	0xf3, R0            
000251   03c6     CLR	0xc6                
000252   9801     MOV	R0, #0x1            
000253   51c5     MOV	0xc5, R0            
000254   50fa     MOV	R0, 0xfa            
000255   80b7     ADD	R0, #0xb7           
000256   f701     LD	R1, [R0]             
000257   ff11     INC	R1                  
000258   f748     ST	[R0], R1             
000259   c269     JMP	#0x269              
00025a   50fa     MOV	R0, 0xfa            
00025b   80b7     ADD	R0, #0xb7           
00025c   f701     LD	R1, [R0]             
00025d   53f9     MOV	0xf9, R1            
00025e   9906     MOV	R1, #0x6            
00025f   98db     MOV	R0, #0xdb           
000260   d6d3     CALL	#0x6d3             
000261   38f9     SUB	R0, 0xf9            
000262   7003     JNB	0x3, 0              
000263   c269     JMP	#0x269              
000264   6503     CLR	0x3, 5              
000265   50fa     MOV	R0, 0xfa            
000266   80b7     ADD	R0, #0xb7           
000267   0209     CLR	R1                  
000268   f748     ST	[R0], R1             
000269   6503     CLR	0x3, 5              
00026a   50fa     MOV	R0, 0xfa            
00026b   18f2     XOR	R0, 0xf2            
00026c   7a03     JB	0x3, 2               
00026d   c2af     JMP	#0x2af              
00026e   50fc     MOV	R0, 0xfc            
00026f   80a5     ADD	R0, #0xa5           
000270   f701     LD	R1, [R0]             
000271   53d7     MOV	0xd7, R1            
000272   ff10     INC	R0                  
000273   f701     LD	R1, [R0]             
000274   53d8     MOV	0xd8, R1            
000275   8180     ADD	R1, #0x80           
000276   50c8     MOV	R0, 0xc8            
000277   8080     ADD	R0, #0x80           
000278   f841     SUB	R1, R0              
000279   7a03     JB	0x3, 2               
00027a   c27d     JMP	#0x27d              
00027b   52d7     MOV	R1, 0xd7            
00027c   3ac7     SUB	R1, 0xc7            
00027d   7003     JNB	0x3, 0              
00027e   c283     JMP	#0x283              
00027f   50d7     MOV	R0, 0xd7            
000280   52d8     MOV	R1, 0xd8            
000281   51c7     MOV	0xc7, R0            
000282   53c8     MOV	0xc8, R1            
000283   77ee     JNB	0xee, 7             
000284   c2af     JMP	#0x2af              
000285   77c8     JNB	0xc8, 7             
000286   c2af     JMP	#0x2af              
000287   9815     MOV	R0, #0x15           
000288   38c7     SUB	R0, 0xc7            
000289   7803     JB	0x3, 0               
00028a   c2af     JMP	#0x2af              
00028b   9814     MOV	R0, #0x14           
00028c   21d7     ADD	0xd7, R0            
00028d   7003     JNB	0x3, 0              
00028e   0bd8     INC	0xd8                
00028f   52d8     MOV	R1, 0xd8            
000290   8180     ADD	R1, #0x80           
000291   50c8     MOV	R0, 0xc8            
000292   8080     ADD	R0, #0x80           
000293   f841     SUB	R1, R0              
000294   7a03     JB	0x3, 2               
000295   c298     JMP	#0x298              
000296   52d7     MOV	R1, 0xd7            
000297   3ac7     SUB	R1, 0xc7            
000298   7003     JNB	0x3, 0              
000299   c2af     JMP	#0x2af              
00029a   50fa     MOV	R0, 0xfa            
00029b   80b1     ADD	R0, #0xb1           
00029c   f701     LD	R1, [R0]             
00029d   f7f9     JB	R1, 7                
00029e   c2af     JMP	#0x2af              
00029f   a1f1     SUB	R1, #0xf1           
0002a0   7803     JB	0x3, 0               
0002a1   c2af     JMP	#0x2af              
0002a2   6503     CLR	0x3, 5              
0002a3   50dd     MOV	R0, 0xdd            
0002a4   52de     MOV	R1, 0xde            
0002a5   31d1     ORL	0xd1, R0            
0002a6   33d2     ORL	0xd2, R1            
0002a7   9814     MOV	R0, #0x14           
0002a8   39d7     SUB	0xd7, R0            
0002a9   7803     JB	0x3, 0               
0002aa   07d8     DEC	0xd8                
0002ab   50d7     MOV	R0, 0xd7            
0002ac   52d8     MOV	R1, 0xd8            
0002ad   51c7     MOV	0xc7, R0            
0002ae   53c8     MOV	0xc8, R1            
0002af   6003     CLR	0x3, 0              
0002b0   6503     CLR	0x3, 5              
0002b1   13dd     RLC	0xdd                
0002b2   13de     RLC	0xde                
0002b3   0bfa     INC	0xfa                
0002b4   c00e     JMP	#0xe                
0002b5   03f7     CLR	0xf7                
0002b6   03f8     CLR	0xf8                
0002b7   98ff     MOV	R0, #0xff           
0002b8   51f4     MOV	0xf4, R0            
0002b9   51f5     MOV	0xf5, R0            
0002ba   03cd     CLR	0xcd                
0002bb   03ce     CLR	0xce                
0002bc   03cb     CLR	0xcb                
0002bd   03cc     CLR	0xcc                
0002be   03f6     CLR	0xf6                
0002bf   79ee     JB	0xee, 1              
0002c0   c2d7     JMP	#0x2d7              
0002c1   0bc1     INC	0xc1                
0002c2   7203     JNB	0x3, 2              
0002c3   0bc2     INC	0xc2                
0002c4   9900     MOV	R1, #0              
0002c5   9802     MOV	R0, #0x2            
0002c6   d6d3     CALL	#0x6d3             
0002c7   6503     CLR	0x3, 5              
0002c8   51dd     MOV	0xdd, R0            
0002c9   9900     MOV	R1, #0              
0002ca   9803     MOV	R0, #0x3            
0002cb   d6d3     CALL	#0x6d3             
0002cc   6503     CLR	0x3, 5              
0002cd   51de     MOV	0xde, R0            
0002ce   50c1     MOV	R0, 0xc1            
0002cf   38dd     SUB	R0, 0xdd            
0002d0   50c2     MOV	R0, 0xc2            
0002d1   7803     JB	0x3, 0               
0002d2   ff10     INC	R0                  
0002d3   38de     SUB	R0, 0xde            
0002d4   7003     JNB	0x3, 0              
0002d5   c2d7     JMP	#0x2d7              
0002d6   61ee     CLR	0xee, 1             
0002d7   9906     MOV	R1, #0x6            
0002d8   98d6     MOV	R0, #0xd6           
0002d9   d6d3     CALL	#0x6d3             
0002da   6503     CLR	0x3, 5              
0002db   51df     MOV	0xdf, R0            
0002dc   9906     MOV	R1, #0x6            
0002dd   98d7     MOV	R0, #0xd7           
0002de   d6d3     CALL	#0x6d3             
0002df   6503     CLR	0x3, 5              
0002e0   51e0     MOV	0xe0, R0            
0002e1   30df     ORL	R0, 0xdf            
0002e2   7203     JNB	0x3, 2              
0002e3   c355     JMP	#0x355              
0002e4   50bd     MOV	R0, 0xbd            
0002e5   30be     ORL	R0, 0xbe            
0002e6   7203     JNB	0x3, 2              
0002e7   c355     JMP	#0x355              
0002e8   0bc3     INC	0xc3                
0002e9   7203     JNB	0x3, 2              
0002ea   0bc4     INC	0xc4                
0002eb   50df     MOV	R0, 0xdf            
0002ec   52e0     MOV	R1, 0xe0            
0002ed   18c3     XOR	R0, 0xc3            
0002ee   1ac4     XOR	R1, 0xc4            
0002ef   f908     ORL	R0, R1              
0002f0   7a03     JB	0x3, 2               
0002f1   c355     JMP	#0x355              
0002f2   67ee     CLR	0xee, 7             
0002f3   50f1     MOV	R0, 0xf1            
0002f4   a802     XOR	R0, #0x2            
0002f5   7a03     JB	0x3, 2               
0002f6   c31f     JMP	#0x31f              
0002f7   9801     MOV	R0, #0x1            
0002f8   51dd     MOV	0xdd, R0            
0002f9   03de     CLR	0xde                
0002fa   50f3     MOV	R0, 0xf3            
0002fb   ff10     INC	R0                  
0002fc   c301     JMP	#0x301              
0002fd   6003     CLR	0x3, 0              
0002fe   6503     CLR	0x3, 5              
0002ff   13dd     RLC	0xdd                
000300   13de     RLC	0xde                
000301   ff58     DECJZ	R0                
000302   c2fd     JMP	#0x2fd              
000303   50d1     MOV	R0, 0xd1            
000304   52d2     MOV	R1, 0xd2            
000305   28dd     AND	R0, 0xdd            
000306   2ade     AND	R1, 0xde            
000307   f908     ORL	R0, R1              
000308   7203     JNB	0x3, 2              
000309   c31b     JMP	#0x31b              
00030a   6003     CLR	0x3, 0              
00030b   12f3     RLCR	0xf3               
00030c   808d     ADD	R0, #0x8d           
00030d   f701     LD	R1, [R0]             
00030e   6003     CLR	0x3, 0              
00030f   12f3     RLCR	0xf3               
000310   8099     ADD	R0, #0x99           
000311   f748     ST	[R0], R1             
000312   6003     CLR	0x3, 0              
000313   12f3     RLCR	0xf3               
000314   808e     ADD	R0, #0x8e           
000315   f701     LD	R1, [R0]             
000316   6003     CLR	0x3, 0              
000317   12f3     RLCR	0xf3               
000318   809a     ADD	R0, #0x9a           
000319   f748     ST	[R0], R1             
00031a   c31f     JMP	#0x31f              
00031b   50dd     MOV	R0, 0xdd            
00031c   52de     MOV	R1, 0xde            
00031d   30d1     ORL	R0, 0xd1            
00031e   32d2     ORL	R1, 0xd2            
00031f   9801     MOV	R0, #0x1            
000320   51dd     MOV	0xdd, R0            
000321   03de     CLR	0xde                
000322   50f2     MOV	R0, 0xf2            
000323   ff10     INC	R0                  
000324   c329     JMP	#0x329              
000325   6003     CLR	0x3, 0              
000326   6503     CLR	0x3, 5              
000327   13dd     RLC	0xdd                
000328   13de     RLC	0xde                
000329   ff58     DECJZ	R0                
00032a   c325     JMP	#0x325              
00032b   50d1     MOV	R0, 0xd1            
00032c   52d2     MOV	R1, 0xd2            
00032d   28dd     AND	R0, 0xdd            
00032e   2ade     AND	R1, 0xde            
00032f   f908     ORL	R0, R1              
000330   7203     JNB	0x3, 2              
000331   c343     JMP	#0x343              
000332   6003     CLR	0x3, 0              
000333   12f2     RLCR	0xf2               
000334   808d     ADD	R0, #0x8d           
000335   f701     LD	R1, [R0]             
000336   6003     CLR	0x3, 0              
000337   12f2     RLCR	0xf2               
000338   8099     ADD	R0, #0x99           
000339   f748     ST	[R0], R1             
00033a   6003     CLR	0x3, 0              
00033b   12f2     RLCR	0xf2               
00033c   808e     ADD	R0, #0x8e           
00033d   f701     LD	R1, [R0]             
00033e   6003     CLR	0x3, 0              
00033f   12f2     RLCR	0xf2               
000340   809a     ADD	R0, #0x9a           
000341   f748     ST	[R0], R1             
000342   c31f     JMP	#0x31f              
000343   50dd     MOV	R0, 0xdd            
000344   52de     MOV	R1, 0xde            
000345   30d1     ORL	R0, 0xd1            
000346   32d2     ORL	R1, 0xd2            
000347   98ff     MOV	R0, #0xff           
000348   51f2     MOV	0xf2, R0            
000349   51f3     MOV	0xf3, R0            
00034a   03c7     CLR	0xc7                
00034b   03c8     CLR	0xc8                
00034c   03c9     CLR	0xc9                
00034d   03ca     CLR	0xca                
00034e   03bd     CLR	0xbd                
00034f   03be     CLR	0xbe                
000350   03f1     CLR	0xf1                
000351   03c5     CLR	0xc5                
000352   03c6     CLR	0xc6                
000353   03c3     CLR	0xc3                
000354   03c4     CLR	0xc4                
000355   0008     CRET                    
                                           func.__KF8S_Init_Touch_Waterproof_
000598   6503     CLR	0x3, 5              
000599   6fee     SET	0xee, 7             
00059a   65ee     CLR	0xee, 5             
00059b   61ee     CLR	0xee, 1             
00059c   60ee     CLR	0xee, 0             
00059d   03ef     CLR	0xef                
00059e   03f0     CLR	0xf0                
00059f   03cf     CLR	0xcf                
0005a0   03d0     CLR	0xd0                
0005a1   03d3     CLR	0xd3                
0005a2   03d4     CLR	0xd4                
0005a3   03d1     CLR	0xd1                
0005a4   03d2     CLR	0xd2                
0005a5   03d5     CLR	0xd5                
0005a6   03d6     CLR	0xd6                
0005a7   03cb     CLR	0xcb                
0005a8   03cc     CLR	0xcc                
0005a9   03cd     CLR	0xcd                
0005aa   03ce     CLR	0xce                
0005ab   03f6     CLR	0xf6                
0005ac   03f1     CLR	0xf1                
0005ad   98ff     MOV	R0, #0xff           
0005ae   51f4     MOV	0xf4, R0            
0005af   51f5     MOV	0xf5, R0            
0005b0   98da     MOV	R0, #0xda           
0005b1   9906     MOV	R1, #0x6            
0005b2   d6d3     CALL	#0x6d3             
0005b3   6503     CLR	0x3, 5              
0005b4   51e3     MOV	0xe3, R0            
0005b5   03e3     CLR	0xe3                
0005b6   03bd     CLR	0xbd                
0005b7   03be     CLR	0xbe                
0005b8   03f9     CLR	0xf9                
0005b9   6f2c     SET	0x2c, 7             
0005ba   670c     CLR	0xc, 7              
0005bb   7aee     JB	0xee, 2              
0005bc   c5c1     JMP	#0x5c1              
0005bd   9890     MOV	R0, #0x90           
0005be   5153     MOV	0x53, R0            
0005bf   0350     CLR	0x50                
0005c0   c5c9     JMP	#0x5c9              
0005c1   682c     SET	0x2c, 0             
0005c2   600c     CLR	0xc, 0              
0005c3   030f     CLR	0xf                 
0005c4   030e     CLR	0xe                 
0005c5   9801     MOV	R0, #0x1            
0005c6   5110     MOV	0x10, R0            
0005c7   9880     MOV	R0, #0x80           
0005c8   5153     MOV	0x53, R0            
0005c9   98f0     MOV	R0, #0xf0           
0005ca   990f     MOV	R1, #0xf            
0005cb   d6d3     CALL	#0x6d3             
0005cc   3153     ORL	0x53, R0            
0005cd   9802     MOV	R0, #0x2            
0005ce   ff58     DECJZ	R0                
0005cf   c5ce     JMP	#0x5ce              
0005d0   6e53     SET	0x53, 6             
0005d1   0000     NOP                     
0005d2   7e53     JB	0x53, 6              
0005d3   c5d0     JMP	#0x5d0              
0005d4   7453     JNB	0x53, 4             
0005d5   035f     CLR	0x5f                
0005d6   6e0b     SET	0xb, 6              
0005d7   6f0b     SET	0xb, 7              
0005d8   0008     CRET                    
                                           func.__KF8_lib_Baihualv_get_
000544   6503     CLR	0x3, 5              
000545   50e1     MOV	R0, 0xe1            
000546   39df     SUB	0xdf, R0            
000547   52e2     MOV	R1, 0xe2            
000548   7803     JB	0x3, 0               
000549   ff11     INC	R1                  
00054a   3be0     SUB	0xe0, R1            
00054b   7803     JB	0x3, 0               
00054c   c54e     JMP	#0x54e              
00054d   c555     JMP	#0x555              
00054e   65ee     CLR	0xee, 5             
00054f   05df     CPL	0xdf                
000550   05e0     CPL	0xe0                
000551   0bdf     INC	0xdf                
000552   7203     JNB	0x3, 2              
000553   0be0     INC	0xe0                
000554   c556     JMP	#0x556              
000555   6dee     SET	0xee, 5             
000556   50e0     MOV	R0, 0xe0            
000557   88fc     AND	R0, #0xfc           
000558   7a03     JB	0x3, 2               
000559   c570     JMP	#0x570              
00055a   9806     MOV	R0, #0x6            
00055b   ff10     INC	R0                  
00055c   c560     JMP	#0x560              
00055d   6003     CLR	0x3, 0              
00055e   13df     RLC	0xdf                
00055f   13e0     RLC	0xe0                
000560   ff58     DECJZ	R0                
000561   c55d     JMP	#0x55d              
000562   9808     MOV	R0, #0x8            
000563   21e1     ADD	0xe1, R0            
000564   7803     JB	0x3, 0               
000565   c567     JMP	#0x567              
000566   0be2     INC	0xe2                
000567   9804     MOV	R0, #0x4            
000568   ff10     INC	R0                  
000569   c56d     JMP	#0x56d              
00056a   6003     CLR	0x3, 0              
00056b   11e2     RRC	0xe2                
00056c   11e1     RRC	0xe1                
00056d   ff58     DECJZ	R0                
00056e   c56a     JMP	#0x56a              
00056f   c57e     JMP	#0x57e              
000570   6003     CLR	0x3, 0              
000571   13df     RLC	0xdf                
000572   13e0     RLC	0xe0                
000573   6003     CLR	0x3, 0              
000574   13df     RLC	0xdf                
000575   13e0     RLC	0xe0                
000576   9880     MOV	R0, #0x80           
000577   21e1     ADD	0xe1, R0            
000578   7803     JB	0x3, 0               
000579   c57b     JMP	#0x57b              
00057a   0be2     INC	0xe2                
00057b   50e2     MOV	R0, 0xe2            
00057c   51e1     MOV	0xe1, R0            
00057d   03e2     CLR	0xe2                
00057e   03d7     CLR	0xd7                
00057f   03d8     CLR	0xd8                
000580   50e1     MOV	R0, 0xe1            
000581   39df     SUB	0xdf, R0            
000582   52e2     MOV	R1, 0xe2            
000583   7803     JB	0x3, 0               
000584   ff11     INC	R1                  
000585   3be0     SUB	0xe0, R1            
000586   7803     JB	0x3, 0               
000587   c589     JMP	#0x589              
000588   c58a     JMP	#0x58a              
000589   c590     JMP	#0x590              
00058a   0bd7     INC	0xd7                
00058b   50d7     MOV	R0, 0xd7            
00058c   a0c8     SUB	R0, #0xc8           
00058d   7803     JB	0x3, 0               
00058e   c590     JMP	#0x590              
00058f   c580     JMP	#0x580              
000590   7dee     JB	0xee, 5              
000591   c597     JMP	#0x597              
000592   05d7     CPL	0xd7                
000593   05d8     CPL	0xd8                
000594   0bd7     INC	0xd7                
000595   7203     JNB	0x3, 2              
000596   0bd8     INC	0xd8                
000597   0008     CRET                    
                                           func.__R2PCHPCL
0006d3   530a     MOV	0xa, R1             
0006d4   5102     MOV	0x2, R0             
0006d5   0008     CRET                    
                                           .cinit
0006c4   6503     CLR	0x3, 5              
0006c5   9880     MOV	R0, #0x80           
0006c6   997d     MOV	R1, #0x7d           
0006c7   0000     NOP                     
0006c8   d6ca     CALL	#0x6ca             
0006c9   0008     CRET                    
0006ca   020a     CLR	R2                  
0006cb   f750     ST	[R0], R2             
0006cc   ff10     INC	R0                  
0006cd   ff59     DECJZ	R1                
0006ce   c6cb     JMP	#0x6cb              
0006cf   0008     CRET                    
