#ifndef UART_H_
#define UART_H_

#define USART_REC_LEN 50		//50¸ö½ÓÊÕ»º´æ×Ö½Ú

extern unsigned char UART_BUF[USART_REC_LEN];


void UART_Init(void);
//void send_string(unsigned char *p);
void UART_SendBuf(unsigned char SendTemp);
#endif /* UART_H_ */
