gplink-1.1.0
Copyright (c) 1998-2005 gputils project
Listing File Generated: 8-4-2019  15:10:10
 
 
Address  Value    Disassembly              Source
-------  -----    -----------              ------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; File Created by ChiponCC : ChipON  inc.
                                           ; Version 3.0.4#6752 (Feb 19 2019 20:27:19) (MSVC)
                                           ; This file was generated Sun Aug 04 15:10:05 2019
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; chipon port for the 16-bit core
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.file	"../IIC.c"
                                           	.radix dec
                                           	.include "KF8A100EON.inc"
                                           ;************************************************************
                                           ;       Header file for the KungFu8
                                           ;       KF8A100EON
                                           ;       Microcontroller
                                           ;
                                           ;       Copyright 2012-2020 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************
                                           T0			.EQU                 0x01
                                           PCL			.EQU                 0x02
                                           PSW			.EQU                 0x03
                                           P0			.EQU                 0x05
                                           P2			.EQU                 0x06
                                           P1			.EQU                 0x07
                                           P3			.EQU                 0x08
                                           PCH			.EQU                 0x0A
                                           INTCTL			.EQU                 0x0B
                                           EIF1			.EQU                 0x0C
                                           EIF2			.EQU                 0x0D
                                           T1L			.EQU                 0x0E
                                           T1H			.EQU                 0x0F
                                           T1CTL			.EQU                 0x10
                                           T2L			.EQU                 0x11
                                           T2CTL0			.EQU                 0x12
                                           PWM1L			.EQU                 0x13
                                           PWM1H			.EQU                 0x14
                                           PWMCTL			.EQU                 0x15
                                           PP1			.EQU                 0x16
                                           BANK			.EQU                 0x17
                                           ADSCANCTL		.EQU                 0x18
                                           C1CTL			.EQU                 0x19
                                           VDACS			.EQU                 0x1A
                                           AMPCTL			.EQU                 0x1B
                                           ANSEH			.EQU                 0x1D
                                           ADCDATA0H		.EQU                 0x1E
                                           ADCCTL0			.EQU                 0x1F
                                           AMPDT			.EQU                 0x20
                                           OPTR			.EQU                 0x21
                                           IP0			.EQU                 0x22
                                           IP1			.EQU                 0x23
                                           IP2			.EQU                 0x24
                                           TR0			.EQU                 0x25
                                           TR2			.EQU                 0x26
                                           TR1			.EQU                 0x27
                                           OSCSTA			.EQU                 0x28
                                           IP3			.EQU                 0x29
                                           VRECAL1			.EQU                 0x2A
                                           VRECTL			.EQU                 0x2B
                                           EIE1			.EQU                 0x2C
                                           EIE2			.EQU                 0x2D
                                           PCTL			.EQU                 0x2E
                                           OSCCTL			.EQU                 0x2F
                                           OSCCAL0			.EQU                 0x30
                                           ANSEL			.EQU                 0x31
                                           PP2			.EQU                 0x32
                                           PWM2L			.EQU                 0x33
                                           PWM2H			.EQU                 0x34
                                           PUR0			.EQU                 0x35
                                           IOCL			.EQU                 0x36
                                           OSCCAL1			.EQU                 0x37
                                           NVMDATAH		.EQU                 0x38
                                           NVMDATAL		.EQU                 0x39
                                           NVMADDRH		.EQU                 0x3A
                                           NVMADDRL		.EQU                 0x3B
                                           NVMCTL0			.EQU                 0x3C
                                           NVMCTL1			.EQU                 0x3D
                                           ADCDATA0L		.EQU                 0x3E
                                           ADCCTL1			.EQU                 0x3F
                                           T2CCRH			.EQU                 0x40
                                           T2H			.EQU                 0x41
                                           PP5H			.EQU                 0x42
                                           PWM5H0			.EQU                 0x43
                                           PWM5H1			.EQU                 0x44
                                           P0LR			.EQU                 0x45
                                           P2LR			.EQU                 0x46
                                           P1LR			.EQU                 0x47
                                           P3LR			.EQU                 0x48
                                           TR3			.EQU                 0x49
                                           EIE3			.EQU                 0x4A
                                           EIF3			.EQU                 0x4B
                                           OSCCAL2			.EQU                 0x4C
                                           OSCCAL3			.EQU                 0x4D
                                           T3CTL			.EQU                 0x4E
                                           T3L			.EQU                 0x4F
                                           PP5L			.EQU                 0x52
                                           T3CTL1			.EQU                 0x53
                                           T2CCRL			.EQU                 0x54
                                           PWM5L0			.EQU                 0x55
                                           PWM5L1			.EQU                 0x56
                                           PWM5CTL0		.EQU                 0x57
                                           PWM5CTL1		.EQU                 0x5B
                                           P5ASCTL			.EQU                 0x5C
                                           PSTRCTL			.EQU                 0x5D
                                           T3H			.EQU                 0x5F
                                           PUR1			.EQU                 0x60
                                           PUR2			.EQU                 0x61
                                           INTEDGCTL		.EQU                 0x67
                                           VBIASCTL		.EQU                 0x6B
                                           VBIAS1EN		.EQU                 0x6C
                                           VBIAS2EN		.EQU                 0x6D
                                           PWM5OC			.EQU                 0x10E
                                           T2CTL1			.EQU                 0x10F
                                           VDAC			.EQU                 0x112
                                           PWM5CTL2		.EQU                 0x11C
                                           PWM5PC			.EQU                 0x11D
                                           RSCTL			.EQU                 0x120
                                           TXSDR			.EQU                 0x121
                                           RXSDR			.EQU                 0x122
                                           BRCTL			.EQU                 0x123
                                           TSCTL			.EQU                 0x124
                                           EUBRGL			.EQU                 0x125
                                           EUBRGH			.EQU                 0x126
                                           SSCICTL0		.EQU                 0x128
                                           SSCICTL1		.EQU                 0x12A
                                           SSCISTA			.EQU                 0x12B
                                           SSCIBUFR		.EQU                 0x12C
                                           SSCIADD			.EQU                 0x12E
                                           SSCIMSK			.EQU                 0x12E
                                           WDTPS			.EQU                 0x12F
                                           MULAH			.EQU                 0x130
                                           MULAL			.EQU                 0x131
                                           MULBH			.EQU                 0x132
                                           MULBL			.EQU                 0x133
                                           MULCTL			.EQU                 0x134
                                           MULRES3			.EQU                 0x135
                                           MULRES2			.EQU                 0x136
                                           MULRES1			.EQU                 0x137
                                           MULRES0			.EQU                 0x138
                                           DIVCTL			.EQU                 0x139
                                           DIVAH			.EQU                 0x13A
                                           DIVAL			.EQU                 0x13B
                                           DIVB			.EQU                 0x13C
                                           DIVQH			.EQU                 0x13D
                                           DIVQL			.EQU                 0x13E
                                           DIVR			.EQU                 0x13F
                                           LEDCTL			.EQU                 0x140
                                           LEDPRE			.EQU                 0x141
                                           LEDDATA0		.EQU                 0x142
                                           LEDDATA1		.EQU                 0x143
                                           LEDDATA2		.EQU                 0x144
                                           LEDDATA3		.EQU                 0x145
                                           LEDDATA4		.EQU                 0x146
                                           LEDDATA5		.EQU                 0x147
                                           LEDDATA6		.EQU                 0x148
                                           LEDDATA7		.EQU                 0x149
                                           C1FILTCTL		.EQU                 0x14A
                                           C1FILTPRE		.EQU                 0x14B
                                           LEDOMS1			.EQU                 0x150
                                           CCRL			.EQU                 0x151
                                           CCPCTL			.EQU                 0x152
                                           CCRH			.EQU                 0x154
                                           LEDODS0			.EQU                 0x155
                                           LEDOMS0			.EQU                 0x157
                                           LEDODS1			.EQU                 0x158
                                           VRECAL2			.EQU                 0x159
                                           VRECAL3			.EQU                 0x15A
                                           LEDLUM			.EQU                 0x15C
                                           PWM5FC			.EQU                 0x15D
                                           T4L			.EQU                 0x160
                                           T4H			.EQU                 0x161
                                           T4REL			.EQU                 0x162
                                           T4REH			.EQU                 0x163
                                           T4CTL			.EQU                 0x164
                                           RC32KCAL		.EQU                 0x165
                                           
                                           
                                           ;  03H  PSW   Bits-------------------------------------
                                           TO			.EQU                4
                                           PD			.EQU                3
                                           Z			.EQU                2
                                           DC			.EQU                1
                                           CY			.EQU                0
                                           _TO			.EQU                4
                                           _PD			.EQU                3
                                           _Z			.EQU                2
                                           _DC			.EQU                1
                                           _CY			.EQU                0
                                           
                                           ;  05H  P0   Bits-------------------------------------
                                           P05			.EQU                5
                                           P04			.EQU                4
                                           P03			.EQU                3
                                           P02			.EQU                2
                                           P01			.EQU                1
                                           P00			.EQU                0
                                           _P05			.EQU                5
                                           _P04			.EQU                4
                                           _P03			.EQU                3
                                           _P02			.EQU                2
                                           _P01			.EQU                1
                                           _P00			.EQU                0
                                           
                                           ;  06H  P2   Bits-------------------------------------
                                           P27			.EQU                7
                                           P26			.EQU                6
                                           P25			.EQU                5
                                           P24			.EQU                4
                                           P23			.EQU                3
                                           P22			.EQU                2
                                           P21			.EQU                1
                                           P20			.EQU                0
                                           _P27			.EQU                7
                                           _P26			.EQU                6
                                           _P25			.EQU                5
                                           _P24			.EQU                4
                                           _P23			.EQU                3
                                           _P22			.EQU                2
                                           _P21			.EQU                1
                                           _P20			.EQU                0
                                           
                                           ;  07H  P1   Bits-------------------------------------
                                           P17			.EQU                7
                                           P16			.EQU                6
                                           P15			.EQU                5
                                           P14			.EQU                4
                                           P13			.EQU                3
                                           P12			.EQU                2
                                           P11			.EQU                1
                                           P10			.EQU                0
                                           _P17			.EQU                7
                                           _P16			.EQU                6
                                           _P15			.EQU                5
                                           _P14			.EQU                4
                                           _P13			.EQU                3
                                           _P12			.EQU                2
                                           _P11			.EQU                1
                                           _P10			.EQU                0
                                           
                                           ;  08H  P3   Bits-------------------------------------
                                           P37			.EQU                7
                                           P36			.EQU                6
                                           P35			.EQU                5
                                           P34			.EQU                4
                                           P33			.EQU                3
                                           P32			.EQU                2
                                           P31			.EQU                1
                                           P30			.EQU                0
                                           _P37			.EQU                7
                                           _P36			.EQU                6
                                           _P35			.EQU                5
                                           _P34			.EQU                4
                                           _P33			.EQU                3
                                           _P32			.EQU                2
                                           _P31			.EQU                1
                                           _P30			.EQU                0
                                           
                                           ;  0AH  PCH   Bits-------------------------------------
                                           
                                           ;  0BH  INTCTL   Bits-------------------------------------
                                           AIE			.EQU                7
                                           PUIE			.EQU                6
                                           T0IE			.EQU                5
                                           INT0IE			.EQU                4
                                           P0IE			.EQU                3
                                           T0IF			.EQU                2
                                           INT0IF			.EQU                1
                                           P0IF			.EQU                0
                                           _AIE			.EQU                7
                                           _PUIE			.EQU                6
                                           _T0IE			.EQU                5
                                           _INT0IE			.EQU                4
                                           _P0IE			.EQU                3
                                           _T0IF			.EQU                2
                                           _INT0IF			.EQU                1
                                           _P0IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  0BH  INTCTL   Bits-------------------------------------
                                           AIEH			.EQU                7
                                           AIEL			.EQU                6
                                           _AIEH			.EQU                7
                                           _AIEL			.EQU                6
                                           
                                           ;  0CH  EIF1   Bits-------------------------------------
                                           EEIF			.EQU                7
                                           ADIF			.EQU                6
                                           INT2IF			.EQU                5
                                           INT1IF			.EQU                4
                                           C1IF			.EQU                3
                                           PWM2IF			.EQU                2
                                           T2IF			.EQU                1
                                           T1IF			.EQU                0
                                           _EEIF			.EQU                7
                                           _ADIF			.EQU                6
                                           _INT2IF			.EQU                5
                                           _INT1IF			.EQU                4
                                           _C1IF			.EQU                3
                                           _PWM2IF			.EQU                2
                                           _T2IF			.EQU                1
                                           _T1IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  0DH  EIF2   Bits-------------------------------------
                                           T3IF			.EQU                7
                                           RCIF			.EQU                5
                                           TXIF			.EQU                4
                                           CCPIF			.EQU                2
                                           BCLIF			.EQU                1
                                           SSCIIF			.EQU                0
                                           _T3IF			.EQU                7
                                           _RCIF			.EQU                5
                                           _TXIF			.EQU                4
                                           _CCPIF			.EQU                2
                                           _BCLIF			.EQU                1
                                           _SSCIIF			.EQU                0
                                           
                                           ;  10H  T1CTL   Bits-------------------------------------
                                           T1RLD			.EQU                7
                                           T1GC			.EQU                6
                                           T1CKS1			.EQU                5
                                           T1CKS0			.EQU                4
                                           T1OSCEN			.EQU                3
                                           T1SY			.EQU                2
                                           T1CS			.EQU                1
                                           T1ON			.EQU                0
                                           _T1RLD			.EQU                7
                                           _T1GC			.EQU                6
                                           _T1CKS1			.EQU                5
                                           _T1CKS0			.EQU                4
                                           _T1OSCEN		.EQU                3
                                           _T1SY			.EQU                2
                                           _T1CS			.EQU                1
                                           _T1ON			.EQU                0
                                           
                                           ;  12H  T2CTL0   Bits-------------------------------------
                                           T2CKBS3			.EQU                6
                                           T2CKBS2			.EQU                5
                                           T2CKBS1			.EQU                4
                                           T2CKBS0			.EQU                3
                                           T2ON			.EQU                2
                                           T2CKPS1			.EQU                1
                                           T2CKPS0			.EQU                0
                                           _T2CKBS3		.EQU                6
                                           _T2CKBS2		.EQU                5
                                           _T2CKBS1		.EQU                4
                                           _T2CKBS0		.EQU                3
                                           _T2ON			.EQU                2
                                           _T2CKPS1		.EQU                1
                                           _T2CKPS0		.EQU                0
                                           
                                           ;  15H  PWMCTL   Bits-------------------------------------
                                           PWM2ON			.EQU                4
                                           PWM1ON			.EQU                0
                                           _PWM2ON			.EQU                4
                                           _PWM1ON			.EQU                0
                                           
                                           ;  17H  BANK   Bits-------------------------------------
                                           PR3			.EQU                3
                                           PR2			.EQU                2
                                           PR1			.EQU                1
                                           PR0			.EQU                0
                                           _PR3			.EQU                3
                                           _PR2			.EQU                2
                                           _PR1			.EQU                1
                                           _PR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  18H  ADSCANCTL   Bits-------------------------------------
                                           ADSCANEN		.EQU                7
                                           SMOD1			.EQU                6
                                           SMOD0			.EQU                5
                                           STIM4			.EQU                4
                                           STIM3			.EQU                3
                                           STIM2			.EQU                2
                                           STIM1			.EQU                1
                                           STIM0			.EQU                0
                                           _ADSCANEN		.EQU                7
                                           _SMOD1			.EQU                6
                                           _SMOD0			.EQU                5
                                           _STIM4			.EQU                4
                                           _STIM3			.EQU                3
                                           _STIM2			.EQU                2
                                           _STIM1			.EQU                1
                                           _STIM0			.EQU                0
                                           
                                           ;  19H  C1CTL   Bits-------------------------------------
                                           C1MOD2			.EQU                6
                                           C1MOD1			.EQU                5
                                           C1MOD0			.EQU                4
                                           C1OUT			.EQU                1
                                           C1EN			.EQU                0
                                           _C1MOD2			.EQU                6
                                           _C1MOD1			.EQU                5
                                           _C1MOD0			.EQU                4
                                           _C1OUT			.EQU                1
                                           _C1EN			.EQU                0
                                           
                                           ;  1AH  VDACS   Bits-------------------------------------
                                           VCEN			.EQU                6
                                           _VCEN			.EQU                6
                                           
                                           ;  1BH  AMPCTL   Bits-------------------------------------
                                           AMPCALD			.EQU                7
                                           INPS1			.EQU                5
                                           INPS0			.EQU                4
                                           AMPCALEN		.EQU                1
                                           AMPON			.EQU                0
                                           _AMPCALD		.EQU                7
                                           _INPS1			.EQU                5
                                           _INPS0			.EQU                4
                                           _AMPCALEN		.EQU                1
                                           _AMPON			.EQU                0
                                           
                                           ;  1DH  ANSEH   Bits-------------------------------------
                                           ANS13			.EQU                5
                                           ANS12			.EQU                4
                                           ANS11			.EQU                3
                                           ANS10			.EQU                2
                                           ANS9			.EQU                1
                                           ANS8			.EQU                0
                                           _ANS13			.EQU                5
                                           _ANS12			.EQU                4
                                           _ANS11			.EQU                3
                                           _ANS10			.EQU                2
                                           _ANS9			.EQU                1
                                           _ANS8			.EQU                0
                                           
                                           ;  1FH  ADCCTL0   Bits-------------------------------------
                                           ADLR			.EQU                7
                                           T2CCRON			.EQU                6
                                           CHS3			.EQU                5
                                           CHS2			.EQU                4
                                           CHS1			.EQU                3
                                           CHS0			.EQU                2
                                           START			.EQU                1
                                           ADEN			.EQU                0
                                           _ADLR			.EQU                7
                                           _T2CCRON		.EQU                6
                                           _CHS3			.EQU                5
                                           _CHS2			.EQU                4
                                           _CHS1			.EQU                3
                                           _CHS0			.EQU                2
                                           _START			.EQU                1
                                           _ADEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  20H  AMPDT   Bits-------------------------------------
                                           AMPDT7			.EQU                7
                                           AMPDT6			.EQU                6
                                           AMPDT5			.EQU                5
                                           AMPDT4			.EQU                4
                                           AMPDT3			.EQU                3
                                           AMPDT2			.EQU                2
                                           AMPDT1			.EQU                1
                                           AMPDT0			.EQU                0
                                           _AMPDT7			.EQU                7
                                           _AMPDT6			.EQU                6
                                           _AMPDT5			.EQU                5
                                           _AMPDT4			.EQU                4
                                           _AMPDT3			.EQU                3
                                           _AMPDT2			.EQU                2
                                           _AMPDT1			.EQU                1
                                           _AMPDT0			.EQU                0
                                           
                                           ;  21H  OPTR   Bits-------------------------------------
                                           PUPH			.EQU                7
                                           INT0SE			.EQU                6
                                           T0CS			.EQU                5
                                           T0SE			.EQU                4
                                           PSA			.EQU                3
                                           PS2			.EQU                2
                                           PS1			.EQU                1
                                           PS0			.EQU                0
                                           _PUPH			.EQU                7
                                           _INT0SE			.EQU                6
                                           _T0CS			.EQU                5
                                           _T0SE			.EQU                4
                                           _PSA			.EQU                3
                                           _PS2			.EQU                2
                                           _PS1			.EQU                1
                                           _PS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  22H  IP0   Bits-------------------------------------
                                           PT0			.EQU                2
                                           PINT0			.EQU                1
                                           PP0			.EQU                0
                                           _PT0			.EQU                2
                                           _PINT0			.EQU                1
                                           _PP0			.EQU                0
                                           
                                           ;  23H  IP1   Bits-------------------------------------
                                           PEE			.EQU                7
                                           PADC			.EQU                6
                                           PINT2			.EQU                5
                                           PINT1			.EQU                4
                                           PC1			.EQU                3
                                           PPWM2			.EQU                2
                                           PT2			.EQU                1
                                           PT1			.EQU                0
                                           _PEE			.EQU                7
                                           _PADC			.EQU                6
                                           _PINT2			.EQU                5
                                           _PINT1			.EQU                4
                                           _PC1			.EQU                3
                                           _PPWM2			.EQU                2
                                           _PT2			.EQU                1
                                           _PT1			.EQU                0
                                           
                                           ;  24H  IP2   Bits-------------------------------------
                                           PT3			.EQU                7
                                           PRC			.EQU                5
                                           PTX			.EQU                4
                                           PCCP			.EQU                2
                                           PBCL			.EQU                1
                                           PSSCI			.EQU                0
                                           _PT3			.EQU                7
                                           _PRC			.EQU                5
                                           _PTX			.EQU                4
                                           _PCCP			.EQU                2
                                           _PBCL			.EQU                1
                                           _PSSCI			.EQU                0
                                           
                                           ;  25H  TR0   Bits-------------------------------------
                                           TR05			.EQU                5
                                           TR04			.EQU                4
                                           TR03			.EQU                3
                                           TR02			.EQU                2
                                           TR01			.EQU                1
                                           TR00			.EQU                0
                                           _TR05			.EQU                5
                                           _TR04			.EQU                4
                                           _TR03			.EQU                3
                                           _TR02			.EQU                2
                                           _TR01			.EQU                1
                                           _TR00			.EQU                0
                                           
                                           ;  26H  TR2   Bits-------------------------------------
                                           TR27			.EQU                7
                                           TR26			.EQU                6
                                           TR25			.EQU                5
                                           TR24			.EQU                4
                                           TR23			.EQU                3
                                           TR22			.EQU                2
                                           TR21			.EQU                1
                                           TR20			.EQU                0
                                           _TR27			.EQU                7
                                           _TR26			.EQU                6
                                           _TR25			.EQU                5
                                           _TR24			.EQU                4
                                           _TR23			.EQU                3
                                           _TR22			.EQU                2
                                           _TR21			.EQU                1
                                           _TR20			.EQU                0
                                           
                                           ;  27H  TR1   Bits-------------------------------------
                                           TR17			.EQU                7
                                           TR16			.EQU                6
                                           TR15			.EQU                5
                                           TR14			.EQU                4
                                           TR13			.EQU                3
                                           TR12			.EQU                2
                                           TR11			.EQU                1
                                           TR10			.EQU                0
                                           _TR17			.EQU                7
                                           _TR16			.EQU                6
                                           _TR15			.EQU                5
                                           _TR14			.EQU                4
                                           _TR13			.EQU                3
                                           _TR12			.EQU                2
                                           _TR11			.EQU                1
                                           _TR10			.EQU                0
                                           
                                           ;  28H  OSCSTA   Bits-------------------------------------
                                           OSTS			.EQU                6
                                           HTS			.EQU                5
                                           LTS			.EQU                4
                                           SCF1			.EQU                1
                                           SCF0			.EQU                0
                                           _OSTS			.EQU                6
                                           _HTS			.EQU                5
                                           _LTS			.EQU                4
                                           _SCF1			.EQU                1
                                           _SCF0			.EQU                0
                                           
                                           ;  29H  IP3   Bits-------------------------------------
                                           PT4			.EQU                7
                                           POSCFAIL		.EQU                5
                                           _PT4			.EQU                7
                                           _POSCFAIL		.EQU                5
                                           
                                           ;  2BH  VRECTL   Bits-------------------------------------
                                           VRESEL1			.EQU                7
                                           VRESEL0			.EQU                6
                                           VRECKEN			.EQU                4
                                           VREOE			.EQU                3
                                           VREEN			.EQU                1
                                           _VRESEL1		.EQU                7
                                           _VRESEL0		.EQU                6
                                           _VRECKEN		.EQU                4
                                           _VREOE			.EQU                3
                                           _VREEN			.EQU                1
                                           
                                           ;  2CH  EIE1   Bits-------------------------------------
                                           EEIE			.EQU                7
                                           ADIE			.EQU                6
                                           INT2IE			.EQU                5
                                           INT1IE			.EQU                4
                                           C1IE			.EQU                3
                                           PWM2IE			.EQU                2
                                           T2IE			.EQU                1
                                           T1IE			.EQU                0
                                           _EEIE			.EQU                7
                                           _ADIE			.EQU                6
                                           _INT2IE			.EQU                5
                                           _INT1IE			.EQU                4
                                           _C1IE			.EQU                3
                                           _PWM2IE			.EQU                2
                                           _T2IE			.EQU                1
                                           _T1IE			.EQU                0
                                           
                                           ;  2DH  EIE2   Bits-------------------------------------
                                           T3IE			.EQU                7
                                           RCIE			.EQU                5
                                           TXIE			.EQU                4
                                           CCPIE			.EQU                2
                                           BCLIE			.EQU                1
                                           SSCIIE			.EQU                0
                                           _T3IE			.EQU                7
                                           _RCIE			.EQU                5
                                           _TXIE			.EQU                4
                                           _CCPIE			.EQU                2
                                           _BCLIE			.EQU                1
                                           _SSCIIE			.EQU                0
                                           
                                           ;  2EH  PCTL   Bits-------------------------------------
                                           SLVREN			.EQU                4
                                           IPEN			.EQU                3
                                           SWDTEN			.EQU                2
                                           POR			.EQU                1
                                           LVR			.EQU                0
                                           _SLVREN			.EQU                4
                                           _IPEN			.EQU                3
                                           _SWDTEN			.EQU                2
                                           _POR			.EQU                1
                                           _LVR			.EQU                0
                                           
                                           ;  2FH  OSCCTL   Bits-------------------------------------
                                           CLKOE			.EQU                7
                                           IRCS2			.EQU                6
                                           IRCS1			.EQU                5
                                           IRCS0			.EQU                4
                                           SCS1			.EQU                3
                                           SCS0			.EQU                2
                                           IESO			.EQU                1
                                           FSCM			.EQU                0
                                           _CLKOE			.EQU                7
                                           _IRCS2			.EQU                6
                                           _IRCS1			.EQU                5
                                           _IRCS0			.EQU                4
                                           _SCS1			.EQU                3
                                           _SCS0			.EQU                2
                                           _IESO			.EQU                1
                                           _FSCM			.EQU                0
                                           
                                           ;  31H  ANSEL   Bits-------------------------------------
                                           ANS7			.EQU                7
                                           ANS6			.EQU                6
                                           ANS5			.EQU                5
                                           ANS4			.EQU                4
                                           ANS3			.EQU                3
                                           ANS2			.EQU                2
                                           ANS1			.EQU                1
                                           ANS0			.EQU                0
                                           _ANS7			.EQU                7
                                           _ANS6			.EQU                6
                                           _ANS5			.EQU                5
                                           _ANS4			.EQU                4
                                           _ANS3			.EQU                3
                                           _ANS2			.EQU                2
                                           _ANS1			.EQU                1
                                           _ANS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  35H  PUR0   Bits-------------------------------------
                                           PUR05			.EQU                5
                                           PUR04			.EQU                4
                                           PUR03			.EQU                3
                                           PUR02			.EQU                2
                                           PUR01			.EQU                1
                                           PUR00			.EQU                0
                                           _PUR05			.EQU                5
                                           _PUR04			.EQU                4
                                           _PUR03			.EQU                3
                                           _PUR02			.EQU                2
                                           _PUR01			.EQU                1
                                           _PUR00			.EQU                0
                                           
                                           ;  36H  IOCL   Bits-------------------------------------
                                           IOCL5			.EQU                5
                                           IOCL4			.EQU                4
                                           IOCL3			.EQU                3
                                           IOCL2			.EQU                2
                                           IOCL1			.EQU                1
                                           IOCL0			.EQU                0
                                           _IOCL5			.EQU                5
                                           _IOCL4			.EQU                4
                                           _IOCL3			.EQU                3
                                           _IOCL2			.EQU                2
                                           _IOCL1			.EQU                1
                                           _IOCL0			.EQU                0
                                           
                                           ;  3FH  ADCCTL1   Bits-------------------------------------
                                           ADCALEN			.EQU                7
                                           ADCS2			.EQU                6
                                           ADCS1			.EQU                5
                                           ADCS0			.EQU                4
                                           VCFG1			.EQU                3
                                           VCFG0			.EQU                2
                                           ADCIM			.EQU                0
                                           _ADCALEN		.EQU                7
                                           _ADCS2			.EQU                6
                                           _ADCS1			.EQU                5
                                           _ADCS0			.EQU                4
                                           _VCFG1			.EQU                3
                                           _VCFG0			.EQU                2
                                           _ADCIM			.EQU                0
                                           
                                           ;  45H  P0LR   Bits-------------------------------------
                                           P0LR5			.EQU                5
                                           P0LR4			.EQU                4
                                           P0LR3			.EQU                3
                                           P0LR2			.EQU                2
                                           P0LR1			.EQU                1
                                           P0LR0			.EQU                0
                                           _P0LR5			.EQU                5
                                           _P0LR4			.EQU                4
                                           _P0LR3			.EQU                3
                                           _P0LR2			.EQU                2
                                           _P0LR1			.EQU                1
                                           _P0LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  46H  P2LR   Bits-------------------------------------
                                           P2LR7			.EQU                7
                                           P2LR6			.EQU                6
                                           P2LR5			.EQU                5
                                           P2LR4			.EQU                4
                                           P2LR3			.EQU                3
                                           P2LR2			.EQU                2
                                           P2LR1			.EQU                1
                                           P2LR0			.EQU                0
                                           _P2LR7			.EQU                7
                                           _P2LR6			.EQU                6
                                           _P2LR5			.EQU                5
                                           _P2LR4			.EQU                4
                                           _P2LR3			.EQU                3
                                           _P2LR2			.EQU                2
                                           _P2LR1			.EQU                1
                                           _P2LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  47H  P1LR   Bits-------------------------------------
                                           P1LR7			.EQU                7
                                           P1LR6			.EQU                6
                                           P1LR5			.EQU                5
                                           P1LR4			.EQU                4
                                           P1LR3			.EQU                3
                                           P1LR2			.EQU                2
                                           P1LR1			.EQU                1
                                           P1LR0			.EQU                0
                                           _P1LR7			.EQU                7
                                           _P1LR6			.EQU                6
                                           _P1LR5			.EQU                5
                                           _P1LR4			.EQU                4
                                           _P1LR3			.EQU                3
                                           _P1LR2			.EQU                2
                                           _P1LR1			.EQU                1
                                           _P1LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  48H  P3LR   Bits-------------------------------------
                                           P3LR7			.EQU                7
                                           P3LR6			.EQU                6
                                           P3LR5			.EQU                5
                                           P3LR4			.EQU                4
                                           P3LR3			.EQU                3
                                           P3LR2			.EQU                2
                                           P3LR1			.EQU                1
                                           P3LR0			.EQU                0
                                           _P3LR7			.EQU                7
                                           _P3LR6			.EQU                6
                                           _P3LR5			.EQU                5
                                           _P3LR4			.EQU                4
                                           _P3LR3			.EQU                3
                                           _P3LR2			.EQU                2
                                           _P3LR1			.EQU                1
                                           _P3LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  49H  TR3   Bits-------------------------------------
                                           TR37			.EQU                7
                                           TR36			.EQU                6
                                           TR35			.EQU                5
                                           TR34			.EQU                4
                                           TR33			.EQU                3
                                           TR32			.EQU                2
                                           TR31			.EQU                1
                                           TR30			.EQU                0
                                           _TR37			.EQU                7
                                           _TR36			.EQU                6
                                           _TR35			.EQU                5
                                           _TR34			.EQU                4
                                           _TR33			.EQU                3
                                           _TR32			.EQU                2
                                           _TR31			.EQU                1
                                           _TR30			.EQU                0
                                           
                                           ;  4AH  EIE3   Bits-------------------------------------
                                           T4IE			.EQU                7
                                           OSCFAILIE		.EQU                5
                                           _T4IE			.EQU                7
                                           _OSCFAILIE		.EQU                5
                                           
                                           ;  4BH  EIF3   Bits-------------------------------------
                                           T4IF			.EQU                7
                                           OSCFAILIF		.EQU                5
                                           _T4IF			.EQU                7
                                           _OSCFAILIF		.EQU                5
                                           
                                           ;  4EH  T3CTL   Bits-------------------------------------
                                           T3EN			.EQU                7
                                           T3CKS1			.EQU                6
                                           T3CKS0			.EQU                5
                                           T3CS			.EQU                4
                                           _T3EN			.EQU                7
                                           _T3CKS1			.EQU                6
                                           _T3CKS0			.EQU                5
                                           _T3CS			.EQU                4
                                           
                                           ;  53H  T3CTL1   Bits-------------------------------------
                                           T3CLR			.EQU                5
                                           _T3CLR			.EQU                5
                                           
                                           ;  57H  PWM5CTL0   Bits-------------------------------------
                                           P5CH1MOD1		.EQU                7
                                           P5CH1MOD0		.EQU                6
                                           P5MOD3			.EQU                3
                                           P5MOD2			.EQU                2
                                           P5MOD1			.EQU                1
                                           P5MOD0			.EQU                0
                                           _P5CH1MOD1		.EQU                7
                                           _P5CH1MOD0		.EQU                6
                                           _P5MOD3			.EQU                3
                                           _P5MOD2			.EQU                2
                                           _P5MOD1			.EQU                1
                                           _P5MOD0			.EQU                0
                                           
                                           ;  5BH  PWM5CTL1   Bits-------------------------------------
                                           P5RSEN			.EQU                7
                                           P5DC6			.EQU                6
                                           P5DC5			.EQU                5
                                           P5DC4			.EQU                4
                                           P5DC3			.EQU                3
                                           P5DC2			.EQU                2
                                           P5DC1			.EQU                1
                                           P5DC0			.EQU                0
                                           _P5RSEN			.EQU                7
                                           _P5DC6			.EQU                6
                                           _P5DC5			.EQU                5
                                           _P5DC4			.EQU                4
                                           _P5DC3			.EQU                3
                                           _P5DC2			.EQU                2
                                           _P5DC1			.EQU                1
                                           _P5DC0			.EQU                0
                                           
                                           ;  5CH  P5ASCTL   Bits-------------------------------------
                                           P5ASE			.EQU                7
                                           P5ASS2			.EQU                6
                                           P5ASS1			.EQU                5
                                           P5ASS0			.EQU                4
                                           P5SSAC1			.EQU                3
                                           P5SSAC0			.EQU                2
                                           P5SSBD1			.EQU                1
                                           P5SSBD0			.EQU                0
                                           _P5ASE			.EQU                7
                                           _P5ASS2			.EQU                6
                                           _P5ASS1			.EQU                5
                                           _P5ASS0			.EQU                4
                                           _P5SSAC1		.EQU                3
                                           _P5SSAC0		.EQU                2
                                           _P5SSBD1		.EQU                1
                                           _P5SSBD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  5DH  PSTRCTL   Bits-------------------------------------
                                           STRSYNC			.EQU                4
                                           STREND			.EQU                3
                                           STRENC			.EQU                2
                                           STRENB			.EQU                1
                                           STRENA			.EQU                0
                                           _STRSYNC		.EQU                4
                                           _STREND			.EQU                3
                                           _STRENC			.EQU                2
                                           _STRENB			.EQU                1
                                           _STRENA			.EQU                0
                                           
                                           ;  60H  PUR1   Bits-------------------------------------
                                           PUR17			.EQU                7
                                           PUR16			.EQU                6
                                           PUR15			.EQU                5
                                           PUR14			.EQU                4
                                           PUR13			.EQU                3
                                           PUR12			.EQU                2
                                           PUR11			.EQU                1
                                           PUR10			.EQU                0
                                           _PUR17			.EQU                7
                                           _PUR16			.EQU                6
                                           _PUR15			.EQU                5
                                           _PUR14			.EQU                4
                                           _PUR13			.EQU                3
                                           _PUR12			.EQU                2
                                           _PUR11			.EQU                1
                                           _PUR10			.EQU                0
                                           
                                           ;  61H  PUR2   Bits-------------------------------------
                                           PUR27			.EQU                7
                                           PUR26			.EQU                6
                                           PUR25			.EQU                5
                                           PUR24			.EQU                4
                                           PUR23			.EQU                3
                                           PUR22			.EQU                2
                                           PUR21			.EQU                1
                                           PUR20			.EQU                0
                                           _PUR27			.EQU                7
                                           _PUR26			.EQU                6
                                           _PUR25			.EQU                5
                                           _PUR24			.EQU                4
                                           _PUR23			.EQU                3
                                           _PUR22			.EQU                2
                                           _PUR21			.EQU                1
                                           _PUR20			.EQU                0
                                           
                                           ;  67H  INTEDGCTL   Bits-------------------------------------
                                           INT2SE			.EQU                7
                                           INT1SE			.EQU                6
                                           T1CLKEN			.EQU                0
                                           _INT2SE			.EQU                7
                                           _INT1SE			.EQU                6
                                           _T1CLKEN		.EQU                0
                                           
                                           ;  6BH  VBIASCTL   Bits-------------------------------------
                                           VBIASEN			.EQU                7
                                           VBSEL			.EQU                6
                                           ISEL1			.EQU                1
                                           ISEL0			.EQU                0
                                           _VBIASEN		.EQU                7
                                           _VBSEL			.EQU                6
                                           _ISEL1			.EQU                1
                                           _ISEL0			.EQU                0
                                           
                                           ;  6CH  VBIAS1EN   Bits-------------------------------------
                                           VBS17EN			.EQU                7
                                           VBS16EN			.EQU                6
                                           VBS15EN			.EQU                5
                                           VBS14EN			.EQU                4
                                           VBS13EN			.EQU                3
                                           VBS12EN			.EQU                2
                                           VBS11EN			.EQU                1
                                           VBS10EN			.EQU                0
                                           _VBS17EN		.EQU                7
                                           _VBS16EN		.EQU                6
                                           _VBS15EN		.EQU                5
                                           _VBS14EN		.EQU                4
                                           _VBS13EN		.EQU                3
                                           _VBS12EN		.EQU                2
                                           _VBS11EN		.EQU                1
                                           _VBS10EN		.EQU                0
                                           
                                           ;  6DH  VBIAS2EN   Bits-------------------------------------
                                           VBS27EN			.EQU                7
                                           VBS26EN			.EQU                6
                                           VBS25EN			.EQU                5
                                           VBS24EN			.EQU                4
                                           VBS23EN 		.EQU                3
                                           VBS22EN			.EQU                2
                                           VBS21EN			.EQU                1
                                           VBS20EN			.EQU                0
                                           _VBS27EN		.EQU                7
                                           _VBS26EN		.EQU                6
                                           _VBS25EN		.EQU                5
                                           _VBS24EN		.EQU                4
                                           _VBS23EN 		.EQU                3
                                           _VBS22EN		.EQU                2
                                           _VBS21EN		.EQU                1
                                           _VBS20EN		.EQU                0
                                           
                                           ;  10EH  PWM5OC   Bits-------------------------------------
                                           OCA			.EQU                1
                                           OCB			.EQU                0
                                           _OCA			.EQU                1
                                           _OCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  10FH  T2CTL1   Bits-------------------------------------
                                           T2MOD1			.EQU                7
                                           T2MOD0			.EQU                6
                                           T2OFS1			.EQU                5
                                           T2OFS0			.EQU                4
                                           T2TRIGEN		.EQU                3
                                           T2DIR			.EQU                0
                                           _T2MOD1			.EQU                7
                                           _T2MOD0			.EQU                6
                                           _T2OFS1			.EQU                5
                                           _T2OFS0			.EQU                4
                                           _T2TRIGEN		.EQU                3
                                           _T2DIR			.EQU                0
                                           
                                           ;  112H  VDAC   Bits-------------------------------------
                                           VDAC3			.EQU                7
                                           VDAC2			.EQU                6
                                           VDAC1			.EQU                5
                                           VDAC0			.EQU                4
                                           _VDAC3			.EQU                7
                                           _VDAC2			.EQU                6
                                           _VDAC1			.EQU                5
                                           _VDAC0			.EQU                4
                                           
                                           ;  11CH  PWM5CTL2   Bits-------------------------------------
                                           PFUSES			.EQU                5
                                           UDEVT1			.EQU                2
                                           UDEVT0			.EQU                1
                                           UDEN			.EQU                0
                                           _PFUSES			.EQU                5
                                           _UDEVT1			.EQU                2
                                           _UDEVT0			.EQU                1
                                           _UDEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  11DH  PWM5PC   Bits-------------------------------------
                                           PCA			.EQU                1
                                           PCB			.EQU                0
                                           _PCA			.EQU                1
                                           _PCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  120H  RSCTL   Bits-------------------------------------
                                           SPEN			.EQU                7
                                           RX9			.EQU                6
                                           SRXEN			.EQU                5
                                           CRXEN			.EQU                4
                                           ADREN			.EQU                3
                                           FRER			.EQU                2
                                           OVFER			.EQU                1
                                           RX9D			.EQU                0
                                           _SPEN			.EQU                7
                                           _RX9			.EQU                6
                                           _SRXEN			.EQU                5
                                           _CRXEN			.EQU                4
                                           _ADREN			.EQU                3
                                           _FRER			.EQU                2
                                           _OVFER			.EQU                1
                                           _RX9D			.EQU                0
                                           
                                           ;  123H  BRCTL   Bits-------------------------------------
                                           ABRDOVF			.EQU                7
                                           RCIDLF			.EQU                6
                                           SCKPS			.EQU                5
                                           BRG16			.EQU                4
                                           WUEN			.EQU                1
                                           ABRDEN			.EQU                0
                                           _ABRDOVF		.EQU                7
                                           _RCIDLF			.EQU                6
                                           _SCKPS			.EQU                5
                                           _BRG16			.EQU                4
                                           _WUEN			.EQU                1
                                           _ABRDEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  124H  TSCTL   Bits-------------------------------------
                                           CSRS			.EQU                7
                                           TX9			.EQU                6
                                           TXEN			.EQU                5
                                           SYNC			.EQU                4
                                           SENDB			.EQU                3
                                           HBRG			.EQU                2
                                           TXSRS			.EQU                1
                                           TX9D			.EQU                0
                                           _CSRS			.EQU                7
                                           _TX9			.EQU                6
                                           _TXEN			.EQU                5
                                           _SYNC			.EQU                4
                                           _SENDB			.EQU                3
                                           _HBRG			.EQU                2
                                           _TXSRS			.EQU                1
                                           _TX9D			.EQU                0
                                           
                                           ;  128H  SSCICTL0   Bits-------------------------------------
                                           SSCIWCFL		.EQU                7
                                           SSCIOV			.EQU                6
                                           SSCIEN			.EQU                5
                                           SSCICKP			.EQU                4
                                           SSCIMOD3		.EQU                3
                                           SSCIMOD2		.EQU                2
                                           SSCIMOD1		.EQU                1
                                           SSCIMOD0		.EQU                0
                                           _SSCIWCFL		.EQU                7
                                           _SSCIOV			.EQU                6
                                           _SSCIEN			.EQU                5
                                           _SSCICKP		.EQU                4
                                           _SSCIMOD3		.EQU                3
                                           _SSCIMOD2		.EQU                2
                                           _SSCIMOD1		.EQU                1
                                           _SSCIMOD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  12AH  SSCICTL1   Bits-------------------------------------
                                           SSCICALLEN		.EQU                7
                                           SSCIACKSTA		.EQU                6
                                           SSCIACKDAT		.EQU                5
                                           SSCIACKEN		.EQU                4
                                           SSCIRCEN		.EQU                3
                                           STOPEN			.EQU                2
                                           RESTARTEN		.EQU                1
                                           STARTEN			.EQU                0
                                           _SSCICALLEN		.EQU                7
                                           _SSCIACKSTA		.EQU                6
                                           _SSCIACKDAT		.EQU                5
                                           _SSCIACKEN		.EQU                4
                                           _SSCIRCEN		.EQU                3
                                           _STOPEN			.EQU                2
                                           _RESTARTEN		.EQU                1
                                           _STARTEN		.EQU                0
                                           
                                           ;  12BH  SSCISTA   Bits-------------------------------------
                                           SAMPLE			.EQU                7
                                           CKEGE			.EQU                6
                                           SSCIDA			.EQU                5
                                           SSCISTOP		.EQU                4
                                           SSCISTART		.EQU                3
                                           SSCIRW			.EQU                2
                                           SSCIUA			.EQU                1
                                           SSCIBUF			.EQU                0
                                           _SAMPLE			.EQU                7
                                           _CKEGE			.EQU                6
                                           _SSCIDA			.EQU                5
                                           _SSCISTOP		.EQU                4
                                           _SSCISTART		.EQU                3
                                           _SSCIRW			.EQU                2
                                           _SSCIUA			.EQU                1
                                           _SSCIBUF		.EQU                0
                                           
                                           ;  12EH  SSCIMSK   Bits-------------------------------------
                                           SSCIMSK7		.EQU                7
                                           SSCIMSK6		.EQU                6
                                           SSCIMSK5		.EQU                5
                                           SSCIMSK4		.EQU                4
                                           SSCIMSK3		.EQU                3
                                           SSCIMSK2		.EQU                2
                                           SSCIMSK1		.EQU                1
                                           SSCIMSK0		.EQU                0
                                           _SSCIMSK7		.EQU                7
                                           _SSCIMSK6		.EQU                6
                                           _SSCIMSK5		.EQU                5
                                           _SSCIMSK4		.EQU                4
                                           _SSCIMSK3		.EQU                3
                                           _SSCIMSK2		.EQU                2
                                           _SSCIMSK1		.EQU                1
                                           _SSCIMSK0		.EQU                0
                                           
                                           ;  12FH  WDTPS   Bits-------------------------------------
                                           WDTPS3			.EQU                3
                                           WDTPS2			.EQU                2
                                           WDTPS1			.EQU                1
                                           WDTPS0			.EQU                0
                                           _WDTPS3			.EQU                3
                                           _WDTPS2			.EQU                2
                                           _WDTPS1			.EQU                1
                                           _WDTPS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  134H  MULCTL   Bits-------------------------------------
                                           MULEN			.EQU                1
                                           MULIF			.EQU                0
                                           _MULEN			.EQU                1
                                           _MULIF			.EQU                0
                                           
                                           ;  139H  DIVCTL   Bits-------------------------------------
                                           DIVOEN			.EQU                1
                                           DIVEN			.EQU                0
                                           _DIVOEN			.EQU                1
                                           _DIVEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  140H  LEDCTL   Bits-------------------------------------
                                           LEDEN			.EQU                7
                                           DIGEN2			.EQU                4
                                           DIGEN1			.EQU                3
                                           DIGEN0			.EQU                2
                                           PNS1			.EQU                1
                                           PNS0			.EQU                0
                                           _LEDEN			.EQU                7
                                           _DIGEN2			.EQU                4
                                           _DIGEN1			.EQU                3
                                           _DIGEN0			.EQU                2
                                           _PNS1			.EQU                1
                                           _PNS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  141H  LEDPRE   Bits-------------------------------------
                                           LEDCKS13		.EQU                7
                                           LEDCKS12		.EQU                6
                                           LEDCKS11		.EQU                5
                                           LEDCKS10		.EQU                4
                                           LEDCKS03		.EQU                3
                                           LEDCKS02		.EQU                2
                                           LEDCKS01		.EQU                1
                                           LEDCKS00		.EQU                0
                                           _LEDCKS13		.EQU                7
                                           _LEDCKS12		.EQU                6
                                           _LEDCKS11		.EQU                5
                                           _LEDCKS10		.EQU                4
                                           _LEDCKS03		.EQU                3
                                           _LEDCKS02		.EQU                2
                                           _LEDCKS01		.EQU                1
                                           _LEDCKS00		.EQU                0
                                           
                                           ;  142H  LEDDATA0   Bits-------------------------------------
                                           DAT07			.EQU                7
                                           DAT06			.EQU                6
                                           DAT05			.EQU                5
                                           DAT04			.EQU                4
                                           DAT03			.EQU                3
                                           DAT02			.EQU                2
                                           DAT01			.EQU                1
                                           DAT00			.EQU                0
                                           _DAT07			.EQU                7
                                           _DAT06			.EQU                6
                                           _DAT05			.EQU                5
                                           _DAT04			.EQU                4
                                           _DAT03			.EQU                3
                                           _DAT02			.EQU                2
                                           _DAT01			.EQU                1
                                           _DAT00			.EQU                0
                                           
                                           ;  143H  LEDDATA1   Bits-------------------------------------
                                           DAT17			.EQU                7
                                           DAT16			.EQU                6
                                           DAT15			.EQU                5
                                           DAT14			.EQU                4
                                           DAT13			.EQU                3
                                           DAT12			.EQU                2
                                           DAT11			.EQU                1
                                           DAT10			.EQU                0
                                           _DAT17			.EQU                7
                                           _DAT16			.EQU                6
                                           _DAT15			.EQU                5
                                           _DAT14			.EQU                4
                                           _DAT13			.EQU                3
                                           _DAT12			.EQU                2
                                           _DAT11			.EQU                1
                                           _DAT10			.EQU                0
                                           
                                           ;  144H  LEDDATA2   Bits-------------------------------------
                                           DAT27			.EQU                7
                                           DAT26			.EQU                6
                                           DAT25			.EQU                5
                                           DAT24			.EQU                4
                                           DAT23			.EQU                3
                                           DAT22			.EQU                2
                                           DAT21			.EQU                1
                                           DAT20			.EQU                0
                                           _DAT27			.EQU                7
                                           _DAT26			.EQU                6
                                           _DAT25			.EQU                5
                                           _DAT24			.EQU                4
                                           _DAT23			.EQU                3
                                           _DAT22			.EQU                2
                                           _DAT21			.EQU                1
                                           _DAT20			.EQU                0
                                           
                                           ;  145H  LEDDATA3   Bits-------------------------------------
                                           DAT37			.EQU                7
                                           DAT36			.EQU                6
                                           DAT35			.EQU                5
                                           DAT34			.EQU                4
                                           DAT33			.EQU                3
                                           DAT32			.EQU                2
                                           DAT31			.EQU                1
                                           DAT30			.EQU                0
                                           _DAT37			.EQU                7
                                           _DAT36			.EQU                6
                                           _DAT35			.EQU                5
                                           _DAT34			.EQU                4
                                           _DAT33			.EQU                3
                                           _DAT32			.EQU                2
                                           _DAT31			.EQU                1
                                           _DAT30			.EQU                0
                                           
                                           ;  146H  LEDDATA4   Bits-------------------------------------
                                           DAT47			.EQU                7
                                           DAT46			.EQU                6
                                           DAT45			.EQU                5
                                           DAT44			.EQU                4
                                           DAT43			.EQU                3
                                           DAT42			.EQU                2
                                           DAT41			.EQU                1
                                           DAT40			.EQU                0
                                           _DAT47			.EQU                7
                                           _DAT46			.EQU                6
                                           _DAT45			.EQU                5
                                           _DAT44			.EQU                4
                                           _DAT43			.EQU                3
                                           _DAT42			.EQU                2
                                           _DAT41			.EQU                1
                                           _DAT40			.EQU                0
                                           
                                           ;  147H  LEDDATA5   Bits-------------------------------------
                                           DAT57			.EQU                7
                                           DAT56			.EQU                6
                                           DAT55			.EQU                5
                                           DAT54			.EQU                4
                                           DAT53			.EQU                3
                                           DAT52			.EQU                2
                                           DAT51			.EQU                1
                                           DAT50			.EQU                0
                                           _DAT57			.EQU                7
                                           _DAT56			.EQU                6
                                           _DAT55			.EQU                5
                                           _DAT54			.EQU                4
                                           _DAT53			.EQU                3
                                           _DAT52			.EQU                2
                                           _DAT51			.EQU                1
                                           _DAT50			.EQU                0
                                           
                                           ;  148H  LEDDATA6   Bits-------------------------------------
                                           DAT67			.EQU                7
                                           DAT66			.EQU                6
                                           DAT65			.EQU                5
                                           DAT64			.EQU                4
                                           DAT63			.EQU                3
                                           DAT62			.EQU                2
                                           DAT61			.EQU                1
                                           DAT60			.EQU                0
                                           _DAT67			.EQU                7
                                           _DAT66			.EQU                6
                                           _DAT65			.EQU                5
                                           _DAT64			.EQU                4
                                           _DAT63			.EQU                3
                                           _DAT62			.EQU                2
                                           _DAT61			.EQU                1
                                           _DAT60			.EQU                0
                                           
                                           ;  149H  LEDDATA7   Bits-------------------------------------
                                           DAT77			.EQU                7
                                           DAT76			.EQU                6
                                           DAT75			.EQU                5
                                           DAT74			.EQU                4
                                           DAT73			.EQU                3
                                           DAT72			.EQU                2
                                           DAT71			.EQU                1
                                           DAT70			.EQU                0
                                           _DAT77			.EQU                7
                                           _DAT76			.EQU                6
                                           _DAT75			.EQU                5
                                           _DAT74			.EQU                4
                                           _DAT73			.EQU                3
                                           _DAT72			.EQU                2
                                           _DAT71			.EQU                1
                                           _DAT70			.EQU                0
                                           
                                           ;  14AH  C1FILTCTL   Bits-------------------------------------
                                           INV1			.EQU                7
                                           WEN1			.EQU                6
                                           FEN1			.EQU                5
                                           F1CNT2			.EQU                2
                                           F1CNT1			.EQU                1
                                           F1CNT0			.EQU                0
                                           _INV1			.EQU                7
                                           _WEN1			.EQU                6
                                           _FEN1			.EQU                5
                                           _F1CNT2			.EQU                2
                                           _F1CNT1			.EQU                1
                                           _F1CNT0			.EQU                0
                                           
                                           ;  14BH  C1FILTPRE   Bits-------------------------------------
                                           FP17			.EQU                7
                                           FP16			.EQU                6
                                           FP15			.EQU                5
                                           FP14			.EQU                4
                                           FP13			.EQU                3
                                           FP12			.EQU                2
                                           FP11			.EQU                1
                                           FP10			.EQU                0
                                           _FP17			.EQU                7
                                           _FP16			.EQU                6
                                           _FP15			.EQU                5
                                           _FP14			.EQU                4
                                           _FP13			.EQU                3
                                           _FP12			.EQU                2
                                           _FP11			.EQU                1
                                           _FP10			.EQU                0
                                           
                                           ;  150H  LEDOMS1   Bits-------------------------------------
                                           LEDOM17			.EQU                7
                                           LEDOM16			.EQU                6
                                           LEDOM15			.EQU                5
                                           LEDOM14			.EQU                4
                                           LEDOM13			.EQU                3
                                           LEDOM12			.EQU                2
                                           LEDOM11			.EQU                1
                                           LEDOM10			.EQU                0
                                           _LEDOM17		.EQU                7
                                           _LEDOM16		.EQU                6
                                           _LEDOM15		.EQU                5
                                           _LEDOM14		.EQU                4
                                           _LEDOM13		.EQU                3
                                           _LEDOM12		.EQU                2
                                           _LEDOM11		.EQU                1
                                           _LEDOM10		.EQU                0
                                           
                                           ;  152H  CCPCTL   Bits-------------------------------------
                                           CCMOD3			.EQU                3
                                           CCMOD2			.EQU                2
                                           CCMOD1			.EQU                1
                                           CCMOD0			.EQU                0
                                           _CCMOD3			.EQU                3
                                           _CCMOD2			.EQU                2
                                           _CCMOD1			.EQU                1
                                           _CCMOD0			.EQU                0
                                           
                                           ;  155H  LEDODS0   Bits-------------------------------------
                                           LEDOD07			.EQU                7
                                           LEDOD06			.EQU                6
                                           LEDOD05			.EQU                5
                                           LEDOD04			.EQU                4
                                           LEDOD03			.EQU                3
                                           LEDOD02			.EQU                2
                                           LEDOD01			.EQU                1
                                           LEDOD00			.EQU                0
                                           _LEDOD07		.EQU                7
                                           _LEDOD06		.EQU                6
                                           _LEDOD05		.EQU                5
                                           _LEDOD04		.EQU                4
                                           _LEDOD03		.EQU                3
                                           _LEDOD02		.EQU                2
                                           _LEDOD01		.EQU                1
                                           _LEDOD00		.EQU                0
                                           
                                           ;  157H  LEDOMS0   Bits-------------------------------------
                                           LEDOM07			.EQU                7
                                           LEDOM06			.EQU                6
                                           LEDOM05			.EQU                5
                                           LEDOM04			.EQU                4
                                           LEDOM03			.EQU                3
                                           LEDOM02			.EQU                2
                                           LEDOM01			.EQU                1
                                           LEDOM00			.EQU                0
                                           _LEDOM07		.EQU                7
                                           _LEDOM06		.EQU                6
                                           _LEDOM05		.EQU                5
                                           _LEDOM04		.EQU                4
                                           _LEDOM03		.EQU                3
                                           _LEDOM02		.EQU                2
                                           _LEDOM01		.EQU                1
                                           _LEDOM00		.EQU                0
                                           
                                           ;  158H  LEDODS1   Bits-------------------------------------
                                           LEDOD17			.EQU                7
                                           LEDOD16			.EQU                6
                                           LEDOD15			.EQU                5
                                           LEDOD14			.EQU                4
                                           LEDOD13			.EQU                3
                                           LEDOD12			.EQU                2
                                           LEDOD11			.EQU                1
                                           LEDOD10			.EQU                0
                                           _LEDOD17		.EQU                7
                                           _LEDOD16		.EQU                6
                                           _LEDOD15		.EQU                5
                                           _LEDOD14		.EQU                4
                                           _LEDOD13		.EQU                3
                                           _LEDOD12		.EQU                2
                                           _LEDOD11		.EQU                1
                                           _LEDOD10		.EQU                0
                                           
                                           ;  15CH  LEDLUM   Bits-------------------------------------
                                           LEDBR			.EQU                7
                                           FRAMEF			.EQU                3
                                           LUM2			.EQU                2
                                           LUM1			.EQU                1
                                           LUM0			.EQU                0
                                           _LEDBR			.EQU                7
                                           _FRAMEF			.EQU                3
                                           _LUM2			.EQU                2
                                           _LUM1			.EQU                1
                                           _LUM0			.EQU                0
                                           
                                           ;  15DH  PWM5FC   Bits-------------------------------------
                                           FCA			.EQU                1
                                           FCB			.EQU                0
                                           _FCA			.EQU                1
                                           _FCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  164H  T4CTL   Bits-------------------------------------
                                           T4REN			.EQU                7
                                           HSPEN			.EQU                6
                                           T4CKS1			.EQU                5
                                           T4CKS0			.EQU                4
                                           LSPEN			.EQU                3
                                           T4CS1			.EQU                2
                                           T4CS0			.EQU                1
                                           T4ON			.EQU                0
                                           _T4REN			.EQU                7
                                           _HSPEN			.EQU                6
                                           _T4CKS1			.EQU                5
                                           _T4CKS0			.EQU                4
                                           _LSPEN			.EQU                3
                                           _T4CS1			.EQU                2
                                           _T4CS0			.EQU                1
                                           _T4ON			.EQU                0
                                           ;************************************************************
                                           ;       Header file for the KungFu8 END
                                           ;       KF8A100EON
                                           ;       Microcontroller
                                           ;
                                           ;       Copyright 2012-2020 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; external declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.extern	_UART_Init
                                           	.extern	_UART_SendBuf
                                           	.extern	_Timer0_Init
                                           	.extern	_Timer1_Init
                                           	.extern	_Timer2_Init
                                           	.extern	_Timer4_Init
                                           	.extern	_PSW_bits
                                           	.extern	_P0_bits
                                           	.extern	_P2_bits
                                           	.extern	_P1_bits
                                           	.extern	_P3_bits
                                           	.extern	_PCH_bits
                                           	.extern	_INTCTL_bits
                                           	.extern	_EIF1_bits
                                           	.extern	_EIF2_bits
                                           	.extern	_T1CTL_bits
                                           	.extern	_T2CTL0_bits
                                           	.extern	_PWMCTL_bits
                                           	.extern	_BANK_bits
                                           	.extern	_ADSCANCTL_bits
                                           	.extern	_C1CTL_bits
                                           	.extern	_VDACS_bits
                                           	.extern	_AMPCTL_bits
                                           	.extern	_ANSEH_bits
                                           	.extern	_ADCCTL0_bits
                                           	.extern	_AMPDT_bits
                                           	.extern	_OPTR_bits
                                           	.extern	_IP0_bits
                                           	.extern	_IP1_bits
                                           	.extern	_IP2_bits
                                           	.extern	_TR0_bits
                                           	.extern	_TR2_bits
                                           	.extern	_TR1_bits
                                           	.extern	_OSCSTA_bits
                                           	.extern	_IP3_bits
                                           	.extern	_VRECTL_bits
                                           	.extern	_EIE1_bits
                                           	.extern	_EIE2_bits
                                           	.extern	_PCTL_bits
                                           	.extern	_OSCCTL_bits
                                           	.extern	_ANSEL_bits
                                           	.extern	_PUR0_bits
                                           	.extern	_IOCL_bits
                                           	.extern	_ADCCTL1_bits
                                           	.extern	_P0LR_bits
                                           	.extern	_P2LR_bits
                                           	.extern	_P1LR_bits
                                           	.extern	_P3LR_bits
                                           	.extern	_TR3_bits
                                           	.extern	_EIE3_bits
                                           	.extern	_EIF3_bits
                                           	.extern	_T3CTL_bits
                                           	.extern	_T3CTL1_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL0_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL1_bits
                                           	.extern	_P5ASCTL_bits
                                           	.extern	_PSTRCTL_bits
                                           	.extern	_PUR1_bits
                                           	.extern	_PUR2_bits
                                           	.extern	_INTEDGCTL_bits
                                           	.extern	_VBIASCTL_bits
                                           	.extern	_VBIAS1EN_bits
                                           	.extern	_VBIAS2EN_bits
                                           	.extern	_PWM5OC_bits
                                           	.extern	_T2CTL1_bits
                                           	.extern	_VDAC_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL2_bits
                                           	.extern	_PWM5PC_bits
                                           	.extern	_RSCTL_bits
                                           	.extern	_BRCTL_bits
                                           	.extern	_TSCTL_bits
                                           	.extern	_SSCICTL0_bits
                                           	.extern	_SSCICTL1_bits
                                           	.extern	_SSCISTA_bits
                                           	.extern	_SSCIMSK_bits
                                           	.extern	_WDTPS_bits
                                           	.extern	_MULCTL_bits
                                           	.extern	_DIVCTL_bits
                                           	.extern	_LEDCTL_bits
                                           	.extern	_LEDPRE_bits
                                           	.extern	_LEDDATA0_bits
                                           	.extern	_LEDDATA1_bits
                                           	.extern	_LEDDATA2_bits
                                           	.extern	_LEDDATA3_bits
                                           	.extern	_LEDDATA4_bits
                                           	.extern	_LEDDATA5_bits
                                           	.extern	_LEDDATA6_bits
                                           	.extern	_LEDDATA7_bits
                                           	.extern	_C1FILTCTL_bits
                                           	.extern	_C1FILTPRE_bits
                                           	.extern	_LEDOMS1_bits
                                           	.extern	_CCPCTL_bits
                                           	.extern	_LEDODS0_bits
                                           	.extern	_LEDOMS0_bits
                                           	.extern	_LEDODS1_bits
                                           	.extern	_LEDLUM_bits
                                           	.extern	_PWM5FC_bits
                                           	.extern	_T4CTL_bits
                                           	.extern	_UART_BUF
                                           	.extern	_T0
                                           	.extern	_PCL
                                           	.extern	_PSW
                                           	.extern	_P0
                                           	.extern	_P2
                                           	.extern	_P1
                                           	.extern	_P3
                                           	.extern	_PCH
                                           	.extern	_INTCTL
                                           	.extern	_EIF1
                                           	.extern	_EIF2
                                           	.extern	_T1L
                                           	.extern	_T1H
                                           	.extern	_T1CTL
                                           	.extern	_T2L
                                           	.extern	_T2CTL0
                                           	.extern	_PWM1L
                                           	.extern	_PWM1H
                                           	.extern	_PWMCTL
                                           	.extern	_PP1
                                           	.extern	_BANK
                                           	.extern	_ADSCANCTL
                                           	.extern	_C1CTL
                                           	.extern	_VDACS
                                           	.extern	_AMPCTL
                                           	.extern	_ANSEH
                                           	.extern	_ADCDATA0H
                                           	.extern	_ADCCTL0
                                           	.extern	_AMPDT
                                           	.extern	_OPTR
                                           	.extern	_IP0
                                           	.extern	_IP1
                                           	.extern	_IP2
                                           	.extern	_TR0
                                           	.extern	_TR2
                                           	.extern	_TR1
                                           	.extern	_OSCSTA
                                           	.extern	_IP3
                                           	.extern	_VRECAL1
                                           	.extern	_VRECTL
                                           	.extern	_EIE1
                                           	.extern	_EIE2
                                           	.extern	_PCTL
                                           	.extern	_OSCCTL
                                           	.extern	_OSCCAL0
                                           	.extern	_ANSEL
                                           	.extern	_PP2
                                           	.extern	_PWM2L
                                           	.extern	_PWM2H
                                           	.extern	_PUR0
                                           	.extern	_IOCL
                                           	.extern	_OSCCAL1
                                           	.extern	_NVMDATAH
                                           	.extern	_NVMDATAL
                                           	.extern	_NVMADDRH
                                           	.extern	_NVMADDRL
                                           	.extern	_NVMCTL0
                                           	.extern	_NVMCTL1
                                           	.extern	_ADCDATA0L
                                           	.extern	_ADCCTL1
                                           	.extern	_T2CCRH
                                           	.extern	_T2H
                                           	.extern	_PP5H
                                           	.extern	_PWM5H0
                                           	.extern	_PWM5H1
                                           	.extern	_P0LR
                                           	.extern	_P2LR
                                           	.extern	_P1LR
                                           	.extern	_P3LR
                                           	.extern	_TR3
                                           	.extern	_EIE3
                                           	.extern	_EIF3
                                           	.extern	_OSCCAL2
                                           	.extern	_OSCCAL3
                                           	.extern	_T3CTL
                                           	.extern	_T3L
                                           	.extern	_PP5L
                                           	.extern	_T3CTL1
                                           	.extern	_T2CCRL
                                           	.extern	_PWM5L0
                                           	.extern	_PWM5L1
                                           	.extern	_PWM5CTL0
                                           	.extern	_PWM5CTL1
                                           	.extern	_P5ASCTL
                                           	.extern	_PSTRCTL
                                           	.extern	_T3H
                                           	.extern	_PUR1
                                           	.extern	_PUR2
                                           	.extern	_INTEDGCTL
                                           	.extern	_VBIASCTL
                                           	.extern	_VBIAS1EN
                                           	.extern	_VBIAS2EN
                                           	.extern	_PWM5OC
                                           	.extern	_T2CTL1
                                           	.extern	_VDAC
                                           	.extern	_PWM5CTL2
                                           	.extern	_PWM5PC
                                           	.extern	_RSCTL
                                           	.extern	_TXSDR
                                           	.extern	_RXSDR
                                           	.extern	_BRCTL
                                           	.extern	_TSCTL
                                           	.extern	_EUBRGL
                                           	.extern	_EUBRGH
                                           	.extern	_SSCICTL0
                                           	.extern	_SSCICTL1
                                           	.extern	_SSCISTA
                                           	.extern	_SSCIBUFR
                                           	.extern	_SSCIADD
                                           	.extern	_SSCIMSK
                                           	.extern	_WDTPS
                                           	.extern	_MULAH
                                           	.extern	_MULAL
                                           	.extern	_MULBH
                                           	.extern	_MULBL
                                           	.extern	_MULCTL
                                           	.extern	_MULRES3
                                           	.extern	_MULRES2
                                           	.extern	_MULRES1
                                           	.extern	_MULRES0
                                           	.extern	_DIVCTL
                                           	.extern	_DIVAH
                                           	.extern	_DIVAL
                                           	.extern	_DIVB
                                           	.extern	_DIVQH
                                           	.extern	_DIVQL
                                           	.extern	_DIVR
                                           	.extern	_LEDCTL
                                           	.extern	_LEDPRE
                                           	.extern	_LEDDATA0
                                           	.extern	_LEDDATA1
                                           	.extern	_LEDDATA2
                                           	.extern	_LEDDATA3
                                           	.extern	_LEDDATA4
                                           	.extern	_LEDDATA5
                                           	.extern	_LEDDATA6
                                           	.extern	_LEDDATA7
                                           	.extern	_C1FILTCTL
                                           	.extern	_C1FILTPRE
                                           	.extern	_LEDOMS1
                                           	.extern	_CCRL
                                           	.extern	_CCPCTL
                                           	.extern	_CCRH
                                           	.extern	_LEDODS0
                                           	.extern	_LEDOMS0
                                           	.extern	_LEDODS1
                                           	.extern	_VRECAL2
                                           	.extern	_VRECAL3
                                           	.extern	_LEDLUM
                                           	.extern	_PWM5FC
                                           	.extern	_T4L
                                           	.extern	_T4H
                                           	.extern	_T4REL
                                           	.extern	_T4REH
                                           	.extern	_T4CTL
                                           	.extern	_RC32KCAL
                                           
                                           	.extern I0R1
                                           	.extern I0R7
                                           	.extern I0PSW
                                           	.extern I0PCH
                                           	.extern I1R1
                                           	.extern I1R7
                                           	.extern I1PSW
                                           	.extern I1PCH
                                           	.extern STK11
                                           	.extern STK10
                                           	.extern STK09
                                           	.extern STK08
                                           	.extern STK07
                                           	.extern STK06
                                           	.extern STK05
                                           	.extern STK04
                                           	.extern STK03
                                           	.extern STK02
                                           	.extern STK01
                                           	.extern STK00
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.global	_IIC_SEND_DATARead
                                           	.global	_IIC_SEND_DATAWrite
                                           	.global	_IIC_Init
                                           	.global	_IIC_Rev_BUF
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; absolute symbol definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; compiler-defined variables
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           UDL_IIC_0	.udata
                                           r0x108A	.res	1
                                           UDL_IIC_1	.udata
                                           r0x1080	.res	1
                                           UDL_IIC_2	.udata
                                           r0x1088	.res	1
                                           UDL_IIC_3	.udata
                                           r0x1089	.res	1
                                           UDL_IIC_4	.udata
                                           r0x1081	.res	1
                                           UDL_IIC_5	.udata
                                           r0x1082	.res	1
                                           UDL_IIC_6	.udata
                                           r0x1083	.res	1
                                           UDL_IIC_7	.udata
                                           r0x1084	.res	1
                                           UDL_IIC_8	.udata
                                           r0x1085	.res	1
                                           UDL_IIC_9	.udata
                                           r0x1087	.res	1
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; initialized data
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           
                                           ID_IIC_0	.idata
                                           _IIC_Rev_BUF
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; overlayable items in internal ram 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.udata_ovr
                                           
                                           
                                           func._IIC_SEND_DATARead	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _IIC_SEND_DATARead	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;functions called:
                                           ;   _Start_I2C
                                           ;   _SendB
                                           ;   _RcvB
                                           ;   _ack
                                           ;   _RcvB
                                           ;   _ack
                                           ;   _Stop_I2C
                                           ;   _Start_I2C
                                           ;   _SendB
                                           ;   _RcvB
                                           ;   _ack
                                           ;   _RcvB
                                           ;   _ack
                                           ;   _Stop_I2C
                                           ;8 compiler assigned registers:
                                           ;   r0x1081
                                           ;   STK00
                                           ;   r0x1082
                                           ;   r0x1083
                                           ;   r0x1084
                                           ;   r0x1085
                                           ;   r0x1086
                                           ;   r0x1087
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : FUNCTION
                                           _IIC_SEND_DATARead	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	::->op : RECEIVE
                                           ;	.line	107; "../IIC.c"	void IIC_SEND_DATARead (uchar addr,	uchar lenth)
                                           	BANKSEL	r0x1081
                                           	MOV	r0x1081, R0
                                           ;	::->op : RECEIVE
                                           	BANKSEL	STK00
                                           	MOVZ	R0, STK00
                                           	BANKSEL	r0x1082
                                           	MOV	r0x1082, R0
                                           ;	::->op : |
                                           ;	.line	111; "../IIC.c"	addr|=0x01;				//Ç¿ÖÆµØÖ·bit0È¡1	¶Á²Ù×÷
                                           	BANKSEL	r0x1081
                                           	SET	r0x1081, 0
                                           ;	::->op : CALL
                                           ;	.line	112; "../IIC.c"	Start_I2C();
                                           	PAGESEL	_Start_I2C
                                           	CALL	_Start_I2C
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	::->op : SEND
                                           ;	::->op : CALL
                                           ;	.line	113; "../IIC.c"	SendB(addr);				//·¢ËÍ7Î»µØÖ·
                                           	BANKSEL	r0x1081
                                           	MOVZ	R0, r0x1081
                                           	PAGESEL	_SendB
                                           	CALL	_SendB
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	114; "../IIC.c"	for(i=0;i<lenth;i++)
                                           	BANKSEL	r0x1081
                                           	CLR	r0x1081
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : <
                                           _00079_DS_
                                           	BANKSEL	r0x1082
                                           	MOVZ	R0, r0x1082
                                           	BANKSEL	r0x1081
                                           	SUB	R0, r0x1081
                                           ;comparing bytes at offset 0
                                           	JNB	PSW, 0
                                           	JMP	_00082_DS_
                                           ;	::->op : CAST
                                           ;	.line	116; "../IIC.c"	if(i<lenth-1)
                                           	BANKSEL	r0x1082
                                           	MOVZ	R0, r0x1082
                                           	BANKSEL	r0x1083
                                           	MOV	r0x1083, R0
                                           	BANKSEL	r0x1084
                                           	CLR	r0x1084
                                           ;	::->op : -
                                           	MOV	R0,# 0xff
                                           	BANKSEL	r0x1083
                                           	ADD	r0x1083, R0
                                           	JNB	PSW, 0
                                           	JMP	_00091_DS_
                                           	BANKSEL	r0x1084
                                           	DEC	r0x1084
                                           ;	::->op : CAST
                                           _00091_DS_
                                           	BANKSEL	r0x1081
                                           	MOVZ	R0, r0x1081
                                           	BANKSEL	r0x1085
                                           	MOV	r0x1085, R0
                                           ;;1	CLR	r0x1086
                                           ;	::->op : <
                                           	MOV	R0,# 0x00
                                           	ADD	R0,# 0x80
                                           	BANKSEL	r0x1087
                                           	MOV	r0x1087, R0
                                           	BANKSEL	r0x1084
                                           	MOVZ	R0, r0x1084
                                           	ADD	R0,# 0x80
                                           	BANKSEL	r0x1087
                                           	SUB	R0, r0x1087
                                           ;comparing bytes at offset 1
                                           	JB	PSW, 2
                                           	JMP	_00090_DS_
                                           	BANKSEL	r0x1083
                                           	MOVZ	R0, r0x1083
                                           	BANKSEL	r0x1085
                                           	SUB	R0, r0x1085
                                           _00090_DS_
                                           	JNB	PSW, 0
                                           	JMP	_00077_DS_
                                           ;	::->op : +
                                           ;	.line	118; "../IIC.c"	IIC_Rev_BUF[i]=RcvB();
                                           	BANKSEL	r0x1081
                                           	MOV	R0, r0x1081
                                           	ADD	R0,# (_IIC_Rev_BUF + 0)
                                           	BANKSEL	r0x1083
                                           	MOV	r0x1083, R0
                                           ;	::->op : CALL
                                           	PAGESEL	_RcvB
                                           	CALL	_RcvB
                                           	PAGESEL	$
                                           	BANKSEL	r0x1085
                                           	MOV	r0x1085, R0
                                           ;	::->op :*  =
                                           	BANKSEL	r0x1085
                                           	MOVZ	R0, r0x1085
                                           	BANKSEL	r0x1083
                                           	MOV	R1, r0x1083
                                           	BANKSEL	_IIC_Rev_BUF
                                           	ST	[R1], R0
                                           ;	::->op : SEND
                                           ;	::->op : CALL
                                           ;	.line	119; "../IIC.c"	ack(0);
                                           	MOV	R0,# 0x00
                                           	PAGESEL	_ack
                                           	CALL	_ack
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	::->op : GOTO
                                           	JMP	_00081_DS_
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : +
                                           _00077_DS_
                                           ;	.line	123; "../IIC.c"	IIC_Rev_BUF[i]=RcvB();
                                           	BANKSEL	r0x1081
                                           	MOV	R0, r0x1081
                                           	ADD	R0,# (_IIC_Rev_BUF + 0)
                                           	BANKSEL	r0x1083
                                           	MOV	r0x1083, R0
                                           ;	::->op : CALL
                                           	PAGESEL	_RcvB
                                           	CALL	_RcvB
                                           	PAGESEL	$
                                           	BANKSEL	r0x1085
                                           	MOV	r0x1085, R0
                                           ;	::->op :*  =
                                           	BANKSEL	r0x1085
                                           	MOVZ	R0, r0x1085
                                           	BANKSEL	r0x1083
                                           	MOV	R1, r0x1083
                                           	BANKSEL	_IIC_Rev_BUF
                                           	ST	[R1], R0
                                           ;	::->op : SEND
                                           ;	::->op : CALL
                                           ;	.line	124; "../IIC.c"	ack(1);
                                           	MOV	R0,# 0x01
                                           	PAGESEL	_ack
                                           	CALL	_ack
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : +
                                           _00081_DS_
                                           ;	.line	114; "../IIC.c"	for(i=0;i<lenth;i++)
                                           	BANKSEL	r0x1081
                                           	INC	r0x1081
                                           ;	::->op : GOTO
                                           	JMP	_00079_DS_
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : CALL
                                           _00082_DS_
                                           ;	.line	128; "../IIC.c"	Stop_I2C();
                                           	PAGESEL	_Stop_I2C
                                           	CALL	_Stop_I2C
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : ENDFUNCTION
                                           	CRET	
                                           ; exit point of _IIC_SEND_DATARead
                                           
                                           
                                           
                                           func._IIC_SEND_DATAWrite	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _IIC_SEND_DATAWrite	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;functions called:
                                           ;   _Start_I2C
                                           ;   _SendB
                                           ;   _SendB
                                           ;   _Stop_I2C
                                           ;   _Start_I2C
                                           ;   _SendB
                                           ;   _SendB
                                           ;   _Stop_I2C
                                           ;3 compiler assigned registers:
                                           ;   r0x1088
                                           ;   STK00
                                           ;   r0x1089
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : FUNCTION
                                           _IIC_SEND_DATAWrite	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	::->op : RECEIVE
                                           ;	.line	98; "../IIC.c"	void IIC_SEND_DATAWrite(uchar addr,	uchar dat)
                                           	BANKSEL	r0x1088
                                           	MOV	r0x1088, R0
                                           ;	::->op : RECEIVE
                                           	BANKSEL	STK00
                                           	MOVZ	R0, STK00
                                           	BANKSEL	r0x1089
                                           	MOV	r0x1089, R0
                                           ;	::->op : BITWISEAND
                                           ;	.line	100; "../IIC.c"	addr&=0xfe;				//Ç¿ÖÆµØÖ·bit0È¡0	Ð´²Ù×÷
                                           	BANKSEL	r0x1088
                                           	CLR	r0x1088, 0
                                           ;	::->op : CALL
                                           ;	.line	101; "../IIC.c"	Start_I2C();
                                           	PAGESEL	_Start_I2C
                                           	CALL	_Start_I2C
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	::->op : SEND
                                           ;	::->op : CALL
                                           ;	.line	102; "../IIC.c"	SendB(addr);			//·¢ËÍ7Î»µØÖ·
                                           	BANKSEL	r0x1088
                                           	MOVZ	R0, r0x1088
                                           	PAGESEL	_SendB
                                           	CALL	_SendB
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	::->op : SEND
                                           ;	::->op : CALL
                                           ;	.line	103; "../IIC.c"	SendB(dat);
                                           	BANKSEL	r0x1089
                                           	MOVZ	R0, r0x1089
                                           	PAGESEL	_SendB
                                           	CALL	_SendB
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	::->op : CALL
                                           ;	.line	104; "../IIC.c"	Stop_I2C();
                                           	PAGESEL	_Stop_I2C
                                           	CALL	_Stop_I2C
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : ENDFUNCTION
                                           	CRET	
                                           ; exit point of _IIC_SEND_DATAWrite
                                           
                                           
                                           
                                           func._ack	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _ack	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;1 compiler assigned register :
                                           ;   r0x1080
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : FUNCTION
                                           _ack	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	::->op : RECEIVE
                                           ;	.line	88; "../IIC.c"	static	void ack(uchar a)
                                           	BANKSEL	r0x1080
                                           	MOV	r0x1080, R0
                                           ;	::->op : IFX
                                           ;	.line	90; "../IIC.c"	if(a)SSCIACKDAT=1;		//Ó¦´ðÐÅºÅ=1£¬²»Ó¦´ð£»Ó¦´ðÐÅºÅ=0£¬Ó¦´ð
                                           	MOV	R0,# 0x00
                                           	BANKSEL	r0x1080
                                           	ORL	R0, r0x1080
                                           	JNB	PSW, 2
                                           	JMP	_00060_DS_
                                           ;	::->op :*  =
                                           	BANKSEL	_SSCICTL1_bits
                                           	SET	_SSCICTL1_bits, 5
                                           ;	::->op : GOTO
                                           	JMP	_00061_DS_
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op :*  =
                                           _00060_DS_
                                           ;	.line	91; "../IIC.c"	else SSCIACKDAT=0;
                                           	BANKSEL	_SSCICTL1_bits
                                           	CLR	_SSCICTL1_bits, 5
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op :*  =
                                           _00061_DS_
                                           ;	.line	92; "../IIC.c"	SSCIACKEN=1;			//Ê¹ÄÜÓ¦´ðÐÅºÅ·¢ËÍ
                                           	BANKSEL	_SSCICTL1_bits
                                           	SET	_SSCICTL1_bits, 4
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           _00062_DS_
                                           ;	.line	93; "../IIC.c"	while(SSCIACKEN);		//·¢ËÍÍêACKDAT£¬Ó²¼þ×Ô¶¯ÇåÁã
                                           	BANKSEL	_SSCICTL1_bits
                                           	JNB	_SSCICTL1_bits, 4
                                           	JMP	_00062_DS_
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           _00065_DS_
                                           ;	.line	94; "../IIC.c"	while(!SSCIIF);
                                           	BANKSEL	_EIF2_bits
                                           	JB	_EIF2_bits, 0
                                           	JMP	_00065_DS_
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	95; "../IIC.c"	SSCIIF=0;
                                           	BANKSEL	_EIF2_bits
                                           	CLR	_EIF2_bits, 0
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : ENDFUNCTION
                                           	CRET	
                                           ; exit point of _ack
                                           
                                           
                                           
                                           func._RcvB	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _RcvB	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;1 compiler assigned register :
                                           ;   r0x1080
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : FUNCTION
                                           _RcvB	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	77; "../IIC.c"	SSCIRCEN=1;
                                           	BANKSEL	_SSCICTL1_bits
                                           	SET	_SSCICTL1_bits, 3
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           _00048_DS_
                                           ;	.line	78; "../IIC.c"	while(SSCIRCEN);		//½ÓÊÕÍê±Ï£¬Ó²¼þ×Ô¶¯ÇåÁã
                                           	BANKSEL	_SSCICTL1_bits
                                           	JNB	_SSCICTL1_bits, 3
                                           	JMP	_00048_DS_
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           _00051_DS_
                                           ;	.line	79; "../IIC.c"	while(!SSCIIF);
                                           	BANKSEL	_EIF2_bits
                                           	JB	_EIF2_bits, 0
                                           	JMP	_00051_DS_
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	80; "../IIC.c"	SSCIIF=0;
                                           	BANKSEL	_EIF2_bits
                                           	CLR	_EIF2_bits, 0
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	82; "../IIC.c"	da=SSCIBUFR;
                                           	BANKSEL	_SSCIBUFR
                                           	MOVZ	R0, _SSCIBUFR
                                           	BANKSEL	r0x1080
                                           	MOV	r0x1080, R0
                                           ;	::->op : RETURN
                                           ;	.line	84; "../IIC.c"	return da;
                                           	BANKSEL	r0x1080
                                           	MOVZ	R0, r0x1080
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : ENDFUNCTION
                                           	CRET	
                                           ; exit point of _RcvB
                                           
                                           
                                           
                                           func._SendB	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _SendB	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;1 compiler assigned register :
                                           ;   r0x1080
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : FUNCTION
                                           _SendB	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	::->op : RECEIVE
                                           ;	.line	59; "../IIC.c"	static	void SendB(uchar c )
                                           	BANKSEL	_SSCIBUFR
                                           	MOV	_SSCIBUFR, R0
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	62; "../IIC.c"	SSCIIF=0;
                                           	BANKSEL	_EIF2_bits
                                           	CLR	_EIF2_bits, 0
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           _00029_DS_
                                           ;	.line	65; "../IIC.c"	while(SSCIBUF);		//·¢ËÍÍê³ÉSSCIBUFÇåÁã
                                           	BANKSEL	_SSCISTA_bits
                                           	JNB	_SSCISTA_bits, 0
                                           	JMP	_00029_DS_
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           _00032_DS_
                                           ;	.line	67; "../IIC.c"	while(!SSCIIF);
                                           	BANKSEL	_EIF2_bits
                                           	JB	_EIF2_bits, 0
                                           	JMP	_00032_DS_
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	69; "../IIC.c"	while(SSCIACKSTA && j<100)		//ÅÐ¶ÏÊÇ·ñÊÕµ½Ó¦´ð
                                           	BANKSEL	r0x1080
                                           	CLR	r0x1080
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           _00036_DS_
                                           	BANKSEL	_SSCICTL1_bits
                                           	JB	_SSCICTL1_bits, 6
                                           	JMP	_00039_DS_
                                           ;	::->op : <
                                           ;unsigned compare: left < lit(0x64=100), size=1
                                           	MOV	R0,# 0x64
                                           	BANKSEL	r0x1080
                                           	SUB	R0, r0x1080
                                           ;comparing bytes at offset 0
                                           	JNB	PSW, 0
                                           	JMP	_00039_DS_
                                           ;	::->op : +
                                           ;	.line	70; "../IIC.c"	{j++;}
                                           	BANKSEL	r0x1080
                                           	INC	r0x1080
                                           ;	::->op : GOTO
                                           	JMP	_00036_DS_
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : ENDFUNCTION
                                           _00039_DS_
                                           	CRET	
                                           ; exit point of _SendB
                                           
                                           
                                           
                                           func._Stop_I2C	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _Stop_I2C	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : FUNCTION
                                           _Stop_I2C	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	52; "../IIC.c"	STOPEN=1;
                                           	BANKSEL	_SSCICTL1_bits
                                           	SET	_SSCICTL1_bits, 2
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           _00018_DS_
                                           ;	.line	53; "../IIC.c"	while(STOPEN);
                                           	BANKSEL	_SSCICTL1_bits
                                           	JNB	_SSCICTL1_bits, 2
                                           	JMP	_00018_DS_
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           _00021_DS_
                                           ;	.line	54; "../IIC.c"	while(!SSCIIF);
                                           	BANKSEL	_EIF2_bits
                                           	JB	_EIF2_bits, 0
                                           	JMP	_00021_DS_
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	55; "../IIC.c"	SSCIIF=0;
                                           	BANKSEL	_EIF2_bits
                                           	CLR	_EIF2_bits, 0
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : ENDFUNCTION
                                           	CRET	
                                           ; exit point of _Stop_I2C
                                           
                                           
                                           
                                           func._Start_I2C	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _Start_I2C	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : FUNCTION
                                           _Start_I2C	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	43; "../IIC.c"	STARTEN=1;			//·¢ËÍSTART¡£ÓÉÓ²¼þ×Ô¶¯ÇåÁã
                                           	BANKSEL	_SSCICTL1_bits
                                           	SET	_SSCICTL1_bits, 0
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           _00007_DS_
                                           ;	.line	44; "../IIC.c"	while(STARTEN);
                                           	BANKSEL	_SSCICTL1_bits
                                           	JNB	_SSCICTL1_bits, 0
                                           	JMP	_00007_DS_
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           _00010_DS_
                                           ;	.line	45; "../IIC.c"	while(!SSCIIF);
                                           	BANKSEL	_EIF2_bits
                                           	JB	_EIF2_bits, 0
                                           	JMP	_00010_DS_
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	46; "../IIC.c"	SSCIIF=0;
                                           	BANKSEL	_EIF2_bits
                                           	CLR	_EIF2_bits, 0
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : ENDFUNCTION
                                           	CRET	
                                           ; exit point of _Start_I2C
                                           
                                           
                                           
                                           func._IIC_Init	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _IIC_Init	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;1 compiler assigned register :
                                           ;   r0x108A
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : FUNCTION
                                           _IIC_Init	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	::->op : RECEIVE
                                           ;	.line	11; "../IIC.c"	void IIC_Init(unsigned char MODE)
0000db   e100     MOVB	#0x00               	BANKSEL	r0x108A
0000dc   5187     MOV	0x87, R0             	MOV	r0x108A, R0
                                           ;	::->op : EQ_OP
                                           ;	.line	13; "../IIC.c"	if(MODE == MODE_Master)
                                           	BANKSEL	r0x108A
0000dd   0e87     MOVZ	R0, 0x87            	MOVZ	R0, r0x108A
0000de   a801     XOR	R0, #0x1             	XOR	R0,# 0x01
0000df   7a03     JB	0x3, 2                	JB	PSW, 2
0000e0   c0f0     JMP	#0xf0                	JMP	_00002_DS_
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	16; "../IIC.c"	TR11=1;	TR10=1;      	//SDA=P1.1£¬SCL=P1.0
                                           	BANKSEL	_TR1_bits
0000e1   6927     SET	0x27, 1              	SET	_TR1_bits, 1
                                           ;	::->op :*  =
                                           	BANKSEL	_TR1_bits
0000e2   6827     SET	0x27, 0              	SET	_TR1_bits, 0
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	17; "../IIC.c"	SSCIEN=0;				//¹Ø±ÕI2CÄ£¿é£¬³õÊ¼»¯ÍêÖ®ºóÔÙ´ò¿ª
0000e3   e101     MOVB	#0x01               	BANKSEL	_SSCICTL0_bits
0000e4   6528     CLR	0x28, 5              	CLR	_SSCICTL0_bits, 5
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	18; "../IIC.c"	SSCICTL0=0x18;			//I2CÖ÷¿ØÄ£Ê½
0000e5   9818     MOV	R0, #0x18            	MOV	R0,# 0x18
                                           	BANKSEL	_SSCICTL0
0000e6   5128     MOV	0x28, R0             	MOV	_SSCICTL0, R0
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	19; "../IIC.c"	SSCICTL1=0x00;
                                           	BANKSEL	_SSCICTL1
0000e7   032a     CLR	0x2a                 	CLR	_SSCICTL1
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	20; "../IIC.c"	SSCISTA=0x00;
                                           	BANKSEL	_SSCISTA
0000e8   032b     CLR	0x2b                 	CLR	_SSCISTA
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	21; "../IIC.c"	SSCIADD = 39;//Ö÷¿ØÄ£Ê½ÏÂ£¬¸Ã¼Ä´æÆ÷[Fosc/(BandRate+1)*4]¾ö¶¨ÁË²¨ÌØÂÊ  ;39-100K,79-50K;
0000e9   9827     MOV	R0, #0x27            	MOV	R0,# 0x27
                                           	BANKSEL	_SSCIADD
0000ea   512e     MOV	0x2e, R0             	MOV	_SSCIADD, R0
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	22; "../IIC.c"	SSCIIF=0;				//ÇåÁãI2CÖÐ¶Ï±êÖ¾
0000eb   e100     MOVB	#0x00               	BANKSEL	_EIF2_bits
0000ec   600d     CLR	0xd, 0               	CLR	_EIF2_bits, 0
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	23; "../IIC.c"	SSCIEN=1;
0000ed   e101     MOVB	#0x01               	BANKSEL	_SSCICTL0_bits
0000ee   6d28     SET	0x28, 5              	SET	_SSCICTL0_bits, 5
                                           ;	::->op : GOTO
0000ef   c0fe     JMP	#0xfe                	JMP	_00004_DS_
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op :*  =
                                           _00002_DS_
                                           ;	.line	27; "../IIC.c"	TR11=1;	TR10=1;      	//SDA=P1.1£¬SCL=P1.0
                                           	BANKSEL	_TR1_bits
0000f0   6927     SET	0x27, 1              	SET	_TR1_bits, 1
                                           ;	::->op :*  =
                                           	BANKSEL	_TR1_bits
0000f1   6827     SET	0x27, 0              	SET	_TR1_bits, 0
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	28; "../IIC.c"	SSCIEN=0;				//¹Ø±ÕI2CÄ£¿é£¬³õÊ¼»¯ÍêÖ®ºóÔÙ´ò¿ª
0000f2   e101     MOVB	#0x01               	BANKSEL	_SSCICTL0_bits
0000f3   6528     CLR	0x28, 5              	CLR	_SSCICTL0_bits, 5
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	29; "../IIC.c"	SSCIADD=IIC_Slave_Addr;
0000f4   9850     MOV	R0, #0x50            	MOV	R0,# 0x50
                                           	BANKSEL	_SSCIADD
0000f5   512e     MOV	0x2e, R0             	MOV	_SSCIADD, R0
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	30; "../IIC.c"	SSCICTL0=0x06;			//7Î»µØÖ·Ä£Ê½
0000f6   9806     MOV	R0, #0x6             	MOV	R0,# 0x06
                                           	BANKSEL	_SSCICTL0
0000f7   5128     MOV	0x28, R0             	MOV	_SSCICTL0, R0
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	31; "../IIC.c"	SSCICTL1=0x00;
                                           	BANKSEL	_SSCICTL1
0000f8   032a     CLR	0x2a                 	CLR	_SSCICTL1
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	32; "../IIC.c"	SSCISTA=0x00;
                                           	BANKSEL	_SSCISTA
0000f9   032b     CLR	0x2b                 	CLR	_SSCISTA
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	33; "../IIC.c"	SSCIEN=1;
                                           	BANKSEL	_SSCICTL0_bits
0000fa   6d28     SET	0x28, 5              	SET	_SSCICTL0_bits, 5
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	34; "../IIC.c"	SSCIIE=1;				//´ò¿ªI2CÖÐ¶Ï
0000fb   e100     MOVB	#0x00               	BANKSEL	_EIE2_bits
0000fc   682d     SET	0x2d, 0              	SET	_EIE2_bits, 0
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	35; "../IIC.c"	SSCIIF=0;				//ÇåÁãI2CÖÐ¶Ï±êÖ¾
                                           	BANKSEL	_EIF2_bits
0000fd   600d     CLR	0xd, 0               	CLR	_EIF2_bits, 0
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : ENDFUNCTION
                                           _00004_DS_
0000fe   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _IIC_Init
                                           
                                           
                                           ;	code size estimation:
                                           ;	  177+   91 =   268 instructions (  718 byte)
                                           
                                           
                                           	.end
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; File Created by ChiponCC : ChipON  inc.
                                           ; Version 3.0.4#6752 (Feb 19 2019 20:27:19) (MSVC)
                                           ; This file was generated Sun Aug 04 15:10:06 2019
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; chipon port for the 16-bit core
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.file	"../Timer.c"
                                           	.radix dec
                                           	.include "KF8A100EON.inc"
                                           ;************************************************************
                                           ;       Header file for the KungFu8
                                           ;       KF8A100EON
                                           ;       Microcontroller
                                           ;
                                           ;       Copyright 2012-2020 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************
                                           T0			.EQU                 0x01
                                           PCL			.EQU                 0x02
                                           PSW			.EQU                 0x03
                                           P0			.EQU                 0x05
                                           P2			.EQU                 0x06
                                           P1			.EQU                 0x07
                                           P3			.EQU                 0x08
                                           PCH			.EQU                 0x0A
                                           INTCTL			.EQU                 0x0B
                                           EIF1			.EQU                 0x0C
                                           EIF2			.EQU                 0x0D
                                           T1L			.EQU                 0x0E
                                           T1H			.EQU                 0x0F
                                           T1CTL			.EQU                 0x10
                                           T2L			.EQU                 0x11
                                           T2CTL0			.EQU                 0x12
                                           PWM1L			.EQU                 0x13
                                           PWM1H			.EQU                 0x14
                                           PWMCTL			.EQU                 0x15
                                           PP1			.EQU                 0x16
                                           BANK			.EQU                 0x17
                                           ADSCANCTL		.EQU                 0x18
                                           C1CTL			.EQU                 0x19
                                           VDACS			.EQU                 0x1A
                                           AMPCTL			.EQU                 0x1B
                                           ANSEH			.EQU                 0x1D
                                           ADCDATA0H		.EQU                 0x1E
                                           ADCCTL0			.EQU                 0x1F
                                           AMPDT			.EQU                 0x20
                                           OPTR			.EQU                 0x21
                                           IP0			.EQU                 0x22
                                           IP1			.EQU                 0x23
                                           IP2			.EQU                 0x24
                                           TR0			.EQU                 0x25
                                           TR2			.EQU                 0x26
                                           TR1			.EQU                 0x27
                                           OSCSTA			.EQU                 0x28
                                           IP3			.EQU                 0x29
                                           VRECAL1			.EQU                 0x2A
                                           VRECTL			.EQU                 0x2B
                                           EIE1			.EQU                 0x2C
                                           EIE2			.EQU                 0x2D
                                           PCTL			.EQU                 0x2E
                                           OSCCTL			.EQU                 0x2F
                                           OSCCAL0			.EQU                 0x30
                                           ANSEL			.EQU                 0x31
                                           PP2			.EQU                 0x32
                                           PWM2L			.EQU                 0x33
                                           PWM2H			.EQU                 0x34
                                           PUR0			.EQU                 0x35
                                           IOCL			.EQU                 0x36
                                           OSCCAL1			.EQU                 0x37
                                           NVMDATAH		.EQU                 0x38
                                           NVMDATAL		.EQU                 0x39
                                           NVMADDRH		.EQU                 0x3A
                                           NVMADDRL		.EQU                 0x3B
                                           NVMCTL0			.EQU                 0x3C
                                           NVMCTL1			.EQU                 0x3D
                                           ADCDATA0L		.EQU                 0x3E
                                           ADCCTL1			.EQU                 0x3F
                                           T2CCRH			.EQU                 0x40
                                           T2H			.EQU                 0x41
                                           PP5H			.EQU                 0x42
                                           PWM5H0			.EQU                 0x43
                                           PWM5H1			.EQU                 0x44
                                           P0LR			.EQU                 0x45
                                           P2LR			.EQU                 0x46
                                           P1LR			.EQU                 0x47
                                           P3LR			.EQU                 0x48
                                           TR3			.EQU                 0x49
                                           EIE3			.EQU                 0x4A
                                           EIF3			.EQU                 0x4B
                                           OSCCAL2			.EQU                 0x4C
                                           OSCCAL3			.EQU                 0x4D
                                           T3CTL			.EQU                 0x4E
                                           T3L			.EQU                 0x4F
                                           PP5L			.EQU                 0x52
                                           T3CTL1			.EQU                 0x53
                                           T2CCRL			.EQU                 0x54
                                           PWM5L0			.EQU                 0x55
                                           PWM5L1			.EQU                 0x56
                                           PWM5CTL0		.EQU                 0x57
                                           PWM5CTL1		.EQU                 0x5B
                                           P5ASCTL			.EQU                 0x5C
                                           PSTRCTL			.EQU                 0x5D
                                           T3H			.EQU                 0x5F
                                           PUR1			.EQU                 0x60
                                           PUR2			.EQU                 0x61
                                           INTEDGCTL		.EQU                 0x67
                                           VBIASCTL		.EQU                 0x6B
                                           VBIAS1EN		.EQU                 0x6C
                                           VBIAS2EN		.EQU                 0x6D
                                           PWM5OC			.EQU                 0x10E
                                           T2CTL1			.EQU                 0x10F
                                           VDAC			.EQU                 0x112
                                           PWM5CTL2		.EQU                 0x11C
                                           PWM5PC			.EQU                 0x11D
                                           RSCTL			.EQU                 0x120
                                           TXSDR			.EQU                 0x121
                                           RXSDR			.EQU                 0x122
                                           BRCTL			.EQU                 0x123
                                           TSCTL			.EQU                 0x124
                                           EUBRGL			.EQU                 0x125
                                           EUBRGH			.EQU                 0x126
                                           SSCICTL0		.EQU                 0x128
                                           SSCICTL1		.EQU                 0x12A
                                           SSCISTA			.EQU                 0x12B
                                           SSCIBUFR		.EQU                 0x12C
                                           SSCIADD			.EQU                 0x12E
                                           SSCIMSK			.EQU                 0x12E
                                           WDTPS			.EQU                 0x12F
                                           MULAH			.EQU                 0x130
                                           MULAL			.EQU                 0x131
                                           MULBH			.EQU                 0x132
                                           MULBL			.EQU                 0x133
                                           MULCTL			.EQU                 0x134
                                           MULRES3			.EQU                 0x135
                                           MULRES2			.EQU                 0x136
                                           MULRES1			.EQU                 0x137
                                           MULRES0			.EQU                 0x138
                                           DIVCTL			.EQU                 0x139
                                           DIVAH			.EQU                 0x13A
                                           DIVAL			.EQU                 0x13B
                                           DIVB			.EQU                 0x13C
                                           DIVQH			.EQU                 0x13D
                                           DIVQL			.EQU                 0x13E
                                           DIVR			.EQU                 0x13F
                                           LEDCTL			.EQU                 0x140
                                           LEDPRE			.EQU                 0x141
                                           LEDDATA0		.EQU                 0x142
                                           LEDDATA1		.EQU                 0x143
                                           LEDDATA2		.EQU                 0x144
                                           LEDDATA3		.EQU                 0x145
                                           LEDDATA4		.EQU                 0x146
                                           LEDDATA5		.EQU                 0x147
                                           LEDDATA6		.EQU                 0x148
                                           LEDDATA7		.EQU                 0x149
                                           C1FILTCTL		.EQU                 0x14A
                                           C1FILTPRE		.EQU                 0x14B
                                           LEDOMS1			.EQU                 0x150
                                           CCRL			.EQU                 0x151
                                           CCPCTL			.EQU                 0x152
                                           CCRH			.EQU                 0x154
                                           LEDODS0			.EQU                 0x155
                                           LEDOMS0			.EQU                 0x157
                                           LEDODS1			.EQU                 0x158
                                           VRECAL2			.EQU                 0x159
                                           VRECAL3			.EQU                 0x15A
                                           LEDLUM			.EQU                 0x15C
                                           PWM5FC			.EQU                 0x15D
                                           T4L			.EQU                 0x160
                                           T4H			.EQU                 0x161
                                           T4REL			.EQU                 0x162
                                           T4REH			.EQU                 0x163
                                           T4CTL			.EQU                 0x164
                                           RC32KCAL		.EQU                 0x165
                                           
                                           
                                           ;  03H  PSW   Bits-------------------------------------
                                           TO			.EQU                4
                                           PD			.EQU                3
                                           Z			.EQU                2
                                           DC			.EQU                1
                                           CY			.EQU                0
                                           _TO			.EQU                4
                                           _PD			.EQU                3
                                           _Z			.EQU                2
                                           _DC			.EQU                1
                                           _CY			.EQU                0
                                           
                                           ;  05H  P0   Bits-------------------------------------
                                           P05			.EQU                5
                                           P04			.EQU                4
                                           P03			.EQU                3
                                           P02			.EQU                2
                                           P01			.EQU                1
                                           P00			.EQU                0
                                           _P05			.EQU                5
                                           _P04			.EQU                4
                                           _P03			.EQU                3
                                           _P02			.EQU                2
                                           _P01			.EQU                1
                                           _P00			.EQU                0
                                           
                                           ;  06H  P2   Bits-------------------------------------
                                           P27			.EQU                7
                                           P26			.EQU                6
                                           P25			.EQU                5
                                           P24			.EQU                4
                                           P23			.EQU                3
                                           P22			.EQU                2
                                           P21			.EQU                1
                                           P20			.EQU                0
                                           _P27			.EQU                7
                                           _P26			.EQU                6
                                           _P25			.EQU                5
                                           _P24			.EQU                4
                                           _P23			.EQU                3
                                           _P22			.EQU                2
                                           _P21			.EQU                1
                                           _P20			.EQU                0
                                           
                                           ;  07H  P1   Bits-------------------------------------
                                           P17			.EQU                7
                                           P16			.EQU                6
                                           P15			.EQU                5
                                           P14			.EQU                4
                                           P13			.EQU                3
                                           P12			.EQU                2
                                           P11			.EQU                1
                                           P10			.EQU                0
                                           _P17			.EQU                7
                                           _P16			.EQU                6
                                           _P15			.EQU                5
                                           _P14			.EQU                4
                                           _P13			.EQU                3
                                           _P12			.EQU                2
                                           _P11			.EQU                1
                                           _P10			.EQU                0
                                           
                                           ;  08H  P3   Bits-------------------------------------
                                           P37			.EQU                7
                                           P36			.EQU                6
                                           P35			.EQU                5
                                           P34			.EQU                4
                                           P33			.EQU                3
                                           P32			.EQU                2
                                           P31			.EQU                1
                                           P30			.EQU                0
                                           _P37			.EQU                7
                                           _P36			.EQU                6
                                           _P35			.EQU                5
                                           _P34			.EQU                4
                                           _P33			.EQU                3
                                           _P32			.EQU                2
                                           _P31			.EQU                1
                                           _P30			.EQU                0
                                           
                                           ;  0AH  PCH   Bits-------------------------------------
                                           
                                           ;  0BH  INTCTL   Bits-------------------------------------
                                           AIE			.EQU                7
                                           PUIE			.EQU                6
                                           T0IE			.EQU                5
                                           INT0IE			.EQU                4
                                           P0IE			.EQU                3
                                           T0IF			.EQU                2
                                           INT0IF			.EQU                1
                                           P0IF			.EQU                0
                                           _AIE			.EQU                7
                                           _PUIE			.EQU                6
                                           _T0IE			.EQU                5
                                           _INT0IE			.EQU                4
                                           _P0IE			.EQU                3
                                           _T0IF			.EQU                2
                                           _INT0IF			.EQU                1
                                           _P0IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  0BH  INTCTL   Bits-------------------------------------
                                           AIEH			.EQU                7
                                           AIEL			.EQU                6
                                           _AIEH			.EQU                7
                                           _AIEL			.EQU                6
                                           
                                           ;  0CH  EIF1   Bits-------------------------------------
                                           EEIF			.EQU                7
                                           ADIF			.EQU                6
                                           INT2IF			.EQU                5
                                           INT1IF			.EQU                4
                                           C1IF			.EQU                3
                                           PWM2IF			.EQU                2
                                           T2IF			.EQU                1
                                           T1IF			.EQU                0
                                           _EEIF			.EQU                7
                                           _ADIF			.EQU                6
                                           _INT2IF			.EQU                5
                                           _INT1IF			.EQU                4
                                           _C1IF			.EQU                3
                                           _PWM2IF			.EQU                2
                                           _T2IF			.EQU                1
                                           _T1IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  0DH  EIF2   Bits-------------------------------------
                                           T3IF			.EQU                7
                                           RCIF			.EQU                5
                                           TXIF			.EQU                4
                                           CCPIF			.EQU                2
                                           BCLIF			.EQU                1
                                           SSCIIF			.EQU                0
                                           _T3IF			.EQU                7
                                           _RCIF			.EQU                5
                                           _TXIF			.EQU                4
                                           _CCPIF			.EQU                2
                                           _BCLIF			.EQU                1
                                           _SSCIIF			.EQU                0
                                           
                                           ;  10H  T1CTL   Bits-------------------------------------
                                           T1RLD			.EQU                7
                                           T1GC			.EQU                6
                                           T1CKS1			.EQU                5
                                           T1CKS0			.EQU                4
                                           T1OSCEN			.EQU                3
                                           T1SY			.EQU                2
                                           T1CS			.EQU                1
                                           T1ON			.EQU                0
                                           _T1RLD			.EQU                7
                                           _T1GC			.EQU                6
                                           _T1CKS1			.EQU                5
                                           _T1CKS0			.EQU                4
                                           _T1OSCEN		.EQU                3
                                           _T1SY			.EQU                2
                                           _T1CS			.EQU                1
                                           _T1ON			.EQU                0
                                           
                                           ;  12H  T2CTL0   Bits-------------------------------------
                                           T2CKBS3			.EQU                6
                                           T2CKBS2			.EQU                5
                                           T2CKBS1			.EQU                4
                                           T2CKBS0			.EQU                3
                                           T2ON			.EQU                2
                                           T2CKPS1			.EQU                1
                                           T2CKPS0			.EQU                0
                                           _T2CKBS3		.EQU                6
                                           _T2CKBS2		.EQU                5
                                           _T2CKBS1		.EQU                4
                                           _T2CKBS0		.EQU                3
                                           _T2ON			.EQU                2
                                           _T2CKPS1		.EQU                1
                                           _T2CKPS0		.EQU                0
                                           
                                           ;  15H  PWMCTL   Bits-------------------------------------
                                           PWM2ON			.EQU                4
                                           PWM1ON			.EQU                0
                                           _PWM2ON			.EQU                4
                                           _PWM1ON			.EQU                0
                                           
                                           ;  17H  BANK   Bits-------------------------------------
                                           PR3			.EQU                3
                                           PR2			.EQU                2
                                           PR1			.EQU                1
                                           PR0			.EQU                0
                                           _PR3			.EQU                3
                                           _PR2			.EQU                2
                                           _PR1			.EQU                1
                                           _PR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  18H  ADSCANCTL   Bits-------------------------------------
                                           ADSCANEN		.EQU                7
                                           SMOD1			.EQU                6
                                           SMOD0			.EQU                5
                                           STIM4			.EQU                4
                                           STIM3			.EQU                3
                                           STIM2			.EQU                2
                                           STIM1			.EQU                1
                                           STIM0			.EQU                0
                                           _ADSCANEN		.EQU                7
                                           _SMOD1			.EQU                6
                                           _SMOD0			.EQU                5
                                           _STIM4			.EQU                4
                                           _STIM3			.EQU                3
                                           _STIM2			.EQU                2
                                           _STIM1			.EQU                1
                                           _STIM0			.EQU                0
                                           
                                           ;  19H  C1CTL   Bits-------------------------------------
                                           C1MOD2			.EQU                6
                                           C1MOD1			.EQU                5
                                           C1MOD0			.EQU                4
                                           C1OUT			.EQU                1
                                           C1EN			.EQU                0
                                           _C1MOD2			.EQU                6
                                           _C1MOD1			.EQU                5
                                           _C1MOD0			.EQU                4
                                           _C1OUT			.EQU                1
                                           _C1EN			.EQU                0
                                           
                                           ;  1AH  VDACS   Bits-------------------------------------
                                           VCEN			.EQU                6
                                           _VCEN			.EQU                6
                                           
                                           ;  1BH  AMPCTL   Bits-------------------------------------
                                           AMPCALD			.EQU                7
                                           INPS1			.EQU                5
                                           INPS0			.EQU                4
                                           AMPCALEN		.EQU                1
                                           AMPON			.EQU                0
                                           _AMPCALD		.EQU                7
                                           _INPS1			.EQU                5
                                           _INPS0			.EQU                4
                                           _AMPCALEN		.EQU                1
                                           _AMPON			.EQU                0
                                           
                                           ;  1DH  ANSEH   Bits-------------------------------------
                                           ANS13			.EQU                5
                                           ANS12			.EQU                4
                                           ANS11			.EQU                3
                                           ANS10			.EQU                2
                                           ANS9			.EQU                1
                                           ANS8			.EQU                0
                                           _ANS13			.EQU                5
                                           _ANS12			.EQU                4
                                           _ANS11			.EQU                3
                                           _ANS10			.EQU                2
                                           _ANS9			.EQU                1
                                           _ANS8			.EQU                0
                                           
                                           ;  1FH  ADCCTL0   Bits-------------------------------------
                                           ADLR			.EQU                7
                                           T2CCRON			.EQU                6
                                           CHS3			.EQU                5
                                           CHS2			.EQU                4
                                           CHS1			.EQU                3
                                           CHS0			.EQU                2
                                           START			.EQU                1
                                           ADEN			.EQU                0
                                           _ADLR			.EQU                7
                                           _T2CCRON		.EQU                6
                                           _CHS3			.EQU                5
                                           _CHS2			.EQU                4
                                           _CHS1			.EQU                3
                                           _CHS0			.EQU                2
                                           _START			.EQU                1
                                           _ADEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  20H  AMPDT   Bits-------------------------------------
                                           AMPDT7			.EQU                7
                                           AMPDT6			.EQU                6
                                           AMPDT5			.EQU                5
                                           AMPDT4			.EQU                4
                                           AMPDT3			.EQU                3
                                           AMPDT2			.EQU                2
                                           AMPDT1			.EQU                1
                                           AMPDT0			.EQU                0
                                           _AMPDT7			.EQU                7
                                           _AMPDT6			.EQU                6
                                           _AMPDT5			.EQU                5
                                           _AMPDT4			.EQU                4
                                           _AMPDT3			.EQU                3
                                           _AMPDT2			.EQU                2
                                           _AMPDT1			.EQU                1
                                           _AMPDT0			.EQU                0
                                           
                                           ;  21H  OPTR   Bits-------------------------------------
                                           PUPH			.EQU                7
                                           INT0SE			.EQU                6
                                           T0CS			.EQU                5
                                           T0SE			.EQU                4
                                           PSA			.EQU                3
                                           PS2			.EQU                2
                                           PS1			.EQU                1
                                           PS0			.EQU                0
                                           _PUPH			.EQU                7
                                           _INT0SE			.EQU                6
                                           _T0CS			.EQU                5
                                           _T0SE			.EQU                4
                                           _PSA			.EQU                3
                                           _PS2			.EQU                2
                                           _PS1			.EQU                1
                                           _PS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  22H  IP0   Bits-------------------------------------
                                           PT0			.EQU                2
                                           PINT0			.EQU                1
                                           PP0			.EQU                0
                                           _PT0			.EQU                2
                                           _PINT0			.EQU                1
                                           _PP0			.EQU                0
                                           
                                           ;  23H  IP1   Bits-------------------------------------
                                           PEE			.EQU                7
                                           PADC			.EQU                6
                                           PINT2			.EQU                5
                                           PINT1			.EQU                4
                                           PC1			.EQU                3
                                           PPWM2			.EQU                2
                                           PT2			.EQU                1
                                           PT1			.EQU                0
                                           _PEE			.EQU                7
                                           _PADC			.EQU                6
                                           _PINT2			.EQU                5
                                           _PINT1			.EQU                4
                                           _PC1			.EQU                3
                                           _PPWM2			.EQU                2
                                           _PT2			.EQU                1
                                           _PT1			.EQU                0
                                           
                                           ;  24H  IP2   Bits-------------------------------------
                                           PT3			.EQU                7
                                           PRC			.EQU                5
                                           PTX			.EQU                4
                                           PCCP			.EQU                2
                                           PBCL			.EQU                1
                                           PSSCI			.EQU                0
                                           _PT3			.EQU                7
                                           _PRC			.EQU                5
                                           _PTX			.EQU                4
                                           _PCCP			.EQU                2
                                           _PBCL			.EQU                1
                                           _PSSCI			.EQU                0
                                           
                                           ;  25H  TR0   Bits-------------------------------------
                                           TR05			.EQU                5
                                           TR04			.EQU                4
                                           TR03			.EQU                3
                                           TR02			.EQU                2
                                           TR01			.EQU                1
                                           TR00			.EQU                0
                                           _TR05			.EQU                5
                                           _TR04			.EQU                4
                                           _TR03			.EQU                3
                                           _TR02			.EQU                2
                                           _TR01			.EQU                1
                                           _TR00			.EQU                0
                                           
                                           ;  26H  TR2   Bits-------------------------------------
                                           TR27			.EQU                7
                                           TR26			.EQU                6
                                           TR25			.EQU                5
                                           TR24			.EQU                4
                                           TR23			.EQU                3
                                           TR22			.EQU                2
                                           TR21			.EQU                1
                                           TR20			.EQU                0
                                           _TR27			.EQU                7
                                           _TR26			.EQU                6
                                           _TR25			.EQU                5
                                           _TR24			.EQU                4
                                           _TR23			.EQU                3
                                           _TR22			.EQU                2
                                           _TR21			.EQU                1
                                           _TR20			.EQU                0
                                           
                                           ;  27H  TR1   Bits-------------------------------------
                                           TR17			.EQU                7
                                           TR16			.EQU                6
                                           TR15			.EQU                5
                                           TR14			.EQU                4
                                           TR13			.EQU                3
                                           TR12			.EQU                2
                                           TR11			.EQU                1
                                           TR10			.EQU                0
                                           _TR17			.EQU                7
                                           _TR16			.EQU                6
                                           _TR15			.EQU                5
                                           _TR14			.EQU                4
                                           _TR13			.EQU                3
                                           _TR12			.EQU                2
                                           _TR11			.EQU                1
                                           _TR10			.EQU                0
                                           
                                           ;  28H  OSCSTA   Bits-------------------------------------
                                           OSTS			.EQU                6
                                           HTS			.EQU                5
                                           LTS			.EQU                4
                                           SCF1			.EQU                1
                                           SCF0			.EQU                0
                                           _OSTS			.EQU                6
                                           _HTS			.EQU                5
                                           _LTS			.EQU                4
                                           _SCF1			.EQU                1
                                           _SCF0			.EQU                0
                                           
                                           ;  29H  IP3   Bits-------------------------------------
                                           PT4			.EQU                7
                                           POSCFAIL		.EQU                5
                                           _PT4			.EQU                7
                                           _POSCFAIL		.EQU                5
                                           
                                           ;  2BH  VRECTL   Bits-------------------------------------
                                           VRESEL1			.EQU                7
                                           VRESEL0			.EQU                6
                                           VRECKEN			.EQU                4
                                           VREOE			.EQU                3
                                           VREEN			.EQU                1
                                           _VRESEL1		.EQU                7
                                           _VRESEL0		.EQU                6
                                           _VRECKEN		.EQU                4
                                           _VREOE			.EQU                3
                                           _VREEN			.EQU                1
                                           
                                           ;  2CH  EIE1   Bits-------------------------------------
                                           EEIE			.EQU                7
                                           ADIE			.EQU                6
                                           INT2IE			.EQU                5
                                           INT1IE			.EQU                4
                                           C1IE			.EQU                3
                                           PWM2IE			.EQU                2
                                           T2IE			.EQU                1
                                           T1IE			.EQU                0
                                           _EEIE			.EQU                7
                                           _ADIE			.EQU                6
                                           _INT2IE			.EQU                5
                                           _INT1IE			.EQU                4
                                           _C1IE			.EQU                3
                                           _PWM2IE			.EQU                2
                                           _T2IE			.EQU                1
                                           _T1IE			.EQU                0
                                           
                                           ;  2DH  EIE2   Bits-------------------------------------
                                           T3IE			.EQU                7
                                           RCIE			.EQU                5
                                           TXIE			.EQU                4
                                           CCPIE			.EQU                2
                                           BCLIE			.EQU                1
                                           SSCIIE			.EQU                0
                                           _T3IE			.EQU                7
                                           _RCIE			.EQU                5
                                           _TXIE			.EQU                4
                                           _CCPIE			.EQU                2
                                           _BCLIE			.EQU                1
                                           _SSCIIE			.EQU                0
                                           
                                           ;  2EH  PCTL   Bits-------------------------------------
                                           SLVREN			.EQU                4
                                           IPEN			.EQU                3
                                           SWDTEN			.EQU                2
                                           POR			.EQU                1
                                           LVR			.EQU                0
                                           _SLVREN			.EQU                4
                                           _IPEN			.EQU                3
                                           _SWDTEN			.EQU                2
                                           _POR			.EQU                1
                                           _LVR			.EQU                0
                                           
                                           ;  2FH  OSCCTL   Bits-------------------------------------
                                           CLKOE			.EQU                7
                                           IRCS2			.EQU                6
                                           IRCS1			.EQU                5
                                           IRCS0			.EQU                4
                                           SCS1			.EQU                3
                                           SCS0			.EQU                2
                                           IESO			.EQU                1
                                           FSCM			.EQU                0
                                           _CLKOE			.EQU                7
                                           _IRCS2			.EQU                6
                                           _IRCS1			.EQU                5
                                           _IRCS0			.EQU                4
                                           _SCS1			.EQU                3
                                           _SCS0			.EQU                2
                                           _IESO			.EQU                1
                                           _FSCM			.EQU                0
                                           
                                           ;  31H  ANSEL   Bits-------------------------------------
                                           ANS7			.EQU                7
                                           ANS6			.EQU                6
                                           ANS5			.EQU                5
                                           ANS4			.EQU                4
                                           ANS3			.EQU                3
                                           ANS2			.EQU                2
                                           ANS1			.EQU                1
                                           ANS0			.EQU                0
                                           _ANS7			.EQU                7
                                           _ANS6			.EQU                6
                                           _ANS5			.EQU                5
                                           _ANS4			.EQU                4
                                           _ANS3			.EQU                3
                                           _ANS2			.EQU                2
                                           _ANS1			.EQU                1
                                           _ANS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  35H  PUR0   Bits-------------------------------------
                                           PUR05			.EQU                5
                                           PUR04			.EQU                4
                                           PUR03			.EQU                3
                                           PUR02			.EQU                2
                                           PUR01			.EQU                1
                                           PUR00			.EQU                0
                                           _PUR05			.EQU                5
                                           _PUR04			.EQU                4
                                           _PUR03			.EQU                3
                                           _PUR02			.EQU                2
                                           _PUR01			.EQU                1
                                           _PUR00			.EQU                0
                                           
                                           ;  36H  IOCL   Bits-------------------------------------
                                           IOCL5			.EQU                5
                                           IOCL4			.EQU                4
                                           IOCL3			.EQU                3
                                           IOCL2			.EQU                2
                                           IOCL1			.EQU                1
                                           IOCL0			.EQU                0
                                           _IOCL5			.EQU                5
                                           _IOCL4			.EQU                4
                                           _IOCL3			.EQU                3
                                           _IOCL2			.EQU                2
                                           _IOCL1			.EQU                1
                                           _IOCL0			.EQU                0
                                           
                                           ;  3FH  ADCCTL1   Bits-------------------------------------
                                           ADCALEN			.EQU                7
                                           ADCS2			.EQU                6
                                           ADCS1			.EQU                5
                                           ADCS0			.EQU                4
                                           VCFG1			.EQU                3
                                           VCFG0			.EQU                2
                                           ADCIM			.EQU                0
                                           _ADCALEN		.EQU                7
                                           _ADCS2			.EQU                6
                                           _ADCS1			.EQU                5
                                           _ADCS0			.EQU                4
                                           _VCFG1			.EQU                3
                                           _VCFG0			.EQU                2
                                           _ADCIM			.EQU                0
                                           
                                           ;  45H  P0LR   Bits-------------------------------------
                                           P0LR5			.EQU                5
                                           P0LR4			.EQU                4
                                           P0LR3			.EQU                3
                                           P0LR2			.EQU                2
                                           P0LR1			.EQU                1
                                           P0LR0			.EQU                0
                                           _P0LR5			.EQU                5
                                           _P0LR4			.EQU                4
                                           _P0LR3			.EQU                3
                                           _P0LR2			.EQU                2
                                           _P0LR1			.EQU                1
                                           _P0LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  46H  P2LR   Bits-------------------------------------
                                           P2LR7			.EQU                7
                                           P2LR6			.EQU                6
                                           P2LR5			.EQU                5
                                           P2LR4			.EQU                4
                                           P2LR3			.EQU                3
                                           P2LR2			.EQU                2
                                           P2LR1			.EQU                1
                                           P2LR0			.EQU                0
                                           _P2LR7			.EQU                7
                                           _P2LR6			.EQU                6
                                           _P2LR5			.EQU                5
                                           _P2LR4			.EQU                4
                                           _P2LR3			.EQU                3
                                           _P2LR2			.EQU                2
                                           _P2LR1			.EQU                1
                                           _P2LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  47H  P1LR   Bits-------------------------------------
                                           P1LR7			.EQU                7
                                           P1LR6			.EQU                6
                                           P1LR5			.EQU                5
                                           P1LR4			.EQU                4
                                           P1LR3			.EQU                3
                                           P1LR2			.EQU                2
                                           P1LR1			.EQU                1
                                           P1LR0			.EQU                0
                                           _P1LR7			.EQU                7
                                           _P1LR6			.EQU                6
                                           _P1LR5			.EQU                5
                                           _P1LR4			.EQU                4
                                           _P1LR3			.EQU                3
                                           _P1LR2			.EQU                2
                                           _P1LR1			.EQU                1
                                           _P1LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  48H  P3LR   Bits-------------------------------------
                                           P3LR7			.EQU                7
                                           P3LR6			.EQU                6
                                           P3LR5			.EQU                5
                                           P3LR4			.EQU                4
                                           P3LR3			.EQU                3
                                           P3LR2			.EQU                2
                                           P3LR1			.EQU                1
                                           P3LR0			.EQU                0
                                           _P3LR7			.EQU                7
                                           _P3LR6			.EQU                6
                                           _P3LR5			.EQU                5
                                           _P3LR4			.EQU                4
                                           _P3LR3			.EQU                3
                                           _P3LR2			.EQU                2
                                           _P3LR1			.EQU                1
                                           _P3LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  49H  TR3   Bits-------------------------------------
                                           TR37			.EQU                7
                                           TR36			.EQU                6
                                           TR35			.EQU                5
                                           TR34			.EQU                4
                                           TR33			.EQU                3
                                           TR32			.EQU                2
                                           TR31			.EQU                1
                                           TR30			.EQU                0
                                           _TR37			.EQU                7
                                           _TR36			.EQU                6
                                           _TR35			.EQU                5
                                           _TR34			.EQU                4
                                           _TR33			.EQU                3
                                           _TR32			.EQU                2
                                           _TR31			.EQU                1
                                           _TR30			.EQU                0
                                           
                                           ;  4AH  EIE3   Bits-------------------------------------
                                           T4IE			.EQU                7
                                           OSCFAILIE		.EQU                5
                                           _T4IE			.EQU                7
                                           _OSCFAILIE		.EQU                5
                                           
                                           ;  4BH  EIF3   Bits-------------------------------------
                                           T4IF			.EQU                7
                                           OSCFAILIF		.EQU                5
                                           _T4IF			.EQU                7
                                           _OSCFAILIF		.EQU                5
                                           
                                           ;  4EH  T3CTL   Bits-------------------------------------
                                           T3EN			.EQU                7
                                           T3CKS1			.EQU                6
                                           T3CKS0			.EQU                5
                                           T3CS			.EQU                4
                                           _T3EN			.EQU                7
                                           _T3CKS1			.EQU                6
                                           _T3CKS0			.EQU                5
                                           _T3CS			.EQU                4
                                           
                                           ;  53H  T3CTL1   Bits-------------------------------------
                                           T3CLR			.EQU                5
                                           _T3CLR			.EQU                5
                                           
                                           ;  57H  PWM5CTL0   Bits-------------------------------------
                                           P5CH1MOD1		.EQU                7
                                           P5CH1MOD0		.EQU                6
                                           P5MOD3			.EQU                3
                                           P5MOD2			.EQU                2
                                           P5MOD1			.EQU                1
                                           P5MOD0			.EQU                0
                                           _P5CH1MOD1		.EQU                7
                                           _P5CH1MOD0		.EQU                6
                                           _P5MOD3			.EQU                3
                                           _P5MOD2			.EQU                2
                                           _P5MOD1			.EQU                1
                                           _P5MOD0			.EQU                0
                                           
                                           ;  5BH  PWM5CTL1   Bits-------------------------------------
                                           P5RSEN			.EQU                7
                                           P5DC6			.EQU                6
                                           P5DC5			.EQU                5
                                           P5DC4			.EQU                4
                                           P5DC3			.EQU                3
                                           P5DC2			.EQU                2
                                           P5DC1			.EQU                1
                                           P5DC0			.EQU                0
                                           _P5RSEN			.EQU                7
                                           _P5DC6			.EQU                6
                                           _P5DC5			.EQU                5
                                           _P5DC4			.EQU                4
                                           _P5DC3			.EQU                3
                                           _P5DC2			.EQU                2
                                           _P5DC1			.EQU                1
                                           _P5DC0			.EQU                0
                                           
                                           ;  5CH  P5ASCTL   Bits-------------------------------------
                                           P5ASE			.EQU                7
                                           P5ASS2			.EQU                6
                                           P5ASS1			.EQU                5
                                           P5ASS0			.EQU                4
                                           P5SSAC1			.EQU                3
                                           P5SSAC0			.EQU                2
                                           P5SSBD1			.EQU                1
                                           P5SSBD0			.EQU                0
                                           _P5ASE			.EQU                7
                                           _P5ASS2			.EQU                6
                                           _P5ASS1			.EQU                5
                                           _P5ASS0			.EQU                4
                                           _P5SSAC1		.EQU                3
                                           _P5SSAC0		.EQU                2
                                           _P5SSBD1		.EQU                1
                                           _P5SSBD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  5DH  PSTRCTL   Bits-------------------------------------
                                           STRSYNC			.EQU                4
                                           STREND			.EQU                3
                                           STRENC			.EQU                2
                                           STRENB			.EQU                1
                                           STRENA			.EQU                0
                                           _STRSYNC		.EQU                4
                                           _STREND			.EQU                3
                                           _STRENC			.EQU                2
                                           _STRENB			.EQU                1
                                           _STRENA			.EQU                0
                                           
                                           ;  60H  PUR1   Bits-------------------------------------
                                           PUR17			.EQU                7
                                           PUR16			.EQU                6
                                           PUR15			.EQU                5
                                           PUR14			.EQU                4
                                           PUR13			.EQU                3
                                           PUR12			.EQU                2
                                           PUR11			.EQU                1
                                           PUR10			.EQU                0
                                           _PUR17			.EQU                7
                                           _PUR16			.EQU                6
                                           _PUR15			.EQU                5
                                           _PUR14			.EQU                4
                                           _PUR13			.EQU                3
                                           _PUR12			.EQU                2
                                           _PUR11			.EQU                1
                                           _PUR10			.EQU                0
                                           
                                           ;  61H  PUR2   Bits-------------------------------------
                                           PUR27			.EQU                7
                                           PUR26			.EQU                6
                                           PUR25			.EQU                5
                                           PUR24			.EQU                4
                                           PUR23			.EQU                3
                                           PUR22			.EQU                2
                                           PUR21			.EQU                1
                                           PUR20			.EQU                0
                                           _PUR27			.EQU                7
                                           _PUR26			.EQU                6
                                           _PUR25			.EQU                5
                                           _PUR24			.EQU                4
                                           _PUR23			.EQU                3
                                           _PUR22			.EQU                2
                                           _PUR21			.EQU                1
                                           _PUR20			.EQU                0
                                           
                                           ;  67H  INTEDGCTL   Bits-------------------------------------
                                           INT2SE			.EQU                7
                                           INT1SE			.EQU                6
                                           T1CLKEN			.EQU                0
                                           _INT2SE			.EQU                7
                                           _INT1SE			.EQU                6
                                           _T1CLKEN		.EQU                0
                                           
                                           ;  6BH  VBIASCTL   Bits-------------------------------------
                                           VBIASEN			.EQU                7
                                           VBSEL			.EQU                6
                                           ISEL1			.EQU                1
                                           ISEL0			.EQU                0
                                           _VBIASEN		.EQU                7
                                           _VBSEL			.EQU                6
                                           _ISEL1			.EQU                1
                                           _ISEL0			.EQU                0
                                           
                                           ;  6CH  VBIAS1EN   Bits-------------------------------------
                                           VBS17EN			.EQU                7
                                           VBS16EN			.EQU                6
                                           VBS15EN			.EQU                5
                                           VBS14EN			.EQU                4
                                           VBS13EN			.EQU                3
                                           VBS12EN			.EQU                2
                                           VBS11EN			.EQU                1
                                           VBS10EN			.EQU                0
                                           _VBS17EN		.EQU                7
                                           _VBS16EN		.EQU                6
                                           _VBS15EN		.EQU                5
                                           _VBS14EN		.EQU                4
                                           _VBS13EN		.EQU                3
                                           _VBS12EN		.EQU                2
                                           _VBS11EN		.EQU                1
                                           _VBS10EN		.EQU                0
                                           
                                           ;  6DH  VBIAS2EN   Bits-------------------------------------
                                           VBS27EN			.EQU                7
                                           VBS26EN			.EQU                6
                                           VBS25EN			.EQU                5
                                           VBS24EN			.EQU                4
                                           VBS23EN 		.EQU                3
                                           VBS22EN			.EQU                2
                                           VBS21EN			.EQU                1
                                           VBS20EN			.EQU                0
                                           _VBS27EN		.EQU                7
                                           _VBS26EN		.EQU                6
                                           _VBS25EN		.EQU                5
                                           _VBS24EN		.EQU                4
                                           _VBS23EN 		.EQU                3
                                           _VBS22EN		.EQU                2
                                           _VBS21EN		.EQU                1
                                           _VBS20EN		.EQU                0
                                           
                                           ;  10EH  PWM5OC   Bits-------------------------------------
                                           OCA			.EQU                1
                                           OCB			.EQU                0
                                           _OCA			.EQU                1
                                           _OCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  10FH  T2CTL1   Bits-------------------------------------
                                           T2MOD1			.EQU                7
                                           T2MOD0			.EQU                6
                                           T2OFS1			.EQU                5
                                           T2OFS0			.EQU                4
                                           T2TRIGEN		.EQU                3
                                           T2DIR			.EQU                0
                                           _T2MOD1			.EQU                7
                                           _T2MOD0			.EQU                6
                                           _T2OFS1			.EQU                5
                                           _T2OFS0			.EQU                4
                                           _T2TRIGEN		.EQU                3
                                           _T2DIR			.EQU                0
                                           
                                           ;  112H  VDAC   Bits-------------------------------------
                                           VDAC3			.EQU                7
                                           VDAC2			.EQU                6
                                           VDAC1			.EQU                5
                                           VDAC0			.EQU                4
                                           _VDAC3			.EQU                7
                                           _VDAC2			.EQU                6
                                           _VDAC1			.EQU                5
                                           _VDAC0			.EQU                4
                                           
                                           ;  11CH  PWM5CTL2   Bits-------------------------------------
                                           PFUSES			.EQU                5
                                           UDEVT1			.EQU                2
                                           UDEVT0			.EQU                1
                                           UDEN			.EQU                0
                                           _PFUSES			.EQU                5
                                           _UDEVT1			.EQU                2
                                           _UDEVT0			.EQU                1
                                           _UDEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  11DH  PWM5PC   Bits-------------------------------------
                                           PCA			.EQU                1
                                           PCB			.EQU                0
                                           _PCA			.EQU                1
                                           _PCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  120H  RSCTL   Bits-------------------------------------
                                           SPEN			.EQU                7
                                           RX9			.EQU                6
                                           SRXEN			.EQU                5
                                           CRXEN			.EQU                4
                                           ADREN			.EQU                3
                                           FRER			.EQU                2
                                           OVFER			.EQU                1
                                           RX9D			.EQU                0
                                           _SPEN			.EQU                7
                                           _RX9			.EQU                6
                                           _SRXEN			.EQU                5
                                           _CRXEN			.EQU                4
                                           _ADREN			.EQU                3
                                           _FRER			.EQU                2
                                           _OVFER			.EQU                1
                                           _RX9D			.EQU                0
                                           
                                           ;  123H  BRCTL   Bits-------------------------------------
                                           ABRDOVF			.EQU                7
                                           RCIDLF			.EQU                6
                                           SCKPS			.EQU                5
                                           BRG16			.EQU                4
                                           WUEN			.EQU                1
                                           ABRDEN			.EQU                0
                                           _ABRDOVF		.EQU                7
                                           _RCIDLF			.EQU                6
                                           _SCKPS			.EQU                5
                                           _BRG16			.EQU                4
                                           _WUEN			.EQU                1
                                           _ABRDEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  124H  TSCTL   Bits-------------------------------------
                                           CSRS			.EQU                7
                                           TX9			.EQU                6
                                           TXEN			.EQU                5
                                           SYNC			.EQU                4
                                           SENDB			.EQU                3
                                           HBRG			.EQU                2
                                           TXSRS			.EQU                1
                                           TX9D			.EQU                0
                                           _CSRS			.EQU                7
                                           _TX9			.EQU                6
                                           _TXEN			.EQU                5
                                           _SYNC			.EQU                4
                                           _SENDB			.EQU                3
                                           _HBRG			.EQU                2
                                           _TXSRS			.EQU                1
                                           _TX9D			.EQU                0
                                           
                                           ;  128H  SSCICTL0   Bits-------------------------------------
                                           SSCIWCFL		.EQU                7
                                           SSCIOV			.EQU                6
                                           SSCIEN			.EQU                5
                                           SSCICKP			.EQU                4
                                           SSCIMOD3		.EQU                3
                                           SSCIMOD2		.EQU                2
                                           SSCIMOD1		.EQU                1
                                           SSCIMOD0		.EQU                0
                                           _SSCIWCFL		.EQU                7
                                           _SSCIOV			.EQU                6
                                           _SSCIEN			.EQU                5
                                           _SSCICKP		.EQU                4
                                           _SSCIMOD3		.EQU                3
                                           _SSCIMOD2		.EQU                2
                                           _SSCIMOD1		.EQU                1
                                           _SSCIMOD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  12AH  SSCICTL1   Bits-------------------------------------
                                           SSCICALLEN		.EQU                7
                                           SSCIACKSTA		.EQU                6
                                           SSCIACKDAT		.EQU                5
                                           SSCIACKEN		.EQU                4
                                           SSCIRCEN		.EQU                3
                                           STOPEN			.EQU                2
                                           RESTARTEN		.EQU                1
                                           STARTEN			.EQU                0
                                           _SSCICALLEN		.EQU                7
                                           _SSCIACKSTA		.EQU                6
                                           _SSCIACKDAT		.EQU                5
                                           _SSCIACKEN		.EQU                4
                                           _SSCIRCEN		.EQU                3
                                           _STOPEN			.EQU                2
                                           _RESTARTEN		.EQU                1
                                           _STARTEN		.EQU                0
                                           
                                           ;  12BH  SSCISTA   Bits-------------------------------------
                                           SAMPLE			.EQU                7
                                           CKEGE			.EQU                6
                                           SSCIDA			.EQU                5
                                           SSCISTOP		.EQU                4
                                           SSCISTART		.EQU                3
                                           SSCIRW			.EQU                2
                                           SSCIUA			.EQU                1
                                           SSCIBUF			.EQU                0
                                           _SAMPLE			.EQU                7
                                           _CKEGE			.EQU                6
                                           _SSCIDA			.EQU                5
                                           _SSCISTOP		.EQU                4
                                           _SSCISTART		.EQU                3
                                           _SSCIRW			.EQU                2
                                           _SSCIUA			.EQU                1
                                           _SSCIBUF		.EQU                0
                                           
                                           ;  12EH  SSCIMSK   Bits-------------------------------------
                                           SSCIMSK7		.EQU                7
                                           SSCIMSK6		.EQU                6
                                           SSCIMSK5		.EQU                5
                                           SSCIMSK4		.EQU                4
                                           SSCIMSK3		.EQU                3
                                           SSCIMSK2		.EQU                2
                                           SSCIMSK1		.EQU                1
                                           SSCIMSK0		.EQU                0
                                           _SSCIMSK7		.EQU                7
                                           _SSCIMSK6		.EQU                6
                                           _SSCIMSK5		.EQU                5
                                           _SSCIMSK4		.EQU                4
                                           _SSCIMSK3		.EQU                3
                                           _SSCIMSK2		.EQU                2
                                           _SSCIMSK1		.EQU                1
                                           _SSCIMSK0		.EQU                0
                                           
                                           ;  12FH  WDTPS   Bits-------------------------------------
                                           WDTPS3			.EQU                3
                                           WDTPS2			.EQU                2
                                           WDTPS1			.EQU                1
                                           WDTPS0			.EQU                0
                                           _WDTPS3			.EQU                3
                                           _WDTPS2			.EQU                2
                                           _WDTPS1			.EQU                1
                                           _WDTPS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  134H  MULCTL   Bits-------------------------------------
                                           MULEN			.EQU                1
                                           MULIF			.EQU                0
                                           _MULEN			.EQU                1
                                           _MULIF			.EQU                0
                                           
                                           ;  139H  DIVCTL   Bits-------------------------------------
                                           DIVOEN			.EQU                1
                                           DIVEN			.EQU                0
                                           _DIVOEN			.EQU                1
                                           _DIVEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  140H  LEDCTL   Bits-------------------------------------
                                           LEDEN			.EQU                7
                                           DIGEN2			.EQU                4
                                           DIGEN1			.EQU                3
                                           DIGEN0			.EQU                2
                                           PNS1			.EQU                1
                                           PNS0			.EQU                0
                                           _LEDEN			.EQU                7
                                           _DIGEN2			.EQU                4
                                           _DIGEN1			.EQU                3
                                           _DIGEN0			.EQU                2
                                           _PNS1			.EQU                1
                                           _PNS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  141H  LEDPRE   Bits-------------------------------------
                                           LEDCKS13		.EQU                7
                                           LEDCKS12		.EQU                6
                                           LEDCKS11		.EQU                5
                                           LEDCKS10		.EQU                4
                                           LEDCKS03		.EQU                3
                                           LEDCKS02		.EQU                2
                                           LEDCKS01		.EQU                1
                                           LEDCKS00		.EQU                0
                                           _LEDCKS13		.EQU                7
                                           _LEDCKS12		.EQU                6
                                           _LEDCKS11		.EQU                5
                                           _LEDCKS10		.EQU                4
                                           _LEDCKS03		.EQU                3
                                           _LEDCKS02		.EQU                2
                                           _LEDCKS01		.EQU                1
                                           _LEDCKS00		.EQU                0
                                           
                                           ;  142H  LEDDATA0   Bits-------------------------------------
                                           DAT07			.EQU                7
                                           DAT06			.EQU                6
                                           DAT05			.EQU                5
                                           DAT04			.EQU                4
                                           DAT03			.EQU                3
                                           DAT02			.EQU                2
                                           DAT01			.EQU                1
                                           DAT00			.EQU                0
                                           _DAT07			.EQU                7
                                           _DAT06			.EQU                6
                                           _DAT05			.EQU                5
                                           _DAT04			.EQU                4
                                           _DAT03			.EQU                3
                                           _DAT02			.EQU                2
                                           _DAT01			.EQU                1
                                           _DAT00			.EQU                0
                                           
                                           ;  143H  LEDDATA1   Bits-------------------------------------
                                           DAT17			.EQU                7
                                           DAT16			.EQU                6
                                           DAT15			.EQU                5
                                           DAT14			.EQU                4
                                           DAT13			.EQU                3
                                           DAT12			.EQU                2
                                           DAT11			.EQU                1
                                           DAT10			.EQU                0
                                           _DAT17			.EQU                7
                                           _DAT16			.EQU                6
                                           _DAT15			.EQU                5
                                           _DAT14			.EQU                4
                                           _DAT13			.EQU                3
                                           _DAT12			.EQU                2
                                           _DAT11			.EQU                1
                                           _DAT10			.EQU                0
                                           
                                           ;  144H  LEDDATA2   Bits-------------------------------------
                                           DAT27			.EQU                7
                                           DAT26			.EQU                6
                                           DAT25			.EQU                5
                                           DAT24			.EQU                4
                                           DAT23			.EQU                3
                                           DAT22			.EQU                2
                                           DAT21			.EQU                1
                                           DAT20			.EQU                0
                                           _DAT27			.EQU                7
                                           _DAT26			.EQU                6
                                           _DAT25			.EQU                5
                                           _DAT24			.EQU                4
                                           _DAT23			.EQU                3
                                           _DAT22			.EQU                2
                                           _DAT21			.EQU                1
                                           _DAT20			.EQU                0
                                           
                                           ;  145H  LEDDATA3   Bits-------------------------------------
                                           DAT37			.EQU                7
                                           DAT36			.EQU                6
                                           DAT35			.EQU                5
                                           DAT34			.EQU                4
                                           DAT33			.EQU                3
                                           DAT32			.EQU                2
                                           DAT31			.EQU                1
                                           DAT30			.EQU                0
                                           _DAT37			.EQU                7
                                           _DAT36			.EQU                6
                                           _DAT35			.EQU                5
                                           _DAT34			.EQU                4
                                           _DAT33			.EQU                3
                                           _DAT32			.EQU                2
                                           _DAT31			.EQU                1
                                           _DAT30			.EQU                0
                                           
                                           ;  146H  LEDDATA4   Bits-------------------------------------
                                           DAT47			.EQU                7
                                           DAT46			.EQU                6
                                           DAT45			.EQU                5
                                           DAT44			.EQU                4
                                           DAT43			.EQU                3
                                           DAT42			.EQU                2
                                           DAT41			.EQU                1
                                           DAT40			.EQU                0
                                           _DAT47			.EQU                7
                                           _DAT46			.EQU                6
                                           _DAT45			.EQU                5
                                           _DAT44			.EQU                4
                                           _DAT43			.EQU                3
                                           _DAT42			.EQU                2
                                           _DAT41			.EQU                1
                                           _DAT40			.EQU                0
                                           
                                           ;  147H  LEDDATA5   Bits-------------------------------------
                                           DAT57			.EQU                7
                                           DAT56			.EQU                6
                                           DAT55			.EQU                5
                                           DAT54			.EQU                4
                                           DAT53			.EQU                3
                                           DAT52			.EQU                2
                                           DAT51			.EQU                1
                                           DAT50			.EQU                0
                                           _DAT57			.EQU                7
                                           _DAT56			.EQU                6
                                           _DAT55			.EQU                5
                                           _DAT54			.EQU                4
                                           _DAT53			.EQU                3
                                           _DAT52			.EQU                2
                                           _DAT51			.EQU                1
                                           _DAT50			.EQU                0
                                           
                                           ;  148H  LEDDATA6   Bits-------------------------------------
                                           DAT67			.EQU                7
                                           DAT66			.EQU                6
                                           DAT65			.EQU                5
                                           DAT64			.EQU                4
                                           DAT63			.EQU                3
                                           DAT62			.EQU                2
                                           DAT61			.EQU                1
                                           DAT60			.EQU                0
                                           _DAT67			.EQU                7
                                           _DAT66			.EQU                6
                                           _DAT65			.EQU                5
                                           _DAT64			.EQU                4
                                           _DAT63			.EQU                3
                                           _DAT62			.EQU                2
                                           _DAT61			.EQU                1
                                           _DAT60			.EQU                0
                                           
                                           ;  149H  LEDDATA7   Bits-------------------------------------
                                           DAT77			.EQU                7
                                           DAT76			.EQU                6
                                           DAT75			.EQU                5
                                           DAT74			.EQU                4
                                           DAT73			.EQU                3
                                           DAT72			.EQU                2
                                           DAT71			.EQU                1
                                           DAT70			.EQU                0
                                           _DAT77			.EQU                7
                                           _DAT76			.EQU                6
                                           _DAT75			.EQU                5
                                           _DAT74			.EQU                4
                                           _DAT73			.EQU                3
                                           _DAT72			.EQU                2
                                           _DAT71			.EQU                1
                                           _DAT70			.EQU                0
                                           
                                           ;  14AH  C1FILTCTL   Bits-------------------------------------
                                           INV1			.EQU                7
                                           WEN1			.EQU                6
                                           FEN1			.EQU                5
                                           F1CNT2			.EQU                2
                                           F1CNT1			.EQU                1
                                           F1CNT0			.EQU                0
                                           _INV1			.EQU                7
                                           _WEN1			.EQU                6
                                           _FEN1			.EQU                5
                                           _F1CNT2			.EQU                2
                                           _F1CNT1			.EQU                1
                                           _F1CNT0			.EQU                0
                                           
                                           ;  14BH  C1FILTPRE   Bits-------------------------------------
                                           FP17			.EQU                7
                                           FP16			.EQU                6
                                           FP15			.EQU                5
                                           FP14			.EQU                4
                                           FP13			.EQU                3
                                           FP12			.EQU                2
                                           FP11			.EQU                1
                                           FP10			.EQU                0
                                           _FP17			.EQU                7
                                           _FP16			.EQU                6
                                           _FP15			.EQU                5
                                           _FP14			.EQU                4
                                           _FP13			.EQU                3
                                           _FP12			.EQU                2
                                           _FP11			.EQU                1
                                           _FP10			.EQU                0
                                           
                                           ;  150H  LEDOMS1   Bits-------------------------------------
                                           LEDOM17			.EQU                7
                                           LEDOM16			.EQU                6
                                           LEDOM15			.EQU                5
                                           LEDOM14			.EQU                4
                                           LEDOM13			.EQU                3
                                           LEDOM12			.EQU                2
                                           LEDOM11			.EQU                1
                                           LEDOM10			.EQU                0
                                           _LEDOM17		.EQU                7
                                           _LEDOM16		.EQU                6
                                           _LEDOM15		.EQU                5
                                           _LEDOM14		.EQU                4
                                           _LEDOM13		.EQU                3
                                           _LEDOM12		.EQU                2
                                           _LEDOM11		.EQU                1
                                           _LEDOM10		.EQU                0
                                           
                                           ;  152H  CCPCTL   Bits-------------------------------------
                                           CCMOD3			.EQU                3
                                           CCMOD2			.EQU                2
                                           CCMOD1			.EQU                1
                                           CCMOD0			.EQU                0
                                           _CCMOD3			.EQU                3
                                           _CCMOD2			.EQU                2
                                           _CCMOD1			.EQU                1
                                           _CCMOD0			.EQU                0
                                           
                                           ;  155H  LEDODS0   Bits-------------------------------------
                                           LEDOD07			.EQU                7
                                           LEDOD06			.EQU                6
                                           LEDOD05			.EQU                5
                                           LEDOD04			.EQU                4
                                           LEDOD03			.EQU                3
                                           LEDOD02			.EQU                2
                                           LEDOD01			.EQU                1
                                           LEDOD00			.EQU                0
                                           _LEDOD07		.EQU                7
                                           _LEDOD06		.EQU                6
                                           _LEDOD05		.EQU                5
                                           _LEDOD04		.EQU                4
                                           _LEDOD03		.EQU                3
                                           _LEDOD02		.EQU                2
                                           _LEDOD01		.EQU                1
                                           _LEDOD00		.EQU                0
                                           
                                           ;  157H  LEDOMS0   Bits-------------------------------------
                                           LEDOM07			.EQU                7
                                           LEDOM06			.EQU                6
                                           LEDOM05			.EQU                5
                                           LEDOM04			.EQU                4
                                           LEDOM03			.EQU                3
                                           LEDOM02			.EQU                2
                                           LEDOM01			.EQU                1
                                           LEDOM00			.EQU                0
                                           _LEDOM07		.EQU                7
                                           _LEDOM06		.EQU                6
                                           _LEDOM05		.EQU                5
                                           _LEDOM04		.EQU                4
                                           _LEDOM03		.EQU                3
                                           _LEDOM02		.EQU                2
                                           _LEDOM01		.EQU                1
                                           _LEDOM00		.EQU                0
                                           
                                           ;  158H  LEDODS1   Bits-------------------------------------
                                           LEDOD17			.EQU                7
                                           LEDOD16			.EQU                6
                                           LEDOD15			.EQU                5
                                           LEDOD14			.EQU                4
                                           LEDOD13			.EQU                3
                                           LEDOD12			.EQU                2
                                           LEDOD11			.EQU                1
                                           LEDOD10			.EQU                0
                                           _LEDOD17		.EQU                7
                                           _LEDOD16		.EQU                6
                                           _LEDOD15		.EQU                5
                                           _LEDOD14		.EQU                4
                                           _LEDOD13		.EQU                3
                                           _LEDOD12		.EQU                2
                                           _LEDOD11		.EQU                1
                                           _LEDOD10		.EQU                0
                                           
                                           ;  15CH  LEDLUM   Bits-------------------------------------
                                           LEDBR			.EQU                7
                                           FRAMEF			.EQU                3
                                           LUM2			.EQU                2
                                           LUM1			.EQU                1
                                           LUM0			.EQU                0
                                           _LEDBR			.EQU                7
                                           _FRAMEF			.EQU                3
                                           _LUM2			.EQU                2
                                           _LUM1			.EQU                1
                                           _LUM0			.EQU                0
                                           
                                           ;  15DH  PWM5FC   Bits-------------------------------------
                                           FCA			.EQU                1
                                           FCB			.EQU                0
                                           _FCA			.EQU                1
                                           _FCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  164H  T4CTL   Bits-------------------------------------
                                           T4REN			.EQU                7
                                           HSPEN			.EQU                6
                                           T4CKS1			.EQU                5
                                           T4CKS0			.EQU                4
                                           LSPEN			.EQU                3
                                           T4CS1			.EQU                2
                                           T4CS0			.EQU                1
                                           T4ON			.EQU                0
                                           _T4REN			.EQU                7
                                           _HSPEN			.EQU                6
                                           _T4CKS1			.EQU                5
                                           _T4CKS0			.EQU                4
                                           _LSPEN			.EQU                3
                                           _T4CS1			.EQU                2
                                           _T4CS0			.EQU                1
                                           _T4ON			.EQU                0
                                           ;************************************************************
                                           ;       Header file for the KungFu8 END
                                           ;       KF8A100EON
                                           ;       Microcontroller
                                           ;
                                           ;       Copyright 2012-2020 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; external declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.extern	_UART_Init
                                           	.extern	_UART_SendBuf
                                           	.extern	_IIC_Init
                                           	.extern	_IIC_SEND_DATAWrite
                                           	.extern	_IIC_SEND_DATARead
                                           	.extern	_Timer0_Init
                                           	.extern	_Timer1_Init
                                           	.extern	_Timer4_Init
                                           	.extern	_PSW_bits
                                           	.extern	_P0_bits
                                           	.extern	_P2_bits
                                           	.extern	_P1_bits
                                           	.extern	_P3_bits
                                           	.extern	_PCH_bits
                                           	.extern	_INTCTL_bits
                                           	.extern	_EIF1_bits
                                           	.extern	_EIF2_bits
                                           	.extern	_T1CTL_bits
                                           	.extern	_T2CTL0_bits
                                           	.extern	_PWMCTL_bits
                                           	.extern	_BANK_bits
                                           	.extern	_ADSCANCTL_bits
                                           	.extern	_C1CTL_bits
                                           	.extern	_VDACS_bits
                                           	.extern	_AMPCTL_bits
                                           	.extern	_ANSEH_bits
                                           	.extern	_ADCCTL0_bits
                                           	.extern	_AMPDT_bits
                                           	.extern	_OPTR_bits
                                           	.extern	_IP0_bits
                                           	.extern	_IP1_bits
                                           	.extern	_IP2_bits
                                           	.extern	_TR0_bits
                                           	.extern	_TR2_bits
                                           	.extern	_TR1_bits
                                           	.extern	_OSCSTA_bits
                                           	.extern	_IP3_bits
                                           	.extern	_VRECTL_bits
                                           	.extern	_EIE1_bits
                                           	.extern	_EIE2_bits
                                           	.extern	_PCTL_bits
                                           	.extern	_OSCCTL_bits
                                           	.extern	_ANSEL_bits
                                           	.extern	_PUR0_bits
                                           	.extern	_IOCL_bits
                                           	.extern	_ADCCTL1_bits
                                           	.extern	_P0LR_bits
                                           	.extern	_P2LR_bits
                                           	.extern	_P1LR_bits
                                           	.extern	_P3LR_bits
                                           	.extern	_TR3_bits
                                           	.extern	_EIE3_bits
                                           	.extern	_EIF3_bits
                                           	.extern	_T3CTL_bits
                                           	.extern	_T3CTL1_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL0_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL1_bits
                                           	.extern	_P5ASCTL_bits
                                           	.extern	_PSTRCTL_bits
                                           	.extern	_PUR1_bits
                                           	.extern	_PUR2_bits
                                           	.extern	_INTEDGCTL_bits
                                           	.extern	_VBIASCTL_bits
                                           	.extern	_VBIAS1EN_bits
                                           	.extern	_VBIAS2EN_bits
                                           	.extern	_PWM5OC_bits
                                           	.extern	_T2CTL1_bits
                                           	.extern	_VDAC_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL2_bits
                                           	.extern	_PWM5PC_bits
                                           	.extern	_RSCTL_bits
                                           	.extern	_BRCTL_bits
                                           	.extern	_TSCTL_bits
                                           	.extern	_SSCICTL0_bits
                                           	.extern	_SSCICTL1_bits
                                           	.extern	_SSCISTA_bits
                                           	.extern	_SSCIMSK_bits
                                           	.extern	_WDTPS_bits
                                           	.extern	_MULCTL_bits
                                           	.extern	_DIVCTL_bits
                                           	.extern	_LEDCTL_bits
                                           	.extern	_LEDPRE_bits
                                           	.extern	_LEDDATA0_bits
                                           	.extern	_LEDDATA1_bits
                                           	.extern	_LEDDATA2_bits
                                           	.extern	_LEDDATA3_bits
                                           	.extern	_LEDDATA4_bits
                                           	.extern	_LEDDATA5_bits
                                           	.extern	_LEDDATA6_bits
                                           	.extern	_LEDDATA7_bits
                                           	.extern	_C1FILTCTL_bits
                                           	.extern	_C1FILTPRE_bits
                                           	.extern	_LEDOMS1_bits
                                           	.extern	_CCPCTL_bits
                                           	.extern	_LEDODS0_bits
                                           	.extern	_LEDOMS0_bits
                                           	.extern	_LEDODS1_bits
                                           	.extern	_LEDLUM_bits
                                           	.extern	_PWM5FC_bits
                                           	.extern	_T4CTL_bits
                                           	.extern	_UART_BUF
                                           	.extern	_IIC_Rev_BUF
                                           	.extern	_T0
                                           	.extern	_PCL
                                           	.extern	_PSW
                                           	.extern	_P0
                                           	.extern	_P2
                                           	.extern	_P1
                                           	.extern	_P3
                                           	.extern	_PCH
                                           	.extern	_INTCTL
                                           	.extern	_EIF1
                                           	.extern	_EIF2
                                           	.extern	_T1L
                                           	.extern	_T1H
                                           	.extern	_T1CTL
                                           	.extern	_T2L
                                           	.extern	_T2CTL0
                                           	.extern	_PWM1L
                                           	.extern	_PWM1H
                                           	.extern	_PWMCTL
                                           	.extern	_PP1
                                           	.extern	_BANK
                                           	.extern	_ADSCANCTL
                                           	.extern	_C1CTL
                                           	.extern	_VDACS
                                           	.extern	_AMPCTL
                                           	.extern	_ANSEH
                                           	.extern	_ADCDATA0H
                                           	.extern	_ADCCTL0
                                           	.extern	_AMPDT
                                           	.extern	_OPTR
                                           	.extern	_IP0
                                           	.extern	_IP1
                                           	.extern	_IP2
                                           	.extern	_TR0
                                           	.extern	_TR2
                                           	.extern	_TR1
                                           	.extern	_OSCSTA
                                           	.extern	_IP3
                                           	.extern	_VRECAL1
                                           	.extern	_VRECTL
                                           	.extern	_EIE1
                                           	.extern	_EIE2
                                           	.extern	_PCTL
                                           	.extern	_OSCCTL
                                           	.extern	_OSCCAL0
                                           	.extern	_ANSEL
                                           	.extern	_PP2
                                           	.extern	_PWM2L
                                           	.extern	_PWM2H
                                           	.extern	_PUR0
                                           	.extern	_IOCL
                                           	.extern	_OSCCAL1
                                           	.extern	_NVMDATAH
                                           	.extern	_NVMDATAL
                                           	.extern	_NVMADDRH
                                           	.extern	_NVMADDRL
                                           	.extern	_NVMCTL0
                                           	.extern	_NVMCTL1
                                           	.extern	_ADCDATA0L
                                           	.extern	_ADCCTL1
                                           	.extern	_T2CCRH
                                           	.extern	_T2H
                                           	.extern	_PP5H
                                           	.extern	_PWM5H0
                                           	.extern	_PWM5H1
                                           	.extern	_P0LR
                                           	.extern	_P2LR
                                           	.extern	_P1LR
                                           	.extern	_P3LR
                                           	.extern	_TR3
                                           	.extern	_EIE3
                                           	.extern	_EIF3
                                           	.extern	_OSCCAL2
                                           	.extern	_OSCCAL3
                                           	.extern	_T3CTL
                                           	.extern	_T3L
                                           	.extern	_PP5L
                                           	.extern	_T3CTL1
                                           	.extern	_T2CCRL
                                           	.extern	_PWM5L0
                                           	.extern	_PWM5L1
                                           	.extern	_PWM5CTL0
                                           	.extern	_PWM5CTL1
                                           	.extern	_P5ASCTL
                                           	.extern	_PSTRCTL
                                           	.extern	_T3H
                                           	.extern	_PUR1
                                           	.extern	_PUR2
                                           	.extern	_INTEDGCTL
                                           	.extern	_VBIASCTL
                                           	.extern	_VBIAS1EN
                                           	.extern	_VBIAS2EN
                                           	.extern	_PWM5OC
                                           	.extern	_T2CTL1
                                           	.extern	_VDAC
                                           	.extern	_PWM5CTL2
                                           	.extern	_PWM5PC
                                           	.extern	_RSCTL
                                           	.extern	_TXSDR
                                           	.extern	_RXSDR
                                           	.extern	_BRCTL
                                           	.extern	_TSCTL
                                           	.extern	_EUBRGL
                                           	.extern	_EUBRGH
                                           	.extern	_SSCICTL0
                                           	.extern	_SSCICTL1
                                           	.extern	_SSCISTA
                                           	.extern	_SSCIBUFR
                                           	.extern	_SSCIADD
                                           	.extern	_SSCIMSK
                                           	.extern	_WDTPS
                                           	.extern	_MULAH
                                           	.extern	_MULAL
                                           	.extern	_MULBH
                                           	.extern	_MULBL
                                           	.extern	_MULCTL
                                           	.extern	_MULRES3
                                           	.extern	_MULRES2
                                           	.extern	_MULRES1
                                           	.extern	_MULRES0
                                           	.extern	_DIVCTL
                                           	.extern	_DIVAH
                                           	.extern	_DIVAL
                                           	.extern	_DIVB
                                           	.extern	_DIVQH
                                           	.extern	_DIVQL
                                           	.extern	_DIVR
                                           	.extern	_LEDCTL
                                           	.extern	_LEDPRE
                                           	.extern	_LEDDATA0
                                           	.extern	_LEDDATA1
                                           	.extern	_LEDDATA2
                                           	.extern	_LEDDATA3
                                           	.extern	_LEDDATA4
                                           	.extern	_LEDDATA5
                                           	.extern	_LEDDATA6
                                           	.extern	_LEDDATA7
                                           	.extern	_C1FILTCTL
                                           	.extern	_C1FILTPRE
                                           	.extern	_LEDOMS1
                                           	.extern	_CCRL
                                           	.extern	_CCPCTL
                                           	.extern	_CCRH
                                           	.extern	_LEDODS0
                                           	.extern	_LEDOMS0
                                           	.extern	_LEDODS1
                                           	.extern	_VRECAL2
                                           	.extern	_VRECAL3
                                           	.extern	_LEDLUM
                                           	.extern	_PWM5FC
                                           	.extern	_T4L
                                           	.extern	_T4H
                                           	.extern	_T4REL
                                           	.extern	_T4REH
                                           	.extern	_T4CTL
                                           	.extern	_RC32KCAL
                                           
                                           	.extern I0R1
                                           	.extern I0R7
                                           	.extern I0PSW
                                           	.extern I0PCH
                                           	.extern I1R1
                                           	.extern I1R7
                                           	.extern I1PSW
                                           	.extern I1PCH
                                           	.extern STK11
                                           	.extern STK10
                                           	.extern STK09
                                           	.extern STK08
                                           	.extern STK07
                                           	.extern STK06
                                           	.extern STK05
                                           	.extern STK04
                                           	.extern STK03
                                           	.extern STK02
                                           	.extern STK01
                                           	.extern STK00
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.global	_Timer2_Init
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; absolute symbol definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; compiler-defined variables
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; initialized data
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; overlayable items in internal ram 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.udata_ovr
                                           
                                           
                                           func._Timer2_Init	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _Timer2_Init	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : FUNCTION
                                           _Timer2_Init	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	50; "../Timer.c"	T2CTL0 = 0x4A;	//	16M/10/16
                                           	MOV	R0,# 0x4a
                                           	BANKSEL	_T2CTL0
                                           	MOV	_T2CTL0, R0
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	51; "../Timer.c"	T2CTL1 = 0;		//ÏòÉÏ¼ÆÊ±
                                           	BANKSEL	_T2CTL1
                                           	CLR	_T2CTL1
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	52; "../Timer.c"	T2H=0;
                                           	BANKSEL	_T2H
                                           	CLR	_T2H
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	53; "../Timer.c"	T2L=0;
                                           	BANKSEL	_T2L
                                           	CLR	_T2L
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	54; "../Timer.c"	PP5H=0xC3;		//50000
                                           	MOV	R0,# 0xc3
                                           	BANKSEL	_PP5H
                                           	MOV	_PP5H, R0
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	55; "../Timer.c"	PP5L=0x50;
                                           	MOV	R0,# 0x50
                                           	BANKSEL	_PP5L
                                           	MOV	_PP5L, R0
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	56; "../Timer.c"	T2ON=1;			//¿ªÆôT2	£¬¿ªÆôÐèÒª·ÅÔÚPP5ºó
                                           	BANKSEL	_T2CTL0_bits
                                           	SET	_T2CTL0_bits, 2
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	57; "../Timer.c"	T2IF=0;
                                           	BANKSEL	_EIF1_bits
                                           	CLR	_EIF1_bits, 1
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	58; "../Timer.c"	T2IE=1;
                                           	BANKSEL	_EIE1_bits
                                           	SET	_EIE1_bits, 1
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	59; "../Timer.c"	PUIE = 1;
                                           	BANKSEL	_INTCTL_bits
                                           	SET	_INTCTL_bits, 6
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	60; "../Timer.c"	AIE  = 1;
                                           	BANKSEL	_INTCTL_bits
                                           	SET	_INTCTL_bits, 7
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : ENDFUNCTION
                                           	CRET	
                                           ; exit point of _Timer2_Init
                                           
                                           
                                           ;	code size estimation:
                                           ;	   15+   11 =    26 instructions (   74 byte)
                                           
                                           
                                           	.end
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; File Created by ChiponCC : ChipON  inc.
                                           ; Version 3.0.4#6752 (Feb 19 2019 20:27:19) (MSVC)
                                           ; This file was generated Sun Aug 04 15:10:07 2019
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; chipon port for the 16-bit core
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.file	"../UART.c"
                                           	.radix dec
                                           	.include "KF8A100EON.inc"
                                           ;************************************************************
                                           ;       Header file for the KungFu8
                                           ;       KF8A100EON
                                           ;       Microcontroller
                                           ;
                                           ;       Copyright 2012-2020 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************
                                           T0			.EQU                 0x01
                                           PCL			.EQU                 0x02
                                           PSW			.EQU                 0x03
                                           P0			.EQU                 0x05
                                           P2			.EQU                 0x06
                                           P1			.EQU                 0x07
                                           P3			.EQU                 0x08
                                           PCH			.EQU                 0x0A
                                           INTCTL			.EQU                 0x0B
                                           EIF1			.EQU                 0x0C
                                           EIF2			.EQU                 0x0D
                                           T1L			.EQU                 0x0E
                                           T1H			.EQU                 0x0F
                                           T1CTL			.EQU                 0x10
                                           T2L			.EQU                 0x11
                                           T2CTL0			.EQU                 0x12
                                           PWM1L			.EQU                 0x13
                                           PWM1H			.EQU                 0x14
                                           PWMCTL			.EQU                 0x15
                                           PP1			.EQU                 0x16
                                           BANK			.EQU                 0x17
                                           ADSCANCTL		.EQU                 0x18
                                           C1CTL			.EQU                 0x19
                                           VDACS			.EQU                 0x1A
                                           AMPCTL			.EQU                 0x1B
                                           ANSEH			.EQU                 0x1D
                                           ADCDATA0H		.EQU                 0x1E
                                           ADCCTL0			.EQU                 0x1F
                                           AMPDT			.EQU                 0x20
                                           OPTR			.EQU                 0x21
                                           IP0			.EQU                 0x22
                                           IP1			.EQU                 0x23
                                           IP2			.EQU                 0x24
                                           TR0			.EQU                 0x25
                                           TR2			.EQU                 0x26
                                           TR1			.EQU                 0x27
                                           OSCSTA			.EQU                 0x28
                                           IP3			.EQU                 0x29
                                           VRECAL1			.EQU                 0x2A
                                           VRECTL			.EQU                 0x2B
                                           EIE1			.EQU                 0x2C
                                           EIE2			.EQU                 0x2D
                                           PCTL			.EQU                 0x2E
                                           OSCCTL			.EQU                 0x2F
                                           OSCCAL0			.EQU                 0x30
                                           ANSEL			.EQU                 0x31
                                           PP2			.EQU                 0x32
                                           PWM2L			.EQU                 0x33
                                           PWM2H			.EQU                 0x34
                                           PUR0			.EQU                 0x35
                                           IOCL			.EQU                 0x36
                                           OSCCAL1			.EQU                 0x37
                                           NVMDATAH		.EQU                 0x38
                                           NVMDATAL		.EQU                 0x39
                                           NVMADDRH		.EQU                 0x3A
                                           NVMADDRL		.EQU                 0x3B
                                           NVMCTL0			.EQU                 0x3C
                                           NVMCTL1			.EQU                 0x3D
                                           ADCDATA0L		.EQU                 0x3E
                                           ADCCTL1			.EQU                 0x3F
                                           T2CCRH			.EQU                 0x40
                                           T2H			.EQU                 0x41
                                           PP5H			.EQU                 0x42
                                           PWM5H0			.EQU                 0x43
                                           PWM5H1			.EQU                 0x44
                                           P0LR			.EQU                 0x45
                                           P2LR			.EQU                 0x46
                                           P1LR			.EQU                 0x47
                                           P3LR			.EQU                 0x48
                                           TR3			.EQU                 0x49
                                           EIE3			.EQU                 0x4A
                                           EIF3			.EQU                 0x4B
                                           OSCCAL2			.EQU                 0x4C
                                           OSCCAL3			.EQU                 0x4D
                                           T3CTL			.EQU                 0x4E
                                           T3L			.EQU                 0x4F
                                           PP5L			.EQU                 0x52
                                           T3CTL1			.EQU                 0x53
                                           T2CCRL			.EQU                 0x54
                                           PWM5L0			.EQU                 0x55
                                           PWM5L1			.EQU                 0x56
                                           PWM5CTL0		.EQU                 0x57
                                           PWM5CTL1		.EQU                 0x5B
                                           P5ASCTL			.EQU                 0x5C
                                           PSTRCTL			.EQU                 0x5D
                                           T3H			.EQU                 0x5F
                                           PUR1			.EQU                 0x60
                                           PUR2			.EQU                 0x61
                                           INTEDGCTL		.EQU                 0x67
                                           VBIASCTL		.EQU                 0x6B
                                           VBIAS1EN		.EQU                 0x6C
                                           VBIAS2EN		.EQU                 0x6D
                                           PWM5OC			.EQU                 0x10E
                                           T2CTL1			.EQU                 0x10F
                                           VDAC			.EQU                 0x112
                                           PWM5CTL2		.EQU                 0x11C
                                           PWM5PC			.EQU                 0x11D
                                           RSCTL			.EQU                 0x120
                                           TXSDR			.EQU                 0x121
                                           RXSDR			.EQU                 0x122
                                           BRCTL			.EQU                 0x123
                                           TSCTL			.EQU                 0x124
                                           EUBRGL			.EQU                 0x125
                                           EUBRGH			.EQU                 0x126
                                           SSCICTL0		.EQU                 0x128
                                           SSCICTL1		.EQU                 0x12A
                                           SSCISTA			.EQU                 0x12B
                                           SSCIBUFR		.EQU                 0x12C
                                           SSCIADD			.EQU                 0x12E
                                           SSCIMSK			.EQU                 0x12E
                                           WDTPS			.EQU                 0x12F
                                           MULAH			.EQU                 0x130
                                           MULAL			.EQU                 0x131
                                           MULBH			.EQU                 0x132
                                           MULBL			.EQU                 0x133
                                           MULCTL			.EQU                 0x134
                                           MULRES3			.EQU                 0x135
                                           MULRES2			.EQU                 0x136
                                           MULRES1			.EQU                 0x137
                                           MULRES0			.EQU                 0x138
                                           DIVCTL			.EQU                 0x139
                                           DIVAH			.EQU                 0x13A
                                           DIVAL			.EQU                 0x13B
                                           DIVB			.EQU                 0x13C
                                           DIVQH			.EQU                 0x13D
                                           DIVQL			.EQU                 0x13E
                                           DIVR			.EQU                 0x13F
                                           LEDCTL			.EQU                 0x140
                                           LEDPRE			.EQU                 0x141
                                           LEDDATA0		.EQU                 0x142
                                           LEDDATA1		.EQU                 0x143
                                           LEDDATA2		.EQU                 0x144
                                           LEDDATA3		.EQU                 0x145
                                           LEDDATA4		.EQU                 0x146
                                           LEDDATA5		.EQU                 0x147
                                           LEDDATA6		.EQU                 0x148
                                           LEDDATA7		.EQU                 0x149
                                           C1FILTCTL		.EQU                 0x14A
                                           C1FILTPRE		.EQU                 0x14B
                                           LEDOMS1			.EQU                 0x150
                                           CCRL			.EQU                 0x151
                                           CCPCTL			.EQU                 0x152
                                           CCRH			.EQU                 0x154
                                           LEDODS0			.EQU                 0x155
                                           LEDOMS0			.EQU                 0x157
                                           LEDODS1			.EQU                 0x158
                                           VRECAL2			.EQU                 0x159
                                           VRECAL3			.EQU                 0x15A
                                           LEDLUM			.EQU                 0x15C
                                           PWM5FC			.EQU                 0x15D
                                           T4L			.EQU                 0x160
                                           T4H			.EQU                 0x161
                                           T4REL			.EQU                 0x162
                                           T4REH			.EQU                 0x163
                                           T4CTL			.EQU                 0x164
                                           RC32KCAL		.EQU                 0x165
                                           
                                           
                                           ;  03H  PSW   Bits-------------------------------------
                                           TO			.EQU                4
                                           PD			.EQU                3
                                           Z			.EQU                2
                                           DC			.EQU                1
                                           CY			.EQU                0
                                           _TO			.EQU                4
                                           _PD			.EQU                3
                                           _Z			.EQU                2
                                           _DC			.EQU                1
                                           _CY			.EQU                0
                                           
                                           ;  05H  P0   Bits-------------------------------------
                                           P05			.EQU                5
                                           P04			.EQU                4
                                           P03			.EQU                3
                                           P02			.EQU                2
                                           P01			.EQU                1
                                           P00			.EQU                0
                                           _P05			.EQU                5
                                           _P04			.EQU                4
                                           _P03			.EQU                3
                                           _P02			.EQU                2
                                           _P01			.EQU                1
                                           _P00			.EQU                0
                                           
                                           ;  06H  P2   Bits-------------------------------------
                                           P27			.EQU                7
                                           P26			.EQU                6
                                           P25			.EQU                5
                                           P24			.EQU                4
                                           P23			.EQU                3
                                           P22			.EQU                2
                                           P21			.EQU                1
                                           P20			.EQU                0
                                           _P27			.EQU                7
                                           _P26			.EQU                6
                                           _P25			.EQU                5
                                           _P24			.EQU                4
                                           _P23			.EQU                3
                                           _P22			.EQU                2
                                           _P21			.EQU                1
                                           _P20			.EQU                0
                                           
                                           ;  07H  P1   Bits-------------------------------------
                                           P17			.EQU                7
                                           P16			.EQU                6
                                           P15			.EQU                5
                                           P14			.EQU                4
                                           P13			.EQU                3
                                           P12			.EQU                2
                                           P11			.EQU                1
                                           P10			.EQU                0
                                           _P17			.EQU                7
                                           _P16			.EQU                6
                                           _P15			.EQU                5
                                           _P14			.EQU                4
                                           _P13			.EQU                3
                                           _P12			.EQU                2
                                           _P11			.EQU                1
                                           _P10			.EQU                0
                                           
                                           ;  08H  P3   Bits-------------------------------------
                                           P37			.EQU                7
                                           P36			.EQU                6
                                           P35			.EQU                5
                                           P34			.EQU                4
                                           P33			.EQU                3
                                           P32			.EQU                2
                                           P31			.EQU                1
                                           P30			.EQU                0
                                           _P37			.EQU                7
                                           _P36			.EQU                6
                                           _P35			.EQU                5
                                           _P34			.EQU                4
                                           _P33			.EQU                3
                                           _P32			.EQU                2
                                           _P31			.EQU                1
                                           _P30			.EQU                0
                                           
                                           ;  0AH  PCH   Bits-------------------------------------
                                           
                                           ;  0BH  INTCTL   Bits-------------------------------------
                                           AIE			.EQU                7
                                           PUIE			.EQU                6
                                           T0IE			.EQU                5
                                           INT0IE			.EQU                4
                                           P0IE			.EQU                3
                                           T0IF			.EQU                2
                                           INT0IF			.EQU                1
                                           P0IF			.EQU                0
                                           _AIE			.EQU                7
                                           _PUIE			.EQU                6
                                           _T0IE			.EQU                5
                                           _INT0IE			.EQU                4
                                           _P0IE			.EQU                3
                                           _T0IF			.EQU                2
                                           _INT0IF			.EQU                1
                                           _P0IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  0BH  INTCTL   Bits-------------------------------------
                                           AIEH			.EQU                7
                                           AIEL			.EQU                6
                                           _AIEH			.EQU                7
                                           _AIEL			.EQU                6
                                           
                                           ;  0CH  EIF1   Bits-------------------------------------
                                           EEIF			.EQU                7
                                           ADIF			.EQU                6
                                           INT2IF			.EQU                5
                                           INT1IF			.EQU                4
                                           C1IF			.EQU                3
                                           PWM2IF			.EQU                2
                                           T2IF			.EQU                1
                                           T1IF			.EQU                0
                                           _EEIF			.EQU                7
                                           _ADIF			.EQU                6
                                           _INT2IF			.EQU                5
                                           _INT1IF			.EQU                4
                                           _C1IF			.EQU                3
                                           _PWM2IF			.EQU                2
                                           _T2IF			.EQU                1
                                           _T1IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  0DH  EIF2   Bits-------------------------------------
                                           T3IF			.EQU                7
                                           RCIF			.EQU                5
                                           TXIF			.EQU                4
                                           CCPIF			.EQU                2
                                           BCLIF			.EQU                1
                                           SSCIIF			.EQU                0
                                           _T3IF			.EQU                7
                                           _RCIF			.EQU                5
                                           _TXIF			.EQU                4
                                           _CCPIF			.EQU                2
                                           _BCLIF			.EQU                1
                                           _SSCIIF			.EQU                0
                                           
                                           ;  10H  T1CTL   Bits-------------------------------------
                                           T1RLD			.EQU                7
                                           T1GC			.EQU                6
                                           T1CKS1			.EQU                5
                                           T1CKS0			.EQU                4
                                           T1OSCEN			.EQU                3
                                           T1SY			.EQU                2
                                           T1CS			.EQU                1
                                           T1ON			.EQU                0
                                           _T1RLD			.EQU                7
                                           _T1GC			.EQU                6
                                           _T1CKS1			.EQU                5
                                           _T1CKS0			.EQU                4
                                           _T1OSCEN		.EQU                3
                                           _T1SY			.EQU                2
                                           _T1CS			.EQU                1
                                           _T1ON			.EQU                0
                                           
                                           ;  12H  T2CTL0   Bits-------------------------------------
                                           T2CKBS3			.EQU                6
                                           T2CKBS2			.EQU                5
                                           T2CKBS1			.EQU                4
                                           T2CKBS0			.EQU                3
                                           T2ON			.EQU                2
                                           T2CKPS1			.EQU                1
                                           T2CKPS0			.EQU                0
                                           _T2CKBS3		.EQU                6
                                           _T2CKBS2		.EQU                5
                                           _T2CKBS1		.EQU                4
                                           _T2CKBS0		.EQU                3
                                           _T2ON			.EQU                2
                                           _T2CKPS1		.EQU                1
                                           _T2CKPS0		.EQU                0
                                           
                                           ;  15H  PWMCTL   Bits-------------------------------------
                                           PWM2ON			.EQU                4
                                           PWM1ON			.EQU                0
                                           _PWM2ON			.EQU                4
                                           _PWM1ON			.EQU                0
                                           
                                           ;  17H  BANK   Bits-------------------------------------
                                           PR3			.EQU                3
                                           PR2			.EQU                2
                                           PR1			.EQU                1
                                           PR0			.EQU                0
                                           _PR3			.EQU                3
                                           _PR2			.EQU                2
                                           _PR1			.EQU                1
                                           _PR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  18H  ADSCANCTL   Bits-------------------------------------
                                           ADSCANEN		.EQU                7
                                           SMOD1			.EQU                6
                                           SMOD0			.EQU                5
                                           STIM4			.EQU                4
                                           STIM3			.EQU                3
                                           STIM2			.EQU                2
                                           STIM1			.EQU                1
                                           STIM0			.EQU                0
                                           _ADSCANEN		.EQU                7
                                           _SMOD1			.EQU                6
                                           _SMOD0			.EQU                5
                                           _STIM4			.EQU                4
                                           _STIM3			.EQU                3
                                           _STIM2			.EQU                2
                                           _STIM1			.EQU                1
                                           _STIM0			.EQU                0
                                           
                                           ;  19H  C1CTL   Bits-------------------------------------
                                           C1MOD2			.EQU                6
                                           C1MOD1			.EQU                5
                                           C1MOD0			.EQU                4
                                           C1OUT			.EQU                1
                                           C1EN			.EQU                0
                                           _C1MOD2			.EQU                6
                                           _C1MOD1			.EQU                5
                                           _C1MOD0			.EQU                4
                                           _C1OUT			.EQU                1
                                           _C1EN			.EQU                0
                                           
                                           ;  1AH  VDACS   Bits-------------------------------------
                                           VCEN			.EQU                6
                                           _VCEN			.EQU                6
                                           
                                           ;  1BH  AMPCTL   Bits-------------------------------------
                                           AMPCALD			.EQU                7
                                           INPS1			.EQU                5
                                           INPS0			.EQU                4
                                           AMPCALEN		.EQU                1
                                           AMPON			.EQU                0
                                           _AMPCALD		.EQU                7
                                           _INPS1			.EQU                5
                                           _INPS0			.EQU                4
                                           _AMPCALEN		.EQU                1
                                           _AMPON			.EQU                0
                                           
                                           ;  1DH  ANSEH   Bits-------------------------------------
                                           ANS13			.EQU                5
                                           ANS12			.EQU                4
                                           ANS11			.EQU                3
                                           ANS10			.EQU                2
                                           ANS9			.EQU                1
                                           ANS8			.EQU                0
                                           _ANS13			.EQU                5
                                           _ANS12			.EQU                4
                                           _ANS11			.EQU                3
                                           _ANS10			.EQU                2
                                           _ANS9			.EQU                1
                                           _ANS8			.EQU                0
                                           
                                           ;  1FH  ADCCTL0   Bits-------------------------------------
                                           ADLR			.EQU                7
                                           T2CCRON			.EQU                6
                                           CHS3			.EQU                5
                                           CHS2			.EQU                4
                                           CHS1			.EQU                3
                                           CHS0			.EQU                2
                                           START			.EQU                1
                                           ADEN			.EQU                0
                                           _ADLR			.EQU                7
                                           _T2CCRON		.EQU                6
                                           _CHS3			.EQU                5
                                           _CHS2			.EQU                4
                                           _CHS1			.EQU                3
                                           _CHS0			.EQU                2
                                           _START			.EQU                1
                                           _ADEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  20H  AMPDT   Bits-------------------------------------
                                           AMPDT7			.EQU                7
                                           AMPDT6			.EQU                6
                                           AMPDT5			.EQU                5
                                           AMPDT4			.EQU                4
                                           AMPDT3			.EQU                3
                                           AMPDT2			.EQU                2
                                           AMPDT1			.EQU                1
                                           AMPDT0			.EQU                0
                                           _AMPDT7			.EQU                7
                                           _AMPDT6			.EQU                6
                                           _AMPDT5			.EQU                5
                                           _AMPDT4			.EQU                4
                                           _AMPDT3			.EQU                3
                                           _AMPDT2			.EQU                2
                                           _AMPDT1			.EQU                1
                                           _AMPDT0			.EQU                0
                                           
                                           ;  21H  OPTR   Bits-------------------------------------
                                           PUPH			.EQU                7
                                           INT0SE			.EQU                6
                                           T0CS			.EQU                5
                                           T0SE			.EQU                4
                                           PSA			.EQU                3
                                           PS2			.EQU                2
                                           PS1			.EQU                1
                                           PS0			.EQU                0
                                           _PUPH			.EQU                7
                                           _INT0SE			.EQU                6
                                           _T0CS			.EQU                5
                                           _T0SE			.EQU                4
                                           _PSA			.EQU                3
                                           _PS2			.EQU                2
                                           _PS1			.EQU                1
                                           _PS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  22H  IP0   Bits-------------------------------------
                                           PT0			.EQU                2
                                           PINT0			.EQU                1
                                           PP0			.EQU                0
                                           _PT0			.EQU                2
                                           _PINT0			.EQU                1
                                           _PP0			.EQU                0
                                           
                                           ;  23H  IP1   Bits-------------------------------------
                                           PEE			.EQU                7
                                           PADC			.EQU                6
                                           PINT2			.EQU                5
                                           PINT1			.EQU                4
                                           PC1			.EQU                3
                                           PPWM2			.EQU                2
                                           PT2			.EQU                1
                                           PT1			.EQU                0
                                           _PEE			.EQU                7
                                           _PADC			.EQU                6
                                           _PINT2			.EQU                5
                                           _PINT1			.EQU                4
                                           _PC1			.EQU                3
                                           _PPWM2			.EQU                2
                                           _PT2			.EQU                1
                                           _PT1			.EQU                0
                                           
                                           ;  24H  IP2   Bits-------------------------------------
                                           PT3			.EQU                7
                                           PRC			.EQU                5
                                           PTX			.EQU                4
                                           PCCP			.EQU                2
                                           PBCL			.EQU                1
                                           PSSCI			.EQU                0
                                           _PT3			.EQU                7
                                           _PRC			.EQU                5
                                           _PTX			.EQU                4
                                           _PCCP			.EQU                2
                                           _PBCL			.EQU                1
                                           _PSSCI			.EQU                0
                                           
                                           ;  25H  TR0   Bits-------------------------------------
                                           TR05			.EQU                5
                                           TR04			.EQU                4
                                           TR03			.EQU                3
                                           TR02			.EQU                2
                                           TR01			.EQU                1
                                           TR00			.EQU                0
                                           _TR05			.EQU                5
                                           _TR04			.EQU                4
                                           _TR03			.EQU                3
                                           _TR02			.EQU                2
                                           _TR01			.EQU                1
                                           _TR00			.EQU                0
                                           
                                           ;  26H  TR2   Bits-------------------------------------
                                           TR27			.EQU                7
                                           TR26			.EQU                6
                                           TR25			.EQU                5
                                           TR24			.EQU                4
                                           TR23			.EQU                3
                                           TR22			.EQU                2
                                           TR21			.EQU                1
                                           TR20			.EQU                0
                                           _TR27			.EQU                7
                                           _TR26			.EQU                6
                                           _TR25			.EQU                5
                                           _TR24			.EQU                4
                                           _TR23			.EQU                3
                                           _TR22			.EQU                2
                                           _TR21			.EQU                1
                                           _TR20			.EQU                0
                                           
                                           ;  27H  TR1   Bits-------------------------------------
                                           TR17			.EQU                7
                                           TR16			.EQU                6
                                           TR15			.EQU                5
                                           TR14			.EQU                4
                                           TR13			.EQU                3
                                           TR12			.EQU                2
                                           TR11			.EQU                1
                                           TR10			.EQU                0
                                           _TR17			.EQU                7
                                           _TR16			.EQU                6
                                           _TR15			.EQU                5
                                           _TR14			.EQU                4
                                           _TR13			.EQU                3
                                           _TR12			.EQU                2
                                           _TR11			.EQU                1
                                           _TR10			.EQU                0
                                           
                                           ;  28H  OSCSTA   Bits-------------------------------------
                                           OSTS			.EQU                6
                                           HTS			.EQU                5
                                           LTS			.EQU                4
                                           SCF1			.EQU                1
                                           SCF0			.EQU                0
                                           _OSTS			.EQU                6
                                           _HTS			.EQU                5
                                           _LTS			.EQU                4
                                           _SCF1			.EQU                1
                                           _SCF0			.EQU                0
                                           
                                           ;  29H  IP3   Bits-------------------------------------
                                           PT4			.EQU                7
                                           POSCFAIL		.EQU                5
                                           _PT4			.EQU                7
                                           _POSCFAIL		.EQU                5
                                           
                                           ;  2BH  VRECTL   Bits-------------------------------------
                                           VRESEL1			.EQU                7
                                           VRESEL0			.EQU                6
                                           VRECKEN			.EQU                4
                                           VREOE			.EQU                3
                                           VREEN			.EQU                1
                                           _VRESEL1		.EQU                7
                                           _VRESEL0		.EQU                6
                                           _VRECKEN		.EQU                4
                                           _VREOE			.EQU                3
                                           _VREEN			.EQU                1
                                           
                                           ;  2CH  EIE1   Bits-------------------------------------
                                           EEIE			.EQU                7
                                           ADIE			.EQU                6
                                           INT2IE			.EQU                5
                                           INT1IE			.EQU                4
                                           C1IE			.EQU                3
                                           PWM2IE			.EQU                2
                                           T2IE			.EQU                1
                                           T1IE			.EQU                0
                                           _EEIE			.EQU                7
                                           _ADIE			.EQU                6
                                           _INT2IE			.EQU                5
                                           _INT1IE			.EQU                4
                                           _C1IE			.EQU                3
                                           _PWM2IE			.EQU                2
                                           _T2IE			.EQU                1
                                           _T1IE			.EQU                0
                                           
                                           ;  2DH  EIE2   Bits-------------------------------------
                                           T3IE			.EQU                7
                                           RCIE			.EQU                5
                                           TXIE			.EQU                4
                                           CCPIE			.EQU                2
                                           BCLIE			.EQU                1
                                           SSCIIE			.EQU                0
                                           _T3IE			.EQU                7
                                           _RCIE			.EQU                5
                                           _TXIE			.EQU                4
                                           _CCPIE			.EQU                2
                                           _BCLIE			.EQU                1
                                           _SSCIIE			.EQU                0
                                           
                                           ;  2EH  PCTL   Bits-------------------------------------
                                           SLVREN			.EQU                4
                                           IPEN			.EQU                3
                                           SWDTEN			.EQU                2
                                           POR			.EQU                1
                                           LVR			.EQU                0
                                           _SLVREN			.EQU                4
                                           _IPEN			.EQU                3
                                           _SWDTEN			.EQU                2
                                           _POR			.EQU                1
                                           _LVR			.EQU                0
                                           
                                           ;  2FH  OSCCTL   Bits-------------------------------------
                                           CLKOE			.EQU                7
                                           IRCS2			.EQU                6
                                           IRCS1			.EQU                5
                                           IRCS0			.EQU                4
                                           SCS1			.EQU                3
                                           SCS0			.EQU                2
                                           IESO			.EQU                1
                                           FSCM			.EQU                0
                                           _CLKOE			.EQU                7
                                           _IRCS2			.EQU                6
                                           _IRCS1			.EQU                5
                                           _IRCS0			.EQU                4
                                           _SCS1			.EQU                3
                                           _SCS0			.EQU                2
                                           _IESO			.EQU                1
                                           _FSCM			.EQU                0
                                           
                                           ;  31H  ANSEL   Bits-------------------------------------
                                           ANS7			.EQU                7
                                           ANS6			.EQU                6
                                           ANS5			.EQU                5
                                           ANS4			.EQU                4
                                           ANS3			.EQU                3
                                           ANS2			.EQU                2
                                           ANS1			.EQU                1
                                           ANS0			.EQU                0
                                           _ANS7			.EQU                7
                                           _ANS6			.EQU                6
                                           _ANS5			.EQU                5
                                           _ANS4			.EQU                4
                                           _ANS3			.EQU                3
                                           _ANS2			.EQU                2
                                           _ANS1			.EQU                1
                                           _ANS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  35H  PUR0   Bits-------------------------------------
                                           PUR05			.EQU                5
                                           PUR04			.EQU                4
                                           PUR03			.EQU                3
                                           PUR02			.EQU                2
                                           PUR01			.EQU                1
                                           PUR00			.EQU                0
                                           _PUR05			.EQU                5
                                           _PUR04			.EQU                4
                                           _PUR03			.EQU                3
                                           _PUR02			.EQU                2
                                           _PUR01			.EQU                1
                                           _PUR00			.EQU                0
                                           
                                           ;  36H  IOCL   Bits-------------------------------------
                                           IOCL5			.EQU                5
                                           IOCL4			.EQU                4
                                           IOCL3			.EQU                3
                                           IOCL2			.EQU                2
                                           IOCL1			.EQU                1
                                           IOCL0			.EQU                0
                                           _IOCL5			.EQU                5
                                           _IOCL4			.EQU                4
                                           _IOCL3			.EQU                3
                                           _IOCL2			.EQU                2
                                           _IOCL1			.EQU                1
                                           _IOCL0			.EQU                0
                                           
                                           ;  3FH  ADCCTL1   Bits-------------------------------------
                                           ADCALEN			.EQU                7
                                           ADCS2			.EQU                6
                                           ADCS1			.EQU                5
                                           ADCS0			.EQU                4
                                           VCFG1			.EQU                3
                                           VCFG0			.EQU                2
                                           ADCIM			.EQU                0
                                           _ADCALEN		.EQU                7
                                           _ADCS2			.EQU                6
                                           _ADCS1			.EQU                5
                                           _ADCS0			.EQU                4
                                           _VCFG1			.EQU                3
                                           _VCFG0			.EQU                2
                                           _ADCIM			.EQU                0
                                           
                                           ;  45H  P0LR   Bits-------------------------------------
                                           P0LR5			.EQU                5
                                           P0LR4			.EQU                4
                                           P0LR3			.EQU                3
                                           P0LR2			.EQU                2
                                           P0LR1			.EQU                1
                                           P0LR0			.EQU                0
                                           _P0LR5			.EQU                5
                                           _P0LR4			.EQU                4
                                           _P0LR3			.EQU                3
                                           _P0LR2			.EQU                2
                                           _P0LR1			.EQU                1
                                           _P0LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  46H  P2LR   Bits-------------------------------------
                                           P2LR7			.EQU                7
                                           P2LR6			.EQU                6
                                           P2LR5			.EQU                5
                                           P2LR4			.EQU                4
                                           P2LR3			.EQU                3
                                           P2LR2			.EQU                2
                                           P2LR1			.EQU                1
                                           P2LR0			.EQU                0
                                           _P2LR7			.EQU                7
                                           _P2LR6			.EQU                6
                                           _P2LR5			.EQU                5
                                           _P2LR4			.EQU                4
                                           _P2LR3			.EQU                3
                                           _P2LR2			.EQU                2
                                           _P2LR1			.EQU                1
                                           _P2LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  47H  P1LR   Bits-------------------------------------
                                           P1LR7			.EQU                7
                                           P1LR6			.EQU                6
                                           P1LR5			.EQU                5
                                           P1LR4			.EQU                4
                                           P1LR3			.EQU                3
                                           P1LR2			.EQU                2
                                           P1LR1			.EQU                1
                                           P1LR0			.EQU                0
                                           _P1LR7			.EQU                7
                                           _P1LR6			.EQU                6
                                           _P1LR5			.EQU                5
                                           _P1LR4			.EQU                4
                                           _P1LR3			.EQU                3
                                           _P1LR2			.EQU                2
                                           _P1LR1			.EQU                1
                                           _P1LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  48H  P3LR   Bits-------------------------------------
                                           P3LR7			.EQU                7
                                           P3LR6			.EQU                6
                                           P3LR5			.EQU                5
                                           P3LR4			.EQU                4
                                           P3LR3			.EQU                3
                                           P3LR2			.EQU                2
                                           P3LR1			.EQU                1
                                           P3LR0			.EQU                0
                                           _P3LR7			.EQU                7
                                           _P3LR6			.EQU                6
                                           _P3LR5			.EQU                5
                                           _P3LR4			.EQU                4
                                           _P3LR3			.EQU                3
                                           _P3LR2			.EQU                2
                                           _P3LR1			.EQU                1
                                           _P3LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  49H  TR3   Bits-------------------------------------
                                           TR37			.EQU                7
                                           TR36			.EQU                6
                                           TR35			.EQU                5
                                           TR34			.EQU                4
                                           TR33			.EQU                3
                                           TR32			.EQU                2
                                           TR31			.EQU                1
                                           TR30			.EQU                0
                                           _TR37			.EQU                7
                                           _TR36			.EQU                6
                                           _TR35			.EQU                5
                                           _TR34			.EQU                4
                                           _TR33			.EQU                3
                                           _TR32			.EQU                2
                                           _TR31			.EQU                1
                                           _TR30			.EQU                0
                                           
                                           ;  4AH  EIE3   Bits-------------------------------------
                                           T4IE			.EQU                7
                                           OSCFAILIE		.EQU                5
                                           _T4IE			.EQU                7
                                           _OSCFAILIE		.EQU                5
                                           
                                           ;  4BH  EIF3   Bits-------------------------------------
                                           T4IF			.EQU                7
                                           OSCFAILIF		.EQU                5
                                           _T4IF			.EQU                7
                                           _OSCFAILIF		.EQU                5
                                           
                                           ;  4EH  T3CTL   Bits-------------------------------------
                                           T3EN			.EQU                7
                                           T3CKS1			.EQU                6
                                           T3CKS0			.EQU                5
                                           T3CS			.EQU                4
                                           _T3EN			.EQU                7
                                           _T3CKS1			.EQU                6
                                           _T3CKS0			.EQU                5
                                           _T3CS			.EQU                4
                                           
                                           ;  53H  T3CTL1   Bits-------------------------------------
                                           T3CLR			.EQU                5
                                           _T3CLR			.EQU                5
                                           
                                           ;  57H  PWM5CTL0   Bits-------------------------------------
                                           P5CH1MOD1		.EQU                7
                                           P5CH1MOD0		.EQU                6
                                           P5MOD3			.EQU                3
                                           P5MOD2			.EQU                2
                                           P5MOD1			.EQU                1
                                           P5MOD0			.EQU                0
                                           _P5CH1MOD1		.EQU                7
                                           _P5CH1MOD0		.EQU                6
                                           _P5MOD3			.EQU                3
                                           _P5MOD2			.EQU                2
                                           _P5MOD1			.EQU                1
                                           _P5MOD0			.EQU                0
                                           
                                           ;  5BH  PWM5CTL1   Bits-------------------------------------
                                           P5RSEN			.EQU                7
                                           P5DC6			.EQU                6
                                           P5DC5			.EQU                5
                                           P5DC4			.EQU                4
                                           P5DC3			.EQU                3
                                           P5DC2			.EQU                2
                                           P5DC1			.EQU                1
                                           P5DC0			.EQU                0
                                           _P5RSEN			.EQU                7
                                           _P5DC6			.EQU                6
                                           _P5DC5			.EQU                5
                                           _P5DC4			.EQU                4
                                           _P5DC3			.EQU                3
                                           _P5DC2			.EQU                2
                                           _P5DC1			.EQU                1
                                           _P5DC0			.EQU                0
                                           
                                           ;  5CH  P5ASCTL   Bits-------------------------------------
                                           P5ASE			.EQU                7
                                           P5ASS2			.EQU                6
                                           P5ASS1			.EQU                5
                                           P5ASS0			.EQU                4
                                           P5SSAC1			.EQU                3
                                           P5SSAC0			.EQU                2
                                           P5SSBD1			.EQU                1
                                           P5SSBD0			.EQU                0
                                           _P5ASE			.EQU                7
                                           _P5ASS2			.EQU                6
                                           _P5ASS1			.EQU                5
                                           _P5ASS0			.EQU                4
                                           _P5SSAC1		.EQU                3
                                           _P5SSAC0		.EQU                2
                                           _P5SSBD1		.EQU                1
                                           _P5SSBD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  5DH  PSTRCTL   Bits-------------------------------------
                                           STRSYNC			.EQU                4
                                           STREND			.EQU                3
                                           STRENC			.EQU                2
                                           STRENB			.EQU                1
                                           STRENA			.EQU                0
                                           _STRSYNC		.EQU                4
                                           _STREND			.EQU                3
                                           _STRENC			.EQU                2
                                           _STRENB			.EQU                1
                                           _STRENA			.EQU                0
                                           
                                           ;  60H  PUR1   Bits-------------------------------------
                                           PUR17			.EQU                7
                                           PUR16			.EQU                6
                                           PUR15			.EQU                5
                                           PUR14			.EQU                4
                                           PUR13			.EQU                3
                                           PUR12			.EQU                2
                                           PUR11			.EQU                1
                                           PUR10			.EQU                0
                                           _PUR17			.EQU                7
                                           _PUR16			.EQU                6
                                           _PUR15			.EQU                5
                                           _PUR14			.EQU                4
                                           _PUR13			.EQU                3
                                           _PUR12			.EQU                2
                                           _PUR11			.EQU                1
                                           _PUR10			.EQU                0
                                           
                                           ;  61H  PUR2   Bits-------------------------------------
                                           PUR27			.EQU                7
                                           PUR26			.EQU                6
                                           PUR25			.EQU                5
                                           PUR24			.EQU                4
                                           PUR23			.EQU                3
                                           PUR22			.EQU                2
                                           PUR21			.EQU                1
                                           PUR20			.EQU                0
                                           _PUR27			.EQU                7
                                           _PUR26			.EQU                6
                                           _PUR25			.EQU                5
                                           _PUR24			.EQU                4
                                           _PUR23			.EQU                3
                                           _PUR22			.EQU                2
                                           _PUR21			.EQU                1
                                           _PUR20			.EQU                0
                                           
                                           ;  67H  INTEDGCTL   Bits-------------------------------------
                                           INT2SE			.EQU                7
                                           INT1SE			.EQU                6
                                           T1CLKEN			.EQU                0
                                           _INT2SE			.EQU                7
                                           _INT1SE			.EQU                6
                                           _T1CLKEN		.EQU                0
                                           
                                           ;  6BH  VBIASCTL   Bits-------------------------------------
                                           VBIASEN			.EQU                7
                                           VBSEL			.EQU                6
                                           ISEL1			.EQU                1
                                           ISEL0			.EQU                0
                                           _VBIASEN		.EQU                7
                                           _VBSEL			.EQU                6
                                           _ISEL1			.EQU                1
                                           _ISEL0			.EQU                0
                                           
                                           ;  6CH  VBIAS1EN   Bits-------------------------------------
                                           VBS17EN			.EQU                7
                                           VBS16EN			.EQU                6
                                           VBS15EN			.EQU                5
                                           VBS14EN			.EQU                4
                                           VBS13EN			.EQU                3
                                           VBS12EN			.EQU                2
                                           VBS11EN			.EQU                1
                                           VBS10EN			.EQU                0
                                           _VBS17EN		.EQU                7
                                           _VBS16EN		.EQU                6
                                           _VBS15EN		.EQU                5
                                           _VBS14EN		.EQU                4
                                           _VBS13EN		.EQU                3
                                           _VBS12EN		.EQU                2
                                           _VBS11EN		.EQU                1
                                           _VBS10EN		.EQU                0
                                           
                                           ;  6DH  VBIAS2EN   Bits-------------------------------------
                                           VBS27EN			.EQU                7
                                           VBS26EN			.EQU                6
                                           VBS25EN			.EQU                5
                                           VBS24EN			.EQU                4
                                           VBS23EN 		.EQU                3
                                           VBS22EN			.EQU                2
                                           VBS21EN			.EQU                1
                                           VBS20EN			.EQU                0
                                           _VBS27EN		.EQU                7
                                           _VBS26EN		.EQU                6
                                           _VBS25EN		.EQU                5
                                           _VBS24EN		.EQU                4
                                           _VBS23EN 		.EQU                3
                                           _VBS22EN		.EQU                2
                                           _VBS21EN		.EQU                1
                                           _VBS20EN		.EQU                0
                                           
                                           ;  10EH  PWM5OC   Bits-------------------------------------
                                           OCA			.EQU                1
                                           OCB			.EQU                0
                                           _OCA			.EQU                1
                                           _OCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  10FH  T2CTL1   Bits-------------------------------------
                                           T2MOD1			.EQU                7
                                           T2MOD0			.EQU                6
                                           T2OFS1			.EQU                5
                                           T2OFS0			.EQU                4
                                           T2TRIGEN		.EQU                3
                                           T2DIR			.EQU                0
                                           _T2MOD1			.EQU                7
                                           _T2MOD0			.EQU                6
                                           _T2OFS1			.EQU                5
                                           _T2OFS0			.EQU                4
                                           _T2TRIGEN		.EQU                3
                                           _T2DIR			.EQU                0
                                           
                                           ;  112H  VDAC   Bits-------------------------------------
                                           VDAC3			.EQU                7
                                           VDAC2			.EQU                6
                                           VDAC1			.EQU                5
                                           VDAC0			.EQU                4
                                           _VDAC3			.EQU                7
                                           _VDAC2			.EQU                6
                                           _VDAC1			.EQU                5
                                           _VDAC0			.EQU                4
                                           
                                           ;  11CH  PWM5CTL2   Bits-------------------------------------
                                           PFUSES			.EQU                5
                                           UDEVT1			.EQU                2
                                           UDEVT0			.EQU                1
                                           UDEN			.EQU                0
                                           _PFUSES			.EQU                5
                                           _UDEVT1			.EQU                2
                                           _UDEVT0			.EQU                1
                                           _UDEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  11DH  PWM5PC   Bits-------------------------------------
                                           PCA			.EQU                1
                                           PCB			.EQU                0
                                           _PCA			.EQU                1
                                           _PCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  120H  RSCTL   Bits-------------------------------------
                                           SPEN			.EQU                7
                                           RX9			.EQU                6
                                           SRXEN			.EQU                5
                                           CRXEN			.EQU                4
                                           ADREN			.EQU                3
                                           FRER			.EQU                2
                                           OVFER			.EQU                1
                                           RX9D			.EQU                0
                                           _SPEN			.EQU                7
                                           _RX9			.EQU                6
                                           _SRXEN			.EQU                5
                                           _CRXEN			.EQU                4
                                           _ADREN			.EQU                3
                                           _FRER			.EQU                2
                                           _OVFER			.EQU                1
                                           _RX9D			.EQU                0
                                           
                                           ;  123H  BRCTL   Bits-------------------------------------
                                           ABRDOVF			.EQU                7
                                           RCIDLF			.EQU                6
                                           SCKPS			.EQU                5
                                           BRG16			.EQU                4
                                           WUEN			.EQU                1
                                           ABRDEN			.EQU                0
                                           _ABRDOVF		.EQU                7
                                           _RCIDLF			.EQU                6
                                           _SCKPS			.EQU                5
                                           _BRG16			.EQU                4
                                           _WUEN			.EQU                1
                                           _ABRDEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  124H  TSCTL   Bits-------------------------------------
                                           CSRS			.EQU                7
                                           TX9			.EQU                6
                                           TXEN			.EQU                5
                                           SYNC			.EQU                4
                                           SENDB			.EQU                3
                                           HBRG			.EQU                2
                                           TXSRS			.EQU                1
                                           TX9D			.EQU                0
                                           _CSRS			.EQU                7
                                           _TX9			.EQU                6
                                           _TXEN			.EQU                5
                                           _SYNC			.EQU                4
                                           _SENDB			.EQU                3
                                           _HBRG			.EQU                2
                                           _TXSRS			.EQU                1
                                           _TX9D			.EQU                0
                                           
                                           ;  128H  SSCICTL0   Bits-------------------------------------
                                           SSCIWCFL		.EQU                7
                                           SSCIOV			.EQU                6
                                           SSCIEN			.EQU                5
                                           SSCICKP			.EQU                4
                                           SSCIMOD3		.EQU                3
                                           SSCIMOD2		.EQU                2
                                           SSCIMOD1		.EQU                1
                                           SSCIMOD0		.EQU                0
                                           _SSCIWCFL		.EQU                7
                                           _SSCIOV			.EQU                6
                                           _SSCIEN			.EQU                5
                                           _SSCICKP		.EQU                4
                                           _SSCIMOD3		.EQU                3
                                           _SSCIMOD2		.EQU                2
                                           _SSCIMOD1		.EQU                1
                                           _SSCIMOD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  12AH  SSCICTL1   Bits-------------------------------------
                                           SSCICALLEN		.EQU                7
                                           SSCIACKSTA		.EQU                6
                                           SSCIACKDAT		.EQU                5
                                           SSCIACKEN		.EQU                4
                                           SSCIRCEN		.EQU                3
                                           STOPEN			.EQU                2
                                           RESTARTEN		.EQU                1
                                           STARTEN			.EQU                0
                                           _SSCICALLEN		.EQU                7
                                           _SSCIACKSTA		.EQU                6
                                           _SSCIACKDAT		.EQU                5
                                           _SSCIACKEN		.EQU                4
                                           _SSCIRCEN		.EQU                3
                                           _STOPEN			.EQU                2
                                           _RESTARTEN		.EQU                1
                                           _STARTEN		.EQU                0
                                           
                                           ;  12BH  SSCISTA   Bits-------------------------------------
                                           SAMPLE			.EQU                7
                                           CKEGE			.EQU                6
                                           SSCIDA			.EQU                5
                                           SSCISTOP		.EQU                4
                                           SSCISTART		.EQU                3
                                           SSCIRW			.EQU                2
                                           SSCIUA			.EQU                1
                                           SSCIBUF			.EQU                0
                                           _SAMPLE			.EQU                7
                                           _CKEGE			.EQU                6
                                           _SSCIDA			.EQU                5
                                           _SSCISTOP		.EQU                4
                                           _SSCISTART		.EQU                3
                                           _SSCIRW			.EQU                2
                                           _SSCIUA			.EQU                1
                                           _SSCIBUF		.EQU                0
                                           
                                           ;  12EH  SSCIMSK   Bits-------------------------------------
                                           SSCIMSK7		.EQU                7
                                           SSCIMSK6		.EQU                6
                                           SSCIMSK5		.EQU                5
                                           SSCIMSK4		.EQU                4
                                           SSCIMSK3		.EQU                3
                                           SSCIMSK2		.EQU                2
                                           SSCIMSK1		.EQU                1
                                           SSCIMSK0		.EQU                0
                                           _SSCIMSK7		.EQU                7
                                           _SSCIMSK6		.EQU                6
                                           _SSCIMSK5		.EQU                5
                                           _SSCIMSK4		.EQU                4
                                           _SSCIMSK3		.EQU                3
                                           _SSCIMSK2		.EQU                2
                                           _SSCIMSK1		.EQU                1
                                           _SSCIMSK0		.EQU                0
                                           
                                           ;  12FH  WDTPS   Bits-------------------------------------
                                           WDTPS3			.EQU                3
                                           WDTPS2			.EQU                2
                                           WDTPS1			.EQU                1
                                           WDTPS0			.EQU                0
                                           _WDTPS3			.EQU                3
                                           _WDTPS2			.EQU                2
                                           _WDTPS1			.EQU                1
                                           _WDTPS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  134H  MULCTL   Bits-------------------------------------
                                           MULEN			.EQU                1
                                           MULIF			.EQU                0
                                           _MULEN			.EQU                1
                                           _MULIF			.EQU                0
                                           
                                           ;  139H  DIVCTL   Bits-------------------------------------
                                           DIVOEN			.EQU                1
                                           DIVEN			.EQU                0
                                           _DIVOEN			.EQU                1
                                           _DIVEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  140H  LEDCTL   Bits-------------------------------------
                                           LEDEN			.EQU                7
                                           DIGEN2			.EQU                4
                                           DIGEN1			.EQU                3
                                           DIGEN0			.EQU                2
                                           PNS1			.EQU                1
                                           PNS0			.EQU                0
                                           _LEDEN			.EQU                7
                                           _DIGEN2			.EQU                4
                                           _DIGEN1			.EQU                3
                                           _DIGEN0			.EQU                2
                                           _PNS1			.EQU                1
                                           _PNS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  141H  LEDPRE   Bits-------------------------------------
                                           LEDCKS13		.EQU                7
                                           LEDCKS12		.EQU                6
                                           LEDCKS11		.EQU                5
                                           LEDCKS10		.EQU                4
                                           LEDCKS03		.EQU                3
                                           LEDCKS02		.EQU                2
                                           LEDCKS01		.EQU                1
                                           LEDCKS00		.EQU                0
                                           _LEDCKS13		.EQU                7
                                           _LEDCKS12		.EQU                6
                                           _LEDCKS11		.EQU                5
                                           _LEDCKS10		.EQU                4
                                           _LEDCKS03		.EQU                3
                                           _LEDCKS02		.EQU                2
                                           _LEDCKS01		.EQU                1
                                           _LEDCKS00		.EQU                0
                                           
                                           ;  142H  LEDDATA0   Bits-------------------------------------
                                           DAT07			.EQU                7
                                           DAT06			.EQU                6
                                           DAT05			.EQU                5
                                           DAT04			.EQU                4
                                           DAT03			.EQU                3
                                           DAT02			.EQU                2
                                           DAT01			.EQU                1
                                           DAT00			.EQU                0
                                           _DAT07			.EQU                7
                                           _DAT06			.EQU                6
                                           _DAT05			.EQU                5
                                           _DAT04			.EQU                4
                                           _DAT03			.EQU                3
                                           _DAT02			.EQU                2
                                           _DAT01			.EQU                1
                                           _DAT00			.EQU                0
                                           
                                           ;  143H  LEDDATA1   Bits-------------------------------------
                                           DAT17			.EQU                7
                                           DAT16			.EQU                6
                                           DAT15			.EQU                5
                                           DAT14			.EQU                4
                                           DAT13			.EQU                3
                                           DAT12			.EQU                2
                                           DAT11			.EQU                1
                                           DAT10			.EQU                0
                                           _DAT17			.EQU                7
                                           _DAT16			.EQU                6
                                           _DAT15			.EQU                5
                                           _DAT14			.EQU                4
                                           _DAT13			.EQU                3
                                           _DAT12			.EQU                2
                                           _DAT11			.EQU                1
                                           _DAT10			.EQU                0
                                           
                                           ;  144H  LEDDATA2   Bits-------------------------------------
                                           DAT27			.EQU                7
                                           DAT26			.EQU                6
                                           DAT25			.EQU                5
                                           DAT24			.EQU                4
                                           DAT23			.EQU                3
                                           DAT22			.EQU                2
                                           DAT21			.EQU                1
                                           DAT20			.EQU                0
                                           _DAT27			.EQU                7
                                           _DAT26			.EQU                6
                                           _DAT25			.EQU                5
                                           _DAT24			.EQU                4
                                           _DAT23			.EQU                3
                                           _DAT22			.EQU                2
                                           _DAT21			.EQU                1
                                           _DAT20			.EQU                0
                                           
                                           ;  145H  LEDDATA3   Bits-------------------------------------
                                           DAT37			.EQU                7
                                           DAT36			.EQU                6
                                           DAT35			.EQU                5
                                           DAT34			.EQU                4
                                           DAT33			.EQU                3
                                           DAT32			.EQU                2
                                           DAT31			.EQU                1
                                           DAT30			.EQU                0
                                           _DAT37			.EQU                7
                                           _DAT36			.EQU                6
                                           _DAT35			.EQU                5
                                           _DAT34			.EQU                4
                                           _DAT33			.EQU                3
                                           _DAT32			.EQU                2
                                           _DAT31			.EQU                1
                                           _DAT30			.EQU                0
                                           
                                           ;  146H  LEDDATA4   Bits-------------------------------------
                                           DAT47			.EQU                7
                                           DAT46			.EQU                6
                                           DAT45			.EQU                5
                                           DAT44			.EQU                4
                                           DAT43			.EQU                3
                                           DAT42			.EQU                2
                                           DAT41			.EQU                1
                                           DAT40			.EQU                0
                                           _DAT47			.EQU                7
                                           _DAT46			.EQU                6
                                           _DAT45			.EQU                5
                                           _DAT44			.EQU                4
                                           _DAT43			.EQU                3
                                           _DAT42			.EQU                2
                                           _DAT41			.EQU                1
                                           _DAT40			.EQU                0
                                           
                                           ;  147H  LEDDATA5   Bits-------------------------------------
                                           DAT57			.EQU                7
                                           DAT56			.EQU                6
                                           DAT55			.EQU                5
                                           DAT54			.EQU                4
                                           DAT53			.EQU                3
                                           DAT52			.EQU                2
                                           DAT51			.EQU                1
                                           DAT50			.EQU                0
                                           _DAT57			.EQU                7
                                           _DAT56			.EQU                6
                                           _DAT55			.EQU                5
                                           _DAT54			.EQU                4
                                           _DAT53			.EQU                3
                                           _DAT52			.EQU                2
                                           _DAT51			.EQU                1
                                           _DAT50			.EQU                0
                                           
                                           ;  148H  LEDDATA6   Bits-------------------------------------
                                           DAT67			.EQU                7
                                           DAT66			.EQU                6
                                           DAT65			.EQU                5
                                           DAT64			.EQU                4
                                           DAT63			.EQU                3
                                           DAT62			.EQU                2
                                           DAT61			.EQU                1
                                           DAT60			.EQU                0
                                           _DAT67			.EQU                7
                                           _DAT66			.EQU                6
                                           _DAT65			.EQU                5
                                           _DAT64			.EQU                4
                                           _DAT63			.EQU                3
                                           _DAT62			.EQU                2
                                           _DAT61			.EQU                1
                                           _DAT60			.EQU                0
                                           
                                           ;  149H  LEDDATA7   Bits-------------------------------------
                                           DAT77			.EQU                7
                                           DAT76			.EQU                6
                                           DAT75			.EQU                5
                                           DAT74			.EQU                4
                                           DAT73			.EQU                3
                                           DAT72			.EQU                2
                                           DAT71			.EQU                1
                                           DAT70			.EQU                0
                                           _DAT77			.EQU                7
                                           _DAT76			.EQU                6
                                           _DAT75			.EQU                5
                                           _DAT74			.EQU                4
                                           _DAT73			.EQU                3
                                           _DAT72			.EQU                2
                                           _DAT71			.EQU                1
                                           _DAT70			.EQU                0
                                           
                                           ;  14AH  C1FILTCTL   Bits-------------------------------------
                                           INV1			.EQU                7
                                           WEN1			.EQU                6
                                           FEN1			.EQU                5
                                           F1CNT2			.EQU                2
                                           F1CNT1			.EQU                1
                                           F1CNT0			.EQU                0
                                           _INV1			.EQU                7
                                           _WEN1			.EQU                6
                                           _FEN1			.EQU                5
                                           _F1CNT2			.EQU                2
                                           _F1CNT1			.EQU                1
                                           _F1CNT0			.EQU                0
                                           
                                           ;  14BH  C1FILTPRE   Bits-------------------------------------
                                           FP17			.EQU                7
                                           FP16			.EQU                6
                                           FP15			.EQU                5
                                           FP14			.EQU                4
                                           FP13			.EQU                3
                                           FP12			.EQU                2
                                           FP11			.EQU                1
                                           FP10			.EQU                0
                                           _FP17			.EQU                7
                                           _FP16			.EQU                6
                                           _FP15			.EQU                5
                                           _FP14			.EQU                4
                                           _FP13			.EQU                3
                                           _FP12			.EQU                2
                                           _FP11			.EQU                1
                                           _FP10			.EQU                0
                                           
                                           ;  150H  LEDOMS1   Bits-------------------------------------
                                           LEDOM17			.EQU                7
                                           LEDOM16			.EQU                6
                                           LEDOM15			.EQU                5
                                           LEDOM14			.EQU                4
                                           LEDOM13			.EQU                3
                                           LEDOM12			.EQU                2
                                           LEDOM11			.EQU                1
                                           LEDOM10			.EQU                0
                                           _LEDOM17		.EQU                7
                                           _LEDOM16		.EQU                6
                                           _LEDOM15		.EQU                5
                                           _LEDOM14		.EQU                4
                                           _LEDOM13		.EQU                3
                                           _LEDOM12		.EQU                2
                                           _LEDOM11		.EQU                1
                                           _LEDOM10		.EQU                0
                                           
                                           ;  152H  CCPCTL   Bits-------------------------------------
                                           CCMOD3			.EQU                3
                                           CCMOD2			.EQU                2
                                           CCMOD1			.EQU                1
                                           CCMOD0			.EQU                0
                                           _CCMOD3			.EQU                3
                                           _CCMOD2			.EQU                2
                                           _CCMOD1			.EQU                1
                                           _CCMOD0			.EQU                0
                                           
                                           ;  155H  LEDODS0   Bits-------------------------------------
                                           LEDOD07			.EQU                7
                                           LEDOD06			.EQU                6
                                           LEDOD05			.EQU                5
                                           LEDOD04			.EQU                4
                                           LEDOD03			.EQU                3
                                           LEDOD02			.EQU                2
                                           LEDOD01			.EQU                1
                                           LEDOD00			.EQU                0
                                           _LEDOD07		.EQU                7
                                           _LEDOD06		.EQU                6
                                           _LEDOD05		.EQU                5
                                           _LEDOD04		.EQU                4
                                           _LEDOD03		.EQU                3
                                           _LEDOD02		.EQU                2
                                           _LEDOD01		.EQU                1
                                           _LEDOD00		.EQU                0
                                           
                                           ;  157H  LEDOMS0   Bits-------------------------------------
                                           LEDOM07			.EQU                7
                                           LEDOM06			.EQU                6
                                           LEDOM05			.EQU                5
                                           LEDOM04			.EQU                4
                                           LEDOM03			.EQU                3
                                           LEDOM02			.EQU                2
                                           LEDOM01			.EQU                1
                                           LEDOM00			.EQU                0
                                           _LEDOM07		.EQU                7
                                           _LEDOM06		.EQU                6
                                           _LEDOM05		.EQU                5
                                           _LEDOM04		.EQU                4
                                           _LEDOM03		.EQU                3
                                           _LEDOM02		.EQU                2
                                           _LEDOM01		.EQU                1
                                           _LEDOM00		.EQU                0
                                           
                                           ;  158H  LEDODS1   Bits-------------------------------------
                                           LEDOD17			.EQU                7
                                           LEDOD16			.EQU                6
                                           LEDOD15			.EQU                5
                                           LEDOD14			.EQU                4
                                           LEDOD13			.EQU                3
                                           LEDOD12			.EQU                2
                                           LEDOD11			.EQU                1
                                           LEDOD10			.EQU                0
                                           _LEDOD17		.EQU                7
                                           _LEDOD16		.EQU                6
                                           _LEDOD15		.EQU                5
                                           _LEDOD14		.EQU                4
                                           _LEDOD13		.EQU                3
                                           _LEDOD12		.EQU                2
                                           _LEDOD11		.EQU                1
                                           _LEDOD10		.EQU                0
                                           
                                           ;  15CH  LEDLUM   Bits-------------------------------------
                                           LEDBR			.EQU                7
                                           FRAMEF			.EQU                3
                                           LUM2			.EQU                2
                                           LUM1			.EQU                1
                                           LUM0			.EQU                0
                                           _LEDBR			.EQU                7
                                           _FRAMEF			.EQU                3
                                           _LUM2			.EQU                2
                                           _LUM1			.EQU                1
                                           _LUM0			.EQU                0
                                           
                                           ;  15DH  PWM5FC   Bits-------------------------------------
                                           FCA			.EQU                1
                                           FCB			.EQU                0
                                           _FCA			.EQU                1
                                           _FCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  164H  T4CTL   Bits-------------------------------------
                                           T4REN			.EQU                7
                                           HSPEN			.EQU                6
                                           T4CKS1			.EQU                5
                                           T4CKS0			.EQU                4
                                           LSPEN			.EQU                3
                                           T4CS1			.EQU                2
                                           T4CS0			.EQU                1
                                           T4ON			.EQU                0
                                           _T4REN			.EQU                7
                                           _HSPEN			.EQU                6
                                           _T4CKS1			.EQU                5
                                           _T4CKS0			.EQU                4
                                           _LSPEN			.EQU                3
                                           _T4CS1			.EQU                2
                                           _T4CS0			.EQU                1
                                           _T4ON			.EQU                0
                                           ;************************************************************
                                           ;       Header file for the KungFu8 END
                                           ;       KF8A100EON
                                           ;       Microcontroller
                                           ;
                                           ;       Copyright 2012-2020 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; external declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.extern	_IIC_Init
                                           	.extern	_IIC_SEND_DATAWrite
                                           	.extern	_IIC_SEND_DATARead
                                           	.extern	_Timer0_Init
                                           	.extern	_Timer1_Init
                                           	.extern	_Timer2_Init
                                           	.extern	_Timer4_Init
                                           	.extern	_PSW_bits
                                           	.extern	_P0_bits
                                           	.extern	_P2_bits
                                           	.extern	_P1_bits
                                           	.extern	_P3_bits
                                           	.extern	_PCH_bits
                                           	.extern	_INTCTL_bits
                                           	.extern	_EIF1_bits
                                           	.extern	_EIF2_bits
                                           	.extern	_T1CTL_bits
                                           	.extern	_T2CTL0_bits
                                           	.extern	_PWMCTL_bits
                                           	.extern	_BANK_bits
                                           	.extern	_ADSCANCTL_bits
                                           	.extern	_C1CTL_bits
                                           	.extern	_VDACS_bits
                                           	.extern	_AMPCTL_bits
                                           	.extern	_ANSEH_bits
                                           	.extern	_ADCCTL0_bits
                                           	.extern	_AMPDT_bits
                                           	.extern	_OPTR_bits
                                           	.extern	_IP0_bits
                                           	.extern	_IP1_bits
                                           	.extern	_IP2_bits
                                           	.extern	_TR0_bits
                                           	.extern	_TR2_bits
                                           	.extern	_TR1_bits
                                           	.extern	_OSCSTA_bits
                                           	.extern	_IP3_bits
                                           	.extern	_VRECTL_bits
                                           	.extern	_EIE1_bits
                                           	.extern	_EIE2_bits
                                           	.extern	_PCTL_bits
                                           	.extern	_OSCCTL_bits
                                           	.extern	_ANSEL_bits
                                           	.extern	_PUR0_bits
                                           	.extern	_IOCL_bits
                                           	.extern	_ADCCTL1_bits
                                           	.extern	_P0LR_bits
                                           	.extern	_P2LR_bits
                                           	.extern	_P1LR_bits
                                           	.extern	_P3LR_bits
                                           	.extern	_TR3_bits
                                           	.extern	_EIE3_bits
                                           	.extern	_EIF3_bits
                                           	.extern	_T3CTL_bits
                                           	.extern	_T3CTL1_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL0_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL1_bits
                                           	.extern	_P5ASCTL_bits
                                           	.extern	_PSTRCTL_bits
                                           	.extern	_PUR1_bits
                                           	.extern	_PUR2_bits
                                           	.extern	_INTEDGCTL_bits
                                           	.extern	_VBIASCTL_bits
                                           	.extern	_VBIAS1EN_bits
                                           	.extern	_VBIAS2EN_bits
                                           	.extern	_PWM5OC_bits
                                           	.extern	_T2CTL1_bits
                                           	.extern	_VDAC_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL2_bits
                                           	.extern	_PWM5PC_bits
                                           	.extern	_RSCTL_bits
                                           	.extern	_BRCTL_bits
                                           	.extern	_TSCTL_bits
                                           	.extern	_SSCICTL0_bits
                                           	.extern	_SSCICTL1_bits
                                           	.extern	_SSCISTA_bits
                                           	.extern	_SSCIMSK_bits
                                           	.extern	_WDTPS_bits
                                           	.extern	_MULCTL_bits
                                           	.extern	_DIVCTL_bits
                                           	.extern	_LEDCTL_bits
                                           	.extern	_LEDPRE_bits
                                           	.extern	_LEDDATA0_bits
                                           	.extern	_LEDDATA1_bits
                                           	.extern	_LEDDATA2_bits
                                           	.extern	_LEDDATA3_bits
                                           	.extern	_LEDDATA4_bits
                                           	.extern	_LEDDATA5_bits
                                           	.extern	_LEDDATA6_bits
                                           	.extern	_LEDDATA7_bits
                                           	.extern	_C1FILTCTL_bits
                                           	.extern	_C1FILTPRE_bits
                                           	.extern	_LEDOMS1_bits
                                           	.extern	_CCPCTL_bits
                                           	.extern	_LEDODS0_bits
                                           	.extern	_LEDOMS0_bits
                                           	.extern	_LEDODS1_bits
                                           	.extern	_LEDLUM_bits
                                           	.extern	_PWM5FC_bits
                                           	.extern	_T4CTL_bits
                                           	.extern	_IIC_Rev_BUF
                                           	.extern	_T0
                                           	.extern	_PCL
                                           	.extern	_PSW
                                           	.extern	_P0
                                           	.extern	_P2
                                           	.extern	_P1
                                           	.extern	_P3
                                           	.extern	_PCH
                                           	.extern	_INTCTL
                                           	.extern	_EIF1
                                           	.extern	_EIF2
                                           	.extern	_T1L
                                           	.extern	_T1H
                                           	.extern	_T1CTL
                                           	.extern	_T2L
                                           	.extern	_T2CTL0
                                           	.extern	_PWM1L
                                           	.extern	_PWM1H
                                           	.extern	_PWMCTL
                                           	.extern	_PP1
                                           	.extern	_BANK
                                           	.extern	_ADSCANCTL
                                           	.extern	_C1CTL
                                           	.extern	_VDACS
                                           	.extern	_AMPCTL
                                           	.extern	_ANSEH
                                           	.extern	_ADCDATA0H
                                           	.extern	_ADCCTL0
                                           	.extern	_AMPDT
                                           	.extern	_OPTR
                                           	.extern	_IP0
                                           	.extern	_IP1
                                           	.extern	_IP2
                                           	.extern	_TR0
                                           	.extern	_TR2
                                           	.extern	_TR1
                                           	.extern	_OSCSTA
                                           	.extern	_IP3
                                           	.extern	_VRECAL1
                                           	.extern	_VRECTL
                                           	.extern	_EIE1
                                           	.extern	_EIE2
                                           	.extern	_PCTL
                                           	.extern	_OSCCTL
                                           	.extern	_OSCCAL0
                                           	.extern	_ANSEL
                                           	.extern	_PP2
                                           	.extern	_PWM2L
                                           	.extern	_PWM2H
                                           	.extern	_PUR0
                                           	.extern	_IOCL
                                           	.extern	_OSCCAL1
                                           	.extern	_NVMDATAH
                                           	.extern	_NVMDATAL
                                           	.extern	_NVMADDRH
                                           	.extern	_NVMADDRL
                                           	.extern	_NVMCTL0
                                           	.extern	_NVMCTL1
                                           	.extern	_ADCDATA0L
                                           	.extern	_ADCCTL1
                                           	.extern	_T2CCRH
                                           	.extern	_T2H
                                           	.extern	_PP5H
                                           	.extern	_PWM5H0
                                           	.extern	_PWM5H1
                                           	.extern	_P0LR
                                           	.extern	_P2LR
                                           	.extern	_P1LR
                                           	.extern	_P3LR
                                           	.extern	_TR3
                                           	.extern	_EIE3
                                           	.extern	_EIF3
                                           	.extern	_OSCCAL2
                                           	.extern	_OSCCAL3
                                           	.extern	_T3CTL
                                           	.extern	_T3L
                                           	.extern	_PP5L
                                           	.extern	_T3CTL1
                                           	.extern	_T2CCRL
                                           	.extern	_PWM5L0
                                           	.extern	_PWM5L1
                                           	.extern	_PWM5CTL0
                                           	.extern	_PWM5CTL1
                                           	.extern	_P5ASCTL
                                           	.extern	_PSTRCTL
                                           	.extern	_T3H
                                           	.extern	_PUR1
                                           	.extern	_PUR2
                                           	.extern	_INTEDGCTL
                                           	.extern	_VBIASCTL
                                           	.extern	_VBIAS1EN
                                           	.extern	_VBIAS2EN
                                           	.extern	_PWM5OC
                                           	.extern	_T2CTL1
                                           	.extern	_VDAC
                                           	.extern	_PWM5CTL2
                                           	.extern	_PWM5PC
                                           	.extern	_RSCTL
                                           	.extern	_TXSDR
                                           	.extern	_RXSDR
                                           	.extern	_BRCTL
                                           	.extern	_TSCTL
                                           	.extern	_EUBRGL
                                           	.extern	_EUBRGH
                                           	.extern	_SSCICTL0
                                           	.extern	_SSCICTL1
                                           	.extern	_SSCISTA
                                           	.extern	_SSCIBUFR
                                           	.extern	_SSCIADD
                                           	.extern	_SSCIMSK
                                           	.extern	_WDTPS
                                           	.extern	_MULAH
                                           	.extern	_MULAL
                                           	.extern	_MULBH
                                           	.extern	_MULBL
                                           	.extern	_MULCTL
                                           	.extern	_MULRES3
                                           	.extern	_MULRES2
                                           	.extern	_MULRES1
                                           	.extern	_MULRES0
                                           	.extern	_DIVCTL
                                           	.extern	_DIVAH
                                           	.extern	_DIVAL
                                           	.extern	_DIVB
                                           	.extern	_DIVQH
                                           	.extern	_DIVQL
                                           	.extern	_DIVR
                                           	.extern	_LEDCTL
                                           	.extern	_LEDPRE
                                           	.extern	_LEDDATA0
                                           	.extern	_LEDDATA1
                                           	.extern	_LEDDATA2
                                           	.extern	_LEDDATA3
                                           	.extern	_LEDDATA4
                                           	.extern	_LEDDATA5
                                           	.extern	_LEDDATA6
                                           	.extern	_LEDDATA7
                                           	.extern	_C1FILTCTL
                                           	.extern	_C1FILTPRE
                                           	.extern	_LEDOMS1
                                           	.extern	_CCRL
                                           	.extern	_CCPCTL
                                           	.extern	_CCRH
                                           	.extern	_LEDODS0
                                           	.extern	_LEDOMS0
                                           	.extern	_LEDODS1
                                           	.extern	_VRECAL2
                                           	.extern	_VRECAL3
                                           	.extern	_LEDLUM
                                           	.extern	_PWM5FC
                                           	.extern	_T4L
                                           	.extern	_T4H
                                           	.extern	_T4REL
                                           	.extern	_T4REH
                                           	.extern	_T4CTL
                                           	.extern	_RC32KCAL
                                           
                                           	.extern I0R1
                                           	.extern I0R7
                                           	.extern I0PSW
                                           	.extern I0PCH
                                           	.extern I1R1
                                           	.extern I1R7
                                           	.extern I1PSW
                                           	.extern I1PCH
                                           	.extern STK11
                                           	.extern STK10
                                           	.extern STK09
                                           	.extern STK08
                                           	.extern STK07
                                           	.extern STK06
                                           	.extern STK05
                                           	.extern STK04
                                           	.extern STK03
                                           	.extern STK02
                                           	.extern STK01
                                           	.extern STK00
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.global	_UART_SendBuf
                                           	.global	_UART_Init
                                           	.global	_UART_BUF
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           UD_UART_0	.udata
                                           _UART_BUF	.res	50
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; absolute symbol definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; compiler-defined variables
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; initialized data
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; overlayable items in internal ram 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.udata_ovr
                                           
                                           
                                           func._UART_SendBuf	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _UART_SendBuf	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : FUNCTION
                                           _UART_SendBuf	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	::->op : RECEIVE
                                           ;	.line	34; "../UART.c"	void UART_SendBuf(unsigned char SendTemp)
                                           	BANKSEL	_TXSDR
                                           	MOV	_TXSDR, R0
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           _00003_DS_
                                           ;	.line	37; "../UART.c"	while(TXSRS==0);
                                           	BANKSEL	_TSCTL_bits
                                           	JB	_TSCTL_bits, 1
                                           	JMP	_00003_DS_
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : ENDFUNCTION
                                           	CRET	
                                           ; exit point of _UART_SendBuf
                                           
                                           
                                           
                                           func._UART_Init	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _UART_Init	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : FUNCTION
                                           _UART_Init	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	14; "../UART.c"	BRCTL=0x40;		// 	½ÓÊÕ¿ÕÏÐ  Ê¹ÓÃ8Î»¼ÆÊýÆ÷£¬²»¿¼ÂÇ»½ÐÑÊÇÊ¹ÄÜºÍ×Ô¶¯²¨ÌØÂÊ¼ì²â
                                           	MOV	R0,# 0x40
                                           	BANKSEL	_BRCTL
                                           	MOV	_BRCTL, R0
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	16; "../UART.c"	EUBRGH=0x00;	// ²¨ÌØÂÊ¹«Ê½=SCLK/(m*y+1),ÆäÖÐSCLKÏµÍ³Ê±ÖÓ£¬ÈçÕâÀï8M£¬mÎª±¶ÆµÊý£¬¼ûÊÖ²á£¬yÎª8Î»»ò16Î»²¨ÌØÂÊ¼ÆÊýÖµ
                                           	BANKSEL	_EUBRGH
                                           	CLR	_EUBRGH
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	17; "../UART.c"	EUBRGL=0x19; 	// SYNC=0(È«Ë«¹¤Òì²½Ä£Ê½),BRG16=0(Ê¹ÓÃ8Î»²¨ÌØÂÊ·¢ÉúÆ÷),HBRG=0(µÍËÙ)£¬Baud=8000000/(64*(12+1))=9615
                                           	MOV	R0,# 0x19
                                           	BANKSEL	_EUBRGL
                                           	MOV	_EUBRGL, R0
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	18; "../UART.c"	TSCTL=0x22;  	// 8Î» ·¢ËÍ£¬Ê¹ÄÜ·¢ËÍ£¬È«Ë«¹¤Òì²½Ä£Ê½SYNC=0£¬µÍËÙÄ£Ê½HBRG=0£¬·¢ËÍÒÆÎ»¿Õ,²»·¢ËÍÍ¬²½¼ä¸ô·û
                                           	MOV	R0,# 0x22
                                           	BANKSEL	_TSCTL
                                           	MOV	_TSCTL, R0
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	19; "../UART.c"	RSCTL=0x90;  	// ´®¿ÚÊ¹ÄÜ£¨ÅäÖÃÒý½ÅÎª´®ÐÐ¿ÚÒý½Å£©£¬8Î»½ÓÊÕ£¬½ÓÊÕÊ¹ÄÜ£¬ÎÞÖ¡´íÎó£¬Òç³ö´íÎó£¬²»¿¼ÂÇµØÖ·Ê¶±ðºÍµÚ9Î»
                                           	MOV	R0,# 0x90
                                           	BANKSEL	_RSCTL
                                           	MOV	_RSCTL, R0
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	21; "../UART.c"	TXIF=0;
                                           	BANKSEL	_EIF2_bits
                                           	CLR	_EIF2_bits, 4
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	22; "../UART.c"	TXIE=0;
                                           	BANKSEL	_EIE2_bits
                                           	CLR	_EIE2_bits, 4
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	23; "../UART.c"	RCIF=0;
                                           	BANKSEL	_EIF2_bits
                                           	CLR	_EIF2_bits, 5
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	24; "../UART.c"	RCIE=1;
                                           	BANKSEL	_EIE2_bits
                                           	SET	_EIE2_bits, 5
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	25; "../UART.c"	AIE=1;	PUIE=1;    // Ê¹ÄÜÍâ²¿ÖÐ¶Ï PUIE Ê¹ÄÜ×ÜÖÐ¶Ï AIE
                                           	BANKSEL	_INTCTL_bits
                                           	SET	_INTCTL_bits, 7
                                           ;	::->op :*  =
                                           	BANKSEL	_INTCTL_bits
                                           	SET	_INTCTL_bits, 6
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : ENDFUNCTION
                                           	CRET	
                                           ; exit point of _UART_Init
                                           
                                           
                                           ;	code size estimation:
                                           ;	   20+   13 =    33 instructions (   92 byte)
                                           
                                           
                                           	.end
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; File Created by ChiponCC : ChipON  inc.
                                           ; Version 3.0.4#6752 (Feb 19 2019 20:27:19) (MSVC)
                                           ; This file was generated Sun Aug 04 15:10:08 2019
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; chipon port for the 16-bit core
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.file	"../config_set.c"
                                           	.radix dec
                                           	.include "KF8A100EON.inc"
                                           ;************************************************************
                                           ;       Header file for the KungFu8
                                           ;       KF8A100EON
                                           ;       Microcontroller
                                           ;
                                           ;       Copyright 2012-2020 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************
                                           T0			.EQU                 0x01
                                           PCL			.EQU                 0x02
                                           PSW			.EQU                 0x03
                                           P0			.EQU                 0x05
                                           P2			.EQU                 0x06
                                           P1			.EQU                 0x07
                                           P3			.EQU                 0x08
                                           PCH			.EQU                 0x0A
                                           INTCTL			.EQU                 0x0B
                                           EIF1			.EQU                 0x0C
                                           EIF2			.EQU                 0x0D
                                           T1L			.EQU                 0x0E
                                           T1H			.EQU                 0x0F
                                           T1CTL			.EQU                 0x10
                                           T2L			.EQU                 0x11
                                           T2CTL0			.EQU                 0x12
                                           PWM1L			.EQU                 0x13
                                           PWM1H			.EQU                 0x14
                                           PWMCTL			.EQU                 0x15
                                           PP1			.EQU                 0x16
                                           BANK			.EQU                 0x17
                                           ADSCANCTL		.EQU                 0x18
                                           C1CTL			.EQU                 0x19
                                           VDACS			.EQU                 0x1A
                                           AMPCTL			.EQU                 0x1B
                                           ANSEH			.EQU                 0x1D
                                           ADCDATA0H		.EQU                 0x1E
                                           ADCCTL0			.EQU                 0x1F
                                           AMPDT			.EQU                 0x20
                                           OPTR			.EQU                 0x21
                                           IP0			.EQU                 0x22
                                           IP1			.EQU                 0x23
                                           IP2			.EQU                 0x24
                                           TR0			.EQU                 0x25
                                           TR2			.EQU                 0x26
                                           TR1			.EQU                 0x27
                                           OSCSTA			.EQU                 0x28
                                           IP3			.EQU                 0x29
                                           VRECAL1			.EQU                 0x2A
                                           VRECTL			.EQU                 0x2B
                                           EIE1			.EQU                 0x2C
                                           EIE2			.EQU                 0x2D
                                           PCTL			.EQU                 0x2E
                                           OSCCTL			.EQU                 0x2F
                                           OSCCAL0			.EQU                 0x30
                                           ANSEL			.EQU                 0x31
                                           PP2			.EQU                 0x32
                                           PWM2L			.EQU                 0x33
                                           PWM2H			.EQU                 0x34
                                           PUR0			.EQU                 0x35
                                           IOCL			.EQU                 0x36
                                           OSCCAL1			.EQU                 0x37
                                           NVMDATAH		.EQU                 0x38
                                           NVMDATAL		.EQU                 0x39
                                           NVMADDRH		.EQU                 0x3A
                                           NVMADDRL		.EQU                 0x3B
                                           NVMCTL0			.EQU                 0x3C
                                           NVMCTL1			.EQU                 0x3D
                                           ADCDATA0L		.EQU                 0x3E
                                           ADCCTL1			.EQU                 0x3F
                                           T2CCRH			.EQU                 0x40
                                           T2H			.EQU                 0x41
                                           PP5H			.EQU                 0x42
                                           PWM5H0			.EQU                 0x43
                                           PWM5H1			.EQU                 0x44
                                           P0LR			.EQU                 0x45
                                           P2LR			.EQU                 0x46
                                           P1LR			.EQU                 0x47
                                           P3LR			.EQU                 0x48
                                           TR3			.EQU                 0x49
                                           EIE3			.EQU                 0x4A
                                           EIF3			.EQU                 0x4B
                                           OSCCAL2			.EQU                 0x4C
                                           OSCCAL3			.EQU                 0x4D
                                           T3CTL			.EQU                 0x4E
                                           T3L			.EQU                 0x4F
                                           PP5L			.EQU                 0x52
                                           T3CTL1			.EQU                 0x53
                                           T2CCRL			.EQU                 0x54
                                           PWM5L0			.EQU                 0x55
                                           PWM5L1			.EQU                 0x56
                                           PWM5CTL0		.EQU                 0x57
                                           PWM5CTL1		.EQU                 0x5B
                                           P5ASCTL			.EQU                 0x5C
                                           PSTRCTL			.EQU                 0x5D
                                           T3H			.EQU                 0x5F
                                           PUR1			.EQU                 0x60
                                           PUR2			.EQU                 0x61
                                           INTEDGCTL		.EQU                 0x67
                                           VBIASCTL		.EQU                 0x6B
                                           VBIAS1EN		.EQU                 0x6C
                                           VBIAS2EN		.EQU                 0x6D
                                           PWM5OC			.EQU                 0x10E
                                           T2CTL1			.EQU                 0x10F
                                           VDAC			.EQU                 0x112
                                           PWM5CTL2		.EQU                 0x11C
                                           PWM5PC			.EQU                 0x11D
                                           RSCTL			.EQU                 0x120
                                           TXSDR			.EQU                 0x121
                                           RXSDR			.EQU                 0x122
                                           BRCTL			.EQU                 0x123
                                           TSCTL			.EQU                 0x124
                                           EUBRGL			.EQU                 0x125
                                           EUBRGH			.EQU                 0x126
                                           SSCICTL0		.EQU                 0x128
                                           SSCICTL1		.EQU                 0x12A
                                           SSCISTA			.EQU                 0x12B
                                           SSCIBUFR		.EQU                 0x12C
                                           SSCIADD			.EQU                 0x12E
                                           SSCIMSK			.EQU                 0x12E
                                           WDTPS			.EQU                 0x12F
                                           MULAH			.EQU                 0x130
                                           MULAL			.EQU                 0x131
                                           MULBH			.EQU                 0x132
                                           MULBL			.EQU                 0x133
                                           MULCTL			.EQU                 0x134
                                           MULRES3			.EQU                 0x135
                                           MULRES2			.EQU                 0x136
                                           MULRES1			.EQU                 0x137
                                           MULRES0			.EQU                 0x138
                                           DIVCTL			.EQU                 0x139
                                           DIVAH			.EQU                 0x13A
                                           DIVAL			.EQU                 0x13B
                                           DIVB			.EQU                 0x13C
                                           DIVQH			.EQU                 0x13D
                                           DIVQL			.EQU                 0x13E
                                           DIVR			.EQU                 0x13F
                                           LEDCTL			.EQU                 0x140
                                           LEDPRE			.EQU                 0x141
                                           LEDDATA0		.EQU                 0x142
                                           LEDDATA1		.EQU                 0x143
                                           LEDDATA2		.EQU                 0x144
                                           LEDDATA3		.EQU                 0x145
                                           LEDDATA4		.EQU                 0x146
                                           LEDDATA5		.EQU                 0x147
                                           LEDDATA6		.EQU                 0x148
                                           LEDDATA7		.EQU                 0x149
                                           C1FILTCTL		.EQU                 0x14A
                                           C1FILTPRE		.EQU                 0x14B
                                           LEDOMS1			.EQU                 0x150
                                           CCRL			.EQU                 0x151
                                           CCPCTL			.EQU                 0x152
                                           CCRH			.EQU                 0x154
                                           LEDODS0			.EQU                 0x155
                                           LEDOMS0			.EQU                 0x157
                                           LEDODS1			.EQU                 0x158
                                           VRECAL2			.EQU                 0x159
                                           VRECAL3			.EQU                 0x15A
                                           LEDLUM			.EQU                 0x15C
                                           PWM5FC			.EQU                 0x15D
                                           T4L			.EQU                 0x160
                                           T4H			.EQU                 0x161
                                           T4REL			.EQU                 0x162
                                           T4REH			.EQU                 0x163
                                           T4CTL			.EQU                 0x164
                                           RC32KCAL		.EQU                 0x165
                                           
                                           
                                           ;  03H  PSW   Bits-------------------------------------
                                           TO			.EQU                4
                                           PD			.EQU                3
                                           Z			.EQU                2
                                           DC			.EQU                1
                                           CY			.EQU                0
                                           _TO			.EQU                4
                                           _PD			.EQU                3
                                           _Z			.EQU                2
                                           _DC			.EQU                1
                                           _CY			.EQU                0
                                           
                                           ;  05H  P0   Bits-------------------------------------
                                           P05			.EQU                5
                                           P04			.EQU                4
                                           P03			.EQU                3
                                           P02			.EQU                2
                                           P01			.EQU                1
                                           P00			.EQU                0
                                           _P05			.EQU                5
                                           _P04			.EQU                4
                                           _P03			.EQU                3
                                           _P02			.EQU                2
                                           _P01			.EQU                1
                                           _P00			.EQU                0
                                           
                                           ;  06H  P2   Bits-------------------------------------
                                           P27			.EQU                7
                                           P26			.EQU                6
                                           P25			.EQU                5
                                           P24			.EQU                4
                                           P23			.EQU                3
                                           P22			.EQU                2
                                           P21			.EQU                1
                                           P20			.EQU                0
                                           _P27			.EQU                7
                                           _P26			.EQU                6
                                           _P25			.EQU                5
                                           _P24			.EQU                4
                                           _P23			.EQU                3
                                           _P22			.EQU                2
                                           _P21			.EQU                1
                                           _P20			.EQU                0
                                           
                                           ;  07H  P1   Bits-------------------------------------
                                           P17			.EQU                7
                                           P16			.EQU                6
                                           P15			.EQU                5
                                           P14			.EQU                4
                                           P13			.EQU                3
                                           P12			.EQU                2
                                           P11			.EQU                1
                                           P10			.EQU                0
                                           _P17			.EQU                7
                                           _P16			.EQU                6
                                           _P15			.EQU                5
                                           _P14			.EQU                4
                                           _P13			.EQU                3
                                           _P12			.EQU                2
                                           _P11			.EQU                1
                                           _P10			.EQU                0
                                           
                                           ;  08H  P3   Bits-------------------------------------
                                           P37			.EQU                7
                                           P36			.EQU                6
                                           P35			.EQU                5
                                           P34			.EQU                4
                                           P33			.EQU                3
                                           P32			.EQU                2
                                           P31			.EQU                1
                                           P30			.EQU                0
                                           _P37			.EQU                7
                                           _P36			.EQU                6
                                           _P35			.EQU                5
                                           _P34			.EQU                4
                                           _P33			.EQU                3
                                           _P32			.EQU                2
                                           _P31			.EQU                1
                                           _P30			.EQU                0
                                           
                                           ;  0AH  PCH   Bits-------------------------------------
                                           
                                           ;  0BH  INTCTL   Bits-------------------------------------
                                           AIE			.EQU                7
                                           PUIE			.EQU                6
                                           T0IE			.EQU                5
                                           INT0IE			.EQU                4
                                           P0IE			.EQU                3
                                           T0IF			.EQU                2
                                           INT0IF			.EQU                1
                                           P0IF			.EQU                0
                                           _AIE			.EQU                7
                                           _PUIE			.EQU                6
                                           _T0IE			.EQU                5
                                           _INT0IE			.EQU                4
                                           _P0IE			.EQU                3
                                           _T0IF			.EQU                2
                                           _INT0IF			.EQU                1
                                           _P0IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  0BH  INTCTL   Bits-------------------------------------
                                           AIEH			.EQU                7
                                           AIEL			.EQU                6
                                           _AIEH			.EQU                7
                                           _AIEL			.EQU                6
                                           
                                           ;  0CH  EIF1   Bits-------------------------------------
                                           EEIF			.EQU                7
                                           ADIF			.EQU                6
                                           INT2IF			.EQU                5
                                           INT1IF			.EQU                4
                                           C1IF			.EQU                3
                                           PWM2IF			.EQU                2
                                           T2IF			.EQU                1
                                           T1IF			.EQU                0
                                           _EEIF			.EQU                7
                                           _ADIF			.EQU                6
                                           _INT2IF			.EQU                5
                                           _INT1IF			.EQU                4
                                           _C1IF			.EQU                3
                                           _PWM2IF			.EQU                2
                                           _T2IF			.EQU                1
                                           _T1IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  0DH  EIF2   Bits-------------------------------------
                                           T3IF			.EQU                7
                                           RCIF			.EQU                5
                                           TXIF			.EQU                4
                                           CCPIF			.EQU                2
                                           BCLIF			.EQU                1
                                           SSCIIF			.EQU                0
                                           _T3IF			.EQU                7
                                           _RCIF			.EQU                5
                                           _TXIF			.EQU                4
                                           _CCPIF			.EQU                2
                                           _BCLIF			.EQU                1
                                           _SSCIIF			.EQU                0
                                           
                                           ;  10H  T1CTL   Bits-------------------------------------
                                           T1RLD			.EQU                7
                                           T1GC			.EQU                6
                                           T1CKS1			.EQU                5
                                           T1CKS0			.EQU                4
                                           T1OSCEN			.EQU                3
                                           T1SY			.EQU                2
                                           T1CS			.EQU                1
                                           T1ON			.EQU                0
                                           _T1RLD			.EQU                7
                                           _T1GC			.EQU                6
                                           _T1CKS1			.EQU                5
                                           _T1CKS0			.EQU                4
                                           _T1OSCEN		.EQU                3
                                           _T1SY			.EQU                2
                                           _T1CS			.EQU                1
                                           _T1ON			.EQU                0
                                           
                                           ;  12H  T2CTL0   Bits-------------------------------------
                                           T2CKBS3			.EQU                6
                                           T2CKBS2			.EQU                5
                                           T2CKBS1			.EQU                4
                                           T2CKBS0			.EQU                3
                                           T2ON			.EQU                2
                                           T2CKPS1			.EQU                1
                                           T2CKPS0			.EQU                0
                                           _T2CKBS3		.EQU                6
                                           _T2CKBS2		.EQU                5
                                           _T2CKBS1		.EQU                4
                                           _T2CKBS0		.EQU                3
                                           _T2ON			.EQU                2
                                           _T2CKPS1		.EQU                1
                                           _T2CKPS0		.EQU                0
                                           
                                           ;  15H  PWMCTL   Bits-------------------------------------
                                           PWM2ON			.EQU                4
                                           PWM1ON			.EQU                0
                                           _PWM2ON			.EQU                4
                                           _PWM1ON			.EQU                0
                                           
                                           ;  17H  BANK   Bits-------------------------------------
                                           PR3			.EQU                3
                                           PR2			.EQU                2
                                           PR1			.EQU                1
                                           PR0			.EQU                0
                                           _PR3			.EQU                3
                                           _PR2			.EQU                2
                                           _PR1			.EQU                1
                                           _PR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  18H  ADSCANCTL   Bits-------------------------------------
                                           ADSCANEN		.EQU                7
                                           SMOD1			.EQU                6
                                           SMOD0			.EQU                5
                                           STIM4			.EQU                4
                                           STIM3			.EQU                3
                                           STIM2			.EQU                2
                                           STIM1			.EQU                1
                                           STIM0			.EQU                0
                                           _ADSCANEN		.EQU                7
                                           _SMOD1			.EQU                6
                                           _SMOD0			.EQU                5
                                           _STIM4			.EQU                4
                                           _STIM3			.EQU                3
                                           _STIM2			.EQU                2
                                           _STIM1			.EQU                1
                                           _STIM0			.EQU                0
                                           
                                           ;  19H  C1CTL   Bits-------------------------------------
                                           C1MOD2			.EQU                6
                                           C1MOD1			.EQU                5
                                           C1MOD0			.EQU                4
                                           C1OUT			.EQU                1
                                           C1EN			.EQU                0
                                           _C1MOD2			.EQU                6
                                           _C1MOD1			.EQU                5
                                           _C1MOD0			.EQU                4
                                           _C1OUT			.EQU                1
                                           _C1EN			.EQU                0
                                           
                                           ;  1AH  VDACS   Bits-------------------------------------
                                           VCEN			.EQU                6
                                           _VCEN			.EQU                6
                                           
                                           ;  1BH  AMPCTL   Bits-------------------------------------
                                           AMPCALD			.EQU                7
                                           INPS1			.EQU                5
                                           INPS0			.EQU                4
                                           AMPCALEN		.EQU                1
                                           AMPON			.EQU                0
                                           _AMPCALD		.EQU                7
                                           _INPS1			.EQU                5
                                           _INPS0			.EQU                4
                                           _AMPCALEN		.EQU                1
                                           _AMPON			.EQU                0
                                           
                                           ;  1DH  ANSEH   Bits-------------------------------------
                                           ANS13			.EQU                5
                                           ANS12			.EQU                4
                                           ANS11			.EQU                3
                                           ANS10			.EQU                2
                                           ANS9			.EQU                1
                                           ANS8			.EQU                0
                                           _ANS13			.EQU                5
                                           _ANS12			.EQU                4
                                           _ANS11			.EQU                3
                                           _ANS10			.EQU                2
                                           _ANS9			.EQU                1
                                           _ANS8			.EQU                0
                                           
                                           ;  1FH  ADCCTL0   Bits-------------------------------------
                                           ADLR			.EQU                7
                                           T2CCRON			.EQU                6
                                           CHS3			.EQU                5
                                           CHS2			.EQU                4
                                           CHS1			.EQU                3
                                           CHS0			.EQU                2
                                           START			.EQU                1
                                           ADEN			.EQU                0
                                           _ADLR			.EQU                7
                                           _T2CCRON		.EQU                6
                                           _CHS3			.EQU                5
                                           _CHS2			.EQU                4
                                           _CHS1			.EQU                3
                                           _CHS0			.EQU                2
                                           _START			.EQU                1
                                           _ADEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  20H  AMPDT   Bits-------------------------------------
                                           AMPDT7			.EQU                7
                                           AMPDT6			.EQU                6
                                           AMPDT5			.EQU                5
                                           AMPDT4			.EQU                4
                                           AMPDT3			.EQU                3
                                           AMPDT2			.EQU                2
                                           AMPDT1			.EQU                1
                                           AMPDT0			.EQU                0
                                           _AMPDT7			.EQU                7
                                           _AMPDT6			.EQU                6
                                           _AMPDT5			.EQU                5
                                           _AMPDT4			.EQU                4
                                           _AMPDT3			.EQU                3
                                           _AMPDT2			.EQU                2
                                           _AMPDT1			.EQU                1
                                           _AMPDT0			.EQU                0
                                           
                                           ;  21H  OPTR   Bits-------------------------------------
                                           PUPH			.EQU                7
                                           INT0SE			.EQU                6
                                           T0CS			.EQU                5
                                           T0SE			.EQU                4
                                           PSA			.EQU                3
                                           PS2			.EQU                2
                                           PS1			.EQU                1
                                           PS0			.EQU                0
                                           _PUPH			.EQU                7
                                           _INT0SE			.EQU                6
                                           _T0CS			.EQU                5
                                           _T0SE			.EQU                4
                                           _PSA			.EQU                3
                                           _PS2			.EQU                2
                                           _PS1			.EQU                1
                                           _PS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  22H  IP0   Bits-------------------------------------
                                           PT0			.EQU                2
                                           PINT0			.EQU                1
                                           PP0			.EQU                0
                                           _PT0			.EQU                2
                                           _PINT0			.EQU                1
                                           _PP0			.EQU                0
                                           
                                           ;  23H  IP1   Bits-------------------------------------
                                           PEE			.EQU                7
                                           PADC			.EQU                6
                                           PINT2			.EQU                5
                                           PINT1			.EQU                4
                                           PC1			.EQU                3
                                           PPWM2			.EQU                2
                                           PT2			.EQU                1
                                           PT1			.EQU                0
                                           _PEE			.EQU                7
                                           _PADC			.EQU                6
                                           _PINT2			.EQU                5
                                           _PINT1			.EQU                4
                                           _PC1			.EQU                3
                                           _PPWM2			.EQU                2
                                           _PT2			.EQU                1
                                           _PT1			.EQU                0
                                           
                                           ;  24H  IP2   Bits-------------------------------------
                                           PT3			.EQU                7
                                           PRC			.EQU                5
                                           PTX			.EQU                4
                                           PCCP			.EQU                2
                                           PBCL			.EQU                1
                                           PSSCI			.EQU                0
                                           _PT3			.EQU                7
                                           _PRC			.EQU                5
                                           _PTX			.EQU                4
                                           _PCCP			.EQU                2
                                           _PBCL			.EQU                1
                                           _PSSCI			.EQU                0
                                           
                                           ;  25H  TR0   Bits-------------------------------------
                                           TR05			.EQU                5
                                           TR04			.EQU                4
                                           TR03			.EQU                3
                                           TR02			.EQU                2
                                           TR01			.EQU                1
                                           TR00			.EQU                0
                                           _TR05			.EQU                5
                                           _TR04			.EQU                4
                                           _TR03			.EQU                3
                                           _TR02			.EQU                2
                                           _TR01			.EQU                1
                                           _TR00			.EQU                0
                                           
                                           ;  26H  TR2   Bits-------------------------------------
                                           TR27			.EQU                7
                                           TR26			.EQU                6
                                           TR25			.EQU                5
                                           TR24			.EQU                4
                                           TR23			.EQU                3
                                           TR22			.EQU                2
                                           TR21			.EQU                1
                                           TR20			.EQU                0
                                           _TR27			.EQU                7
                                           _TR26			.EQU                6
                                           _TR25			.EQU                5
                                           _TR24			.EQU                4
                                           _TR23			.EQU                3
                                           _TR22			.EQU                2
                                           _TR21			.EQU                1
                                           _TR20			.EQU                0
                                           
                                           ;  27H  TR1   Bits-------------------------------------
                                           TR17			.EQU                7
                                           TR16			.EQU                6
                                           TR15			.EQU                5
                                           TR14			.EQU                4
                                           TR13			.EQU                3
                                           TR12			.EQU                2
                                           TR11			.EQU                1
                                           TR10			.EQU                0
                                           _TR17			.EQU                7
                                           _TR16			.EQU                6
                                           _TR15			.EQU                5
                                           _TR14			.EQU                4
                                           _TR13			.EQU                3
                                           _TR12			.EQU                2
                                           _TR11			.EQU                1
                                           _TR10			.EQU                0
                                           
                                           ;  28H  OSCSTA   Bits-------------------------------------
                                           OSTS			.EQU                6
                                           HTS			.EQU                5
                                           LTS			.EQU                4
                                           SCF1			.EQU                1
                                           SCF0			.EQU                0
                                           _OSTS			.EQU                6
                                           _HTS			.EQU                5
                                           _LTS			.EQU                4
                                           _SCF1			.EQU                1
                                           _SCF0			.EQU                0
                                           
                                           ;  29H  IP3   Bits-------------------------------------
                                           PT4			.EQU                7
                                           POSCFAIL		.EQU                5
                                           _PT4			.EQU                7
                                           _POSCFAIL		.EQU                5
                                           
                                           ;  2BH  VRECTL   Bits-------------------------------------
                                           VRESEL1			.EQU                7
                                           VRESEL0			.EQU                6
                                           VRECKEN			.EQU                4
                                           VREOE			.EQU                3
                                           VREEN			.EQU                1
                                           _VRESEL1		.EQU                7
                                           _VRESEL0		.EQU                6
                                           _VRECKEN		.EQU                4
                                           _VREOE			.EQU                3
                                           _VREEN			.EQU                1
                                           
                                           ;  2CH  EIE1   Bits-------------------------------------
                                           EEIE			.EQU                7
                                           ADIE			.EQU                6
                                           INT2IE			.EQU                5
                                           INT1IE			.EQU                4
                                           C1IE			.EQU                3
                                           PWM2IE			.EQU                2
                                           T2IE			.EQU                1
                                           T1IE			.EQU                0
                                           _EEIE			.EQU                7
                                           _ADIE			.EQU                6
                                           _INT2IE			.EQU                5
                                           _INT1IE			.EQU                4
                                           _C1IE			.EQU                3
                                           _PWM2IE			.EQU                2
                                           _T2IE			.EQU                1
                                           _T1IE			.EQU                0
                                           
                                           ;  2DH  EIE2   Bits-------------------------------------
                                           T3IE			.EQU                7
                                           RCIE			.EQU                5
                                           TXIE			.EQU                4
                                           CCPIE			.EQU                2
                                           BCLIE			.EQU                1
                                           SSCIIE			.EQU                0
                                           _T3IE			.EQU                7
                                           _RCIE			.EQU                5
                                           _TXIE			.EQU                4
                                           _CCPIE			.EQU                2
                                           _BCLIE			.EQU                1
                                           _SSCIIE			.EQU                0
                                           
                                           ;  2EH  PCTL   Bits-------------------------------------
                                           SLVREN			.EQU                4
                                           IPEN			.EQU                3
                                           SWDTEN			.EQU                2
                                           POR			.EQU                1
                                           LVR			.EQU                0
                                           _SLVREN			.EQU                4
                                           _IPEN			.EQU                3
                                           _SWDTEN			.EQU                2
                                           _POR			.EQU                1
                                           _LVR			.EQU                0
                                           
                                           ;  2FH  OSCCTL   Bits-------------------------------------
                                           CLKOE			.EQU                7
                                           IRCS2			.EQU                6
                                           IRCS1			.EQU                5
                                           IRCS0			.EQU                4
                                           SCS1			.EQU                3
                                           SCS0			.EQU                2
                                           IESO			.EQU                1
                                           FSCM			.EQU                0
                                           _CLKOE			.EQU                7
                                           _IRCS2			.EQU                6
                                           _IRCS1			.EQU                5
                                           _IRCS0			.EQU                4
                                           _SCS1			.EQU                3
                                           _SCS0			.EQU                2
                                           _IESO			.EQU                1
                                           _FSCM			.EQU                0
                                           
                                           ;  31H  ANSEL   Bits-------------------------------------
                                           ANS7			.EQU                7
                                           ANS6			.EQU                6
                                           ANS5			.EQU                5
                                           ANS4			.EQU                4
                                           ANS3			.EQU                3
                                           ANS2			.EQU                2
                                           ANS1			.EQU                1
                                           ANS0			.EQU                0
                                           _ANS7			.EQU                7
                                           _ANS6			.EQU                6
                                           _ANS5			.EQU                5
                                           _ANS4			.EQU                4
                                           _ANS3			.EQU                3
                                           _ANS2			.EQU                2
                                           _ANS1			.EQU                1
                                           _ANS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  35H  PUR0   Bits-------------------------------------
                                           PUR05			.EQU                5
                                           PUR04			.EQU                4
                                           PUR03			.EQU                3
                                           PUR02			.EQU                2
                                           PUR01			.EQU                1
                                           PUR00			.EQU                0
                                           _PUR05			.EQU                5
                                           _PUR04			.EQU                4
                                           _PUR03			.EQU                3
                                           _PUR02			.EQU                2
                                           _PUR01			.EQU                1
                                           _PUR00			.EQU                0
                                           
                                           ;  36H  IOCL   Bits-------------------------------------
                                           IOCL5			.EQU                5
                                           IOCL4			.EQU                4
                                           IOCL3			.EQU                3
                                           IOCL2			.EQU                2
                                           IOCL1			.EQU                1
                                           IOCL0			.EQU                0
                                           _IOCL5			.EQU                5
                                           _IOCL4			.EQU                4
                                           _IOCL3			.EQU                3
                                           _IOCL2			.EQU                2
                                           _IOCL1			.EQU                1
                                           _IOCL0			.EQU                0
                                           
                                           ;  3FH  ADCCTL1   Bits-------------------------------------
                                           ADCALEN			.EQU                7
                                           ADCS2			.EQU                6
                                           ADCS1			.EQU                5
                                           ADCS0			.EQU                4
                                           VCFG1			.EQU                3
                                           VCFG0			.EQU                2
                                           ADCIM			.EQU                0
                                           _ADCALEN		.EQU                7
                                           _ADCS2			.EQU                6
                                           _ADCS1			.EQU                5
                                           _ADCS0			.EQU                4
                                           _VCFG1			.EQU                3
                                           _VCFG0			.EQU                2
                                           _ADCIM			.EQU                0
                                           
                                           ;  45H  P0LR   Bits-------------------------------------
                                           P0LR5			.EQU                5
                                           P0LR4			.EQU                4
                                           P0LR3			.EQU                3
                                           P0LR2			.EQU                2
                                           P0LR1			.EQU                1
                                           P0LR0			.EQU                0
                                           _P0LR5			.EQU                5
                                           _P0LR4			.EQU                4
                                           _P0LR3			.EQU                3
                                           _P0LR2			.EQU                2
                                           _P0LR1			.EQU                1
                                           _P0LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  46H  P2LR   Bits-------------------------------------
                                           P2LR7			.EQU                7
                                           P2LR6			.EQU                6
                                           P2LR5			.EQU                5
                                           P2LR4			.EQU                4
                                           P2LR3			.EQU                3
                                           P2LR2			.EQU                2
                                           P2LR1			.EQU                1
                                           P2LR0			.EQU                0
                                           _P2LR7			.EQU                7
                                           _P2LR6			.EQU                6
                                           _P2LR5			.EQU                5
                                           _P2LR4			.EQU                4
                                           _P2LR3			.EQU                3
                                           _P2LR2			.EQU                2
                                           _P2LR1			.EQU                1
                                           _P2LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  47H  P1LR   Bits-------------------------------------
                                           P1LR7			.EQU                7
                                           P1LR6			.EQU                6
                                           P1LR5			.EQU                5
                                           P1LR4			.EQU                4
                                           P1LR3			.EQU                3
                                           P1LR2			.EQU                2
                                           P1LR1			.EQU                1
                                           P1LR0			.EQU                0
                                           _P1LR7			.EQU                7
                                           _P1LR6			.EQU                6
                                           _P1LR5			.EQU                5
                                           _P1LR4			.EQU                4
                                           _P1LR3			.EQU                3
                                           _P1LR2			.EQU                2
                                           _P1LR1			.EQU                1
                                           _P1LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  48H  P3LR   Bits-------------------------------------
                                           P3LR7			.EQU                7
                                           P3LR6			.EQU                6
                                           P3LR5			.EQU                5
                                           P3LR4			.EQU                4
                                           P3LR3			.EQU                3
                                           P3LR2			.EQU                2
                                           P3LR1			.EQU                1
                                           P3LR0			.EQU                0
                                           _P3LR7			.EQU                7
                                           _P3LR6			.EQU                6
                                           _P3LR5			.EQU                5
                                           _P3LR4			.EQU                4
                                           _P3LR3			.EQU                3
                                           _P3LR2			.EQU                2
                                           _P3LR1			.EQU                1
                                           _P3LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  49H  TR3   Bits-------------------------------------
                                           TR37			.EQU                7
                                           TR36			.EQU                6
                                           TR35			.EQU                5
                                           TR34			.EQU                4
                                           TR33			.EQU                3
                                           TR32			.EQU                2
                                           TR31			.EQU                1
                                           TR30			.EQU                0
                                           _TR37			.EQU                7
                                           _TR36			.EQU                6
                                           _TR35			.EQU                5
                                           _TR34			.EQU                4
                                           _TR33			.EQU                3
                                           _TR32			.EQU                2
                                           _TR31			.EQU                1
                                           _TR30			.EQU                0
                                           
                                           ;  4AH  EIE3   Bits-------------------------------------
                                           T4IE			.EQU                7
                                           OSCFAILIE		.EQU                5
                                           _T4IE			.EQU                7
                                           _OSCFAILIE		.EQU                5
                                           
                                           ;  4BH  EIF3   Bits-------------------------------------
                                           T4IF			.EQU                7
                                           OSCFAILIF		.EQU                5
                                           _T4IF			.EQU                7
                                           _OSCFAILIF		.EQU                5
                                           
                                           ;  4EH  T3CTL   Bits-------------------------------------
                                           T3EN			.EQU                7
                                           T3CKS1			.EQU                6
                                           T3CKS0			.EQU                5
                                           T3CS			.EQU                4
                                           _T3EN			.EQU                7
                                           _T3CKS1			.EQU                6
                                           _T3CKS0			.EQU                5
                                           _T3CS			.EQU                4
                                           
                                           ;  53H  T3CTL1   Bits-------------------------------------
                                           T3CLR			.EQU                5
                                           _T3CLR			.EQU                5
                                           
                                           ;  57H  PWM5CTL0   Bits-------------------------------------
                                           P5CH1MOD1		.EQU                7
                                           P5CH1MOD0		.EQU                6
                                           P5MOD3			.EQU                3
                                           P5MOD2			.EQU                2
                                           P5MOD1			.EQU                1
                                           P5MOD0			.EQU                0
                                           _P5CH1MOD1		.EQU                7
                                           _P5CH1MOD0		.EQU                6
                                           _P5MOD3			.EQU                3
                                           _P5MOD2			.EQU                2
                                           _P5MOD1			.EQU                1
                                           _P5MOD0			.EQU                0
                                           
                                           ;  5BH  PWM5CTL1   Bits-------------------------------------
                                           P5RSEN			.EQU                7
                                           P5DC6			.EQU                6
                                           P5DC5			.EQU                5
                                           P5DC4			.EQU                4
                                           P5DC3			.EQU                3
                                           P5DC2			.EQU                2
                                           P5DC1			.EQU                1
                                           P5DC0			.EQU                0
                                           _P5RSEN			.EQU                7
                                           _P5DC6			.EQU                6
                                           _P5DC5			.EQU                5
                                           _P5DC4			.EQU                4
                                           _P5DC3			.EQU                3
                                           _P5DC2			.EQU                2
                                           _P5DC1			.EQU                1
                                           _P5DC0			.EQU                0
                                           
                                           ;  5CH  P5ASCTL   Bits-------------------------------------
                                           P5ASE			.EQU                7
                                           P5ASS2			.EQU                6
                                           P5ASS1			.EQU                5
                                           P5ASS0			.EQU                4
                                           P5SSAC1			.EQU                3
                                           P5SSAC0			.EQU                2
                                           P5SSBD1			.EQU                1
                                           P5SSBD0			.EQU                0
                                           _P5ASE			.EQU                7
                                           _P5ASS2			.EQU                6
                                           _P5ASS1			.EQU                5
                                           _P5ASS0			.EQU                4
                                           _P5SSAC1		.EQU                3
                                           _P5SSAC0		.EQU                2
                                           _P5SSBD1		.EQU                1
                                           _P5SSBD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  5DH  PSTRCTL   Bits-------------------------------------
                                           STRSYNC			.EQU                4
                                           STREND			.EQU                3
                                           STRENC			.EQU                2
                                           STRENB			.EQU                1
                                           STRENA			.EQU                0
                                           _STRSYNC		.EQU                4
                                           _STREND			.EQU                3
                                           _STRENC			.EQU                2
                                           _STRENB			.EQU                1
                                           _STRENA			.EQU                0
                                           
                                           ;  60H  PUR1   Bits-------------------------------------
                                           PUR17			.EQU                7
                                           PUR16			.EQU                6
                                           PUR15			.EQU                5
                                           PUR14			.EQU                4
                                           PUR13			.EQU                3
                                           PUR12			.EQU                2
                                           PUR11			.EQU                1
                                           PUR10			.EQU                0
                                           _PUR17			.EQU                7
                                           _PUR16			.EQU                6
                                           _PUR15			.EQU                5
                                           _PUR14			.EQU                4
                                           _PUR13			.EQU                3
                                           _PUR12			.EQU                2
                                           _PUR11			.EQU                1
                                           _PUR10			.EQU                0
                                           
                                           ;  61H  PUR2   Bits-------------------------------------
                                           PUR27			.EQU                7
                                           PUR26			.EQU                6
                                           PUR25			.EQU                5
                                           PUR24			.EQU                4
                                           PUR23			.EQU                3
                                           PUR22			.EQU                2
                                           PUR21			.EQU                1
                                           PUR20			.EQU                0
                                           _PUR27			.EQU                7
                                           _PUR26			.EQU                6
                                           _PUR25			.EQU                5
                                           _PUR24			.EQU                4
                                           _PUR23			.EQU                3
                                           _PUR22			.EQU                2
                                           _PUR21			.EQU                1
                                           _PUR20			.EQU                0
                                           
                                           ;  67H  INTEDGCTL   Bits-------------------------------------
                                           INT2SE			.EQU                7
                                           INT1SE			.EQU                6
                                           T1CLKEN			.EQU                0
                                           _INT2SE			.EQU                7
                                           _INT1SE			.EQU                6
                                           _T1CLKEN		.EQU                0
                                           
                                           ;  6BH  VBIASCTL   Bits-------------------------------------
                                           VBIASEN			.EQU                7
                                           VBSEL			.EQU                6
                                           ISEL1			.EQU                1
                                           ISEL0			.EQU                0
                                           _VBIASEN		.EQU                7
                                           _VBSEL			.EQU                6
                                           _ISEL1			.EQU                1
                                           _ISEL0			.EQU                0
                                           
                                           ;  6CH  VBIAS1EN   Bits-------------------------------------
                                           VBS17EN			.EQU                7
                                           VBS16EN			.EQU                6
                                           VBS15EN			.EQU                5
                                           VBS14EN			.EQU                4
                                           VBS13EN			.EQU                3
                                           VBS12EN			.EQU                2
                                           VBS11EN			.EQU                1
                                           VBS10EN			.EQU                0
                                           _VBS17EN		.EQU                7
                                           _VBS16EN		.EQU                6
                                           _VBS15EN		.EQU                5
                                           _VBS14EN		.EQU                4
                                           _VBS13EN		.EQU                3
                                           _VBS12EN		.EQU                2
                                           _VBS11EN		.EQU                1
                                           _VBS10EN		.EQU                0
                                           
                                           ;  6DH  VBIAS2EN   Bits-------------------------------------
                                           VBS27EN			.EQU                7
                                           VBS26EN			.EQU                6
                                           VBS25EN			.EQU                5
                                           VBS24EN			.EQU                4
                                           VBS23EN 		.EQU                3
                                           VBS22EN			.EQU                2
                                           VBS21EN			.EQU                1
                                           VBS20EN			.EQU                0
                                           _VBS27EN		.EQU                7
                                           _VBS26EN		.EQU                6
                                           _VBS25EN		.EQU                5
                                           _VBS24EN		.EQU                4
                                           _VBS23EN 		.EQU                3
                                           _VBS22EN		.EQU                2
                                           _VBS21EN		.EQU                1
                                           _VBS20EN		.EQU                0
                                           
                                           ;  10EH  PWM5OC   Bits-------------------------------------
                                           OCA			.EQU                1
                                           OCB			.EQU                0
                                           _OCA			.EQU                1
                                           _OCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  10FH  T2CTL1   Bits-------------------------------------
                                           T2MOD1			.EQU                7
                                           T2MOD0			.EQU                6
                                           T2OFS1			.EQU                5
                                           T2OFS0			.EQU                4
                                           T2TRIGEN		.EQU                3
                                           T2DIR			.EQU                0
                                           _T2MOD1			.EQU                7
                                           _T2MOD0			.EQU                6
                                           _T2OFS1			.EQU                5
                                           _T2OFS0			.EQU                4
                                           _T2TRIGEN		.EQU                3
                                           _T2DIR			.EQU                0
                                           
                                           ;  112H  VDAC   Bits-------------------------------------
                                           VDAC3			.EQU                7
                                           VDAC2			.EQU                6
                                           VDAC1			.EQU                5
                                           VDAC0			.EQU                4
                                           _VDAC3			.EQU                7
                                           _VDAC2			.EQU                6
                                           _VDAC1			.EQU                5
                                           _VDAC0			.EQU                4
                                           
                                           ;  11CH  PWM5CTL2   Bits-------------------------------------
                                           PFUSES			.EQU                5
                                           UDEVT1			.EQU                2
                                           UDEVT0			.EQU                1
                                           UDEN			.EQU                0
                                           _PFUSES			.EQU                5
                                           _UDEVT1			.EQU                2
                                           _UDEVT0			.EQU                1
                                           _UDEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  11DH  PWM5PC   Bits-------------------------------------
                                           PCA			.EQU                1
                                           PCB			.EQU                0
                                           _PCA			.EQU                1
                                           _PCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  120H  RSCTL   Bits-------------------------------------
                                           SPEN			.EQU                7
                                           RX9			.EQU                6
                                           SRXEN			.EQU                5
                                           CRXEN			.EQU                4
                                           ADREN			.EQU                3
                                           FRER			.EQU                2
                                           OVFER			.EQU                1
                                           RX9D			.EQU                0
                                           _SPEN			.EQU                7
                                           _RX9			.EQU                6
                                           _SRXEN			.EQU                5
                                           _CRXEN			.EQU                4
                                           _ADREN			.EQU                3
                                           _FRER			.EQU                2
                                           _OVFER			.EQU                1
                                           _RX9D			.EQU                0
                                           
                                           ;  123H  BRCTL   Bits-------------------------------------
                                           ABRDOVF			.EQU                7
                                           RCIDLF			.EQU                6
                                           SCKPS			.EQU                5
                                           BRG16			.EQU                4
                                           WUEN			.EQU                1
                                           ABRDEN			.EQU                0
                                           _ABRDOVF		.EQU                7
                                           _RCIDLF			.EQU                6
                                           _SCKPS			.EQU                5
                                           _BRG16			.EQU                4
                                           _WUEN			.EQU                1
                                           _ABRDEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  124H  TSCTL   Bits-------------------------------------
                                           CSRS			.EQU                7
                                           TX9			.EQU                6
                                           TXEN			.EQU                5
                                           SYNC			.EQU                4
                                           SENDB			.EQU                3
                                           HBRG			.EQU                2
                                           TXSRS			.EQU                1
                                           TX9D			.EQU                0
                                           _CSRS			.EQU                7
                                           _TX9			.EQU                6
                                           _TXEN			.EQU                5
                                           _SYNC			.EQU                4
                                           _SENDB			.EQU                3
                                           _HBRG			.EQU                2
                                           _TXSRS			.EQU                1
                                           _TX9D			.EQU                0
                                           
                                           ;  128H  SSCICTL0   Bits-------------------------------------
                                           SSCIWCFL		.EQU                7
                                           SSCIOV			.EQU                6
                                           SSCIEN			.EQU                5
                                           SSCICKP			.EQU                4
                                           SSCIMOD3		.EQU                3
                                           SSCIMOD2		.EQU                2
                                           SSCIMOD1		.EQU                1
                                           SSCIMOD0		.EQU                0
                                           _SSCIWCFL		.EQU                7
                                           _SSCIOV			.EQU                6
                                           _SSCIEN			.EQU                5
                                           _SSCICKP		.EQU                4
                                           _SSCIMOD3		.EQU                3
                                           _SSCIMOD2		.EQU                2
                                           _SSCIMOD1		.EQU                1
                                           _SSCIMOD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  12AH  SSCICTL1   Bits-------------------------------------
                                           SSCICALLEN		.EQU                7
                                           SSCIACKSTA		.EQU                6
                                           SSCIACKDAT		.EQU                5
                                           SSCIACKEN		.EQU                4
                                           SSCIRCEN		.EQU                3
                                           STOPEN			.EQU                2
                                           RESTARTEN		.EQU                1
                                           STARTEN			.EQU                0
                                           _SSCICALLEN		.EQU                7
                                           _SSCIACKSTA		.EQU                6
                                           _SSCIACKDAT		.EQU                5
                                           _SSCIACKEN		.EQU                4
                                           _SSCIRCEN		.EQU                3
                                           _STOPEN			.EQU                2
                                           _RESTARTEN		.EQU                1
                                           _STARTEN		.EQU                0
                                           
                                           ;  12BH  SSCISTA   Bits-------------------------------------
                                           SAMPLE			.EQU                7
                                           CKEGE			.EQU                6
                                           SSCIDA			.EQU                5
                                           SSCISTOP		.EQU                4
                                           SSCISTART		.EQU                3
                                           SSCIRW			.EQU                2
                                           SSCIUA			.EQU                1
                                           SSCIBUF			.EQU                0
                                           _SAMPLE			.EQU                7
                                           _CKEGE			.EQU                6
                                           _SSCIDA			.EQU                5
                                           _SSCISTOP		.EQU                4
                                           _SSCISTART		.EQU                3
                                           _SSCIRW			.EQU                2
                                           _SSCIUA			.EQU                1
                                           _SSCIBUF		.EQU                0
                                           
                                           ;  12EH  SSCIMSK   Bits-------------------------------------
                                           SSCIMSK7		.EQU                7
                                           SSCIMSK6		.EQU                6
                                           SSCIMSK5		.EQU                5
                                           SSCIMSK4		.EQU                4
                                           SSCIMSK3		.EQU                3
                                           SSCIMSK2		.EQU                2
                                           SSCIMSK1		.EQU                1
                                           SSCIMSK0		.EQU                0
                                           _SSCIMSK7		.EQU                7
                                           _SSCIMSK6		.EQU                6
                                           _SSCIMSK5		.EQU                5
                                           _SSCIMSK4		.EQU                4
                                           _SSCIMSK3		.EQU                3
                                           _SSCIMSK2		.EQU                2
                                           _SSCIMSK1		.EQU                1
                                           _SSCIMSK0		.EQU                0
                                           
                                           ;  12FH  WDTPS   Bits-------------------------------------
                                           WDTPS3			.EQU                3
                                           WDTPS2			.EQU                2
                                           WDTPS1			.EQU                1
                                           WDTPS0			.EQU                0
                                           _WDTPS3			.EQU                3
                                           _WDTPS2			.EQU                2
                                           _WDTPS1			.EQU                1
                                           _WDTPS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  134H  MULCTL   Bits-------------------------------------
                                           MULEN			.EQU                1
                                           MULIF			.EQU                0
                                           _MULEN			.EQU                1
                                           _MULIF			.EQU                0
                                           
                                           ;  139H  DIVCTL   Bits-------------------------------------
                                           DIVOEN			.EQU                1
                                           DIVEN			.EQU                0
                                           _DIVOEN			.EQU                1
                                           _DIVEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  140H  LEDCTL   Bits-------------------------------------
                                           LEDEN			.EQU                7
                                           DIGEN2			.EQU                4
                                           DIGEN1			.EQU                3
                                           DIGEN0			.EQU                2
                                           PNS1			.EQU                1
                                           PNS0			.EQU                0
                                           _LEDEN			.EQU                7
                                           _DIGEN2			.EQU                4
                                           _DIGEN1			.EQU                3
                                           _DIGEN0			.EQU                2
                                           _PNS1			.EQU                1
                                           _PNS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  141H  LEDPRE   Bits-------------------------------------
                                           LEDCKS13		.EQU                7
                                           LEDCKS12		.EQU                6
                                           LEDCKS11		.EQU                5
                                           LEDCKS10		.EQU                4
                                           LEDCKS03		.EQU                3
                                           LEDCKS02		.EQU                2
                                           LEDCKS01		.EQU                1
                                           LEDCKS00		.EQU                0
                                           _LEDCKS13		.EQU                7
                                           _LEDCKS12		.EQU                6
                                           _LEDCKS11		.EQU                5
                                           _LEDCKS10		.EQU                4
                                           _LEDCKS03		.EQU                3
                                           _LEDCKS02		.EQU                2
                                           _LEDCKS01		.EQU                1
                                           _LEDCKS00		.EQU                0
                                           
                                           ;  142H  LEDDATA0   Bits-------------------------------------
                                           DAT07			.EQU                7
                                           DAT06			.EQU                6
                                           DAT05			.EQU                5
                                           DAT04			.EQU                4
                                           DAT03			.EQU                3
                                           DAT02			.EQU                2
                                           DAT01			.EQU                1
                                           DAT00			.EQU                0
                                           _DAT07			.EQU                7
                                           _DAT06			.EQU                6
                                           _DAT05			.EQU                5
                                           _DAT04			.EQU                4
                                           _DAT03			.EQU                3
                                           _DAT02			.EQU                2
                                           _DAT01			.EQU                1
                                           _DAT00			.EQU                0
                                           
                                           ;  143H  LEDDATA1   Bits-------------------------------------
                                           DAT17			.EQU                7
                                           DAT16			.EQU                6
                                           DAT15			.EQU                5
                                           DAT14			.EQU                4
                                           DAT13			.EQU                3
                                           DAT12			.EQU                2
                                           DAT11			.EQU                1
                                           DAT10			.EQU                0
                                           _DAT17			.EQU                7
                                           _DAT16			.EQU                6
                                           _DAT15			.EQU                5
                                           _DAT14			.EQU                4
                                           _DAT13			.EQU                3
                                           _DAT12			.EQU                2
                                           _DAT11			.EQU                1
                                           _DAT10			.EQU                0
                                           
                                           ;  144H  LEDDATA2   Bits-------------------------------------
                                           DAT27			.EQU                7
                                           DAT26			.EQU                6
                                           DAT25			.EQU                5
                                           DAT24			.EQU                4
                                           DAT23			.EQU                3
                                           DAT22			.EQU                2
                                           DAT21			.EQU                1
                                           DAT20			.EQU                0
                                           _DAT27			.EQU                7
                                           _DAT26			.EQU                6
                                           _DAT25			.EQU                5
                                           _DAT24			.EQU                4
                                           _DAT23			.EQU                3
                                           _DAT22			.EQU                2
                                           _DAT21			.EQU                1
                                           _DAT20			.EQU                0
                                           
                                           ;  145H  LEDDATA3   Bits-------------------------------------
                                           DAT37			.EQU                7
                                           DAT36			.EQU                6
                                           DAT35			.EQU                5
                                           DAT34			.EQU                4
                                           DAT33			.EQU                3
                                           DAT32			.EQU                2
                                           DAT31			.EQU                1
                                           DAT30			.EQU                0
                                           _DAT37			.EQU                7
                                           _DAT36			.EQU                6
                                           _DAT35			.EQU                5
                                           _DAT34			.EQU                4
                                           _DAT33			.EQU                3
                                           _DAT32			.EQU                2
                                           _DAT31			.EQU                1
                                           _DAT30			.EQU                0
                                           
                                           ;  146H  LEDDATA4   Bits-------------------------------------
                                           DAT47			.EQU                7
                                           DAT46			.EQU                6
                                           DAT45			.EQU                5
                                           DAT44			.EQU                4
                                           DAT43			.EQU                3
                                           DAT42			.EQU                2
                                           DAT41			.EQU                1
                                           DAT40			.EQU                0
                                           _DAT47			.EQU                7
                                           _DAT46			.EQU                6
                                           _DAT45			.EQU                5
                                           _DAT44			.EQU                4
                                           _DAT43			.EQU                3
                                           _DAT42			.EQU                2
                                           _DAT41			.EQU                1
                                           _DAT40			.EQU                0
                                           
                                           ;  147H  LEDDATA5   Bits-------------------------------------
                                           DAT57			.EQU                7
                                           DAT56			.EQU                6
                                           DAT55			.EQU                5
                                           DAT54			.EQU                4
                                           DAT53			.EQU                3
                                           DAT52			.EQU                2
                                           DAT51			.EQU                1
                                           DAT50			.EQU                0
                                           _DAT57			.EQU                7
                                           _DAT56			.EQU                6
                                           _DAT55			.EQU                5
                                           _DAT54			.EQU                4
                                           _DAT53			.EQU                3
                                           _DAT52			.EQU                2
                                           _DAT51			.EQU                1
                                           _DAT50			.EQU                0
                                           
                                           ;  148H  LEDDATA6   Bits-------------------------------------
                                           DAT67			.EQU                7
                                           DAT66			.EQU                6
                                           DAT65			.EQU                5
                                           DAT64			.EQU                4
                                           DAT63			.EQU                3
                                           DAT62			.EQU                2
                                           DAT61			.EQU                1
                                           DAT60			.EQU                0
                                           _DAT67			.EQU                7
                                           _DAT66			.EQU                6
                                           _DAT65			.EQU                5
                                           _DAT64			.EQU                4
                                           _DAT63			.EQU                3
                                           _DAT62			.EQU                2
                                           _DAT61			.EQU                1
                                           _DAT60			.EQU                0
                                           
                                           ;  149H  LEDDATA7   Bits-------------------------------------
                                           DAT77			.EQU                7
                                           DAT76			.EQU                6
                                           DAT75			.EQU                5
                                           DAT74			.EQU                4
                                           DAT73			.EQU                3
                                           DAT72			.EQU                2
                                           DAT71			.EQU                1
                                           DAT70			.EQU                0
                                           _DAT77			.EQU                7
                                           _DAT76			.EQU                6
                                           _DAT75			.EQU                5
                                           _DAT74			.EQU                4
                                           _DAT73			.EQU                3
                                           _DAT72			.EQU                2
                                           _DAT71			.EQU                1
                                           _DAT70			.EQU                0
                                           
                                           ;  14AH  C1FILTCTL   Bits-------------------------------------
                                           INV1			.EQU                7
                                           WEN1			.EQU                6
                                           FEN1			.EQU                5
                                           F1CNT2			.EQU                2
                                           F1CNT1			.EQU                1
                                           F1CNT0			.EQU                0
                                           _INV1			.EQU                7
                                           _WEN1			.EQU                6
                                           _FEN1			.EQU                5
                                           _F1CNT2			.EQU                2
                                           _F1CNT1			.EQU                1
                                           _F1CNT0			.EQU                0
                                           
                                           ;  14BH  C1FILTPRE   Bits-------------------------------------
                                           FP17			.EQU                7
                                           FP16			.EQU                6
                                           FP15			.EQU                5
                                           FP14			.EQU                4
                                           FP13			.EQU                3
                                           FP12			.EQU                2
                                           FP11			.EQU                1
                                           FP10			.EQU                0
                                           _FP17			.EQU                7
                                           _FP16			.EQU                6
                                           _FP15			.EQU                5
                                           _FP14			.EQU                4
                                           _FP13			.EQU                3
                                           _FP12			.EQU                2
                                           _FP11			.EQU                1
                                           _FP10			.EQU                0
                                           
                                           ;  150H  LEDOMS1   Bits-------------------------------------
                                           LEDOM17			.EQU                7
                                           LEDOM16			.EQU                6
                                           LEDOM15			.EQU                5
                                           LEDOM14			.EQU                4
                                           LEDOM13			.EQU                3
                                           LEDOM12			.EQU                2
                                           LEDOM11			.EQU                1
                                           LEDOM10			.EQU                0
                                           _LEDOM17		.EQU                7
                                           _LEDOM16		.EQU                6
                                           _LEDOM15		.EQU                5
                                           _LEDOM14		.EQU                4
                                           _LEDOM13		.EQU                3
                                           _LEDOM12		.EQU                2
                                           _LEDOM11		.EQU                1
                                           _LEDOM10		.EQU                0
                                           
                                           ;  152H  CCPCTL   Bits-------------------------------------
                                           CCMOD3			.EQU                3
                                           CCMOD2			.EQU                2
                                           CCMOD1			.EQU                1
                                           CCMOD0			.EQU                0
                                           _CCMOD3			.EQU                3
                                           _CCMOD2			.EQU                2
                                           _CCMOD1			.EQU                1
                                           _CCMOD0			.EQU                0
                                           
                                           ;  155H  LEDODS0   Bits-------------------------------------
                                           LEDOD07			.EQU                7
                                           LEDOD06			.EQU                6
                                           LEDOD05			.EQU                5
                                           LEDOD04			.EQU                4
                                           LEDOD03			.EQU                3
                                           LEDOD02			.EQU                2
                                           LEDOD01			.EQU                1
                                           LEDOD00			.EQU                0
                                           _LEDOD07		.EQU                7
                                           _LEDOD06		.EQU                6
                                           _LEDOD05		.EQU                5
                                           _LEDOD04		.EQU                4
                                           _LEDOD03		.EQU                3
                                           _LEDOD02		.EQU                2
                                           _LEDOD01		.EQU                1
                                           _LEDOD00		.EQU                0
                                           
                                           ;  157H  LEDOMS0   Bits-------------------------------------
                                           LEDOM07			.EQU                7
                                           LEDOM06			.EQU                6
                                           LEDOM05			.EQU                5
                                           LEDOM04			.EQU                4
                                           LEDOM03			.EQU                3
                                           LEDOM02			.EQU                2
                                           LEDOM01			.EQU                1
                                           LEDOM00			.EQU                0
                                           _LEDOM07		.EQU                7
                                           _LEDOM06		.EQU                6
                                           _LEDOM05		.EQU                5
                                           _LEDOM04		.EQU                4
                                           _LEDOM03		.EQU                3
                                           _LEDOM02		.EQU                2
                                           _LEDOM01		.EQU                1
                                           _LEDOM00		.EQU                0
                                           
                                           ;  158H  LEDODS1   Bits-------------------------------------
                                           LEDOD17			.EQU                7
                                           LEDOD16			.EQU                6
                                           LEDOD15			.EQU                5
                                           LEDOD14			.EQU                4
                                           LEDOD13			.EQU                3
                                           LEDOD12			.EQU                2
                                           LEDOD11			.EQU                1
                                           LEDOD10			.EQU                0
                                           _LEDOD17		.EQU                7
                                           _LEDOD16		.EQU                6
                                           _LEDOD15		.EQU                5
                                           _LEDOD14		.EQU                4
                                           _LEDOD13		.EQU                3
                                           _LEDOD12		.EQU                2
                                           _LEDOD11		.EQU                1
                                           _LEDOD10		.EQU                0
                                           
                                           ;  15CH  LEDLUM   Bits-------------------------------------
                                           LEDBR			.EQU                7
                                           FRAMEF			.EQU                3
                                           LUM2			.EQU                2
                                           LUM1			.EQU                1
                                           LUM0			.EQU                0
                                           _LEDBR			.EQU                7
                                           _FRAMEF			.EQU                3
                                           _LUM2			.EQU                2
                                           _LUM1			.EQU                1
                                           _LUM0			.EQU                0
                                           
                                           ;  15DH  PWM5FC   Bits-------------------------------------
                                           FCA			.EQU                1
                                           FCB			.EQU                0
                                           _FCA			.EQU                1
                                           _FCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  164H  T4CTL   Bits-------------------------------------
                                           T4REN			.EQU                7
                                           HSPEN			.EQU                6
                                           T4CKS1			.EQU                5
                                           T4CKS0			.EQU                4
                                           LSPEN			.EQU                3
                                           T4CS1			.EQU                2
                                           T4CS0			.EQU                1
                                           T4ON			.EQU                0
                                           _T4REN			.EQU                7
                                           _HSPEN			.EQU                6
                                           _T4CKS1			.EQU                5
                                           _T4CKS0			.EQU                4
                                           _LSPEN			.EQU                3
                                           _T4CS1			.EQU                2
                                           _T4CS0			.EQU                1
                                           _T4ON			.EQU                0
                                           ;************************************************************
                                           ;       Header file for the KungFu8 END
                                           ;       KF8A100EON
                                           ;       Microcontroller
                                           ;
                                           ;       Copyright 2012-2020 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; config word(s)
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	__config 0x1dd4
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; external declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           
                                           	.extern I0R1
                                           	.extern I0R7
                                           	.extern I0PSW
                                           	.extern I0PCH
                                           	.extern I1R1
                                           	.extern I1R7
                                           	.extern I1PSW
                                           	.extern I1PCH
                                           	.extern STK11
                                           	.extern STK10
                                           	.extern STK09
                                           	.extern STK08
                                           	.extern STK07
                                           	.extern STK06
                                           	.extern STK05
                                           	.extern STK04
                                           	.extern STK03
                                           	.extern STK02
                                           	.extern STK01
                                           	.extern STK00
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; absolute symbol definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; compiler-defined variables
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; initialized data
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; overlayable items in internal ram 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.udata_ovr
                                           
                                           ;	code size estimation:
                                           ;	    0+    0 =     0 instructions (    0 byte)
                                           
                                           
                                           	.end
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; File Created by ChiponCC : ChipON  inc.
                                           ; Version 3.0.4#6752 (Feb 19 2019 20:27:19) (MSVC)
                                           ; This file was generated Sun Aug 04 15:10:09 2019
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; chipon port for the 16-bit core
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.file	"../main.c"
                                           	.radix dec
                                           	.include "KF8A100EON.inc"
                                           ;************************************************************
                                           ;       Header file for the KungFu8
                                           ;       KF8A100EON
                                           ;       Microcontroller
                                           ;
                                           ;       Copyright 2012-2020 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************
                                           T0			.EQU                 0x01
                                           PCL			.EQU                 0x02
                                           PSW			.EQU                 0x03
                                           P0			.EQU                 0x05
                                           P2			.EQU                 0x06
                                           P1			.EQU                 0x07
                                           P3			.EQU                 0x08
                                           PCH			.EQU                 0x0A
                                           INTCTL			.EQU                 0x0B
                                           EIF1			.EQU                 0x0C
                                           EIF2			.EQU                 0x0D
                                           T1L			.EQU                 0x0E
                                           T1H			.EQU                 0x0F
                                           T1CTL			.EQU                 0x10
                                           T2L			.EQU                 0x11
                                           T2CTL0			.EQU                 0x12
                                           PWM1L			.EQU                 0x13
                                           PWM1H			.EQU                 0x14
                                           PWMCTL			.EQU                 0x15
                                           PP1			.EQU                 0x16
                                           BANK			.EQU                 0x17
                                           ADSCANCTL		.EQU                 0x18
                                           C1CTL			.EQU                 0x19
                                           VDACS			.EQU                 0x1A
                                           AMPCTL			.EQU                 0x1B
                                           ANSEH			.EQU                 0x1D
                                           ADCDATA0H		.EQU                 0x1E
                                           ADCCTL0			.EQU                 0x1F
                                           AMPDT			.EQU                 0x20
                                           OPTR			.EQU                 0x21
                                           IP0			.EQU                 0x22
                                           IP1			.EQU                 0x23
                                           IP2			.EQU                 0x24
                                           TR0			.EQU                 0x25
                                           TR2			.EQU                 0x26
                                           TR1			.EQU                 0x27
                                           OSCSTA			.EQU                 0x28
                                           IP3			.EQU                 0x29
                                           VRECAL1			.EQU                 0x2A
                                           VRECTL			.EQU                 0x2B
                                           EIE1			.EQU                 0x2C
                                           EIE2			.EQU                 0x2D
                                           PCTL			.EQU                 0x2E
                                           OSCCTL			.EQU                 0x2F
                                           OSCCAL0			.EQU                 0x30
                                           ANSEL			.EQU                 0x31
                                           PP2			.EQU                 0x32
                                           PWM2L			.EQU                 0x33
                                           PWM2H			.EQU                 0x34
                                           PUR0			.EQU                 0x35
                                           IOCL			.EQU                 0x36
                                           OSCCAL1			.EQU                 0x37
                                           NVMDATAH		.EQU                 0x38
                                           NVMDATAL		.EQU                 0x39
                                           NVMADDRH		.EQU                 0x3A
                                           NVMADDRL		.EQU                 0x3B
                                           NVMCTL0			.EQU                 0x3C
                                           NVMCTL1			.EQU                 0x3D
                                           ADCDATA0L		.EQU                 0x3E
                                           ADCCTL1			.EQU                 0x3F
                                           T2CCRH			.EQU                 0x40
                                           T2H			.EQU                 0x41
                                           PP5H			.EQU                 0x42
                                           PWM5H0			.EQU                 0x43
                                           PWM5H1			.EQU                 0x44
                                           P0LR			.EQU                 0x45
                                           P2LR			.EQU                 0x46
                                           P1LR			.EQU                 0x47
                                           P3LR			.EQU                 0x48
                                           TR3			.EQU                 0x49
                                           EIE3			.EQU                 0x4A
                                           EIF3			.EQU                 0x4B
                                           OSCCAL2			.EQU                 0x4C
                                           OSCCAL3			.EQU                 0x4D
                                           T3CTL			.EQU                 0x4E
                                           T3L			.EQU                 0x4F
                                           PP5L			.EQU                 0x52
                                           T3CTL1			.EQU                 0x53
                                           T2CCRL			.EQU                 0x54
                                           PWM5L0			.EQU                 0x55
                                           PWM5L1			.EQU                 0x56
                                           PWM5CTL0		.EQU                 0x57
                                           PWM5CTL1		.EQU                 0x5B
                                           P5ASCTL			.EQU                 0x5C
                                           PSTRCTL			.EQU                 0x5D
                                           T3H			.EQU                 0x5F
                                           PUR1			.EQU                 0x60
                                           PUR2			.EQU                 0x61
                                           INTEDGCTL		.EQU                 0x67
                                           VBIASCTL		.EQU                 0x6B
                                           VBIAS1EN		.EQU                 0x6C
                                           VBIAS2EN		.EQU                 0x6D
                                           PWM5OC			.EQU                 0x10E
                                           T2CTL1			.EQU                 0x10F
                                           VDAC			.EQU                 0x112
                                           PWM5CTL2		.EQU                 0x11C
                                           PWM5PC			.EQU                 0x11D
                                           RSCTL			.EQU                 0x120
                                           TXSDR			.EQU                 0x121
                                           RXSDR			.EQU                 0x122
                                           BRCTL			.EQU                 0x123
                                           TSCTL			.EQU                 0x124
                                           EUBRGL			.EQU                 0x125
                                           EUBRGH			.EQU                 0x126
                                           SSCICTL0		.EQU                 0x128
                                           SSCICTL1		.EQU                 0x12A
                                           SSCISTA			.EQU                 0x12B
                                           SSCIBUFR		.EQU                 0x12C
                                           SSCIADD			.EQU                 0x12E
                                           SSCIMSK			.EQU                 0x12E
                                           WDTPS			.EQU                 0x12F
                                           MULAH			.EQU                 0x130
                                           MULAL			.EQU                 0x131
                                           MULBH			.EQU                 0x132
                                           MULBL			.EQU                 0x133
                                           MULCTL			.EQU                 0x134
                                           MULRES3			.EQU                 0x135
                                           MULRES2			.EQU                 0x136
                                           MULRES1			.EQU                 0x137
                                           MULRES0			.EQU                 0x138
                                           DIVCTL			.EQU                 0x139
                                           DIVAH			.EQU                 0x13A
                                           DIVAL			.EQU                 0x13B
                                           DIVB			.EQU                 0x13C
                                           DIVQH			.EQU                 0x13D
                                           DIVQL			.EQU                 0x13E
                                           DIVR			.EQU                 0x13F
                                           LEDCTL			.EQU                 0x140
                                           LEDPRE			.EQU                 0x141
                                           LEDDATA0		.EQU                 0x142
                                           LEDDATA1		.EQU                 0x143
                                           LEDDATA2		.EQU                 0x144
                                           LEDDATA3		.EQU                 0x145
                                           LEDDATA4		.EQU                 0x146
                                           LEDDATA5		.EQU                 0x147
                                           LEDDATA6		.EQU                 0x148
                                           LEDDATA7		.EQU                 0x149
                                           C1FILTCTL		.EQU                 0x14A
                                           C1FILTPRE		.EQU                 0x14B
                                           LEDOMS1			.EQU                 0x150
                                           CCRL			.EQU                 0x151
                                           CCPCTL			.EQU                 0x152
                                           CCRH			.EQU                 0x154
                                           LEDODS0			.EQU                 0x155
                                           LEDOMS0			.EQU                 0x157
                                           LEDODS1			.EQU                 0x158
                                           VRECAL2			.EQU                 0x159
                                           VRECAL3			.EQU                 0x15A
                                           LEDLUM			.EQU                 0x15C
                                           PWM5FC			.EQU                 0x15D
                                           T4L			.EQU                 0x160
                                           T4H			.EQU                 0x161
                                           T4REL			.EQU                 0x162
                                           T4REH			.EQU                 0x163
                                           T4CTL			.EQU                 0x164
                                           RC32KCAL		.EQU                 0x165
                                           
                                           
                                           ;  03H  PSW   Bits-------------------------------------
                                           TO			.EQU                4
                                           PD			.EQU                3
                                           Z			.EQU                2
                                           DC			.EQU                1
                                           CY			.EQU                0
                                           _TO			.EQU                4
                                           _PD			.EQU                3
                                           _Z			.EQU                2
                                           _DC			.EQU                1
                                           _CY			.EQU                0
                                           
                                           ;  05H  P0   Bits-------------------------------------
                                           P05			.EQU                5
                                           P04			.EQU                4
                                           P03			.EQU                3
                                           P02			.EQU                2
                                           P01			.EQU                1
                                           P00			.EQU                0
                                           _P05			.EQU                5
                                           _P04			.EQU                4
                                           _P03			.EQU                3
                                           _P02			.EQU                2
                                           _P01			.EQU                1
                                           _P00			.EQU                0
                                           
                                           ;  06H  P2   Bits-------------------------------------
                                           P27			.EQU                7
                                           P26			.EQU                6
                                           P25			.EQU                5
                                           P24			.EQU                4
                                           P23			.EQU                3
                                           P22			.EQU                2
                                           P21			.EQU                1
                                           P20			.EQU                0
                                           _P27			.EQU                7
                                           _P26			.EQU                6
                                           _P25			.EQU                5
                                           _P24			.EQU                4
                                           _P23			.EQU                3
                                           _P22			.EQU                2
                                           _P21			.EQU                1
                                           _P20			.EQU                0
                                           
                                           ;  07H  P1   Bits-------------------------------------
                                           P17			.EQU                7
                                           P16			.EQU                6
                                           P15			.EQU                5
                                           P14			.EQU                4
                                           P13			.EQU                3
                                           P12			.EQU                2
                                           P11			.EQU                1
                                           P10			.EQU                0
                                           _P17			.EQU                7
                                           _P16			.EQU                6
                                           _P15			.EQU                5
                                           _P14			.EQU                4
                                           _P13			.EQU                3
                                           _P12			.EQU                2
                                           _P11			.EQU                1
                                           _P10			.EQU                0
                                           
                                           ;  08H  P3   Bits-------------------------------------
                                           P37			.EQU                7
                                           P36			.EQU                6
                                           P35			.EQU                5
                                           P34			.EQU                4
                                           P33			.EQU                3
                                           P32			.EQU                2
                                           P31			.EQU                1
                                           P30			.EQU                0
                                           _P37			.EQU                7
                                           _P36			.EQU                6
                                           _P35			.EQU                5
                                           _P34			.EQU                4
                                           _P33			.EQU                3
                                           _P32			.EQU                2
                                           _P31			.EQU                1
                                           _P30			.EQU                0
                                           
                                           ;  0AH  PCH   Bits-------------------------------------
                                           
                                           ;  0BH  INTCTL   Bits-------------------------------------
                                           AIE			.EQU                7
                                           PUIE			.EQU                6
                                           T0IE			.EQU                5
                                           INT0IE			.EQU                4
                                           P0IE			.EQU                3
                                           T0IF			.EQU                2
                                           INT0IF			.EQU                1
                                           P0IF			.EQU                0
                                           _AIE			.EQU                7
                                           _PUIE			.EQU                6
                                           _T0IE			.EQU                5
                                           _INT0IE			.EQU                4
                                           _P0IE			.EQU                3
                                           _T0IF			.EQU                2
                                           _INT0IF			.EQU                1
                                           _P0IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  0BH  INTCTL   Bits-------------------------------------
                                           AIEH			.EQU                7
                                           AIEL			.EQU                6
                                           _AIEH			.EQU                7
                                           _AIEL			.EQU                6
                                           
                                           ;  0CH  EIF1   Bits-------------------------------------
                                           EEIF			.EQU                7
                                           ADIF			.EQU                6
                                           INT2IF			.EQU                5
                                           INT1IF			.EQU                4
                                           C1IF			.EQU                3
                                           PWM2IF			.EQU                2
                                           T2IF			.EQU                1
                                           T1IF			.EQU                0
                                           _EEIF			.EQU                7
                                           _ADIF			.EQU                6
                                           _INT2IF			.EQU                5
                                           _INT1IF			.EQU                4
                                           _C1IF			.EQU                3
                                           _PWM2IF			.EQU                2
                                           _T2IF			.EQU                1
                                           _T1IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  0DH  EIF2   Bits-------------------------------------
                                           T3IF			.EQU                7
                                           RCIF			.EQU                5
                                           TXIF			.EQU                4
                                           CCPIF			.EQU                2
                                           BCLIF			.EQU                1
                                           SSCIIF			.EQU                0
                                           _T3IF			.EQU                7
                                           _RCIF			.EQU                5
                                           _TXIF			.EQU                4
                                           _CCPIF			.EQU                2
                                           _BCLIF			.EQU                1
                                           _SSCIIF			.EQU                0
                                           
                                           ;  10H  T1CTL   Bits-------------------------------------
                                           T1RLD			.EQU                7
                                           T1GC			.EQU                6
                                           T1CKS1			.EQU                5
                                           T1CKS0			.EQU                4
                                           T1OSCEN			.EQU                3
                                           T1SY			.EQU                2
                                           T1CS			.EQU                1
                                           T1ON			.EQU                0
                                           _T1RLD			.EQU                7
                                           _T1GC			.EQU                6
                                           _T1CKS1			.EQU                5
                                           _T1CKS0			.EQU                4
                                           _T1OSCEN		.EQU                3
                                           _T1SY			.EQU                2
                                           _T1CS			.EQU                1
                                           _T1ON			.EQU                0
                                           
                                           ;  12H  T2CTL0   Bits-------------------------------------
                                           T2CKBS3			.EQU                6
                                           T2CKBS2			.EQU                5
                                           T2CKBS1			.EQU                4
                                           T2CKBS0			.EQU                3
                                           T2ON			.EQU                2
                                           T2CKPS1			.EQU                1
                                           T2CKPS0			.EQU                0
                                           _T2CKBS3		.EQU                6
                                           _T2CKBS2		.EQU                5
                                           _T2CKBS1		.EQU                4
                                           _T2CKBS0		.EQU                3
                                           _T2ON			.EQU                2
                                           _T2CKPS1		.EQU                1
                                           _T2CKPS0		.EQU                0
                                           
                                           ;  15H  PWMCTL   Bits-------------------------------------
                                           PWM2ON			.EQU                4
                                           PWM1ON			.EQU                0
                                           _PWM2ON			.EQU                4
                                           _PWM1ON			.EQU                0
                                           
                                           ;  17H  BANK   Bits-------------------------------------
                                           PR3			.EQU                3
                                           PR2			.EQU                2
                                           PR1			.EQU                1
                                           PR0			.EQU                0
                                           _PR3			.EQU                3
                                           _PR2			.EQU                2
                                           _PR1			.EQU                1
                                           _PR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  18H  ADSCANCTL   Bits-------------------------------------
                                           ADSCANEN		.EQU                7
                                           SMOD1			.EQU                6
                                           SMOD0			.EQU                5
                                           STIM4			.EQU                4
                                           STIM3			.EQU                3
                                           STIM2			.EQU                2
                                           STIM1			.EQU                1
                                           STIM0			.EQU                0
                                           _ADSCANEN		.EQU                7
                                           _SMOD1			.EQU                6
                                           _SMOD0			.EQU                5
                                           _STIM4			.EQU                4
                                           _STIM3			.EQU                3
                                           _STIM2			.EQU                2
                                           _STIM1			.EQU                1
                                           _STIM0			.EQU                0
                                           
                                           ;  19H  C1CTL   Bits-------------------------------------
                                           C1MOD2			.EQU                6
                                           C1MOD1			.EQU                5
                                           C1MOD0			.EQU                4
                                           C1OUT			.EQU                1
                                           C1EN			.EQU                0
                                           _C1MOD2			.EQU                6
                                           _C1MOD1			.EQU                5
                                           _C1MOD0			.EQU                4
                                           _C1OUT			.EQU                1
                                           _C1EN			.EQU                0
                                           
                                           ;  1AH  VDACS   Bits-------------------------------------
                                           VCEN			.EQU                6
                                           _VCEN			.EQU                6
                                           
                                           ;  1BH  AMPCTL   Bits-------------------------------------
                                           AMPCALD			.EQU                7
                                           INPS1			.EQU                5
                                           INPS0			.EQU                4
                                           AMPCALEN		.EQU                1
                                           AMPON			.EQU                0
                                           _AMPCALD		.EQU                7
                                           _INPS1			.EQU                5
                                           _INPS0			.EQU                4
                                           _AMPCALEN		.EQU                1
                                           _AMPON			.EQU                0
                                           
                                           ;  1DH  ANSEH   Bits-------------------------------------
                                           ANS13			.EQU                5
                                           ANS12			.EQU                4
                                           ANS11			.EQU                3
                                           ANS10			.EQU                2
                                           ANS9			.EQU                1
                                           ANS8			.EQU                0
                                           _ANS13			.EQU                5
                                           _ANS12			.EQU                4
                                           _ANS11			.EQU                3
                                           _ANS10			.EQU                2
                                           _ANS9			.EQU                1
                                           _ANS8			.EQU                0
                                           
                                           ;  1FH  ADCCTL0   Bits-------------------------------------
                                           ADLR			.EQU                7
                                           T2CCRON			.EQU                6
                                           CHS3			.EQU                5
                                           CHS2			.EQU                4
                                           CHS1			.EQU                3
                                           CHS0			.EQU                2
                                           START			.EQU                1
                                           ADEN			.EQU                0
                                           _ADLR			.EQU                7
                                           _T2CCRON		.EQU                6
                                           _CHS3			.EQU                5
                                           _CHS2			.EQU                4
                                           _CHS1			.EQU                3
                                           _CHS0			.EQU                2
                                           _START			.EQU                1
                                           _ADEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  20H  AMPDT   Bits-------------------------------------
                                           AMPDT7			.EQU                7
                                           AMPDT6			.EQU                6
                                           AMPDT5			.EQU                5
                                           AMPDT4			.EQU                4
                                           AMPDT3			.EQU                3
                                           AMPDT2			.EQU                2
                                           AMPDT1			.EQU                1
                                           AMPDT0			.EQU                0
                                           _AMPDT7			.EQU                7
                                           _AMPDT6			.EQU                6
                                           _AMPDT5			.EQU                5
                                           _AMPDT4			.EQU                4
                                           _AMPDT3			.EQU                3
                                           _AMPDT2			.EQU                2
                                           _AMPDT1			.EQU                1
                                           _AMPDT0			.EQU                0
                                           
                                           ;  21H  OPTR   Bits-------------------------------------
                                           PUPH			.EQU                7
                                           INT0SE			.EQU                6
                                           T0CS			.EQU                5
                                           T0SE			.EQU                4
                                           PSA			.EQU                3
                                           PS2			.EQU                2
                                           PS1			.EQU                1
                                           PS0			.EQU                0
                                           _PUPH			.EQU                7
                                           _INT0SE			.EQU                6
                                           _T0CS			.EQU                5
                                           _T0SE			.EQU                4
                                           _PSA			.EQU                3
                                           _PS2			.EQU                2
                                           _PS1			.EQU                1
                                           _PS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  22H  IP0   Bits-------------------------------------
                                           PT0			.EQU                2
                                           PINT0			.EQU                1
                                           PP0			.EQU                0
                                           _PT0			.EQU                2
                                           _PINT0			.EQU                1
                                           _PP0			.EQU                0
                                           
                                           ;  23H  IP1   Bits-------------------------------------
                                           PEE			.EQU                7
                                           PADC			.EQU                6
                                           PINT2			.EQU                5
                                           PINT1			.EQU                4
                                           PC1			.EQU                3
                                           PPWM2			.EQU                2
                                           PT2			.EQU                1
                                           PT1			.EQU                0
                                           _PEE			.EQU                7
                                           _PADC			.EQU                6
                                           _PINT2			.EQU                5
                                           _PINT1			.EQU                4
                                           _PC1			.EQU                3
                                           _PPWM2			.EQU                2
                                           _PT2			.EQU                1
                                           _PT1			.EQU                0
                                           
                                           ;  24H  IP2   Bits-------------------------------------
                                           PT3			.EQU                7
                                           PRC			.EQU                5
                                           PTX			.EQU                4
                                           PCCP			.EQU                2
                                           PBCL			.EQU                1
                                           PSSCI			.EQU                0
                                           _PT3			.EQU                7
                                           _PRC			.EQU                5
                                           _PTX			.EQU                4
                                           _PCCP			.EQU                2
                                           _PBCL			.EQU                1
                                           _PSSCI			.EQU                0
                                           
                                           ;  25H  TR0   Bits-------------------------------------
                                           TR05			.EQU                5
                                           TR04			.EQU                4
                                           TR03			.EQU                3
                                           TR02			.EQU                2
                                           TR01			.EQU                1
                                           TR00			.EQU                0
                                           _TR05			.EQU                5
                                           _TR04			.EQU                4
                                           _TR03			.EQU                3
                                           _TR02			.EQU                2
                                           _TR01			.EQU                1
                                           _TR00			.EQU                0
                                           
                                           ;  26H  TR2   Bits-------------------------------------
                                           TR27			.EQU                7
                                           TR26			.EQU                6
                                           TR25			.EQU                5
                                           TR24			.EQU                4
                                           TR23			.EQU                3
                                           TR22			.EQU                2
                                           TR21			.EQU                1
                                           TR20			.EQU                0
                                           _TR27			.EQU                7
                                           _TR26			.EQU                6
                                           _TR25			.EQU                5
                                           _TR24			.EQU                4
                                           _TR23			.EQU                3
                                           _TR22			.EQU                2
                                           _TR21			.EQU                1
                                           _TR20			.EQU                0
                                           
                                           ;  27H  TR1   Bits-------------------------------------
                                           TR17			.EQU                7
                                           TR16			.EQU                6
                                           TR15			.EQU                5
                                           TR14			.EQU                4
                                           TR13			.EQU                3
                                           TR12			.EQU                2
                                           TR11			.EQU                1
                                           TR10			.EQU                0
                                           _TR17			.EQU                7
                                           _TR16			.EQU                6
                                           _TR15			.EQU                5
                                           _TR14			.EQU                4
                                           _TR13			.EQU                3
                                           _TR12			.EQU                2
                                           _TR11			.EQU                1
                                           _TR10			.EQU                0
                                           
                                           ;  28H  OSCSTA   Bits-------------------------------------
                                           OSTS			.EQU                6
                                           HTS			.EQU                5
                                           LTS			.EQU                4
                                           SCF1			.EQU                1
                                           SCF0			.EQU                0
                                           _OSTS			.EQU                6
                                           _HTS			.EQU                5
                                           _LTS			.EQU                4
                                           _SCF1			.EQU                1
                                           _SCF0			.EQU                0
                                           
                                           ;  29H  IP3   Bits-------------------------------------
                                           PT4			.EQU                7
                                           POSCFAIL		.EQU                5
                                           _PT4			.EQU                7
                                           _POSCFAIL		.EQU                5
                                           
                                           ;  2BH  VRECTL   Bits-------------------------------------
                                           VRESEL1			.EQU                7
                                           VRESEL0			.EQU                6
                                           VRECKEN			.EQU                4
                                           VREOE			.EQU                3
                                           VREEN			.EQU                1
                                           _VRESEL1		.EQU                7
                                           _VRESEL0		.EQU                6
                                           _VRECKEN		.EQU                4
                                           _VREOE			.EQU                3
                                           _VREEN			.EQU                1
                                           
                                           ;  2CH  EIE1   Bits-------------------------------------
                                           EEIE			.EQU                7
                                           ADIE			.EQU                6
                                           INT2IE			.EQU                5
                                           INT1IE			.EQU                4
                                           C1IE			.EQU                3
                                           PWM2IE			.EQU                2
                                           T2IE			.EQU                1
                                           T1IE			.EQU                0
                                           _EEIE			.EQU                7
                                           _ADIE			.EQU                6
                                           _INT2IE			.EQU                5
                                           _INT1IE			.EQU                4
                                           _C1IE			.EQU                3
                                           _PWM2IE			.EQU                2
                                           _T2IE			.EQU                1
                                           _T1IE			.EQU                0
                                           
                                           ;  2DH  EIE2   Bits-------------------------------------
                                           T3IE			.EQU                7
                                           RCIE			.EQU                5
                                           TXIE			.EQU                4
                                           CCPIE			.EQU                2
                                           BCLIE			.EQU                1
                                           SSCIIE			.EQU                0
                                           _T3IE			.EQU                7
                                           _RCIE			.EQU                5
                                           _TXIE			.EQU                4
                                           _CCPIE			.EQU                2
                                           _BCLIE			.EQU                1
                                           _SSCIIE			.EQU                0
                                           
                                           ;  2EH  PCTL   Bits-------------------------------------
                                           SLVREN			.EQU                4
                                           IPEN			.EQU                3
                                           SWDTEN			.EQU                2
                                           POR			.EQU                1
                                           LVR			.EQU                0
                                           _SLVREN			.EQU                4
                                           _IPEN			.EQU                3
                                           _SWDTEN			.EQU                2
                                           _POR			.EQU                1
                                           _LVR			.EQU                0
                                           
                                           ;  2FH  OSCCTL   Bits-------------------------------------
                                           CLKOE			.EQU                7
                                           IRCS2			.EQU                6
                                           IRCS1			.EQU                5
                                           IRCS0			.EQU                4
                                           SCS1			.EQU                3
                                           SCS0			.EQU                2
                                           IESO			.EQU                1
                                           FSCM			.EQU                0
                                           _CLKOE			.EQU                7
                                           _IRCS2			.EQU                6
                                           _IRCS1			.EQU                5
                                           _IRCS0			.EQU                4
                                           _SCS1			.EQU                3
                                           _SCS0			.EQU                2
                                           _IESO			.EQU                1
                                           _FSCM			.EQU                0
                                           
                                           ;  31H  ANSEL   Bits-------------------------------------
                                           ANS7			.EQU                7
                                           ANS6			.EQU                6
                                           ANS5			.EQU                5
                                           ANS4			.EQU                4
                                           ANS3			.EQU                3
                                           ANS2			.EQU                2
                                           ANS1			.EQU                1
                                           ANS0			.EQU                0
                                           _ANS7			.EQU                7
                                           _ANS6			.EQU                6
                                           _ANS5			.EQU                5
                                           _ANS4			.EQU                4
                                           _ANS3			.EQU                3
                                           _ANS2			.EQU                2
                                           _ANS1			.EQU                1
                                           _ANS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  35H  PUR0   Bits-------------------------------------
                                           PUR05			.EQU                5
                                           PUR04			.EQU                4
                                           PUR03			.EQU                3
                                           PUR02			.EQU                2
                                           PUR01			.EQU                1
                                           PUR00			.EQU                0
                                           _PUR05			.EQU                5
                                           _PUR04			.EQU                4
                                           _PUR03			.EQU                3
                                           _PUR02			.EQU                2
                                           _PUR01			.EQU                1
                                           _PUR00			.EQU                0
                                           
                                           ;  36H  IOCL   Bits-------------------------------------
                                           IOCL5			.EQU                5
                                           IOCL4			.EQU                4
                                           IOCL3			.EQU                3
                                           IOCL2			.EQU                2
                                           IOCL1			.EQU                1
                                           IOCL0			.EQU                0
                                           _IOCL5			.EQU                5
                                           _IOCL4			.EQU                4
                                           _IOCL3			.EQU                3
                                           _IOCL2			.EQU                2
                                           _IOCL1			.EQU                1
                                           _IOCL0			.EQU                0
                                           
                                           ;  3FH  ADCCTL1   Bits-------------------------------------
                                           ADCALEN			.EQU                7
                                           ADCS2			.EQU                6
                                           ADCS1			.EQU                5
                                           ADCS0			.EQU                4
                                           VCFG1			.EQU                3
                                           VCFG0			.EQU                2
                                           ADCIM			.EQU                0
                                           _ADCALEN		.EQU                7
                                           _ADCS2			.EQU                6
                                           _ADCS1			.EQU                5
                                           _ADCS0			.EQU                4
                                           _VCFG1			.EQU                3
                                           _VCFG0			.EQU                2
                                           _ADCIM			.EQU                0
                                           
                                           ;  45H  P0LR   Bits-------------------------------------
                                           P0LR5			.EQU                5
                                           P0LR4			.EQU                4
                                           P0LR3			.EQU                3
                                           P0LR2			.EQU                2
                                           P0LR1			.EQU                1
                                           P0LR0			.EQU                0
                                           _P0LR5			.EQU                5
                                           _P0LR4			.EQU                4
                                           _P0LR3			.EQU                3
                                           _P0LR2			.EQU                2
                                           _P0LR1			.EQU                1
                                           _P0LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  46H  P2LR   Bits-------------------------------------
                                           P2LR7			.EQU                7
                                           P2LR6			.EQU                6
                                           P2LR5			.EQU                5
                                           P2LR4			.EQU                4
                                           P2LR3			.EQU                3
                                           P2LR2			.EQU                2
                                           P2LR1			.EQU                1
                                           P2LR0			.EQU                0
                                           _P2LR7			.EQU                7
                                           _P2LR6			.EQU                6
                                           _P2LR5			.EQU                5
                                           _P2LR4			.EQU                4
                                           _P2LR3			.EQU                3
                                           _P2LR2			.EQU                2
                                           _P2LR1			.EQU                1
                                           _P2LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  47H  P1LR   Bits-------------------------------------
                                           P1LR7			.EQU                7
                                           P1LR6			.EQU                6
                                           P1LR5			.EQU                5
                                           P1LR4			.EQU                4
                                           P1LR3			.EQU                3
                                           P1LR2			.EQU                2
                                           P1LR1			.EQU                1
                                           P1LR0			.EQU                0
                                           _P1LR7			.EQU                7
                                           _P1LR6			.EQU                6
                                           _P1LR5			.EQU                5
                                           _P1LR4			.EQU                4
                                           _P1LR3			.EQU                3
                                           _P1LR2			.EQU                2
                                           _P1LR1			.EQU                1
                                           _P1LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  48H  P3LR   Bits-------------------------------------
                                           P3LR7			.EQU                7
                                           P3LR6			.EQU                6
                                           P3LR5			.EQU                5
                                           P3LR4			.EQU                4
                                           P3LR3			.EQU                3
                                           P3LR2			.EQU                2
                                           P3LR1			.EQU                1
                                           P3LR0			.EQU                0
                                           _P3LR7			.EQU                7
                                           _P3LR6			.EQU                6
                                           _P3LR5			.EQU                5
                                           _P3LR4			.EQU                4
                                           _P3LR3			.EQU                3
                                           _P3LR2			.EQU                2
                                           _P3LR1			.EQU                1
                                           _P3LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  49H  TR3   Bits-------------------------------------
                                           TR37			.EQU                7
                                           TR36			.EQU                6
                                           TR35			.EQU                5
                                           TR34			.EQU                4
                                           TR33			.EQU                3
                                           TR32			.EQU                2
                                           TR31			.EQU                1
                                           TR30			.EQU                0
                                           _TR37			.EQU                7
                                           _TR36			.EQU                6
                                           _TR35			.EQU                5
                                           _TR34			.EQU                4
                                           _TR33			.EQU                3
                                           _TR32			.EQU                2
                                           _TR31			.EQU                1
                                           _TR30			.EQU                0
                                           
                                           ;  4AH  EIE3   Bits-------------------------------------
                                           T4IE			.EQU                7
                                           OSCFAILIE		.EQU                5
                                           _T4IE			.EQU                7
                                           _OSCFAILIE		.EQU                5
                                           
                                           ;  4BH  EIF3   Bits-------------------------------------
                                           T4IF			.EQU                7
                                           OSCFAILIF		.EQU                5
                                           _T4IF			.EQU                7
                                           _OSCFAILIF		.EQU                5
                                           
                                           ;  4EH  T3CTL   Bits-------------------------------------
                                           T3EN			.EQU                7
                                           T3CKS1			.EQU                6
                                           T3CKS0			.EQU                5
                                           T3CS			.EQU                4
                                           _T3EN			.EQU                7
                                           _T3CKS1			.EQU                6
                                           _T3CKS0			.EQU                5
                                           _T3CS			.EQU                4
                                           
                                           ;  53H  T3CTL1   Bits-------------------------------------
                                           T3CLR			.EQU                5
                                           _T3CLR			.EQU                5
                                           
                                           ;  57H  PWM5CTL0   Bits-------------------------------------
                                           P5CH1MOD1		.EQU                7
                                           P5CH1MOD0		.EQU                6
                                           P5MOD3			.EQU                3
                                           P5MOD2			.EQU                2
                                           P5MOD1			.EQU                1
                                           P5MOD0			.EQU                0
                                           _P5CH1MOD1		.EQU                7
                                           _P5CH1MOD0		.EQU                6
                                           _P5MOD3			.EQU                3
                                           _P5MOD2			.EQU                2
                                           _P5MOD1			.EQU                1
                                           _P5MOD0			.EQU                0
                                           
                                           ;  5BH  PWM5CTL1   Bits-------------------------------------
                                           P5RSEN			.EQU                7
                                           P5DC6			.EQU                6
                                           P5DC5			.EQU                5
                                           P5DC4			.EQU                4
                                           P5DC3			.EQU                3
                                           P5DC2			.EQU                2
                                           P5DC1			.EQU                1
                                           P5DC0			.EQU                0
                                           _P5RSEN			.EQU                7
                                           _P5DC6			.EQU                6
                                           _P5DC5			.EQU                5
                                           _P5DC4			.EQU                4
                                           _P5DC3			.EQU                3
                                           _P5DC2			.EQU                2
                                           _P5DC1			.EQU                1
                                           _P5DC0			.EQU                0
                                           
                                           ;  5CH  P5ASCTL   Bits-------------------------------------
                                           P5ASE			.EQU                7
                                           P5ASS2			.EQU                6
                                           P5ASS1			.EQU                5
                                           P5ASS0			.EQU                4
                                           P5SSAC1			.EQU                3
                                           P5SSAC0			.EQU                2
                                           P5SSBD1			.EQU                1
                                           P5SSBD0			.EQU                0
                                           _P5ASE			.EQU                7
                                           _P5ASS2			.EQU                6
                                           _P5ASS1			.EQU                5
                                           _P5ASS0			.EQU                4
                                           _P5SSAC1		.EQU                3
                                           _P5SSAC0		.EQU                2
                                           _P5SSBD1		.EQU                1
                                           _P5SSBD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  5DH  PSTRCTL   Bits-------------------------------------
                                           STRSYNC			.EQU                4
                                           STREND			.EQU                3
                                           STRENC			.EQU                2
                                           STRENB			.EQU                1
                                           STRENA			.EQU                0
                                           _STRSYNC		.EQU                4
                                           _STREND			.EQU                3
                                           _STRENC			.EQU                2
                                           _STRENB			.EQU                1
                                           _STRENA			.EQU                0
                                           
                                           ;  60H  PUR1   Bits-------------------------------------
                                           PUR17			.EQU                7
                                           PUR16			.EQU                6
                                           PUR15			.EQU                5
                                           PUR14			.EQU                4
                                           PUR13			.EQU                3
                                           PUR12			.EQU                2
                                           PUR11			.EQU                1
                                           PUR10			.EQU                0
                                           _PUR17			.EQU                7
                                           _PUR16			.EQU                6
                                           _PUR15			.EQU                5
                                           _PUR14			.EQU                4
                                           _PUR13			.EQU                3
                                           _PUR12			.EQU                2
                                           _PUR11			.EQU                1
                                           _PUR10			.EQU                0
                                           
                                           ;  61H  PUR2   Bits-------------------------------------
                                           PUR27			.EQU                7
                                           PUR26			.EQU                6
                                           PUR25			.EQU                5
                                           PUR24			.EQU                4
                                           PUR23			.EQU                3
                                           PUR22			.EQU                2
                                           PUR21			.EQU                1
                                           PUR20			.EQU                0
                                           _PUR27			.EQU                7
                                           _PUR26			.EQU                6
                                           _PUR25			.EQU                5
                                           _PUR24			.EQU                4
                                           _PUR23			.EQU                3
                                           _PUR22			.EQU                2
                                           _PUR21			.EQU                1
                                           _PUR20			.EQU                0
                                           
                                           ;  67H  INTEDGCTL   Bits-------------------------------------
                                           INT2SE			.EQU                7
                                           INT1SE			.EQU                6
                                           T1CLKEN			.EQU                0
                                           _INT2SE			.EQU                7
                                           _INT1SE			.EQU                6
                                           _T1CLKEN		.EQU                0
                                           
                                           ;  6BH  VBIASCTL   Bits-------------------------------------
                                           VBIASEN			.EQU                7
                                           VBSEL			.EQU                6
                                           ISEL1			.EQU                1
                                           ISEL0			.EQU                0
                                           _VBIASEN		.EQU                7
                                           _VBSEL			.EQU                6
                                           _ISEL1			.EQU                1
                                           _ISEL0			.EQU                0
                                           
                                           ;  6CH  VBIAS1EN   Bits-------------------------------------
                                           VBS17EN			.EQU                7
                                           VBS16EN			.EQU                6
                                           VBS15EN			.EQU                5
                                           VBS14EN			.EQU                4
                                           VBS13EN			.EQU                3
                                           VBS12EN			.EQU                2
                                           VBS11EN			.EQU                1
                                           VBS10EN			.EQU                0
                                           _VBS17EN		.EQU                7
                                           _VBS16EN		.EQU                6
                                           _VBS15EN		.EQU                5
                                           _VBS14EN		.EQU                4
                                           _VBS13EN		.EQU                3
                                           _VBS12EN		.EQU                2
                                           _VBS11EN		.EQU                1
                                           _VBS10EN		.EQU                0
                                           
                                           ;  6DH  VBIAS2EN   Bits-------------------------------------
                                           VBS27EN			.EQU                7
                                           VBS26EN			.EQU                6
                                           VBS25EN			.EQU                5
                                           VBS24EN			.EQU                4
                                           VBS23EN 		.EQU                3
                                           VBS22EN			.EQU                2
                                           VBS21EN			.EQU                1
                                           VBS20EN			.EQU                0
                                           _VBS27EN		.EQU                7
                                           _VBS26EN		.EQU                6
                                           _VBS25EN		.EQU                5
                                           _VBS24EN		.EQU                4
                                           _VBS23EN 		.EQU                3
                                           _VBS22EN		.EQU                2
                                           _VBS21EN		.EQU                1
                                           _VBS20EN		.EQU                0
                                           
                                           ;  10EH  PWM5OC   Bits-------------------------------------
                                           OCA			.EQU                1
                                           OCB			.EQU                0
                                           _OCA			.EQU                1
                                           _OCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  10FH  T2CTL1   Bits-------------------------------------
                                           T2MOD1			.EQU                7
                                           T2MOD0			.EQU                6
                                           T2OFS1			.EQU                5
                                           T2OFS0			.EQU                4
                                           T2TRIGEN		.EQU                3
                                           T2DIR			.EQU                0
                                           _T2MOD1			.EQU                7
                                           _T2MOD0			.EQU                6
                                           _T2OFS1			.EQU                5
                                           _T2OFS0			.EQU                4
                                           _T2TRIGEN		.EQU                3
                                           _T2DIR			.EQU                0
                                           
                                           ;  112H  VDAC   Bits-------------------------------------
                                           VDAC3			.EQU                7
                                           VDAC2			.EQU                6
                                           VDAC1			.EQU                5
                                           VDAC0			.EQU                4
                                           _VDAC3			.EQU                7
                                           _VDAC2			.EQU                6
                                           _VDAC1			.EQU                5
                                           _VDAC0			.EQU                4
                                           
                                           ;  11CH  PWM5CTL2   Bits-------------------------------------
                                           PFUSES			.EQU                5
                                           UDEVT1			.EQU                2
                                           UDEVT0			.EQU                1
                                           UDEN			.EQU                0
                                           _PFUSES			.EQU                5
                                           _UDEVT1			.EQU                2
                                           _UDEVT0			.EQU                1
                                           _UDEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  11DH  PWM5PC   Bits-------------------------------------
                                           PCA			.EQU                1
                                           PCB			.EQU                0
                                           _PCA			.EQU                1
                                           _PCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  120H  RSCTL   Bits-------------------------------------
                                           SPEN			.EQU                7
                                           RX9			.EQU                6
                                           SRXEN			.EQU                5
                                           CRXEN			.EQU                4
                                           ADREN			.EQU                3
                                           FRER			.EQU                2
                                           OVFER			.EQU                1
                                           RX9D			.EQU                0
                                           _SPEN			.EQU                7
                                           _RX9			.EQU                6
                                           _SRXEN			.EQU                5
                                           _CRXEN			.EQU                4
                                           _ADREN			.EQU                3
                                           _FRER			.EQU                2
                                           _OVFER			.EQU                1
                                           _RX9D			.EQU                0
                                           
                                           ;  123H  BRCTL   Bits-------------------------------------
                                           ABRDOVF			.EQU                7
                                           RCIDLF			.EQU                6
                                           SCKPS			.EQU                5
                                           BRG16			.EQU                4
                                           WUEN			.EQU                1
                                           ABRDEN			.EQU                0
                                           _ABRDOVF		.EQU                7
                                           _RCIDLF			.EQU                6
                                           _SCKPS			.EQU                5
                                           _BRG16			.EQU                4
                                           _WUEN			.EQU                1
                                           _ABRDEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  124H  TSCTL   Bits-------------------------------------
                                           CSRS			.EQU                7
                                           TX9			.EQU                6
                                           TXEN			.EQU                5
                                           SYNC			.EQU                4
                                           SENDB			.EQU                3
                                           HBRG			.EQU                2
                                           TXSRS			.EQU                1
                                           TX9D			.EQU                0
                                           _CSRS			.EQU                7
                                           _TX9			.EQU                6
                                           _TXEN			.EQU                5
                                           _SYNC			.EQU                4
                                           _SENDB			.EQU                3
                                           _HBRG			.EQU                2
                                           _TXSRS			.EQU                1
                                           _TX9D			.EQU                0
                                           
                                           ;  128H  SSCICTL0   Bits-------------------------------------
                                           SSCIWCFL		.EQU                7
                                           SSCIOV			.EQU                6
                                           SSCIEN			.EQU                5
                                           SSCICKP			.EQU                4
                                           SSCIMOD3		.EQU                3
                                           SSCIMOD2		.EQU                2
                                           SSCIMOD1		.EQU                1
                                           SSCIMOD0		.EQU                0
                                           _SSCIWCFL		.EQU                7
                                           _SSCIOV			.EQU                6
                                           _SSCIEN			.EQU                5
                                           _SSCICKP		.EQU                4
                                           _SSCIMOD3		.EQU                3
                                           _SSCIMOD2		.EQU                2
                                           _SSCIMOD1		.EQU                1
                                           _SSCIMOD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  12AH  SSCICTL1   Bits-------------------------------------
                                           SSCICALLEN		.EQU                7
                                           SSCIACKSTA		.EQU                6
                                           SSCIACKDAT		.EQU                5
                                           SSCIACKEN		.EQU                4
                                           SSCIRCEN		.EQU                3
                                           STOPEN			.EQU                2
                                           RESTARTEN		.EQU                1
                                           STARTEN			.EQU                0
                                           _SSCICALLEN		.EQU                7
                                           _SSCIACKSTA		.EQU                6
                                           _SSCIACKDAT		.EQU                5
                                           _SSCIACKEN		.EQU                4
                                           _SSCIRCEN		.EQU                3
                                           _STOPEN			.EQU                2
                                           _RESTARTEN		.EQU                1
                                           _STARTEN		.EQU                0
                                           
                                           ;  12BH  SSCISTA   Bits-------------------------------------
                                           SAMPLE			.EQU                7
                                           CKEGE			.EQU                6
                                           SSCIDA			.EQU                5
                                           SSCISTOP		.EQU                4
                                           SSCISTART		.EQU                3
                                           SSCIRW			.EQU                2
                                           SSCIUA			.EQU                1
                                           SSCIBUF			.EQU                0
                                           _SAMPLE			.EQU                7
                                           _CKEGE			.EQU                6
                                           _SSCIDA			.EQU                5
                                           _SSCISTOP		.EQU                4
                                           _SSCISTART		.EQU                3
                                           _SSCIRW			.EQU                2
                                           _SSCIUA			.EQU                1
                                           _SSCIBUF		.EQU                0
                                           
                                           ;  12EH  SSCIMSK   Bits-------------------------------------
                                           SSCIMSK7		.EQU                7
                                           SSCIMSK6		.EQU                6
                                           SSCIMSK5		.EQU                5
                                           SSCIMSK4		.EQU                4
                                           SSCIMSK3		.EQU                3
                                           SSCIMSK2		.EQU                2
                                           SSCIMSK1		.EQU                1
                                           SSCIMSK0		.EQU                0
                                           _SSCIMSK7		.EQU                7
                                           _SSCIMSK6		.EQU                6
                                           _SSCIMSK5		.EQU                5
                                           _SSCIMSK4		.EQU                4
                                           _SSCIMSK3		.EQU                3
                                           _SSCIMSK2		.EQU                2
                                           _SSCIMSK1		.EQU                1
                                           _SSCIMSK0		.EQU                0
                                           
                                           ;  12FH  WDTPS   Bits-------------------------------------
                                           WDTPS3			.EQU                3
                                           WDTPS2			.EQU                2
                                           WDTPS1			.EQU                1
                                           WDTPS0			.EQU                0
                                           _WDTPS3			.EQU                3
                                           _WDTPS2			.EQU                2
                                           _WDTPS1			.EQU                1
                                           _WDTPS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  134H  MULCTL   Bits-------------------------------------
                                           MULEN			.EQU                1
                                           MULIF			.EQU                0
                                           _MULEN			.EQU                1
                                           _MULIF			.EQU                0
                                           
                                           ;  139H  DIVCTL   Bits-------------------------------------
                                           DIVOEN			.EQU                1
                                           DIVEN			.EQU                0
                                           _DIVOEN			.EQU                1
                                           _DIVEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  140H  LEDCTL   Bits-------------------------------------
                                           LEDEN			.EQU                7
                                           DIGEN2			.EQU                4
                                           DIGEN1			.EQU                3
                                           DIGEN0			.EQU                2
                                           PNS1			.EQU                1
                                           PNS0			.EQU                0
                                           _LEDEN			.EQU                7
                                           _DIGEN2			.EQU                4
                                           _DIGEN1			.EQU                3
                                           _DIGEN0			.EQU                2
                                           _PNS1			.EQU                1
                                           _PNS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  141H  LEDPRE   Bits-------------------------------------
                                           LEDCKS13		.EQU                7
                                           LEDCKS12		.EQU                6
                                           LEDCKS11		.EQU                5
                                           LEDCKS10		.EQU                4
                                           LEDCKS03		.EQU                3
                                           LEDCKS02		.EQU                2
                                           LEDCKS01		.EQU                1
                                           LEDCKS00		.EQU                0
                                           _LEDCKS13		.EQU                7
                                           _LEDCKS12		.EQU                6
                                           _LEDCKS11		.EQU                5
                                           _LEDCKS10		.EQU                4
                                           _LEDCKS03		.EQU                3
                                           _LEDCKS02		.EQU                2
                                           _LEDCKS01		.EQU                1
                                           _LEDCKS00		.EQU                0
                                           
                                           ;  142H  LEDDATA0   Bits-------------------------------------
                                           DAT07			.EQU                7
                                           DAT06			.EQU                6
                                           DAT05			.EQU                5
                                           DAT04			.EQU                4
                                           DAT03			.EQU                3
                                           DAT02			.EQU                2
                                           DAT01			.EQU                1
                                           DAT00			.EQU                0
                                           _DAT07			.EQU                7
                                           _DAT06			.EQU                6
                                           _DAT05			.EQU                5
                                           _DAT04			.EQU                4
                                           _DAT03			.EQU                3
                                           _DAT02			.EQU                2
                                           _DAT01			.EQU                1
                                           _DAT00			.EQU                0
                                           
                                           ;  143H  LEDDATA1   Bits-------------------------------------
                                           DAT17			.EQU                7
                                           DAT16			.EQU                6
                                           DAT15			.EQU                5
                                           DAT14			.EQU                4
                                           DAT13			.EQU                3
                                           DAT12			.EQU                2
                                           DAT11			.EQU                1
                                           DAT10			.EQU                0
                                           _DAT17			.EQU                7
                                           _DAT16			.EQU                6
                                           _DAT15			.EQU                5
                                           _DAT14			.EQU                4
                                           _DAT13			.EQU                3
                                           _DAT12			.EQU                2
                                           _DAT11			.EQU                1
                                           _DAT10			.EQU                0
                                           
                                           ;  144H  LEDDATA2   Bits-------------------------------------
                                           DAT27			.EQU                7
                                           DAT26			.EQU                6
                                           DAT25			.EQU                5
                                           DAT24			.EQU                4
                                           DAT23			.EQU                3
                                           DAT22			.EQU                2
                                           DAT21			.EQU                1
                                           DAT20			.EQU                0
                                           _DAT27			.EQU                7
                                           _DAT26			.EQU                6
                                           _DAT25			.EQU                5
                                           _DAT24			.EQU                4
                                           _DAT23			.EQU                3
                                           _DAT22			.EQU                2
                                           _DAT21			.EQU                1
                                           _DAT20			.EQU                0
                                           
                                           ;  145H  LEDDATA3   Bits-------------------------------------
                                           DAT37			.EQU                7
                                           DAT36			.EQU                6
                                           DAT35			.EQU                5
                                           DAT34			.EQU                4
                                           DAT33			.EQU                3
                                           DAT32			.EQU                2
                                           DAT31			.EQU                1
                                           DAT30			.EQU                0
                                           _DAT37			.EQU                7
                                           _DAT36			.EQU                6
                                           _DAT35			.EQU                5
                                           _DAT34			.EQU                4
                                           _DAT33			.EQU                3
                                           _DAT32			.EQU                2
                                           _DAT31			.EQU                1
                                           _DAT30			.EQU                0
                                           
                                           ;  146H  LEDDATA4   Bits-------------------------------------
                                           DAT47			.EQU                7
                                           DAT46			.EQU                6
                                           DAT45			.EQU                5
                                           DAT44			.EQU                4
                                           DAT43			.EQU                3
                                           DAT42			.EQU                2
                                           DAT41			.EQU                1
                                           DAT40			.EQU                0
                                           _DAT47			.EQU                7
                                           _DAT46			.EQU                6
                                           _DAT45			.EQU                5
                                           _DAT44			.EQU                4
                                           _DAT43			.EQU                3
                                           _DAT42			.EQU                2
                                           _DAT41			.EQU                1
                                           _DAT40			.EQU                0
                                           
                                           ;  147H  LEDDATA5   Bits-------------------------------------
                                           DAT57			.EQU                7
                                           DAT56			.EQU                6
                                           DAT55			.EQU                5
                                           DAT54			.EQU                4
                                           DAT53			.EQU                3
                                           DAT52			.EQU                2
                                           DAT51			.EQU                1
                                           DAT50			.EQU                0
                                           _DAT57			.EQU                7
                                           _DAT56			.EQU                6
                                           _DAT55			.EQU                5
                                           _DAT54			.EQU                4
                                           _DAT53			.EQU                3
                                           _DAT52			.EQU                2
                                           _DAT51			.EQU                1
                                           _DAT50			.EQU                0
                                           
                                           ;  148H  LEDDATA6   Bits-------------------------------------
                                           DAT67			.EQU                7
                                           DAT66			.EQU                6
                                           DAT65			.EQU                5
                                           DAT64			.EQU                4
                                           DAT63			.EQU                3
                                           DAT62			.EQU                2
                                           DAT61			.EQU                1
                                           DAT60			.EQU                0
                                           _DAT67			.EQU                7
                                           _DAT66			.EQU                6
                                           _DAT65			.EQU                5
                                           _DAT64			.EQU                4
                                           _DAT63			.EQU                3
                                           _DAT62			.EQU                2
                                           _DAT61			.EQU                1
                                           _DAT60			.EQU                0
                                           
                                           ;  149H  LEDDATA7   Bits-------------------------------------
                                           DAT77			.EQU                7
                                           DAT76			.EQU                6
                                           DAT75			.EQU                5
                                           DAT74			.EQU                4
                                           DAT73			.EQU                3
                                           DAT72			.EQU                2
                                           DAT71			.EQU                1
                                           DAT70			.EQU                0
                                           _DAT77			.EQU                7
                                           _DAT76			.EQU                6
                                           _DAT75			.EQU                5
                                           _DAT74			.EQU                4
                                           _DAT73			.EQU                3
                                           _DAT72			.EQU                2
                                           _DAT71			.EQU                1
                                           _DAT70			.EQU                0
                                           
                                           ;  14AH  C1FILTCTL   Bits-------------------------------------
                                           INV1			.EQU                7
                                           WEN1			.EQU                6
                                           FEN1			.EQU                5
                                           F1CNT2			.EQU                2
                                           F1CNT1			.EQU                1
                                           F1CNT0			.EQU                0
                                           _INV1			.EQU                7
                                           _WEN1			.EQU                6
                                           _FEN1			.EQU                5
                                           _F1CNT2			.EQU                2
                                           _F1CNT1			.EQU                1
                                           _F1CNT0			.EQU                0
                                           
                                           ;  14BH  C1FILTPRE   Bits-------------------------------------
                                           FP17			.EQU                7
                                           FP16			.EQU                6
                                           FP15			.EQU                5
                                           FP14			.EQU                4
                                           FP13			.EQU                3
                                           FP12			.EQU                2
                                           FP11			.EQU                1
                                           FP10			.EQU                0
                                           _FP17			.EQU                7
                                           _FP16			.EQU                6
                                           _FP15			.EQU                5
                                           _FP14			.EQU                4
                                           _FP13			.EQU                3
                                           _FP12			.EQU                2
                                           _FP11			.EQU                1
                                           _FP10			.EQU                0
                                           
                                           ;  150H  LEDOMS1   Bits-------------------------------------
                                           LEDOM17			.EQU                7
                                           LEDOM16			.EQU                6
                                           LEDOM15			.EQU                5
                                           LEDOM14			.EQU                4
                                           LEDOM13			.EQU                3
                                           LEDOM12			.EQU                2
                                           LEDOM11			.EQU                1
                                           LEDOM10			.EQU                0
                                           _LEDOM17		.EQU                7
                                           _LEDOM16		.EQU                6
                                           _LEDOM15		.EQU                5
                                           _LEDOM14		.EQU                4
                                           _LEDOM13		.EQU                3
                                           _LEDOM12		.EQU                2
                                           _LEDOM11		.EQU                1
                                           _LEDOM10		.EQU                0
                                           
                                           ;  152H  CCPCTL   Bits-------------------------------------
                                           CCMOD3			.EQU                3
                                           CCMOD2			.EQU                2
                                           CCMOD1			.EQU                1
                                           CCMOD0			.EQU                0
                                           _CCMOD3			.EQU                3
                                           _CCMOD2			.EQU                2
                                           _CCMOD1			.EQU                1
                                           _CCMOD0			.EQU                0
                                           
                                           ;  155H  LEDODS0   Bits-------------------------------------
                                           LEDOD07			.EQU                7
                                           LEDOD06			.EQU                6
                                           LEDOD05			.EQU                5
                                           LEDOD04			.EQU                4
                                           LEDOD03			.EQU                3
                                           LEDOD02			.EQU                2
                                           LEDOD01			.EQU                1
                                           LEDOD00			.EQU                0
                                           _LEDOD07		.EQU                7
                                           _LEDOD06		.EQU                6
                                           _LEDOD05		.EQU                5
                                           _LEDOD04		.EQU                4
                                           _LEDOD03		.EQU                3
                                           _LEDOD02		.EQU                2
                                           _LEDOD01		.EQU                1
                                           _LEDOD00		.EQU                0
                                           
                                           ;  157H  LEDOMS0   Bits-------------------------------------
                                           LEDOM07			.EQU                7
                                           LEDOM06			.EQU                6
                                           LEDOM05			.EQU                5
                                           LEDOM04			.EQU                4
                                           LEDOM03			.EQU                3
                                           LEDOM02			.EQU                2
                                           LEDOM01			.EQU                1
                                           LEDOM00			.EQU                0
                                           _LEDOM07		.EQU                7
                                           _LEDOM06		.EQU                6
                                           _LEDOM05		.EQU                5
                                           _LEDOM04		.EQU                4
                                           _LEDOM03		.EQU                3
                                           _LEDOM02		.EQU                2
                                           _LEDOM01		.EQU                1
                                           _LEDOM00		.EQU                0
                                           
                                           ;  158H  LEDODS1   Bits-------------------------------------
                                           LEDOD17			.EQU                7
                                           LEDOD16			.EQU                6
                                           LEDOD15			.EQU                5
                                           LEDOD14			.EQU                4
                                           LEDOD13			.EQU                3
                                           LEDOD12			.EQU                2
                                           LEDOD11			.EQU                1
                                           LEDOD10			.EQU                0
                                           _LEDOD17		.EQU                7
                                           _LEDOD16		.EQU                6
                                           _LEDOD15		.EQU                5
                                           _LEDOD14		.EQU                4
                                           _LEDOD13		.EQU                3
                                           _LEDOD12		.EQU                2
                                           _LEDOD11		.EQU                1
                                           _LEDOD10		.EQU                0
                                           
                                           ;  15CH  LEDLUM   Bits-------------------------------------
                                           LEDBR			.EQU                7
                                           FRAMEF			.EQU                3
                                           LUM2			.EQU                2
                                           LUM1			.EQU                1
                                           LUM0			.EQU                0
                                           _LEDBR			.EQU                7
                                           _FRAMEF			.EQU                3
                                           _LUM2			.EQU                2
                                           _LUM1			.EQU                1
                                           _LUM0			.EQU                0
                                           
                                           ;  15DH  PWM5FC   Bits-------------------------------------
                                           FCA			.EQU                1
                                           FCB			.EQU                0
                                           _FCA			.EQU                1
                                           _FCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  164H  T4CTL   Bits-------------------------------------
                                           T4REN			.EQU                7
                                           HSPEN			.EQU                6
                                           T4CKS1			.EQU                5
                                           T4CKS0			.EQU                4
                                           LSPEN			.EQU                3
                                           T4CS1			.EQU                2
                                           T4CS0			.EQU                1
                                           T4ON			.EQU                0
                                           _T4REN			.EQU                7
                                           _HSPEN			.EQU                6
                                           _T4CKS1			.EQU                5
                                           _T4CKS0			.EQU                4
                                           _LSPEN			.EQU                3
                                           _T4CS1			.EQU                2
                                           _T4CS0			.EQU                1
                                           _T4ON			.EQU                0
                                           ;************************************************************
                                           ;       Header file for the KungFu8 END
                                           ;       KF8A100EON
                                           ;       Microcontroller
                                           ;
                                           ;       Copyright 2012-2020 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; external declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.extern	_UART_Init
                                           	.extern	_UART_SendBuf
                                           	.extern	_IIC_Init
                                           	.extern	_IIC_SEND_DATAWrite
                                           	.extern	_IIC_SEND_DATARead
                                           	.extern	_Timer0_Init
                                           	.extern	_Timer1_Init
                                           	.extern	_Timer2_Init
                                           	.extern	_Timer4_Init
                                           	.extern	_PSW_bits
                                           	.extern	_P0_bits
                                           	.extern	_P2_bits
                                           	.extern	_P1_bits
                                           	.extern	_P3_bits
                                           	.extern	_PCH_bits
                                           	.extern	_INTCTL_bits
                                           	.extern	_EIF1_bits
                                           	.extern	_EIF2_bits
                                           	.extern	_T1CTL_bits
                                           	.extern	_T2CTL0_bits
                                           	.extern	_PWMCTL_bits
                                           	.extern	_BANK_bits
                                           	.extern	_ADSCANCTL_bits
                                           	.extern	_C1CTL_bits
                                           	.extern	_VDACS_bits
                                           	.extern	_AMPCTL_bits
                                           	.extern	_ANSEH_bits
                                           	.extern	_ADCCTL0_bits
                                           	.extern	_AMPDT_bits
                                           	.extern	_OPTR_bits
                                           	.extern	_IP0_bits
                                           	.extern	_IP1_bits
                                           	.extern	_IP2_bits
                                           	.extern	_TR0_bits
                                           	.extern	_TR2_bits
                                           	.extern	_TR1_bits
                                           	.extern	_OSCSTA_bits
                                           	.extern	_IP3_bits
                                           	.extern	_VRECTL_bits
                                           	.extern	_EIE1_bits
                                           	.extern	_EIE2_bits
                                           	.extern	_PCTL_bits
                                           	.extern	_OSCCTL_bits
                                           	.extern	_ANSEL_bits
                                           	.extern	_PUR0_bits
                                           	.extern	_IOCL_bits
                                           	.extern	_ADCCTL1_bits
                                           	.extern	_P0LR_bits
                                           	.extern	_P2LR_bits
                                           	.extern	_P1LR_bits
                                           	.extern	_P3LR_bits
                                           	.extern	_TR3_bits
                                           	.extern	_EIE3_bits
                                           	.extern	_EIF3_bits
                                           	.extern	_T3CTL_bits
                                           	.extern	_T3CTL1_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL0_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL1_bits
                                           	.extern	_P5ASCTL_bits
                                           	.extern	_PSTRCTL_bits
                                           	.extern	_PUR1_bits
                                           	.extern	_PUR2_bits
                                           	.extern	_INTEDGCTL_bits
                                           	.extern	_VBIASCTL_bits
                                           	.extern	_VBIAS1EN_bits
                                           	.extern	_VBIAS2EN_bits
                                           	.extern	_PWM5OC_bits
                                           	.extern	_T2CTL1_bits
                                           	.extern	_VDAC_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL2_bits
                                           	.extern	_PWM5PC_bits
                                           	.extern	_RSCTL_bits
                                           	.extern	_BRCTL_bits
                                           	.extern	_TSCTL_bits
                                           	.extern	_SSCICTL0_bits
                                           	.extern	_SSCICTL1_bits
                                           	.extern	_SSCISTA_bits
                                           	.extern	_SSCIMSK_bits
                                           	.extern	_WDTPS_bits
                                           	.extern	_MULCTL_bits
                                           	.extern	_DIVCTL_bits
                                           	.extern	_LEDCTL_bits
                                           	.extern	_LEDPRE_bits
                                           	.extern	_LEDDATA0_bits
                                           	.extern	_LEDDATA1_bits
                                           	.extern	_LEDDATA2_bits
                                           	.extern	_LEDDATA3_bits
                                           	.extern	_LEDDATA4_bits
                                           	.extern	_LEDDATA5_bits
                                           	.extern	_LEDDATA6_bits
                                           	.extern	_LEDDATA7_bits
                                           	.extern	_C1FILTCTL_bits
                                           	.extern	_C1FILTPRE_bits
                                           	.extern	_LEDOMS1_bits
                                           	.extern	_CCPCTL_bits
                                           	.extern	_LEDODS0_bits
                                           	.extern	_LEDOMS0_bits
                                           	.extern	_LEDODS1_bits
                                           	.extern	_LEDLUM_bits
                                           	.extern	_PWM5FC_bits
                                           	.extern	_T4CTL_bits
                                           	.extern	_UART_BUF
                                           	.extern	_IIC_Rev_BUF
                                           	.extern	_T0
                                           	.extern	_PCL
                                           	.extern	_PSW
                                           	.extern	_P0
                                           	.extern	_P2
                                           	.extern	_P1
                                           	.extern	_P3
                                           	.extern	_PCH
                                           	.extern	_INTCTL
                                           	.extern	_EIF1
                                           	.extern	_EIF2
                                           	.extern	_T1L
                                           	.extern	_T1H
                                           	.extern	_T1CTL
                                           	.extern	_T2L
                                           	.extern	_T2CTL0
                                           	.extern	_PWM1L
                                           	.extern	_PWM1H
                                           	.extern	_PWMCTL
                                           	.extern	_PP1
                                           	.extern	_BANK
                                           	.extern	_ADSCANCTL
                                           	.extern	_C1CTL
                                           	.extern	_VDACS
                                           	.extern	_AMPCTL
                                           	.extern	_ANSEH
                                           	.extern	_ADCDATA0H
                                           	.extern	_ADCCTL0
                                           	.extern	_AMPDT
                                           	.extern	_OPTR
                                           	.extern	_IP0
                                           	.extern	_IP1
                                           	.extern	_IP2
                                           	.extern	_TR0
                                           	.extern	_TR2
                                           	.extern	_TR1
                                           	.extern	_OSCSTA
                                           	.extern	_IP3
                                           	.extern	_VRECAL1
                                           	.extern	_VRECTL
                                           	.extern	_EIE1
                                           	.extern	_EIE2
                                           	.extern	_PCTL
                                           	.extern	_OSCCTL
                                           	.extern	_OSCCAL0
                                           	.extern	_ANSEL
                                           	.extern	_PP2
                                           	.extern	_PWM2L
                                           	.extern	_PWM2H
                                           	.extern	_PUR0
                                           	.extern	_IOCL
                                           	.extern	_OSCCAL1
                                           	.extern	_NVMDATAH
                                           	.extern	_NVMDATAL
                                           	.extern	_NVMADDRH
                                           	.extern	_NVMADDRL
                                           	.extern	_NVMCTL0
                                           	.extern	_NVMCTL1
                                           	.extern	_ADCDATA0L
                                           	.extern	_ADCCTL1
                                           	.extern	_T2CCRH
                                           	.extern	_T2H
                                           	.extern	_PP5H
                                           	.extern	_PWM5H0
                                           	.extern	_PWM5H1
                                           	.extern	_P0LR
                                           	.extern	_P2LR
                                           	.extern	_P1LR
                                           	.extern	_P3LR
                                           	.extern	_TR3
                                           	.extern	_EIE3
                                           	.extern	_EIF3
                                           	.extern	_OSCCAL2
                                           	.extern	_OSCCAL3
                                           	.extern	_T3CTL
                                           	.extern	_T3L
                                           	.extern	_PP5L
                                           	.extern	_T3CTL1
                                           	.extern	_T2CCRL
                                           	.extern	_PWM5L0
                                           	.extern	_PWM5L1
                                           	.extern	_PWM5CTL0
                                           	.extern	_PWM5CTL1
                                           	.extern	_P5ASCTL
                                           	.extern	_PSTRCTL
                                           	.extern	_T3H
                                           	.extern	_PUR1
                                           	.extern	_PUR2
                                           	.extern	_INTEDGCTL
                                           	.extern	_VBIASCTL
                                           	.extern	_VBIAS1EN
                                           	.extern	_VBIAS2EN
                                           	.extern	_PWM5OC
                                           	.extern	_T2CTL1
                                           	.extern	_VDAC
                                           	.extern	_PWM5CTL2
                                           	.extern	_PWM5PC
                                           	.extern	_RSCTL
                                           	.extern	_TXSDR
                                           	.extern	_RXSDR
                                           	.extern	_BRCTL
                                           	.extern	_TSCTL
                                           	.extern	_EUBRGL
                                           	.extern	_EUBRGH
                                           	.extern	_SSCICTL0
                                           	.extern	_SSCICTL1
                                           	.extern	_SSCISTA
                                           	.extern	_SSCIBUFR
                                           	.extern	_SSCIADD
                                           	.extern	_SSCIMSK
                                           	.extern	_WDTPS
                                           	.extern	_MULAH
                                           	.extern	_MULAL
                                           	.extern	_MULBH
                                           	.extern	_MULBL
                                           	.extern	_MULCTL
                                           	.extern	_MULRES3
                                           	.extern	_MULRES2
                                           	.extern	_MULRES1
                                           	.extern	_MULRES0
                                           	.extern	_DIVCTL
                                           	.extern	_DIVAH
                                           	.extern	_DIVAL
                                           	.extern	_DIVB
                                           	.extern	_DIVQH
                                           	.extern	_DIVQL
                                           	.extern	_DIVR
                                           	.extern	_LEDCTL
                                           	.extern	_LEDPRE
                                           	.extern	_LEDDATA0
                                           	.extern	_LEDDATA1
                                           	.extern	_LEDDATA2
                                           	.extern	_LEDDATA3
                                           	.extern	_LEDDATA4
                                           	.extern	_LEDDATA5
                                           	.extern	_LEDDATA6
                                           	.extern	_LEDDATA7
                                           	.extern	_C1FILTCTL
                                           	.extern	_C1FILTPRE
                                           	.extern	_LEDOMS1
                                           	.extern	_CCRL
                                           	.extern	_CCPCTL
                                           	.extern	_CCRH
                                           	.extern	_LEDODS0
                                           	.extern	_LEDOMS0
                                           	.extern	_LEDODS1
                                           	.extern	_VRECAL2
                                           	.extern	_VRECAL3
                                           	.extern	_LEDLUM
                                           	.extern	_PWM5FC
                                           	.extern	_T4L
                                           	.extern	_T4H
                                           	.extern	_T4REL
                                           	.extern	_T4REH
                                           	.extern	_T4CTL
                                           	.extern	_RC32KCAL
                                           	.extern	_startup
                                           	.extern	__gsinit_startup
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.global	_Sys_Init
                                           	.global	_main
                                           	.global	_int_fun0
                                           	.global	_int_fun1
                                           	.global	_Timer2_count
                                           	.global	_Send_Data
                                           	.global	_Temp
                                           	.global	_addr_tmp
                                           	.global	_DATA
                                           	.global	_ADDR
                                           	.global	_S_Reversal
                                           	.global	_i
                                           
                                           	.global I0R1
                                           	.global I0R7
                                           	.global I0PSW
                                           	.global I0PCH
                                           	.global I1R1
                                           	.global I1R7
                                           	.global I1PSW
                                           	.global I1PCH
                                           	.global STK11
                                           	.global STK10
                                           	.global STK09
                                           	.global STK08
                                           	.global STK07
                                           	.global STK06
                                           	.global STK05
                                           	.global STK04
                                           	.global STK03
                                           	.global STK02
                                           	.global STK01
                                           	.global STK00
                                           
                                           sharebank .udata
                                           I0R1		.res 1
                                           I0R7		.res 1
                                           I0PSW		.res 1
                                           I0PCH		.res 1
                                           I1R1		.res 1
                                           I1R7		.res 1
                                           I1PSW		.res 1
                                           I1PCH		.res 1
                                           STK11	.res 1
                                           	.type STK11, 108
                                           STK10	.res 1
                                           	.type STK10, 108
                                           STK09	.res 1
                                           	.type STK09, 108
                                           STK08	.res 1
                                           	.type STK08, 108
                                           STK07	.res 1
                                           	.type STK07, 108
                                           STK06	.res 1
                                           	.type STK06, 108
                                           STK05	.res 1
                                           	.type STK05, 108
                                           STK04	.res 1
                                           	.type STK04, 108
                                           STK03	.res 1
                                           	.type STK03, 108
                                           STK02	.res 1
                                           	.type STK02, 108
                                           STK01	.res 1
                                           	.type STK01, 108
                                           STK00	.res 1
                                           	.type STK00, 108
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           UD_main_0	.udata
                                           _Timer2_count	.res	2
                                           
                                           UD_main_1	.udata
                                           _Temp	.res	1
                                           
                                           UD_main_2	.udata
                                           _addr_tmp	.res	1
                                           
                                           UD_main_3	.udata
                                           _DATA	.res	1
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; absolute symbol definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; compiler-defined variables
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           UDL_main_0	.udata
                                           r0x1085	.res	1
                                           UDL_main_1	.udata
                                           r0x1086	.res	1
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; initialized data
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           
                                           ID_main_0	.idata
                                           _Send_Data
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           	.db	0x00
                                           
                                           
                                           ID_main_1	.idata
                                           _ADDR
                                           	.db	0x00
                                           
                                           
                                           ID_main_2	.idata
                                           _S_Reversal
                                           	.db	0x00
                                           
                                           
                                           ID_main_3	.idata
                                           _i
                                           	.db	0x00
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; overlayable items in internal ram 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.udata_ovr
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; reset vector 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           STARTUP	.code 0x0000
000000   0000     NOP                      	NOP
000001   e000     MOVP	#0x00               	PAGESEL	init_imp
000002   c148     JMP	#0x148               	JMP		init_imp
                                           
                                           	.global	init_imp
                                           INIT_IMP	.code
                                           init_imp
000148   e000     MOVP	#0x00               	PAGESEL	_startup
000149   d0ff     CALL	#0xff               	CALL	_startup
00014a   e000     MOVP	#0x00               	PAGESEL	__gsinit_startup
00014b   d14e     CALL	#0x14e              	CALL	__gsinit_startup
00014c   e000     MOVP	#0x00               	PAGESEL	_main
00014d   c120     JMP	#0x120               	JMP		_main
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; interrupt and initialization code
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           interrupt_0x04	.code	0x4
000004   f8c2     MOV	R2, R0               	MOV		R2,R0
000005   5617     MOV	R3, 0x17             	MOV		R3,BANK
000006   5003     MOV	R0, 0x3              	MOV		R0,PSW
000007   e100     MOVB	#0x00               	BANKSEL	I0PSW
000008   518a     MOV	0x8a, R0             	MOV		I0PSW,R0
000009   500a     MOV	R0, 0xa              	MOV		R0,PCH
00000a   e100     MOVB	#0x00               	BANKSEL	I0PCH
00000b   518b     MOV	0x8b, R0             	MOV		I0PCH,R0
00000c   5388     MOV	0x88, R1             	MOV		I0R1,R1
00000d   5f89     MOV	0x89, R7             	MOV		I0R7,R7
00000e   e000     MOVP	#0x00               	PAGESEL	interrupt_service_routine_0x04
00000f   c0a4     JMP	#0xa4                	JMP		interrupt_service_routine_0x04
                                           
                                           
                                           
                                           func._int_fun0	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = I
                                           ;***
                                           ;entry:  _int_fun0	;Function start
                                           ; 0 exit points
                                           ;1 compiler assigned register :
                                           ;   r0x1086
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : FUNCTION
                                           _int_fun0	;Function start
                                           ; 0 exit points
                                           ;	::->op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           ; R3 resprent for wsave,R4 resprent for ssave, R5 resprent for psave
                                           interrupt_service_routine_0x04
                                           ;	.line	79; "../main.c"	if(SSCIIF)
0000a4   e100     MOVB	#0x00               	BANKSEL	_EIF2_bits
0000a5   780d     JB	0xd, 0                	JB	_EIF2_bits, 0
0000a6   c0d2     JMP	#0xd2                	JMP	_00030_DS_
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	81; "../main.c"	SSCIIF=0;
                                           	BANKSEL	_EIF2_bits
0000a7   600d     CLR	0xd, 0               	CLR	_EIF2_bits, 0
                                           ;	::->op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           ;	.line	82; "../main.c"	if(SSCIRW==0)				//´ÓÄ£Ê½½ÓÊÕÊý¾Ý
0000a8   e101     MOVB	#0x01               	BANKSEL	_SSCISTA_bits
0000a9   722b     JNB	0x2b, 2              	JNB	_SSCISTA_bits, 2
0000aa   c0b9     JMP	#0xb9                	JMP	_00026_DS_
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	84; "../main.c"	Temp=SSCIBUFR;
                                           	BANKSEL	_SSCIBUFR
0000ab   0e2c     MOVZ	R0, 0x2c            	MOVZ	R0, _SSCIBUFR
0000ac   e100     MOVB	#0x00               	BANKSEL	_Temp
0000ad   5186     MOV	0x86, R0             	MOV	_Temp, R0
                                           ;	::->op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           ;	.line	85; "../main.c"	if(SSCIDA)				//½ÓÊÕµ½µÄÊÇÊý¾Ý
0000ae   e101     MOVB	#0x01               	BANKSEL	_SSCISTA_bits
0000af   7d2b     JB	0x2b, 5               	JB	_SSCISTA_bits, 5
0000b0   c0b5     JMP	#0xb5                	JMP	_00017_DS_
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	87; "../main.c"	DATA=Temp;
0000b1   e100     MOVB	#0x00               	BANKSEL	_Temp
0000b2   0e86     MOVZ	R0, 0x86            	MOVZ	R0, _Temp
                                           	BANKSEL	_DATA
0000b3   5185     MOV	0x85, R0             	MOV	_DATA, R0
                                           ;	::->op : GOTO
                                           ;	.line	88; "../main.c"	if (0x55 == DATA)
0000b4   c0d2     JMP	#0xd2                	JMP	_00030_DS_
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : =
                                           _00017_DS_
                                           ;	.line	95; "../main.c"	ADDR=Temp;
0000b5   e100     MOVB	#0x00               	BANKSEL	_Temp
0000b6   0e86     MOVZ	R0, 0x86            	MOVZ	R0, _Temp
                                           	BANKSEL	_ADDR
0000b7   5183     MOV	0x83, R0             	MOV	_ADDR, R0
                                           ;	::->op : GOTO
0000b8   c0d2     JMP	#0xd2                	JMP	_00030_DS_
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : +
                                           _00026_DS_
                                           ;	.line	101; "../main.c"	SSCIBUFR=Send_Data[i];
0000b9   e100     MOVB	#0x00               	BANKSEL	_i
0000ba   5081     MOV	R0, 0x81             	MOV	R0, _i
0000bb   8080     ADD	R0, #0x80            	ADD	R0,# (_Send_Data + 0)
                                           	BANKSEL	r0x1086
0000bc   5180     MOV	0x80, R0             	MOV	r0x1086, R0
                                           ;	::->op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           	BANKSEL	r0x1086
0000bd   5280     MOV	R1, 0x80             	MOV	R1, r0x1086
0000be   e101     MOVB	#0x01               	BANKSEL	_Send_Data
0000bf   f708     LD	R0, [R1]              	LD	R0, [R1]
                                           	BANKSEL	_SSCIBUFR
0000c0   512c     MOV	0x2c, R0             	MOV	_SSCIBUFR, R0
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	102; "../main.c"	SSCICKP=1;
                                           	BANKSEL	_SSCICTL0_bits
0000c1   6c28     SET	0x28, 4              	SET	_SSCICTL0_bits, 4
                                           ;	::->op : IFX
                                           ;	.line	103; "../main.c"	if(S_Reversal)
0000c2   9800     MOV	R0, #0               	MOV	R0,# 0x00
0000c3   e100     MOVB	#0x00               	BANKSEL	_S_Reversal
0000c4   3082     ORL	R0, 0x82             	ORL	R0, _S_Reversal
0000c5   7203     JNB	0x3, 2               	JNB	PSW, 2
0000c6   c0c9     JMP	#0xc9                	JMP	_00023_DS_
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	105; "../main.c"	S_Reversal = 0;
                                           	BANKSEL	_S_Reversal
0000c7   0382     CLR	0x82                 	CLR	_S_Reversal
                                           ;	::->op : GOTO
0000c8   c0d2     JMP	#0xd2                	JMP	_00030_DS_
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : EQ_OP
                                           _00023_DS_
                                           ;	.line	109; "../main.c"	if(i==127)
                                           	BANKSEL	_i
0000c9   0e81     MOVZ	R0, 0x81            	MOVZ	R0, _i
0000ca   a87f     XOR	R0, #0x7f            	XOR	R0,# 0x7f
0000cb   7a03     JB	0x3, 2                	JB	PSW, 2
0000cc   c0d1     JMP	#0xd1                	JMP	_00020_DS_
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	111; "../main.c"	i = 0;
                                           	BANKSEL	_i
0000cd   0381     CLR	0x81                 	CLR	_i
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	112; "../main.c"	S_Reversal = 1;
0000ce   9801     MOV	R0, #0x1             	MOV	R0,# 0x01
                                           	BANKSEL	_S_Reversal
0000cf   5182     MOV	0x82, R0             	MOV	_S_Reversal, R0
                                           ;	::->op : GOTO
0000d0   c0d2     JMP	#0xd2                	JMP	_00030_DS_
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : +
                                           _00020_DS_
                                           ;	.line	116; "../main.c"	i++;
                                           	BANKSEL	_i
0000d1   0b81     INC	0x81                 	INC	_i
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : ENDFUNCTION
                                           _00030_DS_
                                           	BANKSEL	I0R1
0000d2   5288     MOV	R1, 0x88             	MOV	R1, I0R1
                                           	BANKSEL	I0R7
0000d3   5e89     MOV	R7, 0x89             	MOV	R7, I0R7
                                           	BANKSEL	I0PCH
0000d4   508b     MOV	R0, 0x8b             	MOV	R0, I0PCH
0000d5   510a     MOV	0xa, R0              	MOV	PCH, R0
                                           	BANKSEL	I0PSW
0000d6   508a     MOV	R0, 0x8a             	MOV	R0, I0PSW
0000d7   5103     MOV	0x3, R0              	MOV	PSW, R0
0000d8   5717     MOV	0x17, R3             	MOV	BANK, R3
0000d9   f8d0     MOV	R0, R2               	MOV	R0, R2
0000da   0009     IRET                     	IRET	
                                           
                                           
                                           
                                           func._int_fun1	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = I
                                           ;***
                                           ;entry:  _int_fun1	;Function start
                                           ; 0 exit points
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : FUNCTION
                                           _int_fun1	;Function start
                                           ; 0 exit points
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : ENDFUNCTION
                                           ; R3 resprent for wsave,R4 resprent for ssave, R5 resprent for psave
                                           interrupt_service_routine_0x14
                                           _00037_DS_
                                           ;	.line	137; "../main.c"	}
                                           	IRET	
                                           
                                           
                                           
                                           func._main	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = M
                                           ;***
                                           ;entry:  _main	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;functions called:
                                           ;   _Sys_Init
                                           ;   _IIC_Init
                                           ;   _Sys_Init
                                           ;   _IIC_Init
                                           ;1 compiler assigned register :
                                           ;   r0x1085
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : FUNCTION
                                           _main	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	::->op : CALL
                                           ;	.line	40; "../main.c"	Sys_Init();
000120   e000     MOVP	#0x00               	PAGESEL	_Sys_Init
000121   d13c     CALL	#0x13c              	CALL	_Sys_Init
000122   e000     MOVP	#0x00               	PAGESEL	$
                                           ;	::->op : SEND
                                           ;	::->op : CALL
                                           ;	.line	47; "../main.c"	IIC_Init(MODE_Slave);
000123   9800     MOV	R0, #0               	MOV	R0,# 0x00
000124   e000     MOVP	#0x00               	PAGESEL	_IIC_Init
000125   d0db     CALL	#0xdb               	CALL	_IIC_Init
000126   e000     MOVP	#0x00               	PAGESEL	$
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	50; "../main.c"	for(i=0;i<128;i++)
000127   e100     MOVB	#0x00               	BANKSEL	_i
000128   0381     CLR	0x81                 	CLR	_i
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : <
                                           ;unsigned compare: left < lit(0x80=128), size=1
                                           _00006_DS_
000129   9880     MOV	R0, #0x80            	MOV	R0,# 0x80
                                           	BANKSEL	_i
00012a   3881     SUB	R0, 0x81             	SUB	R0, _i
                                           ;comparing bytes at offset 0
00012b   7003     JNB	0x3, 0               	JNB	PSW, 0
00012c   c137     JMP	#0x137               	JMP	_00009_DS_
                                           ;	::->op : +
                                           ;	.line	52; "../main.c"	Send_Data[i]=i;
                                           	BANKSEL	_i
00012d   5081     MOV	R0, 0x81             	MOV	R0, _i
00012e   8080     ADD	R0, #0x80            	ADD	R0,# (_Send_Data + 0)
                                           	BANKSEL	r0x1085
00012f   5184     MOV	0x84, R0             	MOV	r0x1085, R0
                                           ;	::->op :*  =
                                           	BANKSEL	_i
000130   0e81     MOVZ	R0, 0x81            	MOVZ	R0, _i
                                           	BANKSEL	r0x1085
000131   5284     MOV	R1, 0x84             	MOV	R1, r0x1085
000132   e101     MOVB	#0x01               	BANKSEL	_Send_Data
000133   f741     ST	[R1], R0              	ST	[R1], R0
                                           ;	::->op : +
                                           ;	.line	50; "../main.c"	for(i=0;i<128;i++)
000134   e100     MOVB	#0x00               	BANKSEL	_i
000135   0b81     INC	0x81                 	INC	_i
                                           ;	::->op : GOTO
000136   c129     JMP	#0x129               	JMP	_00006_DS_
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : =
                                           _00009_DS_
                                           ;	.line	54; "../main.c"	i=0;
                                           	BANKSEL	_i
000137   0381     CLR	0x81                 	CLR	_i
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	55; "../main.c"	AIE=1;			//¿ªÆôÖÐ¶Ï
                                           	BANKSEL	_INTCTL_bits
000138   6f0b     SET	0xb, 7               	SET	_INTCTL_bits, 7
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	56; "../main.c"	PUIE=1;
                                           	BANKSEL	_INTCTL_bits
000139   6e0b     SET	0xb, 6               	SET	_INTCTL_bits, 6
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : GOTO
                                           _00004_DS_
                                           ;	.line	57; "../main.c"	while(1)
00013a   c13a     JMP	#0x13a               	JMP	_00004_DS_
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : ENDFUNCTION
00013b   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _main
                                           
                                           
                                           
                                           func._Sys_Init	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _Sys_Init	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : FUNCTION
                                           _Sys_Init	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	25; "../main.c"	OSCCTL = 0x70;		//Ê±ÖÓÅäÖÃÎªÄÚ²¿16M
00013c   9870     MOV	R0, #0x70            	MOV	R0,# 0x70
00013d   e100     MOVB	#0x00               	BANKSEL	_OSCCTL
00013e   512f     MOV	0x2f, R0             	MOV	_OSCCTL, R0
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	26; "../main.c"	TR0=0;
                                           	BANKSEL	_TR0
00013f   0325     CLR	0x25                 	CLR	_TR0
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	27; "../main.c"	TR1=0;
                                           	BANKSEL	_TR1
000140   0327     CLR	0x27                 	CLR	_TR1
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	28; "../main.c"	TR2=0;
                                           	BANKSEL	_TR2
000141   0326     CLR	0x26                 	CLR	_TR2
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	29; "../main.c"	TR3=0;
                                           	BANKSEL	_TR3
000142   0349     CLR	0x49                 	CLR	_TR3
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	30; "../main.c"	P0=0;
                                           	BANKSEL	_P0
000143   0305     CLR	0x5                  	CLR	_P0
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	31; "../main.c"	P1=0;
                                           	BANKSEL	_P1
000144   0307     CLR	0x7                  	CLR	_P1
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	32; "../main.c"	P2=0;
                                           	BANKSEL	_P2
000145   0306     CLR	0x6                  	CLR	_P2
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	33; "../main.c"	P3=0;
                                           	BANKSEL	_P3
000146   0308     CLR	0x8                  	CLR	_P3
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : ENDFUNCTION
000147   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _Sys_Init
                                           
                                           
                                           ;	code size estimation:
                                           ;	   83+   46 =   129 instructions (  350 byte)
                                           
                                           
                                           	.end
                                           .config
002007   1dd4     XOR	0xd4, R2            
002008   ffff     NOPZ                    
                                           func.__gsinit_startup
00014e   e000     MOVP	#0x00              
00014f   d010     CALL	#0x10              
000150   e000     MOVP	#0x00              
000151   0008     CRET                    
                                           _sartup_A100EON
0000ff   e01f     MOVP	#0x1F              
000100   e100     MOVB	#0x00              
000101   dfff     CALL	#0xfff             
000102   5130     MOV	0x30, R0            
000103   ffff     NOPZ                    
000104   ffff     NOPZ                    
000105   dffe     CALL	#0xffe             
000106   5137     MOV	0x37, R0            
000107   ffff     NOPZ                    
000108   ffff     NOPZ                    
000109   dffd     CALL	#0xffd             
00010a   514c     MOV	0x4c, R0            
00010b   ffff     NOPZ                    
00010c   ffff     NOPZ                    
00010d   dffc     CALL	#0xffc             
00010e   514d     MOV	0x4d, R0            
00010f   ffff     NOPZ                    
000110   ffff     NOPZ                    
000111   dffb     CALL	#0xffb             
000112   512a     MOV	0x2a, R0            
000113   ffff     NOPZ                    
000114   e101     MOVB	#0x01              
000115   dffa     CALL	#0xffa             
000116   5159     MOV	0x59, R0            
000117   ffff     NOPZ                    
000118   dff9     CALL	#0xff9             
000119   515a     MOV	0x5a, R0            
00011a   ffff     NOPZ                    
00011b   dff8     CALL	#0xff8             
00011c   5165     MOV	0x65, R0            
00011d   ffff     NOPZ                    
00011e   ffff     NOPZ                    
00011f   0008     CRET                    
                                           .cinit
000010   e100     MOVB	#0x00              
000011   9880     MOV	R0, #0x80           
000012   9901     MOV	R1, #0x1            
000013   e000     MOVP	#0x00              
000014   d09e     CALL	#0x9e              
000015   0381     CLR	0x81                
000016   9884     MOV	R0, #0x84           
000017   9918     MOV	R1, #0x18           
000018   e000     MOVP	#0x00              
000019   d09e     CALL	#0x9e              
00001a   0382     CLR	0x82                
00001b   0383     CLR	0x83                
00001c   e101     MOVB	#0x01              
00001d   0380     CLR	0x80                
00001e   0381     CLR	0x81                
00001f   0382     CLR	0x82                
000020   0383     CLR	0x83                
000021   0384     CLR	0x84                
000022   0385     CLR	0x85                
000023   0386     CLR	0x86                
000024   0387     CLR	0x87                
000025   0388     CLR	0x88                
000026   0389     CLR	0x89                
000027   038a     CLR	0x8a                
000028   038b     CLR	0x8b                
000029   038c     CLR	0x8c                
00002a   038d     CLR	0x8d                
00002b   038e     CLR	0x8e                
00002c   038f     CLR	0x8f                
00002d   0390     CLR	0x90                
00002e   0391     CLR	0x91                
00002f   0392     CLR	0x92                
000030   0393     CLR	0x93                
000031   0394     CLR	0x94                
000032   0395     CLR	0x95                
000033   0396     CLR	0x96                
000034   0397     CLR	0x97                
000035   0398     CLR	0x98                
000036   0399     CLR	0x99                
000037   039a     CLR	0x9a                
000038   039b     CLR	0x9b                
000039   039c     CLR	0x9c                
00003a   039d     CLR	0x9d                
00003b   039e     CLR	0x9e                
00003c   039f     CLR	0x9f                
00003d   03a0     CLR	0xa0                
00003e   03a1     CLR	0xa1                
00003f   03a2     CLR	0xa2                
000040   03a3     CLR	0xa3                
000041   03a4     CLR	0xa4                
000042   03a5     CLR	0xa5                
000043   03a6     CLR	0xa6                
000044   03a7     CLR	0xa7                
000045   03a8     CLR	0xa8                
000046   03a9     CLR	0xa9                
000047   03aa     CLR	0xaa                
000048   03ab     CLR	0xab                
000049   03ac     CLR	0xac                
00004a   03ad     CLR	0xad                
00004b   03ae     CLR	0xae                
00004c   03af     CLR	0xaf                
00004d   03b0     CLR	0xb0                
00004e   03b1     CLR	0xb1                
00004f   03b2     CLR	0xb2                
000050   03b3     CLR	0xb3                
000051   03b4     CLR	0xb4                
000052   03b5     CLR	0xb5                
000053   03b6     CLR	0xb6                
000054   03b7     CLR	0xb7                
000055   03b8     CLR	0xb8                
000056   03b9     CLR	0xb9                
000057   03ba     CLR	0xba                
000058   03bb     CLR	0xbb                
000059   03bc     CLR	0xbc                
00005a   03bd     CLR	0xbd                
00005b   03be     CLR	0xbe                
00005c   03bf     CLR	0xbf                
00005d   03c0     CLR	0xc0                
00005e   03c1     CLR	0xc1                
00005f   03c2     CLR	0xc2                
000060   03c3     CLR	0xc3                
000061   03c4     CLR	0xc4                
000062   03c5     CLR	0xc5                
000063   03c6     CLR	0xc6                
000064   03c7     CLR	0xc7                
000065   03c8     CLR	0xc8                
000066   03c9     CLR	0xc9                
000067   03ca     CLR	0xca                
000068   03cb     CLR	0xcb                
000069   03cc     CLR	0xcc                
00006a   03cd     CLR	0xcd                
00006b   03ce     CLR	0xce                
00006c   03cf     CLR	0xcf                
00006d   03d0     CLR	0xd0                
00006e   03d1     CLR	0xd1                
00006f   03d2     CLR	0xd2                
000070   03d3     CLR	0xd3                
000071   03d4     CLR	0xd4                
000072   03d5     CLR	0xd5                
000073   03d6     CLR	0xd6                
000074   03d7     CLR	0xd7                
000075   03d8     CLR	0xd8                
000076   03d9     CLR	0xd9                
000077   03da     CLR	0xda                
000078   03db     CLR	0xdb                
000079   03dc     CLR	0xdc                
00007a   03dd     CLR	0xdd                
00007b   03de     CLR	0xde                
00007c   03df     CLR	0xdf                
00007d   03e0     CLR	0xe0                
00007e   03e1     CLR	0xe1                
00007f   03e2     CLR	0xe2                
000080   03e3     CLR	0xe3                
000081   03e4     CLR	0xe4                
000082   03e5     CLR	0xe5                
000083   03e6     CLR	0xe6                
000084   03e7     CLR	0xe7                
000085   03e8     CLR	0xe8                
000086   03e9     CLR	0xe9                
000087   03ea     CLR	0xea                
000088   03eb     CLR	0xeb                
000089   03ec     CLR	0xec                
00008a   03ed     CLR	0xed                
00008b   03ee     CLR	0xee                
00008c   03ef     CLR	0xef                
00008d   03f0     CLR	0xf0                
00008e   03f1     CLR	0xf1                
00008f   03f2     CLR	0xf2                
000090   03f3     CLR	0xf3                
000091   03f4     CLR	0xf4                
000092   03f5     CLR	0xf5                
000093   03f6     CLR	0xf6                
000094   03f7     CLR	0xf7                
000095   03f8     CLR	0xf8                
000096   03f9     CLR	0xf9                
000097   03fa     CLR	0xfa                
000098   03fb     CLR	0xfb                
000099   03fc     CLR	0xfc                
00009a   03fd     CLR	0xfd                
00009b   03fe     CLR	0xfe                
00009c   03ff     CLR	0xff                
00009d   0008     CRET                    
00009e   020a     CLR	R2                  
00009f   f750     ST	[R0], R2             
0000a0   ff10     INC	R0                  
0000a1   ff59     DECJZ	R1                
0000a2   c09f     JMP	#0x9f               
0000a3   0008     CRET                    
