#ifndef SPI_H_
#define SPI_H_

#define	SPI_MODE
#define SPI_SS_PIN

#define MODE1	SSCICKP=0;CKEGE=0;	//空闲时为低电平，在SCL上升沿发送数据
#define MODE2	SSCICKP=0;CKEGE=1;	//空闲时为低电平，在SCL下降沿发送数据，SS信号必须
#define MODE3	SSCICKP=1;CKEGE=0;	//空闲时为高电平，在SCL下降沿发送数据
#define MODE4	SSCICKP=1;CKEGE=1;	//空闲时为高电平，在SCL上升沿发送数据，SS信号必须


#endif /* SPI_H_ */
