gplink-1.1.0
Copyright (c) 1998-2005 gputils project
Listing File Generated: 8-2-2019  18:14:36
 
 
Address  Value    Disassembly              Source
-------  -----    -----------              ------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; File Created by ChiponCC : ChipON  inc.
                                           ; Version 3.0.4#6752 (Feb 19 2019 20:27:19) (MSVC)
                                           ; This file was generated Fri Aug 02 18:14:34 2019
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; chipon port for the 16-bit core
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.file	"../config_set.c"
                                           	.radix dec
                                           	.include "KF8A100EON.inc"
                                           ;************************************************************
                                           ;       Header file for the KungFu8
                                           ;       KF8A100EON
                                           ;       Microcontroller
                                           ;
                                           ;       Copyright 2012-2020 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************
                                           T0			.EQU                 0x01
                                           PCL			.EQU                 0x02
                                           PSW			.EQU                 0x03
                                           P0			.EQU                 0x05
                                           P2			.EQU                 0x06
                                           P1			.EQU                 0x07
                                           P3			.EQU                 0x08
                                           PCH			.EQU                 0x0A
                                           INTCTL			.EQU                 0x0B
                                           EIF1			.EQU                 0x0C
                                           EIF2			.EQU                 0x0D
                                           T1L			.EQU                 0x0E
                                           T1H			.EQU                 0x0F
                                           T1CTL			.EQU                 0x10
                                           T2L			.EQU                 0x11
                                           T2CTL0			.EQU                 0x12
                                           PWM1L			.EQU                 0x13
                                           PWM1H			.EQU                 0x14
                                           PWMCTL			.EQU                 0x15
                                           PP1			.EQU                 0x16
                                           BANK			.EQU                 0x17
                                           ADSCANCTL		.EQU                 0x18
                                           C1CTL			.EQU                 0x19
                                           VDACS			.EQU                 0x1A
                                           AMPCTL			.EQU                 0x1B
                                           ANSEH			.EQU                 0x1D
                                           ADCDATA0H		.EQU                 0x1E
                                           ADCCTL0			.EQU                 0x1F
                                           AMPDT			.EQU                 0x20
                                           OPTR			.EQU                 0x21
                                           IP0			.EQU                 0x22
                                           IP1			.EQU                 0x23
                                           IP2			.EQU                 0x24
                                           TR0			.EQU                 0x25
                                           TR2			.EQU                 0x26
                                           TR1			.EQU                 0x27
                                           OSCSTA			.EQU                 0x28
                                           IP3			.EQU                 0x29
                                           VRECAL1			.EQU                 0x2A
                                           VRECTL			.EQU                 0x2B
                                           EIE1			.EQU                 0x2C
                                           EIE2			.EQU                 0x2D
                                           PCTL			.EQU                 0x2E
                                           OSCCTL			.EQU                 0x2F
                                           OSCCAL0			.EQU                 0x30
                                           ANSEL			.EQU                 0x31
                                           PP2			.EQU                 0x32
                                           PWM2L			.EQU                 0x33
                                           PWM2H			.EQU                 0x34
                                           PUR0			.EQU                 0x35
                                           IOCL			.EQU                 0x36
                                           OSCCAL1			.EQU                 0x37
                                           NVMDATAH		.EQU                 0x38
                                           NVMDATAL		.EQU                 0x39
                                           NVMADDRH		.EQU                 0x3A
                                           NVMADDRL		.EQU                 0x3B
                                           NVMCTL0			.EQU                 0x3C
                                           NVMCTL1			.EQU                 0x3D
                                           ADCDATA0L		.EQU                 0x3E
                                           ADCCTL1			.EQU                 0x3F
                                           T2CCRH			.EQU                 0x40
                                           T2H			.EQU                 0x41
                                           PP5H			.EQU                 0x42
                                           PWM5H0			.EQU                 0x43
                                           PWM5H1			.EQU                 0x44
                                           P0LR			.EQU                 0x45
                                           P2LR			.EQU                 0x46
                                           P1LR			.EQU                 0x47
                                           P3LR			.EQU                 0x48
                                           TR3			.EQU                 0x49
                                           EIE3			.EQU                 0x4A
                                           EIF3			.EQU                 0x4B
                                           OSCCAL2			.EQU                 0x4C
                                           OSCCAL3			.EQU                 0x4D
                                           T3CTL			.EQU                 0x4E
                                           T3L			.EQU                 0x4F
                                           PP5L			.EQU                 0x52
                                           T3CTL1			.EQU                 0x53
                                           T2CCRL			.EQU                 0x54
                                           PWM5L0			.EQU                 0x55
                                           PWM5L1			.EQU                 0x56
                                           PWM5CTL0		.EQU                 0x57
                                           PWM5CTL1		.EQU                 0x5B
                                           P5ASCTL			.EQU                 0x5C
                                           PSTRCTL			.EQU                 0x5D
                                           T3H			.EQU                 0x5F
                                           PUR1			.EQU                 0x60
                                           PUR2			.EQU                 0x61
                                           INTEDGCTL		.EQU                 0x67
                                           VBIASCTL		.EQU                 0x6B
                                           VBIAS1EN		.EQU                 0x6C
                                           VBIAS2EN		.EQU                 0x6D
                                           PWM5OC			.EQU                 0x10E
                                           T2CTL1			.EQU                 0x10F
                                           VDAC			.EQU                 0x112
                                           PWM5CTL2		.EQU                 0x11C
                                           PWM5PC			.EQU                 0x11D
                                           RSCTL			.EQU                 0x120
                                           TXSDR			.EQU                 0x121
                                           RXSDR			.EQU                 0x122
                                           BRCTL			.EQU                 0x123
                                           TSCTL			.EQU                 0x124
                                           EUBRGL			.EQU                 0x125
                                           EUBRGH			.EQU                 0x126
                                           SSCICTL0		.EQU                 0x128
                                           SSCICTL1		.EQU                 0x12A
                                           SSCISTA			.EQU                 0x12B
                                           SSCIBUFR		.EQU                 0x12C
                                           SSCIADD			.EQU                 0x12E
                                           SSCIMSK			.EQU                 0x12E
                                           WDTPS			.EQU                 0x12F
                                           MULAH			.EQU                 0x130
                                           MULAL			.EQU                 0x131
                                           MULBH			.EQU                 0x132
                                           MULBL			.EQU                 0x133
                                           MULCTL			.EQU                 0x134
                                           MULRES3			.EQU                 0x135
                                           MULRES2			.EQU                 0x136
                                           MULRES1			.EQU                 0x137
                                           MULRES0			.EQU                 0x138
                                           DIVCTL			.EQU                 0x139
                                           DIVAH			.EQU                 0x13A
                                           DIVAL			.EQU                 0x13B
                                           DIVB			.EQU                 0x13C
                                           DIVQH			.EQU                 0x13D
                                           DIVQL			.EQU                 0x13E
                                           DIVR			.EQU                 0x13F
                                           LEDCTL			.EQU                 0x140
                                           LEDPRE			.EQU                 0x141
                                           LEDDATA0		.EQU                 0x142
                                           LEDDATA1		.EQU                 0x143
                                           LEDDATA2		.EQU                 0x144
                                           LEDDATA3		.EQU                 0x145
                                           LEDDATA4		.EQU                 0x146
                                           LEDDATA5		.EQU                 0x147
                                           LEDDATA6		.EQU                 0x148
                                           LEDDATA7		.EQU                 0x149
                                           C1FILTCTL		.EQU                 0x14A
                                           C1FILTPRE		.EQU                 0x14B
                                           LEDOMS1			.EQU                 0x150
                                           CCRL			.EQU                 0x151
                                           CCPCTL			.EQU                 0x152
                                           CCRH			.EQU                 0x154
                                           LEDODS0			.EQU                 0x155
                                           LEDOMS0			.EQU                 0x157
                                           LEDODS1			.EQU                 0x158
                                           VRECAL2			.EQU                 0x159
                                           VRECAL3			.EQU                 0x15A
                                           LEDLUM			.EQU                 0x15C
                                           PWM5FC			.EQU                 0x15D
                                           T4L			.EQU                 0x160
                                           T4H			.EQU                 0x161
                                           T4REL			.EQU                 0x162
                                           T4REH			.EQU                 0x163
                                           T4CTL			.EQU                 0x164
                                           RC32KCAL		.EQU                 0x165
                                           
                                           
                                           ;  03H  PSW   Bits-------------------------------------
                                           TO			.EQU                4
                                           PD			.EQU                3
                                           Z			.EQU                2
                                           DC			.EQU                1
                                           CY			.EQU                0
                                           _TO			.EQU                4
                                           _PD			.EQU                3
                                           _Z			.EQU                2
                                           _DC			.EQU                1
                                           _CY			.EQU                0
                                           
                                           ;  05H  P0   Bits-------------------------------------
                                           P05			.EQU                5
                                           P04			.EQU                4
                                           P03			.EQU                3
                                           P02			.EQU                2
                                           P01			.EQU                1
                                           P00			.EQU                0
                                           _P05			.EQU                5
                                           _P04			.EQU                4
                                           _P03			.EQU                3
                                           _P02			.EQU                2
                                           _P01			.EQU                1
                                           _P00			.EQU                0
                                           
                                           ;  06H  P2   Bits-------------------------------------
                                           P27			.EQU                7
                                           P26			.EQU                6
                                           P25			.EQU                5
                                           P24			.EQU                4
                                           P23			.EQU                3
                                           P22			.EQU                2
                                           P21			.EQU                1
                                           P20			.EQU                0
                                           _P27			.EQU                7
                                           _P26			.EQU                6
                                           _P25			.EQU                5
                                           _P24			.EQU                4
                                           _P23			.EQU                3
                                           _P22			.EQU                2
                                           _P21			.EQU                1
                                           _P20			.EQU                0
                                           
                                           ;  07H  P1   Bits-------------------------------------
                                           P17			.EQU                7
                                           P16			.EQU                6
                                           P15			.EQU                5
                                           P14			.EQU                4
                                           P13			.EQU                3
                                           P12			.EQU                2
                                           P11			.EQU                1
                                           P10			.EQU                0
                                           _P17			.EQU                7
                                           _P16			.EQU                6
                                           _P15			.EQU                5
                                           _P14			.EQU                4
                                           _P13			.EQU                3
                                           _P12			.EQU                2
                                           _P11			.EQU                1
                                           _P10			.EQU                0
                                           
                                           ;  08H  P3   Bits-------------------------------------
                                           P37			.EQU                7
                                           P36			.EQU                6
                                           P35			.EQU                5
                                           P34			.EQU                4
                                           P33			.EQU                3
                                           P32			.EQU                2
                                           P31			.EQU                1
                                           P30			.EQU                0
                                           _P37			.EQU                7
                                           _P36			.EQU                6
                                           _P35			.EQU                5
                                           _P34			.EQU                4
                                           _P33			.EQU                3
                                           _P32			.EQU                2
                                           _P31			.EQU                1
                                           _P30			.EQU                0
                                           
                                           ;  0AH  PCH   Bits-------------------------------------
                                           
                                           ;  0BH  INTCTL   Bits-------------------------------------
                                           AIE			.EQU                7
                                           PUIE			.EQU                6
                                           T0IE			.EQU                5
                                           INT0IE			.EQU                4
                                           P0IE			.EQU                3
                                           T0IF			.EQU                2
                                           INT0IF			.EQU                1
                                           P0IF			.EQU                0
                                           _AIE			.EQU                7
                                           _PUIE			.EQU                6
                                           _T0IE			.EQU                5
                                           _INT0IE			.EQU                4
                                           _P0IE			.EQU                3
                                           _T0IF			.EQU                2
                                           _INT0IF			.EQU                1
                                           _P0IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  0BH  INTCTL   Bits-------------------------------------
                                           AIEH			.EQU                7
                                           AIEL			.EQU                6
                                           _AIEH			.EQU                7
                                           _AIEL			.EQU                6
                                           
                                           ;  0CH  EIF1   Bits-------------------------------------
                                           EEIF			.EQU                7
                                           ADIF			.EQU                6
                                           INT2IF			.EQU                5
                                           INT1IF			.EQU                4
                                           C1IF			.EQU                3
                                           PWM2IF			.EQU                2
                                           T2IF			.EQU                1
                                           T1IF			.EQU                0
                                           _EEIF			.EQU                7
                                           _ADIF			.EQU                6
                                           _INT2IF			.EQU                5
                                           _INT1IF			.EQU                4
                                           _C1IF			.EQU                3
                                           _PWM2IF			.EQU                2
                                           _T2IF			.EQU                1
                                           _T1IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  0DH  EIF2   Bits-------------------------------------
                                           T3IF			.EQU                7
                                           RCIF			.EQU                5
                                           TXIF			.EQU                4
                                           CCPIF			.EQU                2
                                           BCLIF			.EQU                1
                                           SSCIIF			.EQU                0
                                           _T3IF			.EQU                7
                                           _RCIF			.EQU                5
                                           _TXIF			.EQU                4
                                           _CCPIF			.EQU                2
                                           _BCLIF			.EQU                1
                                           _SSCIIF			.EQU                0
                                           
                                           ;  10H  T1CTL   Bits-------------------------------------
                                           T1RLD			.EQU                7
                                           T1GC			.EQU                6
                                           T1CKS1			.EQU                5
                                           T1CKS0			.EQU                4
                                           T1OSCEN			.EQU                3
                                           T1SY			.EQU                2
                                           T1CS			.EQU                1
                                           T1ON			.EQU                0
                                           _T1RLD			.EQU                7
                                           _T1GC			.EQU                6
                                           _T1CKS1			.EQU                5
                                           _T1CKS0			.EQU                4
                                           _T1OSCEN		.EQU                3
                                           _T1SY			.EQU                2
                                           _T1CS			.EQU                1
                                           _T1ON			.EQU                0
                                           
                                           ;  12H  T2CTL0   Bits-------------------------------------
                                           T2CKBS3			.EQU                6
                                           T2CKBS2			.EQU                5
                                           T2CKBS1			.EQU                4
                                           T2CKBS0			.EQU                3
                                           T2ON			.EQU                2
                                           T2CKPS1			.EQU                1
                                           T2CKPS0			.EQU                0
                                           _T2CKBS3		.EQU                6
                                           _T2CKBS2		.EQU                5
                                           _T2CKBS1		.EQU                4
                                           _T2CKBS0		.EQU                3
                                           _T2ON			.EQU                2
                                           _T2CKPS1		.EQU                1
                                           _T2CKPS0		.EQU                0
                                           
                                           ;  15H  PWMCTL   Bits-------------------------------------
                                           PWM2ON			.EQU                4
                                           PWM1ON			.EQU                0
                                           _PWM2ON			.EQU                4
                                           _PWM1ON			.EQU                0
                                           
                                           ;  17H  BANK   Bits-------------------------------------
                                           PR3			.EQU                3
                                           PR2			.EQU                2
                                           PR1			.EQU                1
                                           PR0			.EQU                0
                                           _PR3			.EQU                3
                                           _PR2			.EQU                2
                                           _PR1			.EQU                1
                                           _PR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  18H  ADSCANCTL   Bits-------------------------------------
                                           ADSCANEN		.EQU                7
                                           SMOD1			.EQU                6
                                           SMOD0			.EQU                5
                                           STIM4			.EQU                4
                                           STIM3			.EQU                3
                                           STIM2			.EQU                2
                                           STIM1			.EQU                1
                                           STIM0			.EQU                0
                                           _ADSCANEN		.EQU                7
                                           _SMOD1			.EQU                6
                                           _SMOD0			.EQU                5
                                           _STIM4			.EQU                4
                                           _STIM3			.EQU                3
                                           _STIM2			.EQU                2
                                           _STIM1			.EQU                1
                                           _STIM0			.EQU                0
                                           
                                           ;  19H  C1CTL   Bits-------------------------------------
                                           C1MOD2			.EQU                6
                                           C1MOD1			.EQU                5
                                           C1MOD0			.EQU                4
                                           C1OUT			.EQU                1
                                           C1EN			.EQU                0
                                           _C1MOD2			.EQU                6
                                           _C1MOD1			.EQU                5
                                           _C1MOD0			.EQU                4
                                           _C1OUT			.EQU                1
                                           _C1EN			.EQU                0
                                           
                                           ;  1AH  VDACS   Bits-------------------------------------
                                           VCEN			.EQU                6
                                           _VCEN			.EQU                6
                                           
                                           ;  1BH  AMPCTL   Bits-------------------------------------
                                           AMPCALD			.EQU                7
                                           INPS1			.EQU                5
                                           INPS0			.EQU                4
                                           AMPCALEN		.EQU                1
                                           AMPON			.EQU                0
                                           _AMPCALD		.EQU                7
                                           _INPS1			.EQU                5
                                           _INPS0			.EQU                4
                                           _AMPCALEN		.EQU                1
                                           _AMPON			.EQU                0
                                           
                                           ;  1DH  ANSEH   Bits-------------------------------------
                                           ANS13			.EQU                5
                                           ANS12			.EQU                4
                                           ANS11			.EQU                3
                                           ANS10			.EQU                2
                                           ANS9			.EQU                1
                                           ANS8			.EQU                0
                                           _ANS13			.EQU                5
                                           _ANS12			.EQU                4
                                           _ANS11			.EQU                3
                                           _ANS10			.EQU                2
                                           _ANS9			.EQU                1
                                           _ANS8			.EQU                0
                                           
                                           ;  1FH  ADCCTL0   Bits-------------------------------------
                                           ADLR			.EQU                7
                                           T2CCRON			.EQU                6
                                           CHS3			.EQU                5
                                           CHS2			.EQU                4
                                           CHS1			.EQU                3
                                           CHS0			.EQU                2
                                           START			.EQU                1
                                           ADEN			.EQU                0
                                           _ADLR			.EQU                7
                                           _T2CCRON		.EQU                6
                                           _CHS3			.EQU                5
                                           _CHS2			.EQU                4
                                           _CHS1			.EQU                3
                                           _CHS0			.EQU                2
                                           _START			.EQU                1
                                           _ADEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  20H  AMPDT   Bits-------------------------------------
                                           AMPDT7			.EQU                7
                                           AMPDT6			.EQU                6
                                           AMPDT5			.EQU                5
                                           AMPDT4			.EQU                4
                                           AMPDT3			.EQU                3
                                           AMPDT2			.EQU                2
                                           AMPDT1			.EQU                1
                                           AMPDT0			.EQU                0
                                           _AMPDT7			.EQU                7
                                           _AMPDT6			.EQU                6
                                           _AMPDT5			.EQU                5
                                           _AMPDT4			.EQU                4
                                           _AMPDT3			.EQU                3
                                           _AMPDT2			.EQU                2
                                           _AMPDT1			.EQU                1
                                           _AMPDT0			.EQU                0
                                           
                                           ;  21H  OPTR   Bits-------------------------------------
                                           PUPH			.EQU                7
                                           INT0SE			.EQU                6
                                           T0CS			.EQU                5
                                           T0SE			.EQU                4
                                           PSA			.EQU                3
                                           PS2			.EQU                2
                                           PS1			.EQU                1
                                           PS0			.EQU                0
                                           _PUPH			.EQU                7
                                           _INT0SE			.EQU                6
                                           _T0CS			.EQU                5
                                           _T0SE			.EQU                4
                                           _PSA			.EQU                3
                                           _PS2			.EQU                2
                                           _PS1			.EQU                1
                                           _PS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  22H  IP0   Bits-------------------------------------
                                           PT0			.EQU                2
                                           PINT0			.EQU                1
                                           PP0			.EQU                0
                                           _PT0			.EQU                2
                                           _PINT0			.EQU                1
                                           _PP0			.EQU                0
                                           
                                           ;  23H  IP1   Bits-------------------------------------
                                           PEE			.EQU                7
                                           PADC			.EQU                6
                                           PINT2			.EQU                5
                                           PINT1			.EQU                4
                                           PC1			.EQU                3
                                           PPWM2			.EQU                2
                                           PT2			.EQU                1
                                           PT1			.EQU                0
                                           _PEE			.EQU                7
                                           _PADC			.EQU                6
                                           _PINT2			.EQU                5
                                           _PINT1			.EQU                4
                                           _PC1			.EQU                3
                                           _PPWM2			.EQU                2
                                           _PT2			.EQU                1
                                           _PT1			.EQU                0
                                           
                                           ;  24H  IP2   Bits-------------------------------------
                                           PT3			.EQU                7
                                           PRC			.EQU                5
                                           PTX			.EQU                4
                                           PCCP			.EQU                2
                                           PBCL			.EQU                1
                                           PSSCI			.EQU                0
                                           _PT3			.EQU                7
                                           _PRC			.EQU                5
                                           _PTX			.EQU                4
                                           _PCCP			.EQU                2
                                           _PBCL			.EQU                1
                                           _PSSCI			.EQU                0
                                           
                                           ;  25H  TR0   Bits-------------------------------------
                                           TR05			.EQU                5
                                           TR04			.EQU                4
                                           TR03			.EQU                3
                                           TR02			.EQU                2
                                           TR01			.EQU                1
                                           TR00			.EQU                0
                                           _TR05			.EQU                5
                                           _TR04			.EQU                4
                                           _TR03			.EQU                3
                                           _TR02			.EQU                2
                                           _TR01			.EQU                1
                                           _TR00			.EQU                0
                                           
                                           ;  26H  TR2   Bits-------------------------------------
                                           TR27			.EQU                7
                                           TR26			.EQU                6
                                           TR25			.EQU                5
                                           TR24			.EQU                4
                                           TR23			.EQU                3
                                           TR22			.EQU                2
                                           TR21			.EQU                1
                                           TR20			.EQU                0
                                           _TR27			.EQU                7
                                           _TR26			.EQU                6
                                           _TR25			.EQU                5
                                           _TR24			.EQU                4
                                           _TR23			.EQU                3
                                           _TR22			.EQU                2
                                           _TR21			.EQU                1
                                           _TR20			.EQU                0
                                           
                                           ;  27H  TR1   Bits-------------------------------------
                                           TR17			.EQU                7
                                           TR16			.EQU                6
                                           TR15			.EQU                5
                                           TR14			.EQU                4
                                           TR13			.EQU                3
                                           TR12			.EQU                2
                                           TR11			.EQU                1
                                           TR10			.EQU                0
                                           _TR17			.EQU                7
                                           _TR16			.EQU                6
                                           _TR15			.EQU                5
                                           _TR14			.EQU                4
                                           _TR13			.EQU                3
                                           _TR12			.EQU                2
                                           _TR11			.EQU                1
                                           _TR10			.EQU                0
                                           
                                           ;  28H  OSCSTA   Bits-------------------------------------
                                           OSTS			.EQU                6
                                           HTS			.EQU                5
                                           LTS			.EQU                4
                                           SCF1			.EQU                1
                                           SCF0			.EQU                0
                                           _OSTS			.EQU                6
                                           _HTS			.EQU                5
                                           _LTS			.EQU                4
                                           _SCF1			.EQU                1
                                           _SCF0			.EQU                0
                                           
                                           ;  29H  IP3   Bits-------------------------------------
                                           PT4			.EQU                7
                                           POSCFAIL		.EQU                5
                                           _PT4			.EQU                7
                                           _POSCFAIL		.EQU                5
                                           
                                           ;  2BH  VRECTL   Bits-------------------------------------
                                           VRESEL1			.EQU                7
                                           VRESEL0			.EQU                6
                                           VRECKEN			.EQU                4
                                           VREOE			.EQU                3
                                           VREEN			.EQU                1
                                           _VRESEL1		.EQU                7
                                           _VRESEL0		.EQU                6
                                           _VRECKEN		.EQU                4
                                           _VREOE			.EQU                3
                                           _VREEN			.EQU                1
                                           
                                           ;  2CH  EIE1   Bits-------------------------------------
                                           EEIE			.EQU                7
                                           ADIE			.EQU                6
                                           INT2IE			.EQU                5
                                           INT1IE			.EQU                4
                                           C1IE			.EQU                3
                                           PWM2IE			.EQU                2
                                           T2IE			.EQU                1
                                           T1IE			.EQU                0
                                           _EEIE			.EQU                7
                                           _ADIE			.EQU                6
                                           _INT2IE			.EQU                5
                                           _INT1IE			.EQU                4
                                           _C1IE			.EQU                3
                                           _PWM2IE			.EQU                2
                                           _T2IE			.EQU                1
                                           _T1IE			.EQU                0
                                           
                                           ;  2DH  EIE2   Bits-------------------------------------
                                           T3IE			.EQU                7
                                           RCIE			.EQU                5
                                           TXIE			.EQU                4
                                           CCPIE			.EQU                2
                                           BCLIE			.EQU                1
                                           SSCIIE			.EQU                0
                                           _T3IE			.EQU                7
                                           _RCIE			.EQU                5
                                           _TXIE			.EQU                4
                                           _CCPIE			.EQU                2
                                           _BCLIE			.EQU                1
                                           _SSCIIE			.EQU                0
                                           
                                           ;  2EH  PCTL   Bits-------------------------------------
                                           SLVREN			.EQU                4
                                           IPEN			.EQU                3
                                           SWDTEN			.EQU                2
                                           POR			.EQU                1
                                           LVR			.EQU                0
                                           _SLVREN			.EQU                4
                                           _IPEN			.EQU                3
                                           _SWDTEN			.EQU                2
                                           _POR			.EQU                1
                                           _LVR			.EQU                0
                                           
                                           ;  2FH  OSCCTL   Bits-------------------------------------
                                           CLKOE			.EQU                7
                                           IRCS2			.EQU                6
                                           IRCS1			.EQU                5
                                           IRCS0			.EQU                4
                                           SCS1			.EQU                3
                                           SCS0			.EQU                2
                                           IESO			.EQU                1
                                           FSCM			.EQU                0
                                           _CLKOE			.EQU                7
                                           _IRCS2			.EQU                6
                                           _IRCS1			.EQU                5
                                           _IRCS0			.EQU                4
                                           _SCS1			.EQU                3
                                           _SCS0			.EQU                2
                                           _IESO			.EQU                1
                                           _FSCM			.EQU                0
                                           
                                           ;  31H  ANSEL   Bits-------------------------------------
                                           ANS7			.EQU                7
                                           ANS6			.EQU                6
                                           ANS5			.EQU                5
                                           ANS4			.EQU                4
                                           ANS3			.EQU                3
                                           ANS2			.EQU                2
                                           ANS1			.EQU                1
                                           ANS0			.EQU                0
                                           _ANS7			.EQU                7
                                           _ANS6			.EQU                6
                                           _ANS5			.EQU                5
                                           _ANS4			.EQU                4
                                           _ANS3			.EQU                3
                                           _ANS2			.EQU                2
                                           _ANS1			.EQU                1
                                           _ANS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  35H  PUR0   Bits-------------------------------------
                                           PUR05			.EQU                5
                                           PUR04			.EQU                4
                                           PUR03			.EQU                3
                                           PUR02			.EQU                2
                                           PUR01			.EQU                1
                                           PUR00			.EQU                0
                                           _PUR05			.EQU                5
                                           _PUR04			.EQU                4
                                           _PUR03			.EQU                3
                                           _PUR02			.EQU                2
                                           _PUR01			.EQU                1
                                           _PUR00			.EQU                0
                                           
                                           ;  36H  IOCL   Bits-------------------------------------
                                           IOCL5			.EQU                5
                                           IOCL4			.EQU                4
                                           IOCL3			.EQU                3
                                           IOCL2			.EQU                2
                                           IOCL1			.EQU                1
                                           IOCL0			.EQU                0
                                           _IOCL5			.EQU                5
                                           _IOCL4			.EQU                4
                                           _IOCL3			.EQU                3
                                           _IOCL2			.EQU                2
                                           _IOCL1			.EQU                1
                                           _IOCL0			.EQU                0
                                           
                                           ;  3FH  ADCCTL1   Bits-------------------------------------
                                           ADCALEN			.EQU                7
                                           ADCS2			.EQU                6
                                           ADCS1			.EQU                5
                                           ADCS0			.EQU                4
                                           VCFG1			.EQU                3
                                           VCFG0			.EQU                2
                                           ADCIM			.EQU                0
                                           _ADCALEN		.EQU                7
                                           _ADCS2			.EQU                6
                                           _ADCS1			.EQU                5
                                           _ADCS0			.EQU                4
                                           _VCFG1			.EQU                3
                                           _VCFG0			.EQU                2
                                           _ADCIM			.EQU                0
                                           
                                           ;  45H  P0LR   Bits-------------------------------------
                                           P0LR5			.EQU                5
                                           P0LR4			.EQU                4
                                           P0LR3			.EQU                3
                                           P0LR2			.EQU                2
                                           P0LR1			.EQU                1
                                           P0LR0			.EQU                0
                                           _P0LR5			.EQU                5
                                           _P0LR4			.EQU                4
                                           _P0LR3			.EQU                3
                                           _P0LR2			.EQU                2
                                           _P0LR1			.EQU                1
                                           _P0LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  46H  P2LR   Bits-------------------------------------
                                           P2LR7			.EQU                7
                                           P2LR6			.EQU                6
                                           P2LR5			.EQU                5
                                           P2LR4			.EQU                4
                                           P2LR3			.EQU                3
                                           P2LR2			.EQU                2
                                           P2LR1			.EQU                1
                                           P2LR0			.EQU                0
                                           _P2LR7			.EQU                7
                                           _P2LR6			.EQU                6
                                           _P2LR5			.EQU                5
                                           _P2LR4			.EQU                4
                                           _P2LR3			.EQU                3
                                           _P2LR2			.EQU                2
                                           _P2LR1			.EQU                1
                                           _P2LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  47H  P1LR   Bits-------------------------------------
                                           P1LR7			.EQU                7
                                           P1LR6			.EQU                6
                                           P1LR5			.EQU                5
                                           P1LR4			.EQU                4
                                           P1LR3			.EQU                3
                                           P1LR2			.EQU                2
                                           P1LR1			.EQU                1
                                           P1LR0			.EQU                0
                                           _P1LR7			.EQU                7
                                           _P1LR6			.EQU                6
                                           _P1LR5			.EQU                5
                                           _P1LR4			.EQU                4
                                           _P1LR3			.EQU                3
                                           _P1LR2			.EQU                2
                                           _P1LR1			.EQU                1
                                           _P1LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  48H  P3LR   Bits-------------------------------------
                                           P3LR7			.EQU                7
                                           P3LR6			.EQU                6
                                           P3LR5			.EQU                5
                                           P3LR4			.EQU                4
                                           P3LR3			.EQU                3
                                           P3LR2			.EQU                2
                                           P3LR1			.EQU                1
                                           P3LR0			.EQU                0
                                           _P3LR7			.EQU                7
                                           _P3LR6			.EQU                6
                                           _P3LR5			.EQU                5
                                           _P3LR4			.EQU                4
                                           _P3LR3			.EQU                3
                                           _P3LR2			.EQU                2
                                           _P3LR1			.EQU                1
                                           _P3LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  49H  TR3   Bits-------------------------------------
                                           TR37			.EQU                7
                                           TR36			.EQU                6
                                           TR35			.EQU                5
                                           TR34			.EQU                4
                                           TR33			.EQU                3
                                           TR32			.EQU                2
                                           TR31			.EQU                1
                                           TR30			.EQU                0
                                           _TR37			.EQU                7
                                           _TR36			.EQU                6
                                           _TR35			.EQU                5
                                           _TR34			.EQU                4
                                           _TR33			.EQU                3
                                           _TR32			.EQU                2
                                           _TR31			.EQU                1
                                           _TR30			.EQU                0
                                           
                                           ;  4AH  EIE3   Bits-------------------------------------
                                           T4IE			.EQU                7
                                           OSCFAILIE		.EQU                5
                                           _T4IE			.EQU                7
                                           _OSCFAILIE		.EQU                5
                                           
                                           ;  4BH  EIF3   Bits-------------------------------------
                                           T4IF			.EQU                7
                                           OSCFAILIF		.EQU                5
                                           _T4IF			.EQU                7
                                           _OSCFAILIF		.EQU                5
                                           
                                           ;  4EH  T3CTL   Bits-------------------------------------
                                           T3EN			.EQU                7
                                           T3CKS1			.EQU                6
                                           T3CKS0			.EQU                5
                                           T3CS			.EQU                4
                                           _T3EN			.EQU                7
                                           _T3CKS1			.EQU                6
                                           _T3CKS0			.EQU                5
                                           _T3CS			.EQU                4
                                           
                                           ;  53H  T3CTL1   Bits-------------------------------------
                                           T3CLR			.EQU                5
                                           _T3CLR			.EQU                5
                                           
                                           ;  57H  PWM5CTL0   Bits-------------------------------------
                                           P5CH1MOD1		.EQU                7
                                           P5CH1MOD0		.EQU                6
                                           P5MOD3			.EQU                3
                                           P5MOD2			.EQU                2
                                           P5MOD1			.EQU                1
                                           P5MOD0			.EQU                0
                                           _P5CH1MOD1		.EQU                7
                                           _P5CH1MOD0		.EQU                6
                                           _P5MOD3			.EQU                3
                                           _P5MOD2			.EQU                2
                                           _P5MOD1			.EQU                1
                                           _P5MOD0			.EQU                0
                                           
                                           ;  5BH  PWM5CTL1   Bits-------------------------------------
                                           P5RSEN			.EQU                7
                                           P5DC6			.EQU                6
                                           P5DC5			.EQU                5
                                           P5DC4			.EQU                4
                                           P5DC3			.EQU                3
                                           P5DC2			.EQU                2
                                           P5DC1			.EQU                1
                                           P5DC0			.EQU                0
                                           _P5RSEN			.EQU                7
                                           _P5DC6			.EQU                6
                                           _P5DC5			.EQU                5
                                           _P5DC4			.EQU                4
                                           _P5DC3			.EQU                3
                                           _P5DC2			.EQU                2
                                           _P5DC1			.EQU                1
                                           _P5DC0			.EQU                0
                                           
                                           ;  5CH  P5ASCTL   Bits-------------------------------------
                                           P5ASE			.EQU                7
                                           P5ASS2			.EQU                6
                                           P5ASS1			.EQU                5
                                           P5ASS0			.EQU                4
                                           P5SSAC1			.EQU                3
                                           P5SSAC0			.EQU                2
                                           P5SSBD1			.EQU                1
                                           P5SSBD0			.EQU                0
                                           _P5ASE			.EQU                7
                                           _P5ASS2			.EQU                6
                                           _P5ASS1			.EQU                5
                                           _P5ASS0			.EQU                4
                                           _P5SSAC1		.EQU                3
                                           _P5SSAC0		.EQU                2
                                           _P5SSBD1		.EQU                1
                                           _P5SSBD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  5DH  PSTRCTL   Bits-------------------------------------
                                           STRSYNC			.EQU                4
                                           STREND			.EQU                3
                                           STRENC			.EQU                2
                                           STRENB			.EQU                1
                                           STRENA			.EQU                0
                                           _STRSYNC		.EQU                4
                                           _STREND			.EQU                3
                                           _STRENC			.EQU                2
                                           _STRENB			.EQU                1
                                           _STRENA			.EQU                0
                                           
                                           ;  60H  PUR1   Bits-------------------------------------
                                           PUR17			.EQU                7
                                           PUR16			.EQU                6
                                           PUR15			.EQU                5
                                           PUR14			.EQU                4
                                           PUR13			.EQU                3
                                           PUR12			.EQU                2
                                           PUR11			.EQU                1
                                           PUR10			.EQU                0
                                           _PUR17			.EQU                7
                                           _PUR16			.EQU                6
                                           _PUR15			.EQU                5
                                           _PUR14			.EQU                4
                                           _PUR13			.EQU                3
                                           _PUR12			.EQU                2
                                           _PUR11			.EQU                1
                                           _PUR10			.EQU                0
                                           
                                           ;  61H  PUR2   Bits-------------------------------------
                                           PUR27			.EQU                7
                                           PUR26			.EQU                6
                                           PUR25			.EQU                5
                                           PUR24			.EQU                4
                                           PUR23			.EQU                3
                                           PUR22			.EQU                2
                                           PUR21			.EQU                1
                                           PUR20			.EQU                0
                                           _PUR27			.EQU                7
                                           _PUR26			.EQU                6
                                           _PUR25			.EQU                5
                                           _PUR24			.EQU                4
                                           _PUR23			.EQU                3
                                           _PUR22			.EQU                2
                                           _PUR21			.EQU                1
                                           _PUR20			.EQU                0
                                           
                                           ;  67H  INTEDGCTL   Bits-------------------------------------
                                           INT2SE			.EQU                7
                                           INT1SE			.EQU                6
                                           T1CLKEN			.EQU                0
                                           _INT2SE			.EQU                7
                                           _INT1SE			.EQU                6
                                           _T1CLKEN		.EQU                0
                                           
                                           ;  6BH  VBIASCTL   Bits-------------------------------------
                                           VBIASEN			.EQU                7
                                           VBSEL			.EQU                6
                                           ISEL1			.EQU                1
                                           ISEL0			.EQU                0
                                           _VBIASEN		.EQU                7
                                           _VBSEL			.EQU                6
                                           _ISEL1			.EQU                1
                                           _ISEL0			.EQU                0
                                           
                                           ;  6CH  VBIAS1EN   Bits-------------------------------------
                                           VBS17EN			.EQU                7
                                           VBS16EN			.EQU                6
                                           VBS15EN			.EQU                5
                                           VBS14EN			.EQU                4
                                           VBS13EN			.EQU                3
                                           VBS12EN			.EQU                2
                                           VBS11EN			.EQU                1
                                           VBS10EN			.EQU                0
                                           _VBS17EN		.EQU                7
                                           _VBS16EN		.EQU                6
                                           _VBS15EN		.EQU                5
                                           _VBS14EN		.EQU                4
                                           _VBS13EN		.EQU                3
                                           _VBS12EN		.EQU                2
                                           _VBS11EN		.EQU                1
                                           _VBS10EN		.EQU                0
                                           
                                           ;  6DH  VBIAS2EN   Bits-------------------------------------
                                           VBS27EN			.EQU                7
                                           VBS26EN			.EQU                6
                                           VBS25EN			.EQU                5
                                           VBS24EN			.EQU                4
                                           VBS23EN 		.EQU                3
                                           VBS22EN			.EQU                2
                                           VBS21EN			.EQU                1
                                           VBS20EN			.EQU                0
                                           _VBS27EN		.EQU                7
                                           _VBS26EN		.EQU                6
                                           _VBS25EN		.EQU                5
                                           _VBS24EN		.EQU                4
                                           _VBS23EN 		.EQU                3
                                           _VBS22EN		.EQU                2
                                           _VBS21EN		.EQU                1
                                           _VBS20EN		.EQU                0
                                           
                                           ;  10EH  PWM5OC   Bits-------------------------------------
                                           OCA			.EQU                1
                                           OCB			.EQU                0
                                           _OCA			.EQU                1
                                           _OCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  10FH  T2CTL1   Bits-------------------------------------
                                           T2MOD1			.EQU                7
                                           T2MOD0			.EQU                6
                                           T2OFS1			.EQU                5
                                           T2OFS0			.EQU                4
                                           T2TRIGEN		.EQU                3
                                           T2DIR			.EQU                0
                                           _T2MOD1			.EQU                7
                                           _T2MOD0			.EQU                6
                                           _T2OFS1			.EQU                5
                                           _T2OFS0			.EQU                4
                                           _T2TRIGEN		.EQU                3
                                           _T2DIR			.EQU                0
                                           
                                           ;  112H  VDAC   Bits-------------------------------------
                                           VDAC3			.EQU                7
                                           VDAC2			.EQU                6
                                           VDAC1			.EQU                5
                                           VDAC0			.EQU                4
                                           _VDAC3			.EQU                7
                                           _VDAC2			.EQU                6
                                           _VDAC1			.EQU                5
                                           _VDAC0			.EQU                4
                                           
                                           ;  11CH  PWM5CTL2   Bits-------------------------------------
                                           PFUSES			.EQU                5
                                           UDEVT1			.EQU                2
                                           UDEVT0			.EQU                1
                                           UDEN			.EQU                0
                                           _PFUSES			.EQU                5
                                           _UDEVT1			.EQU                2
                                           _UDEVT0			.EQU                1
                                           _UDEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  11DH  PWM5PC   Bits-------------------------------------
                                           PCA			.EQU                1
                                           PCB			.EQU                0
                                           _PCA			.EQU                1
                                           _PCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  120H  RSCTL   Bits-------------------------------------
                                           SPEN			.EQU                7
                                           RX9			.EQU                6
                                           SRXEN			.EQU                5
                                           CRXEN			.EQU                4
                                           ADREN			.EQU                3
                                           FRER			.EQU                2
                                           OVFER			.EQU                1
                                           RX9D			.EQU                0
                                           _SPEN			.EQU                7
                                           _RX9			.EQU                6
                                           _SRXEN			.EQU                5
                                           _CRXEN			.EQU                4
                                           _ADREN			.EQU                3
                                           _FRER			.EQU                2
                                           _OVFER			.EQU                1
                                           _RX9D			.EQU                0
                                           
                                           ;  123H  BRCTL   Bits-------------------------------------
                                           ABRDOVF			.EQU                7
                                           RCIDLF			.EQU                6
                                           SCKPS			.EQU                5
                                           BRG16			.EQU                4
                                           WUEN			.EQU                1
                                           ABRDEN			.EQU                0
                                           _ABRDOVF		.EQU                7
                                           _RCIDLF			.EQU                6
                                           _SCKPS			.EQU                5
                                           _BRG16			.EQU                4
                                           _WUEN			.EQU                1
                                           _ABRDEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  124H  TSCTL   Bits-------------------------------------
                                           CSRS			.EQU                7
                                           TX9			.EQU                6
                                           TXEN			.EQU                5
                                           SYNC			.EQU                4
                                           SENDB			.EQU                3
                                           HBRG			.EQU                2
                                           TXSRS			.EQU                1
                                           TX9D			.EQU                0
                                           _CSRS			.EQU                7
                                           _TX9			.EQU                6
                                           _TXEN			.EQU                5
                                           _SYNC			.EQU                4
                                           _SENDB			.EQU                3
                                           _HBRG			.EQU                2
                                           _TXSRS			.EQU                1
                                           _TX9D			.EQU                0
                                           
                                           ;  128H  SSCICTL0   Bits-------------------------------------
                                           SSCIWCFL		.EQU                7
                                           SSCIOV			.EQU                6
                                           SSCIEN			.EQU                5
                                           SSCICKP			.EQU                4
                                           SSCIMOD3		.EQU                3
                                           SSCIMOD2		.EQU                2
                                           SSCIMOD1		.EQU                1
                                           SSCIMOD0		.EQU                0
                                           _SSCIWCFL		.EQU                7
                                           _SSCIOV			.EQU                6
                                           _SSCIEN			.EQU                5
                                           _SSCICKP		.EQU                4
                                           _SSCIMOD3		.EQU                3
                                           _SSCIMOD2		.EQU                2
                                           _SSCIMOD1		.EQU                1
                                           _SSCIMOD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  12AH  SSCICTL1   Bits-------------------------------------
                                           SSCICALLEN		.EQU                7
                                           SSCIACKSTA		.EQU                6
                                           SSCIACKDAT		.EQU                5
                                           SSCIACKEN		.EQU                4
                                           SSCIRCEN		.EQU                3
                                           STOPEN			.EQU                2
                                           RESTARTEN		.EQU                1
                                           STARTEN			.EQU                0
                                           _SSCICALLEN		.EQU                7
                                           _SSCIACKSTA		.EQU                6
                                           _SSCIACKDAT		.EQU                5
                                           _SSCIACKEN		.EQU                4
                                           _SSCIRCEN		.EQU                3
                                           _STOPEN			.EQU                2
                                           _RESTARTEN		.EQU                1
                                           _STARTEN		.EQU                0
                                           
                                           ;  12BH  SSCISTA   Bits-------------------------------------
                                           SAMPLE			.EQU                7
                                           CKEGE			.EQU                6
                                           SSCIDA			.EQU                5
                                           SSCISTOP		.EQU                4
                                           SSCISTART		.EQU                3
                                           SSCIRW			.EQU                2
                                           SSCIUA			.EQU                1
                                           SSCIBUF			.EQU                0
                                           _SAMPLE			.EQU                7
                                           _CKEGE			.EQU                6
                                           _SSCIDA			.EQU                5
                                           _SSCISTOP		.EQU                4
                                           _SSCISTART		.EQU                3
                                           _SSCIRW			.EQU                2
                                           _SSCIUA			.EQU                1
                                           _SSCIBUF		.EQU                0
                                           
                                           ;  12EH  SSCIMSK   Bits-------------------------------------
                                           SSCIMSK7		.EQU                7
                                           SSCIMSK6		.EQU                6
                                           SSCIMSK5		.EQU                5
                                           SSCIMSK4		.EQU                4
                                           SSCIMSK3		.EQU                3
                                           SSCIMSK2		.EQU                2
                                           SSCIMSK1		.EQU                1
                                           SSCIMSK0		.EQU                0
                                           _SSCIMSK7		.EQU                7
                                           _SSCIMSK6		.EQU                6
                                           _SSCIMSK5		.EQU                5
                                           _SSCIMSK4		.EQU                4
                                           _SSCIMSK3		.EQU                3
                                           _SSCIMSK2		.EQU                2
                                           _SSCIMSK1		.EQU                1
                                           _SSCIMSK0		.EQU                0
                                           
                                           ;  12FH  WDTPS   Bits-------------------------------------
                                           WDTPS3			.EQU                3
                                           WDTPS2			.EQU                2
                                           WDTPS1			.EQU                1
                                           WDTPS0			.EQU                0
                                           _WDTPS3			.EQU                3
                                           _WDTPS2			.EQU                2
                                           _WDTPS1			.EQU                1
                                           _WDTPS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  134H  MULCTL   Bits-------------------------------------
                                           MULEN			.EQU                1
                                           MULIF			.EQU                0
                                           _MULEN			.EQU                1
                                           _MULIF			.EQU                0
                                           
                                           ;  139H  DIVCTL   Bits-------------------------------------
                                           DIVOEN			.EQU                1
                                           DIVEN			.EQU                0
                                           _DIVOEN			.EQU                1
                                           _DIVEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  140H  LEDCTL   Bits-------------------------------------
                                           LEDEN			.EQU                7
                                           DIGEN2			.EQU                4
                                           DIGEN1			.EQU                3
                                           DIGEN0			.EQU                2
                                           PNS1			.EQU                1
                                           PNS0			.EQU                0
                                           _LEDEN			.EQU                7
                                           _DIGEN2			.EQU                4
                                           _DIGEN1			.EQU                3
                                           _DIGEN0			.EQU                2
                                           _PNS1			.EQU                1
                                           _PNS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  141H  LEDPRE   Bits-------------------------------------
                                           LEDCKS13		.EQU                7
                                           LEDCKS12		.EQU                6
                                           LEDCKS11		.EQU                5
                                           LEDCKS10		.EQU                4
                                           LEDCKS03		.EQU                3
                                           LEDCKS02		.EQU                2
                                           LEDCKS01		.EQU                1
                                           LEDCKS00		.EQU                0
                                           _LEDCKS13		.EQU                7
                                           _LEDCKS12		.EQU                6
                                           _LEDCKS11		.EQU                5
                                           _LEDCKS10		.EQU                4
                                           _LEDCKS03		.EQU                3
                                           _LEDCKS02		.EQU                2
                                           _LEDCKS01		.EQU                1
                                           _LEDCKS00		.EQU                0
                                           
                                           ;  142H  LEDDATA0   Bits-------------------------------------
                                           DAT07			.EQU                7
                                           DAT06			.EQU                6
                                           DAT05			.EQU                5
                                           DAT04			.EQU                4
                                           DAT03			.EQU                3
                                           DAT02			.EQU                2
                                           DAT01			.EQU                1
                                           DAT00			.EQU                0
                                           _DAT07			.EQU                7
                                           _DAT06			.EQU                6
                                           _DAT05			.EQU                5
                                           _DAT04			.EQU                4
                                           _DAT03			.EQU                3
                                           _DAT02			.EQU                2
                                           _DAT01			.EQU                1
                                           _DAT00			.EQU                0
                                           
                                           ;  143H  LEDDATA1   Bits-------------------------------------
                                           DAT17			.EQU                7
                                           DAT16			.EQU                6
                                           DAT15			.EQU                5
                                           DAT14			.EQU                4
                                           DAT13			.EQU                3
                                           DAT12			.EQU                2
                                           DAT11			.EQU                1
                                           DAT10			.EQU                0
                                           _DAT17			.EQU                7
                                           _DAT16			.EQU                6
                                           _DAT15			.EQU                5
                                           _DAT14			.EQU                4
                                           _DAT13			.EQU                3
                                           _DAT12			.EQU                2
                                           _DAT11			.EQU                1
                                           _DAT10			.EQU                0
                                           
                                           ;  144H  LEDDATA2   Bits-------------------------------------
                                           DAT27			.EQU                7
                                           DAT26			.EQU                6
                                           DAT25			.EQU                5
                                           DAT24			.EQU                4
                                           DAT23			.EQU                3
                                           DAT22			.EQU                2
                                           DAT21			.EQU                1
                                           DAT20			.EQU                0
                                           _DAT27			.EQU                7
                                           _DAT26			.EQU                6
                                           _DAT25			.EQU                5
                                           _DAT24			.EQU                4
                                           _DAT23			.EQU                3
                                           _DAT22			.EQU                2
                                           _DAT21			.EQU                1
                                           _DAT20			.EQU                0
                                           
                                           ;  145H  LEDDATA3   Bits-------------------------------------
                                           DAT37			.EQU                7
                                           DAT36			.EQU                6
                                           DAT35			.EQU                5
                                           DAT34			.EQU                4
                                           DAT33			.EQU                3
                                           DAT32			.EQU                2
                                           DAT31			.EQU                1
                                           DAT30			.EQU                0
                                           _DAT37			.EQU                7
                                           _DAT36			.EQU                6
                                           _DAT35			.EQU                5
                                           _DAT34			.EQU                4
                                           _DAT33			.EQU                3
                                           _DAT32			.EQU                2
                                           _DAT31			.EQU                1
                                           _DAT30			.EQU                0
                                           
                                           ;  146H  LEDDATA4   Bits-------------------------------------
                                           DAT47			.EQU                7
                                           DAT46			.EQU                6
                                           DAT45			.EQU                5
                                           DAT44			.EQU                4
                                           DAT43			.EQU                3
                                           DAT42			.EQU                2
                                           DAT41			.EQU                1
                                           DAT40			.EQU                0
                                           _DAT47			.EQU                7
                                           _DAT46			.EQU                6
                                           _DAT45			.EQU                5
                                           _DAT44			.EQU                4
                                           _DAT43			.EQU                3
                                           _DAT42			.EQU                2
                                           _DAT41			.EQU                1
                                           _DAT40			.EQU                0
                                           
                                           ;  147H  LEDDATA5   Bits-------------------------------------
                                           DAT57			.EQU                7
                                           DAT56			.EQU                6
                                           DAT55			.EQU                5
                                           DAT54			.EQU                4
                                           DAT53			.EQU                3
                                           DAT52			.EQU                2
                                           DAT51			.EQU                1
                                           DAT50			.EQU                0
                                           _DAT57			.EQU                7
                                           _DAT56			.EQU                6
                                           _DAT55			.EQU                5
                                           _DAT54			.EQU                4
                                           _DAT53			.EQU                3
                                           _DAT52			.EQU                2
                                           _DAT51			.EQU                1
                                           _DAT50			.EQU                0
                                           
                                           ;  148H  LEDDATA6   Bits-------------------------------------
                                           DAT67			.EQU                7
                                           DAT66			.EQU                6
                                           DAT65			.EQU                5
                                           DAT64			.EQU                4
                                           DAT63			.EQU                3
                                           DAT62			.EQU                2
                                           DAT61			.EQU                1
                                           DAT60			.EQU                0
                                           _DAT67			.EQU                7
                                           _DAT66			.EQU                6
                                           _DAT65			.EQU                5
                                           _DAT64			.EQU                4
                                           _DAT63			.EQU                3
                                           _DAT62			.EQU                2
                                           _DAT61			.EQU                1
                                           _DAT60			.EQU                0
                                           
                                           ;  149H  LEDDATA7   Bits-------------------------------------
                                           DAT77			.EQU                7
                                           DAT76			.EQU                6
                                           DAT75			.EQU                5
                                           DAT74			.EQU                4
                                           DAT73			.EQU                3
                                           DAT72			.EQU                2
                                           DAT71			.EQU                1
                                           DAT70			.EQU                0
                                           _DAT77			.EQU                7
                                           _DAT76			.EQU                6
                                           _DAT75			.EQU                5
                                           _DAT74			.EQU                4
                                           _DAT73			.EQU                3
                                           _DAT72			.EQU                2
                                           _DAT71			.EQU                1
                                           _DAT70			.EQU                0
                                           
                                           ;  14AH  C1FILTCTL   Bits-------------------------------------
                                           INV1			.EQU                7
                                           WEN1			.EQU                6
                                           FEN1			.EQU                5
                                           F1CNT2			.EQU                2
                                           F1CNT1			.EQU                1
                                           F1CNT0			.EQU                0
                                           _INV1			.EQU                7
                                           _WEN1			.EQU                6
                                           _FEN1			.EQU                5
                                           _F1CNT2			.EQU                2
                                           _F1CNT1			.EQU                1
                                           _F1CNT0			.EQU                0
                                           
                                           ;  14BH  C1FILTPRE   Bits-------------------------------------
                                           FP17			.EQU                7
                                           FP16			.EQU                6
                                           FP15			.EQU                5
                                           FP14			.EQU                4
                                           FP13			.EQU                3
                                           FP12			.EQU                2
                                           FP11			.EQU                1
                                           FP10			.EQU                0
                                           _FP17			.EQU                7
                                           _FP16			.EQU                6
                                           _FP15			.EQU                5
                                           _FP14			.EQU                4
                                           _FP13			.EQU                3
                                           _FP12			.EQU                2
                                           _FP11			.EQU                1
                                           _FP10			.EQU                0
                                           
                                           ;  150H  LEDOMS1   Bits-------------------------------------
                                           LEDOM17			.EQU                7
                                           LEDOM16			.EQU                6
                                           LEDOM15			.EQU                5
                                           LEDOM14			.EQU                4
                                           LEDOM13			.EQU                3
                                           LEDOM12			.EQU                2
                                           LEDOM11			.EQU                1
                                           LEDOM10			.EQU                0
                                           _LEDOM17		.EQU                7
                                           _LEDOM16		.EQU                6
                                           _LEDOM15		.EQU                5
                                           _LEDOM14		.EQU                4
                                           _LEDOM13		.EQU                3
                                           _LEDOM12		.EQU                2
                                           _LEDOM11		.EQU                1
                                           _LEDOM10		.EQU                0
                                           
                                           ;  152H  CCPCTL   Bits-------------------------------------
                                           CCMOD3			.EQU                3
                                           CCMOD2			.EQU                2
                                           CCMOD1			.EQU                1
                                           CCMOD0			.EQU                0
                                           _CCMOD3			.EQU                3
                                           _CCMOD2			.EQU                2
                                           _CCMOD1			.EQU                1
                                           _CCMOD0			.EQU                0
                                           
                                           ;  155H  LEDODS0   Bits-------------------------------------
                                           LEDOD07			.EQU                7
                                           LEDOD06			.EQU                6
                                           LEDOD05			.EQU                5
                                           LEDOD04			.EQU                4
                                           LEDOD03			.EQU                3
                                           LEDOD02			.EQU                2
                                           LEDOD01			.EQU                1
                                           LEDOD00			.EQU                0
                                           _LEDOD07		.EQU                7
                                           _LEDOD06		.EQU                6
                                           _LEDOD05		.EQU                5
                                           _LEDOD04		.EQU                4
                                           _LEDOD03		.EQU                3
                                           _LEDOD02		.EQU                2
                                           _LEDOD01		.EQU                1
                                           _LEDOD00		.EQU                0
                                           
                                           ;  157H  LEDOMS0   Bits-------------------------------------
                                           LEDOM07			.EQU                7
                                           LEDOM06			.EQU                6
                                           LEDOM05			.EQU                5
                                           LEDOM04			.EQU                4
                                           LEDOM03			.EQU                3
                                           LEDOM02			.EQU                2
                                           LEDOM01			.EQU                1
                                           LEDOM00			.EQU                0
                                           _LEDOM07		.EQU                7
                                           _LEDOM06		.EQU                6
                                           _LEDOM05		.EQU                5
                                           _LEDOM04		.EQU                4
                                           _LEDOM03		.EQU                3
                                           _LEDOM02		.EQU                2
                                           _LEDOM01		.EQU                1
                                           _LEDOM00		.EQU                0
                                           
                                           ;  158H  LEDODS1   Bits-------------------------------------
                                           LEDOD17			.EQU                7
                                           LEDOD16			.EQU                6
                                           LEDOD15			.EQU                5
                                           LEDOD14			.EQU                4
                                           LEDOD13			.EQU                3
                                           LEDOD12			.EQU                2
                                           LEDOD11			.EQU                1
                                           LEDOD10			.EQU                0
                                           _LEDOD17		.EQU                7
                                           _LEDOD16		.EQU                6
                                           _LEDOD15		.EQU                5
                                           _LEDOD14		.EQU                4
                                           _LEDOD13		.EQU                3
                                           _LEDOD12		.EQU                2
                                           _LEDOD11		.EQU                1
                                           _LEDOD10		.EQU                0
                                           
                                           ;  15CH  LEDLUM   Bits-------------------------------------
                                           LEDBR			.EQU                7
                                           FRAMEF			.EQU                3
                                           LUM2			.EQU                2
                                           LUM1			.EQU                1
                                           LUM0			.EQU                0
                                           _LEDBR			.EQU                7
                                           _FRAMEF			.EQU                3
                                           _LUM2			.EQU                2
                                           _LUM1			.EQU                1
                                           _LUM0			.EQU                0
                                           
                                           ;  15DH  PWM5FC   Bits-------------------------------------
                                           FCA			.EQU                1
                                           FCB			.EQU                0
                                           _FCA			.EQU                1
                                           _FCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  164H  T4CTL   Bits-------------------------------------
                                           T4REN			.EQU                7
                                           HSPEN			.EQU                6
                                           T4CKS1			.EQU                5
                                           T4CKS0			.EQU                4
                                           LSPEN			.EQU                3
                                           T4CS1			.EQU                2
                                           T4CS0			.EQU                1
                                           T4ON			.EQU                0
                                           _T4REN			.EQU                7
                                           _HSPEN			.EQU                6
                                           _T4CKS1			.EQU                5
                                           _T4CKS0			.EQU                4
                                           _LSPEN			.EQU                3
                                           _T4CS1			.EQU                2
                                           _T4CS0			.EQU                1
                                           _T4ON			.EQU                0
                                           ;************************************************************
                                           ;       Header file for the KungFu8 END
                                           ;       KF8A100EON
                                           ;       Microcontroller
                                           ;
                                           ;       Copyright 2012-2020 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; config word(s)
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	__config 0x1dd4
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; external declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           
                                           	.extern I0R1
                                           	.extern I0R7
                                           	.extern I0PSW
                                           	.extern I0PCH
                                           	.extern I1R1
                                           	.extern I1R7
                                           	.extern I1PSW
                                           	.extern I1PCH
                                           	.extern STK11
                                           	.extern STK10
                                           	.extern STK09
                                           	.extern STK08
                                           	.extern STK07
                                           	.extern STK06
                                           	.extern STK05
                                           	.extern STK04
                                           	.extern STK03
                                           	.extern STK02
                                           	.extern STK01
                                           	.extern STK00
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; absolute symbol definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; compiler-defined variables
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; initialized data
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; overlayable items in internal ram 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.udata_ovr
                                           
                                           ;	code size estimation:
                                           ;	    0+    0 =     0 instructions (    0 byte)
                                           
                                           
                                           	.end
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; File Created by ChiponCC : ChipON  inc.
                                           ; Version 3.0.4#6752 (Feb 19 2019 20:27:19) (MSVC)
                                           ; This file was generated Fri Aug 02 18:14:35 2019
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; chipon port for the 16-bit core
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.file	"../main.c"
                                           	.radix dec
                                           	.include "KF8A100EON.inc"
                                           ;************************************************************
                                           ;       Header file for the KungFu8
                                           ;       KF8A100EON
                                           ;       Microcontroller
                                           ;
                                           ;       Copyright 2012-2020 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************
                                           T0			.EQU                 0x01
                                           PCL			.EQU                 0x02
                                           PSW			.EQU                 0x03
                                           P0			.EQU                 0x05
                                           P2			.EQU                 0x06
                                           P1			.EQU                 0x07
                                           P3			.EQU                 0x08
                                           PCH			.EQU                 0x0A
                                           INTCTL			.EQU                 0x0B
                                           EIF1			.EQU                 0x0C
                                           EIF2			.EQU                 0x0D
                                           T1L			.EQU                 0x0E
                                           T1H			.EQU                 0x0F
                                           T1CTL			.EQU                 0x10
                                           T2L			.EQU                 0x11
                                           T2CTL0			.EQU                 0x12
                                           PWM1L			.EQU                 0x13
                                           PWM1H			.EQU                 0x14
                                           PWMCTL			.EQU                 0x15
                                           PP1			.EQU                 0x16
                                           BANK			.EQU                 0x17
                                           ADSCANCTL		.EQU                 0x18
                                           C1CTL			.EQU                 0x19
                                           VDACS			.EQU                 0x1A
                                           AMPCTL			.EQU                 0x1B
                                           ANSEH			.EQU                 0x1D
                                           ADCDATA0H		.EQU                 0x1E
                                           ADCCTL0			.EQU                 0x1F
                                           AMPDT			.EQU                 0x20
                                           OPTR			.EQU                 0x21
                                           IP0			.EQU                 0x22
                                           IP1			.EQU                 0x23
                                           IP2			.EQU                 0x24
                                           TR0			.EQU                 0x25
                                           TR2			.EQU                 0x26
                                           TR1			.EQU                 0x27
                                           OSCSTA			.EQU                 0x28
                                           IP3			.EQU                 0x29
                                           VRECAL1			.EQU                 0x2A
                                           VRECTL			.EQU                 0x2B
                                           EIE1			.EQU                 0x2C
                                           EIE2			.EQU                 0x2D
                                           PCTL			.EQU                 0x2E
                                           OSCCTL			.EQU                 0x2F
                                           OSCCAL0			.EQU                 0x30
                                           ANSEL			.EQU                 0x31
                                           PP2			.EQU                 0x32
                                           PWM2L			.EQU                 0x33
                                           PWM2H			.EQU                 0x34
                                           PUR0			.EQU                 0x35
                                           IOCL			.EQU                 0x36
                                           OSCCAL1			.EQU                 0x37
                                           NVMDATAH		.EQU                 0x38
                                           NVMDATAL		.EQU                 0x39
                                           NVMADDRH		.EQU                 0x3A
                                           NVMADDRL		.EQU                 0x3B
                                           NVMCTL0			.EQU                 0x3C
                                           NVMCTL1			.EQU                 0x3D
                                           ADCDATA0L		.EQU                 0x3E
                                           ADCCTL1			.EQU                 0x3F
                                           T2CCRH			.EQU                 0x40
                                           T2H			.EQU                 0x41
                                           PP5H			.EQU                 0x42
                                           PWM5H0			.EQU                 0x43
                                           PWM5H1			.EQU                 0x44
                                           P0LR			.EQU                 0x45
                                           P2LR			.EQU                 0x46
                                           P1LR			.EQU                 0x47
                                           P3LR			.EQU                 0x48
                                           TR3			.EQU                 0x49
                                           EIE3			.EQU                 0x4A
                                           EIF3			.EQU                 0x4B
                                           OSCCAL2			.EQU                 0x4C
                                           OSCCAL3			.EQU                 0x4D
                                           T3CTL			.EQU                 0x4E
                                           T3L			.EQU                 0x4F
                                           PP5L			.EQU                 0x52
                                           T3CTL1			.EQU                 0x53
                                           T2CCRL			.EQU                 0x54
                                           PWM5L0			.EQU                 0x55
                                           PWM5L1			.EQU                 0x56
                                           PWM5CTL0		.EQU                 0x57
                                           PWM5CTL1		.EQU                 0x5B
                                           P5ASCTL			.EQU                 0x5C
                                           PSTRCTL			.EQU                 0x5D
                                           T3H			.EQU                 0x5F
                                           PUR1			.EQU                 0x60
                                           PUR2			.EQU                 0x61
                                           INTEDGCTL		.EQU                 0x67
                                           VBIASCTL		.EQU                 0x6B
                                           VBIAS1EN		.EQU                 0x6C
                                           VBIAS2EN		.EQU                 0x6D
                                           PWM5OC			.EQU                 0x10E
                                           T2CTL1			.EQU                 0x10F
                                           VDAC			.EQU                 0x112
                                           PWM5CTL2		.EQU                 0x11C
                                           PWM5PC			.EQU                 0x11D
                                           RSCTL			.EQU                 0x120
                                           TXSDR			.EQU                 0x121
                                           RXSDR			.EQU                 0x122
                                           BRCTL			.EQU                 0x123
                                           TSCTL			.EQU                 0x124
                                           EUBRGL			.EQU                 0x125
                                           EUBRGH			.EQU                 0x126
                                           SSCICTL0		.EQU                 0x128
                                           SSCICTL1		.EQU                 0x12A
                                           SSCISTA			.EQU                 0x12B
                                           SSCIBUFR		.EQU                 0x12C
                                           SSCIADD			.EQU                 0x12E
                                           SSCIMSK			.EQU                 0x12E
                                           WDTPS			.EQU                 0x12F
                                           MULAH			.EQU                 0x130
                                           MULAL			.EQU                 0x131
                                           MULBH			.EQU                 0x132
                                           MULBL			.EQU                 0x133
                                           MULCTL			.EQU                 0x134
                                           MULRES3			.EQU                 0x135
                                           MULRES2			.EQU                 0x136
                                           MULRES1			.EQU                 0x137
                                           MULRES0			.EQU                 0x138
                                           DIVCTL			.EQU                 0x139
                                           DIVAH			.EQU                 0x13A
                                           DIVAL			.EQU                 0x13B
                                           DIVB			.EQU                 0x13C
                                           DIVQH			.EQU                 0x13D
                                           DIVQL			.EQU                 0x13E
                                           DIVR			.EQU                 0x13F
                                           LEDCTL			.EQU                 0x140
                                           LEDPRE			.EQU                 0x141
                                           LEDDATA0		.EQU                 0x142
                                           LEDDATA1		.EQU                 0x143
                                           LEDDATA2		.EQU                 0x144
                                           LEDDATA3		.EQU                 0x145
                                           LEDDATA4		.EQU                 0x146
                                           LEDDATA5		.EQU                 0x147
                                           LEDDATA6		.EQU                 0x148
                                           LEDDATA7		.EQU                 0x149
                                           C1FILTCTL		.EQU                 0x14A
                                           C1FILTPRE		.EQU                 0x14B
                                           LEDOMS1			.EQU                 0x150
                                           CCRL			.EQU                 0x151
                                           CCPCTL			.EQU                 0x152
                                           CCRH			.EQU                 0x154
                                           LEDODS0			.EQU                 0x155
                                           LEDOMS0			.EQU                 0x157
                                           LEDODS1			.EQU                 0x158
                                           VRECAL2			.EQU                 0x159
                                           VRECAL3			.EQU                 0x15A
                                           LEDLUM			.EQU                 0x15C
                                           PWM5FC			.EQU                 0x15D
                                           T4L			.EQU                 0x160
                                           T4H			.EQU                 0x161
                                           T4REL			.EQU                 0x162
                                           T4REH			.EQU                 0x163
                                           T4CTL			.EQU                 0x164
                                           RC32KCAL		.EQU                 0x165
                                           
                                           
                                           ;  03H  PSW   Bits-------------------------------------
                                           TO			.EQU                4
                                           PD			.EQU                3
                                           Z			.EQU                2
                                           DC			.EQU                1
                                           CY			.EQU                0
                                           _TO			.EQU                4
                                           _PD			.EQU                3
                                           _Z			.EQU                2
                                           _DC			.EQU                1
                                           _CY			.EQU                0
                                           
                                           ;  05H  P0   Bits-------------------------------------
                                           P05			.EQU                5
                                           P04			.EQU                4
                                           P03			.EQU                3
                                           P02			.EQU                2
                                           P01			.EQU                1
                                           P00			.EQU                0
                                           _P05			.EQU                5
                                           _P04			.EQU                4
                                           _P03			.EQU                3
                                           _P02			.EQU                2
                                           _P01			.EQU                1
                                           _P00			.EQU                0
                                           
                                           ;  06H  P2   Bits-------------------------------------
                                           P27			.EQU                7
                                           P26			.EQU                6
                                           P25			.EQU                5
                                           P24			.EQU                4
                                           P23			.EQU                3
                                           P22			.EQU                2
                                           P21			.EQU                1
                                           P20			.EQU                0
                                           _P27			.EQU                7
                                           _P26			.EQU                6
                                           _P25			.EQU                5
                                           _P24			.EQU                4
                                           _P23			.EQU                3
                                           _P22			.EQU                2
                                           _P21			.EQU                1
                                           _P20			.EQU                0
                                           
                                           ;  07H  P1   Bits-------------------------------------
                                           P17			.EQU                7
                                           P16			.EQU                6
                                           P15			.EQU                5
                                           P14			.EQU                4
                                           P13			.EQU                3
                                           P12			.EQU                2
                                           P11			.EQU                1
                                           P10			.EQU                0
                                           _P17			.EQU                7
                                           _P16			.EQU                6
                                           _P15			.EQU                5
                                           _P14			.EQU                4
                                           _P13			.EQU                3
                                           _P12			.EQU                2
                                           _P11			.EQU                1
                                           _P10			.EQU                0
                                           
                                           ;  08H  P3   Bits-------------------------------------
                                           P37			.EQU                7
                                           P36			.EQU                6
                                           P35			.EQU                5
                                           P34			.EQU                4
                                           P33			.EQU                3
                                           P32			.EQU                2
                                           P31			.EQU                1
                                           P30			.EQU                0
                                           _P37			.EQU                7
                                           _P36			.EQU                6
                                           _P35			.EQU                5
                                           _P34			.EQU                4
                                           _P33			.EQU                3
                                           _P32			.EQU                2
                                           _P31			.EQU                1
                                           _P30			.EQU                0
                                           
                                           ;  0AH  PCH   Bits-------------------------------------
                                           
                                           ;  0BH  INTCTL   Bits-------------------------------------
                                           AIE			.EQU                7
                                           PUIE			.EQU                6
                                           T0IE			.EQU                5
                                           INT0IE			.EQU                4
                                           P0IE			.EQU                3
                                           T0IF			.EQU                2
                                           INT0IF			.EQU                1
                                           P0IF			.EQU                0
                                           _AIE			.EQU                7
                                           _PUIE			.EQU                6
                                           _T0IE			.EQU                5
                                           _INT0IE			.EQU                4
                                           _P0IE			.EQU                3
                                           _T0IF			.EQU                2
                                           _INT0IF			.EQU                1
                                           _P0IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  0BH  INTCTL   Bits-------------------------------------
                                           AIEH			.EQU                7
                                           AIEL			.EQU                6
                                           _AIEH			.EQU                7
                                           _AIEL			.EQU                6
                                           
                                           ;  0CH  EIF1   Bits-------------------------------------
                                           EEIF			.EQU                7
                                           ADIF			.EQU                6
                                           INT2IF			.EQU                5
                                           INT1IF			.EQU                4
                                           C1IF			.EQU                3
                                           PWM2IF			.EQU                2
                                           T2IF			.EQU                1
                                           T1IF			.EQU                0
                                           _EEIF			.EQU                7
                                           _ADIF			.EQU                6
                                           _INT2IF			.EQU                5
                                           _INT1IF			.EQU                4
                                           _C1IF			.EQU                3
                                           _PWM2IF			.EQU                2
                                           _T2IF			.EQU                1
                                           _T1IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  0DH  EIF2   Bits-------------------------------------
                                           T3IF			.EQU                7
                                           RCIF			.EQU                5
                                           TXIF			.EQU                4
                                           CCPIF			.EQU                2
                                           BCLIF			.EQU                1
                                           SSCIIF			.EQU                0
                                           _T3IF			.EQU                7
                                           _RCIF			.EQU                5
                                           _TXIF			.EQU                4
                                           _CCPIF			.EQU                2
                                           _BCLIF			.EQU                1
                                           _SSCIIF			.EQU                0
                                           
                                           ;  10H  T1CTL   Bits-------------------------------------
                                           T1RLD			.EQU                7
                                           T1GC			.EQU                6
                                           T1CKS1			.EQU                5
                                           T1CKS0			.EQU                4
                                           T1OSCEN			.EQU                3
                                           T1SY			.EQU                2
                                           T1CS			.EQU                1
                                           T1ON			.EQU                0
                                           _T1RLD			.EQU                7
                                           _T1GC			.EQU                6
                                           _T1CKS1			.EQU                5
                                           _T1CKS0			.EQU                4
                                           _T1OSCEN		.EQU                3
                                           _T1SY			.EQU                2
                                           _T1CS			.EQU                1
                                           _T1ON			.EQU                0
                                           
                                           ;  12H  T2CTL0   Bits-------------------------------------
                                           T2CKBS3			.EQU                6
                                           T2CKBS2			.EQU                5
                                           T2CKBS1			.EQU                4
                                           T2CKBS0			.EQU                3
                                           T2ON			.EQU                2
                                           T2CKPS1			.EQU                1
                                           T2CKPS0			.EQU                0
                                           _T2CKBS3		.EQU                6
                                           _T2CKBS2		.EQU                5
                                           _T2CKBS1		.EQU                4
                                           _T2CKBS0		.EQU                3
                                           _T2ON			.EQU                2
                                           _T2CKPS1		.EQU                1
                                           _T2CKPS0		.EQU                0
                                           
                                           ;  15H  PWMCTL   Bits-------------------------------------
                                           PWM2ON			.EQU                4
                                           PWM1ON			.EQU                0
                                           _PWM2ON			.EQU                4
                                           _PWM1ON			.EQU                0
                                           
                                           ;  17H  BANK   Bits-------------------------------------
                                           PR3			.EQU                3
                                           PR2			.EQU                2
                                           PR1			.EQU                1
                                           PR0			.EQU                0
                                           _PR3			.EQU                3
                                           _PR2			.EQU                2
                                           _PR1			.EQU                1
                                           _PR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  18H  ADSCANCTL   Bits-------------------------------------
                                           ADSCANEN		.EQU                7
                                           SMOD1			.EQU                6
                                           SMOD0			.EQU                5
                                           STIM4			.EQU                4
                                           STIM3			.EQU                3
                                           STIM2			.EQU                2
                                           STIM1			.EQU                1
                                           STIM0			.EQU                0
                                           _ADSCANEN		.EQU                7
                                           _SMOD1			.EQU                6
                                           _SMOD0			.EQU                5
                                           _STIM4			.EQU                4
                                           _STIM3			.EQU                3
                                           _STIM2			.EQU                2
                                           _STIM1			.EQU                1
                                           _STIM0			.EQU                0
                                           
                                           ;  19H  C1CTL   Bits-------------------------------------
                                           C1MOD2			.EQU                6
                                           C1MOD1			.EQU                5
                                           C1MOD0			.EQU                4
                                           C1OUT			.EQU                1
                                           C1EN			.EQU                0
                                           _C1MOD2			.EQU                6
                                           _C1MOD1			.EQU                5
                                           _C1MOD0			.EQU                4
                                           _C1OUT			.EQU                1
                                           _C1EN			.EQU                0
                                           
                                           ;  1AH  VDACS   Bits-------------------------------------
                                           VCEN			.EQU                6
                                           _VCEN			.EQU                6
                                           
                                           ;  1BH  AMPCTL   Bits-------------------------------------
                                           AMPCALD			.EQU                7
                                           INPS1			.EQU                5
                                           INPS0			.EQU                4
                                           AMPCALEN		.EQU                1
                                           AMPON			.EQU                0
                                           _AMPCALD		.EQU                7
                                           _INPS1			.EQU                5
                                           _INPS0			.EQU                4
                                           _AMPCALEN		.EQU                1
                                           _AMPON			.EQU                0
                                           
                                           ;  1DH  ANSEH   Bits-------------------------------------
                                           ANS13			.EQU                5
                                           ANS12			.EQU                4
                                           ANS11			.EQU                3
                                           ANS10			.EQU                2
                                           ANS9			.EQU                1
                                           ANS8			.EQU                0
                                           _ANS13			.EQU                5
                                           _ANS12			.EQU                4
                                           _ANS11			.EQU                3
                                           _ANS10			.EQU                2
                                           _ANS9			.EQU                1
                                           _ANS8			.EQU                0
                                           
                                           ;  1FH  ADCCTL0   Bits-------------------------------------
                                           ADLR			.EQU                7
                                           T2CCRON			.EQU                6
                                           CHS3			.EQU                5
                                           CHS2			.EQU                4
                                           CHS1			.EQU                3
                                           CHS0			.EQU                2
                                           START			.EQU                1
                                           ADEN			.EQU                0
                                           _ADLR			.EQU                7
                                           _T2CCRON		.EQU                6
                                           _CHS3			.EQU                5
                                           _CHS2			.EQU                4
                                           _CHS1			.EQU                3
                                           _CHS0			.EQU                2
                                           _START			.EQU                1
                                           _ADEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  20H  AMPDT   Bits-------------------------------------
                                           AMPDT7			.EQU                7
                                           AMPDT6			.EQU                6
                                           AMPDT5			.EQU                5
                                           AMPDT4			.EQU                4
                                           AMPDT3			.EQU                3
                                           AMPDT2			.EQU                2
                                           AMPDT1			.EQU                1
                                           AMPDT0			.EQU                0
                                           _AMPDT7			.EQU                7
                                           _AMPDT6			.EQU                6
                                           _AMPDT5			.EQU                5
                                           _AMPDT4			.EQU                4
                                           _AMPDT3			.EQU                3
                                           _AMPDT2			.EQU                2
                                           _AMPDT1			.EQU                1
                                           _AMPDT0			.EQU                0
                                           
                                           ;  21H  OPTR   Bits-------------------------------------
                                           PUPH			.EQU                7
                                           INT0SE			.EQU                6
                                           T0CS			.EQU                5
                                           T0SE			.EQU                4
                                           PSA			.EQU                3
                                           PS2			.EQU                2
                                           PS1			.EQU                1
                                           PS0			.EQU                0
                                           _PUPH			.EQU                7
                                           _INT0SE			.EQU                6
                                           _T0CS			.EQU                5
                                           _T0SE			.EQU                4
                                           _PSA			.EQU                3
                                           _PS2			.EQU                2
                                           _PS1			.EQU                1
                                           _PS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  22H  IP0   Bits-------------------------------------
                                           PT0			.EQU                2
                                           PINT0			.EQU                1
                                           PP0			.EQU                0
                                           _PT0			.EQU                2
                                           _PINT0			.EQU                1
                                           _PP0			.EQU                0
                                           
                                           ;  23H  IP1   Bits-------------------------------------
                                           PEE			.EQU                7
                                           PADC			.EQU                6
                                           PINT2			.EQU                5
                                           PINT1			.EQU                4
                                           PC1			.EQU                3
                                           PPWM2			.EQU                2
                                           PT2			.EQU                1
                                           PT1			.EQU                0
                                           _PEE			.EQU                7
                                           _PADC			.EQU                6
                                           _PINT2			.EQU                5
                                           _PINT1			.EQU                4
                                           _PC1			.EQU                3
                                           _PPWM2			.EQU                2
                                           _PT2			.EQU                1
                                           _PT1			.EQU                0
                                           
                                           ;  24H  IP2   Bits-------------------------------------
                                           PT3			.EQU                7
                                           PRC			.EQU                5
                                           PTX			.EQU                4
                                           PCCP			.EQU                2
                                           PBCL			.EQU                1
                                           PSSCI			.EQU                0
                                           _PT3			.EQU                7
                                           _PRC			.EQU                5
                                           _PTX			.EQU                4
                                           _PCCP			.EQU                2
                                           _PBCL			.EQU                1
                                           _PSSCI			.EQU                0
                                           
                                           ;  25H  TR0   Bits-------------------------------------
                                           TR05			.EQU                5
                                           TR04			.EQU                4
                                           TR03			.EQU                3
                                           TR02			.EQU                2
                                           TR01			.EQU                1
                                           TR00			.EQU                0
                                           _TR05			.EQU                5
                                           _TR04			.EQU                4
                                           _TR03			.EQU                3
                                           _TR02			.EQU                2
                                           _TR01			.EQU                1
                                           _TR00			.EQU                0
                                           
                                           ;  26H  TR2   Bits-------------------------------------
                                           TR27			.EQU                7
                                           TR26			.EQU                6
                                           TR25			.EQU                5
                                           TR24			.EQU                4
                                           TR23			.EQU                3
                                           TR22			.EQU                2
                                           TR21			.EQU                1
                                           TR20			.EQU                0
                                           _TR27			.EQU                7
                                           _TR26			.EQU                6
                                           _TR25			.EQU                5
                                           _TR24			.EQU                4
                                           _TR23			.EQU                3
                                           _TR22			.EQU                2
                                           _TR21			.EQU                1
                                           _TR20			.EQU                0
                                           
                                           ;  27H  TR1   Bits-------------------------------------
                                           TR17			.EQU                7
                                           TR16			.EQU                6
                                           TR15			.EQU                5
                                           TR14			.EQU                4
                                           TR13			.EQU                3
                                           TR12			.EQU                2
                                           TR11			.EQU                1
                                           TR10			.EQU                0
                                           _TR17			.EQU                7
                                           _TR16			.EQU                6
                                           _TR15			.EQU                5
                                           _TR14			.EQU                4
                                           _TR13			.EQU                3
                                           _TR12			.EQU                2
                                           _TR11			.EQU                1
                                           _TR10			.EQU                0
                                           
                                           ;  28H  OSCSTA   Bits-------------------------------------
                                           OSTS			.EQU                6
                                           HTS			.EQU                5
                                           LTS			.EQU                4
                                           SCF1			.EQU                1
                                           SCF0			.EQU                0
                                           _OSTS			.EQU                6
                                           _HTS			.EQU                5
                                           _LTS			.EQU                4
                                           _SCF1			.EQU                1
                                           _SCF0			.EQU                0
                                           
                                           ;  29H  IP3   Bits-------------------------------------
                                           PT4			.EQU                7
                                           POSCFAIL		.EQU                5
                                           _PT4			.EQU                7
                                           _POSCFAIL		.EQU                5
                                           
                                           ;  2BH  VRECTL   Bits-------------------------------------
                                           VRESEL1			.EQU                7
                                           VRESEL0			.EQU                6
                                           VRECKEN			.EQU                4
                                           VREOE			.EQU                3
                                           VREEN			.EQU                1
                                           _VRESEL1		.EQU                7
                                           _VRESEL0		.EQU                6
                                           _VRECKEN		.EQU                4
                                           _VREOE			.EQU                3
                                           _VREEN			.EQU                1
                                           
                                           ;  2CH  EIE1   Bits-------------------------------------
                                           EEIE			.EQU                7
                                           ADIE			.EQU                6
                                           INT2IE			.EQU                5
                                           INT1IE			.EQU                4
                                           C1IE			.EQU                3
                                           PWM2IE			.EQU                2
                                           T2IE			.EQU                1
                                           T1IE			.EQU                0
                                           _EEIE			.EQU                7
                                           _ADIE			.EQU                6
                                           _INT2IE			.EQU                5
                                           _INT1IE			.EQU                4
                                           _C1IE			.EQU                3
                                           _PWM2IE			.EQU                2
                                           _T2IE			.EQU                1
                                           _T1IE			.EQU                0
                                           
                                           ;  2DH  EIE2   Bits-------------------------------------
                                           T3IE			.EQU                7
                                           RCIE			.EQU                5
                                           TXIE			.EQU                4
                                           CCPIE			.EQU                2
                                           BCLIE			.EQU                1
                                           SSCIIE			.EQU                0
                                           _T3IE			.EQU                7
                                           _RCIE			.EQU                5
                                           _TXIE			.EQU                4
                                           _CCPIE			.EQU                2
                                           _BCLIE			.EQU                1
                                           _SSCIIE			.EQU                0
                                           
                                           ;  2EH  PCTL   Bits-------------------------------------
                                           SLVREN			.EQU                4
                                           IPEN			.EQU                3
                                           SWDTEN			.EQU                2
                                           POR			.EQU                1
                                           LVR			.EQU                0
                                           _SLVREN			.EQU                4
                                           _IPEN			.EQU                3
                                           _SWDTEN			.EQU                2
                                           _POR			.EQU                1
                                           _LVR			.EQU                0
                                           
                                           ;  2FH  OSCCTL   Bits-------------------------------------
                                           CLKOE			.EQU                7
                                           IRCS2			.EQU                6
                                           IRCS1			.EQU                5
                                           IRCS0			.EQU                4
                                           SCS1			.EQU                3
                                           SCS0			.EQU                2
                                           IESO			.EQU                1
                                           FSCM			.EQU                0
                                           _CLKOE			.EQU                7
                                           _IRCS2			.EQU                6
                                           _IRCS1			.EQU                5
                                           _IRCS0			.EQU                4
                                           _SCS1			.EQU                3
                                           _SCS0			.EQU                2
                                           _IESO			.EQU                1
                                           _FSCM			.EQU                0
                                           
                                           ;  31H  ANSEL   Bits-------------------------------------
                                           ANS7			.EQU                7
                                           ANS6			.EQU                6
                                           ANS5			.EQU                5
                                           ANS4			.EQU                4
                                           ANS3			.EQU                3
                                           ANS2			.EQU                2
                                           ANS1			.EQU                1
                                           ANS0			.EQU                0
                                           _ANS7			.EQU                7
                                           _ANS6			.EQU                6
                                           _ANS5			.EQU                5
                                           _ANS4			.EQU                4
                                           _ANS3			.EQU                3
                                           _ANS2			.EQU                2
                                           _ANS1			.EQU                1
                                           _ANS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  35H  PUR0   Bits-------------------------------------
                                           PUR05			.EQU                5
                                           PUR04			.EQU                4
                                           PUR03			.EQU                3
                                           PUR02			.EQU                2
                                           PUR01			.EQU                1
                                           PUR00			.EQU                0
                                           _PUR05			.EQU                5
                                           _PUR04			.EQU                4
                                           _PUR03			.EQU                3
                                           _PUR02			.EQU                2
                                           _PUR01			.EQU                1
                                           _PUR00			.EQU                0
                                           
                                           ;  36H  IOCL   Bits-------------------------------------
                                           IOCL5			.EQU                5
                                           IOCL4			.EQU                4
                                           IOCL3			.EQU                3
                                           IOCL2			.EQU                2
                                           IOCL1			.EQU                1
                                           IOCL0			.EQU                0
                                           _IOCL5			.EQU                5
                                           _IOCL4			.EQU                4
                                           _IOCL3			.EQU                3
                                           _IOCL2			.EQU                2
                                           _IOCL1			.EQU                1
                                           _IOCL0			.EQU                0
                                           
                                           ;  3FH  ADCCTL1   Bits-------------------------------------
                                           ADCALEN			.EQU                7
                                           ADCS2			.EQU                6
                                           ADCS1			.EQU                5
                                           ADCS0			.EQU                4
                                           VCFG1			.EQU                3
                                           VCFG0			.EQU                2
                                           ADCIM			.EQU                0
                                           _ADCALEN		.EQU                7
                                           _ADCS2			.EQU                6
                                           _ADCS1			.EQU                5
                                           _ADCS0			.EQU                4
                                           _VCFG1			.EQU                3
                                           _VCFG0			.EQU                2
                                           _ADCIM			.EQU                0
                                           
                                           ;  45H  P0LR   Bits-------------------------------------
                                           P0LR5			.EQU                5
                                           P0LR4			.EQU                4
                                           P0LR3			.EQU                3
                                           P0LR2			.EQU                2
                                           P0LR1			.EQU                1
                                           P0LR0			.EQU                0
                                           _P0LR5			.EQU                5
                                           _P0LR4			.EQU                4
                                           _P0LR3			.EQU                3
                                           _P0LR2			.EQU                2
                                           _P0LR1			.EQU                1
                                           _P0LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  46H  P2LR   Bits-------------------------------------
                                           P2LR7			.EQU                7
                                           P2LR6			.EQU                6
                                           P2LR5			.EQU                5
                                           P2LR4			.EQU                4
                                           P2LR3			.EQU                3
                                           P2LR2			.EQU                2
                                           P2LR1			.EQU                1
                                           P2LR0			.EQU                0
                                           _P2LR7			.EQU                7
                                           _P2LR6			.EQU                6
                                           _P2LR5			.EQU                5
                                           _P2LR4			.EQU                4
                                           _P2LR3			.EQU                3
                                           _P2LR2			.EQU                2
                                           _P2LR1			.EQU                1
                                           _P2LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  47H  P1LR   Bits-------------------------------------
                                           P1LR7			.EQU                7
                                           P1LR6			.EQU                6
                                           P1LR5			.EQU                5
                                           P1LR4			.EQU                4
                                           P1LR3			.EQU                3
                                           P1LR2			.EQU                2
                                           P1LR1			.EQU                1
                                           P1LR0			.EQU                0
                                           _P1LR7			.EQU                7
                                           _P1LR6			.EQU                6
                                           _P1LR5			.EQU                5
                                           _P1LR4			.EQU                4
                                           _P1LR3			.EQU                3
                                           _P1LR2			.EQU                2
                                           _P1LR1			.EQU                1
                                           _P1LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  48H  P3LR   Bits-------------------------------------
                                           P3LR7			.EQU                7
                                           P3LR6			.EQU                6
                                           P3LR5			.EQU                5
                                           P3LR4			.EQU                4
                                           P3LR3			.EQU                3
                                           P3LR2			.EQU                2
                                           P3LR1			.EQU                1
                                           P3LR0			.EQU                0
                                           _P3LR7			.EQU                7
                                           _P3LR6			.EQU                6
                                           _P3LR5			.EQU                5
                                           _P3LR4			.EQU                4
                                           _P3LR3			.EQU                3
                                           _P3LR2			.EQU                2
                                           _P3LR1			.EQU                1
                                           _P3LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  49H  TR3   Bits-------------------------------------
                                           TR37			.EQU                7
                                           TR36			.EQU                6
                                           TR35			.EQU                5
                                           TR34			.EQU                4
                                           TR33			.EQU                3
                                           TR32			.EQU                2
                                           TR31			.EQU                1
                                           TR30			.EQU                0
                                           _TR37			.EQU                7
                                           _TR36			.EQU                6
                                           _TR35			.EQU                5
                                           _TR34			.EQU                4
                                           _TR33			.EQU                3
                                           _TR32			.EQU                2
                                           _TR31			.EQU                1
                                           _TR30			.EQU                0
                                           
                                           ;  4AH  EIE3   Bits-------------------------------------
                                           T4IE			.EQU                7
                                           OSCFAILIE		.EQU                5
                                           _T4IE			.EQU                7
                                           _OSCFAILIE		.EQU                5
                                           
                                           ;  4BH  EIF3   Bits-------------------------------------
                                           T4IF			.EQU                7
                                           OSCFAILIF		.EQU                5
                                           _T4IF			.EQU                7
                                           _OSCFAILIF		.EQU                5
                                           
                                           ;  4EH  T3CTL   Bits-------------------------------------
                                           T3EN			.EQU                7
                                           T3CKS1			.EQU                6
                                           T3CKS0			.EQU                5
                                           T3CS			.EQU                4
                                           _T3EN			.EQU                7
                                           _T3CKS1			.EQU                6
                                           _T3CKS0			.EQU                5
                                           _T3CS			.EQU                4
                                           
                                           ;  53H  T3CTL1   Bits-------------------------------------
                                           T3CLR			.EQU                5
                                           _T3CLR			.EQU                5
                                           
                                           ;  57H  PWM5CTL0   Bits-------------------------------------
                                           P5CH1MOD1		.EQU                7
                                           P5CH1MOD0		.EQU                6
                                           P5MOD3			.EQU                3
                                           P5MOD2			.EQU                2
                                           P5MOD1			.EQU                1
                                           P5MOD0			.EQU                0
                                           _P5CH1MOD1		.EQU                7
                                           _P5CH1MOD0		.EQU                6
                                           _P5MOD3			.EQU                3
                                           _P5MOD2			.EQU                2
                                           _P5MOD1			.EQU                1
                                           _P5MOD0			.EQU                0
                                           
                                           ;  5BH  PWM5CTL1   Bits-------------------------------------
                                           P5RSEN			.EQU                7
                                           P5DC6			.EQU                6
                                           P5DC5			.EQU                5
                                           P5DC4			.EQU                4
                                           P5DC3			.EQU                3
                                           P5DC2			.EQU                2
                                           P5DC1			.EQU                1
                                           P5DC0			.EQU                0
                                           _P5RSEN			.EQU                7
                                           _P5DC6			.EQU                6
                                           _P5DC5			.EQU                5
                                           _P5DC4			.EQU                4
                                           _P5DC3			.EQU                3
                                           _P5DC2			.EQU                2
                                           _P5DC1			.EQU                1
                                           _P5DC0			.EQU                0
                                           
                                           ;  5CH  P5ASCTL   Bits-------------------------------------
                                           P5ASE			.EQU                7
                                           P5ASS2			.EQU                6
                                           P5ASS1			.EQU                5
                                           P5ASS0			.EQU                4
                                           P5SSAC1			.EQU                3
                                           P5SSAC0			.EQU                2
                                           P5SSBD1			.EQU                1
                                           P5SSBD0			.EQU                0
                                           _P5ASE			.EQU                7
                                           _P5ASS2			.EQU                6
                                           _P5ASS1			.EQU                5
                                           _P5ASS0			.EQU                4
                                           _P5SSAC1		.EQU                3
                                           _P5SSAC0		.EQU                2
                                           _P5SSBD1		.EQU                1
                                           _P5SSBD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  5DH  PSTRCTL   Bits-------------------------------------
                                           STRSYNC			.EQU                4
                                           STREND			.EQU                3
                                           STRENC			.EQU                2
                                           STRENB			.EQU                1
                                           STRENA			.EQU                0
                                           _STRSYNC		.EQU                4
                                           _STREND			.EQU                3
                                           _STRENC			.EQU                2
                                           _STRENB			.EQU                1
                                           _STRENA			.EQU                0
                                           
                                           ;  60H  PUR1   Bits-------------------------------------
                                           PUR17			.EQU                7
                                           PUR16			.EQU                6
                                           PUR15			.EQU                5
                                           PUR14			.EQU                4
                                           PUR13			.EQU                3
                                           PUR12			.EQU                2
                                           PUR11			.EQU                1
                                           PUR10			.EQU                0
                                           _PUR17			.EQU                7
                                           _PUR16			.EQU                6
                                           _PUR15			.EQU                5
                                           _PUR14			.EQU                4
                                           _PUR13			.EQU                3
                                           _PUR12			.EQU                2
                                           _PUR11			.EQU                1
                                           _PUR10			.EQU                0
                                           
                                           ;  61H  PUR2   Bits-------------------------------------
                                           PUR27			.EQU                7
                                           PUR26			.EQU                6
                                           PUR25			.EQU                5
                                           PUR24			.EQU                4
                                           PUR23			.EQU                3
                                           PUR22			.EQU                2
                                           PUR21			.EQU                1
                                           PUR20			.EQU                0
                                           _PUR27			.EQU                7
                                           _PUR26			.EQU                6
                                           _PUR25			.EQU                5
                                           _PUR24			.EQU                4
                                           _PUR23			.EQU                3
                                           _PUR22			.EQU                2
                                           _PUR21			.EQU                1
                                           _PUR20			.EQU                0
                                           
                                           ;  67H  INTEDGCTL   Bits-------------------------------------
                                           INT2SE			.EQU                7
                                           INT1SE			.EQU                6
                                           T1CLKEN			.EQU                0
                                           _INT2SE			.EQU                7
                                           _INT1SE			.EQU                6
                                           _T1CLKEN		.EQU                0
                                           
                                           ;  6BH  VBIASCTL   Bits-------------------------------------
                                           VBIASEN			.EQU                7
                                           VBSEL			.EQU                6
                                           ISEL1			.EQU                1
                                           ISEL0			.EQU                0
                                           _VBIASEN		.EQU                7
                                           _VBSEL			.EQU                6
                                           _ISEL1			.EQU                1
                                           _ISEL0			.EQU                0
                                           
                                           ;  6CH  VBIAS1EN   Bits-------------------------------------
                                           VBS17EN			.EQU                7
                                           VBS16EN			.EQU                6
                                           VBS15EN			.EQU                5
                                           VBS14EN			.EQU                4
                                           VBS13EN			.EQU                3
                                           VBS12EN			.EQU                2
                                           VBS11EN			.EQU                1
                                           VBS10EN			.EQU                0
                                           _VBS17EN		.EQU                7
                                           _VBS16EN		.EQU                6
                                           _VBS15EN		.EQU                5
                                           _VBS14EN		.EQU                4
                                           _VBS13EN		.EQU                3
                                           _VBS12EN		.EQU                2
                                           _VBS11EN		.EQU                1
                                           _VBS10EN		.EQU                0
                                           
                                           ;  6DH  VBIAS2EN   Bits-------------------------------------
                                           VBS27EN			.EQU                7
                                           VBS26EN			.EQU                6
                                           VBS25EN			.EQU                5
                                           VBS24EN			.EQU                4
                                           VBS23EN 		.EQU                3
                                           VBS22EN			.EQU                2
                                           VBS21EN			.EQU                1
                                           VBS20EN			.EQU                0
                                           _VBS27EN		.EQU                7
                                           _VBS26EN		.EQU                6
                                           _VBS25EN		.EQU                5
                                           _VBS24EN		.EQU                4
                                           _VBS23EN 		.EQU                3
                                           _VBS22EN		.EQU                2
                                           _VBS21EN		.EQU                1
                                           _VBS20EN		.EQU                0
                                           
                                           ;  10EH  PWM5OC   Bits-------------------------------------
                                           OCA			.EQU                1
                                           OCB			.EQU                0
                                           _OCA			.EQU                1
                                           _OCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  10FH  T2CTL1   Bits-------------------------------------
                                           T2MOD1			.EQU                7
                                           T2MOD0			.EQU                6
                                           T2OFS1			.EQU                5
                                           T2OFS0			.EQU                4
                                           T2TRIGEN		.EQU                3
                                           T2DIR			.EQU                0
                                           _T2MOD1			.EQU                7
                                           _T2MOD0			.EQU                6
                                           _T2OFS1			.EQU                5
                                           _T2OFS0			.EQU                4
                                           _T2TRIGEN		.EQU                3
                                           _T2DIR			.EQU                0
                                           
                                           ;  112H  VDAC   Bits-------------------------------------
                                           VDAC3			.EQU                7
                                           VDAC2			.EQU                6
                                           VDAC1			.EQU                5
                                           VDAC0			.EQU                4
                                           _VDAC3			.EQU                7
                                           _VDAC2			.EQU                6
                                           _VDAC1			.EQU                5
                                           _VDAC0			.EQU                4
                                           
                                           ;  11CH  PWM5CTL2   Bits-------------------------------------
                                           PFUSES			.EQU                5
                                           UDEVT1			.EQU                2
                                           UDEVT0			.EQU                1
                                           UDEN			.EQU                0
                                           _PFUSES			.EQU                5
                                           _UDEVT1			.EQU                2
                                           _UDEVT0			.EQU                1
                                           _UDEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  11DH  PWM5PC   Bits-------------------------------------
                                           PCA			.EQU                1
                                           PCB			.EQU                0
                                           _PCA			.EQU                1
                                           _PCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  120H  RSCTL   Bits-------------------------------------
                                           SPEN			.EQU                7
                                           RX9			.EQU                6
                                           SRXEN			.EQU                5
                                           CRXEN			.EQU                4
                                           ADREN			.EQU                3
                                           FRER			.EQU                2
                                           OVFER			.EQU                1
                                           RX9D			.EQU                0
                                           _SPEN			.EQU                7
                                           _RX9			.EQU                6
                                           _SRXEN			.EQU                5
                                           _CRXEN			.EQU                4
                                           _ADREN			.EQU                3
                                           _FRER			.EQU                2
                                           _OVFER			.EQU                1
                                           _RX9D			.EQU                0
                                           
                                           ;  123H  BRCTL   Bits-------------------------------------
                                           ABRDOVF			.EQU                7
                                           RCIDLF			.EQU                6
                                           SCKPS			.EQU                5
                                           BRG16			.EQU                4
                                           WUEN			.EQU                1
                                           ABRDEN			.EQU                0
                                           _ABRDOVF		.EQU                7
                                           _RCIDLF			.EQU                6
                                           _SCKPS			.EQU                5
                                           _BRG16			.EQU                4
                                           _WUEN			.EQU                1
                                           _ABRDEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  124H  TSCTL   Bits-------------------------------------
                                           CSRS			.EQU                7
                                           TX9			.EQU                6
                                           TXEN			.EQU                5
                                           SYNC			.EQU                4
                                           SENDB			.EQU                3
                                           HBRG			.EQU                2
                                           TXSRS			.EQU                1
                                           TX9D			.EQU                0
                                           _CSRS			.EQU                7
                                           _TX9			.EQU                6
                                           _TXEN			.EQU                5
                                           _SYNC			.EQU                4
                                           _SENDB			.EQU                3
                                           _HBRG			.EQU                2
                                           _TXSRS			.EQU                1
                                           _TX9D			.EQU                0
                                           
                                           ;  128H  SSCICTL0   Bits-------------------------------------
                                           SSCIWCFL		.EQU                7
                                           SSCIOV			.EQU                6
                                           SSCIEN			.EQU                5
                                           SSCICKP			.EQU                4
                                           SSCIMOD3		.EQU                3
                                           SSCIMOD2		.EQU                2
                                           SSCIMOD1		.EQU                1
                                           SSCIMOD0		.EQU                0
                                           _SSCIWCFL		.EQU                7
                                           _SSCIOV			.EQU                6
                                           _SSCIEN			.EQU                5
                                           _SSCICKP		.EQU                4
                                           _SSCIMOD3		.EQU                3
                                           _SSCIMOD2		.EQU                2
                                           _SSCIMOD1		.EQU                1
                                           _SSCIMOD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  12AH  SSCICTL1   Bits-------------------------------------
                                           SSCICALLEN		.EQU                7
                                           SSCIACKSTA		.EQU                6
                                           SSCIACKDAT		.EQU                5
                                           SSCIACKEN		.EQU                4
                                           SSCIRCEN		.EQU                3
                                           STOPEN			.EQU                2
                                           RESTARTEN		.EQU                1
                                           STARTEN			.EQU                0
                                           _SSCICALLEN		.EQU                7
                                           _SSCIACKSTA		.EQU                6
                                           _SSCIACKDAT		.EQU                5
                                           _SSCIACKEN		.EQU                4
                                           _SSCIRCEN		.EQU                3
                                           _STOPEN			.EQU                2
                                           _RESTARTEN		.EQU                1
                                           _STARTEN		.EQU                0
                                           
                                           ;  12BH  SSCISTA   Bits-------------------------------------
                                           SAMPLE			.EQU                7
                                           CKEGE			.EQU                6
                                           SSCIDA			.EQU                5
                                           SSCISTOP		.EQU                4
                                           SSCISTART		.EQU                3
                                           SSCIRW			.EQU                2
                                           SSCIUA			.EQU                1
                                           SSCIBUF			.EQU                0
                                           _SAMPLE			.EQU                7
                                           _CKEGE			.EQU                6
                                           _SSCIDA			.EQU                5
                                           _SSCISTOP		.EQU                4
                                           _SSCISTART		.EQU                3
                                           _SSCIRW			.EQU                2
                                           _SSCIUA			.EQU                1
                                           _SSCIBUF		.EQU                0
                                           
                                           ;  12EH  SSCIMSK   Bits-------------------------------------
                                           SSCIMSK7		.EQU                7
                                           SSCIMSK6		.EQU                6
                                           SSCIMSK5		.EQU                5
                                           SSCIMSK4		.EQU                4
                                           SSCIMSK3		.EQU                3
                                           SSCIMSK2		.EQU                2
                                           SSCIMSK1		.EQU                1
                                           SSCIMSK0		.EQU                0
                                           _SSCIMSK7		.EQU                7
                                           _SSCIMSK6		.EQU                6
                                           _SSCIMSK5		.EQU                5
                                           _SSCIMSK4		.EQU                4
                                           _SSCIMSK3		.EQU                3
                                           _SSCIMSK2		.EQU                2
                                           _SSCIMSK1		.EQU                1
                                           _SSCIMSK0		.EQU                0
                                           
                                           ;  12FH  WDTPS   Bits-------------------------------------
                                           WDTPS3			.EQU                3
                                           WDTPS2			.EQU                2
                                           WDTPS1			.EQU                1
                                           WDTPS0			.EQU                0
                                           _WDTPS3			.EQU                3
                                           _WDTPS2			.EQU                2
                                           _WDTPS1			.EQU                1
                                           _WDTPS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  134H  MULCTL   Bits-------------------------------------
                                           MULEN			.EQU                1
                                           MULIF			.EQU                0
                                           _MULEN			.EQU                1
                                           _MULIF			.EQU                0
                                           
                                           ;  139H  DIVCTL   Bits-------------------------------------
                                           DIVOEN			.EQU                1
                                           DIVEN			.EQU                0
                                           _DIVOEN			.EQU                1
                                           _DIVEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  140H  LEDCTL   Bits-------------------------------------
                                           LEDEN			.EQU                7
                                           DIGEN2			.EQU                4
                                           DIGEN1			.EQU                3
                                           DIGEN0			.EQU                2
                                           PNS1			.EQU                1
                                           PNS0			.EQU                0
                                           _LEDEN			.EQU                7
                                           _DIGEN2			.EQU                4
                                           _DIGEN1			.EQU                3
                                           _DIGEN0			.EQU                2
                                           _PNS1			.EQU                1
                                           _PNS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  141H  LEDPRE   Bits-------------------------------------
                                           LEDCKS13		.EQU                7
                                           LEDCKS12		.EQU                6
                                           LEDCKS11		.EQU                5
                                           LEDCKS10		.EQU                4
                                           LEDCKS03		.EQU                3
                                           LEDCKS02		.EQU                2
                                           LEDCKS01		.EQU                1
                                           LEDCKS00		.EQU                0
                                           _LEDCKS13		.EQU                7
                                           _LEDCKS12		.EQU                6
                                           _LEDCKS11		.EQU                5
                                           _LEDCKS10		.EQU                4
                                           _LEDCKS03		.EQU                3
                                           _LEDCKS02		.EQU                2
                                           _LEDCKS01		.EQU                1
                                           _LEDCKS00		.EQU                0
                                           
                                           ;  142H  LEDDATA0   Bits-------------------------------------
                                           DAT07			.EQU                7
                                           DAT06			.EQU                6
                                           DAT05			.EQU                5
                                           DAT04			.EQU                4
                                           DAT03			.EQU                3
                                           DAT02			.EQU                2
                                           DAT01			.EQU                1
                                           DAT00			.EQU                0
                                           _DAT07			.EQU                7
                                           _DAT06			.EQU                6
                                           _DAT05			.EQU                5
                                           _DAT04			.EQU                4
                                           _DAT03			.EQU                3
                                           _DAT02			.EQU                2
                                           _DAT01			.EQU                1
                                           _DAT00			.EQU                0
                                           
                                           ;  143H  LEDDATA1   Bits-------------------------------------
                                           DAT17			.EQU                7
                                           DAT16			.EQU                6
                                           DAT15			.EQU                5
                                           DAT14			.EQU                4
                                           DAT13			.EQU                3
                                           DAT12			.EQU                2
                                           DAT11			.EQU                1
                                           DAT10			.EQU                0
                                           _DAT17			.EQU                7
                                           _DAT16			.EQU                6
                                           _DAT15			.EQU                5
                                           _DAT14			.EQU                4
                                           _DAT13			.EQU                3
                                           _DAT12			.EQU                2
                                           _DAT11			.EQU                1
                                           _DAT10			.EQU                0
                                           
                                           ;  144H  LEDDATA2   Bits-------------------------------------
                                           DAT27			.EQU                7
                                           DAT26			.EQU                6
                                           DAT25			.EQU                5
                                           DAT24			.EQU                4
                                           DAT23			.EQU                3
                                           DAT22			.EQU                2
                                           DAT21			.EQU                1
                                           DAT20			.EQU                0
                                           _DAT27			.EQU                7
                                           _DAT26			.EQU                6
                                           _DAT25			.EQU                5
                                           _DAT24			.EQU                4
                                           _DAT23			.EQU                3
                                           _DAT22			.EQU                2
                                           _DAT21			.EQU                1
                                           _DAT20			.EQU                0
                                           
                                           ;  145H  LEDDATA3   Bits-------------------------------------
                                           DAT37			.EQU                7
                                           DAT36			.EQU                6
                                           DAT35			.EQU                5
                                           DAT34			.EQU                4
                                           DAT33			.EQU                3
                                           DAT32			.EQU                2
                                           DAT31			.EQU                1
                                           DAT30			.EQU                0
                                           _DAT37			.EQU                7
                                           _DAT36			.EQU                6
                                           _DAT35			.EQU                5
                                           _DAT34			.EQU                4
                                           _DAT33			.EQU                3
                                           _DAT32			.EQU                2
                                           _DAT31			.EQU                1
                                           _DAT30			.EQU                0
                                           
                                           ;  146H  LEDDATA4   Bits-------------------------------------
                                           DAT47			.EQU                7
                                           DAT46			.EQU                6
                                           DAT45			.EQU                5
                                           DAT44			.EQU                4
                                           DAT43			.EQU                3
                                           DAT42			.EQU                2
                                           DAT41			.EQU                1
                                           DAT40			.EQU                0
                                           _DAT47			.EQU                7
                                           _DAT46			.EQU                6
                                           _DAT45			.EQU                5
                                           _DAT44			.EQU                4
                                           _DAT43			.EQU                3
                                           _DAT42			.EQU                2
                                           _DAT41			.EQU                1
                                           _DAT40			.EQU                0
                                           
                                           ;  147H  LEDDATA5   Bits-------------------------------------
                                           DAT57			.EQU                7
                                           DAT56			.EQU                6
                                           DAT55			.EQU                5
                                           DAT54			.EQU                4
                                           DAT53			.EQU                3
                                           DAT52			.EQU                2
                                           DAT51			.EQU                1
                                           DAT50			.EQU                0
                                           _DAT57			.EQU                7
                                           _DAT56			.EQU                6
                                           _DAT55			.EQU                5
                                           _DAT54			.EQU                4
                                           _DAT53			.EQU                3
                                           _DAT52			.EQU                2
                                           _DAT51			.EQU                1
                                           _DAT50			.EQU                0
                                           
                                           ;  148H  LEDDATA6   Bits-------------------------------------
                                           DAT67			.EQU                7
                                           DAT66			.EQU                6
                                           DAT65			.EQU                5
                                           DAT64			.EQU                4
                                           DAT63			.EQU                3
                                           DAT62			.EQU                2
                                           DAT61			.EQU                1
                                           DAT60			.EQU                0
                                           _DAT67			.EQU                7
                                           _DAT66			.EQU                6
                                           _DAT65			.EQU                5
                                           _DAT64			.EQU                4
                                           _DAT63			.EQU                3
                                           _DAT62			.EQU                2
                                           _DAT61			.EQU                1
                                           _DAT60			.EQU                0
                                           
                                           ;  149H  LEDDATA7   Bits-------------------------------------
                                           DAT77			.EQU                7
                                           DAT76			.EQU                6
                                           DAT75			.EQU                5
                                           DAT74			.EQU                4
                                           DAT73			.EQU                3
                                           DAT72			.EQU                2
                                           DAT71			.EQU                1
                                           DAT70			.EQU                0
                                           _DAT77			.EQU                7
                                           _DAT76			.EQU                6
                                           _DAT75			.EQU                5
                                           _DAT74			.EQU                4
                                           _DAT73			.EQU                3
                                           _DAT72			.EQU                2
                                           _DAT71			.EQU                1
                                           _DAT70			.EQU                0
                                           
                                           ;  14AH  C1FILTCTL   Bits-------------------------------------
                                           INV1			.EQU                7
                                           WEN1			.EQU                6
                                           FEN1			.EQU                5
                                           F1CNT2			.EQU                2
                                           F1CNT1			.EQU                1
                                           F1CNT0			.EQU                0
                                           _INV1			.EQU                7
                                           _WEN1			.EQU                6
                                           _FEN1			.EQU                5
                                           _F1CNT2			.EQU                2
                                           _F1CNT1			.EQU                1
                                           _F1CNT0			.EQU                0
                                           
                                           ;  14BH  C1FILTPRE   Bits-------------------------------------
                                           FP17			.EQU                7
                                           FP16			.EQU                6
                                           FP15			.EQU                5
                                           FP14			.EQU                4
                                           FP13			.EQU                3
                                           FP12			.EQU                2
                                           FP11			.EQU                1
                                           FP10			.EQU                0
                                           _FP17			.EQU                7
                                           _FP16			.EQU                6
                                           _FP15			.EQU                5
                                           _FP14			.EQU                4
                                           _FP13			.EQU                3
                                           _FP12			.EQU                2
                                           _FP11			.EQU                1
                                           _FP10			.EQU                0
                                           
                                           ;  150H  LEDOMS1   Bits-------------------------------------
                                           LEDOM17			.EQU                7
                                           LEDOM16			.EQU                6
                                           LEDOM15			.EQU                5
                                           LEDOM14			.EQU                4
                                           LEDOM13			.EQU                3
                                           LEDOM12			.EQU                2
                                           LEDOM11			.EQU                1
                                           LEDOM10			.EQU                0
                                           _LEDOM17		.EQU                7
                                           _LEDOM16		.EQU                6
                                           _LEDOM15		.EQU                5
                                           _LEDOM14		.EQU                4
                                           _LEDOM13		.EQU                3
                                           _LEDOM12		.EQU                2
                                           _LEDOM11		.EQU                1
                                           _LEDOM10		.EQU                0
                                           
                                           ;  152H  CCPCTL   Bits-------------------------------------
                                           CCMOD3			.EQU                3
                                           CCMOD2			.EQU                2
                                           CCMOD1			.EQU                1
                                           CCMOD0			.EQU                0
                                           _CCMOD3			.EQU                3
                                           _CCMOD2			.EQU                2
                                           _CCMOD1			.EQU                1
                                           _CCMOD0			.EQU                0
                                           
                                           ;  155H  LEDODS0   Bits-------------------------------------
                                           LEDOD07			.EQU                7
                                           LEDOD06			.EQU                6
                                           LEDOD05			.EQU                5
                                           LEDOD04			.EQU                4
                                           LEDOD03			.EQU                3
                                           LEDOD02			.EQU                2
                                           LEDOD01			.EQU                1
                                           LEDOD00			.EQU                0
                                           _LEDOD07		.EQU                7
                                           _LEDOD06		.EQU                6
                                           _LEDOD05		.EQU                5
                                           _LEDOD04		.EQU                4
                                           _LEDOD03		.EQU                3
                                           _LEDOD02		.EQU                2
                                           _LEDOD01		.EQU                1
                                           _LEDOD00		.EQU                0
                                           
                                           ;  157H  LEDOMS0   Bits-------------------------------------
                                           LEDOM07			.EQU                7
                                           LEDOM06			.EQU                6
                                           LEDOM05			.EQU                5
                                           LEDOM04			.EQU                4
                                           LEDOM03			.EQU                3
                                           LEDOM02			.EQU                2
                                           LEDOM01			.EQU                1
                                           LEDOM00			.EQU                0
                                           _LEDOM07		.EQU                7
                                           _LEDOM06		.EQU                6
                                           _LEDOM05		.EQU                5
                                           _LEDOM04		.EQU                4
                                           _LEDOM03		.EQU                3
                                           _LEDOM02		.EQU                2
                                           _LEDOM01		.EQU                1
                                           _LEDOM00		.EQU                0
                                           
                                           ;  158H  LEDODS1   Bits-------------------------------------
                                           LEDOD17			.EQU                7
                                           LEDOD16			.EQU                6
                                           LEDOD15			.EQU                5
                                           LEDOD14			.EQU                4
                                           LEDOD13			.EQU                3
                                           LEDOD12			.EQU                2
                                           LEDOD11			.EQU                1
                                           LEDOD10			.EQU                0
                                           _LEDOD17		.EQU                7
                                           _LEDOD16		.EQU                6
                                           _LEDOD15		.EQU                5
                                           _LEDOD14		.EQU                4
                                           _LEDOD13		.EQU                3
                                           _LEDOD12		.EQU                2
                                           _LEDOD11		.EQU                1
                                           _LEDOD10		.EQU                0
                                           
                                           ;  15CH  LEDLUM   Bits-------------------------------------
                                           LEDBR			.EQU                7
                                           FRAMEF			.EQU                3
                                           LUM2			.EQU                2
                                           LUM1			.EQU                1
                                           LUM0			.EQU                0
                                           _LEDBR			.EQU                7
                                           _FRAMEF			.EQU                3
                                           _LUM2			.EQU                2
                                           _LUM1			.EQU                1
                                           _LUM0			.EQU                0
                                           
                                           ;  15DH  PWM5FC   Bits-------------------------------------
                                           FCA			.EQU                1
                                           FCB			.EQU                0
                                           _FCA			.EQU                1
                                           _FCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  164H  T4CTL   Bits-------------------------------------
                                           T4REN			.EQU                7
                                           HSPEN			.EQU                6
                                           T4CKS1			.EQU                5
                                           T4CKS0			.EQU                4
                                           LSPEN			.EQU                3
                                           T4CS1			.EQU                2
                                           T4CS0			.EQU                1
                                           T4ON			.EQU                0
                                           _T4REN			.EQU                7
                                           _HSPEN			.EQU                6
                                           _T4CKS1			.EQU                5
                                           _T4CKS0			.EQU                4
                                           _LSPEN			.EQU                3
                                           _T4CS1			.EQU                2
                                           _T4CS0			.EQU                1
                                           _T4ON			.EQU                0
                                           ;************************************************************
                                           ;       Header file for the KungFu8 END
                                           ;       KF8A100EON
                                           ;       Microcontroller
                                           ;
                                           ;       Copyright 2012-2020 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; external declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.extern	_PSW_bits
                                           	.extern	_P0_bits
                                           	.extern	_P2_bits
                                           	.extern	_P1_bits
                                           	.extern	_P3_bits
                                           	.extern	_PCH_bits
                                           	.extern	_INTCTL_bits
                                           	.extern	_EIF1_bits
                                           	.extern	_EIF2_bits
                                           	.extern	_T1CTL_bits
                                           	.extern	_T2CTL0_bits
                                           	.extern	_PWMCTL_bits
                                           	.extern	_BANK_bits
                                           	.extern	_ADSCANCTL_bits
                                           	.extern	_C1CTL_bits
                                           	.extern	_VDACS_bits
                                           	.extern	_AMPCTL_bits
                                           	.extern	_ANSEH_bits
                                           	.extern	_ADCCTL0_bits
                                           	.extern	_AMPDT_bits
                                           	.extern	_OPTR_bits
                                           	.extern	_IP0_bits
                                           	.extern	_IP1_bits
                                           	.extern	_IP2_bits
                                           	.extern	_TR0_bits
                                           	.extern	_TR2_bits
                                           	.extern	_TR1_bits
                                           	.extern	_OSCSTA_bits
                                           	.extern	_IP3_bits
                                           	.extern	_VRECTL_bits
                                           	.extern	_EIE1_bits
                                           	.extern	_EIE2_bits
                                           	.extern	_PCTL_bits
                                           	.extern	_OSCCTL_bits
                                           	.extern	_ANSEL_bits
                                           	.extern	_PUR0_bits
                                           	.extern	_IOCL_bits
                                           	.extern	_ADCCTL1_bits
                                           	.extern	_P0LR_bits
                                           	.extern	_P2LR_bits
                                           	.extern	_P1LR_bits
                                           	.extern	_P3LR_bits
                                           	.extern	_TR3_bits
                                           	.extern	_EIE3_bits
                                           	.extern	_EIF3_bits
                                           	.extern	_T3CTL_bits
                                           	.extern	_T3CTL1_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL0_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL1_bits
                                           	.extern	_P5ASCTL_bits
                                           	.extern	_PSTRCTL_bits
                                           	.extern	_PUR1_bits
                                           	.extern	_PUR2_bits
                                           	.extern	_INTEDGCTL_bits
                                           	.extern	_VBIASCTL_bits
                                           	.extern	_VBIAS1EN_bits
                                           	.extern	_VBIAS2EN_bits
                                           	.extern	_PWM5OC_bits
                                           	.extern	_T2CTL1_bits
                                           	.extern	_VDAC_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL2_bits
                                           	.extern	_PWM5PC_bits
                                           	.extern	_RSCTL_bits
                                           	.extern	_BRCTL_bits
                                           	.extern	_TSCTL_bits
                                           	.extern	_SSCICTL0_bits
                                           	.extern	_SSCICTL1_bits
                                           	.extern	_SSCISTA_bits
                                           	.extern	_SSCIMSK_bits
                                           	.extern	_WDTPS_bits
                                           	.extern	_MULCTL_bits
                                           	.extern	_DIVCTL_bits
                                           	.extern	_LEDCTL_bits
                                           	.extern	_LEDPRE_bits
                                           	.extern	_LEDDATA0_bits
                                           	.extern	_LEDDATA1_bits
                                           	.extern	_LEDDATA2_bits
                                           	.extern	_LEDDATA3_bits
                                           	.extern	_LEDDATA4_bits
                                           	.extern	_LEDDATA5_bits
                                           	.extern	_LEDDATA6_bits
                                           	.extern	_LEDDATA7_bits
                                           	.extern	_C1FILTCTL_bits
                                           	.extern	_C1FILTPRE_bits
                                           	.extern	_LEDOMS1_bits
                                           	.extern	_CCPCTL_bits
                                           	.extern	_LEDODS0_bits
                                           	.extern	_LEDOMS0_bits
                                           	.extern	_LEDODS1_bits
                                           	.extern	_LEDLUM_bits
                                           	.extern	_PWM5FC_bits
                                           	.extern	_T4CTL_bits
                                           	.extern	_T0
                                           	.extern	_PCL
                                           	.extern	_PSW
                                           	.extern	_P0
                                           	.extern	_P2
                                           	.extern	_P1
                                           	.extern	_P3
                                           	.extern	_PCH
                                           	.extern	_INTCTL
                                           	.extern	_EIF1
                                           	.extern	_EIF2
                                           	.extern	_T1L
                                           	.extern	_T1H
                                           	.extern	_T1CTL
                                           	.extern	_T2L
                                           	.extern	_T2CTL0
                                           	.extern	_PWM1L
                                           	.extern	_PWM1H
                                           	.extern	_PWMCTL
                                           	.extern	_PP1
                                           	.extern	_BANK
                                           	.extern	_ADSCANCTL
                                           	.extern	_C1CTL
                                           	.extern	_VDACS
                                           	.extern	_AMPCTL
                                           	.extern	_ANSEH
                                           	.extern	_ADCDATA0H
                                           	.extern	_ADCCTL0
                                           	.extern	_AMPDT
                                           	.extern	_OPTR
                                           	.extern	_IP0
                                           	.extern	_IP1
                                           	.extern	_IP2
                                           	.extern	_TR0
                                           	.extern	_TR2
                                           	.extern	_TR1
                                           	.extern	_OSCSTA
                                           	.extern	_IP3
                                           	.extern	_VRECAL1
                                           	.extern	_VRECTL
                                           	.extern	_EIE1
                                           	.extern	_EIE2
                                           	.extern	_PCTL
                                           	.extern	_OSCCTL
                                           	.extern	_OSCCAL0
                                           	.extern	_ANSEL
                                           	.extern	_PP2
                                           	.extern	_PWM2L
                                           	.extern	_PWM2H
                                           	.extern	_PUR0
                                           	.extern	_IOCL
                                           	.extern	_OSCCAL1
                                           	.extern	_NVMDATAH
                                           	.extern	_NVMDATAL
                                           	.extern	_NVMADDRH
                                           	.extern	_NVMADDRL
                                           	.extern	_NVMCTL0
                                           	.extern	_NVMCTL1
                                           	.extern	_ADCDATA0L
                                           	.extern	_ADCCTL1
                                           	.extern	_T2CCRH
                                           	.extern	_T2H
                                           	.extern	_PP5H
                                           	.extern	_PWM5H0
                                           	.extern	_PWM5H1
                                           	.extern	_P0LR
                                           	.extern	_P2LR
                                           	.extern	_P1LR
                                           	.extern	_P3LR
                                           	.extern	_TR3
                                           	.extern	_EIE3
                                           	.extern	_EIF3
                                           	.extern	_OSCCAL2
                                           	.extern	_OSCCAL3
                                           	.extern	_T3CTL
                                           	.extern	_T3L
                                           	.extern	_PP5L
                                           	.extern	_T3CTL1
                                           	.extern	_T2CCRL
                                           	.extern	_PWM5L0
                                           	.extern	_PWM5L1
                                           	.extern	_PWM5CTL0
                                           	.extern	_PWM5CTL1
                                           	.extern	_P5ASCTL
                                           	.extern	_PSTRCTL
                                           	.extern	_T3H
                                           	.extern	_PUR1
                                           	.extern	_PUR2
                                           	.extern	_INTEDGCTL
                                           	.extern	_VBIASCTL
                                           	.extern	_VBIAS1EN
                                           	.extern	_VBIAS2EN
                                           	.extern	_PWM5OC
                                           	.extern	_T2CTL1
                                           	.extern	_VDAC
                                           	.extern	_PWM5CTL2
                                           	.extern	_PWM5PC
                                           	.extern	_RSCTL
                                           	.extern	_TXSDR
                                           	.extern	_RXSDR
                                           	.extern	_BRCTL
                                           	.extern	_TSCTL
                                           	.extern	_EUBRGL
                                           	.extern	_EUBRGH
                                           	.extern	_SSCICTL0
                                           	.extern	_SSCICTL1
                                           	.extern	_SSCISTA
                                           	.extern	_SSCIBUFR
                                           	.extern	_SSCIADD
                                           	.extern	_SSCIMSK
                                           	.extern	_WDTPS
                                           	.extern	_MULAH
                                           	.extern	_MULAL
                                           	.extern	_MULBH
                                           	.extern	_MULBL
                                           	.extern	_MULCTL
                                           	.extern	_MULRES3
                                           	.extern	_MULRES2
                                           	.extern	_MULRES1
                                           	.extern	_MULRES0
                                           	.extern	_DIVCTL
                                           	.extern	_DIVAH
                                           	.extern	_DIVAL
                                           	.extern	_DIVB
                                           	.extern	_DIVQH
                                           	.extern	_DIVQL
                                           	.extern	_DIVR
                                           	.extern	_LEDCTL
                                           	.extern	_LEDPRE
                                           	.extern	_LEDDATA0
                                           	.extern	_LEDDATA1
                                           	.extern	_LEDDATA2
                                           	.extern	_LEDDATA3
                                           	.extern	_LEDDATA4
                                           	.extern	_LEDDATA5
                                           	.extern	_LEDDATA6
                                           	.extern	_LEDDATA7
                                           	.extern	_C1FILTCTL
                                           	.extern	_C1FILTPRE
                                           	.extern	_LEDOMS1
                                           	.extern	_CCRL
                                           	.extern	_CCPCTL
                                           	.extern	_CCRH
                                           	.extern	_LEDODS0
                                           	.extern	_LEDOMS0
                                           	.extern	_LEDODS1
                                           	.extern	_VRECAL2
                                           	.extern	_VRECAL3
                                           	.extern	_LEDLUM
                                           	.extern	_PWM5FC
                                           	.extern	_T4L
                                           	.extern	_T4H
                                           	.extern	_T4REL
                                           	.extern	_T4REH
                                           	.extern	_T4CTL
                                           	.extern	_RC32KCAL
                                           	.extern	_startup
                                           	.extern	__gsinit_startup
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.global	_Delay_200us
                                           	.global	_Delay50Us
                                           	.global	_OP_fun
                                           	.global	_initFun
                                           	.global	_DelayMs
                                           	.global	_main
                                           	.global	_int_fun0
                                           	.global	_int_fun1
                                           
                                           	.global I0R1
                                           	.global I0R7
                                           	.global I0PSW
                                           	.global I0PCH
                                           	.global I1R1
                                           	.global I1R7
                                           	.global I1PSW
                                           	.global I1PCH
                                           	.global STK11
                                           	.global STK10
                                           	.global STK09
                                           	.global STK08
                                           	.global STK07
                                           	.global STK06
                                           	.global STK05
                                           	.global STK04
                                           	.global STK03
                                           	.global STK02
                                           	.global STK01
                                           	.global STK00
                                           
                                           sharebank .udata
                                           I0R1		.res 1
                                           I0R7		.res 1
                                           I0PSW		.res 1
                                           I0PCH		.res 1
                                           I1R1		.res 1
                                           I1R7		.res 1
                                           I1PSW		.res 1
                                           I1PCH		.res 1
                                           STK11	.res 1
                                           	.type STK11, 108
                                           STK10	.res 1
                                           	.type STK10, 108
                                           STK09	.res 1
                                           	.type STK09, 108
                                           STK08	.res 1
                                           	.type STK08, 108
                                           STK07	.res 1
                                           	.type STK07, 108
                                           STK06	.res 1
                                           	.type STK06, 108
                                           STK05	.res 1
                                           	.type STK05, 108
                                           STK04	.res 1
                                           	.type STK04, 108
                                           STK03	.res 1
                                           	.type STK03, 108
                                           STK02	.res 1
                                           	.type STK02, 108
                                           STK01	.res 1
                                           	.type STK01, 108
                                           STK00	.res 1
                                           	.type STK00, 108
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; absolute symbol definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; compiler-defined variables
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           UDL_main_0	.udata
                                           r0x1007	.res	1
                                           UDL_main_1	.udata
                                           r0x1000	.res	1
                                           UDL_main_2	.udata
                                           r0x1001	.res	1
                                           UDL_main_3	.udata
                                           r0x1002	.res	1
                                           UDL_main_4	.udata
                                           r0x1003	.res	1
                                           UDL_main_5	.udata
                                           r0x1004	.res	1
                                           UDL_main_6	.udata
                                           r0x1005	.res	1
                                           UDL_main_7	.udata
                                           r0x1006	.res	1
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; initialized data
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; overlayable items in internal ram 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.udata_ovr
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; reset vector 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           STARTUP	.code 0x0000
000000   0000     NOP                      	NOP
000001   e010     MOVP	#0x10               	PAGESEL	init_imp
000002   c0cb     JMP	#0xcb                	JMP		init_imp
                                           
                                           	.global	init_imp
                                           INIT_IMP	.code
                                           init_imp
0010cb   e010     MOVP	#0x10               	PAGESEL	_startup
0010cc   d073     CALL	#0x73               	CALL	_startup
0010cd   e010     MOVP	#0x10               	PAGESEL	__gsinit_startup
0010ce   d0d1     CALL	#0xd1               	CALL	__gsinit_startup
0010cf   e010     MOVP	#0x10               	PAGESEL	_main
0010d0   c0a5     JMP	#0xa5                	JMP		_main
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; interrupt and initialization code
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           
                                           
                                           
                                           func._int_fun0	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = I
                                           ;***
                                           ;entry:  _int_fun0	;Function start
                                           ; 0 exit points
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : FUNCTION
                                           _int_fun0	;Function start
                                           ; 0 exit points
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : ENDFUNCTION
                                           ; R3 resprent for wsave,R4 resprent for ssave, R5 resprent for psave
                                           interrupt_service_routine_0x04
                                           _00063_DS_
                                           ;	.line	144; "../main.c"	}
                                           	IRET	
                                           
                                           
                                           
                                           func._int_fun1	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = I
                                           ;***
                                           ;entry:  _int_fun1	;Function start
                                           ; 0 exit points
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : FUNCTION
                                           _int_fun1	;Function start
                                           ; 0 exit points
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : ENDFUNCTION
                                           ; R3 resprent for wsave,R4 resprent for ssave, R5 resprent for psave
                                           interrupt_service_routine_0x14
                                           _00065_DS_
                                           ;	.line	151; "../main.c"	}
                                           	IRET	
                                           
                                           
                                           
                                           func._main	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = M
                                           ;***
                                           ;entry:  _main	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;functions called:
                                           ;   _initFun
                                           ;   _DelayMs
                                           ;   _OP_fun
                                           ;   _initFun
                                           ;   _DelayMs
                                           ;   _OP_fun
                                           ;1 compiler assigned register :
                                           ;   STK00
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : FUNCTION
                                           _main	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	::->op : CALL
                                           ;	.line	135; "../main.c"	initFun();
0010a5   e010     MOVP	#0x10               	PAGESEL	_initFun
0010a6   d094     CALL	#0x94               	CALL	_initFun
0010a7   e010     MOVP	#0x10               	PAGESEL	$
                                           ;	::->op : SEND
                                           ;	::->op : CALL
                                           ;	.line	136; "../main.c"	DelayMs(50);
0010a8   9832     MOV	R0, #0x32            	MOV	R0,# 0x32
0010a9   e100     MOVB	#0x00               	BANKSEL	STK00
0010aa   519a     MOV	0x9a, R0             	MOV	STK00, R0
0010ab   9800     MOV	R0, #0               	MOV	R0,# 0x00
0010ac   e010     MOVP	#0x10               	PAGESEL	_DelayMs
0010ad   d04f     CALL	#0x4f               	CALL	_DelayMs
0010ae   e010     MOVP	#0x10               	PAGESEL	$
                                           ;	::->op : CALL
                                           ;	.line	137; "../main.c"	OP_fun();
0010af   e010     MOVP	#0x10               	PAGESEL	_OP_fun
0010b0   d000     CALL	#0                  	CALL	_OP_fun
0010b1   e010     MOVP	#0x10               	PAGESEL	$
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : GOTO
                                           _00058_DS_
                                           ;	.line	138; "../main.c"	while(1);
0010b2   c0b2     JMP	#0xb2                	JMP	_00058_DS_
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : ENDFUNCTION
0010b3   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _main
                                           
                                           
                                           
                                           func._DelayMs	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _DelayMs	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;7 compiler assigned registers:
                                           ;   r0x1000
                                           ;   STK00
                                           ;   r0x1001
                                           ;   r0x1002
                                           ;   r0x1003
                                           ;   r0x1004
                                           ;   r0x1005
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : FUNCTION
                                           _DelayMs	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	::->op : RECEIVE
                                           ;	.line	122; "../main.c"	void DelayMs (uint Num)
00104f   e100     MOVB	#0x00               	BANKSEL	r0x1000
001050   5186     MOV	0x86, R0             	MOV	r0x1000, R0
                                           	BANKSEL	STK00
001051   0e9a     MOVZ	R0, 0x9a            	MOVZ	R0, STK00
                                           	BANKSEL	r0x1001
001052   5185     MOV	0x85, R0             	MOV	r0x1001, R0
                                           ;	::->op : =
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : =
                                           _00047_DS_
                                           ;	.line	125; "../main.c"	while(Num--)
                                           	BANKSEL	r0x1001
001053   0e85     MOVZ	R0, 0x85            	MOVZ	R0, r0x1001
                                           	BANKSEL	r0x1002
001054   5184     MOV	0x84, R0             	MOV	r0x1002, R0
                                           	BANKSEL	r0x1000
001055   0e86     MOVZ	R0, 0x86            	MOVZ	R0, r0x1000
                                           	BANKSEL	r0x1003
001056   5183     MOV	0x83, R0             	MOV	r0x1003, R0
                                           ;	::->op : -
001057   98ff     MOV	R0, #0xff            	MOV	R0,# 0xff
                                           	BANKSEL	r0x1001
001058   2185     ADD	0x85, R0             	ADD	r0x1001, R0
001059   7003     JNB	0x3, 0               	JNB	PSW, 0
00105a   c05c     JMP	#0x5c                	JMP	_00067_DS_
                                           	BANKSEL	r0x1000
00105b   0786     DEC	0x86                 	DEC	r0x1000
                                           ;	::->op : IFX
                                           _00067_DS_
                                           	BANKSEL	r0x1002
00105c   0e84     MOVZ	R0, 0x84            	MOVZ	R0, r0x1002
                                           	BANKSEL	r0x1003
00105d   3083     ORL	R0, 0x83             	ORL	R0, r0x1003
00105e   7203     JNB	0x3, 2               	JNB	PSW, 2
00105f   c072     JMP	#0x72                	JMP	_00050_DS_
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	128; "../main.c"	while(cnt--);
001060   98d0     MOV	R0, #0xd0            	MOV	R0,# 0xd0
                                           	BANKSEL	r0x1002
001061   5184     MOV	0x84, R0             	MOV	r0x1002, R0
001062   9807     MOV	R0, #0x7             	MOV	R0,# 0x07
                                           	BANKSEL	r0x1003
001063   5183     MOV	0x83, R0             	MOV	r0x1003, R0
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : =
                                           _00044_DS_
                                           	BANKSEL	r0x1002
001064   0e84     MOVZ	R0, 0x84            	MOVZ	R0, r0x1002
                                           	BANKSEL	r0x1004
001065   5182     MOV	0x82, R0             	MOV	r0x1004, R0
                                           	BANKSEL	r0x1003
001066   0e83     MOVZ	R0, 0x83            	MOVZ	R0, r0x1003
                                           	BANKSEL	r0x1005
001067   5181     MOV	0x81, R0             	MOV	r0x1005, R0
                                           ;	::->op : -
001068   98ff     MOV	R0, #0xff            	MOV	R0,# 0xff
                                           	BANKSEL	r0x1002
001069   2184     ADD	0x84, R0             	ADD	r0x1002, R0
00106a   7003     JNB	0x3, 0               	JNB	PSW, 0
00106b   c06d     JMP	#0x6d                	JMP	_00068_DS_
                                           	BANKSEL	r0x1003
00106c   0783     DEC	0x83                 	DEC	r0x1003
                                           ;	::->op : IFX
                                           _00068_DS_
                                           	BANKSEL	r0x1004
00106d   0e82     MOVZ	R0, 0x82            	MOVZ	R0, r0x1004
                                           	BANKSEL	r0x1005
00106e   3081     ORL	R0, 0x81             	ORL	R0, r0x1005
00106f   7203     JNB	0x3, 2               	JNB	PSW, 2
001070   c053     JMP	#0x53                	JMP	_00047_DS_
                                           ;	::->op : GOTO
001071   c064     JMP	#0x64                	JMP	_00044_DS_
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : ENDFUNCTION
                                           _00050_DS_
001072   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _DelayMs
                                           
                                           
                                           
                                           func._initFun	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _initFun	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : FUNCTION
                                           _initFun	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	105; "../main.c"	OSCCTL = 0X70;
001094   9870     MOV	R0, #0x70            	MOV	R0,# 0x70
001095   e100     MOVB	#0x00               	BANKSEL	_OSCCTL
001096   512f     MOV	0x2f, R0             	MOV	_OSCCTL, R0
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	106; "../main.c"	TR0 = 0b00000100;
001097   9804     MOV	R0, #0x4             	MOV	R0,# 0x04
                                           	BANKSEL	_TR0
001098   5125     MOV	0x25, R0             	MOV	_TR0, R0
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	107; "../main.c"	TR1 = 0b00000000;
                                           	BANKSEL	_TR1
001099   0327     CLR	0x27                 	CLR	_TR1
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	108; "../main.c"	TR2 = 0b00111000;
00109a   9838     MOV	R0, #0x38            	MOV	R0,# 0x38
                                           	BANKSEL	_TR2
00109b   5126     MOV	0x26, R0             	MOV	_TR2, R0
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	109; "../main.c"	TR3 = 0b00000000;
                                           	BANKSEL	_TR3
00109c   0349     CLR	0x49                 	CLR	_TR3
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	111; "../main.c"	P0LR = 0b00000000;
                                           	BANKSEL	_P0LR
00109d   0345     CLR	0x45                 	CLR	_P0LR
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	112; "../main.c"	P1LR = 0b00000100;
00109e   9804     MOV	R0, #0x4             	MOV	R0,# 0x04
                                           	BANKSEL	_P1LR
00109f   5147     MOV	0x47, R0             	MOV	_P1LR, R0
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	113; "../main.c"	P2LR = 0b00000000;
                                           	BANKSEL	_P2LR
0010a0   0346     CLR	0x46                 	CLR	_P2LR
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	114; "../main.c"	P3LR = 0b00000000;
                                           	BANKSEL	_P3LR
0010a1   0348     CLR	0x48                 	CLR	_P3LR
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	116; "../main.c"	ANSEL = 0b00111000;
0010a2   9838     MOV	R0, #0x38            	MOV	R0,# 0x38
                                           	BANKSEL	_ANSEL
0010a3   5131     MOV	0x31, R0             	MOV	_ANSEL, R0
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : ENDFUNCTION
0010a4   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _initFun
                                           
                                           
                                           
                                           func._OP_fun	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _OP_fun	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;functions called:
                                           ;   _Delay50Us
                                           ;   _Delay50Us
                                           ;   _Delay50Us
                                           ;   _Delay50Us
                                           ;   _Delay50Us
                                           ;   _Delay50Us
                                           ;   _Delay50Us
                                           ;   _Delay50Us
                                           ;   _Delay50Us
                                           ;   _Delay50Us
                                           ;   _Delay50Us
                                           ;   _Delay50Us
                                           ;   _Delay50Us
                                           ;   _Delay50Us
                                           ;5 compiler assigned registers:
                                           ;   r0x1002
                                           ;   r0x1003
                                           ;   r0x1004
                                           ;   r0x1005
                                           ;   r0x1006
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : FUNCTION
                                           _OP_fun	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	44; "../main.c"	INPS1 = 0;		//ÉèÖÃÔË·ÅÕýÏòÊäÈë¿Ú P2.3
001000   e100     MOVB	#0x00               	BANKSEL	_AMPCTL_bits
001001   651b     CLR	0x1b, 5              	CLR	_AMPCTL_bits, 5
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	45; "../main.c"	INPS0 = 1;
                                           	BANKSEL	_AMPCTL_bits
001002   6c1b     SET	0x1b, 4              	SET	_AMPCTL_bits, 4
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	46; "../main.c"	AMPON =1;		//ÔË·ÅÊ¹ÄÜ
                                           	BANKSEL	_AMPCTL_bits
001003   681b     SET	0x1b, 0              	SET	_AMPCTL_bits, 0
                                           ;	::->op : CALL
                                           ;	.line	48; "../main.c"	Delay50Us();
001004   e010     MOVP	#0x10               	PAGESEL	_Delay50Us
001005   d0c0     CALL	#0xc0               	CALL	_Delay50Us
001006   e010     MOVP	#0x10               	PAGESEL	$
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	49; "../main.c"	AMPCALEN = 1;		//¿ªÆô×ÔÐ£×¼
001007   e100     MOVB	#0x00               	BANKSEL	_AMPCTL_bits
001008   691b     SET	0x1b, 1              	SET	_AMPCTL_bits, 1
                                           ;	::->op : CALL
                                           ;	.line	51; "../main.c"	Delay50Us();
001009   e010     MOVP	#0x10               	PAGESEL	_Delay50Us
00100a   d0c0     CALL	#0xc0               	CALL	_Delay50Us
00100b   e010     MOVP	#0x10               	PAGESEL	$
                                           ;	::->op : CALL
                                           ;	.line	52; "../main.c"	Delay50Us();
00100c   e010     MOVP	#0x10               	PAGESEL	_Delay50Us
00100d   d0c0     CALL	#0xc0               	CALL	_Delay50Us
00100e   e010     MOVP	#0x10               	PAGESEL	$
                                           ;	::->op : CALL
                                           ;	.line	53; "../main.c"	Delay50Us();
00100f   e010     MOVP	#0x10               	PAGESEL	_Delay50Us
001010   d0c0     CALL	#0xc0               	CALL	_Delay50Us
001011   e010     MOVP	#0x10               	PAGESEL	$
                                           ;	::->op : BITWISEAND
                                           ;	.line	55; "../main.c"	first_back_up = AMPCTL & 0x80;		//±£´æµÚÒ»´ÎµÄÖµ£¬ÓÃÓÚÒÔºóÅÐ¶ÏµÄ±ê×¼
001012   9880     MOV	R0, #0x80            	MOV	R0,# 0x80
001013   e100     MOVB	#0x00               	BANKSEL	_AMPCTL
001014   281b     AND	R0, 0x1b             	AND	R0, _AMPCTL
                                           	BANKSEL	r0x1002
001015   5184     MOV	0x84, R0             	MOV	r0x1002, R0
                                           	BANKSEL	r0x1003
001016   5183     MOV	0x83, R0             	MOV	r0x1003, R0
                                           ;	::->op : =
                                           ;;99	MOVZ	R0, r0x1002
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	58; "../main.c"	shift_data = 0B01000000;						//Î»ÖÃ1»òÇå0	£¬³õÊ¼ÖµÎª bit6
001017   9840     MOV	R0, #0x40            	MOV	R0,# 0x40
                                           	BANKSEL	r0x1004
001018   5182     MOV	0x82, R0             	MOV	r0x1004, R0
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	59; "../main.c"	for(i = 0; i < 4; i++)							//¼ÆÊý£¬bit6-bit3 Ö»ÐèÒªÑ­»·4´Î
                                           	BANKSEL	r0x1005
001019   0381     CLR	0x81                 	CLR	r0x1005
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : <
                                           ;unsigned compare: left < lit(0x4=4), size=1
                                           _00021_DS_
00101a   9804     MOV	R0, #0x4             	MOV	R0,# 0x04
                                           	BANKSEL	r0x1005
00101b   3881     SUB	R0, 0x81             	SUB	R0, r0x1005
                                           ;comparing bytes at offset 0
00101c   7003     JNB	0x3, 0               	JNB	PSW, 0
00101d   c033     JMP	#0x33                	JMP	_00024_DS_
                                           ;	::->op : |
                                           ;	.line	61; "../main.c"	val_AMPCALI = val_AMPCALI | shift_data;		//Î»ÖÃ1
                                           	BANKSEL	r0x1004
00101e   0e82     MOVZ	R0, 0x82            	MOVZ	R0, r0x1004
                                           	BANKSEL	r0x1003
00101f   3183     ORL	0x83, R0             	ORL	r0x1003, R0
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	62; "../main.c"	AMPDT = val_AMPCALI;
                                           	BANKSEL	r0x1003
001020   0e83     MOVZ	R0, 0x83            	MOVZ	R0, r0x1003
                                           	BANKSEL	_AMPDT
001021   5120     MOV	0x20, R0             	MOV	_AMPDT, R0
                                           ;	::->op : CALL
                                           ;	.line	64; "../main.c"	Delay50Us();
001022   e010     MOVP	#0x10               	PAGESEL	_Delay50Us
001023   d0c0     CALL	#0xc0               	CALL	_Delay50Us
001024   e010     MOVP	#0x10               	PAGESEL	$
                                           ;	::->op : BITWISEAND
                                           ;	.line	65; "../main.c"	if(first_back_up != (AMPCTL & 0x80))		//ºÍµÚÒ»´ÎÏà±È£¬Èç¹û·­×ª,µ±Ç°Î»Çå0£¬²»·­×ªÖ±½ÓÌø¹ý
001025   9880     MOV	R0, #0x80            	MOV	R0,# 0x80
001026   e100     MOVB	#0x00               	BANKSEL	_AMPCTL
001027   281b     AND	R0, 0x1b             	AND	R0, _AMPCTL
                                           	BANKSEL	r0x1006
001028   5180     MOV	0x80, R0             	MOV	r0x1006, R0
                                           ;	::->op : EQ_OP
                                           	BANKSEL	r0x1006
001029   0e80     MOVZ	R0, 0x80            	MOVZ	R0, r0x1006
                                           ;	.line	67; "../main.c"	val_AMPCALI = val_AMPCALI ^ shift_data;	//Çå0
                                           	BANKSEL	r0x1002
00102a   1884     XOR	R0, 0x84             	XOR	R0, r0x1002
00102b   7203     JNB	0x3, 2               	JNB	PSW, 2
00102c   c02f     JMP	#0x2f                	JMP	_00018_DS_
                                           	BANKSEL	r0x1004
00102d   0e82     MOVZ	R0, 0x82            	MOVZ	R0, r0x1004
                                           	BANKSEL	r0x1003
00102e   1983     XOR	0x83, R0             	XOR	r0x1003, R0
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : RIGHT_OP
                                           _00018_DS_
                                           ;	.line	69; "../main.c"	shift_data = shift_data >> 1;				//ÓÒÒÆÒ»Î»£¬½øÐÐÏÂÒ»Î»µÄÖÃ1×¼±¸
00102f   6003     CLR	0x3, 0               	CLR	PSW, 0
                                           	BANKSEL	r0x1004
001030   1182     RRC	0x82                 	RRC	r0x1004
                                           ;	::->op : +
                                           ;	.line	59; "../main.c"	for(i = 0; i < 4; i++)							//¼ÆÊý£¬bit6-bit3 Ö»ÐèÒªÑ­»·4´Î
                                           	BANKSEL	r0x1005
001031   0b81     INC	0x81                 	INC	r0x1005
                                           ;	::->op : GOTO
001032   c01a     JMP	#0x1a                	JMP	_00021_DS_
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : =
                                           ;	::->op : =
                                           _00024_DS_
                                           ;	.line	73; "../main.c"	for(i = 0; i < 8; i++)
                                           	BANKSEL	r0x1004
001033   0382     CLR	0x82                 	CLR	r0x1004
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : <
                                           ;unsigned compare: left < lit(0x8=8), size=1
                                           _00025_DS_
001034   9808     MOV	R0, #0x8             	MOV	R0,# 0x08
                                           	BANKSEL	r0x1004
001035   3882     SUB	R0, 0x82             	SUB	R0, r0x1004
                                           ;comparing bytes at offset 0
001036   7003     JNB	0x3, 0               	JNB	PSW, 0
001037   c04d     JMP	#0x4d                	JMP	_00028_DS_
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	76; "../main.c"	AMPDT = val_AMPCALI;
                                           	BANKSEL	r0x1003
001038   0e83     MOVZ	R0, 0x83            	MOVZ	R0, r0x1003
                                           	BANKSEL	_AMPDT
001039   5120     MOV	0x20, R0             	MOV	_AMPDT, R0
                                           ;	::->op : CALL
                                           ;	.line	77; "../main.c"	Delay50Us();
00103a   e010     MOVP	#0x10               	PAGESEL	_Delay50Us
00103b   d0c0     CALL	#0xc0               	CALL	_Delay50Us
00103c   e010     MOVP	#0x10               	PAGESEL	$
                                           ;	::->op : CALL
                                           ;	.line	78; "../main.c"	Delay50Us();
00103d   e010     MOVP	#0x10               	PAGESEL	_Delay50Us
00103e   d0c0     CALL	#0xc0               	CALL	_Delay50Us
00103f   e010     MOVP	#0x10               	PAGESEL	$
                                           ;	::->op : BITWISEAND
                                           ;	.line	81; "../main.c"	if(first_back_up != (AMPCTL & 0x80))		//ºÍµÚÒ»´ÎÏà±È£¬Èç¹û·­×ª,µ±Ç°Î»Çå0£¬²»·­×ªÖ±½ÓÌø¹ý
001040   9880     MOV	R0, #0x80            	MOV	R0,# 0x80
001041   e100     MOVB	#0x00               	BANKSEL	_AMPCTL
001042   281b     AND	R0, 0x1b             	AND	R0, _AMPCTL
                                           	BANKSEL	r0x1005
001043   5181     MOV	0x81, R0             	MOV	r0x1005, R0
                                           ;	::->op : EQ_OP
                                           	BANKSEL	r0x1005
001044   0e81     MOVZ	R0, 0x81            	MOVZ	R0, r0x1005
                                           ;	.line	83; "../main.c"	AMPCALEN = 0;								//¹Ø±Õ×ÔÐ£×¼Ê¹ÄÜ£¬ÔË·Å2¿ÉÒÔ½øÐÐ²ÉÑù£¬ÔË·Å2ÒÑ¾­Ê¹ÄÜ£¬²»ÐèÒªÖØÐÂ´ò¿ª
                                           	BANKSEL	r0x1002
001045   1884     XOR	R0, 0x84             	XOR	R0, r0x1002
001046   7203     JNB	0x3, 2               	JNB	PSW, 2
001047   c04a     JMP	#0x4a                	JMP	_00020_DS_
                                           	BANKSEL	_AMPCTL_bits
001048   611b     CLR	0x1b, 1              	CLR	_AMPCTL_bits, 1
                                           ;	.line	84; "../main.c"	return;
001049   c04e     JMP	#0x4e                	JMP	_00029_DS_
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : +
                                           _00020_DS_
                                           ;	.line	86; "../main.c"	val_AMPCALI++;								//ÀÛ¼ÓÅÐ¶Ï
                                           	BANKSEL	r0x1003
00104a   0b83     INC	0x83                 	INC	r0x1003
                                           ;	::->op : +
                                           ;	.line	73; "../main.c"	for(i = 0; i < 8; i++)
                                           	BANKSEL	r0x1004
00104b   0b82     INC	0x82                 	INC	r0x1004
                                           ;	::->op : GOTO
00104c   c034     JMP	#0x34                	JMP	_00025_DS_
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op :*  =
                                           _00028_DS_
                                           ;	.line	88; "../main.c"	AMPCALEN = 0;								        //¹Ø±Õ×ÔÐ£×¼Ê¹ÄÜ£¬ÔË·Å2¿ÉÒÔ½øÐÐ²ÉÑù£¬ÔË·Å2ÒÑ¾­Ê¹ÄÜ£¬²»ÐèÒªÖØÐÂ´ò¿ª
                                           	BANKSEL	_AMPCTL_bits
00104d   611b     CLR	0x1b, 1              	CLR	_AMPCTL_bits, 1
                                           ;	::->op : RETURN
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : ENDFUNCTION
                                           _00029_DS_
                                           ;	.line	89; "../main.c"	return;
00104e   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _OP_fun
                                           
                                           
                                           
                                           func._Delay50Us	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _Delay50Us	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;2 compiler assigned registers:
                                           ;   r0x1000
                                           ;   r0x1001
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : FUNCTION
                                           _Delay50Us	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	31; "../main.c"	while(cnt--);
0010c0   981e     MOV	R0, #0x1e            	MOV	R0,# 0x1e
0010c1   e100     MOVB	#0x00               	BANKSEL	r0x1000
0010c2   5186     MOV	0x86, R0             	MOV	r0x1000, R0
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : =
                                           _00010_DS_
                                           	BANKSEL	r0x1000
0010c3   0e86     MOVZ	R0, 0x86            	MOVZ	R0, r0x1000
                                           	BANKSEL	r0x1001
0010c4   5185     MOV	0x85, R0             	MOV	r0x1001, R0
                                           ;	::->op : -
                                           	BANKSEL	r0x1000
0010c5   0786     DEC	0x86                 	DEC	r0x1000
                                           ;	::->op : IFX
0010c6   9800     MOV	R0, #0               	MOV	R0,# 0x00
                                           	BANKSEL	r0x1001
0010c7   3085     ORL	R0, 0x85             	ORL	R0, r0x1001
0010c8   7a03     JB	0x3, 2                	JB	PSW, 2
0010c9   c0c3     JMP	#0xc3                	JMP	_00010_DS_
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : ENDFUNCTION
0010ca   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _Delay50Us
                                           
                                           
                                           
                                           func._Delay_200us	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _Delay_200us	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;1 compiler assigned register :
                                           ;   r0x1007
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : FUNCTION
                                           _Delay_200us	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	19; "../main.c"	while(--i);
                                           	MOV	R0,# 0xf0
                                           	BANKSEL	r0x1007
                                           	MOV	r0x1007, R0
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : -
                                           _00001_DS_
                                           	BANKSEL	r0x1007
                                           	DECJZ	r0x1007
                                           	JMP	_00001_DS_
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : ENDFUNCTION
                                           	CRET	
                                           ; exit point of _Delay_200us
                                           
                                           
                                           ;	code size estimation:
                                           ;	  156+   73 =   229 instructions (  604 byte)
                                           
                                           
                                           	.end
                                           .config
002007   1dd4     XOR	0xd4, R2            
002008   ffff     NOPZ                    
                                           func.__gsinit_startup
0010d1   e010     MOVP	#0x10              
0010d2   d0b4     CALL	#0xb4              
0010d3   e010     MOVP	#0x10              
0010d4   0008     CRET                    
                                           _sartup_A100EON
001073   e01f     MOVP	#0x1F              
001074   e100     MOVB	#0x00              
001075   dfff     CALL	#0xfff             
001076   5130     MOV	0x30, R0            
001077   ffff     NOPZ                    
001078   ffff     NOPZ                    
001079   dffe     CALL	#0xffe             
00107a   5137     MOV	0x37, R0            
00107b   ffff     NOPZ                    
00107c   ffff     NOPZ                    
00107d   dffd     CALL	#0xffd             
00107e   514c     MOV	0x4c, R0            
00107f   ffff     NOPZ                    
001080   ffff     NOPZ                    
001081   dffc     CALL	#0xffc             
001082   514d     MOV	0x4d, R0            
001083   ffff     NOPZ                    
001084   ffff     NOPZ                    
001085   dffb     CALL	#0xffb             
001086   512a     MOV	0x2a, R0            
001087   ffff     NOPZ                    
001088   e101     MOVB	#0x01              
001089   dffa     CALL	#0xffa             
00108a   5159     MOV	0x59, R0            
00108b   ffff     NOPZ                    
00108c   dff9     CALL	#0xff9             
00108d   515a     MOV	0x5a, R0            
00108e   ffff     NOPZ                    
00108f   dff8     CALL	#0xff8             
001090   5165     MOV	0x65, R0            
001091   ffff     NOPZ                    
001092   ffff     NOPZ                    
001093   0008     CRET                    
                                           .cinit
0010b4   e100     MOVB	#0x00              
0010b5   9880     MOV	R0, #0x80           
0010b6   991b     MOV	R1, #0x1b           
0010b7   e010     MOVP	#0x10              
0010b8   d0ba     CALL	#0xba              
0010b9   0008     CRET                    
0010ba   020a     CLR	R2                  
0010bb   f750     ST	[R0], R2             
0010bc   ff10     INC	R0                  
0010bd   ff59     DECJZ	R1                
0010be   c0bb     JMP	#0xbb               
0010bf   0008     CRET                    
