gplink-1.1.0
Copyright (c) 1998-2005 gputils project
Listing File Generated: 7-25-2019  17:21:54
 
 
Address  Value    Disassembly              Source
-------  -----    -----------              ------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; File Created by ChiponCC : ChipON  inc.
                                           ; Version 3.0.4#6752 (Feb 19 2019 20:27:19) (MSVC)
                                           ; This file was generated Thu Jul 25 17:21:50 2019
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; chipon port for the 16-bit core
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.file	"../IIC.c"
                                           	.radix dec
                                           	.include "KF8A100EON.inc"
                                           ;************************************************************
                                           ;       Header file for the KungFu8
                                           ;       KF8A100EON
                                           ;       Microcontroller
                                           ;
                                           ;       Copyright 2012-2020 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************
                                           T0			.EQU                 0x01
                                           PCL			.EQU                 0x02
                                           PSW			.EQU                 0x03
                                           P0			.EQU                 0x05
                                           P2			.EQU                 0x06
                                           P1			.EQU                 0x07
                                           P3			.EQU                 0x08
                                           PCH			.EQU                 0x0A
                                           INTCTL			.EQU                 0x0B
                                           EIF1			.EQU                 0x0C
                                           EIF2			.EQU                 0x0D
                                           T1L			.EQU                 0x0E
                                           T1H			.EQU                 0x0F
                                           T1CTL			.EQU                 0x10
                                           T2L			.EQU                 0x11
                                           T2CTL0			.EQU                 0x12
                                           PWM1L			.EQU                 0x13
                                           PWM1H			.EQU                 0x14
                                           PWMCTL			.EQU                 0x15
                                           PP1			.EQU                 0x16
                                           BANK			.EQU                 0x17
                                           ADSCANCTL		.EQU                 0x18
                                           C1CTL			.EQU                 0x19
                                           VDACS			.EQU                 0x1A
                                           AMPCTL			.EQU                 0x1B
                                           ANSEH			.EQU                 0x1D
                                           ADCDATA0H		.EQU                 0x1E
                                           ADCCTL0			.EQU                 0x1F
                                           AMPDT			.EQU                 0x20
                                           OPTR			.EQU                 0x21
                                           IP0			.EQU                 0x22
                                           IP1			.EQU                 0x23
                                           IP2			.EQU                 0x24
                                           TR0			.EQU                 0x25
                                           TR2			.EQU                 0x26
                                           TR1			.EQU                 0x27
                                           OSCSTA			.EQU                 0x28
                                           IP3			.EQU                 0x29
                                           VRECAL1			.EQU                 0x2A
                                           VRECTL			.EQU                 0x2B
                                           EIE1			.EQU                 0x2C
                                           EIE2			.EQU                 0x2D
                                           PCTL			.EQU                 0x2E
                                           OSCCTL			.EQU                 0x2F
                                           OSCCAL0			.EQU                 0x30
                                           ANSEL			.EQU                 0x31
                                           PP2			.EQU                 0x32
                                           PWM2L			.EQU                 0x33
                                           PWM2H			.EQU                 0x34
                                           PUR0			.EQU                 0x35
                                           IOCL			.EQU                 0x36
                                           OSCCAL1			.EQU                 0x37
                                           NVMDATAH		.EQU                 0x38
                                           NVMDATAL		.EQU                 0x39
                                           NVMADDRH		.EQU                 0x3A
                                           NVMADDRL		.EQU                 0x3B
                                           NVMCTL0			.EQU                 0x3C
                                           NVMCTL1			.EQU                 0x3D
                                           ADCDATA0L		.EQU                 0x3E
                                           ADCCTL1			.EQU                 0x3F
                                           T2CCRH			.EQU                 0x40
                                           T2H			.EQU                 0x41
                                           PP5H			.EQU                 0x42
                                           PWM5H0			.EQU                 0x43
                                           PWM5H1			.EQU                 0x44
                                           P0LR			.EQU                 0x45
                                           P2LR			.EQU                 0x46
                                           P1LR			.EQU                 0x47
                                           P3LR			.EQU                 0x48
                                           TR3			.EQU                 0x49
                                           EIE3			.EQU                 0x4A
                                           EIF3			.EQU                 0x4B
                                           OSCCAL2			.EQU                 0x4C
                                           OSCCAL3			.EQU                 0x4D
                                           T3CTL			.EQU                 0x4E
                                           T3L			.EQU                 0x4F
                                           PP5L			.EQU                 0x52
                                           T3CTL1			.EQU                 0x53
                                           T2CCRL			.EQU                 0x54
                                           PWM5L0			.EQU                 0x55
                                           PWM5L1			.EQU                 0x56
                                           PWM5CTL0		.EQU                 0x57
                                           PWM5CTL1		.EQU                 0x5B
                                           P5ASCTL			.EQU                 0x5C
                                           PSTRCTL			.EQU                 0x5D
                                           T3H			.EQU                 0x5F
                                           PUR1			.EQU                 0x60
                                           PUR2			.EQU                 0x61
                                           INTEDGCTL		.EQU                 0x67
                                           VBIASCTL		.EQU                 0x6B
                                           VBIAS1EN		.EQU                 0x6C
                                           VBIAS2EN		.EQU                 0x6D
                                           PWM5OC			.EQU                 0x10E
                                           T2CTL1			.EQU                 0x10F
                                           VDAC			.EQU                 0x112
                                           PWM5CTL2		.EQU                 0x11C
                                           PWM5PC			.EQU                 0x11D
                                           RSCTL			.EQU                 0x120
                                           TXSDR			.EQU                 0x121
                                           RXSDR			.EQU                 0x122
                                           BRCTL			.EQU                 0x123
                                           TSCTL			.EQU                 0x124
                                           EUBRGL			.EQU                 0x125
                                           EUBRGH			.EQU                 0x126
                                           SSCICTL0		.EQU                 0x128
                                           SSCICTL1		.EQU                 0x12A
                                           SSCISTA			.EQU                 0x12B
                                           SSCIBUFR		.EQU                 0x12C
                                           SSCIADD			.EQU                 0x12E
                                           SSCIMSK			.EQU                 0x12E
                                           WDTPS			.EQU                 0x12F
                                           MULAH			.EQU                 0x130
                                           MULAL			.EQU                 0x131
                                           MULBH			.EQU                 0x132
                                           MULBL			.EQU                 0x133
                                           MULCTL			.EQU                 0x134
                                           MULRES3			.EQU                 0x135
                                           MULRES2			.EQU                 0x136
                                           MULRES1			.EQU                 0x137
                                           MULRES0			.EQU                 0x138
                                           DIVCTL			.EQU                 0x139
                                           DIVAH			.EQU                 0x13A
                                           DIVAL			.EQU                 0x13B
                                           DIVB			.EQU                 0x13C
                                           DIVQH			.EQU                 0x13D
                                           DIVQL			.EQU                 0x13E
                                           DIVR			.EQU                 0x13F
                                           LEDCTL			.EQU                 0x140
                                           LEDPRE			.EQU                 0x141
                                           LEDDATA0		.EQU                 0x142
                                           LEDDATA1		.EQU                 0x143
                                           LEDDATA2		.EQU                 0x144
                                           LEDDATA3		.EQU                 0x145
                                           LEDDATA4		.EQU                 0x146
                                           LEDDATA5		.EQU                 0x147
                                           LEDDATA6		.EQU                 0x148
                                           LEDDATA7		.EQU                 0x149
                                           C1FILTCTL		.EQU                 0x14A
                                           C1FILTPRE		.EQU                 0x14B
                                           LEDOMS1			.EQU                 0x150
                                           CCRL			.EQU                 0x151
                                           CCPCTL			.EQU                 0x152
                                           CCRH			.EQU                 0x154
                                           LEDODS0			.EQU                 0x155
                                           LEDOMS0			.EQU                 0x157
                                           LEDODS1			.EQU                 0x158
                                           VRECAL2			.EQU                 0x159
                                           VRECAL3			.EQU                 0x15A
                                           LEDLUM			.EQU                 0x15C
                                           PWM5FC			.EQU                 0x15D
                                           T4L			.EQU                 0x160
                                           T4H			.EQU                 0x161
                                           T4REL			.EQU                 0x162
                                           T4REH			.EQU                 0x163
                                           T4CTL			.EQU                 0x164
                                           RC32KCAL		.EQU                 0x165
                                           
                                           
                                           ;  03H  PSW   Bits-------------------------------------
                                           TO			.EQU                4
                                           PD			.EQU                3
                                           Z			.EQU                2
                                           DC			.EQU                1
                                           CY			.EQU                0
                                           _TO			.EQU                4
                                           _PD			.EQU                3
                                           _Z			.EQU                2
                                           _DC			.EQU                1
                                           _CY			.EQU                0
                                           
                                           ;  05H  P0   Bits-------------------------------------
                                           P05			.EQU                5
                                           P04			.EQU                4
                                           P03			.EQU                3
                                           P02			.EQU                2
                                           P01			.EQU                1
                                           P00			.EQU                0
                                           _P05			.EQU                5
                                           _P04			.EQU                4
                                           _P03			.EQU                3
                                           _P02			.EQU                2
                                           _P01			.EQU                1
                                           _P00			.EQU                0
                                           
                                           ;  06H  P2   Bits-------------------------------------
                                           P27			.EQU                7
                                           P26			.EQU                6
                                           P25			.EQU                5
                                           P24			.EQU                4
                                           P23			.EQU                3
                                           P22			.EQU                2
                                           P21			.EQU                1
                                           P20			.EQU                0
                                           _P27			.EQU                7
                                           _P26			.EQU                6
                                           _P25			.EQU                5
                                           _P24			.EQU                4
                                           _P23			.EQU                3
                                           _P22			.EQU                2
                                           _P21			.EQU                1
                                           _P20			.EQU                0
                                           
                                           ;  07H  P1   Bits-------------------------------------
                                           P17			.EQU                7
                                           P16			.EQU                6
                                           P15			.EQU                5
                                           P14			.EQU                4
                                           P13			.EQU                3
                                           P12			.EQU                2
                                           P11			.EQU                1
                                           P10			.EQU                0
                                           _P17			.EQU                7
                                           _P16			.EQU                6
                                           _P15			.EQU                5
                                           _P14			.EQU                4
                                           _P13			.EQU                3
                                           _P12			.EQU                2
                                           _P11			.EQU                1
                                           _P10			.EQU                0
                                           
                                           ;  08H  P3   Bits-------------------------------------
                                           P37			.EQU                7
                                           P36			.EQU                6
                                           P35			.EQU                5
                                           P34			.EQU                4
                                           P33			.EQU                3
                                           P32			.EQU                2
                                           P31			.EQU                1
                                           P30			.EQU                0
                                           _P37			.EQU                7
                                           _P36			.EQU                6
                                           _P35			.EQU                5
                                           _P34			.EQU                4
                                           _P33			.EQU                3
                                           _P32			.EQU                2
                                           _P31			.EQU                1
                                           _P30			.EQU                0
                                           
                                           ;  0AH  PCH   Bits-------------------------------------
                                           
                                           ;  0BH  INTCTL   Bits-------------------------------------
                                           AIE			.EQU                7
                                           PUIE			.EQU                6
                                           T0IE			.EQU                5
                                           INT0IE			.EQU                4
                                           P0IE			.EQU                3
                                           T0IF			.EQU                2
                                           INT0IF			.EQU                1
                                           P0IF			.EQU                0
                                           _AIE			.EQU                7
                                           _PUIE			.EQU                6
                                           _T0IE			.EQU                5
                                           _INT0IE			.EQU                4
                                           _P0IE			.EQU                3
                                           _T0IF			.EQU                2
                                           _INT0IF			.EQU                1
                                           _P0IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  0BH  INTCTL   Bits-------------------------------------
                                           AIEH			.EQU                7
                                           AIEL			.EQU                6
                                           _AIEH			.EQU                7
                                           _AIEL			.EQU                6
                                           
                                           ;  0CH  EIF1   Bits-------------------------------------
                                           EEIF			.EQU                7
                                           ADIF			.EQU                6
                                           INT2IF			.EQU                5
                                           INT1IF			.EQU                4
                                           C1IF			.EQU                3
                                           PWM2IF			.EQU                2
                                           T2IF			.EQU                1
                                           T1IF			.EQU                0
                                           _EEIF			.EQU                7
                                           _ADIF			.EQU                6
                                           _INT2IF			.EQU                5
                                           _INT1IF			.EQU                4
                                           _C1IF			.EQU                3
                                           _PWM2IF			.EQU                2
                                           _T2IF			.EQU                1
                                           _T1IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  0DH  EIF2   Bits-------------------------------------
                                           T3IF			.EQU                7
                                           RCIF			.EQU                5
                                           TXIF			.EQU                4
                                           CCPIF			.EQU                2
                                           BCLIF			.EQU                1
                                           SSCIIF			.EQU                0
                                           _T3IF			.EQU                7
                                           _RCIF			.EQU                5
                                           _TXIF			.EQU                4
                                           _CCPIF			.EQU                2
                                           _BCLIF			.EQU                1
                                           _SSCIIF			.EQU                0
                                           
                                           ;  10H  T1CTL   Bits-------------------------------------
                                           T1RLD			.EQU                7
                                           T1GC			.EQU                6
                                           T1CKS1			.EQU                5
                                           T1CKS0			.EQU                4
                                           T1OSCEN			.EQU                3
                                           T1SY			.EQU                2
                                           T1CS			.EQU                1
                                           T1ON			.EQU                0
                                           _T1RLD			.EQU                7
                                           _T1GC			.EQU                6
                                           _T1CKS1			.EQU                5
                                           _T1CKS0			.EQU                4
                                           _T1OSCEN		.EQU                3
                                           _T1SY			.EQU                2
                                           _T1CS			.EQU                1
                                           _T1ON			.EQU                0
                                           
                                           ;  12H  T2CTL0   Bits-------------------------------------
                                           T2CKBS3			.EQU                6
                                           T2CKBS2			.EQU                5
                                           T2CKBS1			.EQU                4
                                           T2CKBS0			.EQU                3
                                           T2ON			.EQU                2
                                           T2CKPS1			.EQU                1
                                           T2CKPS0			.EQU                0
                                           _T2CKBS3		.EQU                6
                                           _T2CKBS2		.EQU                5
                                           _T2CKBS1		.EQU                4
                                           _T2CKBS0		.EQU                3
                                           _T2ON			.EQU                2
                                           _T2CKPS1		.EQU                1
                                           _T2CKPS0		.EQU                0
                                           
                                           ;  15H  PWMCTL   Bits-------------------------------------
                                           PWM2ON			.EQU                4
                                           PWM1ON			.EQU                0
                                           _PWM2ON			.EQU                4
                                           _PWM1ON			.EQU                0
                                           
                                           ;  17H  BANK   Bits-------------------------------------
                                           PR3			.EQU                3
                                           PR2			.EQU                2
                                           PR1			.EQU                1
                                           PR0			.EQU                0
                                           _PR3			.EQU                3
                                           _PR2			.EQU                2
                                           _PR1			.EQU                1
                                           _PR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  18H  ADSCANCTL   Bits-------------------------------------
                                           ADSCANEN		.EQU                7
                                           SMOD1			.EQU                6
                                           SMOD0			.EQU                5
                                           STIM4			.EQU                4
                                           STIM3			.EQU                3
                                           STIM2			.EQU                2
                                           STIM1			.EQU                1
                                           STIM0			.EQU                0
                                           _ADSCANEN		.EQU                7
                                           _SMOD1			.EQU                6
                                           _SMOD0			.EQU                5
                                           _STIM4			.EQU                4
                                           _STIM3			.EQU                3
                                           _STIM2			.EQU                2
                                           _STIM1			.EQU                1
                                           _STIM0			.EQU                0
                                           
                                           ;  19H  C1CTL   Bits-------------------------------------
                                           C1MOD2			.EQU                6
                                           C1MOD1			.EQU                5
                                           C1MOD0			.EQU                4
                                           C1OUT			.EQU                1
                                           C1EN			.EQU                0
                                           _C1MOD2			.EQU                6
                                           _C1MOD1			.EQU                5
                                           _C1MOD0			.EQU                4
                                           _C1OUT			.EQU                1
                                           _C1EN			.EQU                0
                                           
                                           ;  1AH  VDACS   Bits-------------------------------------
                                           VCEN			.EQU                6
                                           _VCEN			.EQU                6
                                           
                                           ;  1BH  AMPCTL   Bits-------------------------------------
                                           AMPCALD			.EQU                7
                                           INPS1			.EQU                5
                                           INPS0			.EQU                4
                                           AMPCALEN		.EQU                1
                                           AMPON			.EQU                0
                                           _AMPCALD		.EQU                7
                                           _INPS1			.EQU                5
                                           _INPS0			.EQU                4
                                           _AMPCALEN		.EQU                1
                                           _AMPON			.EQU                0
                                           
                                           ;  1DH  ANSEH   Bits-------------------------------------
                                           ANS13			.EQU                5
                                           ANS12			.EQU                4
                                           ANS11			.EQU                3
                                           ANS10			.EQU                2
                                           ANS9			.EQU                1
                                           ANS8			.EQU                0
                                           _ANS13			.EQU                5
                                           _ANS12			.EQU                4
                                           _ANS11			.EQU                3
                                           _ANS10			.EQU                2
                                           _ANS9			.EQU                1
                                           _ANS8			.EQU                0
                                           
                                           ;  1FH  ADCCTL0   Bits-------------------------------------
                                           ADLR			.EQU                7
                                           T2CCRON			.EQU                6
                                           CHS3			.EQU                5
                                           CHS2			.EQU                4
                                           CHS1			.EQU                3
                                           CHS0			.EQU                2
                                           START			.EQU                1
                                           ADEN			.EQU                0
                                           _ADLR			.EQU                7
                                           _T2CCRON		.EQU                6
                                           _CHS3			.EQU                5
                                           _CHS2			.EQU                4
                                           _CHS1			.EQU                3
                                           _CHS0			.EQU                2
                                           _START			.EQU                1
                                           _ADEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  20H  AMPDT   Bits-------------------------------------
                                           AMPDT7			.EQU                7
                                           AMPDT6			.EQU                6
                                           AMPDT5			.EQU                5
                                           AMPDT4			.EQU                4
                                           AMPDT3			.EQU                3
                                           AMPDT2			.EQU                2
                                           AMPDT1			.EQU                1
                                           AMPDT0			.EQU                0
                                           _AMPDT7			.EQU                7
                                           _AMPDT6			.EQU                6
                                           _AMPDT5			.EQU                5
                                           _AMPDT4			.EQU                4
                                           _AMPDT3			.EQU                3
                                           _AMPDT2			.EQU                2
                                           _AMPDT1			.EQU                1
                                           _AMPDT0			.EQU                0
                                           
                                           ;  21H  OPTR   Bits-------------------------------------
                                           PUPH			.EQU                7
                                           INT0SE			.EQU                6
                                           T0CS			.EQU                5
                                           T0SE			.EQU                4
                                           PSA			.EQU                3
                                           PS2			.EQU                2
                                           PS1			.EQU                1
                                           PS0			.EQU                0
                                           _PUPH			.EQU                7
                                           _INT0SE			.EQU                6
                                           _T0CS			.EQU                5
                                           _T0SE			.EQU                4
                                           _PSA			.EQU                3
                                           _PS2			.EQU                2
                                           _PS1			.EQU                1
                                           _PS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  22H  IP0   Bits-------------------------------------
                                           PT0			.EQU                2
                                           PINT0			.EQU                1
                                           PP0			.EQU                0
                                           _PT0			.EQU                2
                                           _PINT0			.EQU                1
                                           _PP0			.EQU                0
                                           
                                           ;  23H  IP1   Bits-------------------------------------
                                           PEE			.EQU                7
                                           PADC			.EQU                6
                                           PINT2			.EQU                5
                                           PINT1			.EQU                4
                                           PC1			.EQU                3
                                           PPWM2			.EQU                2
                                           PT2			.EQU                1
                                           PT1			.EQU                0
                                           _PEE			.EQU                7
                                           _PADC			.EQU                6
                                           _PINT2			.EQU                5
                                           _PINT1			.EQU                4
                                           _PC1			.EQU                3
                                           _PPWM2			.EQU                2
                                           _PT2			.EQU                1
                                           _PT1			.EQU                0
                                           
                                           ;  24H  IP2   Bits-------------------------------------
                                           PT3			.EQU                7
                                           PRC			.EQU                5
                                           PTX			.EQU                4
                                           PCCP			.EQU                2
                                           PBCL			.EQU                1
                                           PSSCI			.EQU                0
                                           _PT3			.EQU                7
                                           _PRC			.EQU                5
                                           _PTX			.EQU                4
                                           _PCCP			.EQU                2
                                           _PBCL			.EQU                1
                                           _PSSCI			.EQU                0
                                           
                                           ;  25H  TR0   Bits-------------------------------------
                                           TR05			.EQU                5
                                           TR04			.EQU                4
                                           TR03			.EQU                3
                                           TR02			.EQU                2
                                           TR01			.EQU                1
                                           TR00			.EQU                0
                                           _TR05			.EQU                5
                                           _TR04			.EQU                4
                                           _TR03			.EQU                3
                                           _TR02			.EQU                2
                                           _TR01			.EQU                1
                                           _TR00			.EQU                0
                                           
                                           ;  26H  TR2   Bits-------------------------------------
                                           TR27			.EQU                7
                                           TR26			.EQU                6
                                           TR25			.EQU                5
                                           TR24			.EQU                4
                                           TR23			.EQU                3
                                           TR22			.EQU                2
                                           TR21			.EQU                1
                                           TR20			.EQU                0
                                           _TR27			.EQU                7
                                           _TR26			.EQU                6
                                           _TR25			.EQU                5
                                           _TR24			.EQU                4
                                           _TR23			.EQU                3
                                           _TR22			.EQU                2
                                           _TR21			.EQU                1
                                           _TR20			.EQU                0
                                           
                                           ;  27H  TR1   Bits-------------------------------------
                                           TR17			.EQU                7
                                           TR16			.EQU                6
                                           TR15			.EQU                5
                                           TR14			.EQU                4
                                           TR13			.EQU                3
                                           TR12			.EQU                2
                                           TR11			.EQU                1
                                           TR10			.EQU                0
                                           _TR17			.EQU                7
                                           _TR16			.EQU                6
                                           _TR15			.EQU                5
                                           _TR14			.EQU                4
                                           _TR13			.EQU                3
                                           _TR12			.EQU                2
                                           _TR11			.EQU                1
                                           _TR10			.EQU                0
                                           
                                           ;  28H  OSCSTA   Bits-------------------------------------
                                           OSTS			.EQU                6
                                           HTS			.EQU                5
                                           LTS			.EQU                4
                                           SCF1			.EQU                1
                                           SCF0			.EQU                0
                                           _OSTS			.EQU                6
                                           _HTS			.EQU                5
                                           _LTS			.EQU                4
                                           _SCF1			.EQU                1
                                           _SCF0			.EQU                0
                                           
                                           ;  29H  IP3   Bits-------------------------------------
                                           PT4			.EQU                7
                                           POSCFAIL		.EQU                5
                                           _PT4			.EQU                7
                                           _POSCFAIL		.EQU                5
                                           
                                           ;  2BH  VRECTL   Bits-------------------------------------
                                           VRESEL1			.EQU                7
                                           VRESEL0			.EQU                6
                                           VRECKEN			.EQU                4
                                           VREOE			.EQU                3
                                           VREEN			.EQU                1
                                           _VRESEL1		.EQU                7
                                           _VRESEL0		.EQU                6
                                           _VRECKEN		.EQU                4
                                           _VREOE			.EQU                3
                                           _VREEN			.EQU                1
                                           
                                           ;  2CH  EIE1   Bits-------------------------------------
                                           EEIE			.EQU                7
                                           ADIE			.EQU                6
                                           INT2IE			.EQU                5
                                           INT1IE			.EQU                4
                                           C1IE			.EQU                3
                                           PWM2IE			.EQU                2
                                           T2IE			.EQU                1
                                           T1IE			.EQU                0
                                           _EEIE			.EQU                7
                                           _ADIE			.EQU                6
                                           _INT2IE			.EQU                5
                                           _INT1IE			.EQU                4
                                           _C1IE			.EQU                3
                                           _PWM2IE			.EQU                2
                                           _T2IE			.EQU                1
                                           _T1IE			.EQU                0
                                           
                                           ;  2DH  EIE2   Bits-------------------------------------
                                           T3IE			.EQU                7
                                           RCIE			.EQU                5
                                           TXIE			.EQU                4
                                           CCPIE			.EQU                2
                                           BCLIE			.EQU                1
                                           SSCIIE			.EQU                0
                                           _T3IE			.EQU                7
                                           _RCIE			.EQU                5
                                           _TXIE			.EQU                4
                                           _CCPIE			.EQU                2
                                           _BCLIE			.EQU                1
                                           _SSCIIE			.EQU                0
                                           
                                           ;  2EH  PCTL   Bits-------------------------------------
                                           SLVREN			.EQU                4
                                           IPEN			.EQU                3
                                           SWDTEN			.EQU                2
                                           POR			.EQU                1
                                           LVR			.EQU                0
                                           _SLVREN			.EQU                4
                                           _IPEN			.EQU                3
                                           _SWDTEN			.EQU                2
                                           _POR			.EQU                1
                                           _LVR			.EQU                0
                                           
                                           ;  2FH  OSCCTL   Bits-------------------------------------
                                           CLKOE			.EQU                7
                                           IRCS2			.EQU                6
                                           IRCS1			.EQU                5
                                           IRCS0			.EQU                4
                                           SCS1			.EQU                3
                                           SCS0			.EQU                2
                                           IESO			.EQU                1
                                           FSCM			.EQU                0
                                           _CLKOE			.EQU                7
                                           _IRCS2			.EQU                6
                                           _IRCS1			.EQU                5
                                           _IRCS0			.EQU                4
                                           _SCS1			.EQU                3
                                           _SCS0			.EQU                2
                                           _IESO			.EQU                1
                                           _FSCM			.EQU                0
                                           
                                           ;  31H  ANSEL   Bits-------------------------------------
                                           ANS7			.EQU                7
                                           ANS6			.EQU                6
                                           ANS5			.EQU                5
                                           ANS4			.EQU                4
                                           ANS3			.EQU                3
                                           ANS2			.EQU                2
                                           ANS1			.EQU                1
                                           ANS0			.EQU                0
                                           _ANS7			.EQU                7
                                           _ANS6			.EQU                6
                                           _ANS5			.EQU                5
                                           _ANS4			.EQU                4
                                           _ANS3			.EQU                3
                                           _ANS2			.EQU                2
                                           _ANS1			.EQU                1
                                           _ANS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  35H  PUR0   Bits-------------------------------------
                                           PUR05			.EQU                5
                                           PUR04			.EQU                4
                                           PUR03			.EQU                3
                                           PUR02			.EQU                2
                                           PUR01			.EQU                1
                                           PUR00			.EQU                0
                                           _PUR05			.EQU                5
                                           _PUR04			.EQU                4
                                           _PUR03			.EQU                3
                                           _PUR02			.EQU                2
                                           _PUR01			.EQU                1
                                           _PUR00			.EQU                0
                                           
                                           ;  36H  IOCL   Bits-------------------------------------
                                           IOCL5			.EQU                5
                                           IOCL4			.EQU                4
                                           IOCL3			.EQU                3
                                           IOCL2			.EQU                2
                                           IOCL1			.EQU                1
                                           IOCL0			.EQU                0
                                           _IOCL5			.EQU                5
                                           _IOCL4			.EQU                4
                                           _IOCL3			.EQU                3
                                           _IOCL2			.EQU                2
                                           _IOCL1			.EQU                1
                                           _IOCL0			.EQU                0
                                           
                                           ;  3FH  ADCCTL1   Bits-------------------------------------
                                           ADCALEN			.EQU                7
                                           ADCS2			.EQU                6
                                           ADCS1			.EQU                5
                                           ADCS0			.EQU                4
                                           VCFG1			.EQU                3
                                           VCFG0			.EQU                2
                                           ADCIM			.EQU                0
                                           _ADCALEN		.EQU                7
                                           _ADCS2			.EQU                6
                                           _ADCS1			.EQU                5
                                           _ADCS0			.EQU                4
                                           _VCFG1			.EQU                3
                                           _VCFG0			.EQU                2
                                           _ADCIM			.EQU                0
                                           
                                           ;  45H  P0LR   Bits-------------------------------------
                                           P0LR5			.EQU                5
                                           P0LR4			.EQU                4
                                           P0LR3			.EQU                3
                                           P0LR2			.EQU                2
                                           P0LR1			.EQU                1
                                           P0LR0			.EQU                0
                                           _P0LR5			.EQU                5
                                           _P0LR4			.EQU                4
                                           _P0LR3			.EQU                3
                                           _P0LR2			.EQU                2
                                           _P0LR1			.EQU                1
                                           _P0LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  46H  P2LR   Bits-------------------------------------
                                           P2LR7			.EQU                7
                                           P2LR6			.EQU                6
                                           P2LR5			.EQU                5
                                           P2LR4			.EQU                4
                                           P2LR3			.EQU                3
                                           P2LR2			.EQU                2
                                           P2LR1			.EQU                1
                                           P2LR0			.EQU                0
                                           _P2LR7			.EQU                7
                                           _P2LR6			.EQU                6
                                           _P2LR5			.EQU                5
                                           _P2LR4			.EQU                4
                                           _P2LR3			.EQU                3
                                           _P2LR2			.EQU                2
                                           _P2LR1			.EQU                1
                                           _P2LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  47H  P1LR   Bits-------------------------------------
                                           P1LR7			.EQU                7
                                           P1LR6			.EQU                6
                                           P1LR5			.EQU                5
                                           P1LR4			.EQU                4
                                           P1LR3			.EQU                3
                                           P1LR2			.EQU                2
                                           P1LR1			.EQU                1
                                           P1LR0			.EQU                0
                                           _P1LR7			.EQU                7
                                           _P1LR6			.EQU                6
                                           _P1LR5			.EQU                5
                                           _P1LR4			.EQU                4
                                           _P1LR3			.EQU                3
                                           _P1LR2			.EQU                2
                                           _P1LR1			.EQU                1
                                           _P1LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  48H  P3LR   Bits-------------------------------------
                                           P3LR7			.EQU                7
                                           P3LR6			.EQU                6
                                           P3LR5			.EQU                5
                                           P3LR4			.EQU                4
                                           P3LR3			.EQU                3
                                           P3LR2			.EQU                2
                                           P3LR1			.EQU                1
                                           P3LR0			.EQU                0
                                           _P3LR7			.EQU                7
                                           _P3LR6			.EQU                6
                                           _P3LR5			.EQU                5
                                           _P3LR4			.EQU                4
                                           _P3LR3			.EQU                3
                                           _P3LR2			.EQU                2
                                           _P3LR1			.EQU                1
                                           _P3LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  49H  TR3   Bits-------------------------------------
                                           TR37			.EQU                7
                                           TR36			.EQU                6
                                           TR35			.EQU                5
                                           TR34			.EQU                4
                                           TR33			.EQU                3
                                           TR32			.EQU                2
                                           TR31			.EQU                1
                                           TR30			.EQU                0
                                           _TR37			.EQU                7
                                           _TR36			.EQU                6
                                           _TR35			.EQU                5
                                           _TR34			.EQU                4
                                           _TR33			.EQU                3
                                           _TR32			.EQU                2
                                           _TR31			.EQU                1
                                           _TR30			.EQU                0
                                           
                                           ;  4AH  EIE3   Bits-------------------------------------
                                           T4IE			.EQU                7
                                           OSCFAILIE		.EQU                5
                                           _T4IE			.EQU                7
                                           _OSCFAILIE		.EQU                5
                                           
                                           ;  4BH  EIF3   Bits-------------------------------------
                                           T4IF			.EQU                7
                                           OSCFAILIF		.EQU                5
                                           _T4IF			.EQU                7
                                           _OSCFAILIF		.EQU                5
                                           
                                           ;  4EH  T3CTL   Bits-------------------------------------
                                           T3EN			.EQU                7
                                           T3CKS1			.EQU                6
                                           T3CKS0			.EQU                5
                                           T3CS			.EQU                4
                                           _T3EN			.EQU                7
                                           _T3CKS1			.EQU                6
                                           _T3CKS0			.EQU                5
                                           _T3CS			.EQU                4
                                           
                                           ;  53H  T3CTL1   Bits-------------------------------------
                                           T3CLR			.EQU                5
                                           _T3CLR			.EQU                5
                                           
                                           ;  57H  PWM5CTL0   Bits-------------------------------------
                                           P5CH1MOD1		.EQU                7
                                           P5CH1MOD0		.EQU                6
                                           P5MOD3			.EQU                3
                                           P5MOD2			.EQU                2
                                           P5MOD1			.EQU                1
                                           P5MOD0			.EQU                0
                                           _P5CH1MOD1		.EQU                7
                                           _P5CH1MOD0		.EQU                6
                                           _P5MOD3			.EQU                3
                                           _P5MOD2			.EQU                2
                                           _P5MOD1			.EQU                1
                                           _P5MOD0			.EQU                0
                                           
                                           ;  5BH  PWM5CTL1   Bits-------------------------------------
                                           P5RSEN			.EQU                7
                                           P5DC6			.EQU                6
                                           P5DC5			.EQU                5
                                           P5DC4			.EQU                4
                                           P5DC3			.EQU                3
                                           P5DC2			.EQU                2
                                           P5DC1			.EQU                1
                                           P5DC0			.EQU                0
                                           _P5RSEN			.EQU                7
                                           _P5DC6			.EQU                6
                                           _P5DC5			.EQU                5
                                           _P5DC4			.EQU                4
                                           _P5DC3			.EQU                3
                                           _P5DC2			.EQU                2
                                           _P5DC1			.EQU                1
                                           _P5DC0			.EQU                0
                                           
                                           ;  5CH  P5ASCTL   Bits-------------------------------------
                                           P5ASE			.EQU                7
                                           P5ASS2			.EQU                6
                                           P5ASS1			.EQU                5
                                           P5ASS0			.EQU                4
                                           P5SSAC1			.EQU                3
                                           P5SSAC0			.EQU                2
                                           P5SSBD1			.EQU                1
                                           P5SSBD0			.EQU                0
                                           _P5ASE			.EQU                7
                                           _P5ASS2			.EQU                6
                                           _P5ASS1			.EQU                5
                                           _P5ASS0			.EQU                4
                                           _P5SSAC1		.EQU                3
                                           _P5SSAC0		.EQU                2
                                           _P5SSBD1		.EQU                1
                                           _P5SSBD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  5DH  PSTRCTL   Bits-------------------------------------
                                           STRSYNC			.EQU                4
                                           STREND			.EQU                3
                                           STRENC			.EQU                2
                                           STRENB			.EQU                1
                                           STRENA			.EQU                0
                                           _STRSYNC		.EQU                4
                                           _STREND			.EQU                3
                                           _STRENC			.EQU                2
                                           _STRENB			.EQU                1
                                           _STRENA			.EQU                0
                                           
                                           ;  60H  PUR1   Bits-------------------------------------
                                           PUR17			.EQU                7
                                           PUR16			.EQU                6
                                           PUR15			.EQU                5
                                           PUR14			.EQU                4
                                           PUR13			.EQU                3
                                           PUR12			.EQU                2
                                           PUR11			.EQU                1
                                           PUR10			.EQU                0
                                           _PUR17			.EQU                7
                                           _PUR16			.EQU                6
                                           _PUR15			.EQU                5
                                           _PUR14			.EQU                4
                                           _PUR13			.EQU                3
                                           _PUR12			.EQU                2
                                           _PUR11			.EQU                1
                                           _PUR10			.EQU                0
                                           
                                           ;  61H  PUR2   Bits-------------------------------------
                                           PUR27			.EQU                7
                                           PUR26			.EQU                6
                                           PUR25			.EQU                5
                                           PUR24			.EQU                4
                                           PUR23			.EQU                3
                                           PUR22			.EQU                2
                                           PUR21			.EQU                1
                                           PUR20			.EQU                0
                                           _PUR27			.EQU                7
                                           _PUR26			.EQU                6
                                           _PUR25			.EQU                5
                                           _PUR24			.EQU                4
                                           _PUR23			.EQU                3
                                           _PUR22			.EQU                2
                                           _PUR21			.EQU                1
                                           _PUR20			.EQU                0
                                           
                                           ;  67H  INTEDGCTL   Bits-------------------------------------
                                           INT2SE			.EQU                7
                                           INT1SE			.EQU                6
                                           T1CLKEN			.EQU                0
                                           _INT2SE			.EQU                7
                                           _INT1SE			.EQU                6
                                           _T1CLKEN		.EQU                0
                                           
                                           ;  6BH  VBIASCTL   Bits-------------------------------------
                                           VBIASEN			.EQU                7
                                           VBSEL			.EQU                6
                                           ISEL1			.EQU                1
                                           ISEL0			.EQU                0
                                           _VBIASEN		.EQU                7
                                           _VBSEL			.EQU                6
                                           _ISEL1			.EQU                1
                                           _ISEL0			.EQU                0
                                           
                                           ;  6CH  VBIAS1EN   Bits-------------------------------------
                                           VBS17EN			.EQU                7
                                           VBS16EN			.EQU                6
                                           VBS15EN			.EQU                5
                                           VBS14EN			.EQU                4
                                           VBS13EN			.EQU                3
                                           VBS12EN			.EQU                2
                                           VBS11EN			.EQU                1
                                           VBS10EN			.EQU                0
                                           _VBS17EN		.EQU                7
                                           _VBS16EN		.EQU                6
                                           _VBS15EN		.EQU                5
                                           _VBS14EN		.EQU                4
                                           _VBS13EN		.EQU                3
                                           _VBS12EN		.EQU                2
                                           _VBS11EN		.EQU                1
                                           _VBS10EN		.EQU                0
                                           
                                           ;  6DH  VBIAS2EN   Bits-------------------------------------
                                           VBS27EN			.EQU                7
                                           VBS26EN			.EQU                6
                                           VBS25EN			.EQU                5
                                           VBS24EN			.EQU                4
                                           VBS23EN 		.EQU                3
                                           VBS22EN			.EQU                2
                                           VBS21EN			.EQU                1
                                           VBS20EN			.EQU                0
                                           _VBS27EN		.EQU                7
                                           _VBS26EN		.EQU                6
                                           _VBS25EN		.EQU                5
                                           _VBS24EN		.EQU                4
                                           _VBS23EN 		.EQU                3
                                           _VBS22EN		.EQU                2
                                           _VBS21EN		.EQU                1
                                           _VBS20EN		.EQU                0
                                           
                                           ;  10EH  PWM5OC   Bits-------------------------------------
                                           OCA			.EQU                1
                                           OCB			.EQU                0
                                           _OCA			.EQU                1
                                           _OCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  10FH  T2CTL1   Bits-------------------------------------
                                           T2MOD1			.EQU                7
                                           T2MOD0			.EQU                6
                                           T2OFS1			.EQU                5
                                           T2OFS0			.EQU                4
                                           T2TRIGEN		.EQU                3
                                           T2DIR			.EQU                0
                                           _T2MOD1			.EQU                7
                                           _T2MOD0			.EQU                6
                                           _T2OFS1			.EQU                5
                                           _T2OFS0			.EQU                4
                                           _T2TRIGEN		.EQU                3
                                           _T2DIR			.EQU                0
                                           
                                           ;  112H  VDAC   Bits-------------------------------------
                                           VDAC3			.EQU                7
                                           VDAC2			.EQU                6
                                           VDAC1			.EQU                5
                                           VDAC0			.EQU                4
                                           _VDAC3			.EQU                7
                                           _VDAC2			.EQU                6
                                           _VDAC1			.EQU                5
                                           _VDAC0			.EQU                4
                                           
                                           ;  11CH  PWM5CTL2   Bits-------------------------------------
                                           PFUSES			.EQU                5
                                           UDEVT1			.EQU                2
                                           UDEVT0			.EQU                1
                                           UDEN			.EQU                0
                                           _PFUSES			.EQU                5
                                           _UDEVT1			.EQU                2
                                           _UDEVT0			.EQU                1
                                           _UDEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  11DH  PWM5PC   Bits-------------------------------------
                                           PCA			.EQU                1
                                           PCB			.EQU                0
                                           _PCA			.EQU                1
                                           _PCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  120H  RSCTL   Bits-------------------------------------
                                           SPEN			.EQU                7
                                           RX9			.EQU                6
                                           SRXEN			.EQU                5
                                           CRXEN			.EQU                4
                                           ADREN			.EQU                3
                                           FRER			.EQU                2
                                           OVFER			.EQU                1
                                           RX9D			.EQU                0
                                           _SPEN			.EQU                7
                                           _RX9			.EQU                6
                                           _SRXEN			.EQU                5
                                           _CRXEN			.EQU                4
                                           _ADREN			.EQU                3
                                           _FRER			.EQU                2
                                           _OVFER			.EQU                1
                                           _RX9D			.EQU                0
                                           
                                           ;  123H  BRCTL   Bits-------------------------------------
                                           ABRDOVF			.EQU                7
                                           RCIDLF			.EQU                6
                                           SCKPS			.EQU                5
                                           BRG16			.EQU                4
                                           WUEN			.EQU                1
                                           ABRDEN			.EQU                0
                                           _ABRDOVF		.EQU                7
                                           _RCIDLF			.EQU                6
                                           _SCKPS			.EQU                5
                                           _BRG16			.EQU                4
                                           _WUEN			.EQU                1
                                           _ABRDEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  124H  TSCTL   Bits-------------------------------------
                                           CSRS			.EQU                7
                                           TX9			.EQU                6
                                           TXEN			.EQU                5
                                           SYNC			.EQU                4
                                           SENDB			.EQU                3
                                           HBRG			.EQU                2
                                           TXSRS			.EQU                1
                                           TX9D			.EQU                0
                                           _CSRS			.EQU                7
                                           _TX9			.EQU                6
                                           _TXEN			.EQU                5
                                           _SYNC			.EQU                4
                                           _SENDB			.EQU                3
                                           _HBRG			.EQU                2
                                           _TXSRS			.EQU                1
                                           _TX9D			.EQU                0
                                           
                                           ;  128H  SSCICTL0   Bits-------------------------------------
                                           SSCIWCFL		.EQU                7
                                           SSCIOV			.EQU                6
                                           SSCIEN			.EQU                5
                                           SSCICKP			.EQU                4
                                           SSCIMOD3		.EQU                3
                                           SSCIMOD2		.EQU                2
                                           SSCIMOD1		.EQU                1
                                           SSCIMOD0		.EQU                0
                                           _SSCIWCFL		.EQU                7
                                           _SSCIOV			.EQU                6
                                           _SSCIEN			.EQU                5
                                           _SSCICKP		.EQU                4
                                           _SSCIMOD3		.EQU                3
                                           _SSCIMOD2		.EQU                2
                                           _SSCIMOD1		.EQU                1
                                           _SSCIMOD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  12AH  SSCICTL1   Bits-------------------------------------
                                           SSCICALLEN		.EQU                7
                                           SSCIACKSTA		.EQU                6
                                           SSCIACKDAT		.EQU                5
                                           SSCIACKEN		.EQU                4
                                           SSCIRCEN		.EQU                3
                                           STOPEN			.EQU                2
                                           RESTARTEN		.EQU                1
                                           STARTEN			.EQU                0
                                           _SSCICALLEN		.EQU                7
                                           _SSCIACKSTA		.EQU                6
                                           _SSCIACKDAT		.EQU                5
                                           _SSCIACKEN		.EQU                4
                                           _SSCIRCEN		.EQU                3
                                           _STOPEN			.EQU                2
                                           _RESTARTEN		.EQU                1
                                           _STARTEN		.EQU                0
                                           
                                           ;  12BH  SSCISTA   Bits-------------------------------------
                                           SAMPLE			.EQU                7
                                           CKEGE			.EQU                6
                                           SSCIDA			.EQU                5
                                           SSCISTOP		.EQU                4
                                           SSCISTART		.EQU                3
                                           SSCIRW			.EQU                2
                                           SSCIUA			.EQU                1
                                           SSCIBUF			.EQU                0
                                           _SAMPLE			.EQU                7
                                           _CKEGE			.EQU                6
                                           _SSCIDA			.EQU                5
                                           _SSCISTOP		.EQU                4
                                           _SSCISTART		.EQU                3
                                           _SSCIRW			.EQU                2
                                           _SSCIUA			.EQU                1
                                           _SSCIBUF		.EQU                0
                                           
                                           ;  12EH  SSCIMSK   Bits-------------------------------------
                                           SSCIMSK7		.EQU                7
                                           SSCIMSK6		.EQU                6
                                           SSCIMSK5		.EQU                5
                                           SSCIMSK4		.EQU                4
                                           SSCIMSK3		.EQU                3
                                           SSCIMSK2		.EQU                2
                                           SSCIMSK1		.EQU                1
                                           SSCIMSK0		.EQU                0
                                           _SSCIMSK7		.EQU                7
                                           _SSCIMSK6		.EQU                6
                                           _SSCIMSK5		.EQU                5
                                           _SSCIMSK4		.EQU                4
                                           _SSCIMSK3		.EQU                3
                                           _SSCIMSK2		.EQU                2
                                           _SSCIMSK1		.EQU                1
                                           _SSCIMSK0		.EQU                0
                                           
                                           ;  12FH  WDTPS   Bits-------------------------------------
                                           WDTPS3			.EQU                3
                                           WDTPS2			.EQU                2
                                           WDTPS1			.EQU                1
                                           WDTPS0			.EQU                0
                                           _WDTPS3			.EQU                3
                                           _WDTPS2			.EQU                2
                                           _WDTPS1			.EQU                1
                                           _WDTPS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  134H  MULCTL   Bits-------------------------------------
                                           MULEN			.EQU                1
                                           MULIF			.EQU                0
                                           _MULEN			.EQU                1
                                           _MULIF			.EQU                0
                                           
                                           ;  139H  DIVCTL   Bits-------------------------------------
                                           DIVOEN			.EQU                1
                                           DIVEN			.EQU                0
                                           _DIVOEN			.EQU                1
                                           _DIVEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  140H  LEDCTL   Bits-------------------------------------
                                           LEDEN			.EQU                7
                                           DIGEN2			.EQU                4
                                           DIGEN1			.EQU                3
                                           DIGEN0			.EQU                2
                                           PNS1			.EQU                1
                                           PNS0			.EQU                0
                                           _LEDEN			.EQU                7
                                           _DIGEN2			.EQU                4
                                           _DIGEN1			.EQU                3
                                           _DIGEN0			.EQU                2
                                           _PNS1			.EQU                1
                                           _PNS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  141H  LEDPRE   Bits-------------------------------------
                                           LEDCKS13		.EQU                7
                                           LEDCKS12		.EQU                6
                                           LEDCKS11		.EQU                5
                                           LEDCKS10		.EQU                4
                                           LEDCKS03		.EQU                3
                                           LEDCKS02		.EQU                2
                                           LEDCKS01		.EQU                1
                                           LEDCKS00		.EQU                0
                                           _LEDCKS13		.EQU                7
                                           _LEDCKS12		.EQU                6
                                           _LEDCKS11		.EQU                5
                                           _LEDCKS10		.EQU                4
                                           _LEDCKS03		.EQU                3
                                           _LEDCKS02		.EQU                2
                                           _LEDCKS01		.EQU                1
                                           _LEDCKS00		.EQU                0
                                           
                                           ;  142H  LEDDATA0   Bits-------------------------------------
                                           DAT07			.EQU                7
                                           DAT06			.EQU                6
                                           DAT05			.EQU                5
                                           DAT04			.EQU                4
                                           DAT03			.EQU                3
                                           DAT02			.EQU                2
                                           DAT01			.EQU                1
                                           DAT00			.EQU                0
                                           _DAT07			.EQU                7
                                           _DAT06			.EQU                6
                                           _DAT05			.EQU                5
                                           _DAT04			.EQU                4
                                           _DAT03			.EQU                3
                                           _DAT02			.EQU                2
                                           _DAT01			.EQU                1
                                           _DAT00			.EQU                0
                                           
                                           ;  143H  LEDDATA1   Bits-------------------------------------
                                           DAT17			.EQU                7
                                           DAT16			.EQU                6
                                           DAT15			.EQU                5
                                           DAT14			.EQU                4
                                           DAT13			.EQU                3
                                           DAT12			.EQU                2
                                           DAT11			.EQU                1
                                           DAT10			.EQU                0
                                           _DAT17			.EQU                7
                                           _DAT16			.EQU                6
                                           _DAT15			.EQU                5
                                           _DAT14			.EQU                4
                                           _DAT13			.EQU                3
                                           _DAT12			.EQU                2
                                           _DAT11			.EQU                1
                                           _DAT10			.EQU                0
                                           
                                           ;  144H  LEDDATA2   Bits-------------------------------------
                                           DAT27			.EQU                7
                                           DAT26			.EQU                6
                                           DAT25			.EQU                5
                                           DAT24			.EQU                4
                                           DAT23			.EQU                3
                                           DAT22			.EQU                2
                                           DAT21			.EQU                1
                                           DAT20			.EQU                0
                                           _DAT27			.EQU                7
                                           _DAT26			.EQU                6
                                           _DAT25			.EQU                5
                                           _DAT24			.EQU                4
                                           _DAT23			.EQU                3
                                           _DAT22			.EQU                2
                                           _DAT21			.EQU                1
                                           _DAT20			.EQU                0
                                           
                                           ;  145H  LEDDATA3   Bits-------------------------------------
                                           DAT37			.EQU                7
                                           DAT36			.EQU                6
                                           DAT35			.EQU                5
                                           DAT34			.EQU                4
                                           DAT33			.EQU                3
                                           DAT32			.EQU                2
                                           DAT31			.EQU                1
                                           DAT30			.EQU                0
                                           _DAT37			.EQU                7
                                           _DAT36			.EQU                6
                                           _DAT35			.EQU                5
                                           _DAT34			.EQU                4
                                           _DAT33			.EQU                3
                                           _DAT32			.EQU                2
                                           _DAT31			.EQU                1
                                           _DAT30			.EQU                0
                                           
                                           ;  146H  LEDDATA4   Bits-------------------------------------
                                           DAT47			.EQU                7
                                           DAT46			.EQU                6
                                           DAT45			.EQU                5
                                           DAT44			.EQU                4
                                           DAT43			.EQU                3
                                           DAT42			.EQU                2
                                           DAT41			.EQU                1
                                           DAT40			.EQU                0
                                           _DAT47			.EQU                7
                                           _DAT46			.EQU                6
                                           _DAT45			.EQU                5
                                           _DAT44			.EQU                4
                                           _DAT43			.EQU                3
                                           _DAT42			.EQU                2
                                           _DAT41			.EQU                1
                                           _DAT40			.EQU                0
                                           
                                           ;  147H  LEDDATA5   Bits-------------------------------------
                                           DAT57			.EQU                7
                                           DAT56			.EQU                6
                                           DAT55			.EQU                5
                                           DAT54			.EQU                4
                                           DAT53			.EQU                3
                                           DAT52			.EQU                2
                                           DAT51			.EQU                1
                                           DAT50			.EQU                0
                                           _DAT57			.EQU                7
                                           _DAT56			.EQU                6
                                           _DAT55			.EQU                5
                                           _DAT54			.EQU                4
                                           _DAT53			.EQU                3
                                           _DAT52			.EQU                2
                                           _DAT51			.EQU                1
                                           _DAT50			.EQU                0
                                           
                                           ;  148H  LEDDATA6   Bits-------------------------------------
                                           DAT67			.EQU                7
                                           DAT66			.EQU                6
                                           DAT65			.EQU                5
                                           DAT64			.EQU                4
                                           DAT63			.EQU                3
                                           DAT62			.EQU                2
                                           DAT61			.EQU                1
                                           DAT60			.EQU                0
                                           _DAT67			.EQU                7
                                           _DAT66			.EQU                6
                                           _DAT65			.EQU                5
                                           _DAT64			.EQU                4
                                           _DAT63			.EQU                3
                                           _DAT62			.EQU                2
                                           _DAT61			.EQU                1
                                           _DAT60			.EQU                0
                                           
                                           ;  149H  LEDDATA7   Bits-------------------------------------
                                           DAT77			.EQU                7
                                           DAT76			.EQU                6
                                           DAT75			.EQU                5
                                           DAT74			.EQU                4
                                           DAT73			.EQU                3
                                           DAT72			.EQU                2
                                           DAT71			.EQU                1
                                           DAT70			.EQU                0
                                           _DAT77			.EQU                7
                                           _DAT76			.EQU                6
                                           _DAT75			.EQU                5
                                           _DAT74			.EQU                4
                                           _DAT73			.EQU                3
                                           _DAT72			.EQU                2
                                           _DAT71			.EQU                1
                                           _DAT70			.EQU                0
                                           
                                           ;  14AH  C1FILTCTL   Bits-------------------------------------
                                           INV1			.EQU                7
                                           WEN1			.EQU                6
                                           FEN1			.EQU                5
                                           F1CNT2			.EQU                2
                                           F1CNT1			.EQU                1
                                           F1CNT0			.EQU                0
                                           _INV1			.EQU                7
                                           _WEN1			.EQU                6
                                           _FEN1			.EQU                5
                                           _F1CNT2			.EQU                2
                                           _F1CNT1			.EQU                1
                                           _F1CNT0			.EQU                0
                                           
                                           ;  14BH  C1FILTPRE   Bits-------------------------------------
                                           FP17			.EQU                7
                                           FP16			.EQU                6
                                           FP15			.EQU                5
                                           FP14			.EQU                4
                                           FP13			.EQU                3
                                           FP12			.EQU                2
                                           FP11			.EQU                1
                                           FP10			.EQU                0
                                           _FP17			.EQU                7
                                           _FP16			.EQU                6
                                           _FP15			.EQU                5
                                           _FP14			.EQU                4
                                           _FP13			.EQU                3
                                           _FP12			.EQU                2
                                           _FP11			.EQU                1
                                           _FP10			.EQU                0
                                           
                                           ;  150H  LEDOMS1   Bits-------------------------------------
                                           LEDOM17			.EQU                7
                                           LEDOM16			.EQU                6
                                           LEDOM15			.EQU                5
                                           LEDOM14			.EQU                4
                                           LEDOM13			.EQU                3
                                           LEDOM12			.EQU                2
                                           LEDOM11			.EQU                1
                                           LEDOM10			.EQU                0
                                           _LEDOM17		.EQU                7
                                           _LEDOM16		.EQU                6
                                           _LEDOM15		.EQU                5
                                           _LEDOM14		.EQU                4
                                           _LEDOM13		.EQU                3
                                           _LEDOM12		.EQU                2
                                           _LEDOM11		.EQU                1
                                           _LEDOM10		.EQU                0
                                           
                                           ;  152H  CCPCTL   Bits-------------------------------------
                                           CCMOD3			.EQU                3
                                           CCMOD2			.EQU                2
                                           CCMOD1			.EQU                1
                                           CCMOD0			.EQU                0
                                           _CCMOD3			.EQU                3
                                           _CCMOD2			.EQU                2
                                           _CCMOD1			.EQU                1
                                           _CCMOD0			.EQU                0
                                           
                                           ;  155H  LEDODS0   Bits-------------------------------------
                                           LEDOD07			.EQU                7
                                           LEDOD06			.EQU                6
                                           LEDOD05			.EQU                5
                                           LEDOD04			.EQU                4
                                           LEDOD03			.EQU                3
                                           LEDOD02			.EQU                2
                                           LEDOD01			.EQU                1
                                           LEDOD00			.EQU                0
                                           _LEDOD07		.EQU                7
                                           _LEDOD06		.EQU                6
                                           _LEDOD05		.EQU                5
                                           _LEDOD04		.EQU                4
                                           _LEDOD03		.EQU                3
                                           _LEDOD02		.EQU                2
                                           _LEDOD01		.EQU                1
                                           _LEDOD00		.EQU                0
                                           
                                           ;  157H  LEDOMS0   Bits-------------------------------------
                                           LEDOM07			.EQU                7
                                           LEDOM06			.EQU                6
                                           LEDOM05			.EQU                5
                                           LEDOM04			.EQU                4
                                           LEDOM03			.EQU                3
                                           LEDOM02			.EQU                2
                                           LEDOM01			.EQU                1
                                           LEDOM00			.EQU                0
                                           _LEDOM07		.EQU                7
                                           _LEDOM06		.EQU                6
                                           _LEDOM05		.EQU                5
                                           _LEDOM04		.EQU                4
                                           _LEDOM03		.EQU                3
                                           _LEDOM02		.EQU                2
                                           _LEDOM01		.EQU                1
                                           _LEDOM00		.EQU                0
                                           
                                           ;  158H  LEDODS1   Bits-------------------------------------
                                           LEDOD17			.EQU                7
                                           LEDOD16			.EQU                6
                                           LEDOD15			.EQU                5
                                           LEDOD14			.EQU                4
                                           LEDOD13			.EQU                3
                                           LEDOD12			.EQU                2
                                           LEDOD11			.EQU                1
                                           LEDOD10			.EQU                0
                                           _LEDOD17		.EQU                7
                                           _LEDOD16		.EQU                6
                                           _LEDOD15		.EQU                5
                                           _LEDOD14		.EQU                4
                                           _LEDOD13		.EQU                3
                                           _LEDOD12		.EQU                2
                                           _LEDOD11		.EQU                1
                                           _LEDOD10		.EQU                0
                                           
                                           ;  15CH  LEDLUM   Bits-------------------------------------
                                           LEDBR			.EQU                7
                                           FRAMEF			.EQU                3
                                           LUM2			.EQU                2
                                           LUM1			.EQU                1
                                           LUM0			.EQU                0
                                           _LEDBR			.EQU                7
                                           _FRAMEF			.EQU                3
                                           _LUM2			.EQU                2
                                           _LUM1			.EQU                1
                                           _LUM0			.EQU                0
                                           
                                           ;  15DH  PWM5FC   Bits-------------------------------------
                                           FCA			.EQU                1
                                           FCB			.EQU                0
                                           _FCA			.EQU                1
                                           _FCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  164H  T4CTL   Bits-------------------------------------
                                           T4REN			.EQU                7
                                           HSPEN			.EQU                6
                                           T4CKS1			.EQU                5
                                           T4CKS0			.EQU                4
                                           LSPEN			.EQU                3
                                           T4CS1			.EQU                2
                                           T4CS0			.EQU                1
                                           T4ON			.EQU                0
                                           _T4REN			.EQU                7
                                           _HSPEN			.EQU                6
                                           _T4CKS1			.EQU                5
                                           _T4CKS0			.EQU                4
                                           _LSPEN			.EQU                3
                                           _T4CS1			.EQU                2
                                           _T4CS0			.EQU                1
                                           _T4ON			.EQU                0
                                           ;************************************************************
                                           ;       Header file for the KungFu8 END
                                           ;       KF8A100EON
                                           ;       Microcontroller
                                           ;
                                           ;       Copyright 2012-2020 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; external declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.extern	_UART_Init
                                           	.extern	_UART_SendBuf
                                           	.extern	_PSW_bits
                                           	.extern	_P0_bits
                                           	.extern	_P2_bits
                                           	.extern	_P1_bits
                                           	.extern	_P3_bits
                                           	.extern	_PCH_bits
                                           	.extern	_INTCTL_bits
                                           	.extern	_EIF1_bits
                                           	.extern	_EIF2_bits
                                           	.extern	_T1CTL_bits
                                           	.extern	_T2CTL0_bits
                                           	.extern	_PWMCTL_bits
                                           	.extern	_BANK_bits
                                           	.extern	_ADSCANCTL_bits
                                           	.extern	_C1CTL_bits
                                           	.extern	_VDACS_bits
                                           	.extern	_AMPCTL_bits
                                           	.extern	_ANSEH_bits
                                           	.extern	_ADCCTL0_bits
                                           	.extern	_AMPDT_bits
                                           	.extern	_OPTR_bits
                                           	.extern	_IP0_bits
                                           	.extern	_IP1_bits
                                           	.extern	_IP2_bits
                                           	.extern	_TR0_bits
                                           	.extern	_TR2_bits
                                           	.extern	_TR1_bits
                                           	.extern	_OSCSTA_bits
                                           	.extern	_IP3_bits
                                           	.extern	_VRECTL_bits
                                           	.extern	_EIE1_bits
                                           	.extern	_EIE2_bits
                                           	.extern	_PCTL_bits
                                           	.extern	_OSCCTL_bits
                                           	.extern	_ANSEL_bits
                                           	.extern	_PUR0_bits
                                           	.extern	_IOCL_bits
                                           	.extern	_ADCCTL1_bits
                                           	.extern	_P0LR_bits
                                           	.extern	_P2LR_bits
                                           	.extern	_P1LR_bits
                                           	.extern	_P3LR_bits
                                           	.extern	_TR3_bits
                                           	.extern	_EIE3_bits
                                           	.extern	_EIF3_bits
                                           	.extern	_T3CTL_bits
                                           	.extern	_T3CTL1_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL0_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL1_bits
                                           	.extern	_P5ASCTL_bits
                                           	.extern	_PSTRCTL_bits
                                           	.extern	_PUR1_bits
                                           	.extern	_PUR2_bits
                                           	.extern	_INTEDGCTL_bits
                                           	.extern	_VBIASCTL_bits
                                           	.extern	_VBIAS1EN_bits
                                           	.extern	_VBIAS2EN_bits
                                           	.extern	_PWM5OC_bits
                                           	.extern	_T2CTL1_bits
                                           	.extern	_VDAC_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL2_bits
                                           	.extern	_PWM5PC_bits
                                           	.extern	_RSCTL_bits
                                           	.extern	_BRCTL_bits
                                           	.extern	_TSCTL_bits
                                           	.extern	_SSCICTL0_bits
                                           	.extern	_SSCICTL1_bits
                                           	.extern	_SSCISTA_bits
                                           	.extern	_SSCIMSK_bits
                                           	.extern	_WDTPS_bits
                                           	.extern	_MULCTL_bits
                                           	.extern	_DIVCTL_bits
                                           	.extern	_LEDCTL_bits
                                           	.extern	_LEDPRE_bits
                                           	.extern	_LEDDATA0_bits
                                           	.extern	_LEDDATA1_bits
                                           	.extern	_LEDDATA2_bits
                                           	.extern	_LEDDATA3_bits
                                           	.extern	_LEDDATA4_bits
                                           	.extern	_LEDDATA5_bits
                                           	.extern	_LEDDATA6_bits
                                           	.extern	_LEDDATA7_bits
                                           	.extern	_C1FILTCTL_bits
                                           	.extern	_C1FILTPRE_bits
                                           	.extern	_LEDOMS1_bits
                                           	.extern	_CCPCTL_bits
                                           	.extern	_LEDODS0_bits
                                           	.extern	_LEDOMS0_bits
                                           	.extern	_LEDODS1_bits
                                           	.extern	_LEDLUM_bits
                                           	.extern	_PWM5FC_bits
                                           	.extern	_T4CTL_bits
                                           	.extern	_UART_BUF
                                           	.extern	_T0
                                           	.extern	_PCL
                                           	.extern	_PSW
                                           	.extern	_P0
                                           	.extern	_P2
                                           	.extern	_P1
                                           	.extern	_P3
                                           	.extern	_PCH
                                           	.extern	_INTCTL
                                           	.extern	_EIF1
                                           	.extern	_EIF2
                                           	.extern	_T1L
                                           	.extern	_T1H
                                           	.extern	_T1CTL
                                           	.extern	_T2L
                                           	.extern	_T2CTL0
                                           	.extern	_PWM1L
                                           	.extern	_PWM1H
                                           	.extern	_PWMCTL
                                           	.extern	_PP1
                                           	.extern	_BANK
                                           	.extern	_ADSCANCTL
                                           	.extern	_C1CTL
                                           	.extern	_VDACS
                                           	.extern	_AMPCTL
                                           	.extern	_ANSEH
                                           	.extern	_ADCDATA0H
                                           	.extern	_ADCCTL0
                                           	.extern	_AMPDT
                                           	.extern	_OPTR
                                           	.extern	_IP0
                                           	.extern	_IP1
                                           	.extern	_IP2
                                           	.extern	_TR0
                                           	.extern	_TR2
                                           	.extern	_TR1
                                           	.extern	_OSCSTA
                                           	.extern	_IP3
                                           	.extern	_VRECAL1
                                           	.extern	_VRECTL
                                           	.extern	_EIE1
                                           	.extern	_EIE2
                                           	.extern	_PCTL
                                           	.extern	_OSCCTL
                                           	.extern	_OSCCAL0
                                           	.extern	_ANSEL
                                           	.extern	_PP2
                                           	.extern	_PWM2L
                                           	.extern	_PWM2H
                                           	.extern	_PUR0
                                           	.extern	_IOCL
                                           	.extern	_OSCCAL1
                                           	.extern	_NVMDATAH
                                           	.extern	_NVMDATAL
                                           	.extern	_NVMADDRH
                                           	.extern	_NVMADDRL
                                           	.extern	_NVMCTL0
                                           	.extern	_NVMCTL1
                                           	.extern	_ADCDATA0L
                                           	.extern	_ADCCTL1
                                           	.extern	_T2CCRH
                                           	.extern	_T2H
                                           	.extern	_PP5H
                                           	.extern	_PWM5H0
                                           	.extern	_PWM5H1
                                           	.extern	_P0LR
                                           	.extern	_P2LR
                                           	.extern	_P1LR
                                           	.extern	_P3LR
                                           	.extern	_TR3
                                           	.extern	_EIE3
                                           	.extern	_EIF3
                                           	.extern	_OSCCAL2
                                           	.extern	_OSCCAL3
                                           	.extern	_T3CTL
                                           	.extern	_T3L
                                           	.extern	_PP5L
                                           	.extern	_T3CTL1
                                           	.extern	_T2CCRL
                                           	.extern	_PWM5L0
                                           	.extern	_PWM5L1
                                           	.extern	_PWM5CTL0
                                           	.extern	_PWM5CTL1
                                           	.extern	_P5ASCTL
                                           	.extern	_PSTRCTL
                                           	.extern	_T3H
                                           	.extern	_PUR1
                                           	.extern	_PUR2
                                           	.extern	_INTEDGCTL
                                           	.extern	_VBIASCTL
                                           	.extern	_VBIAS1EN
                                           	.extern	_VBIAS2EN
                                           	.extern	_PWM5OC
                                           	.extern	_T2CTL1
                                           	.extern	_VDAC
                                           	.extern	_PWM5CTL2
                                           	.extern	_PWM5PC
                                           	.extern	_RSCTL
                                           	.extern	_TXSDR
                                           	.extern	_RXSDR
                                           	.extern	_BRCTL
                                           	.extern	_TSCTL
                                           	.extern	_EUBRGL
                                           	.extern	_EUBRGH
                                           	.extern	_SSCICTL0
                                           	.extern	_SSCICTL1
                                           	.extern	_SSCISTA
                                           	.extern	_SSCIBUFR
                                           	.extern	_SSCIADD
                                           	.extern	_SSCIMSK
                                           	.extern	_WDTPS
                                           	.extern	_MULAH
                                           	.extern	_MULAL
                                           	.extern	_MULBH
                                           	.extern	_MULBL
                                           	.extern	_MULCTL
                                           	.extern	_MULRES3
                                           	.extern	_MULRES2
                                           	.extern	_MULRES1
                                           	.extern	_MULRES0
                                           	.extern	_DIVCTL
                                           	.extern	_DIVAH
                                           	.extern	_DIVAL
                                           	.extern	_DIVB
                                           	.extern	_DIVQH
                                           	.extern	_DIVQL
                                           	.extern	_DIVR
                                           	.extern	_LEDCTL
                                           	.extern	_LEDPRE
                                           	.extern	_LEDDATA0
                                           	.extern	_LEDDATA1
                                           	.extern	_LEDDATA2
                                           	.extern	_LEDDATA3
                                           	.extern	_LEDDATA4
                                           	.extern	_LEDDATA5
                                           	.extern	_LEDDATA6
                                           	.extern	_LEDDATA7
                                           	.extern	_C1FILTCTL
                                           	.extern	_C1FILTPRE
                                           	.extern	_LEDOMS1
                                           	.extern	_CCRL
                                           	.extern	_CCPCTL
                                           	.extern	_CCRH
                                           	.extern	_LEDODS0
                                           	.extern	_LEDOMS0
                                           	.extern	_LEDODS1
                                           	.extern	_VRECAL2
                                           	.extern	_VRECAL3
                                           	.extern	_LEDLUM
                                           	.extern	_PWM5FC
                                           	.extern	_T4L
                                           	.extern	_T4H
                                           	.extern	_T4REL
                                           	.extern	_T4REH
                                           	.extern	_T4CTL
                                           	.extern	_RC32KCAL
                                           
                                           	.extern I0R1
                                           	.extern I0R7
                                           	.extern I0PSW
                                           	.extern I0PCH
                                           	.extern I1R1
                                           	.extern I1R7
                                           	.extern I1PSW
                                           	.extern I1PCH
                                           	.extern STK11
                                           	.extern STK10
                                           	.extern STK09
                                           	.extern STK08
                                           	.extern STK07
                                           	.extern STK06
                                           	.extern STK05
                                           	.extern STK04
                                           	.extern STK03
                                           	.extern STK02
                                           	.extern STK01
                                           	.extern STK00
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.global	_IIC_Init
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; absolute symbol definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; compiler-defined variables
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; initialized data
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; overlayable items in internal ram 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.udata_ovr
                                           
                                           
                                           func._IIC_Init	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _IIC_Init	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : FUNCTION
                                           _IIC_Init	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	10; "../IIC.c"	SSCIEN=0;				//¹Ø±ÕI2CÄ£¿é£¬³õÊ¼»¯ÍêÖ®ºóÔÙ´ò¿ª
                                           	BANKSEL	_SSCICTL0_bits
                                           	CLR	_SSCICTL0_bits, 5
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	12; "../IIC.c"	SSCICTL0=0X18;			//I2CÖ÷¿ØÄ£Ê½
                                           	MOV	R0,# 0x18
                                           	BANKSEL	_SSCICTL0
                                           	MOV	_SSCICTL0, R0
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	13; "../IIC.c"	SSCICTL1=0X00;
                                           	BANKSEL	_SSCICTL1
                                           	CLR	_SSCICTL1
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	14; "../IIC.c"	SSCISTA=0X00;
                                           	BANKSEL	_SSCISTA
                                           	CLR	_SSCISTA
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	15; "../IIC.c"	SSCIADD = 0X4F;//Ö÷¿ØÄ£Ê½ÏÂ£¬¸Ã¼Ä´æÆ÷[Fosc/(BandRate*4)]-1¾ö¶¨ÁË²¨ÌØÂÊ  49-20K;32-30K;24-40K;19-50K;
                                           	MOV	R0,# 0x4f
                                           	BANKSEL	_SSCIADD
                                           	MOV	_SSCIADD, R0
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	16; "../IIC.c"	SSCIIF=0;				//ÇåÁãI2CÖÐ¶Ï±êÖ¾
                                           	BANKSEL	_EIF2_bits
                                           	CLR	_EIF2_bits, 0
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	17; "../IIC.c"	SSCIEN=1;
                                           	BANKSEL	_SSCICTL0_bits
                                           	SET	_SSCICTL0_bits, 5
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	20; "../IIC.c"	AIE = 1;		//´ò¿ª×ÜÖÐ¶Ï
                                           	BANKSEL	_INTCTL_bits
                                           	SET	_INTCTL_bits, 7
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : ENDFUNCTION
                                           	CRET	
                                           ; exit point of _IIC_Init
                                           
                                           
                                           ;	code size estimation:
                                           ;	   11+    8 =    19 instructions (   54 byte)
                                           
                                           
                                           	.end
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; File Created by ChiponCC : ChipON  inc.
                                           ; Version 3.0.4#6752 (Feb 19 2019 20:27:19) (MSVC)
                                           ; This file was generated Thu Jul 25 17:21:51 2019
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; chipon port for the 16-bit core
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.file	"../UART.c"
                                           	.radix dec
                                           	.include "KF8A100EON.inc"
                                           ;************************************************************
                                           ;       Header file for the KungFu8
                                           ;       KF8A100EON
                                           ;       Microcontroller
                                           ;
                                           ;       Copyright 2012-2020 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************
                                           T0			.EQU                 0x01
                                           PCL			.EQU                 0x02
                                           PSW			.EQU                 0x03
                                           P0			.EQU                 0x05
                                           P2			.EQU                 0x06
                                           P1			.EQU                 0x07
                                           P3			.EQU                 0x08
                                           PCH			.EQU                 0x0A
                                           INTCTL			.EQU                 0x0B
                                           EIF1			.EQU                 0x0C
                                           EIF2			.EQU                 0x0D
                                           T1L			.EQU                 0x0E
                                           T1H			.EQU                 0x0F
                                           T1CTL			.EQU                 0x10
                                           T2L			.EQU                 0x11
                                           T2CTL0			.EQU                 0x12
                                           PWM1L			.EQU                 0x13
                                           PWM1H			.EQU                 0x14
                                           PWMCTL			.EQU                 0x15
                                           PP1			.EQU                 0x16
                                           BANK			.EQU                 0x17
                                           ADSCANCTL		.EQU                 0x18
                                           C1CTL			.EQU                 0x19
                                           VDACS			.EQU                 0x1A
                                           AMPCTL			.EQU                 0x1B
                                           ANSEH			.EQU                 0x1D
                                           ADCDATA0H		.EQU                 0x1E
                                           ADCCTL0			.EQU                 0x1F
                                           AMPDT			.EQU                 0x20
                                           OPTR			.EQU                 0x21
                                           IP0			.EQU                 0x22
                                           IP1			.EQU                 0x23
                                           IP2			.EQU                 0x24
                                           TR0			.EQU                 0x25
                                           TR2			.EQU                 0x26
                                           TR1			.EQU                 0x27
                                           OSCSTA			.EQU                 0x28
                                           IP3			.EQU                 0x29
                                           VRECAL1			.EQU                 0x2A
                                           VRECTL			.EQU                 0x2B
                                           EIE1			.EQU                 0x2C
                                           EIE2			.EQU                 0x2D
                                           PCTL			.EQU                 0x2E
                                           OSCCTL			.EQU                 0x2F
                                           OSCCAL0			.EQU                 0x30
                                           ANSEL			.EQU                 0x31
                                           PP2			.EQU                 0x32
                                           PWM2L			.EQU                 0x33
                                           PWM2H			.EQU                 0x34
                                           PUR0			.EQU                 0x35
                                           IOCL			.EQU                 0x36
                                           OSCCAL1			.EQU                 0x37
                                           NVMDATAH		.EQU                 0x38
                                           NVMDATAL		.EQU                 0x39
                                           NVMADDRH		.EQU                 0x3A
                                           NVMADDRL		.EQU                 0x3B
                                           NVMCTL0			.EQU                 0x3C
                                           NVMCTL1			.EQU                 0x3D
                                           ADCDATA0L		.EQU                 0x3E
                                           ADCCTL1			.EQU                 0x3F
                                           T2CCRH			.EQU                 0x40
                                           T2H			.EQU                 0x41
                                           PP5H			.EQU                 0x42
                                           PWM5H0			.EQU                 0x43
                                           PWM5H1			.EQU                 0x44
                                           P0LR			.EQU                 0x45
                                           P2LR			.EQU                 0x46
                                           P1LR			.EQU                 0x47
                                           P3LR			.EQU                 0x48
                                           TR3			.EQU                 0x49
                                           EIE3			.EQU                 0x4A
                                           EIF3			.EQU                 0x4B
                                           OSCCAL2			.EQU                 0x4C
                                           OSCCAL3			.EQU                 0x4D
                                           T3CTL			.EQU                 0x4E
                                           T3L			.EQU                 0x4F
                                           PP5L			.EQU                 0x52
                                           T3CTL1			.EQU                 0x53
                                           T2CCRL			.EQU                 0x54
                                           PWM5L0			.EQU                 0x55
                                           PWM5L1			.EQU                 0x56
                                           PWM5CTL0		.EQU                 0x57
                                           PWM5CTL1		.EQU                 0x5B
                                           P5ASCTL			.EQU                 0x5C
                                           PSTRCTL			.EQU                 0x5D
                                           T3H			.EQU                 0x5F
                                           PUR1			.EQU                 0x60
                                           PUR2			.EQU                 0x61
                                           INTEDGCTL		.EQU                 0x67
                                           VBIASCTL		.EQU                 0x6B
                                           VBIAS1EN		.EQU                 0x6C
                                           VBIAS2EN		.EQU                 0x6D
                                           PWM5OC			.EQU                 0x10E
                                           T2CTL1			.EQU                 0x10F
                                           VDAC			.EQU                 0x112
                                           PWM5CTL2		.EQU                 0x11C
                                           PWM5PC			.EQU                 0x11D
                                           RSCTL			.EQU                 0x120
                                           TXSDR			.EQU                 0x121
                                           RXSDR			.EQU                 0x122
                                           BRCTL			.EQU                 0x123
                                           TSCTL			.EQU                 0x124
                                           EUBRGL			.EQU                 0x125
                                           EUBRGH			.EQU                 0x126
                                           SSCICTL0		.EQU                 0x128
                                           SSCICTL1		.EQU                 0x12A
                                           SSCISTA			.EQU                 0x12B
                                           SSCIBUFR		.EQU                 0x12C
                                           SSCIADD			.EQU                 0x12E
                                           SSCIMSK			.EQU                 0x12E
                                           WDTPS			.EQU                 0x12F
                                           MULAH			.EQU                 0x130
                                           MULAL			.EQU                 0x131
                                           MULBH			.EQU                 0x132
                                           MULBL			.EQU                 0x133
                                           MULCTL			.EQU                 0x134
                                           MULRES3			.EQU                 0x135
                                           MULRES2			.EQU                 0x136
                                           MULRES1			.EQU                 0x137
                                           MULRES0			.EQU                 0x138
                                           DIVCTL			.EQU                 0x139
                                           DIVAH			.EQU                 0x13A
                                           DIVAL			.EQU                 0x13B
                                           DIVB			.EQU                 0x13C
                                           DIVQH			.EQU                 0x13D
                                           DIVQL			.EQU                 0x13E
                                           DIVR			.EQU                 0x13F
                                           LEDCTL			.EQU                 0x140
                                           LEDPRE			.EQU                 0x141
                                           LEDDATA0		.EQU                 0x142
                                           LEDDATA1		.EQU                 0x143
                                           LEDDATA2		.EQU                 0x144
                                           LEDDATA3		.EQU                 0x145
                                           LEDDATA4		.EQU                 0x146
                                           LEDDATA5		.EQU                 0x147
                                           LEDDATA6		.EQU                 0x148
                                           LEDDATA7		.EQU                 0x149
                                           C1FILTCTL		.EQU                 0x14A
                                           C1FILTPRE		.EQU                 0x14B
                                           LEDOMS1			.EQU                 0x150
                                           CCRL			.EQU                 0x151
                                           CCPCTL			.EQU                 0x152
                                           CCRH			.EQU                 0x154
                                           LEDODS0			.EQU                 0x155
                                           LEDOMS0			.EQU                 0x157
                                           LEDODS1			.EQU                 0x158
                                           VRECAL2			.EQU                 0x159
                                           VRECAL3			.EQU                 0x15A
                                           LEDLUM			.EQU                 0x15C
                                           PWM5FC			.EQU                 0x15D
                                           T4L			.EQU                 0x160
                                           T4H			.EQU                 0x161
                                           T4REL			.EQU                 0x162
                                           T4REH			.EQU                 0x163
                                           T4CTL			.EQU                 0x164
                                           RC32KCAL		.EQU                 0x165
                                           
                                           
                                           ;  03H  PSW   Bits-------------------------------------
                                           TO			.EQU                4
                                           PD			.EQU                3
                                           Z			.EQU                2
                                           DC			.EQU                1
                                           CY			.EQU                0
                                           _TO			.EQU                4
                                           _PD			.EQU                3
                                           _Z			.EQU                2
                                           _DC			.EQU                1
                                           _CY			.EQU                0
                                           
                                           ;  05H  P0   Bits-------------------------------------
                                           P05			.EQU                5
                                           P04			.EQU                4
                                           P03			.EQU                3
                                           P02			.EQU                2
                                           P01			.EQU                1
                                           P00			.EQU                0
                                           _P05			.EQU                5
                                           _P04			.EQU                4
                                           _P03			.EQU                3
                                           _P02			.EQU                2
                                           _P01			.EQU                1
                                           _P00			.EQU                0
                                           
                                           ;  06H  P2   Bits-------------------------------------
                                           P27			.EQU                7
                                           P26			.EQU                6
                                           P25			.EQU                5
                                           P24			.EQU                4
                                           P23			.EQU                3
                                           P22			.EQU                2
                                           P21			.EQU                1
                                           P20			.EQU                0
                                           _P27			.EQU                7
                                           _P26			.EQU                6
                                           _P25			.EQU                5
                                           _P24			.EQU                4
                                           _P23			.EQU                3
                                           _P22			.EQU                2
                                           _P21			.EQU                1
                                           _P20			.EQU                0
                                           
                                           ;  07H  P1   Bits-------------------------------------
                                           P17			.EQU                7
                                           P16			.EQU                6
                                           P15			.EQU                5
                                           P14			.EQU                4
                                           P13			.EQU                3
                                           P12			.EQU                2
                                           P11			.EQU                1
                                           P10			.EQU                0
                                           _P17			.EQU                7
                                           _P16			.EQU                6
                                           _P15			.EQU                5
                                           _P14			.EQU                4
                                           _P13			.EQU                3
                                           _P12			.EQU                2
                                           _P11			.EQU                1
                                           _P10			.EQU                0
                                           
                                           ;  08H  P3   Bits-------------------------------------
                                           P37			.EQU                7
                                           P36			.EQU                6
                                           P35			.EQU                5
                                           P34			.EQU                4
                                           P33			.EQU                3
                                           P32			.EQU                2
                                           P31			.EQU                1
                                           P30			.EQU                0
                                           _P37			.EQU                7
                                           _P36			.EQU                6
                                           _P35			.EQU                5
                                           _P34			.EQU                4
                                           _P33			.EQU                3
                                           _P32			.EQU                2
                                           _P31			.EQU                1
                                           _P30			.EQU                0
                                           
                                           ;  0AH  PCH   Bits-------------------------------------
                                           
                                           ;  0BH  INTCTL   Bits-------------------------------------
                                           AIE			.EQU                7
                                           PUIE			.EQU                6
                                           T0IE			.EQU                5
                                           INT0IE			.EQU                4
                                           P0IE			.EQU                3
                                           T0IF			.EQU                2
                                           INT0IF			.EQU                1
                                           P0IF			.EQU                0
                                           _AIE			.EQU                7
                                           _PUIE			.EQU                6
                                           _T0IE			.EQU                5
                                           _INT0IE			.EQU                4
                                           _P0IE			.EQU                3
                                           _T0IF			.EQU                2
                                           _INT0IF			.EQU                1
                                           _P0IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  0BH  INTCTL   Bits-------------------------------------
                                           AIEH			.EQU                7
                                           AIEL			.EQU                6
                                           _AIEH			.EQU                7
                                           _AIEL			.EQU                6
                                           
                                           ;  0CH  EIF1   Bits-------------------------------------
                                           EEIF			.EQU                7
                                           ADIF			.EQU                6
                                           INT2IF			.EQU                5
                                           INT1IF			.EQU                4
                                           C1IF			.EQU                3
                                           PWM2IF			.EQU                2
                                           T2IF			.EQU                1
                                           T1IF			.EQU                0
                                           _EEIF			.EQU                7
                                           _ADIF			.EQU                6
                                           _INT2IF			.EQU                5
                                           _INT1IF			.EQU                4
                                           _C1IF			.EQU                3
                                           _PWM2IF			.EQU                2
                                           _T2IF			.EQU                1
                                           _T1IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  0DH  EIF2   Bits-------------------------------------
                                           T3IF			.EQU                7
                                           RCIF			.EQU                5
                                           TXIF			.EQU                4
                                           CCPIF			.EQU                2
                                           BCLIF			.EQU                1
                                           SSCIIF			.EQU                0
                                           _T3IF			.EQU                7
                                           _RCIF			.EQU                5
                                           _TXIF			.EQU                4
                                           _CCPIF			.EQU                2
                                           _BCLIF			.EQU                1
                                           _SSCIIF			.EQU                0
                                           
                                           ;  10H  T1CTL   Bits-------------------------------------
                                           T1RLD			.EQU                7
                                           T1GC			.EQU                6
                                           T1CKS1			.EQU                5
                                           T1CKS0			.EQU                4
                                           T1OSCEN			.EQU                3
                                           T1SY			.EQU                2
                                           T1CS			.EQU                1
                                           T1ON			.EQU                0
                                           _T1RLD			.EQU                7
                                           _T1GC			.EQU                6
                                           _T1CKS1			.EQU                5
                                           _T1CKS0			.EQU                4
                                           _T1OSCEN		.EQU                3
                                           _T1SY			.EQU                2
                                           _T1CS			.EQU                1
                                           _T1ON			.EQU                0
                                           
                                           ;  12H  T2CTL0   Bits-------------------------------------
                                           T2CKBS3			.EQU                6
                                           T2CKBS2			.EQU                5
                                           T2CKBS1			.EQU                4
                                           T2CKBS0			.EQU                3
                                           T2ON			.EQU                2
                                           T2CKPS1			.EQU                1
                                           T2CKPS0			.EQU                0
                                           _T2CKBS3		.EQU                6
                                           _T2CKBS2		.EQU                5
                                           _T2CKBS1		.EQU                4
                                           _T2CKBS0		.EQU                3
                                           _T2ON			.EQU                2
                                           _T2CKPS1		.EQU                1
                                           _T2CKPS0		.EQU                0
                                           
                                           ;  15H  PWMCTL   Bits-------------------------------------
                                           PWM2ON			.EQU                4
                                           PWM1ON			.EQU                0
                                           _PWM2ON			.EQU                4
                                           _PWM1ON			.EQU                0
                                           
                                           ;  17H  BANK   Bits-------------------------------------
                                           PR3			.EQU                3
                                           PR2			.EQU                2
                                           PR1			.EQU                1
                                           PR0			.EQU                0
                                           _PR3			.EQU                3
                                           _PR2			.EQU                2
                                           _PR1			.EQU                1
                                           _PR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  18H  ADSCANCTL   Bits-------------------------------------
                                           ADSCANEN		.EQU                7
                                           SMOD1			.EQU                6
                                           SMOD0			.EQU                5
                                           STIM4			.EQU                4
                                           STIM3			.EQU                3
                                           STIM2			.EQU                2
                                           STIM1			.EQU                1
                                           STIM0			.EQU                0
                                           _ADSCANEN		.EQU                7
                                           _SMOD1			.EQU                6
                                           _SMOD0			.EQU                5
                                           _STIM4			.EQU                4
                                           _STIM3			.EQU                3
                                           _STIM2			.EQU                2
                                           _STIM1			.EQU                1
                                           _STIM0			.EQU                0
                                           
                                           ;  19H  C1CTL   Bits-------------------------------------
                                           C1MOD2			.EQU                6
                                           C1MOD1			.EQU                5
                                           C1MOD0			.EQU                4
                                           C1OUT			.EQU                1
                                           C1EN			.EQU                0
                                           _C1MOD2			.EQU                6
                                           _C1MOD1			.EQU                5
                                           _C1MOD0			.EQU                4
                                           _C1OUT			.EQU                1
                                           _C1EN			.EQU                0
                                           
                                           ;  1AH  VDACS   Bits-------------------------------------
                                           VCEN			.EQU                6
                                           _VCEN			.EQU                6
                                           
                                           ;  1BH  AMPCTL   Bits-------------------------------------
                                           AMPCALD			.EQU                7
                                           INPS1			.EQU                5
                                           INPS0			.EQU                4
                                           AMPCALEN		.EQU                1
                                           AMPON			.EQU                0
                                           _AMPCALD		.EQU                7
                                           _INPS1			.EQU                5
                                           _INPS0			.EQU                4
                                           _AMPCALEN		.EQU                1
                                           _AMPON			.EQU                0
                                           
                                           ;  1DH  ANSEH   Bits-------------------------------------
                                           ANS13			.EQU                5
                                           ANS12			.EQU                4
                                           ANS11			.EQU                3
                                           ANS10			.EQU                2
                                           ANS9			.EQU                1
                                           ANS8			.EQU                0
                                           _ANS13			.EQU                5
                                           _ANS12			.EQU                4
                                           _ANS11			.EQU                3
                                           _ANS10			.EQU                2
                                           _ANS9			.EQU                1
                                           _ANS8			.EQU                0
                                           
                                           ;  1FH  ADCCTL0   Bits-------------------------------------
                                           ADLR			.EQU                7
                                           T2CCRON			.EQU                6
                                           CHS3			.EQU                5
                                           CHS2			.EQU                4
                                           CHS1			.EQU                3
                                           CHS0			.EQU                2
                                           START			.EQU                1
                                           ADEN			.EQU                0
                                           _ADLR			.EQU                7
                                           _T2CCRON		.EQU                6
                                           _CHS3			.EQU                5
                                           _CHS2			.EQU                4
                                           _CHS1			.EQU                3
                                           _CHS0			.EQU                2
                                           _START			.EQU                1
                                           _ADEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  20H  AMPDT   Bits-------------------------------------
                                           AMPDT7			.EQU                7
                                           AMPDT6			.EQU                6
                                           AMPDT5			.EQU                5
                                           AMPDT4			.EQU                4
                                           AMPDT3			.EQU                3
                                           AMPDT2			.EQU                2
                                           AMPDT1			.EQU                1
                                           AMPDT0			.EQU                0
                                           _AMPDT7			.EQU                7
                                           _AMPDT6			.EQU                6
                                           _AMPDT5			.EQU                5
                                           _AMPDT4			.EQU                4
                                           _AMPDT3			.EQU                3
                                           _AMPDT2			.EQU                2
                                           _AMPDT1			.EQU                1
                                           _AMPDT0			.EQU                0
                                           
                                           ;  21H  OPTR   Bits-------------------------------------
                                           PUPH			.EQU                7
                                           INT0SE			.EQU                6
                                           T0CS			.EQU                5
                                           T0SE			.EQU                4
                                           PSA			.EQU                3
                                           PS2			.EQU                2
                                           PS1			.EQU                1
                                           PS0			.EQU                0
                                           _PUPH			.EQU                7
                                           _INT0SE			.EQU                6
                                           _T0CS			.EQU                5
                                           _T0SE			.EQU                4
                                           _PSA			.EQU                3
                                           _PS2			.EQU                2
                                           _PS1			.EQU                1
                                           _PS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  22H  IP0   Bits-------------------------------------
                                           PT0			.EQU                2
                                           PINT0			.EQU                1
                                           PP0			.EQU                0
                                           _PT0			.EQU                2
                                           _PINT0			.EQU                1
                                           _PP0			.EQU                0
                                           
                                           ;  23H  IP1   Bits-------------------------------------
                                           PEE			.EQU                7
                                           PADC			.EQU                6
                                           PINT2			.EQU                5
                                           PINT1			.EQU                4
                                           PC1			.EQU                3
                                           PPWM2			.EQU                2
                                           PT2			.EQU                1
                                           PT1			.EQU                0
                                           _PEE			.EQU                7
                                           _PADC			.EQU                6
                                           _PINT2			.EQU                5
                                           _PINT1			.EQU                4
                                           _PC1			.EQU                3
                                           _PPWM2			.EQU                2
                                           _PT2			.EQU                1
                                           _PT1			.EQU                0
                                           
                                           ;  24H  IP2   Bits-------------------------------------
                                           PT3			.EQU                7
                                           PRC			.EQU                5
                                           PTX			.EQU                4
                                           PCCP			.EQU                2
                                           PBCL			.EQU                1
                                           PSSCI			.EQU                0
                                           _PT3			.EQU                7
                                           _PRC			.EQU                5
                                           _PTX			.EQU                4
                                           _PCCP			.EQU                2
                                           _PBCL			.EQU                1
                                           _PSSCI			.EQU                0
                                           
                                           ;  25H  TR0   Bits-------------------------------------
                                           TR05			.EQU                5
                                           TR04			.EQU                4
                                           TR03			.EQU                3
                                           TR02			.EQU                2
                                           TR01			.EQU                1
                                           TR00			.EQU                0
                                           _TR05			.EQU                5
                                           _TR04			.EQU                4
                                           _TR03			.EQU                3
                                           _TR02			.EQU                2
                                           _TR01			.EQU                1
                                           _TR00			.EQU                0
                                           
                                           ;  26H  TR2   Bits-------------------------------------
                                           TR27			.EQU                7
                                           TR26			.EQU                6
                                           TR25			.EQU                5
                                           TR24			.EQU                4
                                           TR23			.EQU                3
                                           TR22			.EQU                2
                                           TR21			.EQU                1
                                           TR20			.EQU                0
                                           _TR27			.EQU                7
                                           _TR26			.EQU                6
                                           _TR25			.EQU                5
                                           _TR24			.EQU                4
                                           _TR23			.EQU                3
                                           _TR22			.EQU                2
                                           _TR21			.EQU                1
                                           _TR20			.EQU                0
                                           
                                           ;  27H  TR1   Bits-------------------------------------
                                           TR17			.EQU                7
                                           TR16			.EQU                6
                                           TR15			.EQU                5
                                           TR14			.EQU                4
                                           TR13			.EQU                3
                                           TR12			.EQU                2
                                           TR11			.EQU                1
                                           TR10			.EQU                0
                                           _TR17			.EQU                7
                                           _TR16			.EQU                6
                                           _TR15			.EQU                5
                                           _TR14			.EQU                4
                                           _TR13			.EQU                3
                                           _TR12			.EQU                2
                                           _TR11			.EQU                1
                                           _TR10			.EQU                0
                                           
                                           ;  28H  OSCSTA   Bits-------------------------------------
                                           OSTS			.EQU                6
                                           HTS			.EQU                5
                                           LTS			.EQU                4
                                           SCF1			.EQU                1
                                           SCF0			.EQU                0
                                           _OSTS			.EQU                6
                                           _HTS			.EQU                5
                                           _LTS			.EQU                4
                                           _SCF1			.EQU                1
                                           _SCF0			.EQU                0
                                           
                                           ;  29H  IP3   Bits-------------------------------------
                                           PT4			.EQU                7
                                           POSCFAIL		.EQU                5
                                           _PT4			.EQU                7
                                           _POSCFAIL		.EQU                5
                                           
                                           ;  2BH  VRECTL   Bits-------------------------------------
                                           VRESEL1			.EQU                7
                                           VRESEL0			.EQU                6
                                           VRECKEN			.EQU                4
                                           VREOE			.EQU                3
                                           VREEN			.EQU                1
                                           _VRESEL1		.EQU                7
                                           _VRESEL0		.EQU                6
                                           _VRECKEN		.EQU                4
                                           _VREOE			.EQU                3
                                           _VREEN			.EQU                1
                                           
                                           ;  2CH  EIE1   Bits-------------------------------------
                                           EEIE			.EQU                7
                                           ADIE			.EQU                6
                                           INT2IE			.EQU                5
                                           INT1IE			.EQU                4
                                           C1IE			.EQU                3
                                           PWM2IE			.EQU                2
                                           T2IE			.EQU                1
                                           T1IE			.EQU                0
                                           _EEIE			.EQU                7
                                           _ADIE			.EQU                6
                                           _INT2IE			.EQU                5
                                           _INT1IE			.EQU                4
                                           _C1IE			.EQU                3
                                           _PWM2IE			.EQU                2
                                           _T2IE			.EQU                1
                                           _T1IE			.EQU                0
                                           
                                           ;  2DH  EIE2   Bits-------------------------------------
                                           T3IE			.EQU                7
                                           RCIE			.EQU                5
                                           TXIE			.EQU                4
                                           CCPIE			.EQU                2
                                           BCLIE			.EQU                1
                                           SSCIIE			.EQU                0
                                           _T3IE			.EQU                7
                                           _RCIE			.EQU                5
                                           _TXIE			.EQU                4
                                           _CCPIE			.EQU                2
                                           _BCLIE			.EQU                1
                                           _SSCIIE			.EQU                0
                                           
                                           ;  2EH  PCTL   Bits-------------------------------------
                                           SLVREN			.EQU                4
                                           IPEN			.EQU                3
                                           SWDTEN			.EQU                2
                                           POR			.EQU                1
                                           LVR			.EQU                0
                                           _SLVREN			.EQU                4
                                           _IPEN			.EQU                3
                                           _SWDTEN			.EQU                2
                                           _POR			.EQU                1
                                           _LVR			.EQU                0
                                           
                                           ;  2FH  OSCCTL   Bits-------------------------------------
                                           CLKOE			.EQU                7
                                           IRCS2			.EQU                6
                                           IRCS1			.EQU                5
                                           IRCS0			.EQU                4
                                           SCS1			.EQU                3
                                           SCS0			.EQU                2
                                           IESO			.EQU                1
                                           FSCM			.EQU                0
                                           _CLKOE			.EQU                7
                                           _IRCS2			.EQU                6
                                           _IRCS1			.EQU                5
                                           _IRCS0			.EQU                4
                                           _SCS1			.EQU                3
                                           _SCS0			.EQU                2
                                           _IESO			.EQU                1
                                           _FSCM			.EQU                0
                                           
                                           ;  31H  ANSEL   Bits-------------------------------------
                                           ANS7			.EQU                7
                                           ANS6			.EQU                6
                                           ANS5			.EQU                5
                                           ANS4			.EQU                4
                                           ANS3			.EQU                3
                                           ANS2			.EQU                2
                                           ANS1			.EQU                1
                                           ANS0			.EQU                0
                                           _ANS7			.EQU                7
                                           _ANS6			.EQU                6
                                           _ANS5			.EQU                5
                                           _ANS4			.EQU                4
                                           _ANS3			.EQU                3
                                           _ANS2			.EQU                2
                                           _ANS1			.EQU                1
                                           _ANS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  35H  PUR0   Bits-------------------------------------
                                           PUR05			.EQU                5
                                           PUR04			.EQU                4
                                           PUR03			.EQU                3
                                           PUR02			.EQU                2
                                           PUR01			.EQU                1
                                           PUR00			.EQU                0
                                           _PUR05			.EQU                5
                                           _PUR04			.EQU                4
                                           _PUR03			.EQU                3
                                           _PUR02			.EQU                2
                                           _PUR01			.EQU                1
                                           _PUR00			.EQU                0
                                           
                                           ;  36H  IOCL   Bits-------------------------------------
                                           IOCL5			.EQU                5
                                           IOCL4			.EQU                4
                                           IOCL3			.EQU                3
                                           IOCL2			.EQU                2
                                           IOCL1			.EQU                1
                                           IOCL0			.EQU                0
                                           _IOCL5			.EQU                5
                                           _IOCL4			.EQU                4
                                           _IOCL3			.EQU                3
                                           _IOCL2			.EQU                2
                                           _IOCL1			.EQU                1
                                           _IOCL0			.EQU                0
                                           
                                           ;  3FH  ADCCTL1   Bits-------------------------------------
                                           ADCALEN			.EQU                7
                                           ADCS2			.EQU                6
                                           ADCS1			.EQU                5
                                           ADCS0			.EQU                4
                                           VCFG1			.EQU                3
                                           VCFG0			.EQU                2
                                           ADCIM			.EQU                0
                                           _ADCALEN		.EQU                7
                                           _ADCS2			.EQU                6
                                           _ADCS1			.EQU                5
                                           _ADCS0			.EQU                4
                                           _VCFG1			.EQU                3
                                           _VCFG0			.EQU                2
                                           _ADCIM			.EQU                0
                                           
                                           ;  45H  P0LR   Bits-------------------------------------
                                           P0LR5			.EQU                5
                                           P0LR4			.EQU                4
                                           P0LR3			.EQU                3
                                           P0LR2			.EQU                2
                                           P0LR1			.EQU                1
                                           P0LR0			.EQU                0
                                           _P0LR5			.EQU                5
                                           _P0LR4			.EQU                4
                                           _P0LR3			.EQU                3
                                           _P0LR2			.EQU                2
                                           _P0LR1			.EQU                1
                                           _P0LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  46H  P2LR   Bits-------------------------------------
                                           P2LR7			.EQU                7
                                           P2LR6			.EQU                6
                                           P2LR5			.EQU                5
                                           P2LR4			.EQU                4
                                           P2LR3			.EQU                3
                                           P2LR2			.EQU                2
                                           P2LR1			.EQU                1
                                           P2LR0			.EQU                0
                                           _P2LR7			.EQU                7
                                           _P2LR6			.EQU                6
                                           _P2LR5			.EQU                5
                                           _P2LR4			.EQU                4
                                           _P2LR3			.EQU                3
                                           _P2LR2			.EQU                2
                                           _P2LR1			.EQU                1
                                           _P2LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  47H  P1LR   Bits-------------------------------------
                                           P1LR7			.EQU                7
                                           P1LR6			.EQU                6
                                           P1LR5			.EQU                5
                                           P1LR4			.EQU                4
                                           P1LR3			.EQU                3
                                           P1LR2			.EQU                2
                                           P1LR1			.EQU                1
                                           P1LR0			.EQU                0
                                           _P1LR7			.EQU                7
                                           _P1LR6			.EQU                6
                                           _P1LR5			.EQU                5
                                           _P1LR4			.EQU                4
                                           _P1LR3			.EQU                3
                                           _P1LR2			.EQU                2
                                           _P1LR1			.EQU                1
                                           _P1LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  48H  P3LR   Bits-------------------------------------
                                           P3LR7			.EQU                7
                                           P3LR6			.EQU                6
                                           P3LR5			.EQU                5
                                           P3LR4			.EQU                4
                                           P3LR3			.EQU                3
                                           P3LR2			.EQU                2
                                           P3LR1			.EQU                1
                                           P3LR0			.EQU                0
                                           _P3LR7			.EQU                7
                                           _P3LR6			.EQU                6
                                           _P3LR5			.EQU                5
                                           _P3LR4			.EQU                4
                                           _P3LR3			.EQU                3
                                           _P3LR2			.EQU                2
                                           _P3LR1			.EQU                1
                                           _P3LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  49H  TR3   Bits-------------------------------------
                                           TR37			.EQU                7
                                           TR36			.EQU                6
                                           TR35			.EQU                5
                                           TR34			.EQU                4
                                           TR33			.EQU                3
                                           TR32			.EQU                2
                                           TR31			.EQU                1
                                           TR30			.EQU                0
                                           _TR37			.EQU                7
                                           _TR36			.EQU                6
                                           _TR35			.EQU                5
                                           _TR34			.EQU                4
                                           _TR33			.EQU                3
                                           _TR32			.EQU                2
                                           _TR31			.EQU                1
                                           _TR30			.EQU                0
                                           
                                           ;  4AH  EIE3   Bits-------------------------------------
                                           T4IE			.EQU                7
                                           OSCFAILIE		.EQU                5
                                           _T4IE			.EQU                7
                                           _OSCFAILIE		.EQU                5
                                           
                                           ;  4BH  EIF3   Bits-------------------------------------
                                           T4IF			.EQU                7
                                           OSCFAILIF		.EQU                5
                                           _T4IF			.EQU                7
                                           _OSCFAILIF		.EQU                5
                                           
                                           ;  4EH  T3CTL   Bits-------------------------------------
                                           T3EN			.EQU                7
                                           T3CKS1			.EQU                6
                                           T3CKS0			.EQU                5
                                           T3CS			.EQU                4
                                           _T3EN			.EQU                7
                                           _T3CKS1			.EQU                6
                                           _T3CKS0			.EQU                5
                                           _T3CS			.EQU                4
                                           
                                           ;  53H  T3CTL1   Bits-------------------------------------
                                           T3CLR			.EQU                5
                                           _T3CLR			.EQU                5
                                           
                                           ;  57H  PWM5CTL0   Bits-------------------------------------
                                           P5CH1MOD1		.EQU                7
                                           P5CH1MOD0		.EQU                6
                                           P5MOD3			.EQU                3
                                           P5MOD2			.EQU                2
                                           P5MOD1			.EQU                1
                                           P5MOD0			.EQU                0
                                           _P5CH1MOD1		.EQU                7
                                           _P5CH1MOD0		.EQU                6
                                           _P5MOD3			.EQU                3
                                           _P5MOD2			.EQU                2
                                           _P5MOD1			.EQU                1
                                           _P5MOD0			.EQU                0
                                           
                                           ;  5BH  PWM5CTL1   Bits-------------------------------------
                                           P5RSEN			.EQU                7
                                           P5DC6			.EQU                6
                                           P5DC5			.EQU                5
                                           P5DC4			.EQU                4
                                           P5DC3			.EQU                3
                                           P5DC2			.EQU                2
                                           P5DC1			.EQU                1
                                           P5DC0			.EQU                0
                                           _P5RSEN			.EQU                7
                                           _P5DC6			.EQU                6
                                           _P5DC5			.EQU                5
                                           _P5DC4			.EQU                4
                                           _P5DC3			.EQU                3
                                           _P5DC2			.EQU                2
                                           _P5DC1			.EQU                1
                                           _P5DC0			.EQU                0
                                           
                                           ;  5CH  P5ASCTL   Bits-------------------------------------
                                           P5ASE			.EQU                7
                                           P5ASS2			.EQU                6
                                           P5ASS1			.EQU                5
                                           P5ASS0			.EQU                4
                                           P5SSAC1			.EQU                3
                                           P5SSAC0			.EQU                2
                                           P5SSBD1			.EQU                1
                                           P5SSBD0			.EQU                0
                                           _P5ASE			.EQU                7
                                           _P5ASS2			.EQU                6
                                           _P5ASS1			.EQU                5
                                           _P5ASS0			.EQU                4
                                           _P5SSAC1		.EQU                3
                                           _P5SSAC0		.EQU                2
                                           _P5SSBD1		.EQU                1
                                           _P5SSBD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  5DH  PSTRCTL   Bits-------------------------------------
                                           STRSYNC			.EQU                4
                                           STREND			.EQU                3
                                           STRENC			.EQU                2
                                           STRENB			.EQU                1
                                           STRENA			.EQU                0
                                           _STRSYNC		.EQU                4
                                           _STREND			.EQU                3
                                           _STRENC			.EQU                2
                                           _STRENB			.EQU                1
                                           _STRENA			.EQU                0
                                           
                                           ;  60H  PUR1   Bits-------------------------------------
                                           PUR17			.EQU                7
                                           PUR16			.EQU                6
                                           PUR15			.EQU                5
                                           PUR14			.EQU                4
                                           PUR13			.EQU                3
                                           PUR12			.EQU                2
                                           PUR11			.EQU                1
                                           PUR10			.EQU                0
                                           _PUR17			.EQU                7
                                           _PUR16			.EQU                6
                                           _PUR15			.EQU                5
                                           _PUR14			.EQU                4
                                           _PUR13			.EQU                3
                                           _PUR12			.EQU                2
                                           _PUR11			.EQU                1
                                           _PUR10			.EQU                0
                                           
                                           ;  61H  PUR2   Bits-------------------------------------
                                           PUR27			.EQU                7
                                           PUR26			.EQU                6
                                           PUR25			.EQU                5
                                           PUR24			.EQU                4
                                           PUR23			.EQU                3
                                           PUR22			.EQU                2
                                           PUR21			.EQU                1
                                           PUR20			.EQU                0
                                           _PUR27			.EQU                7
                                           _PUR26			.EQU                6
                                           _PUR25			.EQU                5
                                           _PUR24			.EQU                4
                                           _PUR23			.EQU                3
                                           _PUR22			.EQU                2
                                           _PUR21			.EQU                1
                                           _PUR20			.EQU                0
                                           
                                           ;  67H  INTEDGCTL   Bits-------------------------------------
                                           INT2SE			.EQU                7
                                           INT1SE			.EQU                6
                                           T1CLKEN			.EQU                0
                                           _INT2SE			.EQU                7
                                           _INT1SE			.EQU                6
                                           _T1CLKEN		.EQU                0
                                           
                                           ;  6BH  VBIASCTL   Bits-------------------------------------
                                           VBIASEN			.EQU                7
                                           VBSEL			.EQU                6
                                           ISEL1			.EQU                1
                                           ISEL0			.EQU                0
                                           _VBIASEN		.EQU                7
                                           _VBSEL			.EQU                6
                                           _ISEL1			.EQU                1
                                           _ISEL0			.EQU                0
                                           
                                           ;  6CH  VBIAS1EN   Bits-------------------------------------
                                           VBS17EN			.EQU                7
                                           VBS16EN			.EQU                6
                                           VBS15EN			.EQU                5
                                           VBS14EN			.EQU                4
                                           VBS13EN			.EQU                3
                                           VBS12EN			.EQU                2
                                           VBS11EN			.EQU                1
                                           VBS10EN			.EQU                0
                                           _VBS17EN		.EQU                7
                                           _VBS16EN		.EQU                6
                                           _VBS15EN		.EQU                5
                                           _VBS14EN		.EQU                4
                                           _VBS13EN		.EQU                3
                                           _VBS12EN		.EQU                2
                                           _VBS11EN		.EQU                1
                                           _VBS10EN		.EQU                0
                                           
                                           ;  6DH  VBIAS2EN   Bits-------------------------------------
                                           VBS27EN			.EQU                7
                                           VBS26EN			.EQU                6
                                           VBS25EN			.EQU                5
                                           VBS24EN			.EQU                4
                                           VBS23EN 		.EQU                3
                                           VBS22EN			.EQU                2
                                           VBS21EN			.EQU                1
                                           VBS20EN			.EQU                0
                                           _VBS27EN		.EQU                7
                                           _VBS26EN		.EQU                6
                                           _VBS25EN		.EQU                5
                                           _VBS24EN		.EQU                4
                                           _VBS23EN 		.EQU                3
                                           _VBS22EN		.EQU                2
                                           _VBS21EN		.EQU                1
                                           _VBS20EN		.EQU                0
                                           
                                           ;  10EH  PWM5OC   Bits-------------------------------------
                                           OCA			.EQU                1
                                           OCB			.EQU                0
                                           _OCA			.EQU                1
                                           _OCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  10FH  T2CTL1   Bits-------------------------------------
                                           T2MOD1			.EQU                7
                                           T2MOD0			.EQU                6
                                           T2OFS1			.EQU                5
                                           T2OFS0			.EQU                4
                                           T2TRIGEN		.EQU                3
                                           T2DIR			.EQU                0
                                           _T2MOD1			.EQU                7
                                           _T2MOD0			.EQU                6
                                           _T2OFS1			.EQU                5
                                           _T2OFS0			.EQU                4
                                           _T2TRIGEN		.EQU                3
                                           _T2DIR			.EQU                0
                                           
                                           ;  112H  VDAC   Bits-------------------------------------
                                           VDAC3			.EQU                7
                                           VDAC2			.EQU                6
                                           VDAC1			.EQU                5
                                           VDAC0			.EQU                4
                                           _VDAC3			.EQU                7
                                           _VDAC2			.EQU                6
                                           _VDAC1			.EQU                5
                                           _VDAC0			.EQU                4
                                           
                                           ;  11CH  PWM5CTL2   Bits-------------------------------------
                                           PFUSES			.EQU                5
                                           UDEVT1			.EQU                2
                                           UDEVT0			.EQU                1
                                           UDEN			.EQU                0
                                           _PFUSES			.EQU                5
                                           _UDEVT1			.EQU                2
                                           _UDEVT0			.EQU                1
                                           _UDEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  11DH  PWM5PC   Bits-------------------------------------
                                           PCA			.EQU                1
                                           PCB			.EQU                0
                                           _PCA			.EQU                1
                                           _PCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  120H  RSCTL   Bits-------------------------------------
                                           SPEN			.EQU                7
                                           RX9			.EQU                6
                                           SRXEN			.EQU                5
                                           CRXEN			.EQU                4
                                           ADREN			.EQU                3
                                           FRER			.EQU                2
                                           OVFER			.EQU                1
                                           RX9D			.EQU                0
                                           _SPEN			.EQU                7
                                           _RX9			.EQU                6
                                           _SRXEN			.EQU                5
                                           _CRXEN			.EQU                4
                                           _ADREN			.EQU                3
                                           _FRER			.EQU                2
                                           _OVFER			.EQU                1
                                           _RX9D			.EQU                0
                                           
                                           ;  123H  BRCTL   Bits-------------------------------------
                                           ABRDOVF			.EQU                7
                                           RCIDLF			.EQU                6
                                           SCKPS			.EQU                5
                                           BRG16			.EQU                4
                                           WUEN			.EQU                1
                                           ABRDEN			.EQU                0
                                           _ABRDOVF		.EQU                7
                                           _RCIDLF			.EQU                6
                                           _SCKPS			.EQU                5
                                           _BRG16			.EQU                4
                                           _WUEN			.EQU                1
                                           _ABRDEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  124H  TSCTL   Bits-------------------------------------
                                           CSRS			.EQU                7
                                           TX9			.EQU                6
                                           TXEN			.EQU                5
                                           SYNC			.EQU                4
                                           SENDB			.EQU                3
                                           HBRG			.EQU                2
                                           TXSRS			.EQU                1
                                           TX9D			.EQU                0
                                           _CSRS			.EQU                7
                                           _TX9			.EQU                6
                                           _TXEN			.EQU                5
                                           _SYNC			.EQU                4
                                           _SENDB			.EQU                3
                                           _HBRG			.EQU                2
                                           _TXSRS			.EQU                1
                                           _TX9D			.EQU                0
                                           
                                           ;  128H  SSCICTL0   Bits-------------------------------------
                                           SSCIWCFL		.EQU                7
                                           SSCIOV			.EQU                6
                                           SSCIEN			.EQU                5
                                           SSCICKP			.EQU                4
                                           SSCIMOD3		.EQU                3
                                           SSCIMOD2		.EQU                2
                                           SSCIMOD1		.EQU                1
                                           SSCIMOD0		.EQU                0
                                           _SSCIWCFL		.EQU                7
                                           _SSCIOV			.EQU                6
                                           _SSCIEN			.EQU                5
                                           _SSCICKP		.EQU                4
                                           _SSCIMOD3		.EQU                3
                                           _SSCIMOD2		.EQU                2
                                           _SSCIMOD1		.EQU                1
                                           _SSCIMOD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  12AH  SSCICTL1   Bits-------------------------------------
                                           SSCICALLEN		.EQU                7
                                           SSCIACKSTA		.EQU                6
                                           SSCIACKDAT		.EQU                5
                                           SSCIACKEN		.EQU                4
                                           SSCIRCEN		.EQU                3
                                           STOPEN			.EQU                2
                                           RESTARTEN		.EQU                1
                                           STARTEN			.EQU                0
                                           _SSCICALLEN		.EQU                7
                                           _SSCIACKSTA		.EQU                6
                                           _SSCIACKDAT		.EQU                5
                                           _SSCIACKEN		.EQU                4
                                           _SSCIRCEN		.EQU                3
                                           _STOPEN			.EQU                2
                                           _RESTARTEN		.EQU                1
                                           _STARTEN		.EQU                0
                                           
                                           ;  12BH  SSCISTA   Bits-------------------------------------
                                           SAMPLE			.EQU                7
                                           CKEGE			.EQU                6
                                           SSCIDA			.EQU                5
                                           SSCISTOP		.EQU                4
                                           SSCISTART		.EQU                3
                                           SSCIRW			.EQU                2
                                           SSCIUA			.EQU                1
                                           SSCIBUF			.EQU                0
                                           _SAMPLE			.EQU                7
                                           _CKEGE			.EQU                6
                                           _SSCIDA			.EQU                5
                                           _SSCISTOP		.EQU                4
                                           _SSCISTART		.EQU                3
                                           _SSCIRW			.EQU                2
                                           _SSCIUA			.EQU                1
                                           _SSCIBUF		.EQU                0
                                           
                                           ;  12EH  SSCIMSK   Bits-------------------------------------
                                           SSCIMSK7		.EQU                7
                                           SSCIMSK6		.EQU                6
                                           SSCIMSK5		.EQU                5
                                           SSCIMSK4		.EQU                4
                                           SSCIMSK3		.EQU                3
                                           SSCIMSK2		.EQU                2
                                           SSCIMSK1		.EQU                1
                                           SSCIMSK0		.EQU                0
                                           _SSCIMSK7		.EQU                7
                                           _SSCIMSK6		.EQU                6
                                           _SSCIMSK5		.EQU                5
                                           _SSCIMSK4		.EQU                4
                                           _SSCIMSK3		.EQU                3
                                           _SSCIMSK2		.EQU                2
                                           _SSCIMSK1		.EQU                1
                                           _SSCIMSK0		.EQU                0
                                           
                                           ;  12FH  WDTPS   Bits-------------------------------------
                                           WDTPS3			.EQU                3
                                           WDTPS2			.EQU                2
                                           WDTPS1			.EQU                1
                                           WDTPS0			.EQU                0
                                           _WDTPS3			.EQU                3
                                           _WDTPS2			.EQU                2
                                           _WDTPS1			.EQU                1
                                           _WDTPS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  134H  MULCTL   Bits-------------------------------------
                                           MULEN			.EQU                1
                                           MULIF			.EQU                0
                                           _MULEN			.EQU                1
                                           _MULIF			.EQU                0
                                           
                                           ;  139H  DIVCTL   Bits-------------------------------------
                                           DIVOEN			.EQU                1
                                           DIVEN			.EQU                0
                                           _DIVOEN			.EQU                1
                                           _DIVEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  140H  LEDCTL   Bits-------------------------------------
                                           LEDEN			.EQU                7
                                           DIGEN2			.EQU                4
                                           DIGEN1			.EQU                3
                                           DIGEN0			.EQU                2
                                           PNS1			.EQU                1
                                           PNS0			.EQU                0
                                           _LEDEN			.EQU                7
                                           _DIGEN2			.EQU                4
                                           _DIGEN1			.EQU                3
                                           _DIGEN0			.EQU                2
                                           _PNS1			.EQU                1
                                           _PNS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  141H  LEDPRE   Bits-------------------------------------
                                           LEDCKS13		.EQU                7
                                           LEDCKS12		.EQU                6
                                           LEDCKS11		.EQU                5
                                           LEDCKS10		.EQU                4
                                           LEDCKS03		.EQU                3
                                           LEDCKS02		.EQU                2
                                           LEDCKS01		.EQU                1
                                           LEDCKS00		.EQU                0
                                           _LEDCKS13		.EQU                7
                                           _LEDCKS12		.EQU                6
                                           _LEDCKS11		.EQU                5
                                           _LEDCKS10		.EQU                4
                                           _LEDCKS03		.EQU                3
                                           _LEDCKS02		.EQU                2
                                           _LEDCKS01		.EQU                1
                                           _LEDCKS00		.EQU                0
                                           
                                           ;  142H  LEDDATA0   Bits-------------------------------------
                                           DAT07			.EQU                7
                                           DAT06			.EQU                6
                                           DAT05			.EQU                5
                                           DAT04			.EQU                4
                                           DAT03			.EQU                3
                                           DAT02			.EQU                2
                                           DAT01			.EQU                1
                                           DAT00			.EQU                0
                                           _DAT07			.EQU                7
                                           _DAT06			.EQU                6
                                           _DAT05			.EQU                5
                                           _DAT04			.EQU                4
                                           _DAT03			.EQU                3
                                           _DAT02			.EQU                2
                                           _DAT01			.EQU                1
                                           _DAT00			.EQU                0
                                           
                                           ;  143H  LEDDATA1   Bits-------------------------------------
                                           DAT17			.EQU                7
                                           DAT16			.EQU                6
                                           DAT15			.EQU                5
                                           DAT14			.EQU                4
                                           DAT13			.EQU                3
                                           DAT12			.EQU                2
                                           DAT11			.EQU                1
                                           DAT10			.EQU                0
                                           _DAT17			.EQU                7
                                           _DAT16			.EQU                6
                                           _DAT15			.EQU                5
                                           _DAT14			.EQU                4
                                           _DAT13			.EQU                3
                                           _DAT12			.EQU                2
                                           _DAT11			.EQU                1
                                           _DAT10			.EQU                0
                                           
                                           ;  144H  LEDDATA2   Bits-------------------------------------
                                           DAT27			.EQU                7
                                           DAT26			.EQU                6
                                           DAT25			.EQU                5
                                           DAT24			.EQU                4
                                           DAT23			.EQU                3
                                           DAT22			.EQU                2
                                           DAT21			.EQU                1
                                           DAT20			.EQU                0
                                           _DAT27			.EQU                7
                                           _DAT26			.EQU                6
                                           _DAT25			.EQU                5
                                           _DAT24			.EQU                4
                                           _DAT23			.EQU                3
                                           _DAT22			.EQU                2
                                           _DAT21			.EQU                1
                                           _DAT20			.EQU                0
                                           
                                           ;  145H  LEDDATA3   Bits-------------------------------------
                                           DAT37			.EQU                7
                                           DAT36			.EQU                6
                                           DAT35			.EQU                5
                                           DAT34			.EQU                4
                                           DAT33			.EQU                3
                                           DAT32			.EQU                2
                                           DAT31			.EQU                1
                                           DAT30			.EQU                0
                                           _DAT37			.EQU                7
                                           _DAT36			.EQU                6
                                           _DAT35			.EQU                5
                                           _DAT34			.EQU                4
                                           _DAT33			.EQU                3
                                           _DAT32			.EQU                2
                                           _DAT31			.EQU                1
                                           _DAT30			.EQU                0
                                           
                                           ;  146H  LEDDATA4   Bits-------------------------------------
                                           DAT47			.EQU                7
                                           DAT46			.EQU                6
                                           DAT45			.EQU                5
                                           DAT44			.EQU                4
                                           DAT43			.EQU                3
                                           DAT42			.EQU                2
                                           DAT41			.EQU                1
                                           DAT40			.EQU                0
                                           _DAT47			.EQU                7
                                           _DAT46			.EQU                6
                                           _DAT45			.EQU                5
                                           _DAT44			.EQU                4
                                           _DAT43			.EQU                3
                                           _DAT42			.EQU                2
                                           _DAT41			.EQU                1
                                           _DAT40			.EQU                0
                                           
                                           ;  147H  LEDDATA5   Bits-------------------------------------
                                           DAT57			.EQU                7
                                           DAT56			.EQU                6
                                           DAT55			.EQU                5
                                           DAT54			.EQU                4
                                           DAT53			.EQU                3
                                           DAT52			.EQU                2
                                           DAT51			.EQU                1
                                           DAT50			.EQU                0
                                           _DAT57			.EQU                7
                                           _DAT56			.EQU                6
                                           _DAT55			.EQU                5
                                           _DAT54			.EQU                4
                                           _DAT53			.EQU                3
                                           _DAT52			.EQU                2
                                           _DAT51			.EQU                1
                                           _DAT50			.EQU                0
                                           
                                           ;  148H  LEDDATA6   Bits-------------------------------------
                                           DAT67			.EQU                7
                                           DAT66			.EQU                6
                                           DAT65			.EQU                5
                                           DAT64			.EQU                4
                                           DAT63			.EQU                3
                                           DAT62			.EQU                2
                                           DAT61			.EQU                1
                                           DAT60			.EQU                0
                                           _DAT67			.EQU                7
                                           _DAT66			.EQU                6
                                           _DAT65			.EQU                5
                                           _DAT64			.EQU                4
                                           _DAT63			.EQU                3
                                           _DAT62			.EQU                2
                                           _DAT61			.EQU                1
                                           _DAT60			.EQU                0
                                           
                                           ;  149H  LEDDATA7   Bits-------------------------------------
                                           DAT77			.EQU                7
                                           DAT76			.EQU                6
                                           DAT75			.EQU                5
                                           DAT74			.EQU                4
                                           DAT73			.EQU                3
                                           DAT72			.EQU                2
                                           DAT71			.EQU                1
                                           DAT70			.EQU                0
                                           _DAT77			.EQU                7
                                           _DAT76			.EQU                6
                                           _DAT75			.EQU                5
                                           _DAT74			.EQU                4
                                           _DAT73			.EQU                3
                                           _DAT72			.EQU                2
                                           _DAT71			.EQU                1
                                           _DAT70			.EQU                0
                                           
                                           ;  14AH  C1FILTCTL   Bits-------------------------------------
                                           INV1			.EQU                7
                                           WEN1			.EQU                6
                                           FEN1			.EQU                5
                                           F1CNT2			.EQU                2
                                           F1CNT1			.EQU                1
                                           F1CNT0			.EQU                0
                                           _INV1			.EQU                7
                                           _WEN1			.EQU                6
                                           _FEN1			.EQU                5
                                           _F1CNT2			.EQU                2
                                           _F1CNT1			.EQU                1
                                           _F1CNT0			.EQU                0
                                           
                                           ;  14BH  C1FILTPRE   Bits-------------------------------------
                                           FP17			.EQU                7
                                           FP16			.EQU                6
                                           FP15			.EQU                5
                                           FP14			.EQU                4
                                           FP13			.EQU                3
                                           FP12			.EQU                2
                                           FP11			.EQU                1
                                           FP10			.EQU                0
                                           _FP17			.EQU                7
                                           _FP16			.EQU                6
                                           _FP15			.EQU                5
                                           _FP14			.EQU                4
                                           _FP13			.EQU                3
                                           _FP12			.EQU                2
                                           _FP11			.EQU                1
                                           _FP10			.EQU                0
                                           
                                           ;  150H  LEDOMS1   Bits-------------------------------------
                                           LEDOM17			.EQU                7
                                           LEDOM16			.EQU                6
                                           LEDOM15			.EQU                5
                                           LEDOM14			.EQU                4
                                           LEDOM13			.EQU                3
                                           LEDOM12			.EQU                2
                                           LEDOM11			.EQU                1
                                           LEDOM10			.EQU                0
                                           _LEDOM17		.EQU                7
                                           _LEDOM16		.EQU                6
                                           _LEDOM15		.EQU                5
                                           _LEDOM14		.EQU                4
                                           _LEDOM13		.EQU                3
                                           _LEDOM12		.EQU                2
                                           _LEDOM11		.EQU                1
                                           _LEDOM10		.EQU                0
                                           
                                           ;  152H  CCPCTL   Bits-------------------------------------
                                           CCMOD3			.EQU                3
                                           CCMOD2			.EQU                2
                                           CCMOD1			.EQU                1
                                           CCMOD0			.EQU                0
                                           _CCMOD3			.EQU                3
                                           _CCMOD2			.EQU                2
                                           _CCMOD1			.EQU                1
                                           _CCMOD0			.EQU                0
                                           
                                           ;  155H  LEDODS0   Bits-------------------------------------
                                           LEDOD07			.EQU                7
                                           LEDOD06			.EQU                6
                                           LEDOD05			.EQU                5
                                           LEDOD04			.EQU                4
                                           LEDOD03			.EQU                3
                                           LEDOD02			.EQU                2
                                           LEDOD01			.EQU                1
                                           LEDOD00			.EQU                0
                                           _LEDOD07		.EQU                7
                                           _LEDOD06		.EQU                6
                                           _LEDOD05		.EQU                5
                                           _LEDOD04		.EQU                4
                                           _LEDOD03		.EQU                3
                                           _LEDOD02		.EQU                2
                                           _LEDOD01		.EQU                1
                                           _LEDOD00		.EQU                0
                                           
                                           ;  157H  LEDOMS0   Bits-------------------------------------
                                           LEDOM07			.EQU                7
                                           LEDOM06			.EQU                6
                                           LEDOM05			.EQU                5
                                           LEDOM04			.EQU                4
                                           LEDOM03			.EQU                3
                                           LEDOM02			.EQU                2
                                           LEDOM01			.EQU                1
                                           LEDOM00			.EQU                0
                                           _LEDOM07		.EQU                7
                                           _LEDOM06		.EQU                6
                                           _LEDOM05		.EQU                5
                                           _LEDOM04		.EQU                4
                                           _LEDOM03		.EQU                3
                                           _LEDOM02		.EQU                2
                                           _LEDOM01		.EQU                1
                                           _LEDOM00		.EQU                0
                                           
                                           ;  158H  LEDODS1   Bits-------------------------------------
                                           LEDOD17			.EQU                7
                                           LEDOD16			.EQU                6
                                           LEDOD15			.EQU                5
                                           LEDOD14			.EQU                4
                                           LEDOD13			.EQU                3
                                           LEDOD12			.EQU                2
                                           LEDOD11			.EQU                1
                                           LEDOD10			.EQU                0
                                           _LEDOD17		.EQU                7
                                           _LEDOD16		.EQU                6
                                           _LEDOD15		.EQU                5
                                           _LEDOD14		.EQU                4
                                           _LEDOD13		.EQU                3
                                           _LEDOD12		.EQU                2
                                           _LEDOD11		.EQU                1
                                           _LEDOD10		.EQU                0
                                           
                                           ;  15CH  LEDLUM   Bits-------------------------------------
                                           LEDBR			.EQU                7
                                           FRAMEF			.EQU                3
                                           LUM2			.EQU                2
                                           LUM1			.EQU                1
                                           LUM0			.EQU                0
                                           _LEDBR			.EQU                7
                                           _FRAMEF			.EQU                3
                                           _LUM2			.EQU                2
                                           _LUM1			.EQU                1
                                           _LUM0			.EQU                0
                                           
                                           ;  15DH  PWM5FC   Bits-------------------------------------
                                           FCA			.EQU                1
                                           FCB			.EQU                0
                                           _FCA			.EQU                1
                                           _FCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  164H  T4CTL   Bits-------------------------------------
                                           T4REN			.EQU                7
                                           HSPEN			.EQU                6
                                           T4CKS1			.EQU                5
                                           T4CKS0			.EQU                4
                                           LSPEN			.EQU                3
                                           T4CS1			.EQU                2
                                           T4CS0			.EQU                1
                                           T4ON			.EQU                0
                                           _T4REN			.EQU                7
                                           _HSPEN			.EQU                6
                                           _T4CKS1			.EQU                5
                                           _T4CKS0			.EQU                4
                                           _LSPEN			.EQU                3
                                           _T4CS1			.EQU                2
                                           _T4CS0			.EQU                1
                                           _T4ON			.EQU                0
                                           ;************************************************************
                                           ;       Header file for the KungFu8 END
                                           ;       KF8A100EON
                                           ;       Microcontroller
                                           ;
                                           ;       Copyright 2012-2020 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; external declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.extern	_PSW_bits
                                           	.extern	_P0_bits
                                           	.extern	_P2_bits
                                           	.extern	_P1_bits
                                           	.extern	_P3_bits
                                           	.extern	_PCH_bits
                                           	.extern	_INTCTL_bits
                                           	.extern	_EIF1_bits
                                           	.extern	_EIF2_bits
                                           	.extern	_T1CTL_bits
                                           	.extern	_T2CTL0_bits
                                           	.extern	_PWMCTL_bits
                                           	.extern	_BANK_bits
                                           	.extern	_ADSCANCTL_bits
                                           	.extern	_C1CTL_bits
                                           	.extern	_VDACS_bits
                                           	.extern	_AMPCTL_bits
                                           	.extern	_ANSEH_bits
                                           	.extern	_ADCCTL0_bits
                                           	.extern	_AMPDT_bits
                                           	.extern	_OPTR_bits
                                           	.extern	_IP0_bits
                                           	.extern	_IP1_bits
                                           	.extern	_IP2_bits
                                           	.extern	_TR0_bits
                                           	.extern	_TR2_bits
                                           	.extern	_TR1_bits
                                           	.extern	_OSCSTA_bits
                                           	.extern	_IP3_bits
                                           	.extern	_VRECTL_bits
                                           	.extern	_EIE1_bits
                                           	.extern	_EIE2_bits
                                           	.extern	_PCTL_bits
                                           	.extern	_OSCCTL_bits
                                           	.extern	_ANSEL_bits
                                           	.extern	_PUR0_bits
                                           	.extern	_IOCL_bits
                                           	.extern	_ADCCTL1_bits
                                           	.extern	_P0LR_bits
                                           	.extern	_P2LR_bits
                                           	.extern	_P1LR_bits
                                           	.extern	_P3LR_bits
                                           	.extern	_TR3_bits
                                           	.extern	_EIE3_bits
                                           	.extern	_EIF3_bits
                                           	.extern	_T3CTL_bits
                                           	.extern	_T3CTL1_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL0_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL1_bits
                                           	.extern	_P5ASCTL_bits
                                           	.extern	_PSTRCTL_bits
                                           	.extern	_PUR1_bits
                                           	.extern	_PUR2_bits
                                           	.extern	_INTEDGCTL_bits
                                           	.extern	_VBIASCTL_bits
                                           	.extern	_VBIAS1EN_bits
                                           	.extern	_VBIAS2EN_bits
                                           	.extern	_PWM5OC_bits
                                           	.extern	_T2CTL1_bits
                                           	.extern	_VDAC_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL2_bits
                                           	.extern	_PWM5PC_bits
                                           	.extern	_RSCTL_bits
                                           	.extern	_BRCTL_bits
                                           	.extern	_TSCTL_bits
                                           	.extern	_SSCICTL0_bits
                                           	.extern	_SSCICTL1_bits
                                           	.extern	_SSCISTA_bits
                                           	.extern	_SSCIMSK_bits
                                           	.extern	_WDTPS_bits
                                           	.extern	_MULCTL_bits
                                           	.extern	_DIVCTL_bits
                                           	.extern	_LEDCTL_bits
                                           	.extern	_LEDPRE_bits
                                           	.extern	_LEDDATA0_bits
                                           	.extern	_LEDDATA1_bits
                                           	.extern	_LEDDATA2_bits
                                           	.extern	_LEDDATA3_bits
                                           	.extern	_LEDDATA4_bits
                                           	.extern	_LEDDATA5_bits
                                           	.extern	_LEDDATA6_bits
                                           	.extern	_LEDDATA7_bits
                                           	.extern	_C1FILTCTL_bits
                                           	.extern	_C1FILTPRE_bits
                                           	.extern	_LEDOMS1_bits
                                           	.extern	_CCPCTL_bits
                                           	.extern	_LEDODS0_bits
                                           	.extern	_LEDOMS0_bits
                                           	.extern	_LEDODS1_bits
                                           	.extern	_LEDLUM_bits
                                           	.extern	_PWM5FC_bits
                                           	.extern	_T4CTL_bits
                                           	.extern	_T0
                                           	.extern	_PCL
                                           	.extern	_PSW
                                           	.extern	_P0
                                           	.extern	_P2
                                           	.extern	_P1
                                           	.extern	_P3
                                           	.extern	_PCH
                                           	.extern	_INTCTL
                                           	.extern	_EIF1
                                           	.extern	_EIF2
                                           	.extern	_T1L
                                           	.extern	_T1H
                                           	.extern	_T1CTL
                                           	.extern	_T2L
                                           	.extern	_T2CTL0
                                           	.extern	_PWM1L
                                           	.extern	_PWM1H
                                           	.extern	_PWMCTL
                                           	.extern	_PP1
                                           	.extern	_BANK
                                           	.extern	_ADSCANCTL
                                           	.extern	_C1CTL
                                           	.extern	_VDACS
                                           	.extern	_AMPCTL
                                           	.extern	_ANSEH
                                           	.extern	_ADCDATA0H
                                           	.extern	_ADCCTL0
                                           	.extern	_AMPDT
                                           	.extern	_OPTR
                                           	.extern	_IP0
                                           	.extern	_IP1
                                           	.extern	_IP2
                                           	.extern	_TR0
                                           	.extern	_TR2
                                           	.extern	_TR1
                                           	.extern	_OSCSTA
                                           	.extern	_IP3
                                           	.extern	_VRECAL1
                                           	.extern	_VRECTL
                                           	.extern	_EIE1
                                           	.extern	_EIE2
                                           	.extern	_PCTL
                                           	.extern	_OSCCTL
                                           	.extern	_OSCCAL0
                                           	.extern	_ANSEL
                                           	.extern	_PP2
                                           	.extern	_PWM2L
                                           	.extern	_PWM2H
                                           	.extern	_PUR0
                                           	.extern	_IOCL
                                           	.extern	_OSCCAL1
                                           	.extern	_NVMDATAH
                                           	.extern	_NVMDATAL
                                           	.extern	_NVMADDRH
                                           	.extern	_NVMADDRL
                                           	.extern	_NVMCTL0
                                           	.extern	_NVMCTL1
                                           	.extern	_ADCDATA0L
                                           	.extern	_ADCCTL1
                                           	.extern	_T2CCRH
                                           	.extern	_T2H
                                           	.extern	_PP5H
                                           	.extern	_PWM5H0
                                           	.extern	_PWM5H1
                                           	.extern	_P0LR
                                           	.extern	_P2LR
                                           	.extern	_P1LR
                                           	.extern	_P3LR
                                           	.extern	_TR3
                                           	.extern	_EIE3
                                           	.extern	_EIF3
                                           	.extern	_OSCCAL2
                                           	.extern	_OSCCAL3
                                           	.extern	_T3CTL
                                           	.extern	_T3L
                                           	.extern	_PP5L
                                           	.extern	_T3CTL1
                                           	.extern	_T2CCRL
                                           	.extern	_PWM5L0
                                           	.extern	_PWM5L1
                                           	.extern	_PWM5CTL0
                                           	.extern	_PWM5CTL1
                                           	.extern	_P5ASCTL
                                           	.extern	_PSTRCTL
                                           	.extern	_T3H
                                           	.extern	_PUR1
                                           	.extern	_PUR2
                                           	.extern	_INTEDGCTL
                                           	.extern	_VBIASCTL
                                           	.extern	_VBIAS1EN
                                           	.extern	_VBIAS2EN
                                           	.extern	_PWM5OC
                                           	.extern	_T2CTL1
                                           	.extern	_VDAC
                                           	.extern	_PWM5CTL2
                                           	.extern	_PWM5PC
                                           	.extern	_RSCTL
                                           	.extern	_TXSDR
                                           	.extern	_RXSDR
                                           	.extern	_BRCTL
                                           	.extern	_TSCTL
                                           	.extern	_EUBRGL
                                           	.extern	_EUBRGH
                                           	.extern	_SSCICTL0
                                           	.extern	_SSCICTL1
                                           	.extern	_SSCISTA
                                           	.extern	_SSCIBUFR
                                           	.extern	_SSCIADD
                                           	.extern	_SSCIMSK
                                           	.extern	_WDTPS
                                           	.extern	_MULAH
                                           	.extern	_MULAL
                                           	.extern	_MULBH
                                           	.extern	_MULBL
                                           	.extern	_MULCTL
                                           	.extern	_MULRES3
                                           	.extern	_MULRES2
                                           	.extern	_MULRES1
                                           	.extern	_MULRES0
                                           	.extern	_DIVCTL
                                           	.extern	_DIVAH
                                           	.extern	_DIVAL
                                           	.extern	_DIVB
                                           	.extern	_DIVQH
                                           	.extern	_DIVQL
                                           	.extern	_DIVR
                                           	.extern	_LEDCTL
                                           	.extern	_LEDPRE
                                           	.extern	_LEDDATA0
                                           	.extern	_LEDDATA1
                                           	.extern	_LEDDATA2
                                           	.extern	_LEDDATA3
                                           	.extern	_LEDDATA4
                                           	.extern	_LEDDATA5
                                           	.extern	_LEDDATA6
                                           	.extern	_LEDDATA7
                                           	.extern	_C1FILTCTL
                                           	.extern	_C1FILTPRE
                                           	.extern	_LEDOMS1
                                           	.extern	_CCRL
                                           	.extern	_CCPCTL
                                           	.extern	_CCRH
                                           	.extern	_LEDODS0
                                           	.extern	_LEDOMS0
                                           	.extern	_LEDODS1
                                           	.extern	_VRECAL2
                                           	.extern	_VRECAL3
                                           	.extern	_LEDLUM
                                           	.extern	_PWM5FC
                                           	.extern	_T4L
                                           	.extern	_T4H
                                           	.extern	_T4REL
                                           	.extern	_T4REH
                                           	.extern	_T4CTL
                                           	.extern	_RC32KCAL
                                           
                                           	.extern I0R1
                                           	.extern I0R7
                                           	.extern I0PSW
                                           	.extern I0PCH
                                           	.extern I1R1
                                           	.extern I1R7
                                           	.extern I1PSW
                                           	.extern I1PCH
                                           	.extern STK11
                                           	.extern STK10
                                           	.extern STK09
                                           	.extern STK08
                                           	.extern STK07
                                           	.extern STK06
                                           	.extern STK05
                                           	.extern STK04
                                           	.extern STK03
                                           	.extern STK02
                                           	.extern STK01
                                           	.extern STK00
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.global	_UART_SendBuf
                                           	.global	_UART_Init
                                           	.global	_UART_BUF
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           UD_UART_0	.udata
                                           _UART_BUF	.res	50
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; absolute symbol definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; compiler-defined variables
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; initialized data
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; overlayable items in internal ram 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.udata_ovr
                                           
                                           
                                           func._UART_SendBuf	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _UART_SendBuf	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : FUNCTION
                                           _UART_SendBuf	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	::->op : RECEIVE
                                           ;	.line	34; "../UART.c"	void UART_SendBuf(unsigned char SendTemp)
                                           	BANKSEL	_TXSDR
                                           	MOV	_TXSDR, R0
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           _00003_DS_
                                           ;	.line	37; "../UART.c"	while(TXSRS==0);
                                           	BANKSEL	_TSCTL_bits
                                           	JB	_TSCTL_bits, 1
                                           	JMP	_00003_DS_
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : ENDFUNCTION
                                           	CRET	
                                           ; exit point of _UART_SendBuf
                                           
                                           
                                           
                                           func._UART_Init	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _UART_Init	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : FUNCTION
                                           _UART_Init	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	14; "../UART.c"	BRCTL=0x40;		// 	½ÓÊÕ¿ÕÏÐ  Ê¹ÓÃ8Î»¼ÆÊýÆ÷£¬²»¿¼ÂÇ»½ÐÑÊÇÊ¹ÄÜºÍ×Ô¶¯²¨ÌØÂÊ¼ì²â
                                           	MOV	R0,# 0x40
                                           	BANKSEL	_BRCTL
                                           	MOV	_BRCTL, R0
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	16; "../UART.c"	EUBRGH=0x00;	// ²¨ÌØÂÊ¹«Ê½=SCLK/(m*y+1),ÆäÖÐSCLKÏµÍ³Ê±ÖÓ£¬ÈçÕâÀï8M£¬mÎª±¶ÆµÊý£¬¼ûÊÖ²á£¬yÎª8Î»»ò16Î»²¨ÌØÂÊ¼ÆÊýÖµ
                                           	BANKSEL	_EUBRGH
                                           	CLR	_EUBRGH
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	17; "../UART.c"	EUBRGL=0x19; 	// SYNC=0(È«Ë«¹¤Òì²½Ä£Ê½),BRG16=0(Ê¹ÓÃ8Î»²¨ÌØÂÊ·¢ÉúÆ÷),HBRG=0(µÍËÙ)£¬Baud=8000000/(64*(12+1))=9615
                                           	MOV	R0,# 0x19
                                           	BANKSEL	_EUBRGL
                                           	MOV	_EUBRGL, R0
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	18; "../UART.c"	TSCTL=0x22;  	// 8Î» ·¢ËÍ£¬Ê¹ÄÜ·¢ËÍ£¬È«Ë«¹¤Òì²½Ä£Ê½SYNC=0£¬µÍËÙÄ£Ê½HBRG=0£¬·¢ËÍÒÆÎ»¿Õ,²»·¢ËÍÍ¬²½¼ä¸ô·û
                                           	MOV	R0,# 0x22
                                           	BANKSEL	_TSCTL
                                           	MOV	_TSCTL, R0
                                           ;	::->op : =
                                           ;	.line	19; "../UART.c"	RSCTL=0x90;  	// ´®¿ÚÊ¹ÄÜ£¨ÅäÖÃÒý½ÅÎª´®ÐÐ¿ÚÒý½Å£©£¬8Î»½ÓÊÕ£¬½ÓÊÕÊ¹ÄÜ£¬ÎÞÖ¡´íÎó£¬Òç³ö´íÎó£¬²»¿¼ÂÇµØÖ·Ê¶±ðºÍµÚ9Î»
                                           	MOV	R0,# 0x90
                                           	BANKSEL	_RSCTL
                                           	MOV	_RSCTL, R0
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	21; "../UART.c"	TXIF=0;
                                           	BANKSEL	_EIF2_bits
                                           	CLR	_EIF2_bits, 4
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	22; "../UART.c"	TXIE=0;
                                           	BANKSEL	_EIE2_bits
                                           	CLR	_EIE2_bits, 4
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	23; "../UART.c"	RCIF=0;
                                           	BANKSEL	_EIF2_bits
                                           	CLR	_EIF2_bits, 5
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	24; "../UART.c"	RCIE=1;
                                           	BANKSEL	_EIE2_bits
                                           	SET	_EIE2_bits, 5
                                           ;	::->op :*  =
                                           ;	.line	25; "../UART.c"	AIE=1;	PUIE=1;    // Ê¹ÄÜÍâ²¿ÖÐ¶Ï PUIE Ê¹ÄÜ×ÜÖÐ¶Ï AIE
                                           	BANKSEL	_INTCTL_bits
                                           	SET	_INTCTL_bits, 7
                                           ;	::->op :*  =
                                           	BANKSEL	_INTCTL_bits
                                           	SET	_INTCTL_bits, 6
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : ENDFUNCTION
                                           	CRET	
                                           ; exit point of _UART_Init
                                           
                                           
                                           ;	code size estimation:
                                           ;	   20+   13 =    33 instructions (   92 byte)
                                           
                                           
                                           	.end
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; File Created by ChiponCC : ChipON  inc.
                                           ; Version 3.0.4#6752 (Feb 19 2019 20:27:19) (MSVC)
                                           ; This file was generated Thu Jul 25 17:21:52 2019
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; chipon port for the 16-bit core
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.file	"../config_set.c"
                                           	.radix dec
                                           	.include "KF8A100EON.inc"
                                           ;************************************************************
                                           ;       Header file for the KungFu8
                                           ;       KF8A100EON
                                           ;       Microcontroller
                                           ;
                                           ;       Copyright 2012-2020 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************
                                           T0			.EQU                 0x01
                                           PCL			.EQU                 0x02
                                           PSW			.EQU                 0x03
                                           P0			.EQU                 0x05
                                           P2			.EQU                 0x06
                                           P1			.EQU                 0x07
                                           P3			.EQU                 0x08
                                           PCH			.EQU                 0x0A
                                           INTCTL			.EQU                 0x0B
                                           EIF1			.EQU                 0x0C
                                           EIF2			.EQU                 0x0D
                                           T1L			.EQU                 0x0E
                                           T1H			.EQU                 0x0F
                                           T1CTL			.EQU                 0x10
                                           T2L			.EQU                 0x11
                                           T2CTL0			.EQU                 0x12
                                           PWM1L			.EQU                 0x13
                                           PWM1H			.EQU                 0x14
                                           PWMCTL			.EQU                 0x15
                                           PP1			.EQU                 0x16
                                           BANK			.EQU                 0x17
                                           ADSCANCTL		.EQU                 0x18
                                           C1CTL			.EQU                 0x19
                                           VDACS			.EQU                 0x1A
                                           AMPCTL			.EQU                 0x1B
                                           ANSEH			.EQU                 0x1D
                                           ADCDATA0H		.EQU                 0x1E
                                           ADCCTL0			.EQU                 0x1F
                                           AMPDT			.EQU                 0x20
                                           OPTR			.EQU                 0x21
                                           IP0			.EQU                 0x22
                                           IP1			.EQU                 0x23
                                           IP2			.EQU                 0x24
                                           TR0			.EQU                 0x25
                                           TR2			.EQU                 0x26
                                           TR1			.EQU                 0x27
                                           OSCSTA			.EQU                 0x28
                                           IP3			.EQU                 0x29
                                           VRECAL1			.EQU                 0x2A
                                           VRECTL			.EQU                 0x2B
                                           EIE1			.EQU                 0x2C
                                           EIE2			.EQU                 0x2D
                                           PCTL			.EQU                 0x2E
                                           OSCCTL			.EQU                 0x2F
                                           OSCCAL0			.EQU                 0x30
                                           ANSEL			.EQU                 0x31
                                           PP2			.EQU                 0x32
                                           PWM2L			.EQU                 0x33
                                           PWM2H			.EQU                 0x34
                                           PUR0			.EQU                 0x35
                                           IOCL			.EQU                 0x36
                                           OSCCAL1			.EQU                 0x37
                                           NVMDATAH		.EQU                 0x38
                                           NVMDATAL		.EQU                 0x39
                                           NVMADDRH		.EQU                 0x3A
                                           NVMADDRL		.EQU                 0x3B
                                           NVMCTL0			.EQU                 0x3C
                                           NVMCTL1			.EQU                 0x3D
                                           ADCDATA0L		.EQU                 0x3E
                                           ADCCTL1			.EQU                 0x3F
                                           T2CCRH			.EQU                 0x40
                                           T2H			.EQU                 0x41
                                           PP5H			.EQU                 0x42
                                           PWM5H0			.EQU                 0x43
                                           PWM5H1			.EQU                 0x44
                                           P0LR			.EQU                 0x45
                                           P2LR			.EQU                 0x46
                                           P1LR			.EQU                 0x47
                                           P3LR			.EQU                 0x48
                                           TR3			.EQU                 0x49
                                           EIE3			.EQU                 0x4A
                                           EIF3			.EQU                 0x4B
                                           OSCCAL2			.EQU                 0x4C
                                           OSCCAL3			.EQU                 0x4D
                                           T3CTL			.EQU                 0x4E
                                           T3L			.EQU                 0x4F
                                           PP5L			.EQU                 0x52
                                           T3CTL1			.EQU                 0x53
                                           T2CCRL			.EQU                 0x54
                                           PWM5L0			.EQU                 0x55
                                           PWM5L1			.EQU                 0x56
                                           PWM5CTL0		.EQU                 0x57
                                           PWM5CTL1		.EQU                 0x5B
                                           P5ASCTL			.EQU                 0x5C
                                           PSTRCTL			.EQU                 0x5D
                                           T3H			.EQU                 0x5F
                                           PUR1			.EQU                 0x60
                                           PUR2			.EQU                 0x61
                                           INTEDGCTL		.EQU                 0x67
                                           VBIASCTL		.EQU                 0x6B
                                           VBIAS1EN		.EQU                 0x6C
                                           VBIAS2EN		.EQU                 0x6D
                                           PWM5OC			.EQU                 0x10E
                                           T2CTL1			.EQU                 0x10F
                                           VDAC			.EQU                 0x112
                                           PWM5CTL2		.EQU                 0x11C
                                           PWM5PC			.EQU                 0x11D
                                           RSCTL			.EQU                 0x120
                                           TXSDR			.EQU                 0x121
                                           RXSDR			.EQU                 0x122
                                           BRCTL			.EQU                 0x123
                                           TSCTL			.EQU                 0x124
                                           EUBRGL			.EQU                 0x125
                                           EUBRGH			.EQU                 0x126
                                           SSCICTL0		.EQU                 0x128
                                           SSCICTL1		.EQU                 0x12A
                                           SSCISTA			.EQU                 0x12B
                                           SSCIBUFR		.EQU                 0x12C
                                           SSCIADD			.EQU                 0x12E
                                           SSCIMSK			.EQU                 0x12E
                                           WDTPS			.EQU                 0x12F
                                           MULAH			.EQU                 0x130
                                           MULAL			.EQU                 0x131
                                           MULBH			.EQU                 0x132
                                           MULBL			.EQU                 0x133
                                           MULCTL			.EQU                 0x134
                                           MULRES3			.EQU                 0x135
                                           MULRES2			.EQU                 0x136
                                           MULRES1			.EQU                 0x137
                                           MULRES0			.EQU                 0x138
                                           DIVCTL			.EQU                 0x139
                                           DIVAH			.EQU                 0x13A
                                           DIVAL			.EQU                 0x13B
                                           DIVB			.EQU                 0x13C
                                           DIVQH			.EQU                 0x13D
                                           DIVQL			.EQU                 0x13E
                                           DIVR			.EQU                 0x13F
                                           LEDCTL			.EQU                 0x140
                                           LEDPRE			.EQU                 0x141
                                           LEDDATA0		.EQU                 0x142
                                           LEDDATA1		.EQU                 0x143
                                           LEDDATA2		.EQU                 0x144
                                           LEDDATA3		.EQU                 0x145
                                           LEDDATA4		.EQU                 0x146
                                           LEDDATA5		.EQU                 0x147
                                           LEDDATA6		.EQU                 0x148
                                           LEDDATA7		.EQU                 0x149
                                           C1FILTCTL		.EQU                 0x14A
                                           C1FILTPRE		.EQU                 0x14B
                                           LEDOMS1			.EQU                 0x150
                                           CCRL			.EQU                 0x151
                                           CCPCTL			.EQU                 0x152
                                           CCRH			.EQU                 0x154
                                           LEDODS0			.EQU                 0x155
                                           LEDOMS0			.EQU                 0x157
                                           LEDODS1			.EQU                 0x158
                                           VRECAL2			.EQU                 0x159
                                           VRECAL3			.EQU                 0x15A
                                           LEDLUM			.EQU                 0x15C
                                           PWM5FC			.EQU                 0x15D
                                           T4L			.EQU                 0x160
                                           T4H			.EQU                 0x161
                                           T4REL			.EQU                 0x162
                                           T4REH			.EQU                 0x163
                                           T4CTL			.EQU                 0x164
                                           RC32KCAL		.EQU                 0x165
                                           
                                           
                                           ;  03H  PSW   Bits-------------------------------------
                                           TO			.EQU                4
                                           PD			.EQU                3
                                           Z			.EQU                2
                                           DC			.EQU                1
                                           CY			.EQU                0
                                           _TO			.EQU                4
                                           _PD			.EQU                3
                                           _Z			.EQU                2
                                           _DC			.EQU                1
                                           _CY			.EQU                0
                                           
                                           ;  05H  P0   Bits-------------------------------------
                                           P05			.EQU                5
                                           P04			.EQU                4
                                           P03			.EQU                3
                                           P02			.EQU                2
                                           P01			.EQU                1
                                           P00			.EQU                0
                                           _P05			.EQU                5
                                           _P04			.EQU                4
                                           _P03			.EQU                3
                                           _P02			.EQU                2
                                           _P01			.EQU                1
                                           _P00			.EQU                0
                                           
                                           ;  06H  P2   Bits-------------------------------------
                                           P27			.EQU                7
                                           P26			.EQU                6
                                           P25			.EQU                5
                                           P24			.EQU                4
                                           P23			.EQU                3
                                           P22			.EQU                2
                                           P21			.EQU                1
                                           P20			.EQU                0
                                           _P27			.EQU                7
                                           _P26			.EQU                6
                                           _P25			.EQU                5
                                           _P24			.EQU                4
                                           _P23			.EQU                3
                                           _P22			.EQU                2
                                           _P21			.EQU                1
                                           _P20			.EQU                0
                                           
                                           ;  07H  P1   Bits-------------------------------------
                                           P17			.EQU                7
                                           P16			.EQU                6
                                           P15			.EQU                5
                                           P14			.EQU                4
                                           P13			.EQU                3
                                           P12			.EQU                2
                                           P11			.EQU                1
                                           P10			.EQU                0
                                           _P17			.EQU                7
                                           _P16			.EQU                6
                                           _P15			.EQU                5
                                           _P14			.EQU                4
                                           _P13			.EQU                3
                                           _P12			.EQU                2
                                           _P11			.EQU                1
                                           _P10			.EQU                0
                                           
                                           ;  08H  P3   Bits-------------------------------------
                                           P37			.EQU                7
                                           P36			.EQU                6
                                           P35			.EQU                5
                                           P34			.EQU                4
                                           P33			.EQU                3
                                           P32			.EQU                2
                                           P31			.EQU                1
                                           P30			.EQU                0
                                           _P37			.EQU                7
                                           _P36			.EQU                6
                                           _P35			.EQU                5
                                           _P34			.EQU                4
                                           _P33			.EQU                3
                                           _P32			.EQU                2
                                           _P31			.EQU                1
                                           _P30			.EQU                0
                                           
                                           ;  0AH  PCH   Bits-------------------------------------
                                           
                                           ;  0BH  INTCTL   Bits-------------------------------------
                                           AIE			.EQU                7
                                           PUIE			.EQU                6
                                           T0IE			.EQU                5
                                           INT0IE			.EQU                4
                                           P0IE			.EQU                3
                                           T0IF			.EQU                2
                                           INT0IF			.EQU                1
                                           P0IF			.EQU                0
                                           _AIE			.EQU                7
                                           _PUIE			.EQU                6
                                           _T0IE			.EQU                5
                                           _INT0IE			.EQU                4
                                           _P0IE			.EQU                3
                                           _T0IF			.EQU                2
                                           _INT0IF			.EQU                1
                                           _P0IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  0BH  INTCTL   Bits-------------------------------------
                                           AIEH			.EQU                7
                                           AIEL			.EQU                6
                                           _AIEH			.EQU                7
                                           _AIEL			.EQU                6
                                           
                                           ;  0CH  EIF1   Bits-------------------------------------
                                           EEIF			.EQU                7
                                           ADIF			.EQU                6
                                           INT2IF			.EQU                5
                                           INT1IF			.EQU                4
                                           C1IF			.EQU                3
                                           PWM2IF			.EQU                2
                                           T2IF			.EQU                1
                                           T1IF			.EQU                0
                                           _EEIF			.EQU                7
                                           _ADIF			.EQU                6
                                           _INT2IF			.EQU                5
                                           _INT1IF			.EQU                4
                                           _C1IF			.EQU                3
                                           _PWM2IF			.EQU                2
                                           _T2IF			.EQU                1
                                           _T1IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  0DH  EIF2   Bits-------------------------------------
                                           T3IF			.EQU                7
                                           RCIF			.EQU                5
                                           TXIF			.EQU                4
                                           CCPIF			.EQU                2
                                           BCLIF			.EQU                1
                                           SSCIIF			.EQU                0
                                           _T3IF			.EQU                7
                                           _RCIF			.EQU                5
                                           _TXIF			.EQU                4
                                           _CCPIF			.EQU                2
                                           _BCLIF			.EQU                1
                                           _SSCIIF			.EQU                0
                                           
                                           ;  10H  T1CTL   Bits-------------------------------------
                                           T1RLD			.EQU                7
                                           T1GC			.EQU                6
                                           T1CKS1			.EQU                5
                                           T1CKS0			.EQU                4
                                           T1OSCEN			.EQU                3
                                           T1SY			.EQU                2
                                           T1CS			.EQU                1
                                           T1ON			.EQU                0
                                           _T1RLD			.EQU                7
                                           _T1GC			.EQU                6
                                           _T1CKS1			.EQU                5
                                           _T1CKS0			.EQU                4
                                           _T1OSCEN		.EQU                3
                                           _T1SY			.EQU                2
                                           _T1CS			.EQU                1
                                           _T1ON			.EQU                0
                                           
                                           ;  12H  T2CTL0   Bits-------------------------------------
                                           T2CKBS3			.EQU                6
                                           T2CKBS2			.EQU                5
                                           T2CKBS1			.EQU                4
                                           T2CKBS0			.EQU                3
                                           T2ON			.EQU                2
                                           T2CKPS1			.EQU                1
                                           T2CKPS0			.EQU                0
                                           _T2CKBS3		.EQU                6
                                           _T2CKBS2		.EQU                5
                                           _T2CKBS1		.EQU                4
                                           _T2CKBS0		.EQU                3
                                           _T2ON			.EQU                2
                                           _T2CKPS1		.EQU                1
                                           _T2CKPS0		.EQU                0
                                           
                                           ;  15H  PWMCTL   Bits-------------------------------------
                                           PWM2ON			.EQU                4
                                           PWM1ON			.EQU                0
                                           _PWM2ON			.EQU                4
                                           _PWM1ON			.EQU                0
                                           
                                           ;  17H  BANK   Bits-------------------------------------
                                           PR3			.EQU                3
                                           PR2			.EQU                2
                                           PR1			.EQU                1
                                           PR0			.EQU                0
                                           _PR3			.EQU                3
                                           _PR2			.EQU                2
                                           _PR1			.EQU                1
                                           _PR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  18H  ADSCANCTL   Bits-------------------------------------
                                           ADSCANEN		.EQU                7
                                           SMOD1			.EQU                6
                                           SMOD0			.EQU                5
                                           STIM4			.EQU                4
                                           STIM3			.EQU                3
                                           STIM2			.EQU                2
                                           STIM1			.EQU                1
                                           STIM0			.EQU                0
                                           _ADSCANEN		.EQU                7
                                           _SMOD1			.EQU                6
                                           _SMOD0			.EQU                5
                                           _STIM4			.EQU                4
                                           _STIM3			.EQU                3
                                           _STIM2			.EQU                2
                                           _STIM1			.EQU                1
                                           _STIM0			.EQU                0
                                           
                                           ;  19H  C1CTL   Bits-------------------------------------
                                           C1MOD2			.EQU                6
                                           C1MOD1			.EQU                5
                                           C1MOD0			.EQU                4
                                           C1OUT			.EQU                1
                                           C1EN			.EQU                0
                                           _C1MOD2			.EQU                6
                                           _C1MOD1			.EQU                5
                                           _C1MOD0			.EQU                4
                                           _C1OUT			.EQU                1
                                           _C1EN			.EQU                0
                                           
                                           ;  1AH  VDACS   Bits-------------------------------------
                                           VCEN			.EQU                6
                                           _VCEN			.EQU                6
                                           
                                           ;  1BH  AMPCTL   Bits-------------------------------------
                                           AMPCALD			.EQU                7
                                           INPS1			.EQU                5
                                           INPS0			.EQU                4
                                           AMPCALEN		.EQU                1
                                           AMPON			.EQU                0
                                           _AMPCALD		.EQU                7
                                           _INPS1			.EQU                5
                                           _INPS0			.EQU                4
                                           _AMPCALEN		.EQU                1
                                           _AMPON			.EQU                0
                                           
                                           ;  1DH  ANSEH   Bits-------------------------------------
                                           ANS13			.EQU                5
                                           ANS12			.EQU                4
                                           ANS11			.EQU                3
                                           ANS10			.EQU                2
                                           ANS9			.EQU                1
                                           ANS8			.EQU                0
                                           _ANS13			.EQU                5
                                           _ANS12			.EQU                4
                                           _ANS11			.EQU                3
                                           _ANS10			.EQU                2
                                           _ANS9			.EQU                1
                                           _ANS8			.EQU                0
                                           
                                           ;  1FH  ADCCTL0   Bits-------------------------------------
                                           ADLR			.EQU                7
                                           T2CCRON			.EQU                6
                                           CHS3			.EQU                5
                                           CHS2			.EQU                4
                                           CHS1			.EQU                3
                                           CHS0			.EQU                2
                                           START			.EQU                1
                                           ADEN			.EQU                0
                                           _ADLR			.EQU                7
                                           _T2CCRON		.EQU                6
                                           _CHS3			.EQU                5
                                           _CHS2			.EQU                4
                                           _CHS1			.EQU                3
                                           _CHS0			.EQU                2
                                           _START			.EQU                1
                                           _ADEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  20H  AMPDT   Bits-------------------------------------
                                           AMPDT7			.EQU                7
                                           AMPDT6			.EQU                6
                                           AMPDT5			.EQU                5
                                           AMPDT4			.EQU                4
                                           AMPDT3			.EQU                3
                                           AMPDT2			.EQU                2
                                           AMPDT1			.EQU                1
                                           AMPDT0			.EQU                0
                                           _AMPDT7			.EQU                7
                                           _AMPDT6			.EQU                6
                                           _AMPDT5			.EQU                5
                                           _AMPDT4			.EQU                4
                                           _AMPDT3			.EQU                3
                                           _AMPDT2			.EQU                2
                                           _AMPDT1			.EQU                1
                                           _AMPDT0			.EQU                0
                                           
                                           ;  21H  OPTR   Bits-------------------------------------
                                           PUPH			.EQU                7
                                           INT0SE			.EQU                6
                                           T0CS			.EQU                5
                                           T0SE			.EQU                4
                                           PSA			.EQU                3
                                           PS2			.EQU                2
                                           PS1			.EQU                1
                                           PS0			.EQU                0
                                           _PUPH			.EQU                7
                                           _INT0SE			.EQU                6
                                           _T0CS			.EQU                5
                                           _T0SE			.EQU                4
                                           _PSA			.EQU                3
                                           _PS2			.EQU                2
                                           _PS1			.EQU                1
                                           _PS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  22H  IP0   Bits-------------------------------------
                                           PT0			.EQU                2
                                           PINT0			.EQU                1
                                           PP0			.EQU                0
                                           _PT0			.EQU                2
                                           _PINT0			.EQU                1
                                           _PP0			.EQU                0
                                           
                                           ;  23H  IP1   Bits-------------------------------------
                                           PEE			.EQU                7
                                           PADC			.EQU                6
                                           PINT2			.EQU                5
                                           PINT1			.EQU                4
                                           PC1			.EQU                3
                                           PPWM2			.EQU                2
                                           PT2			.EQU                1
                                           PT1			.EQU                0
                                           _PEE			.EQU                7
                                           _PADC			.EQU                6
                                           _PINT2			.EQU                5
                                           _PINT1			.EQU                4
                                           _PC1			.EQU                3
                                           _PPWM2			.EQU                2
                                           _PT2			.EQU                1
                                           _PT1			.EQU                0
                                           
                                           ;  24H  IP2   Bits-------------------------------------
                                           PT3			.EQU                7
                                           PRC			.EQU                5
                                           PTX			.EQU                4
                                           PCCP			.EQU                2
                                           PBCL			.EQU                1
                                           PSSCI			.EQU                0
                                           _PT3			.EQU                7
                                           _PRC			.EQU                5
                                           _PTX			.EQU                4
                                           _PCCP			.EQU                2
                                           _PBCL			.EQU                1
                                           _PSSCI			.EQU                0
                                           
                                           ;  25H  TR0   Bits-------------------------------------
                                           TR05			.EQU                5
                                           TR04			.EQU                4
                                           TR03			.EQU                3
                                           TR02			.EQU                2
                                           TR01			.EQU                1
                                           TR00			.EQU                0
                                           _TR05			.EQU                5
                                           _TR04			.EQU                4
                                           _TR03			.EQU                3
                                           _TR02			.EQU                2
                                           _TR01			.EQU                1
                                           _TR00			.EQU                0
                                           
                                           ;  26H  TR2   Bits-------------------------------------
                                           TR27			.EQU                7
                                           TR26			.EQU                6
                                           TR25			.EQU                5
                                           TR24			.EQU                4
                                           TR23			.EQU                3
                                           TR22			.EQU                2
                                           TR21			.EQU                1
                                           TR20			.EQU                0
                                           _TR27			.EQU                7
                                           _TR26			.EQU                6
                                           _TR25			.EQU                5
                                           _TR24			.EQU                4
                                           _TR23			.EQU                3
                                           _TR22			.EQU                2
                                           _TR21			.EQU                1
                                           _TR20			.EQU                0
                                           
                                           ;  27H  TR1   Bits-------------------------------------
                                           TR17			.EQU                7
                                           TR16			.EQU                6
                                           TR15			.EQU                5
                                           TR14			.EQU                4
                                           TR13			.EQU                3
                                           TR12			.EQU                2
                                           TR11			.EQU                1
                                           TR10			.EQU                0
                                           _TR17			.EQU                7
                                           _TR16			.EQU                6
                                           _TR15			.EQU                5
                                           _TR14			.EQU                4
                                           _TR13			.EQU                3
                                           _TR12			.EQU                2
                                           _TR11			.EQU                1
                                           _TR10			.EQU                0
                                           
                                           ;  28H  OSCSTA   Bits-------------------------------------
                                           OSTS			.EQU                6
                                           HTS			.EQU                5
                                           LTS			.EQU                4
                                           SCF1			.EQU                1
                                           SCF0			.EQU                0
                                           _OSTS			.EQU                6
                                           _HTS			.EQU                5
                                           _LTS			.EQU                4
                                           _SCF1			.EQU                1
                                           _SCF0			.EQU                0
                                           
                                           ;  29H  IP3   Bits-------------------------------------
                                           PT4			.EQU                7
                                           POSCFAIL		.EQU                5
                                           _PT4			.EQU                7
                                           _POSCFAIL		.EQU                5
                                           
                                           ;  2BH  VRECTL   Bits-------------------------------------
                                           VRESEL1			.EQU                7
                                           VRESEL0			.EQU                6
                                           VRECKEN			.EQU                4
                                           VREOE			.EQU                3
                                           VREEN			.EQU                1
                                           _VRESEL1		.EQU                7
                                           _VRESEL0		.EQU                6
                                           _VRECKEN		.EQU                4
                                           _VREOE			.EQU                3
                                           _VREEN			.EQU                1
                                           
                                           ;  2CH  EIE1   Bits-------------------------------------
                                           EEIE			.EQU                7
                                           ADIE			.EQU                6
                                           INT2IE			.EQU                5
                                           INT1IE			.EQU                4
                                           C1IE			.EQU                3
                                           PWM2IE			.EQU                2
                                           T2IE			.EQU                1
                                           T1IE			.EQU                0
                                           _EEIE			.EQU                7
                                           _ADIE			.EQU                6
                                           _INT2IE			.EQU                5
                                           _INT1IE			.EQU                4
                                           _C1IE			.EQU                3
                                           _PWM2IE			.EQU                2
                                           _T2IE			.EQU                1
                                           _T1IE			.EQU                0
                                           
                                           ;  2DH  EIE2   Bits-------------------------------------
                                           T3IE			.EQU                7
                                           RCIE			.EQU                5
                                           TXIE			.EQU                4
                                           CCPIE			.EQU                2
                                           BCLIE			.EQU                1
                                           SSCIIE			.EQU                0
                                           _T3IE			.EQU                7
                                           _RCIE			.EQU                5
                                           _TXIE			.EQU                4
                                           _CCPIE			.EQU                2
                                           _BCLIE			.EQU                1
                                           _SSCIIE			.EQU                0
                                           
                                           ;  2EH  PCTL   Bits-------------------------------------
                                           SLVREN			.EQU                4
                                           IPEN			.EQU                3
                                           SWDTEN			.EQU                2
                                           POR			.EQU                1
                                           LVR			.EQU                0
                                           _SLVREN			.EQU                4
                                           _IPEN			.EQU                3
                                           _SWDTEN			.EQU                2
                                           _POR			.EQU                1
                                           _LVR			.EQU                0
                                           
                                           ;  2FH  OSCCTL   Bits-------------------------------------
                                           CLKOE			.EQU                7
                                           IRCS2			.EQU                6
                                           IRCS1			.EQU                5
                                           IRCS0			.EQU                4
                                           SCS1			.EQU                3
                                           SCS0			.EQU                2
                                           IESO			.EQU                1
                                           FSCM			.EQU                0
                                           _CLKOE			.EQU                7
                                           _IRCS2			.EQU                6
                                           _IRCS1			.EQU                5
                                           _IRCS0			.EQU                4
                                           _SCS1			.EQU                3
                                           _SCS0			.EQU                2
                                           _IESO			.EQU                1
                                           _FSCM			.EQU                0
                                           
                                           ;  31H  ANSEL   Bits-------------------------------------
                                           ANS7			.EQU                7
                                           ANS6			.EQU                6
                                           ANS5			.EQU                5
                                           ANS4			.EQU                4
                                           ANS3			.EQU                3
                                           ANS2			.EQU                2
                                           ANS1			.EQU                1
                                           ANS0			.EQU                0
                                           _ANS7			.EQU                7
                                           _ANS6			.EQU                6
                                           _ANS5			.EQU                5
                                           _ANS4			.EQU                4
                                           _ANS3			.EQU                3
                                           _ANS2			.EQU                2
                                           _ANS1			.EQU                1
                                           _ANS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  35H  PUR0   Bits-------------------------------------
                                           PUR05			.EQU                5
                                           PUR04			.EQU                4
                                           PUR03			.EQU                3
                                           PUR02			.EQU                2
                                           PUR01			.EQU                1
                                           PUR00			.EQU                0
                                           _PUR05			.EQU                5
                                           _PUR04			.EQU                4
                                           _PUR03			.EQU                3
                                           _PUR02			.EQU                2
                                           _PUR01			.EQU                1
                                           _PUR00			.EQU                0
                                           
                                           ;  36H  IOCL   Bits-------------------------------------
                                           IOCL5			.EQU                5
                                           IOCL4			.EQU                4
                                           IOCL3			.EQU                3
                                           IOCL2			.EQU                2
                                           IOCL1			.EQU                1
                                           IOCL0			.EQU                0
                                           _IOCL5			.EQU                5
                                           _IOCL4			.EQU                4
                                           _IOCL3			.EQU                3
                                           _IOCL2			.EQU                2
                                           _IOCL1			.EQU                1
                                           _IOCL0			.EQU                0
                                           
                                           ;  3FH  ADCCTL1   Bits-------------------------------------
                                           ADCALEN			.EQU                7
                                           ADCS2			.EQU                6
                                           ADCS1			.EQU                5
                                           ADCS0			.EQU                4
                                           VCFG1			.EQU                3
                                           VCFG0			.EQU                2
                                           ADCIM			.EQU                0
                                           _ADCALEN		.EQU                7
                                           _ADCS2			.EQU                6
                                           _ADCS1			.EQU                5
                                           _ADCS0			.EQU                4
                                           _VCFG1			.EQU                3
                                           _VCFG0			.EQU                2
                                           _ADCIM			.EQU                0
                                           
                                           ;  45H  P0LR   Bits-------------------------------------
                                           P0LR5			.EQU                5
                                           P0LR4			.EQU                4
                                           P0LR3			.EQU                3
                                           P0LR2			.EQU                2
                                           P0LR1			.EQU                1
                                           P0LR0			.EQU                0
                                           _P0LR5			.EQU                5
                                           _P0LR4			.EQU                4
                                           _P0LR3			.EQU                3
                                           _P0LR2			.EQU                2
                                           _P0LR1			.EQU                1
                                           _P0LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  46H  P2LR   Bits-------------------------------------
                                           P2LR7			.EQU                7
                                           P2LR6			.EQU                6
                                           P2LR5			.EQU                5
                                           P2LR4			.EQU                4
                                           P2LR3			.EQU                3
                                           P2LR2			.EQU                2
                                           P2LR1			.EQU                1
                                           P2LR0			.EQU                0
                                           _P2LR7			.EQU                7
                                           _P2LR6			.EQU                6
                                           _P2LR5			.EQU                5
                                           _P2LR4			.EQU                4
                                           _P2LR3			.EQU                3
                                           _P2LR2			.EQU                2
                                           _P2LR1			.EQU                1
                                           _P2LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  47H  P1LR   Bits-------------------------------------
                                           P1LR7			.EQU                7
                                           P1LR6			.EQU                6
                                           P1LR5			.EQU                5
                                           P1LR4			.EQU                4
                                           P1LR3			.EQU                3
                                           P1LR2			.EQU                2
                                           P1LR1			.EQU                1
                                           P1LR0			.EQU                0
                                           _P1LR7			.EQU                7
                                           _P1LR6			.EQU                6
                                           _P1LR5			.EQU                5
                                           _P1LR4			.EQU                4
                                           _P1LR3			.EQU                3
                                           _P1LR2			.EQU                2
                                           _P1LR1			.EQU                1
                                           _P1LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  48H  P3LR   Bits-------------------------------------
                                           P3LR7			.EQU                7
                                           P3LR6			.EQU                6
                                           P3LR5			.EQU                5
                                           P3LR4			.EQU                4
                                           P3LR3			.EQU                3
                                           P3LR2			.EQU                2
                                           P3LR1			.EQU                1
                                           P3LR0			.EQU                0
                                           _P3LR7			.EQU                7
                                           _P3LR6			.EQU                6
                                           _P3LR5			.EQU                5
                                           _P3LR4			.EQU                4
                                           _P3LR3			.EQU                3
                                           _P3LR2			.EQU                2
                                           _P3LR1			.EQU                1
                                           _P3LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  49H  TR3   Bits-------------------------------------
                                           TR37			.EQU                7
                                           TR36			.EQU                6
                                           TR35			.EQU                5
                                           TR34			.EQU                4
                                           TR33			.EQU                3
                                           TR32			.EQU                2
                                           TR31			.EQU                1
                                           TR30			.EQU                0
                                           _TR37			.EQU                7
                                           _TR36			.EQU                6
                                           _TR35			.EQU                5
                                           _TR34			.EQU                4
                                           _TR33			.EQU                3
                                           _TR32			.EQU                2
                                           _TR31			.EQU                1
                                           _TR30			.EQU                0
                                           
                                           ;  4AH  EIE3   Bits-------------------------------------
                                           T4IE			.EQU                7
                                           OSCFAILIE		.EQU                5
                                           _T4IE			.EQU                7
                                           _OSCFAILIE		.EQU                5
                                           
                                           ;  4BH  EIF3   Bits-------------------------------------
                                           T4IF			.EQU                7
                                           OSCFAILIF		.EQU                5
                                           _T4IF			.EQU                7
                                           _OSCFAILIF		.EQU                5
                                           
                                           ;  4EH  T3CTL   Bits-------------------------------------
                                           T3EN			.EQU                7
                                           T3CKS1			.EQU                6
                                           T3CKS0			.EQU                5
                                           T3CS			.EQU                4
                                           _T3EN			.EQU                7
                                           _T3CKS1			.EQU                6
                                           _T3CKS0			.EQU                5
                                           _T3CS			.EQU                4
                                           
                                           ;  53H  T3CTL1   Bits-------------------------------------
                                           T3CLR			.EQU                5
                                           _T3CLR			.EQU                5
                                           
                                           ;  57H  PWM5CTL0   Bits-------------------------------------
                                           P5CH1MOD1		.EQU                7
                                           P5CH1MOD0		.EQU                6
                                           P5MOD3			.EQU                3
                                           P5MOD2			.EQU                2
                                           P5MOD1			.EQU                1
                                           P5MOD0			.EQU                0
                                           _P5CH1MOD1		.EQU                7
                                           _P5CH1MOD0		.EQU                6
                                           _P5MOD3			.EQU                3
                                           _P5MOD2			.EQU                2
                                           _P5MOD1			.EQU                1
                                           _P5MOD0			.EQU                0
                                           
                                           ;  5BH  PWM5CTL1   Bits-------------------------------------
                                           P5RSEN			.EQU                7
                                           P5DC6			.EQU                6
                                           P5DC5			.EQU                5
                                           P5DC4			.EQU                4
                                           P5DC3			.EQU                3
                                           P5DC2			.EQU                2
                                           P5DC1			.EQU                1
                                           P5DC0			.EQU                0
                                           _P5RSEN			.EQU                7
                                           _P5DC6			.EQU                6
                                           _P5DC5			.EQU                5
                                           _P5DC4			.EQU                4
                                           _P5DC3			.EQU                3
                                           _P5DC2			.EQU                2
                                           _P5DC1			.EQU                1
                                           _P5DC0			.EQU                0
                                           
                                           ;  5CH  P5ASCTL   Bits-------------------------------------
                                           P5ASE			.EQU                7
                                           P5ASS2			.EQU                6
                                           P5ASS1			.EQU                5
                                           P5ASS0			.EQU                4
                                           P5SSAC1			.EQU                3
                                           P5SSAC0			.EQU                2
                                           P5SSBD1			.EQU                1
                                           P5SSBD0			.EQU                0
                                           _P5ASE			.EQU                7
                                           _P5ASS2			.EQU                6
                                           _P5ASS1			.EQU                5
                                           _P5ASS0			.EQU                4
                                           _P5SSAC1		.EQU                3
                                           _P5SSAC0		.EQU                2
                                           _P5SSBD1		.EQU                1
                                           _P5SSBD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  5DH  PSTRCTL   Bits-------------------------------------
                                           STRSYNC			.EQU                4
                                           STREND			.EQU                3
                                           STRENC			.EQU                2
                                           STRENB			.EQU                1
                                           STRENA			.EQU                0
                                           _STRSYNC		.EQU                4
                                           _STREND			.EQU                3
                                           _STRENC			.EQU                2
                                           _STRENB			.EQU                1
                                           _STRENA			.EQU                0
                                           
                                           ;  60H  PUR1   Bits-------------------------------------
                                           PUR17			.EQU                7
                                           PUR16			.EQU                6
                                           PUR15			.EQU                5
                                           PUR14			.EQU                4
                                           PUR13			.EQU                3
                                           PUR12			.EQU                2
                                           PUR11			.EQU                1
                                           PUR10			.EQU                0
                                           _PUR17			.EQU                7
                                           _PUR16			.EQU                6
                                           _PUR15			.EQU                5
                                           _PUR14			.EQU                4
                                           _PUR13			.EQU                3
                                           _PUR12			.EQU                2
                                           _PUR11			.EQU                1
                                           _PUR10			.EQU                0
                                           
                                           ;  61H  PUR2   Bits-------------------------------------
                                           PUR27			.EQU                7
                                           PUR26			.EQU                6
                                           PUR25			.EQU                5
                                           PUR24			.EQU                4
                                           PUR23			.EQU                3
                                           PUR22			.EQU                2
                                           PUR21			.EQU                1
                                           PUR20			.EQU                0
                                           _PUR27			.EQU                7
                                           _PUR26			.EQU                6
                                           _PUR25			.EQU                5
                                           _PUR24			.EQU                4
                                           _PUR23			.EQU                3
                                           _PUR22			.EQU                2
                                           _PUR21			.EQU                1
                                           _PUR20			.EQU                0
                                           
                                           ;  67H  INTEDGCTL   Bits-------------------------------------
                                           INT2SE			.EQU                7
                                           INT1SE			.EQU                6
                                           T1CLKEN			.EQU                0
                                           _INT2SE			.EQU                7
                                           _INT1SE			.EQU                6
                                           _T1CLKEN		.EQU                0
                                           
                                           ;  6BH  VBIASCTL   Bits-------------------------------------
                                           VBIASEN			.EQU                7
                                           VBSEL			.EQU                6
                                           ISEL1			.EQU                1
                                           ISEL0			.EQU                0
                                           _VBIASEN		.EQU                7
                                           _VBSEL			.EQU                6
                                           _ISEL1			.EQU                1
                                           _ISEL0			.EQU                0
                                           
                                           ;  6CH  VBIAS1EN   Bits-------------------------------------
                                           VBS17EN			.EQU                7
                                           VBS16EN			.EQU                6
                                           VBS15EN			.EQU                5
                                           VBS14EN			.EQU                4
                                           VBS13EN			.EQU                3
                                           VBS12EN			.EQU                2
                                           VBS11EN			.EQU                1
                                           VBS10EN			.EQU                0
                                           _VBS17EN		.EQU                7
                                           _VBS16EN		.EQU                6
                                           _VBS15EN		.EQU                5
                                           _VBS14EN		.EQU                4
                                           _VBS13EN		.EQU                3
                                           _VBS12EN		.EQU                2
                                           _VBS11EN		.EQU                1
                                           _VBS10EN		.EQU                0
                                           
                                           ;  6DH  VBIAS2EN   Bits-------------------------------------
                                           VBS27EN			.EQU                7
                                           VBS26EN			.EQU                6
                                           VBS25EN			.EQU                5
                                           VBS24EN			.EQU                4
                                           VBS23EN 		.EQU                3
                                           VBS22EN			.EQU                2
                                           VBS21EN			.EQU                1
                                           VBS20EN			.EQU                0
                                           _VBS27EN		.EQU                7
                                           _VBS26EN		.EQU                6
                                           _VBS25EN		.EQU                5
                                           _VBS24EN		.EQU                4
                                           _VBS23EN 		.EQU                3
                                           _VBS22EN		.EQU                2
                                           _VBS21EN		.EQU                1
                                           _VBS20EN		.EQU                0
                                           
                                           ;  10EH  PWM5OC   Bits-------------------------------------
                                           OCA			.EQU                1
                                           OCB			.EQU                0
                                           _OCA			.EQU                1
                                           _OCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  10FH  T2CTL1   Bits-------------------------------------
                                           T2MOD1			.EQU                7
                                           T2MOD0			.EQU                6
                                           T2OFS1			.EQU                5
                                           T2OFS0			.EQU                4
                                           T2TRIGEN		.EQU                3
                                           T2DIR			.EQU                0
                                           _T2MOD1			.EQU                7
                                           _T2MOD0			.EQU                6
                                           _T2OFS1			.EQU                5
                                           _T2OFS0			.EQU                4
                                           _T2TRIGEN		.EQU                3
                                           _T2DIR			.EQU                0
                                           
                                           ;  112H  VDAC   Bits-------------------------------------
                                           VDAC3			.EQU                7
                                           VDAC2			.EQU                6
                                           VDAC1			.EQU                5
                                           VDAC0			.EQU                4
                                           _VDAC3			.EQU                7
                                           _VDAC2			.EQU                6
                                           _VDAC1			.EQU                5
                                           _VDAC0			.EQU                4
                                           
                                           ;  11CH  PWM5CTL2   Bits-------------------------------------
                                           PFUSES			.EQU                5
                                           UDEVT1			.EQU                2
                                           UDEVT0			.EQU                1
                                           UDEN			.EQU                0
                                           _PFUSES			.EQU                5
                                           _UDEVT1			.EQU                2
                                           _UDEVT0			.EQU                1
                                           _UDEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  11DH  PWM5PC   Bits-------------------------------------
                                           PCA			.EQU                1
                                           PCB			.EQU                0
                                           _PCA			.EQU                1
                                           _PCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  120H  RSCTL   Bits-------------------------------------
                                           SPEN			.EQU                7
                                           RX9			.EQU                6
                                           SRXEN			.EQU                5
                                           CRXEN			.EQU                4
                                           ADREN			.EQU                3
                                           FRER			.EQU                2
                                           OVFER			.EQU                1
                                           RX9D			.EQU                0
                                           _SPEN			.EQU                7
                                           _RX9			.EQU                6
                                           _SRXEN			.EQU                5
                                           _CRXEN			.EQU                4
                                           _ADREN			.EQU                3
                                           _FRER			.EQU                2
                                           _OVFER			.EQU                1
                                           _RX9D			.EQU                0
                                           
                                           ;  123H  BRCTL   Bits-------------------------------------
                                           ABRDOVF			.EQU                7
                                           RCIDLF			.EQU                6
                                           SCKPS			.EQU                5
                                           BRG16			.EQU                4
                                           WUEN			.EQU                1
                                           ABRDEN			.EQU                0
                                           _ABRDOVF		.EQU                7
                                           _RCIDLF			.EQU                6
                                           _SCKPS			.EQU                5
                                           _BRG16			.EQU                4
                                           _WUEN			.EQU                1
                                           _ABRDEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  124H  TSCTL   Bits-------------------------------------
                                           CSRS			.EQU                7
                                           TX9			.EQU                6
                                           TXEN			.EQU                5
                                           SYNC			.EQU                4
                                           SENDB			.EQU                3
                                           HBRG			.EQU                2
                                           TXSRS			.EQU                1
                                           TX9D			.EQU                0
                                           _CSRS			.EQU                7
                                           _TX9			.EQU                6
                                           _TXEN			.EQU                5
                                           _SYNC			.EQU                4
                                           _SENDB			.EQU                3
                                           _HBRG			.EQU                2
                                           _TXSRS			.EQU                1
                                           _TX9D			.EQU                0
                                           
                                           ;  128H  SSCICTL0   Bits-------------------------------------
                                           SSCIWCFL		.EQU                7
                                           SSCIOV			.EQU                6
                                           SSCIEN			.EQU                5
                                           SSCICKP			.EQU                4
                                           SSCIMOD3		.EQU                3
                                           SSCIMOD2		.EQU                2
                                           SSCIMOD1		.EQU                1
                                           SSCIMOD0		.EQU                0
                                           _SSCIWCFL		.EQU                7
                                           _SSCIOV			.EQU                6
                                           _SSCIEN			.EQU                5
                                           _SSCICKP		.EQU                4
                                           _SSCIMOD3		.EQU                3
                                           _SSCIMOD2		.EQU                2
                                           _SSCIMOD1		.EQU                1
                                           _SSCIMOD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  12AH  SSCICTL1   Bits-------------------------------------
                                           SSCICALLEN		.EQU                7
                                           SSCIACKSTA		.EQU                6
                                           SSCIACKDAT		.EQU                5
                                           SSCIACKEN		.EQU                4
                                           SSCIRCEN		.EQU                3
                                           STOPEN			.EQU                2
                                           RESTARTEN		.EQU                1
                                           STARTEN			.EQU                0
                                           _SSCICALLEN		.EQU                7
                                           _SSCIACKSTA		.EQU                6
                                           _SSCIACKDAT		.EQU                5
                                           _SSCIACKEN		.EQU                4
                                           _SSCIRCEN		.EQU                3
                                           _STOPEN			.EQU                2
                                           _RESTARTEN		.EQU                1
                                           _STARTEN		.EQU                0
                                           
                                           ;  12BH  SSCISTA   Bits-------------------------------------
                                           SAMPLE			.EQU                7
                                           CKEGE			.EQU                6
                                           SSCIDA			.EQU                5
                                           SSCISTOP		.EQU                4
                                           SSCISTART		.EQU                3
                                           SSCIRW			.EQU                2
                                           SSCIUA			.EQU                1
                                           SSCIBUF			.EQU                0
                                           _SAMPLE			.EQU                7
                                           _CKEGE			.EQU                6
                                           _SSCIDA			.EQU                5
                                           _SSCISTOP		.EQU                4
                                           _SSCISTART		.EQU                3
                                           _SSCIRW			.EQU                2
                                           _SSCIUA			.EQU                1
                                           _SSCIBUF		.EQU                0
                                           
                                           ;  12EH  SSCIMSK   Bits-------------------------------------
                                           SSCIMSK7		.EQU                7
                                           SSCIMSK6		.EQU                6
                                           SSCIMSK5		.EQU                5
                                           SSCIMSK4		.EQU                4
                                           SSCIMSK3		.EQU                3
                                           SSCIMSK2		.EQU                2
                                           SSCIMSK1		.EQU                1
                                           SSCIMSK0		.EQU                0
                                           _SSCIMSK7		.EQU                7
                                           _SSCIMSK6		.EQU                6
                                           _SSCIMSK5		.EQU                5
                                           _SSCIMSK4		.EQU                4
                                           _SSCIMSK3		.EQU                3
                                           _SSCIMSK2		.EQU                2
                                           _SSCIMSK1		.EQU                1
                                           _SSCIMSK0		.EQU                0
                                           
                                           ;  12FH  WDTPS   Bits-------------------------------------
                                           WDTPS3			.EQU                3
                                           WDTPS2			.EQU                2
                                           WDTPS1			.EQU                1
                                           WDTPS0			.EQU                0
                                           _WDTPS3			.EQU                3
                                           _WDTPS2			.EQU                2
                                           _WDTPS1			.EQU                1
                                           _WDTPS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  134H  MULCTL   Bits-------------------------------------
                                           MULEN			.EQU                1
                                           MULIF			.EQU                0
                                           _MULEN			.EQU                1
                                           _MULIF			.EQU                0
                                           
                                           ;  139H  DIVCTL   Bits-------------------------------------
                                           DIVOEN			.EQU                1
                                           DIVEN			.EQU                0
                                           _DIVOEN			.EQU                1
                                           _DIVEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  140H  LEDCTL   Bits-------------------------------------
                                           LEDEN			.EQU                7
                                           DIGEN2			.EQU                4
                                           DIGEN1			.EQU                3
                                           DIGEN0			.EQU                2
                                           PNS1			.EQU                1
                                           PNS0			.EQU                0
                                           _LEDEN			.EQU                7
                                           _DIGEN2			.EQU                4
                                           _DIGEN1			.EQU                3
                                           _DIGEN0			.EQU                2
                                           _PNS1			.EQU                1
                                           _PNS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  141H  LEDPRE   Bits-------------------------------------
                                           LEDCKS13		.EQU                7
                                           LEDCKS12		.EQU                6
                                           LEDCKS11		.EQU                5
                                           LEDCKS10		.EQU                4
                                           LEDCKS03		.EQU                3
                                           LEDCKS02		.EQU                2
                                           LEDCKS01		.EQU                1
                                           LEDCKS00		.EQU                0
                                           _LEDCKS13		.EQU                7
                                           _LEDCKS12		.EQU                6
                                           _LEDCKS11		.EQU                5
                                           _LEDCKS10		.EQU                4
                                           _LEDCKS03		.EQU                3
                                           _LEDCKS02		.EQU                2
                                           _LEDCKS01		.EQU                1
                                           _LEDCKS00		.EQU                0
                                           
                                           ;  142H  LEDDATA0   Bits-------------------------------------
                                           DAT07			.EQU                7
                                           DAT06			.EQU                6
                                           DAT05			.EQU                5
                                           DAT04			.EQU                4
                                           DAT03			.EQU                3
                                           DAT02			.EQU                2
                                           DAT01			.EQU                1
                                           DAT00			.EQU                0
                                           _DAT07			.EQU                7
                                           _DAT06			.EQU                6
                                           _DAT05			.EQU                5
                                           _DAT04			.EQU                4
                                           _DAT03			.EQU                3
                                           _DAT02			.EQU                2
                                           _DAT01			.EQU                1
                                           _DAT00			.EQU                0
                                           
                                           ;  143H  LEDDATA1   Bits-------------------------------------
                                           DAT17			.EQU                7
                                           DAT16			.EQU                6
                                           DAT15			.EQU                5
                                           DAT14			.EQU                4
                                           DAT13			.EQU                3
                                           DAT12			.EQU                2
                                           DAT11			.EQU                1
                                           DAT10			.EQU                0
                                           _DAT17			.EQU                7
                                           _DAT16			.EQU                6
                                           _DAT15			.EQU                5
                                           _DAT14			.EQU                4
                                           _DAT13			.EQU                3
                                           _DAT12			.EQU                2
                                           _DAT11			.EQU                1
                                           _DAT10			.EQU                0
                                           
                                           ;  144H  LEDDATA2   Bits-------------------------------------
                                           DAT27			.EQU                7
                                           DAT26			.EQU                6
                                           DAT25			.EQU                5
                                           DAT24			.EQU                4
                                           DAT23			.EQU                3
                                           DAT22			.EQU                2
                                           DAT21			.EQU                1
                                           DAT20			.EQU                0
                                           _DAT27			.EQU                7
                                           _DAT26			.EQU                6
                                           _DAT25			.EQU                5
                                           _DAT24			.EQU                4
                                           _DAT23			.EQU                3
                                           _DAT22			.EQU                2
                                           _DAT21			.EQU                1
                                           _DAT20			.EQU                0
                                           
                                           ;  145H  LEDDATA3   Bits-------------------------------------
                                           DAT37			.EQU                7
                                           DAT36			.EQU                6
                                           DAT35			.EQU                5
                                           DAT34			.EQU                4
                                           DAT33			.EQU                3
                                           DAT32			.EQU                2
                                           DAT31			.EQU                1
                                           DAT30			.EQU                0
                                           _DAT37			.EQU                7
                                           _DAT36			.EQU                6
                                           _DAT35			.EQU                5
                                           _DAT34			.EQU                4
                                           _DAT33			.EQU                3
                                           _DAT32			.EQU                2
                                           _DAT31			.EQU                1
                                           _DAT30			.EQU                0
                                           
                                           ;  146H  LEDDATA4   Bits-------------------------------------
                                           DAT47			.EQU                7
                                           DAT46			.EQU                6
                                           DAT45			.EQU                5
                                           DAT44			.EQU                4
                                           DAT43			.EQU                3
                                           DAT42			.EQU                2
                                           DAT41			.EQU                1
                                           DAT40			.EQU                0
                                           _DAT47			.EQU                7
                                           _DAT46			.EQU                6
                                           _DAT45			.EQU                5
                                           _DAT44			.EQU                4
                                           _DAT43			.EQU                3
                                           _DAT42			.EQU                2
                                           _DAT41			.EQU                1
                                           _DAT40			.EQU                0
                                           
                                           ;  147H  LEDDATA5   Bits-------------------------------------
                                           DAT57			.EQU                7
                                           DAT56			.EQU                6
                                           DAT55			.EQU                5
                                           DAT54			.EQU                4
                                           DAT53			.EQU                3
                                           DAT52			.EQU                2
                                           DAT51			.EQU                1
                                           DAT50			.EQU                0
                                           _DAT57			.EQU                7
                                           _DAT56			.EQU                6
                                           _DAT55			.EQU                5
                                           _DAT54			.EQU                4
                                           _DAT53			.EQU                3
                                           _DAT52			.EQU                2
                                           _DAT51			.EQU                1
                                           _DAT50			.EQU                0
                                           
                                           ;  148H  LEDDATA6   Bits-------------------------------------
                                           DAT67			.EQU                7
                                           DAT66			.EQU                6
                                           DAT65			.EQU                5
                                           DAT64			.EQU                4
                                           DAT63			.EQU                3
                                           DAT62			.EQU                2
                                           DAT61			.EQU                1
                                           DAT60			.EQU                0
                                           _DAT67			.EQU                7
                                           _DAT66			.EQU                6
                                           _DAT65			.EQU                5
                                           _DAT64			.EQU                4
                                           _DAT63			.EQU                3
                                           _DAT62			.EQU                2
                                           _DAT61			.EQU                1
                                           _DAT60			.EQU                0
                                           
                                           ;  149H  LEDDATA7   Bits-------------------------------------
                                           DAT77			.EQU                7
                                           DAT76			.EQU                6
                                           DAT75			.EQU                5
                                           DAT74			.EQU                4
                                           DAT73			.EQU                3
                                           DAT72			.EQU                2
                                           DAT71			.EQU                1
                                           DAT70			.EQU                0
                                           _DAT77			.EQU                7
                                           _DAT76			.EQU                6
                                           _DAT75			.EQU                5
                                           _DAT74			.EQU                4
                                           _DAT73			.EQU                3
                                           _DAT72			.EQU                2
                                           _DAT71			.EQU                1
                                           _DAT70			.EQU                0
                                           
                                           ;  14AH  C1FILTCTL   Bits-------------------------------------
                                           INV1			.EQU                7
                                           WEN1			.EQU                6
                                           FEN1			.EQU                5
                                           F1CNT2			.EQU                2
                                           F1CNT1			.EQU                1
                                           F1CNT0			.EQU                0
                                           _INV1			.EQU                7
                                           _WEN1			.EQU                6
                                           _FEN1			.EQU                5
                                           _F1CNT2			.EQU                2
                                           _F1CNT1			.EQU                1
                                           _F1CNT0			.EQU                0
                                           
                                           ;  14BH  C1FILTPRE   Bits-------------------------------------
                                           FP17			.EQU                7
                                           FP16			.EQU                6
                                           FP15			.EQU                5
                                           FP14			.EQU                4
                                           FP13			.EQU                3
                                           FP12			.EQU                2
                                           FP11			.EQU                1
                                           FP10			.EQU                0
                                           _FP17			.EQU                7
                                           _FP16			.EQU                6
                                           _FP15			.EQU                5
                                           _FP14			.EQU                4
                                           _FP13			.EQU                3
                                           _FP12			.EQU                2
                                           _FP11			.EQU                1
                                           _FP10			.EQU                0
                                           
                                           ;  150H  LEDOMS1   Bits-------------------------------------
                                           LEDOM17			.EQU                7
                                           LEDOM16			.EQU                6
                                           LEDOM15			.EQU                5
                                           LEDOM14			.EQU                4
                                           LEDOM13			.EQU                3
                                           LEDOM12			.EQU                2
                                           LEDOM11			.EQU                1
                                           LEDOM10			.EQU                0
                                           _LEDOM17		.EQU                7
                                           _LEDOM16		.EQU                6
                                           _LEDOM15		.EQU                5
                                           _LEDOM14		.EQU                4
                                           _LEDOM13		.EQU                3
                                           _LEDOM12		.EQU                2
                                           _LEDOM11		.EQU                1
                                           _LEDOM10		.EQU                0
                                           
                                           ;  152H  CCPCTL   Bits-------------------------------------
                                           CCMOD3			.EQU                3
                                           CCMOD2			.EQU                2
                                           CCMOD1			.EQU                1
                                           CCMOD0			.EQU                0
                                           _CCMOD3			.EQU                3
                                           _CCMOD2			.EQU                2
                                           _CCMOD1			.EQU                1
                                           _CCMOD0			.EQU                0
                                           
                                           ;  155H  LEDODS0   Bits-------------------------------------
                                           LEDOD07			.EQU                7
                                           LEDOD06			.EQU                6
                                           LEDOD05			.EQU                5
                                           LEDOD04			.EQU                4
                                           LEDOD03			.EQU                3
                                           LEDOD02			.EQU                2
                                           LEDOD01			.EQU                1
                                           LEDOD00			.EQU                0
                                           _LEDOD07		.EQU                7
                                           _LEDOD06		.EQU                6
                                           _LEDOD05		.EQU                5
                                           _LEDOD04		.EQU                4
                                           _LEDOD03		.EQU                3
                                           _LEDOD02		.EQU                2
                                           _LEDOD01		.EQU                1
                                           _LEDOD00		.EQU                0
                                           
                                           ;  157H  LEDOMS0   Bits-------------------------------------
                                           LEDOM07			.EQU                7
                                           LEDOM06			.EQU                6
                                           LEDOM05			.EQU                5
                                           LEDOM04			.EQU                4
                                           LEDOM03			.EQU                3
                                           LEDOM02			.EQU                2
                                           LEDOM01			.EQU                1
                                           LEDOM00			.EQU                0
                                           _LEDOM07		.EQU                7
                                           _LEDOM06		.EQU                6
                                           _LEDOM05		.EQU                5
                                           _LEDOM04		.EQU                4
                                           _LEDOM03		.EQU                3
                                           _LEDOM02		.EQU                2
                                           _LEDOM01		.EQU                1
                                           _LEDOM00		.EQU                0
                                           
                                           ;  158H  LEDODS1   Bits-------------------------------------
                                           LEDOD17			.EQU                7
                                           LEDOD16			.EQU                6
                                           LEDOD15			.EQU                5
                                           LEDOD14			.EQU                4
                                           LEDOD13			.EQU                3
                                           LEDOD12			.EQU                2
                                           LEDOD11			.EQU                1
                                           LEDOD10			.EQU                0
                                           _LEDOD17		.EQU                7
                                           _LEDOD16		.EQU                6
                                           _LEDOD15		.EQU                5
                                           _LEDOD14		.EQU                4
                                           _LEDOD13		.EQU                3
                                           _LEDOD12		.EQU                2
                                           _LEDOD11		.EQU                1
                                           _LEDOD10		.EQU                0
                                           
                                           ;  15CH  LEDLUM   Bits-------------------------------------
                                           LEDBR			.EQU                7
                                           FRAMEF			.EQU                3
                                           LUM2			.EQU                2
                                           LUM1			.EQU                1
                                           LUM0			.EQU                0
                                           _LEDBR			.EQU                7
                                           _FRAMEF			.EQU                3
                                           _LUM2			.EQU                2
                                           _LUM1			.EQU                1
                                           _LUM0			.EQU                0
                                           
                                           ;  15DH  PWM5FC   Bits-------------------------------------
                                           FCA			.EQU                1
                                           FCB			.EQU                0
                                           _FCA			.EQU                1
                                           _FCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  164H  T4CTL   Bits-------------------------------------
                                           T4REN			.EQU                7
                                           HSPEN			.EQU                6
                                           T4CKS1			.EQU                5
                                           T4CKS0			.EQU                4
                                           LSPEN			.EQU                3
                                           T4CS1			.EQU                2
                                           T4CS0			.EQU                1
                                           T4ON			.EQU                0
                                           _T4REN			.EQU                7
                                           _HSPEN			.EQU                6
                                           _T4CKS1			.EQU                5
                                           _T4CKS0			.EQU                4
                                           _LSPEN			.EQU                3
                                           _T4CS1			.EQU                2
                                           _T4CS0			.EQU                1
                                           _T4ON			.EQU                0
                                           ;************************************************************
                                           ;       Header file for the KungFu8 END
                                           ;       KF8A100EON
                                           ;       Microcontroller
                                           ;
                                           ;       Copyright 2012-2020 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; config word(s)
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	__config 0x1dd4
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; external declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           
                                           	.extern I0R1
                                           	.extern I0R7
                                           	.extern I0PSW
                                           	.extern I0PCH
                                           	.extern I1R1
                                           	.extern I1R7
                                           	.extern I1PSW
                                           	.extern I1PCH
                                           	.extern STK11
                                           	.extern STK10
                                           	.extern STK09
                                           	.extern STK08
                                           	.extern STK07
                                           	.extern STK06
                                           	.extern STK05
                                           	.extern STK04
                                           	.extern STK03
                                           	.extern STK02
                                           	.extern STK01
                                           	.extern STK00
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; absolute symbol definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; compiler-defined variables
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; initialized data
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; overlayable items in internal ram 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.udata_ovr
                                           
                                           ;	code size estimation:
                                           ;	    0+    0 =     0 instructions (    0 byte)
                                           
                                           
                                           	.end
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; File Created by ChiponCC : ChipON  inc.
                                           ; Version 3.0.4#6752 (Feb 19 2019 20:27:19) (MSVC)
                                           ; This file was generated Thu Jul 25 17:21:53 2019
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; chipon port for the 16-bit core
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.file	"../main.c"
                                           	.radix dec
                                           	.include "KF8A100EON.inc"
                                           ;************************************************************
                                           ;       Header file for the KungFu8
                                           ;       KF8A100EON
                                           ;       Microcontroller
                                           ;
                                           ;       Copyright 2012-2020 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************
                                           T0			.EQU                 0x01
                                           PCL			.EQU                 0x02
                                           PSW			.EQU                 0x03
                                           P0			.EQU                 0x05
                                           P2			.EQU                 0x06
                                           P1			.EQU                 0x07
                                           P3			.EQU                 0x08
                                           PCH			.EQU                 0x0A
                                           INTCTL			.EQU                 0x0B
                                           EIF1			.EQU                 0x0C
                                           EIF2			.EQU                 0x0D
                                           T1L			.EQU                 0x0E
                                           T1H			.EQU                 0x0F
                                           T1CTL			.EQU                 0x10
                                           T2L			.EQU                 0x11
                                           T2CTL0			.EQU                 0x12
                                           PWM1L			.EQU                 0x13
                                           PWM1H			.EQU                 0x14
                                           PWMCTL			.EQU                 0x15
                                           PP1			.EQU                 0x16
                                           BANK			.EQU                 0x17
                                           ADSCANCTL		.EQU                 0x18
                                           C1CTL			.EQU                 0x19
                                           VDACS			.EQU                 0x1A
                                           AMPCTL			.EQU                 0x1B
                                           ANSEH			.EQU                 0x1D
                                           ADCDATA0H		.EQU                 0x1E
                                           ADCCTL0			.EQU                 0x1F
                                           AMPDT			.EQU                 0x20
                                           OPTR			.EQU                 0x21
                                           IP0			.EQU                 0x22
                                           IP1			.EQU                 0x23
                                           IP2			.EQU                 0x24
                                           TR0			.EQU                 0x25
                                           TR2			.EQU                 0x26
                                           TR1			.EQU                 0x27
                                           OSCSTA			.EQU                 0x28
                                           IP3			.EQU                 0x29
                                           VRECAL1			.EQU                 0x2A
                                           VRECTL			.EQU                 0x2B
                                           EIE1			.EQU                 0x2C
                                           EIE2			.EQU                 0x2D
                                           PCTL			.EQU                 0x2E
                                           OSCCTL			.EQU                 0x2F
                                           OSCCAL0			.EQU                 0x30
                                           ANSEL			.EQU                 0x31
                                           PP2			.EQU                 0x32
                                           PWM2L			.EQU                 0x33
                                           PWM2H			.EQU                 0x34
                                           PUR0			.EQU                 0x35
                                           IOCL			.EQU                 0x36
                                           OSCCAL1			.EQU                 0x37
                                           NVMDATAH		.EQU                 0x38
                                           NVMDATAL		.EQU                 0x39
                                           NVMADDRH		.EQU                 0x3A
                                           NVMADDRL		.EQU                 0x3B
                                           NVMCTL0			.EQU                 0x3C
                                           NVMCTL1			.EQU                 0x3D
                                           ADCDATA0L		.EQU                 0x3E
                                           ADCCTL1			.EQU                 0x3F
                                           T2CCRH			.EQU                 0x40
                                           T2H			.EQU                 0x41
                                           PP5H			.EQU                 0x42
                                           PWM5H0			.EQU                 0x43
                                           PWM5H1			.EQU                 0x44
                                           P0LR			.EQU                 0x45
                                           P2LR			.EQU                 0x46
                                           P1LR			.EQU                 0x47
                                           P3LR			.EQU                 0x48
                                           TR3			.EQU                 0x49
                                           EIE3			.EQU                 0x4A
                                           EIF3			.EQU                 0x4B
                                           OSCCAL2			.EQU                 0x4C
                                           OSCCAL3			.EQU                 0x4D
                                           T3CTL			.EQU                 0x4E
                                           T3L			.EQU                 0x4F
                                           PP5L			.EQU                 0x52
                                           T3CTL1			.EQU                 0x53
                                           T2CCRL			.EQU                 0x54
                                           PWM5L0			.EQU                 0x55
                                           PWM5L1			.EQU                 0x56
                                           PWM5CTL0		.EQU                 0x57
                                           PWM5CTL1		.EQU                 0x5B
                                           P5ASCTL			.EQU                 0x5C
                                           PSTRCTL			.EQU                 0x5D
                                           T3H			.EQU                 0x5F
                                           PUR1			.EQU                 0x60
                                           PUR2			.EQU                 0x61
                                           INTEDGCTL		.EQU                 0x67
                                           VBIASCTL		.EQU                 0x6B
                                           VBIAS1EN		.EQU                 0x6C
                                           VBIAS2EN		.EQU                 0x6D
                                           PWM5OC			.EQU                 0x10E
                                           T2CTL1			.EQU                 0x10F
                                           VDAC			.EQU                 0x112
                                           PWM5CTL2		.EQU                 0x11C
                                           PWM5PC			.EQU                 0x11D
                                           RSCTL			.EQU                 0x120
                                           TXSDR			.EQU                 0x121
                                           RXSDR			.EQU                 0x122
                                           BRCTL			.EQU                 0x123
                                           TSCTL			.EQU                 0x124
                                           EUBRGL			.EQU                 0x125
                                           EUBRGH			.EQU                 0x126
                                           SSCICTL0		.EQU                 0x128
                                           SSCICTL1		.EQU                 0x12A
                                           SSCISTA			.EQU                 0x12B
                                           SSCIBUFR		.EQU                 0x12C
                                           SSCIADD			.EQU                 0x12E
                                           SSCIMSK			.EQU                 0x12E
                                           WDTPS			.EQU                 0x12F
                                           MULAH			.EQU                 0x130
                                           MULAL			.EQU                 0x131
                                           MULBH			.EQU                 0x132
                                           MULBL			.EQU                 0x133
                                           MULCTL			.EQU                 0x134
                                           MULRES3			.EQU                 0x135
                                           MULRES2			.EQU                 0x136
                                           MULRES1			.EQU                 0x137
                                           MULRES0			.EQU                 0x138
                                           DIVCTL			.EQU                 0x139
                                           DIVAH			.EQU                 0x13A
                                           DIVAL			.EQU                 0x13B
                                           DIVB			.EQU                 0x13C
                                           DIVQH			.EQU                 0x13D
                                           DIVQL			.EQU                 0x13E
                                           DIVR			.EQU                 0x13F
                                           LEDCTL			.EQU                 0x140
                                           LEDPRE			.EQU                 0x141
                                           LEDDATA0		.EQU                 0x142
                                           LEDDATA1		.EQU                 0x143
                                           LEDDATA2		.EQU                 0x144
                                           LEDDATA3		.EQU                 0x145
                                           LEDDATA4		.EQU                 0x146
                                           LEDDATA5		.EQU                 0x147
                                           LEDDATA6		.EQU                 0x148
                                           LEDDATA7		.EQU                 0x149
                                           C1FILTCTL		.EQU                 0x14A
                                           C1FILTPRE		.EQU                 0x14B
                                           LEDOMS1			.EQU                 0x150
                                           CCRL			.EQU                 0x151
                                           CCPCTL			.EQU                 0x152
                                           CCRH			.EQU                 0x154
                                           LEDODS0			.EQU                 0x155
                                           LEDOMS0			.EQU                 0x157
                                           LEDODS1			.EQU                 0x158
                                           VRECAL2			.EQU                 0x159
                                           VRECAL3			.EQU                 0x15A
                                           LEDLUM			.EQU                 0x15C
                                           PWM5FC			.EQU                 0x15D
                                           T4L			.EQU                 0x160
                                           T4H			.EQU                 0x161
                                           T4REL			.EQU                 0x162
                                           T4REH			.EQU                 0x163
                                           T4CTL			.EQU                 0x164
                                           RC32KCAL		.EQU                 0x165
                                           
                                           
                                           ;  03H  PSW   Bits-------------------------------------
                                           TO			.EQU                4
                                           PD			.EQU                3
                                           Z			.EQU                2
                                           DC			.EQU                1
                                           CY			.EQU                0
                                           _TO			.EQU                4
                                           _PD			.EQU                3
                                           _Z			.EQU                2
                                           _DC			.EQU                1
                                           _CY			.EQU                0
                                           
                                           ;  05H  P0   Bits-------------------------------------
                                           P05			.EQU                5
                                           P04			.EQU                4
                                           P03			.EQU                3
                                           P02			.EQU                2
                                           P01			.EQU                1
                                           P00			.EQU                0
                                           _P05			.EQU                5
                                           _P04			.EQU                4
                                           _P03			.EQU                3
                                           _P02			.EQU                2
                                           _P01			.EQU                1
                                           _P00			.EQU                0
                                           
                                           ;  06H  P2   Bits-------------------------------------
                                           P27			.EQU                7
                                           P26			.EQU                6
                                           P25			.EQU                5
                                           P24			.EQU                4
                                           P23			.EQU                3
                                           P22			.EQU                2
                                           P21			.EQU                1
                                           P20			.EQU                0
                                           _P27			.EQU                7
                                           _P26			.EQU                6
                                           _P25			.EQU                5
                                           _P24			.EQU                4
                                           _P23			.EQU                3
                                           _P22			.EQU                2
                                           _P21			.EQU                1
                                           _P20			.EQU                0
                                           
                                           ;  07H  P1   Bits-------------------------------------
                                           P17			.EQU                7
                                           P16			.EQU                6
                                           P15			.EQU                5
                                           P14			.EQU                4
                                           P13			.EQU                3
                                           P12			.EQU                2
                                           P11			.EQU                1
                                           P10			.EQU                0
                                           _P17			.EQU                7
                                           _P16			.EQU                6
                                           _P15			.EQU                5
                                           _P14			.EQU                4
                                           _P13			.EQU                3
                                           _P12			.EQU                2
                                           _P11			.EQU                1
                                           _P10			.EQU                0
                                           
                                           ;  08H  P3   Bits-------------------------------------
                                           P37			.EQU                7
                                           P36			.EQU                6
                                           P35			.EQU                5
                                           P34			.EQU                4
                                           P33			.EQU                3
                                           P32			.EQU                2
                                           P31			.EQU                1
                                           P30			.EQU                0
                                           _P37			.EQU                7
                                           _P36			.EQU                6
                                           _P35			.EQU                5
                                           _P34			.EQU                4
                                           _P33			.EQU                3
                                           _P32			.EQU                2
                                           _P31			.EQU                1
                                           _P30			.EQU                0
                                           
                                           ;  0AH  PCH   Bits-------------------------------------
                                           
                                           ;  0BH  INTCTL   Bits-------------------------------------
                                           AIE			.EQU                7
                                           PUIE			.EQU                6
                                           T0IE			.EQU                5
                                           INT0IE			.EQU                4
                                           P0IE			.EQU                3
                                           T0IF			.EQU                2
                                           INT0IF			.EQU                1
                                           P0IF			.EQU                0
                                           _AIE			.EQU                7
                                           _PUIE			.EQU                6
                                           _T0IE			.EQU                5
                                           _INT0IE			.EQU                4
                                           _P0IE			.EQU                3
                                           _T0IF			.EQU                2
                                           _INT0IF			.EQU                1
                                           _P0IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  0BH  INTCTL   Bits-------------------------------------
                                           AIEH			.EQU                7
                                           AIEL			.EQU                6
                                           _AIEH			.EQU                7
                                           _AIEL			.EQU                6
                                           
                                           ;  0CH  EIF1   Bits-------------------------------------
                                           EEIF			.EQU                7
                                           ADIF			.EQU                6
                                           INT2IF			.EQU                5
                                           INT1IF			.EQU                4
                                           C1IF			.EQU                3
                                           PWM2IF			.EQU                2
                                           T2IF			.EQU                1
                                           T1IF			.EQU                0
                                           _EEIF			.EQU                7
                                           _ADIF			.EQU                6
                                           _INT2IF			.EQU                5
                                           _INT1IF			.EQU                4
                                           _C1IF			.EQU                3
                                           _PWM2IF			.EQU                2
                                           _T2IF			.EQU                1
                                           _T1IF			.EQU                0
                                           
                                           ;  0DH  EIF2   Bits-------------------------------------
                                           T3IF			.EQU                7
                                           RCIF			.EQU                5
                                           TXIF			.EQU                4
                                           CCPIF			.EQU                2
                                           BCLIF			.EQU                1
                                           SSCIIF			.EQU                0
                                           _T3IF			.EQU                7
                                           _RCIF			.EQU                5
                                           _TXIF			.EQU                4
                                           _CCPIF			.EQU                2
                                           _BCLIF			.EQU                1
                                           _SSCIIF			.EQU                0
                                           
                                           ;  10H  T1CTL   Bits-------------------------------------
                                           T1RLD			.EQU                7
                                           T1GC			.EQU                6
                                           T1CKS1			.EQU                5
                                           T1CKS0			.EQU                4
                                           T1OSCEN			.EQU                3
                                           T1SY			.EQU                2
                                           T1CS			.EQU                1
                                           T1ON			.EQU                0
                                           _T1RLD			.EQU                7
                                           _T1GC			.EQU                6
                                           _T1CKS1			.EQU                5
                                           _T1CKS0			.EQU                4
                                           _T1OSCEN		.EQU                3
                                           _T1SY			.EQU                2
                                           _T1CS			.EQU                1
                                           _T1ON			.EQU                0
                                           
                                           ;  12H  T2CTL0   Bits-------------------------------------
                                           T2CKBS3			.EQU                6
                                           T2CKBS2			.EQU                5
                                           T2CKBS1			.EQU                4
                                           T2CKBS0			.EQU                3
                                           T2ON			.EQU                2
                                           T2CKPS1			.EQU                1
                                           T2CKPS0			.EQU                0
                                           _T2CKBS3		.EQU                6
                                           _T2CKBS2		.EQU                5
                                           _T2CKBS1		.EQU                4
                                           _T2CKBS0		.EQU                3
                                           _T2ON			.EQU                2
                                           _T2CKPS1		.EQU                1
                                           _T2CKPS0		.EQU                0
                                           
                                           ;  15H  PWMCTL   Bits-------------------------------------
                                           PWM2ON			.EQU                4
                                           PWM1ON			.EQU                0
                                           _PWM2ON			.EQU                4
                                           _PWM1ON			.EQU                0
                                           
                                           ;  17H  BANK   Bits-------------------------------------
                                           PR3			.EQU                3
                                           PR2			.EQU                2
                                           PR1			.EQU                1
                                           PR0			.EQU                0
                                           _PR3			.EQU                3
                                           _PR2			.EQU                2
                                           _PR1			.EQU                1
                                           _PR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  18H  ADSCANCTL   Bits-------------------------------------
                                           ADSCANEN		.EQU                7
                                           SMOD1			.EQU                6
                                           SMOD0			.EQU                5
                                           STIM4			.EQU                4
                                           STIM3			.EQU                3
                                           STIM2			.EQU                2
                                           STIM1			.EQU                1
                                           STIM0			.EQU                0
                                           _ADSCANEN		.EQU                7
                                           _SMOD1			.EQU                6
                                           _SMOD0			.EQU                5
                                           _STIM4			.EQU                4
                                           _STIM3			.EQU                3
                                           _STIM2			.EQU                2
                                           _STIM1			.EQU                1
                                           _STIM0			.EQU                0
                                           
                                           ;  19H  C1CTL   Bits-------------------------------------
                                           C1MOD2			.EQU                6
                                           C1MOD1			.EQU                5
                                           C1MOD0			.EQU                4
                                           C1OUT			.EQU                1
                                           C1EN			.EQU                0
                                           _C1MOD2			.EQU                6
                                           _C1MOD1			.EQU                5
                                           _C1MOD0			.EQU                4
                                           _C1OUT			.EQU                1
                                           _C1EN			.EQU                0
                                           
                                           ;  1AH  VDACS   Bits-------------------------------------
                                           VCEN			.EQU                6
                                           _VCEN			.EQU                6
                                           
                                           ;  1BH  AMPCTL   Bits-------------------------------------
                                           AMPCALD			.EQU                7
                                           INPS1			.EQU                5
                                           INPS0			.EQU                4
                                           AMPCALEN		.EQU                1
                                           AMPON			.EQU                0
                                           _AMPCALD		.EQU                7
                                           _INPS1			.EQU                5
                                           _INPS0			.EQU                4
                                           _AMPCALEN		.EQU                1
                                           _AMPON			.EQU                0
                                           
                                           ;  1DH  ANSEH   Bits-------------------------------------
                                           ANS13			.EQU                5
                                           ANS12			.EQU                4
                                           ANS11			.EQU                3
                                           ANS10			.EQU                2
                                           ANS9			.EQU                1
                                           ANS8			.EQU                0
                                           _ANS13			.EQU                5
                                           _ANS12			.EQU                4
                                           _ANS11			.EQU                3
                                           _ANS10			.EQU                2
                                           _ANS9			.EQU                1
                                           _ANS8			.EQU                0
                                           
                                           ;  1FH  ADCCTL0   Bits-------------------------------------
                                           ADLR			.EQU                7
                                           T2CCRON			.EQU                6
                                           CHS3			.EQU                5
                                           CHS2			.EQU                4
                                           CHS1			.EQU                3
                                           CHS0			.EQU                2
                                           START			.EQU                1
                                           ADEN			.EQU                0
                                           _ADLR			.EQU                7
                                           _T2CCRON		.EQU                6
                                           _CHS3			.EQU                5
                                           _CHS2			.EQU                4
                                           _CHS1			.EQU                3
                                           _CHS0			.EQU                2
                                           _START			.EQU                1
                                           _ADEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  20H  AMPDT   Bits-------------------------------------
                                           AMPDT7			.EQU                7
                                           AMPDT6			.EQU                6
                                           AMPDT5			.EQU                5
                                           AMPDT4			.EQU                4
                                           AMPDT3			.EQU                3
                                           AMPDT2			.EQU                2
                                           AMPDT1			.EQU                1
                                           AMPDT0			.EQU                0
                                           _AMPDT7			.EQU                7
                                           _AMPDT6			.EQU                6
                                           _AMPDT5			.EQU                5
                                           _AMPDT4			.EQU                4
                                           _AMPDT3			.EQU                3
                                           _AMPDT2			.EQU                2
                                           _AMPDT1			.EQU                1
                                           _AMPDT0			.EQU                0
                                           
                                           ;  21H  OPTR   Bits-------------------------------------
                                           PUPH			.EQU                7
                                           INT0SE			.EQU                6
                                           T0CS			.EQU                5
                                           T0SE			.EQU                4
                                           PSA			.EQU                3
                                           PS2			.EQU                2
                                           PS1			.EQU                1
                                           PS0			.EQU                0
                                           _PUPH			.EQU                7
                                           _INT0SE			.EQU                6
                                           _T0CS			.EQU                5
                                           _T0SE			.EQU                4
                                           _PSA			.EQU                3
                                           _PS2			.EQU                2
                                           _PS1			.EQU                1
                                           _PS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  22H  IP0   Bits-------------------------------------
                                           PT0			.EQU                2
                                           PINT0			.EQU                1
                                           PP0			.EQU                0
                                           _PT0			.EQU                2
                                           _PINT0			.EQU                1
                                           _PP0			.EQU                0
                                           
                                           ;  23H  IP1   Bits-------------------------------------
                                           PEE			.EQU                7
                                           PADC			.EQU                6
                                           PINT2			.EQU                5
                                           PINT1			.EQU                4
                                           PC1			.EQU                3
                                           PPWM2			.EQU                2
                                           PT2			.EQU                1
                                           PT1			.EQU                0
                                           _PEE			.EQU                7
                                           _PADC			.EQU                6
                                           _PINT2			.EQU                5
                                           _PINT1			.EQU                4
                                           _PC1			.EQU                3
                                           _PPWM2			.EQU                2
                                           _PT2			.EQU                1
                                           _PT1			.EQU                0
                                           
                                           ;  24H  IP2   Bits-------------------------------------
                                           PT3			.EQU                7
                                           PRC			.EQU                5
                                           PTX			.EQU                4
                                           PCCP			.EQU                2
                                           PBCL			.EQU                1
                                           PSSCI			.EQU                0
                                           _PT3			.EQU                7
                                           _PRC			.EQU                5
                                           _PTX			.EQU                4
                                           _PCCP			.EQU                2
                                           _PBCL			.EQU                1
                                           _PSSCI			.EQU                0
                                           
                                           ;  25H  TR0   Bits-------------------------------------
                                           TR05			.EQU                5
                                           TR04			.EQU                4
                                           TR03			.EQU                3
                                           TR02			.EQU                2
                                           TR01			.EQU                1
                                           TR00			.EQU                0
                                           _TR05			.EQU                5
                                           _TR04			.EQU                4
                                           _TR03			.EQU                3
                                           _TR02			.EQU                2
                                           _TR01			.EQU                1
                                           _TR00			.EQU                0
                                           
                                           ;  26H  TR2   Bits-------------------------------------
                                           TR27			.EQU                7
                                           TR26			.EQU                6
                                           TR25			.EQU                5
                                           TR24			.EQU                4
                                           TR23			.EQU                3
                                           TR22			.EQU                2
                                           TR21			.EQU                1
                                           TR20			.EQU                0
                                           _TR27			.EQU                7
                                           _TR26			.EQU                6
                                           _TR25			.EQU                5
                                           _TR24			.EQU                4
                                           _TR23			.EQU                3
                                           _TR22			.EQU                2
                                           _TR21			.EQU                1
                                           _TR20			.EQU                0
                                           
                                           ;  27H  TR1   Bits-------------------------------------
                                           TR17			.EQU                7
                                           TR16			.EQU                6
                                           TR15			.EQU                5
                                           TR14			.EQU                4
                                           TR13			.EQU                3
                                           TR12			.EQU                2
                                           TR11			.EQU                1
                                           TR10			.EQU                0
                                           _TR17			.EQU                7
                                           _TR16			.EQU                6
                                           _TR15			.EQU                5
                                           _TR14			.EQU                4
                                           _TR13			.EQU                3
                                           _TR12			.EQU                2
                                           _TR11			.EQU                1
                                           _TR10			.EQU                0
                                           
                                           ;  28H  OSCSTA   Bits-------------------------------------
                                           OSTS			.EQU                6
                                           HTS			.EQU                5
                                           LTS			.EQU                4
                                           SCF1			.EQU                1
                                           SCF0			.EQU                0
                                           _OSTS			.EQU                6
                                           _HTS			.EQU                5
                                           _LTS			.EQU                4
                                           _SCF1			.EQU                1
                                           _SCF0			.EQU                0
                                           
                                           ;  29H  IP3   Bits-------------------------------------
                                           PT4			.EQU                7
                                           POSCFAIL		.EQU                5
                                           _PT4			.EQU                7
                                           _POSCFAIL		.EQU                5
                                           
                                           ;  2BH  VRECTL   Bits-------------------------------------
                                           VRESEL1			.EQU                7
                                           VRESEL0			.EQU                6
                                           VRECKEN			.EQU                4
                                           VREOE			.EQU                3
                                           VREEN			.EQU                1
                                           _VRESEL1		.EQU                7
                                           _VRESEL0		.EQU                6
                                           _VRECKEN		.EQU                4
                                           _VREOE			.EQU                3
                                           _VREEN			.EQU                1
                                           
                                           ;  2CH  EIE1   Bits-------------------------------------
                                           EEIE			.EQU                7
                                           ADIE			.EQU                6
                                           INT2IE			.EQU                5
                                           INT1IE			.EQU                4
                                           C1IE			.EQU                3
                                           PWM2IE			.EQU                2
                                           T2IE			.EQU                1
                                           T1IE			.EQU                0
                                           _EEIE			.EQU                7
                                           _ADIE			.EQU                6
                                           _INT2IE			.EQU                5
                                           _INT1IE			.EQU                4
                                           _C1IE			.EQU                3
                                           _PWM2IE			.EQU                2
                                           _T2IE			.EQU                1
                                           _T1IE			.EQU                0
                                           
                                           ;  2DH  EIE2   Bits-------------------------------------
                                           T3IE			.EQU                7
                                           RCIE			.EQU                5
                                           TXIE			.EQU                4
                                           CCPIE			.EQU                2
                                           BCLIE			.EQU                1
                                           SSCIIE			.EQU                0
                                           _T3IE			.EQU                7
                                           _RCIE			.EQU                5
                                           _TXIE			.EQU                4
                                           _CCPIE			.EQU                2
                                           _BCLIE			.EQU                1
                                           _SSCIIE			.EQU                0
                                           
                                           ;  2EH  PCTL   Bits-------------------------------------
                                           SLVREN			.EQU                4
                                           IPEN			.EQU                3
                                           SWDTEN			.EQU                2
                                           POR			.EQU                1
                                           LVR			.EQU                0
                                           _SLVREN			.EQU                4
                                           _IPEN			.EQU                3
                                           _SWDTEN			.EQU                2
                                           _POR			.EQU                1
                                           _LVR			.EQU                0
                                           
                                           ;  2FH  OSCCTL   Bits-------------------------------------
                                           CLKOE			.EQU                7
                                           IRCS2			.EQU                6
                                           IRCS1			.EQU                5
                                           IRCS0			.EQU                4
                                           SCS1			.EQU                3
                                           SCS0			.EQU                2
                                           IESO			.EQU                1
                                           FSCM			.EQU                0
                                           _CLKOE			.EQU                7
                                           _IRCS2			.EQU                6
                                           _IRCS1			.EQU                5
                                           _IRCS0			.EQU                4
                                           _SCS1			.EQU                3
                                           _SCS0			.EQU                2
                                           _IESO			.EQU                1
                                           _FSCM			.EQU                0
                                           
                                           ;  31H  ANSEL   Bits-------------------------------------
                                           ANS7			.EQU                7
                                           ANS6			.EQU                6
                                           ANS5			.EQU                5
                                           ANS4			.EQU                4
                                           ANS3			.EQU                3
                                           ANS2			.EQU                2
                                           ANS1			.EQU                1
                                           ANS0			.EQU                0
                                           _ANS7			.EQU                7
                                           _ANS6			.EQU                6
                                           _ANS5			.EQU                5
                                           _ANS4			.EQU                4
                                           _ANS3			.EQU                3
                                           _ANS2			.EQU                2
                                           _ANS1			.EQU                1
                                           _ANS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  35H  PUR0   Bits-------------------------------------
                                           PUR05			.EQU                5
                                           PUR04			.EQU                4
                                           PUR03			.EQU                3
                                           PUR02			.EQU                2
                                           PUR01			.EQU                1
                                           PUR00			.EQU                0
                                           _PUR05			.EQU                5
                                           _PUR04			.EQU                4
                                           _PUR03			.EQU                3
                                           _PUR02			.EQU                2
                                           _PUR01			.EQU                1
                                           _PUR00			.EQU                0
                                           
                                           ;  36H  IOCL   Bits-------------------------------------
                                           IOCL5			.EQU                5
                                           IOCL4			.EQU                4
                                           IOCL3			.EQU                3
                                           IOCL2			.EQU                2
                                           IOCL1			.EQU                1
                                           IOCL0			.EQU                0
                                           _IOCL5			.EQU                5
                                           _IOCL4			.EQU                4
                                           _IOCL3			.EQU                3
                                           _IOCL2			.EQU                2
                                           _IOCL1			.EQU                1
                                           _IOCL0			.EQU                0
                                           
                                           ;  3FH  ADCCTL1   Bits-------------------------------------
                                           ADCALEN			.EQU                7
                                           ADCS2			.EQU                6
                                           ADCS1			.EQU                5
                                           ADCS0			.EQU                4
                                           VCFG1			.EQU                3
                                           VCFG0			.EQU                2
                                           ADCIM			.EQU                0
                                           _ADCALEN		.EQU                7
                                           _ADCS2			.EQU                6
                                           _ADCS1			.EQU                5
                                           _ADCS0			.EQU                4
                                           _VCFG1			.EQU                3
                                           _VCFG0			.EQU                2
                                           _ADCIM			.EQU                0
                                           
                                           ;  45H  P0LR   Bits-------------------------------------
                                           P0LR5			.EQU                5
                                           P0LR4			.EQU                4
                                           P0LR3			.EQU                3
                                           P0LR2			.EQU                2
                                           P0LR1			.EQU                1
                                           P0LR0			.EQU                0
                                           _P0LR5			.EQU                5
                                           _P0LR4			.EQU                4
                                           _P0LR3			.EQU                3
                                           _P0LR2			.EQU                2
                                           _P0LR1			.EQU                1
                                           _P0LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  46H  P2LR   Bits-------------------------------------
                                           P2LR7			.EQU                7
                                           P2LR6			.EQU                6
                                           P2LR5			.EQU                5
                                           P2LR4			.EQU                4
                                           P2LR3			.EQU                3
                                           P2LR2			.EQU                2
                                           P2LR1			.EQU                1
                                           P2LR0			.EQU                0
                                           _P2LR7			.EQU                7
                                           _P2LR6			.EQU                6
                                           _P2LR5			.EQU                5
                                           _P2LR4			.EQU                4
                                           _P2LR3			.EQU                3
                                           _P2LR2			.EQU                2
                                           _P2LR1			.EQU                1
                                           _P2LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  47H  P1LR   Bits-------------------------------------
                                           P1LR7			.EQU                7
                                           P1LR6			.EQU                6
                                           P1LR5			.EQU                5
                                           P1LR4			.EQU                4
                                           P1LR3			.EQU                3
                                           P1LR2			.EQU                2
                                           P1LR1			.EQU                1
                                           P1LR0			.EQU                0
                                           _P1LR7			.EQU                7
                                           _P1LR6			.EQU                6
                                           _P1LR5			.EQU                5
                                           _P1LR4			.EQU                4
                                           _P1LR3			.EQU                3
                                           _P1LR2			.EQU                2
                                           _P1LR1			.EQU                1
                                           _P1LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  48H  P3LR   Bits-------------------------------------
                                           P3LR7			.EQU                7
                                           P3LR6			.EQU                6
                                           P3LR5			.EQU                5
                                           P3LR4			.EQU                4
                                           P3LR3			.EQU                3
                                           P3LR2			.EQU                2
                                           P3LR1			.EQU                1
                                           P3LR0			.EQU                0
                                           _P3LR7			.EQU                7
                                           _P3LR6			.EQU                6
                                           _P3LR5			.EQU                5
                                           _P3LR4			.EQU                4
                                           _P3LR3			.EQU                3
                                           _P3LR2			.EQU                2
                                           _P3LR1			.EQU                1
                                           _P3LR0			.EQU                0
                                           
                                           ;  49H  TR3   Bits-------------------------------------
                                           TR37			.EQU                7
                                           TR36			.EQU                6
                                           TR35			.EQU                5
                                           TR34			.EQU                4
                                           TR33			.EQU                3
                                           TR32			.EQU                2
                                           TR31			.EQU                1
                                           TR30			.EQU                0
                                           _TR37			.EQU                7
                                           _TR36			.EQU                6
                                           _TR35			.EQU                5
                                           _TR34			.EQU                4
                                           _TR33			.EQU                3
                                           _TR32			.EQU                2
                                           _TR31			.EQU                1
                                           _TR30			.EQU                0
                                           
                                           ;  4AH  EIE3   Bits-------------------------------------
                                           T4IE			.EQU                7
                                           OSCFAILIE		.EQU                5
                                           _T4IE			.EQU                7
                                           _OSCFAILIE		.EQU                5
                                           
                                           ;  4BH  EIF3   Bits-------------------------------------
                                           T4IF			.EQU                7
                                           OSCFAILIF		.EQU                5
                                           _T4IF			.EQU                7
                                           _OSCFAILIF		.EQU                5
                                           
                                           ;  4EH  T3CTL   Bits-------------------------------------
                                           T3EN			.EQU                7
                                           T3CKS1			.EQU                6
                                           T3CKS0			.EQU                5
                                           T3CS			.EQU                4
                                           _T3EN			.EQU                7
                                           _T3CKS1			.EQU                6
                                           _T3CKS0			.EQU                5
                                           _T3CS			.EQU                4
                                           
                                           ;  53H  T3CTL1   Bits-------------------------------------
                                           T3CLR			.EQU                5
                                           _T3CLR			.EQU                5
                                           
                                           ;  57H  PWM5CTL0   Bits-------------------------------------
                                           P5CH1MOD1		.EQU                7
                                           P5CH1MOD0		.EQU                6
                                           P5MOD3			.EQU                3
                                           P5MOD2			.EQU                2
                                           P5MOD1			.EQU                1
                                           P5MOD0			.EQU                0
                                           _P5CH1MOD1		.EQU                7
                                           _P5CH1MOD0		.EQU                6
                                           _P5MOD3			.EQU                3
                                           _P5MOD2			.EQU                2
                                           _P5MOD1			.EQU                1
                                           _P5MOD0			.EQU                0
                                           
                                           ;  5BH  PWM5CTL1   Bits-------------------------------------
                                           P5RSEN			.EQU                7
                                           P5DC6			.EQU                6
                                           P5DC5			.EQU                5
                                           P5DC4			.EQU                4
                                           P5DC3			.EQU                3
                                           P5DC2			.EQU                2
                                           P5DC1			.EQU                1
                                           P5DC0			.EQU                0
                                           _P5RSEN			.EQU                7
                                           _P5DC6			.EQU                6
                                           _P5DC5			.EQU                5
                                           _P5DC4			.EQU                4
                                           _P5DC3			.EQU                3
                                           _P5DC2			.EQU                2
                                           _P5DC1			.EQU                1
                                           _P5DC0			.EQU                0
                                           
                                           ;  5CH  P5ASCTL   Bits-------------------------------------
                                           P5ASE			.EQU                7
                                           P5ASS2			.EQU                6
                                           P5ASS1			.EQU                5
                                           P5ASS0			.EQU                4
                                           P5SSAC1			.EQU                3
                                           P5SSAC0			.EQU                2
                                           P5SSBD1			.EQU                1
                                           P5SSBD0			.EQU                0
                                           _P5ASE			.EQU                7
                                           _P5ASS2			.EQU                6
                                           _P5ASS1			.EQU                5
                                           _P5ASS0			.EQU                4
                                           _P5SSAC1		.EQU                3
                                           _P5SSAC0		.EQU                2
                                           _P5SSBD1		.EQU                1
                                           _P5SSBD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  5DH  PSTRCTL   Bits-------------------------------------
                                           STRSYNC			.EQU                4
                                           STREND			.EQU                3
                                           STRENC			.EQU                2
                                           STRENB			.EQU                1
                                           STRENA			.EQU                0
                                           _STRSYNC		.EQU                4
                                           _STREND			.EQU                3
                                           _STRENC			.EQU                2
                                           _STRENB			.EQU                1
                                           _STRENA			.EQU                0
                                           
                                           ;  60H  PUR1   Bits-------------------------------------
                                           PUR17			.EQU                7
                                           PUR16			.EQU                6
                                           PUR15			.EQU                5
                                           PUR14			.EQU                4
                                           PUR13			.EQU                3
                                           PUR12			.EQU                2
                                           PUR11			.EQU                1
                                           PUR10			.EQU                0
                                           _PUR17			.EQU                7
                                           _PUR16			.EQU                6
                                           _PUR15			.EQU                5
                                           _PUR14			.EQU                4
                                           _PUR13			.EQU                3
                                           _PUR12			.EQU                2
                                           _PUR11			.EQU                1
                                           _PUR10			.EQU                0
                                           
                                           ;  61H  PUR2   Bits-------------------------------------
                                           PUR27			.EQU                7
                                           PUR26			.EQU                6
                                           PUR25			.EQU                5
                                           PUR24			.EQU                4
                                           PUR23			.EQU                3
                                           PUR22			.EQU                2
                                           PUR21			.EQU                1
                                           PUR20			.EQU                0
                                           _PUR27			.EQU                7
                                           _PUR26			.EQU                6
                                           _PUR25			.EQU                5
                                           _PUR24			.EQU                4
                                           _PUR23			.EQU                3
                                           _PUR22			.EQU                2
                                           _PUR21			.EQU                1
                                           _PUR20			.EQU                0
                                           
                                           ;  67H  INTEDGCTL   Bits-------------------------------------
                                           INT2SE			.EQU                7
                                           INT1SE			.EQU                6
                                           T1CLKEN			.EQU                0
                                           _INT2SE			.EQU                7
                                           _INT1SE			.EQU                6
                                           _T1CLKEN		.EQU                0
                                           
                                           ;  6BH  VBIASCTL   Bits-------------------------------------
                                           VBIASEN			.EQU                7
                                           VBSEL			.EQU                6
                                           ISEL1			.EQU                1
                                           ISEL0			.EQU                0
                                           _VBIASEN		.EQU                7
                                           _VBSEL			.EQU                6
                                           _ISEL1			.EQU                1
                                           _ISEL0			.EQU                0
                                           
                                           ;  6CH  VBIAS1EN   Bits-------------------------------------
                                           VBS17EN			.EQU                7
                                           VBS16EN			.EQU                6
                                           VBS15EN			.EQU                5
                                           VBS14EN			.EQU                4
                                           VBS13EN			.EQU                3
                                           VBS12EN			.EQU                2
                                           VBS11EN			.EQU                1
                                           VBS10EN			.EQU                0
                                           _VBS17EN		.EQU                7
                                           _VBS16EN		.EQU                6
                                           _VBS15EN		.EQU                5
                                           _VBS14EN		.EQU                4
                                           _VBS13EN		.EQU                3
                                           _VBS12EN		.EQU                2
                                           _VBS11EN		.EQU                1
                                           _VBS10EN		.EQU                0
                                           
                                           ;  6DH  VBIAS2EN   Bits-------------------------------------
                                           VBS27EN			.EQU                7
                                           VBS26EN			.EQU                6
                                           VBS25EN			.EQU                5
                                           VBS24EN			.EQU                4
                                           VBS23EN 		.EQU                3
                                           VBS22EN			.EQU                2
                                           VBS21EN			.EQU                1
                                           VBS20EN			.EQU                0
                                           _VBS27EN		.EQU                7
                                           _VBS26EN		.EQU                6
                                           _VBS25EN		.EQU                5
                                           _VBS24EN		.EQU                4
                                           _VBS23EN 		.EQU                3
                                           _VBS22EN		.EQU                2
                                           _VBS21EN		.EQU                1
                                           _VBS20EN		.EQU                0
                                           
                                           ;  10EH  PWM5OC   Bits-------------------------------------
                                           OCA			.EQU                1
                                           OCB			.EQU                0
                                           _OCA			.EQU                1
                                           _OCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  10FH  T2CTL1   Bits-------------------------------------
                                           T2MOD1			.EQU                7
                                           T2MOD0			.EQU                6
                                           T2OFS1			.EQU                5
                                           T2OFS0			.EQU                4
                                           T2TRIGEN		.EQU                3
                                           T2DIR			.EQU                0
                                           _T2MOD1			.EQU                7
                                           _T2MOD0			.EQU                6
                                           _T2OFS1			.EQU                5
                                           _T2OFS0			.EQU                4
                                           _T2TRIGEN		.EQU                3
                                           _T2DIR			.EQU                0
                                           
                                           ;  112H  VDAC   Bits-------------------------------------
                                           VDAC3			.EQU                7
                                           VDAC2			.EQU                6
                                           VDAC1			.EQU                5
                                           VDAC0			.EQU                4
                                           _VDAC3			.EQU                7
                                           _VDAC2			.EQU                6
                                           _VDAC1			.EQU                5
                                           _VDAC0			.EQU                4
                                           
                                           ;  11CH  PWM5CTL2   Bits-------------------------------------
                                           PFUSES			.EQU                5
                                           UDEVT1			.EQU                2
                                           UDEVT0			.EQU                1
                                           UDEN			.EQU                0
                                           _PFUSES			.EQU                5
                                           _UDEVT1			.EQU                2
                                           _UDEVT0			.EQU                1
                                           _UDEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  11DH  PWM5PC   Bits-------------------------------------
                                           PCA			.EQU                1
                                           PCB			.EQU                0
                                           _PCA			.EQU                1
                                           _PCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  120H  RSCTL   Bits-------------------------------------
                                           SPEN			.EQU                7
                                           RX9			.EQU                6
                                           SRXEN			.EQU                5
                                           CRXEN			.EQU                4
                                           ADREN			.EQU                3
                                           FRER			.EQU                2
                                           OVFER			.EQU                1
                                           RX9D			.EQU                0
                                           _SPEN			.EQU                7
                                           _RX9			.EQU                6
                                           _SRXEN			.EQU                5
                                           _CRXEN			.EQU                4
                                           _ADREN			.EQU                3
                                           _FRER			.EQU                2
                                           _OVFER			.EQU                1
                                           _RX9D			.EQU                0
                                           
                                           ;  123H  BRCTL   Bits-------------------------------------
                                           ABRDOVF			.EQU                7
                                           RCIDLF			.EQU                6
                                           SCKPS			.EQU                5
                                           BRG16			.EQU                4
                                           WUEN			.EQU                1
                                           ABRDEN			.EQU                0
                                           _ABRDOVF		.EQU                7
                                           _RCIDLF			.EQU                6
                                           _SCKPS			.EQU                5
                                           _BRG16			.EQU                4
                                           _WUEN			.EQU                1
                                           _ABRDEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  124H  TSCTL   Bits-------------------------------------
                                           CSRS			.EQU                7
                                           TX9			.EQU                6
                                           TXEN			.EQU                5
                                           SYNC			.EQU                4
                                           SENDB			.EQU                3
                                           HBRG			.EQU                2
                                           TXSRS			.EQU                1
                                           TX9D			.EQU                0
                                           _CSRS			.EQU                7
                                           _TX9			.EQU                6
                                           _TXEN			.EQU                5
                                           _SYNC			.EQU                4
                                           _SENDB			.EQU                3
                                           _HBRG			.EQU                2
                                           _TXSRS			.EQU                1
                                           _TX9D			.EQU                0
                                           
                                           ;  128H  SSCICTL0   Bits-------------------------------------
                                           SSCIWCFL		.EQU                7
                                           SSCIOV			.EQU                6
                                           SSCIEN			.EQU                5
                                           SSCICKP			.EQU                4
                                           SSCIMOD3		.EQU                3
                                           SSCIMOD2		.EQU                2
                                           SSCIMOD1		.EQU                1
                                           SSCIMOD0		.EQU                0
                                           _SSCIWCFL		.EQU                7
                                           _SSCIOV			.EQU                6
                                           _SSCIEN			.EQU                5
                                           _SSCICKP		.EQU                4
                                           _SSCIMOD3		.EQU                3
                                           _SSCIMOD2		.EQU                2
                                           _SSCIMOD1		.EQU                1
                                           _SSCIMOD0		.EQU                0
                                           
                                           ;  12AH  SSCICTL1   Bits-------------------------------------
                                           SSCICALLEN		.EQU                7
                                           SSCIACKSTA		.EQU                6
                                           SSCIACKDAT		.EQU                5
                                           SSCIACKEN		.EQU                4
                                           SSCIRCEN		.EQU                3
                                           STOPEN			.EQU                2
                                           RESTARTEN		.EQU                1
                                           STARTEN			.EQU                0
                                           _SSCICALLEN		.EQU                7
                                           _SSCIACKSTA		.EQU                6
                                           _SSCIACKDAT		.EQU                5
                                           _SSCIACKEN		.EQU                4
                                           _SSCIRCEN		.EQU                3
                                           _STOPEN			.EQU                2
                                           _RESTARTEN		.EQU                1
                                           _STARTEN		.EQU                0
                                           
                                           ;  12BH  SSCISTA   Bits-------------------------------------
                                           SAMPLE			.EQU                7
                                           CKEGE			.EQU                6
                                           SSCIDA			.EQU                5
                                           SSCISTOP		.EQU                4
                                           SSCISTART		.EQU                3
                                           SSCIRW			.EQU                2
                                           SSCIUA			.EQU                1
                                           SSCIBUF			.EQU                0
                                           _SAMPLE			.EQU                7
                                           _CKEGE			.EQU                6
                                           _SSCIDA			.EQU                5
                                           _SSCISTOP		.EQU                4
                                           _SSCISTART		.EQU                3
                                           _SSCIRW			.EQU                2
                                           _SSCIUA			.EQU                1
                                           _SSCIBUF		.EQU                0
                                           
                                           ;  12EH  SSCIMSK   Bits-------------------------------------
                                           SSCIMSK7		.EQU                7
                                           SSCIMSK6		.EQU                6
                                           SSCIMSK5		.EQU                5
                                           SSCIMSK4		.EQU                4
                                           SSCIMSK3		.EQU                3
                                           SSCIMSK2		.EQU                2
                                           SSCIMSK1		.EQU                1
                                           SSCIMSK0		.EQU                0
                                           _SSCIMSK7		.EQU                7
                                           _SSCIMSK6		.EQU                6
                                           _SSCIMSK5		.EQU                5
                                           _SSCIMSK4		.EQU                4
                                           _SSCIMSK3		.EQU                3
                                           _SSCIMSK2		.EQU                2
                                           _SSCIMSK1		.EQU                1
                                           _SSCIMSK0		.EQU                0
                                           
                                           ;  12FH  WDTPS   Bits-------------------------------------
                                           WDTPS3			.EQU                3
                                           WDTPS2			.EQU                2
                                           WDTPS1			.EQU                1
                                           WDTPS0			.EQU                0
                                           _WDTPS3			.EQU                3
                                           _WDTPS2			.EQU                2
                                           _WDTPS1			.EQU                1
                                           _WDTPS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  134H  MULCTL   Bits-------------------------------------
                                           MULEN			.EQU                1
                                           MULIF			.EQU                0
                                           _MULEN			.EQU                1
                                           _MULIF			.EQU                0
                                           
                                           ;  139H  DIVCTL   Bits-------------------------------------
                                           DIVOEN			.EQU                1
                                           DIVEN			.EQU                0
                                           _DIVOEN			.EQU                1
                                           _DIVEN			.EQU                0
                                           
                                           ;  140H  LEDCTL   Bits-------------------------------------
                                           LEDEN			.EQU                7
                                           DIGEN2			.EQU                4
                                           DIGEN1			.EQU                3
                                           DIGEN0			.EQU                2
                                           PNS1			.EQU                1
                                           PNS0			.EQU                0
                                           _LEDEN			.EQU                7
                                           _DIGEN2			.EQU                4
                                           _DIGEN1			.EQU                3
                                           _DIGEN0			.EQU                2
                                           _PNS1			.EQU                1
                                           _PNS0			.EQU                0
                                           
                                           ;  141H  LEDPRE   Bits-------------------------------------
                                           LEDCKS13		.EQU                7
                                           LEDCKS12		.EQU                6
                                           LEDCKS11		.EQU                5
                                           LEDCKS10		.EQU                4
                                           LEDCKS03		.EQU                3
                                           LEDCKS02		.EQU                2
                                           LEDCKS01		.EQU                1
                                           LEDCKS00		.EQU                0
                                           _LEDCKS13		.EQU                7
                                           _LEDCKS12		.EQU                6
                                           _LEDCKS11		.EQU                5
                                           _LEDCKS10		.EQU                4
                                           _LEDCKS03		.EQU                3
                                           _LEDCKS02		.EQU                2
                                           _LEDCKS01		.EQU                1
                                           _LEDCKS00		.EQU                0
                                           
                                           ;  142H  LEDDATA0   Bits-------------------------------------
                                           DAT07			.EQU                7
                                           DAT06			.EQU                6
                                           DAT05			.EQU                5
                                           DAT04			.EQU                4
                                           DAT03			.EQU                3
                                           DAT02			.EQU                2
                                           DAT01			.EQU                1
                                           DAT00			.EQU                0
                                           _DAT07			.EQU                7
                                           _DAT06			.EQU                6
                                           _DAT05			.EQU                5
                                           _DAT04			.EQU                4
                                           _DAT03			.EQU                3
                                           _DAT02			.EQU                2
                                           _DAT01			.EQU                1
                                           _DAT00			.EQU                0
                                           
                                           ;  143H  LEDDATA1   Bits-------------------------------------
                                           DAT17			.EQU                7
                                           DAT16			.EQU                6
                                           DAT15			.EQU                5
                                           DAT14			.EQU                4
                                           DAT13			.EQU                3
                                           DAT12			.EQU                2
                                           DAT11			.EQU                1
                                           DAT10			.EQU                0
                                           _DAT17			.EQU                7
                                           _DAT16			.EQU                6
                                           _DAT15			.EQU                5
                                           _DAT14			.EQU                4
                                           _DAT13			.EQU                3
                                           _DAT12			.EQU                2
                                           _DAT11			.EQU                1
                                           _DAT10			.EQU                0
                                           
                                           ;  144H  LEDDATA2   Bits-------------------------------------
                                           DAT27			.EQU                7
                                           DAT26			.EQU                6
                                           DAT25			.EQU                5
                                           DAT24			.EQU                4
                                           DAT23			.EQU                3
                                           DAT22			.EQU                2
                                           DAT21			.EQU                1
                                           DAT20			.EQU                0
                                           _DAT27			.EQU                7
                                           _DAT26			.EQU                6
                                           _DAT25			.EQU                5
                                           _DAT24			.EQU                4
                                           _DAT23			.EQU                3
                                           _DAT22			.EQU                2
                                           _DAT21			.EQU                1
                                           _DAT20			.EQU                0
                                           
                                           ;  145H  LEDDATA3   Bits-------------------------------------
                                           DAT37			.EQU                7
                                           DAT36			.EQU                6
                                           DAT35			.EQU                5
                                           DAT34			.EQU                4
                                           DAT33			.EQU                3
                                           DAT32			.EQU                2
                                           DAT31			.EQU                1
                                           DAT30			.EQU                0
                                           _DAT37			.EQU                7
                                           _DAT36			.EQU                6
                                           _DAT35			.EQU                5
                                           _DAT34			.EQU                4
                                           _DAT33			.EQU                3
                                           _DAT32			.EQU                2
                                           _DAT31			.EQU                1
                                           _DAT30			.EQU                0
                                           
                                           ;  146H  LEDDATA4   Bits-------------------------------------
                                           DAT47			.EQU                7
                                           DAT46			.EQU                6
                                           DAT45			.EQU                5
                                           DAT44			.EQU                4
                                           DAT43			.EQU                3
                                           DAT42			.EQU                2
                                           DAT41			.EQU                1
                                           DAT40			.EQU                0
                                           _DAT47			.EQU                7
                                           _DAT46			.EQU                6
                                           _DAT45			.EQU                5
                                           _DAT44			.EQU                4
                                           _DAT43			.EQU                3
                                           _DAT42			.EQU                2
                                           _DAT41			.EQU                1
                                           _DAT40			.EQU                0
                                           
                                           ;  147H  LEDDATA5   Bits-------------------------------------
                                           DAT57			.EQU                7
                                           DAT56			.EQU                6
                                           DAT55			.EQU                5
                                           DAT54			.EQU                4
                                           DAT53			.EQU                3
                                           DAT52			.EQU                2
                                           DAT51			.EQU                1
                                           DAT50			.EQU                0
                                           _DAT57			.EQU                7
                                           _DAT56			.EQU                6
                                           _DAT55			.EQU                5
                                           _DAT54			.EQU                4
                                           _DAT53			.EQU                3
                                           _DAT52			.EQU                2
                                           _DAT51			.EQU                1
                                           _DAT50			.EQU                0
                                           
                                           ;  148H  LEDDATA6   Bits-------------------------------------
                                           DAT67			.EQU                7
                                           DAT66			.EQU                6
                                           DAT65			.EQU                5
                                           DAT64			.EQU                4
                                           DAT63			.EQU                3
                                           DAT62			.EQU                2
                                           DAT61			.EQU                1
                                           DAT60			.EQU                0
                                           _DAT67			.EQU                7
                                           _DAT66			.EQU                6
                                           _DAT65			.EQU                5
                                           _DAT64			.EQU                4
                                           _DAT63			.EQU                3
                                           _DAT62			.EQU                2
                                           _DAT61			.EQU                1
                                           _DAT60			.EQU                0
                                           
                                           ;  149H  LEDDATA7   Bits-------------------------------------
                                           DAT77			.EQU                7
                                           DAT76			.EQU                6
                                           DAT75			.EQU                5
                                           DAT74			.EQU                4
                                           DAT73			.EQU                3
                                           DAT72			.EQU                2
                                           DAT71			.EQU                1
                                           DAT70			.EQU                0
                                           _DAT77			.EQU                7
                                           _DAT76			.EQU                6
                                           _DAT75			.EQU                5
                                           _DAT74			.EQU                4
                                           _DAT73			.EQU                3
                                           _DAT72			.EQU                2
                                           _DAT71			.EQU                1
                                           _DAT70			.EQU                0
                                           
                                           ;  14AH  C1FILTCTL   Bits-------------------------------------
                                           INV1			.EQU                7
                                           WEN1			.EQU                6
                                           FEN1			.EQU                5
                                           F1CNT2			.EQU                2
                                           F1CNT1			.EQU                1
                                           F1CNT0			.EQU                0
                                           _INV1			.EQU                7
                                           _WEN1			.EQU                6
                                           _FEN1			.EQU                5
                                           _F1CNT2			.EQU                2
                                           _F1CNT1			.EQU                1
                                           _F1CNT0			.EQU                0
                                           
                                           ;  14BH  C1FILTPRE   Bits-------------------------------------
                                           FP17			.EQU                7
                                           FP16			.EQU                6
                                           FP15			.EQU                5
                                           FP14			.EQU                4
                                           FP13			.EQU                3
                                           FP12			.EQU                2
                                           FP11			.EQU                1
                                           FP10			.EQU                0
                                           _FP17			.EQU                7
                                           _FP16			.EQU                6
                                           _FP15			.EQU                5
                                           _FP14			.EQU                4
                                           _FP13			.EQU                3
                                           _FP12			.EQU                2
                                           _FP11			.EQU                1
                                           _FP10			.EQU                0
                                           
                                           ;  150H  LEDOMS1   Bits-------------------------------------
                                           LEDOM17			.EQU                7
                                           LEDOM16			.EQU                6
                                           LEDOM15			.EQU                5
                                           LEDOM14			.EQU                4
                                           LEDOM13			.EQU                3
                                           LEDOM12			.EQU                2
                                           LEDOM11			.EQU                1
                                           LEDOM10			.EQU                0
                                           _LEDOM17		.EQU                7
                                           _LEDOM16		.EQU                6
                                           _LEDOM15		.EQU                5
                                           _LEDOM14		.EQU                4
                                           _LEDOM13		.EQU                3
                                           _LEDOM12		.EQU                2
                                           _LEDOM11		.EQU                1
                                           _LEDOM10		.EQU                0
                                           
                                           ;  152H  CCPCTL   Bits-------------------------------------
                                           CCMOD3			.EQU                3
                                           CCMOD2			.EQU                2
                                           CCMOD1			.EQU                1
                                           CCMOD0			.EQU                0
                                           _CCMOD3			.EQU                3
                                           _CCMOD2			.EQU                2
                                           _CCMOD1			.EQU                1
                                           _CCMOD0			.EQU                0
                                           
                                           ;  155H  LEDODS0   Bits-------------------------------------
                                           LEDOD07			.EQU                7
                                           LEDOD06			.EQU                6
                                           LEDOD05			.EQU                5
                                           LEDOD04			.EQU                4
                                           LEDOD03			.EQU                3
                                           LEDOD02			.EQU                2
                                           LEDOD01			.EQU                1
                                           LEDOD00			.EQU                0
                                           _LEDOD07		.EQU                7
                                           _LEDOD06		.EQU                6
                                           _LEDOD05		.EQU                5
                                           _LEDOD04		.EQU                4
                                           _LEDOD03		.EQU                3
                                           _LEDOD02		.EQU                2
                                           _LEDOD01		.EQU                1
                                           _LEDOD00		.EQU                0
                                           
                                           ;  157H  LEDOMS0   Bits-------------------------------------
                                           LEDOM07			.EQU                7
                                           LEDOM06			.EQU                6
                                           LEDOM05			.EQU                5
                                           LEDOM04			.EQU                4
                                           LEDOM03			.EQU                3
                                           LEDOM02			.EQU                2
                                           LEDOM01			.EQU                1
                                           LEDOM00			.EQU                0
                                           _LEDOM07		.EQU                7
                                           _LEDOM06		.EQU                6
                                           _LEDOM05		.EQU                5
                                           _LEDOM04		.EQU                4
                                           _LEDOM03		.EQU                3
                                           _LEDOM02		.EQU                2
                                           _LEDOM01		.EQU                1
                                           _LEDOM00		.EQU                0
                                           
                                           ;  158H  LEDODS1   Bits-------------------------------------
                                           LEDOD17			.EQU                7
                                           LEDOD16			.EQU                6
                                           LEDOD15			.EQU                5
                                           LEDOD14			.EQU                4
                                           LEDOD13			.EQU                3
                                           LEDOD12			.EQU                2
                                           LEDOD11			.EQU                1
                                           LEDOD10			.EQU                0
                                           _LEDOD17		.EQU                7
                                           _LEDOD16		.EQU                6
                                           _LEDOD15		.EQU                5
                                           _LEDOD14		.EQU                4
                                           _LEDOD13		.EQU                3
                                           _LEDOD12		.EQU                2
                                           _LEDOD11		.EQU                1
                                           _LEDOD10		.EQU                0
                                           
                                           ;  15CH  LEDLUM   Bits-------------------------------------
                                           LEDBR			.EQU                7
                                           FRAMEF			.EQU                3
                                           LUM2			.EQU                2
                                           LUM1			.EQU                1
                                           LUM0			.EQU                0
                                           _LEDBR			.EQU                7
                                           _FRAMEF			.EQU                3
                                           _LUM2			.EQU                2
                                           _LUM1			.EQU                1
                                           _LUM0			.EQU                0
                                           
                                           ;  15DH  PWM5FC   Bits-------------------------------------
                                           FCA			.EQU                1
                                           FCB			.EQU                0
                                           _FCA			.EQU                1
                                           _FCB			.EQU                0
                                           
                                           ;  164H  T4CTL   Bits-------------------------------------
                                           T4REN			.EQU                7
                                           HSPEN			.EQU                6
                                           T4CKS1			.EQU                5
                                           T4CKS0			.EQU                4
                                           LSPEN			.EQU                3
                                           T4CS1			.EQU                2
                                           T4CS0			.EQU                1
                                           T4ON			.EQU                0
                                           _T4REN			.EQU                7
                                           _HSPEN			.EQU                6
                                           _T4CKS1			.EQU                5
                                           _T4CKS0			.EQU                4
                                           _LSPEN			.EQU                3
                                           _T4CS1			.EQU                2
                                           _T4CS0			.EQU                1
                                           _T4ON			.EQU                0
                                           ;************************************************************
                                           ;       Header file for the KungFu8 END
                                           ;       KF8A100EON
                                           ;       Microcontroller
                                           ;
                                           ;       Copyright 2012-2020 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; external declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.extern	_PSW_bits
                                           	.extern	_P0_bits
                                           	.extern	_P2_bits
                                           	.extern	_P1_bits
                                           	.extern	_P3_bits
                                           	.extern	_PCH_bits
                                           	.extern	_INTCTL_bits
                                           	.extern	_EIF1_bits
                                           	.extern	_EIF2_bits
                                           	.extern	_T1CTL_bits
                                           	.extern	_T2CTL0_bits
                                           	.extern	_PWMCTL_bits
                                           	.extern	_BANK_bits
                                           	.extern	_ADSCANCTL_bits
                                           	.extern	_C1CTL_bits
                                           	.extern	_VDACS_bits
                                           	.extern	_AMPCTL_bits
                                           	.extern	_ANSEH_bits
                                           	.extern	_ADCCTL0_bits
                                           	.extern	_AMPDT_bits
                                           	.extern	_OPTR_bits
                                           	.extern	_IP0_bits
                                           	.extern	_IP1_bits
                                           	.extern	_IP2_bits
                                           	.extern	_TR0_bits
                                           	.extern	_TR2_bits
                                           	.extern	_TR1_bits
                                           	.extern	_OSCSTA_bits
                                           	.extern	_IP3_bits
                                           	.extern	_VRECTL_bits
                                           	.extern	_EIE1_bits
                                           	.extern	_EIE2_bits
                                           	.extern	_PCTL_bits
                                           	.extern	_OSCCTL_bits
                                           	.extern	_ANSEL_bits
                                           	.extern	_PUR0_bits
                                           	.extern	_IOCL_bits
                                           	.extern	_ADCCTL1_bits
                                           	.extern	_P0LR_bits
                                           	.extern	_P2LR_bits
                                           	.extern	_P1LR_bits
                                           	.extern	_P3LR_bits
                                           	.extern	_TR3_bits
                                           	.extern	_EIE3_bits
                                           	.extern	_EIF3_bits
                                           	.extern	_T3CTL_bits
                                           	.extern	_T3CTL1_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL0_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL1_bits
                                           	.extern	_P5ASCTL_bits
                                           	.extern	_PSTRCTL_bits
                                           	.extern	_PUR1_bits
                                           	.extern	_PUR2_bits
                                           	.extern	_INTEDGCTL_bits
                                           	.extern	_VBIASCTL_bits
                                           	.extern	_VBIAS1EN_bits
                                           	.extern	_VBIAS2EN_bits
                                           	.extern	_PWM5OC_bits
                                           	.extern	_T2CTL1_bits
                                           	.extern	_VDAC_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL2_bits
                                           	.extern	_PWM5PC_bits
                                           	.extern	_RSCTL_bits
                                           	.extern	_BRCTL_bits
                                           	.extern	_TSCTL_bits
                                           	.extern	_SSCICTL0_bits
                                           	.extern	_SSCICTL1_bits
                                           	.extern	_SSCISTA_bits
                                           	.extern	_SSCIMSK_bits
                                           	.extern	_WDTPS_bits
                                           	.extern	_MULCTL_bits
                                           	.extern	_DIVCTL_bits
                                           	.extern	_LEDCTL_bits
                                           	.extern	_LEDPRE_bits
                                           	.extern	_LEDDATA0_bits
                                           	.extern	_LEDDATA1_bits
                                           	.extern	_LEDDATA2_bits
                                           	.extern	_LEDDATA3_bits
                                           	.extern	_LEDDATA4_bits
                                           	.extern	_LEDDATA5_bits
                                           	.extern	_LEDDATA6_bits
                                           	.extern	_LEDDATA7_bits
                                           	.extern	_C1FILTCTL_bits
                                           	.extern	_C1FILTPRE_bits
                                           	.extern	_LEDOMS1_bits
                                           	.extern	_CCPCTL_bits
                                           	.extern	_LEDODS0_bits
                                           	.extern	_LEDOMS0_bits
                                           	.extern	_LEDODS1_bits
                                           	.extern	_LEDLUM_bits
                                           	.extern	_PWM5FC_bits
                                           	.extern	_T4CTL_bits
                                           	.extern	_T0
                                           	.extern	_PCL
                                           	.extern	_PSW
                                           	.extern	_P0
                                           	.extern	_P2
                                           	.extern	_P1
                                           	.extern	_P3
                                           	.extern	_PCH
                                           	.extern	_INTCTL
                                           	.extern	_EIF1
                                           	.extern	_EIF2
                                           	.extern	_T1L
                                           	.extern	_T1H
                                           	.extern	_T1CTL
                                           	.extern	_T2L
                                           	.extern	_T2CTL0
                                           	.extern	_PWM1L
                                           	.extern	_PWM1H
                                           	.extern	_PWMCTL
                                           	.extern	_PP1
                                           	.extern	_BANK
                                           	.extern	_ADSCANCTL
                                           	.extern	_C1CTL
                                           	.extern	_VDACS
                                           	.extern	_AMPCTL
                                           	.extern	_ANSEH
                                           	.extern	_ADCDATA0H
                                           	.extern	_ADCCTL0
                                           	.extern	_AMPDT
                                           	.extern	_OPTR
                                           	.extern	_IP0
                                           	.extern	_IP1
                                           	.extern	_IP2
                                           	.extern	_TR0
                                           	.extern	_TR2
                                           	.extern	_TR1
                                           	.extern	_OSCSTA
                                           	.extern	_IP3
                                           	.extern	_VRECAL1
                                           	.extern	_VRECTL
                                           	.extern	_EIE1
                                           	.extern	_EIE2
                                           	.extern	_PCTL
                                           	.extern	_OSCCTL
                                           	.extern	_OSCCAL0
                                           	.extern	_ANSEL
                                           	.extern	_PP2
                                           	.extern	_PWM2L
                                           	.extern	_PWM2H
                                           	.extern	_PUR0
                                           	.extern	_IOCL
                                           	.extern	_OSCCAL1
                                           	.extern	_NVMDATAH
                                           	.extern	_NVMDATAL
                                           	.extern	_NVMADDRH
                                           	.extern	_NVMADDRL
                                           	.extern	_NVMCTL0
                                           	.extern	_NVMCTL1
                                           	.extern	_ADCDATA0L
                                           	.extern	_ADCCTL1
                                           	.extern	_T2CCRH
                                           	.extern	_T2H
                                           	.extern	_PP5H
                                           	.extern	_PWM5H0
                                           	.extern	_PWM5H1
                                           	.extern	_P0LR
                                           	.extern	_P2LR
                                           	.extern	_P1LR
                                           	.extern	_P3LR
                                           	.extern	_TR3
                                           	.extern	_EIE3
                                           	.extern	_EIF3
                                           	.extern	_OSCCAL2
                                           	.extern	_OSCCAL3
                                           	.extern	_T3CTL
                                           	.extern	_T3L
                                           	.extern	_PP5L
                                           	.extern	_T3CTL1
                                           	.extern	_T2CCRL
                                           	.extern	_PWM5L0
                                           	.extern	_PWM5L1
                                           	.extern	_PWM5CTL0
                                           	.extern	_PWM5CTL1
                                           	.extern	_P5ASCTL
                                           	.extern	_PSTRCTL
                                           	.extern	_T3H
                                           	.extern	_PUR1
                                           	.extern	_PUR2
                                           	.extern	_INTEDGCTL
                                           	.extern	_VBIASCTL
                                           	.extern	_VBIAS1EN
                                           	.extern	_VBIAS2EN
                                           	.extern	_PWM5OC
                                           	.extern	_T2CTL1
                                           	.extern	_VDAC
                                           	.extern	_PWM5CTL2
                                           	.extern	_PWM5PC
                                           	.extern	_RSCTL
                                           	.extern	_TXSDR
                                           	.extern	_RXSDR
                                           	.extern	_BRCTL
                                           	.extern	_TSCTL
                                           	.extern	_EUBRGL
                                           	.extern	_EUBRGH
                                           	.extern	_SSCICTL0
                                           	.extern	_SSCICTL1
                                           	.extern	_SSCISTA
                                           	.extern	_SSCIBUFR
                                           	.extern	_SSCIADD
                                           	.extern	_SSCIMSK
                                           	.extern	_WDTPS
                                           	.extern	_MULAH
                                           	.extern	_MULAL
                                           	.extern	_MULBH
                                           	.extern	_MULBL
                                           	.extern	_MULCTL
                                           	.extern	_MULRES3
                                           	.extern	_MULRES2
                                           	.extern	_MULRES1
                                           	.extern	_MULRES0
                                           	.extern	_DIVCTL
                                           	.extern	_DIVAH
                                           	.extern	_DIVAL
                                           	.extern	_DIVB
                                           	.extern	_DIVQH
                                           	.extern	_DIVQL
                                           	.extern	_DIVR
                                           	.extern	_LEDCTL
                                           	.extern	_LEDPRE
                                           	.extern	_LEDDATA0
                                           	.extern	_LEDDATA1
                                           	.extern	_LEDDATA2
                                           	.extern	_LEDDATA3
                                           	.extern	_LEDDATA4
                                           	.extern	_LEDDATA5
                                           	.extern	_LEDDATA6
                                           	.extern	_LEDDATA7
                                           	.extern	_C1FILTCTL
                                           	.extern	_C1FILTPRE
                                           	.extern	_LEDOMS1
                                           	.extern	_CCRL
                                           	.extern	_CCPCTL
                                           	.extern	_CCRH
                                           	.extern	_LEDODS0
                                           	.extern	_LEDOMS0
                                           	.extern	_LEDODS1
                                           	.extern	_VRECAL2
                                           	.extern	_VRECAL3
                                           	.extern	_LEDLUM
                                           	.extern	_PWM5FC
                                           	.extern	_T4L
                                           	.extern	_T4H
                                           	.extern	_T4REL
                                           	.extern	_T4REH
                                           	.extern	_T4CTL
                                           	.extern	_RC32KCAL
                                           	.extern	_startup
                                           	.extern	__gsinit_startup
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.global	_main
                                           	.global	_int_fun0
                                           	.global	_int_fun1
                                           
                                           	.global I0R1
                                           	.global I0R7
                                           	.global I0PSW
                                           	.global I0PCH
                                           	.global I1R1
                                           	.global I1R7
                                           	.global I1PSW
                                           	.global I1PCH
                                           	.global STK11
                                           	.global STK10
                                           	.global STK09
                                           	.global STK08
                                           	.global STK07
                                           	.global STK06
                                           	.global STK05
                                           	.global STK04
                                           	.global STK03
                                           	.global STK02
                                           	.global STK01
                                           	.global STK00
                                           
                                           sharebank .udata
                                           I0R1		.res 1
                                           I0R7		.res 1
                                           I0PSW		.res 1
                                           I0PCH		.res 1
                                           I1R1		.res 1
                                           I1R7		.res 1
                                           I1PSW		.res 1
                                           I1PCH		.res 1
                                           STK11	.res 1
                                           	.type STK11, 108
                                           STK10	.res 1
                                           	.type STK10, 108
                                           STK09	.res 1
                                           	.type STK09, 108
                                           STK08	.res 1
                                           	.type STK08, 108
                                           STK07	.res 1
                                           	.type STK07, 108
                                           STK06	.res 1
                                           	.type STK06, 108
                                           STK05	.res 1
                                           	.type STK05, 108
                                           STK04	.res 1
                                           	.type STK04, 108
                                           STK03	.res 1
                                           	.type STK03, 108
                                           STK02	.res 1
                                           	.type STK02, 108
                                           STK01	.res 1
                                           	.type STK01, 108
                                           STK00	.res 1
                                           	.type STK00, 108
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; absolute symbol definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; compiler-defined variables
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; initialized data
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; overlayable items in internal ram 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.udata_ovr
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; reset vector 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           STARTUP	.code 0x0000
000000   0000     NOP                      	NOP
000001   e010     MOVP	#0x10               	PAGESEL	init_imp
000002   c021     JMP	#0x21                	JMP		init_imp
                                           
                                           	.global	init_imp
                                           INIT_IMP	.code
                                           init_imp
001021   e010     MOVP	#0x10               	PAGESEL	_startup
001022   d000     CALL	#0                  	CALL	_startup
001023   e010     MOVP	#0x10               	PAGESEL	__gsinit_startup
001024   d027     CALL	#0x27               	CALL	__gsinit_startup
001025   e010     MOVP	#0x10               	PAGESEL	_main
001026   c02b     JMP	#0x2b                	JMP		_main
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; interrupt and initialization code
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           
                                           
                                           
                                           func._int_fun0	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = I
                                           ;***
                                           ;entry:  _int_fun0	;Function start
                                           ; 0 exit points
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : FUNCTION
                                           _int_fun0	;Function start
                                           ; 0 exit points
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : ENDFUNCTION
                                           ; R3 resprent for wsave,R4 resprent for ssave, R5 resprent for psave
                                           interrupt_service_routine_0x04
                                           _00003_DS_
                                           ;	.line	23; "../main.c"	}
                                           	IRET	
                                           
                                           
                                           
                                           func._int_fun1	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = I
                                           ;***
                                           ;entry:  _int_fun1	;Function start
                                           ; 0 exit points
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : FUNCTION
                                           _int_fun1	;Function start
                                           ; 0 exit points
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : ENDFUNCTION
                                           ; R3 resprent for wsave,R4 resprent for ssave, R5 resprent for psave
                                           interrupt_service_routine_0x14
                                           _00005_DS_
                                           ;	.line	30; "../main.c"	}
                                           	IRET	
                                           
                                           
                                           
                                           func._main	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = M
                                           ;***
                                           ;entry:  _main	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : FUNCTION
                                           _main	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	::->op : LABEL
                                           ;	::->op : ENDFUNCTION
                                           ;	.line	18; "../main.c"	}
00102b   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _main
                                           
                                           
                                           ;	code size estimation:
                                           ;	    3+    0 =     3 instructions (    6 byte)
                                           
                                           
                                           	.end
                                           .config
002007   1dd4     XOR	0xd4, R2            
002008   ffff     NOPZ                    
                                           func.__gsinit_startup
001027   e010     MOVP	#0x10              
001028   d02c     CALL	#0x2c              
001029   e010     MOVP	#0x10              
00102a   0008     CRET                    
                                           _sartup_A100EON
001000   e01f     MOVP	#0x1F              
001001   e100     MOVB	#0x00              
001002   dfff     CALL	#0xfff             
001003   5130     MOV	0x30, R0            
001004   ffff     NOPZ                    
001005   ffff     NOPZ                    
001006   dffe     CALL	#0xffe             
001007   5137     MOV	0x37, R0            
001008   ffff     NOPZ                    
001009   ffff     NOPZ                    
00100a   dffd     CALL	#0xffd             
00100b   514c     MOV	0x4c, R0            
00100c   ffff     NOPZ                    
00100d   ffff     NOPZ                    
00100e   dffc     CALL	#0xffc             
00100f   514d     MOV	0x4d, R0            
001010   ffff     NOPZ                    
001011   ffff     NOPZ                    
001012   dffb     CALL	#0xffb             
001013   512a     MOV	0x2a, R0            
001014   ffff     NOPZ                    
001015   e101     MOVB	#0x01              
001016   dffa     CALL	#0xffa             
001017   5159     MOV	0x59, R0            
001018   ffff     NOPZ                    
001019   dff9     CALL	#0xff9             
00101a   515a     MOV	0x5a, R0            
00101b   ffff     NOPZ                    
00101c   dff8     CALL	#0xff8             
00101d   5165     MOV	0x65, R0            
00101e   ffff     NOPZ                    
00101f   ffff     NOPZ                    
001020   0008     CRET                    
                                           .cinit
00102c   0008     CRET                    
