针对不同型号以及应用触摸库使用的文件

	主要有  kf8ts2x_touch_g(w).h
		kf8ts2x_touch_g(w).c

		kf8s_touch_g(w).h
		kf8s_touch_g(w).c

		kf8spsw_lib_touch.h
		kf8spsw_lib_touch.c

		kf8ts27_touch_s.h
		kf8ts27_touch_s.c

		kf8ts3514_touch_cs.h
		kf8ts3514_touch_cs.c

KF8S_SP_WaterLevel_Touch_Pro_V1.0_User.hex 为专用水位监测针对KF8S1025的固化程序，修改参数使用ChipON PRO软件，具体见说明

后续增加DEMO，这里的工程路径不作为项目空间支持存在，使用时需要在使用的工作空间导入当前项目，并选择复制到工作空间，即这里原文件保持不变。同系列芯片下不再针对不同型号建立对应型号的demo，进行项目切换型号型号，以及main.h中芯片信息的引用即可。

KF8_PRO_USE_ASM_AND_TOUCH_DEMO 作为汇编程序开发需要使用触摸的简单应用样例，不同型号的样例支持可联系我公司技术工程师。



其中S系列增加参数函数，可以选择计数源，使能产品设计同时支持PWM，默认复用不支持PWM。
其中TS27增加参数函数，可以选择计数源T3时，默认同步T4计时，使用T4结果，可以配置仅使用T3结果，但低版本芯片不支持。
其中TS2714，2710，2708以及TS2514,2510，2508、3514需要配置parameterin为2，具体见触摸库.h文件说明。
其中spsw为水位监测应用开发的库。


KF8_Touch_Fun.lib 应替换 IDE安装后的对应路径下进行升级，如默认路径安装下对应位置为 C:\ChipONCC\bin,提示并确认替换文件。

触摸的使用还必须配置好单片机的功能，如IO配置为输入，其中部分芯片的外接电容脚要配置为模拟输入，初始化应该选择触摸的翻转电压点和频率，一般选择到频率1M或者2M，翻转电压为充电电源的一半。不同产品的设计通道的变化率量和扰动情况不同，还需要调整.c文件中参数的值，参数的意义见使用说明。