1\防水库  参考


以下数据均根据变量不多，BANSEL被优化后的数据统计
1、触摸初始化函数空间使用	  	62条
2、数据通道变化率计数空间占用	  	87条
3、参数传递选择T3或T4空间占用	  	11条	
4、外部调用处理入口函数空间占用   	162条
5、扫描函数统计释放空间占用	  	504条
6、判断函数基线更新按下判断综合空间占用 1236条
小计：					2062条  2K过14条

程序设计使通道数量的不同会造成系统空间占用的不同（初始化、参数）
最小化系统设计下，不进行外围按键解析下的空间使用对比（BANKSEL优化数量多少与RAM使用相关)

		RAM      FLASH		变化RAM  	变化FLASH
通道1个		148	2193		0		0
通道2个		156	2198		8		5
通道3个		164	2203		8		5
通道4个		172	2208		8		5
通道5个		180	2213		8		5
通道6个		188	2233		8		20
通道7个		196	2386		8		53
通道8个		204	2434		8		48

通道15个	260	2415		56		-19
通道21个	308	2418		48		3
通道22个	316	2409		8		-9

每增加一个通道RAM开销多8个，FLASH可以按照库加浮动评估即 2062+237=2299 约2.25K
考虑模型基准线的范围判定正负255范围内支持，变化率计算到255，达到该幅度的认为识别。因此产品的灵敏度设计最大200为宜，针对特殊产品
可能变化率能到达300，可以调整触摸参数实现变化率缩小，如加快触摸频率。
默认计数T3或T4库中不改变分频参数，产品设计基本计数应该小于16000，大于1000，如果过大应开启计数器的分频（外围)。


