gplink-1.1.0
Copyright (c) 1998-2005 gputils project
Listing File Generated: 5-25-2016  15:43:27
 
 
Address  Value    Disassembly              Source
-------  -----    -----------              ------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; File Created by ChiponCC : aolisn inc.
                                           ; Version 3.0.4#6752 (Nov 19 2015 16:48:50) (MSVC)
                                           ; This file was generated Wed May 25 15:32:44 2016
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; chipon port for the 16-bit core
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.file	"../DATA.c"
                                           	.list	p=KF8F4156
                                           	.radix dec
                                           	.include "KF8F4156.inc"
                                           
                                           ;************************************************************ 
                                           ;       Header file for the KungFu8 
                                           ;       KF8F4156 
                                           ;       Microcontroller
                                           ; 
                                           ;       Copyright 2012-2013 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************ 
                                            
                                           T0                .EQU                0x01
                                           PCL               .EQU                0x02
                                           PSW               .EQU                0x03
                                           P0                .EQU                0x05
                                           P2                .EQU                0x06
                                           P1                .EQU                0x07
                                           P3                .EQU                0x08
                                           PCH               .EQU                0x0A
                                           INTCTL            .EQU                0x0B
                                           EIF1              .EQU                0x0C
                                           EIF2              .EQU                0x0D
                                           T1L               .EQU                0x0E
                                           T1H               .EQU                0x0F
                                           T1CTL             .EQU                0x10
                                           T2L               .EQU                0x11
                                           T2CTL0            .EQU                0x12
                                           PWM1L             .EQU                0x13
                                           PWM1H             .EQU                0x14
                                           PWMCTL            .EQU                0x15
                                           PP1               .EQU                0x16
                                           BANK              .EQU                0x17
                                           ADSCANCTL         .EQU                0x18
                                           C1CTL             .EQU                0x19
                                           VDACS             .EQU                0x1A
                                           AMPCTL            .EQU                0x1B
                                           ANSEH             .EQU                0x1D
                                           ADCDATA0H         .EQU                0x1E
                                           ADCCTL0           .EQU                0x1F
                                           AMPDT             .EQU                0x20
                                           OPTR              .EQU                0x21
                                           IP0               .EQU                0x22
                                           IP1               .EQU                0x23
                                           IP2               .EQU                0x24
                                           TR0               .EQU                0x25
                                           TR2               .EQU                0x26
                                           TR1               .EQU                0x27
                                           OSCSTA            .EQU                0x28
                                           IP3               .EQU                0x29
                                           VRECAL1           .EQU                0x2A
                                           VRECTL            .EQU                0x2B
                                           EIE1              .EQU                0x2C
                                           EIE2              .EQU                0x2D
                                           PCTL              .EQU                0x2E
                                           OSCCTL            .EQU                0x2F
                                           OSCCAL0           .EQU                0x30
                                           ANSEL             .EQU                0x31
                                           PP2               .EQU                0x32
                                           PWM2L             .EQU                0x33
                                           PWM2H             .EQU                0x34
                                           PUR0              .EQU                0x35
                                           IOCL              .EQU                0x36
                                           OSCCAL1           .EQU                0x37
                                           NVMDATAH          .EQU                0x38
                                           NVMDATAL          .EQU                0x39
                                           NVMADDRH          .EQU                0x3A
                                           NVMADDRL          .EQU                0x3B
                                           NVMCTL0           .EQU                0x3C
                                           NVMCTL1           .EQU                0x3D
                                           ADCDATA0L         .EQU                0x3E
                                           ADCCTL1           .EQU                0x3F
                                           T2CCRH            .EQU                0x40
                                           T2H               .EQU                0x41
                                           PP5H              .EQU                0x42
                                           PWM5H0            .EQU                0x43
                                           PWM5H1            .EQU                0x44
                                           P0LR              .EQU                0x45
                                           P2LR              .EQU                0x46
                                           P1LR              .EQU                0x47
                                           P3LR              .EQU                0x48
                                           TR3               .EQU                0x49
                                           EIE3              .EQU                0x4A
                                           EIF3              .EQU                0x4B
                                           OSCCAL2           .EQU                0x4C
                                           OSCCAL3           .EQU                0x4D
                                           ADCDATA1H         .EQU                0x50
                                           ADCDATA1L         .EQU                0x51
                                           PP5L              .EQU                0x52
                                           T2CCRL            .EQU                0x54
                                           PWM5L0            .EQU                0x55
                                           PWM5L1            .EQU                0x56
                                           PWM5CTL0          .EQU                0x57
                                           ADCINTCTL         .EQU                0x58
                                           ADCDATA2H         .EQU                0x59
                                           ADCDATA2L         .EQU                0x5A
                                           PWM5CTL1          .EQU                0x5B
                                           P5ASCTL           .EQU                0x5C
                                           PSTRCTL           .EQU                0x5D
                                           ADCDATA3H         .EQU                0x5E
                                           PUR1              .EQU                0x60
                                           PUR2              .EQU                0x61
                                           INTEDGCTL         .EQU                0x67
                                           ADCDATA3L         .EQU                0x6A
                                           VBIASCTL          .EQU                0x6B
                                           VBIAS1EN          .EQU                0x6C
                                           VBIAS2EN          .EQU                0x6D
                                           PWM5OC            .EQU                0x10E
                                           T2CTL1            .EQU                0x10F
                                           VDAC              .EQU                0x112
                                           PWM5CTL2          .EQU                0x11C
                                           PWMPC             .EQU                0x11D
                                           RSCTL             .EQU                0x120
                                           TXSDR             .EQU                0x121
                                           RXSDR             .EQU                0x122
                                           BRCTL             .EQU                0x123
                                           TSCTL             .EQU                0x124
                                           EUBRGL            .EQU                0x125
                                           EUBRGH            .EQU                0x126
                                           SSCICTL0          .EQU                0x128
                                           SSCICTL1          .EQU                0x12A
                                           SSCISTA           .EQU                0x12B
                                           SSCIBUFR          .EQU                0x12C
                                           SSCIMSK           .EQU                0x12E
                                           SSCIADD           .EQU                0x12E
                                           WDTPS             .EQU                0x12F
                                           MULAH             .EQU                0x130
                                           MULAL             .EQU                0x131
                                           MULBH             .EQU                0x132
                                           MULBL             .EQU                0x133
                                           MULCTL            .EQU                0x134
                                           MULRES3           .EQU                0x135
                                           MULRES2           .EQU                0x136
                                           MULRES1           .EQU                0x137
                                           MULRES0           .EQU                0x138
                                           DIVCTL            .EQU                0x139
                                           DIVAH             .EQU                0x13A
                                           DIVAL             .EQU                0x13B
                                           DIVB              .EQU                0x13C
                                           DIVQH             .EQU                0x13D
                                           DIVQL             .EQU                0x13E
                                           DIVR              .EQU                0x13F
                                           LEDCTL            .EQU                0x140
                                           LEDPRE            .EQU                0x141
                                           LEDDATA0          .EQU                0x142
                                           LEDDATA1          .EQU                0x143
                                           LEDDATA2          .EQU                0x144
                                           LEDDATA3          .EQU                0x145
                                           LEDDATA4          .EQU                0x146
                                           LEDDATA5          .EQU                0x147
                                           LEDDATA6          .EQU                0x148
                                           LEDDATA7          .EQU                0x149
                                           C1FILTCTL         .EQU                0x14A
                                           C1FILTPRE         .EQU                0x14B
                                           LEDOMS1           .EQU                0x150
                                           LEDODS0           .EQU                0x155
                                           LEDOMS0           .EQU                0x157
                                           LEDODS1           .EQU                0x158
                                           VRECAL2           .EQU                0x159
                                           VRECAL3           .EQU                0x15A
                                           LEDLUM            .EQU                0x15C
                                           PWM5FC            .EQU                0x15D
                                           T4L               .EQU                0x160
                                           T4H               .EQU                0x161
                                           T4REL             .EQU                0x162
                                           T4REH             .EQU                0x163
                                           T4CTL             .EQU                0x164
                                           RC32KCAL          .EQU                0x165
                                            
                                            
                                           
                                           ;PSW Bits-------------------------------------
                                           TO                 .EQU                4
                                           PD                 .EQU                3
                                           Z                  .EQU                2
                                           DC                 .EQU                1
                                           CY                 .EQU                0
                                           _TO                .EQU                4
                                           _PD                .EQU                3
                                           _Z                 .EQU                2
                                           _DC                .EQU                1
                                           _CY                .EQU                0
                                           
                                           ;P0 Bits--------------------------------------
                                           P05                .EQU                5
                                           P04                .EQU                4
                                           P03                .EQU                3
                                           P02                .EQU                2
                                           P01                .EQU                1
                                           P00                .EQU                0
                                           _P05               .EQU                5
                                           _P04               .EQU                4
                                           _P03               .EQU                3
                                           _P02               .EQU                2
                                           _P01               .EQU                1
                                           _P00               .EQU                0
                                           
                                           ;P2 Bits--------------------------------------
                                           P27                .EQU                7
                                           P26                .EQU                6
                                           P25                .EQU                5
                                           P24                .EQU                4
                                           P23                .EQU                3
                                           P22                .EQU                2
                                           P21                .EQU                1
                                           P20                .EQU                0
                                           _P27               .EQU                7
                                           _P26               .EQU                6
                                           _P25               .EQU                5
                                           _P24               .EQU                4
                                           _P23               .EQU                3
                                           _P22               .EQU                2
                                           _P21               .EQU                1
                                           _P20               .EQU                0
                                           
                                           ;P1 Bits--------------------------------------
                                           P17                .EQU                7
                                           P16                .EQU                6
                                           P15                .EQU                5
                                           P14                .EQU                4
                                           P13                .EQU                3
                                           P12                .EQU                2
                                           P11                .EQU                1
                                           P10                .EQU                0
                                           _P17               .EQU                7
                                           _P16               .EQU                6
                                           _P15               .EQU                5
                                           _P14               .EQU                4
                                           _P13               .EQU                3
                                           _P12               .EQU                2
                                           _P11               .EQU                1
                                           _P10               .EQU                0
                                           
                                           ;P3 Bits--------------------------------------
                                           P37                .EQU                7
                                           P36                .EQU                6
                                           P35                .EQU                5
                                           P34                .EQU                4
                                           P33                .EQU                3
                                           P32                .EQU                2
                                           P31                .EQU                1
                                           P30                .EQU                0
                                           _P37               .EQU                7
                                           _P36               .EQU                6
                                           _P35               .EQU                5
                                           _P34               .EQU                4
                                           _P33               .EQU                3
                                           _P32               .EQU                2
                                           _P31               .EQU                1
                                           _P30               .EQU                0
                                           
                                           ;INTCTL Bits----------------------------------
                                           AIE                .EQU                7
                                           AIEH               .EQU                7
                                           PUIE               .EQU                6
                                           AIEL               .EQU                6
                                           T0IE               .EQU                5
                                           INT0IE             .EQU                4
                                           P0IE               .EQU                3
                                           T0IF               .EQU                2
                                           INT0IF             .EQU                1
                                           P0IF               .EQU                0
                                           _AIE               .EQU                7
                                           _AIEH              .EQU                7
                                           _PUIE              .EQU                6
                                           _AIEL              .EQU                6
                                           _T0IE              .EQU                5
                                           _INT0IE            .EQU                4
                                           _P0IE              .EQU                3
                                           _T0IF              .EQU                2
                                           _INT0IF            .EQU                1
                                           _P0IF              .EQU                0
                                           
                                           ;EIF1 Bits------------------------------------
                                           EEIF               .EQU                7
                                           ADIF               .EQU                6
                                           INT2IF             .EQU                5
                                           INT1IF             .EQU                4
                                           C1IF               .EQU                3
                                           PWM2IF             .EQU                2
                                           T2IF               .EQU                1
                                           T1IF               .EQU                0
                                           _EEIF              .EQU                7
                                           _ADIF              .EQU                6
                                           _INT2IF            .EQU                5
                                           _INT1IF            .EQU                4
                                           _C1IF              .EQU                3
                                           _PWM2IF            .EQU                2
                                           _T2IF              .EQU                1
                                           _T1IF              .EQU                0
                                           
                                           ;EIF2 Bits------------------------------------
                                           RCIF               .EQU                5
                                           TXIF               .EQU                4
                                           CCPIF              .EQU                2
                                           BCLIF              .EQU                1
                                           SSCIIF             .EQU                0
                                           _RCIF              .EQU                5
                                           _TXIF              .EQU                4
                                           _CCPIF             .EQU                2
                                           _BCLIF             .EQU                1
                                           _SSCIIF            .EQU                0
                                           
                                           ;T1CTL Bits-----------------------------------
                                           T1RLD              .EQU                7
                                           T1GC               .EQU                6
                                           T1CKS1             .EQU                5
                                           T1CKS0             .EQU                4
                                           T1OSCEN            .EQU                3
                                           T1SY               .EQU                2
                                           T1CS               .EQU                1
                                           T1ON               .EQU                0
                                           _T1RLD             .EQU                7
                                           _T1GC              .EQU                6
                                           _T1CKS1            .EQU                5
                                           _T1CKS0            .EQU                4
                                           _T1OSCEN           .EQU                3
                                           _T1SY              .EQU                2
                                           _T1CS              .EQU                1
                                           _T1ON              .EQU                0
                                           
                                           ;T2CTL0 Bits----------------------------------
                                           T2CKBS3            .EQU                6
                                           T2CKBS2            .EQU                5
                                           T2CKBS1            .EQU                4
                                           T2CKBS0            .EQU                3
                                           T2ON               .EQU                2
                                           T2CKPS1            .EQU                1
                                           T2CKPS0            .EQU                0
                                           _T2CKBS3           .EQU                6
                                           _T2CKBS2           .EQU                5
                                           _T2CKBS1           .EQU                4
                                           _T2CKBS0           .EQU                3
                                           _T2ON              .EQU                2
                                           _T2CKPS1           .EQU                1
                                           _T2CKPS0           .EQU                0
                                           
                                           ;PWMCTL Bits----------------------------------
                                           PWM2ON             .EQU                4
                                           PWM1ON             .EQU                0
                                           _PWM2ON            .EQU                4
                                           _PWM1ON            .EQU                0
                                           
                                           ;BANK Bits------------------------------------
                                           PR3                .EQU                3
                                           PR2                .EQU                2
                                           PR1                .EQU                1
                                           PR0                .EQU                0
                                           _PR3               .EQU                3
                                           _PR2               .EQU                2
                                           _PR1               .EQU                1
                                           _PR0               .EQU                0
                                           
                                           ;ADSCANCTL Bits-------------------------------
                                           ADSCANEN           .EQU                7
                                           SMOD1              .EQU                6
                                           SMOD0              .EQU                5
                                           STIM4              .EQU                4
                                           STIM3              .EQU                3
                                           STIM2              .EQU                2
                                           STIM1              .EQU                1
                                           STIM0              .EQU                0
                                           _ADSCANEN          .EQU                7
                                           _SMOD1             .EQU                6
                                           _SMOD0             .EQU                5
                                           _STIM4             .EQU                4
                                           _STIM3             .EQU                3
                                           _STIM2             .EQU                2
                                           _STIM1             .EQU                1
                                           _STIM0             .EQU                0
                                           
                                           ;C1CTL Bits-----------------------------------
                                           C1MOD2             .EQU                6
                                           C1MOD1             .EQU                5
                                           C1MOD0             .EQU                4
                                           C1OUT              .EQU                1
                                           C1EN               .EQU                0
                                           _C1MOD2            .EQU                6
                                           _C1MOD1            .EQU                5
                                           _C1MOD0            .EQU                4
                                           _C1OUT             .EQU                1
                                           _C1EN              .EQU                0
                                           
                                           ;VDACS Bits-----------------------------------
                                           VCEN               .EQU                6
                                           _VCEN              .EQU                6
                                           
                                           ;AMPCTL Bits----------------------------------
                                           AMPCALD            .EQU                7
                                           INPS1              .EQU                5
                                           INPS0              .EQU                4
                                           AMPCALEN           .EQU                1
                                           AMPON              .EQU                0
                                           _AMPCALD           .EQU                7
                                           _INPS1             .EQU                5
                                           _INPS0             .EQU                4
                                           _AMPCALEN          .EQU                1
                                           _AMPON             .EQU                0
                                           
                                           ;ANSEH Bits-----------------------------------
                                           ANS13              .EQU                5
                                           ANS12              .EQU                4
                                           ANS11              .EQU                3
                                           ANS10              .EQU                2
                                           ANS9               .EQU                1
                                           ANS8               .EQU                0
                                           _ANS13             .EQU                5
                                           _ANS12             .EQU                4
                                           _ANS11             .EQU                3
                                           _ANS10             .EQU                2
                                           _ANS9              .EQU                1
                                           _ANS8              .EQU                0
                                           
                                           ;ADCCTL0 Bits---------------------------------
                                           ADLR               .EQU                7
                                           T2CCRON            .EQU                6
                                           CHS3               .EQU                5
                                           CHS2               .EQU                4
                                           CHS1               .EQU                3
                                           CHS0               .EQU                2
                                           START              .EQU                1
                                           ADEN               .EQU                0
                                           _ADLR              .EQU                7
                                           _T2CCRON           .EQU                6
                                           _CHS3              .EQU                5
                                           _CHS2              .EQU                4
                                           _CHS1              .EQU                3
                                           _CHS0              .EQU                2
                                           _START             .EQU                1
                                           _ADEN              .EQU                0
                                           
                                           ;AMPDT Bits-----------------------------------
                                           AMPDT7             .EQU                7
                                           AMPDT6             .EQU                6
                                           AMPDT5             .EQU                5
                                           AMPDT4             .EQU                4
                                           AMPDT3             .EQU                3
                                           AMPDT2             .EQU                2
                                           AMPDT1             .EQU                1
                                           AMPDT0             .EQU                0
                                           _AMPDT7            .EQU                7
                                           _AMPDT6            .EQU                6
                                           _AMPDT5            .EQU                5
                                           _AMPDT4            .EQU                4
                                           _AMPDT3            .EQU                3
                                           _AMPDT2            .EQU                2
                                           _AMPDT1            .EQU                1
                                           _AMPDT0            .EQU                0
                                           
                                           ;OPTR Bits------------------------------------
                                           PUPH               .EQU                7
                                           INT0SE             .EQU                6
                                           T0CS               .EQU                5
                                           T0SE               .EQU                4
                                           PSA                .EQU                3
                                           PS2                .EQU                2
                                           PS1                .EQU                1
                                           PS0                .EQU                0
                                           _PUPH              .EQU                7
                                           _INT0SE            .EQU                6
                                           _T0CS              .EQU                5
                                           _T0SE              .EQU                4
                                           _PSA               .EQU                3
                                           _PS2               .EQU                2
                                           _PS1               .EQU                1
                                           _PS0               .EQU                0
                                           
                                           ;IP0 Bits-------------------------------------
                                           PT0                .EQU                2
                                           PINT0              .EQU                1
                                           PP0                .EQU                0
                                           _PT0               .EQU                2
                                           _PINT0             .EQU                1
                                           _PP0               .EQU                0
                                           
                                           ;IP1 Bits-------------------------------------
                                           PEE                .EQU                7
                                           PADC               .EQU                6
                                           PINT2              .EQU                5
                                           PINT1              .EQU                4
                                           PC1                .EQU                3
                                           PPWM2              .EQU                2
                                           PT2                .EQU                1
                                           PT1                .EQU                0
                                           _PEE               .EQU                7
                                           _PADC              .EQU                6
                                           _PINT2             .EQU                5
                                           _PINT1             .EQU                4
                                           _PC1               .EQU                3
                                           _PPWM2             .EQU                2
                                           _PT2               .EQU                1
                                           _PT1               .EQU                0
                                           
                                           ;IP2 Bits-------------------------------------
                                           PRC                .EQU                5
                                           PTX                .EQU                4
                                           PCCP               .EQU                2
                                           PBCL               .EQU                1
                                           PSSCI              .EQU                0
                                           _PRC               .EQU                5
                                           _PTX               .EQU                4
                                           _PCCP              .EQU                2
                                           _PBCL              .EQU                1
                                           _PSSCI             .EQU                0
                                           
                                           ;TR0 Bits-------------------------------------
                                           TR05               .EQU                5
                                           TR04               .EQU                4
                                           TR03               .EQU                3
                                           TR02               .EQU                2
                                           TR01               .EQU                1
                                           TR00               .EQU                0
                                           _TR05              .EQU                5
                                           _TR04              .EQU                4
                                           _TR03              .EQU                3
                                           _TR02              .EQU                2
                                           _TR01              .EQU                1
                                           _TR00              .EQU                0
                                           
                                           ;TR2 Bits-------------------------------------
                                           TR27               .EQU                7
                                           TR26               .EQU                6
                                           TR25               .EQU                5
                                           TR24               .EQU                4
                                           TR23               .EQU                3
                                           TR22               .EQU                2
                                           TR21               .EQU                1
                                           TR20               .EQU                0
                                           _TR27              .EQU                7
                                           _TR26              .EQU                6
                                           _TR25              .EQU                5
                                           _TR24              .EQU                4
                                           _TR23              .EQU                3
                                           _TR22              .EQU                2
                                           _TR21              .EQU                1
                                           _TR20              .EQU                0
                                           
                                           ;TR1 Bits-------------------------------------
                                           TR17               .EQU                7
                                           TR16               .EQU                6
                                           TR15               .EQU                5
                                           TR14               .EQU                4
                                           TR13               .EQU                3
                                           TR12               .EQU                2
                                           TR11               .EQU                1
                                           TR10               .EQU                0
                                           _TR17              .EQU                7
                                           _TR16              .EQU                6
                                           _TR15              .EQU                5
                                           _TR14              .EQU                4
                                           _TR13              .EQU                3
                                           _TR12              .EQU                2
                                           _TR11              .EQU                1
                                           _TR10              .EQU                0
                                           
                                           ;OSCSTA Bits----------------------------------
                                           OSTS               .EQU                6
                                           HTS                .EQU                5
                                           LTS                .EQU                4
                                           SCF1               .EQU                1
                                           SCF0               .EQU                0
                                           _OSTS              .EQU                6
                                           _HTS               .EQU                5
                                           _LTS               .EQU                4
                                           _SCF1              .EQU                1
                                           _SCF0              .EQU                0
                                           
                                           ;IP3 Bits-------------------------------------
                                           PT4                .EQU                7
                                           POSCFAIL           .EQU                5
                                           _PT4               .EQU                7
                                           _POSCFAIL          .EQU                5
                                           
                                           ;VRECTL Bits----------------------------------
                                           VRESEL1            .EQU                7
                                           VRESEL0            .EQU                6
                                           VRECALEN           .EQU                5
                                           VREBG              .EQU                4
                                           VREOE              .EQU                3
                                           P18OE              .EQU                2
                                           VREEN              .EQU                1
                                           LPREN              .EQU                0
                                           _VRESEL1           .EQU                7
                                           _VRESEL0           .EQU                6
                                           _VRECALEN          .EQU                5
                                           _VREBG             .EQU                4
                                           _VREOE             .EQU                3
                                           _P18OE             .EQU                2
                                           _VREEN             .EQU                1
                                           _LPREN             .EQU                0
                                           
                                           ;EIE1 Bits------------------------------------
                                           EEIE               .EQU                7
                                           ADIE               .EQU                6
                                           INT2IE             .EQU                5
                                           INT1IE             .EQU                4
                                           C1IE               .EQU                3
                                           PWM2IE             .EQU                2
                                           T2IE               .EQU                1
                                           T1IE               .EQU                0
                                           _EEIE              .EQU                7
                                           _ADIE              .EQU                6
                                           _INT2IE            .EQU                5
                                           _INT1IE            .EQU                4
                                           _C1IE              .EQU                3
                                           _PWM2IE            .EQU                2
                                           _T2IE              .EQU                1
                                           _T1IE              .EQU                0
                                           
                                           ;EIE2 Bits------------------------------------
                                           RCIE               .EQU                5
                                           TXIE               .EQU                4
                                           CCPIE              .EQU                2
                                           BCLIE              .EQU                1
                                           SSCIIE             .EQU                0
                                           _RCIE              .EQU                5
                                           _TXIE              .EQU                4
                                           _CCPIE             .EQU                2
                                           _BCLIE             .EQU                1
                                           _SSCIIE            .EQU                0
                                           
                                           ;PCTL Bits------------------------------------
                                           SLVREN             .EQU                4
                                           IPEN               .EQU                3
                                           SWDTEN             .EQU                2
                                           POR                .EQU                1
                                           LVR                .EQU                0
                                           _SLVREN            .EQU                4
                                           _IPEN              .EQU                3
                                           _SWDTEN            .EQU                2
                                           _POR               .EQU                1
                                           _LVR               .EQU                0
                                           
                                           ;OSCCTL Bits----------------------------------
                                           CLKOE              .EQU                7
                                           IRCS2              .EQU                6
                                           IRCS1              .EQU                5
                                           IRCS0              .EQU                4
                                           SCS1               .EQU                3
                                           SCS0               .EQU                2
                                           IESO               .EQU                1
                                           FSCM               .EQU                0
                                           _CLKOE             .EQU                7
                                           _IRCS2             .EQU                6
                                           _IRCS1             .EQU                5
                                           _IRCS0             .EQU                4
                                           _SCS1              .EQU                3
                                           _SCS0              .EQU                2
                                           _IESO              .EQU                1
                                           _FSCM              .EQU                0
                                           
                                           ;ANSEL Bits-----------------------------------
                                           ANS7               .EQU                7
                                           ANS6               .EQU                6
                                           ANS5               .EQU                5
                                           ANS4               .EQU                4
                                           ANS3               .EQU                3
                                           ANS2               .EQU                2
                                           ANS1               .EQU                1
                                           ANS0               .EQU                0
                                           _ANS7              .EQU                7
                                           _ANS6              .EQU                6
                                           _ANS5              .EQU                5
                                           _ANS4              .EQU                4
                                           _ANS3              .EQU                3
                                           _ANS2              .EQU                2
                                           _ANS1              .EQU                1
                                           _ANS0              .EQU                0
                                           
                                           ;PUR0 Bits------------------------------------
                                           PUR05              .EQU                5
                                           PUR04              .EQU                4
                                           PUR03              .EQU                3
                                           PUR01              .EQU                1
                                           PUR00              .EQU                0
                                           _PUR05             .EQU                5
                                           _PUR04             .EQU                4
                                           _PUR03             .EQU                3
                                           _PUR01             .EQU                1
                                           _PUR00             .EQU                0
                                           
                                           ;IOCL Bits------------------------------------
                                           IOCL5              .EQU                5
                                           IOCL4              .EQU                4
                                           IOCL3              .EQU                3
                                           IOCL2              .EQU                2
                                           IOCL1              .EQU                1
                                           IOCL0              .EQU                0
                                           _IOCL5             .EQU                5
                                           _IOCL4             .EQU                4
                                           _IOCL3             .EQU                3
                                           _IOCL2             .EQU                2
                                           _IOCL1             .EQU                1
                                           _IOCL0             .EQU                0
                                           
                                           ;ADCCTL1 Bits---------------------------------
                                           ADCALEN            .EQU                7
                                           ADCS2              .EQU                6
                                           ADCS1              .EQU                5
                                           ADCS0              .EQU                4
                                           VCFG1              .EQU                3
                                           VCFG0              .EQU                2
                                           ADCIM              .EQU                0
                                           _ADCALEN           .EQU                7
                                           _ADCS2             .EQU                6
                                           _ADCS1             .EQU                5
                                           _ADCS0             .EQU                4
                                           _VCFG1             .EQU                3
                                           _VCFG0             .EQU                2
                                           _ADCIM             .EQU                0
                                           
                                           ;P0LR Bits------------------------------------
                                           P0LR5              .EQU                5
                                           P0LR4              .EQU                4
                                           P0LR3              .EQU                3
                                           P0LR1              .EQU                1
                                           P0LR0              .EQU                0
                                           _P0LR5             .EQU                5
                                           _P0LR4             .EQU                4
                                           _P0LR3             .EQU                3
                                           _P0LR1             .EQU                1
                                           _P0LR0             .EQU                0
                                           
                                           ;P2LR Bits------------------------------------
                                           P2LR7              .EQU                7
                                           P2LR6              .EQU                6
                                           P2LR5              .EQU                5
                                           P2LR4              .EQU                4
                                           P2LR3              .EQU                3
                                           P2LR2              .EQU                2
                                           P2LR1              .EQU                1
                                           P2LR0              .EQU                0
                                           _P2LR7             .EQU                7
                                           _P2LR6             .EQU                6
                                           _P2LR5             .EQU                5
                                           _P2LR4             .EQU                4
                                           _P2LR3             .EQU                3
                                           _P2LR2             .EQU                2
                                           _P2LR1             .EQU                1
                                           _P2LR0             .EQU                0
                                           
                                           ;P1LR Bits------------------------------------
                                           P1LR7              .EQU                7
                                           P1LR6              .EQU                6
                                           P1LR5              .EQU                5
                                           P1LR4              .EQU                4
                                           P1LR3              .EQU                3
                                           P1LR2              .EQU                2
                                           P1LR1              .EQU                1
                                           P1LR0              .EQU                0
                                           _P1LR7             .EQU                7
                                           _P1LR6             .EQU                6
                                           _P1LR5             .EQU                5
                                           _P1LR4             .EQU                4
                                           _P1LR3             .EQU                3
                                           _P1LR2             .EQU                2
                                           _P1LR1             .EQU                1
                                           _P1LR0             .EQU                0
                                           
                                           ;P3LR Bits------------------------------------
                                           P3LR7              .EQU                7
                                           P3LR6              .EQU                6
                                           P3LR5              .EQU                5
                                           P3LR4              .EQU                4
                                           P3LR3              .EQU                3
                                           P3LR2              .EQU                2
                                           P3LR1              .EQU                1
                                           P3LR0              .EQU                0
                                           _P3LR7             .EQU                7
                                           _P3LR6             .EQU                6
                                           _P3LR5             .EQU                5
                                           _P3LR4             .EQU                4
                                           _P3LR3             .EQU                3
                                           _P3LR2             .EQU                2
                                           _P3LR1             .EQU                1
                                           _P3LR0             .EQU                0
                                           
                                           ;TR3 Bits-------------------------------------
                                           TR37               .EQU                7
                                           TR36               .EQU                6
                                           TR35               .EQU                5
                                           TR34               .EQU                4
                                           TR33               .EQU                3
                                           TR32               .EQU                2
                                           TR31               .EQU                1
                                           TR30               .EQU                0
                                           _TR37              .EQU                7
                                           _TR36              .EQU                6
                                           _TR35              .EQU                5
                                           _TR34              .EQU                4
                                           _TR33              .EQU                3
                                           _TR32              .EQU                2
                                           _TR31              .EQU                1
                                           _TR30              .EQU                0
                                           
                                           ;EIE3 Bits------------------------------------
                                           T4IE               .EQU                7
                                           OSCFAILIE          .EQU                5
                                           _T4IE              .EQU                7
                                           _OSCFAILIE         .EQU                5
                                           
                                           ;EIF3 Bits------------------------------------
                                           T4IF               .EQU                7
                                           OSCFAILIF          .EQU                5
                                           _T4IF              .EQU                7
                                           _OSCFAILIF         .EQU                5
                                           
                                           ;PWM5CTL0 Bits--------------------------------
                                           P5CH1MOD1          .EQU                7
                                           P5CH1MOD0          .EQU                6
                                           P5MOD3             .EQU                3
                                           P5MOD2             .EQU                2
                                           P5MOD1             .EQU                1
                                           P5MOD0             .EQU                0
                                           _P5CH1MOD1         .EQU                7
                                           _P5CH1MOD0         .EQU                6
                                           _P5MOD3            .EQU                3
                                           _P5MOD2            .EQU                2
                                           _P5MOD1            .EQU                1
                                           _P5MOD0            .EQU                0
                                           
                                           ;ADCINTCTL Bits-------------------------------
                                           INTCTL1            .EQU                1
                                           INTCTL0            .EQU                0
                                           _INTCTL1           .EQU                1
                                           _INTCTL0           .EQU                0
                                           
                                           ;PWM5CTL1 Bits--------------------------------
                                           P5RSEN             .EQU                7
                                           P5DC6              .EQU                6
                                           P5DC5              .EQU                5
                                           P5DC4              .EQU                4
                                           P5DC3              .EQU                3
                                           P5DC2              .EQU                2
                                           P5DC1              .EQU                1
                                           P5DC0              .EQU                0
                                           _P5RSEN            .EQU                7
                                           _P5DC6             .EQU                6
                                           _P5DC5             .EQU                5
                                           _P5DC4             .EQU                4
                                           _P5DC3             .EQU                3
                                           _P5DC2             .EQU                2
                                           _P5DC1             .EQU                1
                                           _P5DC0             .EQU                0
                                           
                                           ;P5ASCTL Bits---------------------------------
                                           P5ASE              .EQU                7
                                           P5ASS2             .EQU                6
                                           P5ASS1             .EQU                5
                                           P5ASS0             .EQU                4
                                           P5SSAC1            .EQU                3
                                           P5SSAC0            .EQU                2
                                           P5SSBD1            .EQU                1
                                           P5SSBD0            .EQU                0
                                           _P5ASE             .EQU                7
                                           _P5ASS2            .EQU                6
                                           _P5ASS1            .EQU                5
                                           _P5ASS0            .EQU                4
                                           _P5SSAC1           .EQU                3
                                           _P5SSAC0           .EQU                2
                                           _P5SSBD1           .EQU                1
                                           _P5SSBD0           .EQU                0
                                           
                                           ;PSTRCTL Bits---------------------------------
                                           STRSYNC            .EQU                4
                                           STREND             .EQU                3
                                           STRENC             .EQU                2
                                           STRENB             .EQU                1
                                           STRENA             .EQU                0
                                           _STRSYNC           .EQU                4
                                           _STREND            .EQU                3
                                           _STRENC            .EQU                2
                                           _STRENB            .EQU                1
                                           _STRENA            .EQU                0
                                           
                                           ;PUR1 Bits------------------------------------
                                           PUR17              .EQU                7
                                           PUR16              .EQU                6
                                           PUR15              .EQU                5
                                           PUR14              .EQU                4
                                           PUR13              .EQU                3
                                           PUR12              .EQU                2
                                           PUR11              .EQU                1
                                           PUR10              .EQU                0
                                           _PUR17             .EQU                7
                                           _PUR16             .EQU                6
                                           _PUR15             .EQU                5
                                           _PUR14             .EQU                4
                                           _PUR13             .EQU                3
                                           _PUR12             .EQU                2
                                           _PUR11             .EQU                1
                                           _PUR10             .EQU                0
                                           
                                           ;PUR2 Bits------------------------------------
                                           PUR27              .EQU                7
                                           PUR26              .EQU                6
                                           PUR25              .EQU                5
                                           PUR24              .EQU                4
                                           PUR23              .EQU                3
                                           PUR22              .EQU                2
                                           PUR21              .EQU                1
                                           PUR20              .EQU                0
                                           _PUR27             .EQU                7
                                           _PUR26             .EQU                6
                                           _PUR25             .EQU                5
                                           _PUR24             .EQU                4
                                           _PUR23             .EQU                3
                                           _PUR22             .EQU                2
                                           _PUR21             .EQU                1
                                           _PUR20             .EQU                0
                                           
                                           ;INTEDGCTL Bits-------------------------------
                                           INT2SE             .EQU                7
                                           INT1SE             .EQU                6
                                           T1CLKEN            .EQU                0
                                           _INT2SE            .EQU                7
                                           _INT1SE            .EQU                6
                                           _T1CLKEN           .EQU                0
                                           
                                           ;VBIASCTL Bits--------------------------------
                                           VBIASEN            .EQU                7
                                           VBSEL              .EQU                6
                                           ISEL3              .EQU                4
                                           ISEL2              .EQU                3
                                           ISEL1              .EQU                2
                                           ISEL0              .EQU                1
                                           _VBIASEN           .EQU                7
                                           _VBSEL             .EQU                6
                                           _ISEL3             .EQU                4
                                           _ISEL2             .EQU                3
                                           _ISEL1             .EQU                2
                                           _ISEL0             .EQU                1
                                           
                                           ;VBIAS1EN Bits--------------------------------
                                           VBS17EN            .EQU                7
                                           VBS16EN            .EQU                6
                                           VBS15EN            .EQU                5
                                           VBS14EN            .EQU                4
                                           VBS13EN            .EQU                3
                                           VBS12EN            .EQU                2
                                           VBS11EN            .EQU                1
                                           VBS10EN            .EQU                0
                                           _VBS17EN           .EQU                7
                                           _VBS16EN           .EQU                6
                                           _VBS15EN           .EQU                5
                                           _VBS14EN           .EQU                4
                                           _VBS13EN           .EQU                3
                                           _VBS12EN           .EQU                2
                                           _VBS11EN           .EQU                1
                                           _VBS10EN           .EQU                0
                                           
                                           ;VBIAS2EN Bits--------------------------------
                                           VBS27EN            .EQU                7
                                           VBS26EN            .EQU                6
                                           VBS25EN            .EQU                5
                                           VBS24EN            .EQU                4
                                           VBS23EN            .EQU                3
                                           VBS22EN            .EQU                2
                                           VBS21EN            .EQU                1
                                           VBS20EN            .EQU                0
                                           _VBS27EN           .EQU                7
                                           _VBS26EN           .EQU                6
                                           _VBS25EN           .EQU                5
                                           _VBS24EN           .EQU                4
                                           _VBS23EN           .EQU                3
                                           _VBS22EN           .EQU                2
                                           _VBS21EN           .EQU                1
                                           _VBS20EN           .EQU                0
                                           
                                           ;PWM5OC Bits----------------------------------
                                           OCA                .EQU                1
                                           OCB                .EQU                0
                                           _OCA               .EQU                1
                                           _OCB               .EQU                0
                                           
                                           ;T2CTL1 Bits----------------------------------
                                           T2MOD1             .EQU                7
                                           T2MOD0             .EQU                6
                                           T2OFS1             .EQU                5
                                           T2OFS0             .EQU                4
                                           T2TRIGEN           .EQU                3
                                           T2DIR              .EQU                0
                                           _T2MOD1            .EQU                7
                                           _T2MOD0            .EQU                6
                                           _T2OFS1            .EQU                5
                                           _T2OFS0            .EQU                4
                                           _T2TRIGEN          .EQU                3
                                           _T2DIR             .EQU                0
                                           
                                           ;VDAC Bits------------------------------------
                                           VDAC3              .EQU                7
                                           VDAC2              .EQU                6
                                           VDAC1              .EQU                5
                                           VDAC0              .EQU                4
                                           _VDAC3             .EQU                7
                                           _VDAC2             .EQU                6
                                           _VDAC1             .EQU                5
                                           _VDAC0             .EQU                4
                                           
                                           ;PWM5CTL2 Bits--------------------------------
                                           PFUSES             .EQU                5
                                           UDEVT1             .EQU                2
                                           UDEVT0             .EQU                1
                                           UDEN               .EQU                0
                                           _PFUSES            .EQU                5
                                           _UDEVT1            .EQU                2
                                           _UDEVT0            .EQU                1
                                           _UDEN              .EQU                0
                                           
                                           ;PWMPC Bits-----------------------------------
                                           PCA                .EQU                1
                                           PCB                .EQU                0
                                           _PCA               .EQU                1
                                           _PCB               .EQU                0
                                           
                                           ;RSCTL Bits-----------------------------------
                                           SPEN               .EQU                7
                                           RX9                .EQU                6
                                           SRXEN              .EQU                5
                                           CRXEN              .EQU                4
                                           ADREN              .EQU                3
                                           FRER               .EQU                2
                                           OVFER              .EQU                1
                                           RX9D               .EQU                0
                                           _SPEN              .EQU                7
                                           _RX9               .EQU                6
                                           _SRXEN             .EQU                5
                                           _CRXEN             .EQU                4
                                           _ADREN             .EQU                3
                                           _FRER              .EQU                2
                                           _OVFER             .EQU                1
                                           _RX9D              .EQU                0
                                           
                                           ;BRCTL Bits-----------------------------------
                                           ABRDOVF            .EQU                7
                                           RCIDLF             .EQU                6
                                           SCKPS              .EQU                5
                                           BRG16              .EQU                4
                                           WUEN               .EQU                1
                                           ABRDEN             .EQU                0
                                           _ABRDOVF           .EQU                7
                                           _RCIDLF            .EQU                6
                                           _SCKPS             .EQU                5
                                           _BRG16             .EQU                4
                                           _WUEN              .EQU                1
                                           _ABRDEN            .EQU                0
                                           
                                           ;TSCTL Bits-----------------------------------
                                           CSRS               .EQU                7
                                           TX9                .EQU                6
                                           TXEN               .EQU                5
                                           SYNC               .EQU                4
                                           SENDB              .EQU                3
                                           HBRG               .EQU                2
                                           TXSRS              .EQU                1
                                           TX9D               .EQU                0
                                           _CSRS              .EQU                7
                                           _TX9               .EQU                6
                                           _TXEN              .EQU                5
                                           _SYNC              .EQU                4
                                           _SENDB             .EQU                3
                                           _HBRG              .EQU                2
                                           _TXSRS             .EQU                1
                                           _TX9D              .EQU                0
                                           
                                           ;SSCICTL0 Bits--------------------------------
                                           SSCIWCFL           .EQU                7
                                           SSCIOV             .EQU                6
                                           SSCIEN             .EQU                5
                                           SSCICKP            .EQU                4
                                           SSCIMOD3           .EQU                3
                                           SSCIMOD2           .EQU                2
                                           SSCIMOD1           .EQU                1
                                           SSCIMOD0           .EQU                0
                                           _SSCIWCFL          .EQU                7
                                           _SSCIOV            .EQU                6
                                           _SSCIEN            .EQU                5
                                           _SSCICKP           .EQU                4
                                           _SSCIMOD3          .EQU                3
                                           _SSCIMOD2          .EQU                2
                                           _SSCIMOD1          .EQU                1
                                           _SSCIMOD0          .EQU                0
                                           
                                           ;SSCICTL1 Bits--------------------------------
                                           SSCICALLEN         .EQU                7
                                           SSCIACKSTA         .EQU                6
                                           SSCIACKDAT         .EQU                5
                                           SSCIACKEN          .EQU                4
                                           SSCIRCEN           .EQU                3
                                           STOPEN             .EQU                2
                                           RESTARTEN          .EQU                1
                                           STARTEN            .EQU                0
                                           _SSCICALLEN        .EQU                7
                                           _SSCIACKSTA        .EQU                6
                                           _SSCIACKDAT        .EQU                5
                                           _SSCIACKEN         .EQU                4
                                           _SSCIRCEN          .EQU                3
                                           _STOPEN            .EQU                2
                                           _RESTARTEN         .EQU                1
                                           _STARTEN           .EQU                0
                                           
                                           ;SSCISTA Bits---------------------------------
                                           SAMPLE             .EQU                7
                                           CKEGE              .EQU                6
                                           SSCIDA             .EQU                5
                                           SSCISTOP           .EQU                4
                                           SSCISTART          .EQU                3
                                           SSCIRW             .EQU                2
                                           SSCIUA             .EQU                1
                                           SSCIBUF            .EQU                0
                                           _SAMPLE            .EQU                7
                                           _CKEGE             .EQU                6
                                           _SSCIDA            .EQU                5
                                           _SSCISTOP          .EQU                4
                                           _SSCISTART         .EQU                3
                                           _SSCIRW            .EQU                2
                                           _SSCIUA            .EQU                1
                                           _SSCIBUF           .EQU                0
                                           
                                           ;SSCIMSK Bits---------------------------------
                                           SSCIMSK7           .EQU                7
                                           SSCIMSK6           .EQU                6
                                           SSCIMSK5           .EQU                5
                                           SSCIMSK4           .EQU                4
                                           SSCIMSK3           .EQU                3
                                           SSCIMSK2           .EQU                2
                                           SSCIMSK1           .EQU                1
                                           SSCIMSK0           .EQU                0
                                           _SSCIMSK7          .EQU                7
                                           _SSCIMSK6          .EQU                6
                                           _SSCIMSK5          .EQU                5
                                           _SSCIMSK4          .EQU                4
                                           _SSCIMSK3          .EQU                3
                                           _SSCIMSK2          .EQU                2
                                           _SSCIMSK1          .EQU                1
                                           _SSCIMSK0          .EQU                0
                                           
                                           ;WDTPS Bits-----------------------------------
                                           WDTPS3             .EQU                3
                                           WDTPS2             .EQU                2
                                           WDTPS1             .EQU                1
                                           WDTPS0             .EQU                0
                                           _WDTPS3            .EQU                3
                                           _WDTPS2            .EQU                2
                                           _WDTPS1            .EQU                1
                                           _WDTPS0            .EQU                0
                                           
                                           ;MULCTL Bits----------------------------------
                                           MULEN              .EQU                1
                                           MULIF              .EQU                0
                                           _MULEN             .EQU                1
                                           _MULIF             .EQU                0
                                           
                                           ;DIVCTL Bits----------------------------------
                                           DIVOEN             .EQU                1
                                           DIVEN              .EQU                0
                                           _DIVOEN            .EQU                1
                                           _DIVEN             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDCTL Bits----------------------------------
                                           LEDEN              .EQU                7
                                           DIGEN2             .EQU                4
                                           DIGEN1             .EQU                3
                                           DIGEN0             .EQU                2
                                           PNS1               .EQU                1
                                           PNS0               .EQU                0
                                           _LEDEN             .EQU                7
                                           _DIGEN2            .EQU                4
                                           _DIGEN1            .EQU                3
                                           _DIGEN0            .EQU                2
                                           _PNS1              .EQU                1
                                           _PNS0              .EQU                0
                                           
                                           ;LEDPRE Bits----------------------------------
                                           LEDCKS13           .EQU                7
                                           LEDCKS12           .EQU                6
                                           LEDCKS11           .EQU                5
                                           LEDCKS10           .EQU                4
                                           LEDCKS03           .EQU                3
                                           LEDCKS02           .EQU                2
                                           LEDCKS01           .EQU                1
                                           LEDCKS00           .EQU                0
                                           _LEDCKS13          .EQU                7
                                           _LEDCKS12          .EQU                6
                                           _LEDCKS11          .EQU                5
                                           _LEDCKS10          .EQU                4
                                           _LEDCKS03          .EQU                3
                                           _LEDCKS02          .EQU                2
                                           _LEDCKS01          .EQU                1
                                           _LEDCKS00          .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA0 Bits--------------------------------
                                           DAT07              .EQU                7
                                           DAT06              .EQU                6
                                           DAT05              .EQU                5
                                           DAT04              .EQU                4
                                           DAT03              .EQU                3
                                           DAT02              .EQU                2
                                           DAT01              .EQU                1
                                           DAT00              .EQU                0
                                           _DAT07             .EQU                7
                                           _DAT06             .EQU                6
                                           _DAT05             .EQU                5
                                           _DAT04             .EQU                4
                                           _DAT03             .EQU                3
                                           _DAT02             .EQU                2
                                           _DAT01             .EQU                1
                                           _DAT00             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA1 Bits--------------------------------
                                           DAT17              .EQU                7
                                           DAT16              .EQU                6
                                           DAT15              .EQU                5
                                           DAT14              .EQU                4
                                           DAT13              .EQU                3
                                           DAT12              .EQU                2
                                           DAT11              .EQU                1
                                           DAT10              .EQU                0
                                           _DAT17             .EQU                7
                                           _DAT16             .EQU                6
                                           _DAT15             .EQU                5
                                           _DAT14             .EQU                4
                                           _DAT13             .EQU                3
                                           _DAT12             .EQU                2
                                           _DAT11             .EQU                1
                                           _DAT10             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA2 Bits--------------------------------
                                           DAT27              .EQU                7
                                           DAT26              .EQU                6
                                           DAT25              .EQU                5
                                           DAT24              .EQU                4
                                           DAT23              .EQU                3
                                           DAT22              .EQU                2
                                           DAT21              .EQU                1
                                           DAT20              .EQU                0
                                           _DAT27             .EQU                7
                                           _DAT26             .EQU                6
                                           _DAT25             .EQU                5
                                           _DAT24             .EQU                4
                                           _DAT23             .EQU                3
                                           _DAT22             .EQU                2
                                           _DAT21             .EQU                1
                                           _DAT20             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA3 Bits--------------------------------
                                           DAT37              .EQU                7
                                           DAT36              .EQU                6
                                           DAT35              .EQU                5
                                           DAT34              .EQU                4
                                           DAT33              .EQU                3
                                           DAT32              .EQU                2
                                           DAT31              .EQU                1
                                           DAT30              .EQU                0
                                           _DAT37             .EQU                7
                                           _DAT36             .EQU                6
                                           _DAT35             .EQU                5
                                           _DAT34             .EQU                4
                                           _DAT33             .EQU                3
                                           _DAT32             .EQU                2
                                           _DAT31             .EQU                1
                                           _DAT30             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA4 Bits--------------------------------
                                           DAT47              .EQU                7
                                           DAT46              .EQU                6
                                           DAT45              .EQU                5
                                           DAT44              .EQU                4
                                           DAT43              .EQU                3
                                           DAT42              .EQU                2
                                           DAT41              .EQU                1
                                           DAT40              .EQU                0
                                           _DAT47             .EQU                7
                                           _DAT46             .EQU                6
                                           _DAT45             .EQU                5
                                           _DAT44             .EQU                4
                                           _DAT43             .EQU                3
                                           _DAT42             .EQU                2
                                           _DAT41             .EQU                1
                                           _DAT40             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA5 Bits--------------------------------
                                           DAT57              .EQU                7
                                           DAT56              .EQU                6
                                           DAT55              .EQU                5
                                           DAT54              .EQU                4
                                           DAT53              .EQU                3
                                           DAT52              .EQU                2
                                           DAT51              .EQU                1
                                           DAT50              .EQU                0
                                           _DAT57             .EQU                7
                                           _DAT56             .EQU                6
                                           _DAT55             .EQU                5
                                           _DAT54             .EQU                4
                                           _DAT53             .EQU                3
                                           _DAT52             .EQU                2
                                           _DAT51             .EQU                1
                                           _DAT50             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA6 Bits--------------------------------
                                           DAT67              .EQU                7
                                           DAT66              .EQU                6
                                           DAT65              .EQU                5
                                           DAT64              .EQU                4
                                           DAT63              .EQU                3
                                           DAT62              .EQU                2
                                           DAT61              .EQU                1
                                           DAT60              .EQU                0
                                           _DAT67             .EQU                7
                                           _DAT66             .EQU                6
                                           _DAT65             .EQU                5
                                           _DAT64             .EQU                4
                                           _DAT63             .EQU                3
                                           _DAT62             .EQU                2
                                           _DAT61             .EQU                1
                                           _DAT60             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA7 Bits--------------------------------
                                           DAT77              .EQU                7
                                           DAT76              .EQU                6
                                           DAT75              .EQU                5
                                           DAT74              .EQU                4
                                           DAT73              .EQU                3
                                           DAT72              .EQU                2
                                           DAT71              .EQU                1
                                           DAT70              .EQU                0
                                           _DAT77             .EQU                7
                                           _DAT76             .EQU                6
                                           _DAT75             .EQU                5
                                           _DAT74             .EQU                4
                                           _DAT73             .EQU                3
                                           _DAT72             .EQU                2
                                           _DAT71             .EQU                1
                                           _DAT70             .EQU                0
                                           
                                           ;C1FILTCTL Bits-------------------------------
                                           INV1               .EQU                7
                                           WEN1               .EQU                6
                                           FEN1               .EQU                5
                                           F1CNT2             .EQU                2
                                           F1CNT1             .EQU                1
                                           F1CNT0             .EQU                0
                                           _INV1              .EQU                7
                                           _WEN1              .EQU                6
                                           _FEN1              .EQU                5
                                           _F1CNT2            .EQU                2
                                           _F1CNT1            .EQU                1
                                           _F1CNT0            .EQU                0
                                           
                                           ;C1FILTPRE Bits-------------------------------
                                           FP17               .EQU                7
                                           FP16               .EQU                6
                                           FP15               .EQU                5
                                           FP14               .EQU                4
                                           FP13               .EQU                3
                                           FP12               .EQU                2
                                           FP11               .EQU                1
                                           FP10               .EQU                0
                                           _FP17              .EQU                7
                                           _FP16              .EQU                6
                                           _FP15              .EQU                5
                                           _FP14              .EQU                4
                                           _FP13              .EQU                3
                                           _FP12              .EQU                2
                                           _FP11              .EQU                1
                                           _FP10              .EQU                0
                                           
                                           ;LEDOMS1 Bits---------------------------------
                                           LEDOM17            .EQU                7
                                           LEDOM16            .EQU                6
                                           LEDOM15            .EQU                5
                                           LEDOM14            .EQU                4
                                           LEDOM13            .EQU                3
                                           LEDOM12            .EQU                2
                                           LEDOM11            .EQU                1
                                           LEDOM10            .EQU                0
                                           _LEDOM17           .EQU                7
                                           _LEDOM16           .EQU                6
                                           _LEDOM15           .EQU                5
                                           _LEDOM14           .EQU                4
                                           _LEDOM13           .EQU                3
                                           _LEDOM12           .EQU                2
                                           _LEDOM11           .EQU                1
                                           _LEDOM10           .EQU                0
                                           
                                           ;LEDODS0 Bits---------------------------------
                                           LEDOD07            .EQU                7
                                           LEDOD06            .EQU                6
                                           LEDOD05            .EQU                5
                                           LEDOD04            .EQU                4
                                           LEDOD03            .EQU                3
                                           LEDOD02            .EQU                2
                                           LEDOD01            .EQU                1
                                           LEDOD00            .EQU                0
                                           _LEDOD07           .EQU                7
                                           _LEDOD06           .EQU                6
                                           _LEDOD05           .EQU                5
                                           _LEDOD04           .EQU                4
                                           _LEDOD03           .EQU                3
                                           _LEDOD02           .EQU                2
                                           _LEDOD01           .EQU                1
                                           _LEDOD00           .EQU                0
                                           
                                           ;LEDOMS0 Bits---------------------------------
                                           LEDOM07            .EQU                7
                                           LEDOM06            .EQU                6
                                           LEDOM05            .EQU                5
                                           LEDOM04            .EQU                4
                                           LEDOM03            .EQU                3
                                           LEDOM02            .EQU                2
                                           LEDOM01            .EQU                1
                                           LEDOM00            .EQU                0
                                           _LEDOM07           .EQU                7
                                           _LEDOM06           .EQU                6
                                           _LEDOM05           .EQU                5
                                           _LEDOM04           .EQU                4
                                           _LEDOM03           .EQU                3
                                           _LEDOM02           .EQU                2
                                           _LEDOM01           .EQU                1
                                           _LEDOM00           .EQU                0
                                           
                                           ;LEDODS1 Bits---------------------------------
                                           LEDOD17            .EQU                7
                                           LEDOD16            .EQU                6
                                           LEDOD15            .EQU                5
                                           LEDOD14            .EQU                4
                                           LEDOD13            .EQU                3
                                           LEDOD12            .EQU                2
                                           LEDOD11            .EQU                1
                                           LEDOD10            .EQU                0
                                           _LEDOD17           .EQU                7
                                           _LEDOD16           .EQU                6
                                           _LEDOD15           .EQU                5
                                           _LEDOD14           .EQU                4
                                           _LEDOD13           .EQU                3
                                           _LEDOD12           .EQU                2
                                           _LEDOD11           .EQU                1
                                           _LEDOD10           .EQU                0
                                           
                                           ;LEDLUM Bits----------------------------------
                                           LEDBR              .EQU                7
                                           FRAMEF             .EQU                3
                                           LUM2               .EQU                2
                                           LUM1               .EQU                1
                                           LUM0               .EQU                0
                                           _LEDBR             .EQU                7
                                           _FRAMEF            .EQU                3
                                           _LUM2              .EQU                2
                                           _LUM1              .EQU                1
                                           _LUM0              .EQU                0
                                           
                                           ;PWM5FC Bits----------------------------------
                                           FCA                .EQU                1
                                           FCB                .EQU                0
                                           _FCA               .EQU                1
                                           _FCB               .EQU                0
                                           
                                           ;T4CTL Bits-----------------------------------
                                           T4REN              .EQU                7
                                           HSPEN              .EQU                6
                                           T4CKS1             .EQU                5
                                           T4CKS0             .EQU                4
                                           LSPEN              .EQU                3
                                           T4CS1              .EQU                2
                                           T4CS0              .EQU                1
                                           T4ON               .EQU                0
                                           _T4REN             .EQU                7
                                           _HSPEN             .EQU                6
                                           _T4CKS1            .EQU                5
                                           _T4CKS0            .EQU                4
                                           _LSPEN             .EQU                3
                                           _T4CS1             .EQU                2
                                           _T4CS0             .EQU                1
                                           _T4ON              .EQU                0
                                            
                                            
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; external declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.extern	_ComTempSetFun
                                           	.extern	_ComScanFun
                                           	.extern	_PSW_bits
                                           	.extern	_P0_bits
                                           	.extern	_P2_bits
                                           	.extern	_P1_bits
                                           	.extern	_P3_bits
                                           	.extern	_INTCTL_bits
                                           	.extern	_EIF1_bits
                                           	.extern	_EIF2_bits
                                           	.extern	_T1CTL_bits
                                           	.extern	_T2CTL0_bits
                                           	.extern	_PWMCTL_bits
                                           	.extern	_BANK_bits
                                           	.extern	_ADSCANCTL_bits
                                           	.extern	_C1CTL_bits
                                           	.extern	_VDACS_bits
                                           	.extern	_AMPCTL_bits
                                           	.extern	_ANSEH_bits
                                           	.extern	_ADCCTL0_bits
                                           	.extern	_AMPDT_bits
                                           	.extern	_OPTR_bits
                                           	.extern	_IP0_bits
                                           	.extern	_IP1_bits
                                           	.extern	_IP2_bits
                                           	.extern	_TR0_bits
                                           	.extern	_TR2_bits
                                           	.extern	_TR1_bits
                                           	.extern	_OSCSTA_bits
                                           	.extern	_IP3_bits
                                           	.extern	_VRECTL_bits
                                           	.extern	_EIE1_bits
                                           	.extern	_EIE2_bits
                                           	.extern	_PCTL_bits
                                           	.extern	_OSCCTL_bits
                                           	.extern	_ANSEL_bits
                                           	.extern	_PUR0_bits
                                           	.extern	_IOCL_bits
                                           	.extern	_ADCCTL1_bits
                                           	.extern	_P0LR_bits
                                           	.extern	_P2LR_bits
                                           	.extern	_P1LR_bits
                                           	.extern	_P3LR_bits
                                           	.extern	_TR3_bits
                                           	.extern	_EIE3_bits
                                           	.extern	_EIF3_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL0_bits
                                           	.extern	_ADCINTCTL_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL1_bits
                                           	.extern	_P5ASCTL_bits
                                           	.extern	_PSTRCTL_bits
                                           	.extern	_PUR1_bits
                                           	.extern	_PUR2_bits
                                           	.extern	_INTEDGCTL_bits
                                           	.extern	_VBIASCTL_bits
                                           	.extern	_VBIAS1EN_bits
                                           	.extern	_VBIAS2EN_bits
                                           	.extern	_PWM5OC_bits
                                           	.extern	_T2CTL1_bits
                                           	.extern	_VDAC_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL2_bits
                                           	.extern	_PWMPC_bits
                                           	.extern	_RSCTL_bits
                                           	.extern	_BRCTL_bits
                                           	.extern	_TSCTL_bits
                                           	.extern	_SSCICTL0_bits
                                           	.extern	_SSCICTL1_bits
                                           	.extern	_SSCISTA_bits
                                           	.extern	_SSCIMSK_bits
                                           	.extern	_WDTPS_bits
                                           	.extern	_MULCTL_bits
                                           	.extern	_DIVCTL_bits
                                           	.extern	_LEDCTL_bits
                                           	.extern	_LEDPRE_bits
                                           	.extern	_LEDDATA0_bits
                                           	.extern	_LEDDATA1_bits
                                           	.extern	_LEDDATA2_bits
                                           	.extern	_LEDDATA3_bits
                                           	.extern	_LEDDATA4_bits
                                           	.extern	_LEDDATA5_bits
                                           	.extern	_LEDDATA6_bits
                                           	.extern	_LEDDATA7_bits
                                           	.extern	_C1FILTCTL_bits
                                           	.extern	_C1FILTPRE_bits
                                           	.extern	_LEDOMS1_bits
                                           	.extern	_LEDODS0_bits
                                           	.extern	_LEDOMS0_bits
                                           	.extern	_LEDODS1_bits
                                           	.extern	_LEDLUM_bits
                                           	.extern	_PWM5FC_bits
                                           	.extern	_T4CTL_bits
                                           	.extern	_T0
                                           	.extern	_PCL
                                           	.extern	_PSW
                                           	.extern	_P0
                                           	.extern	_P2
                                           	.extern	_P1
                                           	.extern	_P3
                                           	.extern	_PCH
                                           	.extern	_INTCTL
                                           	.extern	_EIF1
                                           	.extern	_EIF2
                                           	.extern	_T1L
                                           	.extern	_T1H
                                           	.extern	_T1CTL
                                           	.extern	_T2L
                                           	.extern	_T2CTL0
                                           	.extern	_PWM1L
                                           	.extern	_PWM1H
                                           	.extern	_PWMCTL
                                           	.extern	_PP1
                                           	.extern	_BANK
                                           	.extern	_ADSCANCTL
                                           	.extern	_C1CTL
                                           	.extern	_VDACS
                                           	.extern	_AMPCTL
                                           	.extern	_ANSEH
                                           	.extern	_ADCDATA0H
                                           	.extern	_ADCCTL0
                                           	.extern	_AMPDT
                                           	.extern	_OPTR
                                           	.extern	_IP0
                                           	.extern	_IP1
                                           	.extern	_IP2
                                           	.extern	_TR0
                                           	.extern	_TR2
                                           	.extern	_TR1
                                           	.extern	_OSCSTA
                                           	.extern	_IP3
                                           	.extern	_VRECAL1
                                           	.extern	_VRECTL
                                           	.extern	_EIE1
                                           	.extern	_EIE2
                                           	.extern	_PCTL
                                           	.extern	_OSCCTL
                                           	.extern	_OSCCAL0
                                           	.extern	_ANSEL
                                           	.extern	_PP2
                                           	.extern	_PWM2L
                                           	.extern	_PWM2H
                                           	.extern	_PUR0
                                           	.extern	_IOCL
                                           	.extern	_OSCCAL1
                                           	.extern	_NVMDATAH
                                           	.extern	_NVMDATAL
                                           	.extern	_NVMADDRH
                                           	.extern	_NVMADDRL
                                           	.extern	_NVMCTL0
                                           	.extern	_NVMCTL1
                                           	.extern	_ADCDATA0L
                                           	.extern	_ADCCTL1
                                           	.extern	_T2CCRH
                                           	.extern	_T2H
                                           	.extern	_PP5H
                                           	.extern	_PWM5H0
                                           	.extern	_PWM5H1
                                           	.extern	_P0LR
                                           	.extern	_P2LR
                                           	.extern	_P1LR
                                           	.extern	_P3LR
                                           	.extern	_TR3
                                           	.extern	_EIE3
                                           	.extern	_EIF3
                                           	.extern	_OSCCAL2
                                           	.extern	_OSCCAL3
                                           	.extern	_ADCDATA1H
                                           	.extern	_ADCDATA1L
                                           	.extern	_PP5L
                                           	.extern	_T2CCRL
                                           	.extern	_PWM5L0
                                           	.extern	_PWM5L1
                                           	.extern	_PWM5CTL0
                                           	.extern	_ADCINTCTL
                                           	.extern	_ADCDATA2H
                                           	.extern	_ADCDATA2L
                                           	.extern	_PWM5CTL1
                                           	.extern	_P5ASCTL
                                           	.extern	_PSTRCTL
                                           	.extern	_ADCDATA3H
                                           	.extern	_PUR1
                                           	.extern	_PUR2
                                           	.extern	_INTEDGCTL
                                           	.extern	_ADCDATA3L
                                           	.extern	_VBIASCTL
                                           	.extern	_VBIAS1EN
                                           	.extern	_VBIAS2EN
                                           	.extern	_PWM5OC
                                           	.extern	_T2CTL1
                                           	.extern	_VDAC
                                           	.extern	_PWM5CTL2
                                           	.extern	_PWMPC
                                           	.extern	_RSCTL
                                           	.extern	_TXSDR
                                           	.extern	_RXSDR
                                           	.extern	_BRCTL
                                           	.extern	_TSCTL
                                           	.extern	_EUBRGL
                                           	.extern	_EUBRGH
                                           	.extern	_SSCICTL0
                                           	.extern	_SSCICTL1
                                           	.extern	_SSCISTA
                                           	.extern	_SSCIBUFR
                                           	.extern	_SSCIMSK
                                           	.extern	_WDTPS
                                           	.extern	_MULAH
                                           	.extern	_MULAL
                                           	.extern	_MULBH
                                           	.extern	_MULBL
                                           	.extern	_MULCTL
                                           	.extern	_MULRES3
                                           	.extern	_MULRES2
                                           	.extern	_MULRES1
                                           	.extern	_MULRES0
                                           	.extern	_DIVCTL
                                           	.extern	_DIVAH
                                           	.extern	_DIVAL
                                           	.extern	_DIVB
                                           	.extern	_DIVQH
                                           	.extern	_DIVQL
                                           	.extern	_DIVR
                                           	.extern	_LEDCTL
                                           	.extern	_LEDPRE
                                           	.extern	_LEDDATA0
                                           	.extern	_LEDDATA1
                                           	.extern	_LEDDATA2
                                           	.extern	_LEDDATA3
                                           	.extern	_LEDDATA4
                                           	.extern	_LEDDATA5
                                           	.extern	_LEDDATA6
                                           	.extern	_LEDDATA7
                                           	.extern	_C1FILTCTL
                                           	.extern	_C1FILTPRE
                                           	.extern	_LEDOMS1
                                           	.extern	_LEDODS0
                                           	.extern	_LEDOMS0
                                           	.extern	_LEDODS1
                                           	.extern	_VRECAL2
                                           	.extern	_VRECAL3
                                           	.extern	_LEDLUM
                                           	.extern	_PWM5FC
                                           	.extern	_T4L
                                           	.extern	_T4H
                                           	.extern	_T4REL
                                           	.extern	_T4REH
                                           	.extern	_T4CTL
                                           	.extern	_RC32KCAL
                                           
                                           	.extern I0R1
                                           	.extern I0PSW
                                           	.extern I0PCH
                                           	.extern I1R1
                                           	.extern I1PSW
                                           	.extern I1PCH
                                           	.extern STK11
                                           	.extern STK10
                                           	.extern STK09
                                           	.extern STK08
                                           	.extern STK07
                                           	.extern STK06
                                           	.extern STK05
                                           	.extern STK04
                                           	.extern STK03
                                           	.extern STK02
                                           	.extern STK01
                                           	.extern STK00
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.global	_Com1Temp
                                           	.global	_Com2Temp
                                           	.global	_Com3Temp
                                           	.global	_Com4Temp
                                           	.global	_LcdNumQian
                                           	.global	_LcdNumBai
                                           	.global	_LcdNumTen
                                           	.global	_LcdNumGe
                                           	.global	_LcdSfr
                                           	.global	_KeySfr
                                           	.global	_BCD
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           UD_DATA_0	.udata
                                           _Com1Temp	.res	1
                                           
                                           UD_DATA_1	.udata
                                           _Com2Temp	.res	1
                                           
                                           UD_DATA_2	.udata
                                           _Com3Temp	.res	1
                                           
                                           UD_DATA_3	.udata
                                           _Com4Temp	.res	1
                                           
                                           UD_DATA_4	.udata
                                           _LcdNumQian	.res	1
                                           
                                           UD_DATA_5	.udata
                                           _LcdNumBai	.res	1
                                           
                                           UD_DATA_6	.udata
                                           _LcdNumTen	.res	1
                                           
                                           UD_DATA_7	.udata
                                           _LcdNumGe	.res	1
                                           
                                           UD_DATA_8	.udata
                                           _LcdSfr	.res	1
                                           
                                           UD_DATA_9	.udata
                                           _KeySfr	.res	1
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; absolute symbol definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; compiler-defined variables
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; initialized data
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           
                                           ID_DATA_0	.code
                                           _BCD
0001ff   b0fc     RRET	R0, #0xfc           	RRET R0, #0xfc
000200   b060     RRET	R0, #0x60           	RRET R0, #0x60
000201   b0da     RRET	R0, #0xda           	RRET R0, #0xda
000202   b0f2     RRET	R0, #0xf2           	RRET R0, #0xf2
000203   b066     RRET	R0, #0x66           	RRET R0, #0x66
000204   b0b6     RRET	R0, #0xb6           	RRET R0, #0xb6
000205   b0be     RRET	R0, #0xbe           	RRET R0, #0xbe
000206   b0e0     RRET	R0, #0xe0           	RRET R0, #0xe0
000207   b0fe     RRET	R0, #0xfe           	RRET R0, #0xfe
000208   b0f6     RRET	R0, #0xf6           	RRET R0, #0xf6
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; overlayable items in internal ram 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.udata_ovr
                                           
                                           ;	code size estimation:
                                           ;	    0+    0 =     0 instructions (    0 byte)
                                           
                                           
                                           	.end
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; File Created by ChiponCC : aolisn inc.
                                           ; Version 3.0.4#6752 (Nov 19 2015 16:48:50) (MSVC)
                                           ; This file was generated Wed May 25 15:43:27 2016
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; chipon port for the 16-bit core
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.file	"../LCD.c"
                                           	.list	p=KF8F4156
                                           	.radix dec
                                           	.include "KF8F4156.inc"
                                           
                                           ;************************************************************ 
                                           ;       Header file for the KungFu8 
                                           ;       KF8F4156 
                                           ;       Microcontroller
                                           ; 
                                           ;       Copyright 2012-2013 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************ 
                                            
                                           T0                .EQU                0x01
                                           PCL               .EQU                0x02
                                           PSW               .EQU                0x03
                                           P0                .EQU                0x05
                                           P2                .EQU                0x06
                                           P1                .EQU                0x07
                                           P3                .EQU                0x08
                                           PCH               .EQU                0x0A
                                           INTCTL            .EQU                0x0B
                                           EIF1              .EQU                0x0C
                                           EIF2              .EQU                0x0D
                                           T1L               .EQU                0x0E
                                           T1H               .EQU                0x0F
                                           T1CTL             .EQU                0x10
                                           T2L               .EQU                0x11
                                           T2CTL0            .EQU                0x12
                                           PWM1L             .EQU                0x13
                                           PWM1H             .EQU                0x14
                                           PWMCTL            .EQU                0x15
                                           PP1               .EQU                0x16
                                           BANK              .EQU                0x17
                                           ADSCANCTL         .EQU                0x18
                                           C1CTL             .EQU                0x19
                                           VDACS             .EQU                0x1A
                                           AMPCTL            .EQU                0x1B
                                           ANSEH             .EQU                0x1D
                                           ADCDATA0H         .EQU                0x1E
                                           ADCCTL0           .EQU                0x1F
                                           AMPDT             .EQU                0x20
                                           OPTR              .EQU                0x21
                                           IP0               .EQU                0x22
                                           IP1               .EQU                0x23
                                           IP2               .EQU                0x24
                                           TR0               .EQU                0x25
                                           TR2               .EQU                0x26
                                           TR1               .EQU                0x27
                                           OSCSTA            .EQU                0x28
                                           IP3               .EQU                0x29
                                           VRECAL1           .EQU                0x2A
                                           VRECTL            .EQU                0x2B
                                           EIE1              .EQU                0x2C
                                           EIE2              .EQU                0x2D
                                           PCTL              .EQU                0x2E
                                           OSCCTL            .EQU                0x2F
                                           OSCCAL0           .EQU                0x30
                                           ANSEL             .EQU                0x31
                                           PP2               .EQU                0x32
                                           PWM2L             .EQU                0x33
                                           PWM2H             .EQU                0x34
                                           PUR0              .EQU                0x35
                                           IOCL              .EQU                0x36
                                           OSCCAL1           .EQU                0x37
                                           NVMDATAH          .EQU                0x38
                                           NVMDATAL          .EQU                0x39
                                           NVMADDRH          .EQU                0x3A
                                           NVMADDRL          .EQU                0x3B
                                           NVMCTL0           .EQU                0x3C
                                           NVMCTL1           .EQU                0x3D
                                           ADCDATA0L         .EQU                0x3E
                                           ADCCTL1           .EQU                0x3F
                                           T2CCRH            .EQU                0x40
                                           T2H               .EQU                0x41
                                           PP5H              .EQU                0x42
                                           PWM5H0            .EQU                0x43
                                           PWM5H1            .EQU                0x44
                                           P0LR              .EQU                0x45
                                           P2LR              .EQU                0x46
                                           P1LR              .EQU                0x47
                                           P3LR              .EQU                0x48
                                           TR3               .EQU                0x49
                                           EIE3              .EQU                0x4A
                                           EIF3              .EQU                0x4B
                                           OSCCAL2           .EQU                0x4C
                                           OSCCAL3           .EQU                0x4D
                                           ADCDATA1H         .EQU                0x50
                                           ADCDATA1L         .EQU                0x51
                                           PP5L              .EQU                0x52
                                           T2CCRL            .EQU                0x54
                                           PWM5L0            .EQU                0x55
                                           PWM5L1            .EQU                0x56
                                           PWM5CTL0          .EQU                0x57
                                           ADCINTCTL         .EQU                0x58
                                           ADCDATA2H         .EQU                0x59
                                           ADCDATA2L         .EQU                0x5A
                                           PWM5CTL1          .EQU                0x5B
                                           P5ASCTL           .EQU                0x5C
                                           PSTRCTL           .EQU                0x5D
                                           ADCDATA3H         .EQU                0x5E
                                           PUR1              .EQU                0x60
                                           PUR2              .EQU                0x61
                                           INTEDGCTL         .EQU                0x67
                                           ADCDATA3L         .EQU                0x6A
                                           VBIASCTL          .EQU                0x6B
                                           VBIAS1EN          .EQU                0x6C
                                           VBIAS2EN          .EQU                0x6D
                                           PWM5OC            .EQU                0x10E
                                           T2CTL1            .EQU                0x10F
                                           VDAC              .EQU                0x112
                                           PWM5CTL2          .EQU                0x11C
                                           PWMPC             .EQU                0x11D
                                           RSCTL             .EQU                0x120
                                           TXSDR             .EQU                0x121
                                           RXSDR             .EQU                0x122
                                           BRCTL             .EQU                0x123
                                           TSCTL             .EQU                0x124
                                           EUBRGL            .EQU                0x125
                                           EUBRGH            .EQU                0x126
                                           SSCICTL0          .EQU                0x128
                                           SSCICTL1          .EQU                0x12A
                                           SSCISTA           .EQU                0x12B
                                           SSCIBUFR          .EQU                0x12C
                                           SSCIMSK           .EQU                0x12E
                                           SSCIADD           .EQU                0x12E
                                           WDTPS             .EQU                0x12F
                                           MULAH             .EQU                0x130
                                           MULAL             .EQU                0x131
                                           MULBH             .EQU                0x132
                                           MULBL             .EQU                0x133
                                           MULCTL            .EQU                0x134
                                           MULRES3           .EQU                0x135
                                           MULRES2           .EQU                0x136
                                           MULRES1           .EQU                0x137
                                           MULRES0           .EQU                0x138
                                           DIVCTL            .EQU                0x139
                                           DIVAH             .EQU                0x13A
                                           DIVAL             .EQU                0x13B
                                           DIVB              .EQU                0x13C
                                           DIVQH             .EQU                0x13D
                                           DIVQL             .EQU                0x13E
                                           DIVR              .EQU                0x13F
                                           LEDCTL            .EQU                0x140
                                           LEDPRE            .EQU                0x141
                                           LEDDATA0          .EQU                0x142
                                           LEDDATA1          .EQU                0x143
                                           LEDDATA2          .EQU                0x144
                                           LEDDATA3          .EQU                0x145
                                           LEDDATA4          .EQU                0x146
                                           LEDDATA5          .EQU                0x147
                                           LEDDATA6          .EQU                0x148
                                           LEDDATA7          .EQU                0x149
                                           C1FILTCTL         .EQU                0x14A
                                           C1FILTPRE         .EQU                0x14B
                                           LEDOMS1           .EQU                0x150
                                           LEDODS0           .EQU                0x155
                                           LEDOMS0           .EQU                0x157
                                           LEDODS1           .EQU                0x158
                                           VRECAL2           .EQU                0x159
                                           VRECAL3           .EQU                0x15A
                                           LEDLUM            .EQU                0x15C
                                           PWM5FC            .EQU                0x15D
                                           T4L               .EQU                0x160
                                           T4H               .EQU                0x161
                                           T4REL             .EQU                0x162
                                           T4REH             .EQU                0x163
                                           T4CTL             .EQU                0x164
                                           RC32KCAL          .EQU                0x165
                                            
                                            
                                           
                                           ;PSW Bits-------------------------------------
                                           TO                 .EQU                4
                                           PD                 .EQU                3
                                           Z                  .EQU                2
                                           DC                 .EQU                1
                                           CY                 .EQU                0
                                           _TO                .EQU                4
                                           _PD                .EQU                3
                                           _Z                 .EQU                2
                                           _DC                .EQU                1
                                           _CY                .EQU                0
                                           
                                           ;P0 Bits--------------------------------------
                                           P05                .EQU                5
                                           P04                .EQU                4
                                           P03                .EQU                3
                                           P02                .EQU                2
                                           P01                .EQU                1
                                           P00                .EQU                0
                                           _P05               .EQU                5
                                           _P04               .EQU                4
                                           _P03               .EQU                3
                                           _P02               .EQU                2
                                           _P01               .EQU                1
                                           _P00               .EQU                0
                                           
                                           ;P2 Bits--------------------------------------
                                           P27                .EQU                7
                                           P26                .EQU                6
                                           P25                .EQU                5
                                           P24                .EQU                4
                                           P23                .EQU                3
                                           P22                .EQU                2
                                           P21                .EQU                1
                                           P20                .EQU                0
                                           _P27               .EQU                7
                                           _P26               .EQU                6
                                           _P25               .EQU                5
                                           _P24               .EQU                4
                                           _P23               .EQU                3
                                           _P22               .EQU                2
                                           _P21               .EQU                1
                                           _P20               .EQU                0
                                           
                                           ;P1 Bits--------------------------------------
                                           P17                .EQU                7
                                           P16                .EQU                6
                                           P15                .EQU                5
                                           P14                .EQU                4
                                           P13                .EQU                3
                                           P12                .EQU                2
                                           P11                .EQU                1
                                           P10                .EQU                0
                                           _P17               .EQU                7
                                           _P16               .EQU                6
                                           _P15               .EQU                5
                                           _P14               .EQU                4
                                           _P13               .EQU                3
                                           _P12               .EQU                2
                                           _P11               .EQU                1
                                           _P10               .EQU                0
                                           
                                           ;P3 Bits--------------------------------------
                                           P37                .EQU                7
                                           P36                .EQU                6
                                           P35                .EQU                5
                                           P34                .EQU                4
                                           P33                .EQU                3
                                           P32                .EQU                2
                                           P31                .EQU                1
                                           P30                .EQU                0
                                           _P37               .EQU                7
                                           _P36               .EQU                6
                                           _P35               .EQU                5
                                           _P34               .EQU                4
                                           _P33               .EQU                3
                                           _P32               .EQU                2
                                           _P31               .EQU                1
                                           _P30               .EQU                0
                                           
                                           ;INTCTL Bits----------------------------------
                                           AIE                .EQU                7
                                           AIEH               .EQU                7
                                           PUIE               .EQU                6
                                           AIEL               .EQU                6
                                           T0IE               .EQU                5
                                           INT0IE             .EQU                4
                                           P0IE               .EQU                3
                                           T0IF               .EQU                2
                                           INT0IF             .EQU                1
                                           P0IF               .EQU                0
                                           _AIE               .EQU                7
                                           _AIEH              .EQU                7
                                           _PUIE              .EQU                6
                                           _AIEL              .EQU                6
                                           _T0IE              .EQU                5
                                           _INT0IE            .EQU                4
                                           _P0IE              .EQU                3
                                           _T0IF              .EQU                2
                                           _INT0IF            .EQU                1
                                           _P0IF              .EQU                0
                                           
                                           ;EIF1 Bits------------------------------------
                                           EEIF               .EQU                7
                                           ADIF               .EQU                6
                                           INT2IF             .EQU                5
                                           INT1IF             .EQU                4
                                           C1IF               .EQU                3
                                           PWM2IF             .EQU                2
                                           T2IF               .EQU                1
                                           T1IF               .EQU                0
                                           _EEIF              .EQU                7
                                           _ADIF              .EQU                6
                                           _INT2IF            .EQU                5
                                           _INT1IF            .EQU                4
                                           _C1IF              .EQU                3
                                           _PWM2IF            .EQU                2
                                           _T2IF              .EQU                1
                                           _T1IF              .EQU                0
                                           
                                           ;EIF2 Bits------------------------------------
                                           RCIF               .EQU                5
                                           TXIF               .EQU                4
                                           CCPIF              .EQU                2
                                           BCLIF              .EQU                1
                                           SSCIIF             .EQU                0
                                           _RCIF              .EQU                5
                                           _TXIF              .EQU                4
                                           _CCPIF             .EQU                2
                                           _BCLIF             .EQU                1
                                           _SSCIIF            .EQU                0
                                           
                                           ;T1CTL Bits-----------------------------------
                                           T1RLD              .EQU                7
                                           T1GC               .EQU                6
                                           T1CKS1             .EQU                5
                                           T1CKS0             .EQU                4
                                           T1OSCEN            .EQU                3
                                           T1SY               .EQU                2
                                           T1CS               .EQU                1
                                           T1ON               .EQU                0
                                           _T1RLD             .EQU                7
                                           _T1GC              .EQU                6
                                           _T1CKS1            .EQU                5
                                           _T1CKS0            .EQU                4
                                           _T1OSCEN           .EQU                3
                                           _T1SY              .EQU                2
                                           _T1CS              .EQU                1
                                           _T1ON              .EQU                0
                                           
                                           ;T2CTL0 Bits----------------------------------
                                           T2CKBS3            .EQU                6
                                           T2CKBS2            .EQU                5
                                           T2CKBS1            .EQU                4
                                           T2CKBS0            .EQU                3
                                           T2ON               .EQU                2
                                           T2CKPS1            .EQU                1
                                           T2CKPS0            .EQU                0
                                           _T2CKBS3           .EQU                6
                                           _T2CKBS2           .EQU                5
                                           _T2CKBS1           .EQU                4
                                           _T2CKBS0           .EQU                3
                                           _T2ON              .EQU                2
                                           _T2CKPS1           .EQU                1
                                           _T2CKPS0           .EQU                0
                                           
                                           ;PWMCTL Bits----------------------------------
                                           PWM2ON             .EQU                4
                                           PWM1ON             .EQU                0
                                           _PWM2ON            .EQU                4
                                           _PWM1ON            .EQU                0
                                           
                                           ;BANK Bits------------------------------------
                                           PR3                .EQU                3
                                           PR2                .EQU                2
                                           PR1                .EQU                1
                                           PR0                .EQU                0
                                           _PR3               .EQU                3
                                           _PR2               .EQU                2
                                           _PR1               .EQU                1
                                           _PR0               .EQU                0
                                           
                                           ;ADSCANCTL Bits-------------------------------
                                           ADSCANEN           .EQU                7
                                           SMOD1              .EQU                6
                                           SMOD0              .EQU                5
                                           STIM4              .EQU                4
                                           STIM3              .EQU                3
                                           STIM2              .EQU                2
                                           STIM1              .EQU                1
                                           STIM0              .EQU                0
                                           _ADSCANEN          .EQU                7
                                           _SMOD1             .EQU                6
                                           _SMOD0             .EQU                5
                                           _STIM4             .EQU                4
                                           _STIM3             .EQU                3
                                           _STIM2             .EQU                2
                                           _STIM1             .EQU                1
                                           _STIM0             .EQU                0
                                           
                                           ;C1CTL Bits-----------------------------------
                                           C1MOD2             .EQU                6
                                           C1MOD1             .EQU                5
                                           C1MOD0             .EQU                4
                                           C1OUT              .EQU                1
                                           C1EN               .EQU                0
                                           _C1MOD2            .EQU                6
                                           _C1MOD1            .EQU                5
                                           _C1MOD0            .EQU                4
                                           _C1OUT             .EQU                1
                                           _C1EN              .EQU                0
                                           
                                           ;VDACS Bits-----------------------------------
                                           VCEN               .EQU                6
                                           _VCEN              .EQU                6
                                           
                                           ;AMPCTL Bits----------------------------------
                                           AMPCALD            .EQU                7
                                           INPS1              .EQU                5
                                           INPS0              .EQU                4
                                           AMPCALEN           .EQU                1
                                           AMPON              .EQU                0
                                           _AMPCALD           .EQU                7
                                           _INPS1             .EQU                5
                                           _INPS0             .EQU                4
                                           _AMPCALEN          .EQU                1
                                           _AMPON             .EQU                0
                                           
                                           ;ANSEH Bits-----------------------------------
                                           ANS13              .EQU                5
                                           ANS12              .EQU                4
                                           ANS11              .EQU                3
                                           ANS10              .EQU                2
                                           ANS9               .EQU                1
                                           ANS8               .EQU                0
                                           _ANS13             .EQU                5
                                           _ANS12             .EQU                4
                                           _ANS11             .EQU                3
                                           _ANS10             .EQU                2
                                           _ANS9              .EQU                1
                                           _ANS8              .EQU                0
                                           
                                           ;ADCCTL0 Bits---------------------------------
                                           ADLR               .EQU                7
                                           T2CCRON            .EQU                6
                                           CHS3               .EQU                5
                                           CHS2               .EQU                4
                                           CHS1               .EQU                3
                                           CHS0               .EQU                2
                                           START              .EQU                1
                                           ADEN               .EQU                0
                                           _ADLR              .EQU                7
                                           _T2CCRON           .EQU                6
                                           _CHS3              .EQU                5
                                           _CHS2              .EQU                4
                                           _CHS1              .EQU                3
                                           _CHS0              .EQU                2
                                           _START             .EQU                1
                                           _ADEN              .EQU                0
                                           
                                           ;AMPDT Bits-----------------------------------
                                           AMPDT7             .EQU                7
                                           AMPDT6             .EQU                6
                                           AMPDT5             .EQU                5
                                           AMPDT4             .EQU                4
                                           AMPDT3             .EQU                3
                                           AMPDT2             .EQU                2
                                           AMPDT1             .EQU                1
                                           AMPDT0             .EQU                0
                                           _AMPDT7            .EQU                7
                                           _AMPDT6            .EQU                6
                                           _AMPDT5            .EQU                5
                                           _AMPDT4            .EQU                4
                                           _AMPDT3            .EQU                3
                                           _AMPDT2            .EQU                2
                                           _AMPDT1            .EQU                1
                                           _AMPDT0            .EQU                0
                                           
                                           ;OPTR Bits------------------------------------
                                           PUPH               .EQU                7
                                           INT0SE             .EQU                6
                                           T0CS               .EQU                5
                                           T0SE               .EQU                4
                                           PSA                .EQU                3
                                           PS2                .EQU                2
                                           PS1                .EQU                1
                                           PS0                .EQU                0
                                           _PUPH              .EQU                7
                                           _INT0SE            .EQU                6
                                           _T0CS              .EQU                5
                                           _T0SE              .EQU                4
                                           _PSA               .EQU                3
                                           _PS2               .EQU                2
                                           _PS1               .EQU                1
                                           _PS0               .EQU                0
                                           
                                           ;IP0 Bits-------------------------------------
                                           PT0                .EQU                2
                                           PINT0              .EQU                1
                                           PP0                .EQU                0
                                           _PT0               .EQU                2
                                           _PINT0             .EQU                1
                                           _PP0               .EQU                0
                                           
                                           ;IP1 Bits-------------------------------------
                                           PEE                .EQU                7
                                           PADC               .EQU                6
                                           PINT2              .EQU                5
                                           PINT1              .EQU                4
                                           PC1                .EQU                3
                                           PPWM2              .EQU                2
                                           PT2                .EQU                1
                                           PT1                .EQU                0
                                           _PEE               .EQU                7
                                           _PADC              .EQU                6
                                           _PINT2             .EQU                5
                                           _PINT1             .EQU                4
                                           _PC1               .EQU                3
                                           _PPWM2             .EQU                2
                                           _PT2               .EQU                1
                                           _PT1               .EQU                0
                                           
                                           ;IP2 Bits-------------------------------------
                                           PRC                .EQU                5
                                           PTX                .EQU                4
                                           PCCP               .EQU                2
                                           PBCL               .EQU                1
                                           PSSCI              .EQU                0
                                           _PRC               .EQU                5
                                           _PTX               .EQU                4
                                           _PCCP              .EQU                2
                                           _PBCL              .EQU                1
                                           _PSSCI             .EQU                0
                                           
                                           ;TR0 Bits-------------------------------------
                                           TR05               .EQU                5
                                           TR04               .EQU                4
                                           TR03               .EQU                3
                                           TR02               .EQU                2
                                           TR01               .EQU                1
                                           TR00               .EQU                0
                                           _TR05              .EQU                5
                                           _TR04              .EQU                4
                                           _TR03              .EQU                3
                                           _TR02              .EQU                2
                                           _TR01              .EQU                1
                                           _TR00              .EQU                0
                                           
                                           ;TR2 Bits-------------------------------------
                                           TR27               .EQU                7
                                           TR26               .EQU                6
                                           TR25               .EQU                5
                                           TR24               .EQU                4
                                           TR23               .EQU                3
                                           TR22               .EQU                2
                                           TR21               .EQU                1
                                           TR20               .EQU                0
                                           _TR27              .EQU                7
                                           _TR26              .EQU                6
                                           _TR25              .EQU                5
                                           _TR24              .EQU                4
                                           _TR23              .EQU                3
                                           _TR22              .EQU                2
                                           _TR21              .EQU                1
                                           _TR20              .EQU                0
                                           
                                           ;TR1 Bits-------------------------------------
                                           TR17               .EQU                7
                                           TR16               .EQU                6
                                           TR15               .EQU                5
                                           TR14               .EQU                4
                                           TR13               .EQU                3
                                           TR12               .EQU                2
                                           TR11               .EQU                1
                                           TR10               .EQU                0
                                           _TR17              .EQU                7
                                           _TR16              .EQU                6
                                           _TR15              .EQU                5
                                           _TR14              .EQU                4
                                           _TR13              .EQU                3
                                           _TR12              .EQU                2
                                           _TR11              .EQU                1
                                           _TR10              .EQU                0
                                           
                                           ;OSCSTA Bits----------------------------------
                                           OSTS               .EQU                6
                                           HTS                .EQU                5
                                           LTS                .EQU                4
                                           SCF1               .EQU                1
                                           SCF0               .EQU                0
                                           _OSTS              .EQU                6
                                           _HTS               .EQU                5
                                           _LTS               .EQU                4
                                           _SCF1              .EQU                1
                                           _SCF0              .EQU                0
                                           
                                           ;IP3 Bits-------------------------------------
                                           PT4                .EQU                7
                                           POSCFAIL           .EQU                5
                                           _PT4               .EQU                7
                                           _POSCFAIL          .EQU                5
                                           
                                           ;VRECTL Bits----------------------------------
                                           VRESEL1            .EQU                7
                                           VRESEL0            .EQU                6
                                           VRECALEN           .EQU                5
                                           VREBG              .EQU                4
                                           VREOE              .EQU                3
                                           P18OE              .EQU                2
                                           VREEN              .EQU                1
                                           LPREN              .EQU                0
                                           _VRESEL1           .EQU                7
                                           _VRESEL0           .EQU                6
                                           _VRECALEN          .EQU                5
                                           _VREBG             .EQU                4
                                           _VREOE             .EQU                3
                                           _P18OE             .EQU                2
                                           _VREEN             .EQU                1
                                           _LPREN             .EQU                0
                                           
                                           ;EIE1 Bits------------------------------------
                                           EEIE               .EQU                7
                                           ADIE               .EQU                6
                                           INT2IE             .EQU                5
                                           INT1IE             .EQU                4
                                           C1IE               .EQU                3
                                           PWM2IE             .EQU                2
                                           T2IE               .EQU                1
                                           T1IE               .EQU                0
                                           _EEIE              .EQU                7
                                           _ADIE              .EQU                6
                                           _INT2IE            .EQU                5
                                           _INT1IE            .EQU                4
                                           _C1IE              .EQU                3
                                           _PWM2IE            .EQU                2
                                           _T2IE              .EQU                1
                                           _T1IE              .EQU                0
                                           
                                           ;EIE2 Bits------------------------------------
                                           RCIE               .EQU                5
                                           TXIE               .EQU                4
                                           CCPIE              .EQU                2
                                           BCLIE              .EQU                1
                                           SSCIIE             .EQU                0
                                           _RCIE              .EQU                5
                                           _TXIE              .EQU                4
                                           _CCPIE             .EQU                2
                                           _BCLIE             .EQU                1
                                           _SSCIIE            .EQU                0
                                           
                                           ;PCTL Bits------------------------------------
                                           SLVREN             .EQU                4
                                           IPEN               .EQU                3
                                           SWDTEN             .EQU                2
                                           POR                .EQU                1
                                           LVR                .EQU                0
                                           _SLVREN            .EQU                4
                                           _IPEN              .EQU                3
                                           _SWDTEN            .EQU                2
                                           _POR               .EQU                1
                                           _LVR               .EQU                0
                                           
                                           ;OSCCTL Bits----------------------------------
                                           CLKOE              .EQU                7
                                           IRCS2              .EQU                6
                                           IRCS1              .EQU                5
                                           IRCS0              .EQU                4
                                           SCS1               .EQU                3
                                           SCS0               .EQU                2
                                           IESO               .EQU                1
                                           FSCM               .EQU                0
                                           _CLKOE             .EQU                7
                                           _IRCS2             .EQU                6
                                           _IRCS1             .EQU                5
                                           _IRCS0             .EQU                4
                                           _SCS1              .EQU                3
                                           _SCS0              .EQU                2
                                           _IESO              .EQU                1
                                           _FSCM              .EQU                0
                                           
                                           ;ANSEL Bits-----------------------------------
                                           ANS7               .EQU                7
                                           ANS6               .EQU                6
                                           ANS5               .EQU                5
                                           ANS4               .EQU                4
                                           ANS3               .EQU                3
                                           ANS2               .EQU                2
                                           ANS1               .EQU                1
                                           ANS0               .EQU                0
                                           _ANS7              .EQU                7
                                           _ANS6              .EQU                6
                                           _ANS5              .EQU                5
                                           _ANS4              .EQU                4
                                           _ANS3              .EQU                3
                                           _ANS2              .EQU                2
                                           _ANS1              .EQU                1
                                           _ANS0              .EQU                0
                                           
                                           ;PUR0 Bits------------------------------------
                                           PUR05              .EQU                5
                                           PUR04              .EQU                4
                                           PUR03              .EQU                3
                                           PUR01              .EQU                1
                                           PUR00              .EQU                0
                                           _PUR05             .EQU                5
                                           _PUR04             .EQU                4
                                           _PUR03             .EQU                3
                                           _PUR01             .EQU                1
                                           _PUR00             .EQU                0
                                           
                                           ;IOCL Bits------------------------------------
                                           IOCL5              .EQU                5
                                           IOCL4              .EQU                4
                                           IOCL3              .EQU                3
                                           IOCL2              .EQU                2
                                           IOCL1              .EQU                1
                                           IOCL0              .EQU                0
                                           _IOCL5             .EQU                5
                                           _IOCL4             .EQU                4
                                           _IOCL3             .EQU                3
                                           _IOCL2             .EQU                2
                                           _IOCL1             .EQU                1
                                           _IOCL0             .EQU                0
                                           
                                           ;ADCCTL1 Bits---------------------------------
                                           ADCALEN            .EQU                7
                                           ADCS2              .EQU                6
                                           ADCS1              .EQU                5
                                           ADCS0              .EQU                4
                                           VCFG1              .EQU                3
                                           VCFG0              .EQU                2
                                           ADCIM              .EQU                0
                                           _ADCALEN           .EQU                7
                                           _ADCS2             .EQU                6
                                           _ADCS1             .EQU                5
                                           _ADCS0             .EQU                4
                                           _VCFG1             .EQU                3
                                           _VCFG0             .EQU                2
                                           _ADCIM             .EQU                0
                                           
                                           ;P0LR Bits------------------------------------
                                           P0LR5              .EQU                5
                                           P0LR4              .EQU                4
                                           P0LR3              .EQU                3
                                           P0LR1              .EQU                1
                                           P0LR0              .EQU                0
                                           _P0LR5             .EQU                5
                                           _P0LR4             .EQU                4
                                           _P0LR3             .EQU                3
                                           _P0LR1             .EQU                1
                                           _P0LR0             .EQU                0
                                           
                                           ;P2LR Bits------------------------------------
                                           P2LR7              .EQU                7
                                           P2LR6              .EQU                6
                                           P2LR5              .EQU                5
                                           P2LR4              .EQU                4
                                           P2LR3              .EQU                3
                                           P2LR2              .EQU                2
                                           P2LR1              .EQU                1
                                           P2LR0              .EQU                0
                                           _P2LR7             .EQU                7
                                           _P2LR6             .EQU                6
                                           _P2LR5             .EQU                5
                                           _P2LR4             .EQU                4
                                           _P2LR3             .EQU                3
                                           _P2LR2             .EQU                2
                                           _P2LR1             .EQU                1
                                           _P2LR0             .EQU                0
                                           
                                           ;P1LR Bits------------------------------------
                                           P1LR7              .EQU                7
                                           P1LR6              .EQU                6
                                           P1LR5              .EQU                5
                                           P1LR4              .EQU                4
                                           P1LR3              .EQU                3
                                           P1LR2              .EQU                2
                                           P1LR1              .EQU                1
                                           P1LR0              .EQU                0
                                           _P1LR7             .EQU                7
                                           _P1LR6             .EQU                6
                                           _P1LR5             .EQU                5
                                           _P1LR4             .EQU                4
                                           _P1LR3             .EQU                3
                                           _P1LR2             .EQU                2
                                           _P1LR1             .EQU                1
                                           _P1LR0             .EQU                0
                                           
                                           ;P3LR Bits------------------------------------
                                           P3LR7              .EQU                7
                                           P3LR6              .EQU                6
                                           P3LR5              .EQU                5
                                           P3LR4              .EQU                4
                                           P3LR3              .EQU                3
                                           P3LR2              .EQU                2
                                           P3LR1              .EQU                1
                                           P3LR0              .EQU                0
                                           _P3LR7             .EQU                7
                                           _P3LR6             .EQU                6
                                           _P3LR5             .EQU                5
                                           _P3LR4             .EQU                4
                                           _P3LR3             .EQU                3
                                           _P3LR2             .EQU                2
                                           _P3LR1             .EQU                1
                                           _P3LR0             .EQU                0
                                           
                                           ;TR3 Bits-------------------------------------
                                           TR37               .EQU                7
                                           TR36               .EQU                6
                                           TR35               .EQU                5
                                           TR34               .EQU                4
                                           TR33               .EQU                3
                                           TR32               .EQU                2
                                           TR31               .EQU                1
                                           TR30               .EQU                0
                                           _TR37              .EQU                7
                                           _TR36              .EQU                6
                                           _TR35              .EQU                5
                                           _TR34              .EQU                4
                                           _TR33              .EQU                3
                                           _TR32              .EQU                2
                                           _TR31              .EQU                1
                                           _TR30              .EQU                0
                                           
                                           ;EIE3 Bits------------------------------------
                                           T4IE               .EQU                7
                                           OSCFAILIE          .EQU                5
                                           _T4IE              .EQU                7
                                           _OSCFAILIE         .EQU                5
                                           
                                           ;EIF3 Bits------------------------------------
                                           T4IF               .EQU                7
                                           OSCFAILIF          .EQU                5
                                           _T4IF              .EQU                7
                                           _OSCFAILIF         .EQU                5
                                           
                                           ;PWM5CTL0 Bits--------------------------------
                                           P5CH1MOD1          .EQU                7
                                           P5CH1MOD0          .EQU                6
                                           P5MOD3             .EQU                3
                                           P5MOD2             .EQU                2
                                           P5MOD1             .EQU                1
                                           P5MOD0             .EQU                0
                                           _P5CH1MOD1         .EQU                7
                                           _P5CH1MOD0         .EQU                6
                                           _P5MOD3            .EQU                3
                                           _P5MOD2            .EQU                2
                                           _P5MOD1            .EQU                1
                                           _P5MOD0            .EQU                0
                                           
                                           ;ADCINTCTL Bits-------------------------------
                                           INTCTL1            .EQU                1
                                           INTCTL0            .EQU                0
                                           _INTCTL1           .EQU                1
                                           _INTCTL0           .EQU                0
                                           
                                           ;PWM5CTL1 Bits--------------------------------
                                           P5RSEN             .EQU                7
                                           P5DC6              .EQU                6
                                           P5DC5              .EQU                5
                                           P5DC4              .EQU                4
                                           P5DC3              .EQU                3
                                           P5DC2              .EQU                2
                                           P5DC1              .EQU                1
                                           P5DC0              .EQU                0
                                           _P5RSEN            .EQU                7
                                           _P5DC6             .EQU                6
                                           _P5DC5             .EQU                5
                                           _P5DC4             .EQU                4
                                           _P5DC3             .EQU                3
                                           _P5DC2             .EQU                2
                                           _P5DC1             .EQU                1
                                           _P5DC0             .EQU                0
                                           
                                           ;P5ASCTL Bits---------------------------------
                                           P5ASE              .EQU                7
                                           P5ASS2             .EQU                6
                                           P5ASS1             .EQU                5
                                           P5ASS0             .EQU                4
                                           P5SSAC1            .EQU                3
                                           P5SSAC0            .EQU                2
                                           P5SSBD1            .EQU                1
                                           P5SSBD0            .EQU                0
                                           _P5ASE             .EQU                7
                                           _P5ASS2            .EQU                6
                                           _P5ASS1            .EQU                5
                                           _P5ASS0            .EQU                4
                                           _P5SSAC1           .EQU                3
                                           _P5SSAC0           .EQU                2
                                           _P5SSBD1           .EQU                1
                                           _P5SSBD0           .EQU                0
                                           
                                           ;PSTRCTL Bits---------------------------------
                                           STRSYNC            .EQU                4
                                           STREND             .EQU                3
                                           STRENC             .EQU                2
                                           STRENB             .EQU                1
                                           STRENA             .EQU                0
                                           _STRSYNC           .EQU                4
                                           _STREND            .EQU                3
                                           _STRENC            .EQU                2
                                           _STRENB            .EQU                1
                                           _STRENA            .EQU                0
                                           
                                           ;PUR1 Bits------------------------------------
                                           PUR17              .EQU                7
                                           PUR16              .EQU                6
                                           PUR15              .EQU                5
                                           PUR14              .EQU                4
                                           PUR13              .EQU                3
                                           PUR12              .EQU                2
                                           PUR11              .EQU                1
                                           PUR10              .EQU                0
                                           _PUR17             .EQU                7
                                           _PUR16             .EQU                6
                                           _PUR15             .EQU                5
                                           _PUR14             .EQU                4
                                           _PUR13             .EQU                3
                                           _PUR12             .EQU                2
                                           _PUR11             .EQU                1
                                           _PUR10             .EQU                0
                                           
                                           ;PUR2 Bits------------------------------------
                                           PUR27              .EQU                7
                                           PUR26              .EQU                6
                                           PUR25              .EQU                5
                                           PUR24              .EQU                4
                                           PUR23              .EQU                3
                                           PUR22              .EQU                2
                                           PUR21              .EQU                1
                                           PUR20              .EQU                0
                                           _PUR27             .EQU                7
                                           _PUR26             .EQU                6
                                           _PUR25             .EQU                5
                                           _PUR24             .EQU                4
                                           _PUR23             .EQU                3
                                           _PUR22             .EQU                2
                                           _PUR21             .EQU                1
                                           _PUR20             .EQU                0
                                           
                                           ;INTEDGCTL Bits-------------------------------
                                           INT2SE             .EQU                7
                                           INT1SE             .EQU                6
                                           T1CLKEN            .EQU                0
                                           _INT2SE            .EQU                7
                                           _INT1SE            .EQU                6
                                           _T1CLKEN           .EQU                0
                                           
                                           ;VBIASCTL Bits--------------------------------
                                           VBIASEN            .EQU                7
                                           VBSEL              .EQU                6
                                           ISEL3              .EQU                4
                                           ISEL2              .EQU                3
                                           ISEL1              .EQU                2
                                           ISEL0              .EQU                1
                                           _VBIASEN           .EQU                7
                                           _VBSEL             .EQU                6
                                           _ISEL3             .EQU                4
                                           _ISEL2             .EQU                3
                                           _ISEL1             .EQU                2
                                           _ISEL0             .EQU                1
                                           
                                           ;VBIAS1EN Bits--------------------------------
                                           VBS17EN            .EQU                7
                                           VBS16EN            .EQU                6
                                           VBS15EN            .EQU                5
                                           VBS14EN            .EQU                4
                                           VBS13EN            .EQU                3
                                           VBS12EN            .EQU                2
                                           VBS11EN            .EQU                1
                                           VBS10EN            .EQU                0
                                           _VBS17EN           .EQU                7
                                           _VBS16EN           .EQU                6
                                           _VBS15EN           .EQU                5
                                           _VBS14EN           .EQU                4
                                           _VBS13EN           .EQU                3
                                           _VBS12EN           .EQU                2
                                           _VBS11EN           .EQU                1
                                           _VBS10EN           .EQU                0
                                           
                                           ;VBIAS2EN Bits--------------------------------
                                           VBS27EN            .EQU                7
                                           VBS26EN            .EQU                6
                                           VBS25EN            .EQU                5
                                           VBS24EN            .EQU                4
                                           VBS23EN            .EQU                3
                                           VBS22EN            .EQU                2
                                           VBS21EN            .EQU                1
                                           VBS20EN            .EQU                0
                                           _VBS27EN           .EQU                7
                                           _VBS26EN           .EQU                6
                                           _VBS25EN           .EQU                5
                                           _VBS24EN           .EQU                4
                                           _VBS23EN           .EQU                3
                                           _VBS22EN           .EQU                2
                                           _VBS21EN           .EQU                1
                                           _VBS20EN           .EQU                0
                                           
                                           ;PWM5OC Bits----------------------------------
                                           OCA                .EQU                1
                                           OCB                .EQU                0
                                           _OCA               .EQU                1
                                           _OCB               .EQU                0
                                           
                                           ;T2CTL1 Bits----------------------------------
                                           T2MOD1             .EQU                7
                                           T2MOD0             .EQU                6
                                           T2OFS1             .EQU                5
                                           T2OFS0             .EQU                4
                                           T2TRIGEN           .EQU                3
                                           T2DIR              .EQU                0
                                           _T2MOD1            .EQU                7
                                           _T2MOD0            .EQU                6
                                           _T2OFS1            .EQU                5
                                           _T2OFS0            .EQU                4
                                           _T2TRIGEN          .EQU                3
                                           _T2DIR             .EQU                0
                                           
                                           ;VDAC Bits------------------------------------
                                           VDAC3              .EQU                7
                                           VDAC2              .EQU                6
                                           VDAC1              .EQU                5
                                           VDAC0              .EQU                4
                                           _VDAC3             .EQU                7
                                           _VDAC2             .EQU                6
                                           _VDAC1             .EQU                5
                                           _VDAC0             .EQU                4
                                           
                                           ;PWM5CTL2 Bits--------------------------------
                                           PFUSES             .EQU                5
                                           UDEVT1             .EQU                2
                                           UDEVT0             .EQU                1
                                           UDEN               .EQU                0
                                           _PFUSES            .EQU                5
                                           _UDEVT1            .EQU                2
                                           _UDEVT0            .EQU                1
                                           _UDEN              .EQU                0
                                           
                                           ;PWMPC Bits-----------------------------------
                                           PCA                .EQU                1
                                           PCB                .EQU                0
                                           _PCA               .EQU                1
                                           _PCB               .EQU                0
                                           
                                           ;RSCTL Bits-----------------------------------
                                           SPEN               .EQU                7
                                           RX9                .EQU                6
                                           SRXEN              .EQU                5
                                           CRXEN              .EQU                4
                                           ADREN              .EQU                3
                                           FRER               .EQU                2
                                           OVFER              .EQU                1
                                           RX9D               .EQU                0
                                           _SPEN              .EQU                7
                                           _RX9               .EQU                6
                                           _SRXEN             .EQU                5
                                           _CRXEN             .EQU                4
                                           _ADREN             .EQU                3
                                           _FRER              .EQU                2
                                           _OVFER             .EQU                1
                                           _RX9D              .EQU                0
                                           
                                           ;BRCTL Bits-----------------------------------
                                           ABRDOVF            .EQU                7
                                           RCIDLF             .EQU                6
                                           SCKPS              .EQU                5
                                           BRG16              .EQU                4
                                           WUEN               .EQU                1
                                           ABRDEN             .EQU                0
                                           _ABRDOVF           .EQU                7
                                           _RCIDLF            .EQU                6
                                           _SCKPS             .EQU                5
                                           _BRG16             .EQU                4
                                           _WUEN              .EQU                1
                                           _ABRDEN            .EQU                0
                                           
                                           ;TSCTL Bits-----------------------------------
                                           CSRS               .EQU                7
                                           TX9                .EQU                6
                                           TXEN               .EQU                5
                                           SYNC               .EQU                4
                                           SENDB              .EQU                3
                                           HBRG               .EQU                2
                                           TXSRS              .EQU                1
                                           TX9D               .EQU                0
                                           _CSRS              .EQU                7
                                           _TX9               .EQU                6
                                           _TXEN              .EQU                5
                                           _SYNC              .EQU                4
                                           _SENDB             .EQU                3
                                           _HBRG              .EQU                2
                                           _TXSRS             .EQU                1
                                           _TX9D              .EQU                0
                                           
                                           ;SSCICTL0 Bits--------------------------------
                                           SSCIWCFL           .EQU                7
                                           SSCIOV             .EQU                6
                                           SSCIEN             .EQU                5
                                           SSCICKP            .EQU                4
                                           SSCIMOD3           .EQU                3
                                           SSCIMOD2           .EQU                2
                                           SSCIMOD1           .EQU                1
                                           SSCIMOD0           .EQU                0
                                           _SSCIWCFL          .EQU                7
                                           _SSCIOV            .EQU                6
                                           _SSCIEN            .EQU                5
                                           _SSCICKP           .EQU                4
                                           _SSCIMOD3          .EQU                3
                                           _SSCIMOD2          .EQU                2
                                           _SSCIMOD1          .EQU                1
                                           _SSCIMOD0          .EQU                0
                                           
                                           ;SSCICTL1 Bits--------------------------------
                                           SSCICALLEN         .EQU                7
                                           SSCIACKSTA         .EQU                6
                                           SSCIACKDAT         .EQU                5
                                           SSCIACKEN          .EQU                4
                                           SSCIRCEN           .EQU                3
                                           STOPEN             .EQU                2
                                           RESTARTEN          .EQU                1
                                           STARTEN            .EQU                0
                                           _SSCICALLEN        .EQU                7
                                           _SSCIACKSTA        .EQU                6
                                           _SSCIACKDAT        .EQU                5
                                           _SSCIACKEN         .EQU                4
                                           _SSCIRCEN          .EQU                3
                                           _STOPEN            .EQU                2
                                           _RESTARTEN         .EQU                1
                                           _STARTEN           .EQU                0
                                           
                                           ;SSCISTA Bits---------------------------------
                                           SAMPLE             .EQU                7
                                           CKEGE              .EQU                6
                                           SSCIDA             .EQU                5
                                           SSCISTOP           .EQU                4
                                           SSCISTART          .EQU                3
                                           SSCIRW             .EQU                2
                                           SSCIUA             .EQU                1
                                           SSCIBUF            .EQU                0
                                           _SAMPLE            .EQU                7
                                           _CKEGE             .EQU                6
                                           _SSCIDA            .EQU                5
                                           _SSCISTOP          .EQU                4
                                           _SSCISTART         .EQU                3
                                           _SSCIRW            .EQU                2
                                           _SSCIUA            .EQU                1
                                           _SSCIBUF           .EQU                0
                                           
                                           ;SSCIMSK Bits---------------------------------
                                           SSCIMSK7           .EQU                7
                                           SSCIMSK6           .EQU                6
                                           SSCIMSK5           .EQU                5
                                           SSCIMSK4           .EQU                4
                                           SSCIMSK3           .EQU                3
                                           SSCIMSK2           .EQU                2
                                           SSCIMSK1           .EQU                1
                                           SSCIMSK0           .EQU                0
                                           _SSCIMSK7          .EQU                7
                                           _SSCIMSK6          .EQU                6
                                           _SSCIMSK5          .EQU                5
                                           _SSCIMSK4          .EQU                4
                                           _SSCIMSK3          .EQU                3
                                           _SSCIMSK2          .EQU                2
                                           _SSCIMSK1          .EQU                1
                                           _SSCIMSK0          .EQU                0
                                           
                                           ;WDTPS Bits-----------------------------------
                                           WDTPS3             .EQU                3
                                           WDTPS2             .EQU                2
                                           WDTPS1             .EQU                1
                                           WDTPS0             .EQU                0
                                           _WDTPS3            .EQU                3
                                           _WDTPS2            .EQU                2
                                           _WDTPS1            .EQU                1
                                           _WDTPS0            .EQU                0
                                           
                                           ;MULCTL Bits----------------------------------
                                           MULEN              .EQU                1
                                           MULIF              .EQU                0
                                           _MULEN             .EQU                1
                                           _MULIF             .EQU                0
                                           
                                           ;DIVCTL Bits----------------------------------
                                           DIVOEN             .EQU                1
                                           DIVEN              .EQU                0
                                           _DIVOEN            .EQU                1
                                           _DIVEN             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDCTL Bits----------------------------------
                                           LEDEN              .EQU                7
                                           DIGEN2             .EQU                4
                                           DIGEN1             .EQU                3
                                           DIGEN0             .EQU                2
                                           PNS1               .EQU                1
                                           PNS0               .EQU                0
                                           _LEDEN             .EQU                7
                                           _DIGEN2            .EQU                4
                                           _DIGEN1            .EQU                3
                                           _DIGEN0            .EQU                2
                                           _PNS1              .EQU                1
                                           _PNS0              .EQU                0
                                           
                                           ;LEDPRE Bits----------------------------------
                                           LEDCKS13           .EQU                7
                                           LEDCKS12           .EQU                6
                                           LEDCKS11           .EQU                5
                                           LEDCKS10           .EQU                4
                                           LEDCKS03           .EQU                3
                                           LEDCKS02           .EQU                2
                                           LEDCKS01           .EQU                1
                                           LEDCKS00           .EQU                0
                                           _LEDCKS13          .EQU                7
                                           _LEDCKS12          .EQU                6
                                           _LEDCKS11          .EQU                5
                                           _LEDCKS10          .EQU                4
                                           _LEDCKS03          .EQU                3
                                           _LEDCKS02          .EQU                2
                                           _LEDCKS01          .EQU                1
                                           _LEDCKS00          .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA0 Bits--------------------------------
                                           DAT07              .EQU                7
                                           DAT06              .EQU                6
                                           DAT05              .EQU                5
                                           DAT04              .EQU                4
                                           DAT03              .EQU                3
                                           DAT02              .EQU                2
                                           DAT01              .EQU                1
                                           DAT00              .EQU                0
                                           _DAT07             .EQU                7
                                           _DAT06             .EQU                6
                                           _DAT05             .EQU                5
                                           _DAT04             .EQU                4
                                           _DAT03             .EQU                3
                                           _DAT02             .EQU                2
                                           _DAT01             .EQU                1
                                           _DAT00             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA1 Bits--------------------------------
                                           DAT17              .EQU                7
                                           DAT16              .EQU                6
                                           DAT15              .EQU                5
                                           DAT14              .EQU                4
                                           DAT13              .EQU                3
                                           DAT12              .EQU                2
                                           DAT11              .EQU                1
                                           DAT10              .EQU                0
                                           _DAT17             .EQU                7
                                           _DAT16             .EQU                6
                                           _DAT15             .EQU                5
                                           _DAT14             .EQU                4
                                           _DAT13             .EQU                3
                                           _DAT12             .EQU                2
                                           _DAT11             .EQU                1
                                           _DAT10             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA2 Bits--------------------------------
                                           DAT27              .EQU                7
                                           DAT26              .EQU                6
                                           DAT25              .EQU                5
                                           DAT24              .EQU                4
                                           DAT23              .EQU                3
                                           DAT22              .EQU                2
                                           DAT21              .EQU                1
                                           DAT20              .EQU                0
                                           _DAT27             .EQU                7
                                           _DAT26             .EQU                6
                                           _DAT25             .EQU                5
                                           _DAT24             .EQU                4
                                           _DAT23             .EQU                3
                                           _DAT22             .EQU                2
                                           _DAT21             .EQU                1
                                           _DAT20             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA3 Bits--------------------------------
                                           DAT37              .EQU                7
                                           DAT36              .EQU                6
                                           DAT35              .EQU                5
                                           DAT34              .EQU                4
                                           DAT33              .EQU                3
                                           DAT32              .EQU                2
                                           DAT31              .EQU                1
                                           DAT30              .EQU                0
                                           _DAT37             .EQU                7
                                           _DAT36             .EQU                6
                                           _DAT35             .EQU                5
                                           _DAT34             .EQU                4
                                           _DAT33             .EQU                3
                                           _DAT32             .EQU                2
                                           _DAT31             .EQU                1
                                           _DAT30             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA4 Bits--------------------------------
                                           DAT47              .EQU                7
                                           DAT46              .EQU                6
                                           DAT45              .EQU                5
                                           DAT44              .EQU                4
                                           DAT43              .EQU                3
                                           DAT42              .EQU                2
                                           DAT41              .EQU                1
                                           DAT40              .EQU                0
                                           _DAT47             .EQU                7
                                           _DAT46             .EQU                6
                                           _DAT45             .EQU                5
                                           _DAT44             .EQU                4
                                           _DAT43             .EQU                3
                                           _DAT42             .EQU                2
                                           _DAT41             .EQU                1
                                           _DAT40             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA5 Bits--------------------------------
                                           DAT57              .EQU                7
                                           DAT56              .EQU                6
                                           DAT55              .EQU                5
                                           DAT54              .EQU                4
                                           DAT53              .EQU                3
                                           DAT52              .EQU                2
                                           DAT51              .EQU                1
                                           DAT50              .EQU                0
                                           _DAT57             .EQU                7
                                           _DAT56             .EQU                6
                                           _DAT55             .EQU                5
                                           _DAT54             .EQU                4
                                           _DAT53             .EQU                3
                                           _DAT52             .EQU                2
                                           _DAT51             .EQU                1
                                           _DAT50             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA6 Bits--------------------------------
                                           DAT67              .EQU                7
                                           DAT66              .EQU                6
                                           DAT65              .EQU                5
                                           DAT64              .EQU                4
                                           DAT63              .EQU                3
                                           DAT62              .EQU                2
                                           DAT61              .EQU                1
                                           DAT60              .EQU                0
                                           _DAT67             .EQU                7
                                           _DAT66             .EQU                6
                                           _DAT65             .EQU                5
                                           _DAT64             .EQU                4
                                           _DAT63             .EQU                3
                                           _DAT62             .EQU                2
                                           _DAT61             .EQU                1
                                           _DAT60             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA7 Bits--------------------------------
                                           DAT77              .EQU                7
                                           DAT76              .EQU                6
                                           DAT75              .EQU                5
                                           DAT74              .EQU                4
                                           DAT73              .EQU                3
                                           DAT72              .EQU                2
                                           DAT71              .EQU                1
                                           DAT70              .EQU                0
                                           _DAT77             .EQU                7
                                           _DAT76             .EQU                6
                                           _DAT75             .EQU                5
                                           _DAT74             .EQU                4
                                           _DAT73             .EQU                3
                                           _DAT72             .EQU                2
                                           _DAT71             .EQU                1
                                           _DAT70             .EQU                0
                                           
                                           ;C1FILTCTL Bits-------------------------------
                                           INV1               .EQU                7
                                           WEN1               .EQU                6
                                           FEN1               .EQU                5
                                           F1CNT2             .EQU                2
                                           F1CNT1             .EQU                1
                                           F1CNT0             .EQU                0
                                           _INV1              .EQU                7
                                           _WEN1              .EQU                6
                                           _FEN1              .EQU                5
                                           _F1CNT2            .EQU                2
                                           _F1CNT1            .EQU                1
                                           _F1CNT0            .EQU                0
                                           
                                           ;C1FILTPRE Bits-------------------------------
                                           FP17               .EQU                7
                                           FP16               .EQU                6
                                           FP15               .EQU                5
                                           FP14               .EQU                4
                                           FP13               .EQU                3
                                           FP12               .EQU                2
                                           FP11               .EQU                1
                                           FP10               .EQU                0
                                           _FP17              .EQU                7
                                           _FP16              .EQU                6
                                           _FP15              .EQU                5
                                           _FP14              .EQU                4
                                           _FP13              .EQU                3
                                           _FP12              .EQU                2
                                           _FP11              .EQU                1
                                           _FP10              .EQU                0
                                           
                                           ;LEDOMS1 Bits---------------------------------
                                           LEDOM17            .EQU                7
                                           LEDOM16            .EQU                6
                                           LEDOM15            .EQU                5
                                           LEDOM14            .EQU                4
                                           LEDOM13            .EQU                3
                                           LEDOM12            .EQU                2
                                           LEDOM11            .EQU                1
                                           LEDOM10            .EQU                0
                                           _LEDOM17           .EQU                7
                                           _LEDOM16           .EQU                6
                                           _LEDOM15           .EQU                5
                                           _LEDOM14           .EQU                4
                                           _LEDOM13           .EQU                3
                                           _LEDOM12           .EQU                2
                                           _LEDOM11           .EQU                1
                                           _LEDOM10           .EQU                0
                                           
                                           ;LEDODS0 Bits---------------------------------
                                           LEDOD07            .EQU                7
                                           LEDOD06            .EQU                6
                                           LEDOD05            .EQU                5
                                           LEDOD04            .EQU                4
                                           LEDOD03            .EQU                3
                                           LEDOD02            .EQU                2
                                           LEDOD01            .EQU                1
                                           LEDOD00            .EQU                0
                                           _LEDOD07           .EQU                7
                                           _LEDOD06           .EQU                6
                                           _LEDOD05           .EQU                5
                                           _LEDOD04           .EQU                4
                                           _LEDOD03           .EQU                3
                                           _LEDOD02           .EQU                2
                                           _LEDOD01           .EQU                1
                                           _LEDOD00           .EQU                0
                                           
                                           ;LEDOMS0 Bits---------------------------------
                                           LEDOM07            .EQU                7
                                           LEDOM06            .EQU                6
                                           LEDOM05            .EQU                5
                                           LEDOM04            .EQU                4
                                           LEDOM03            .EQU                3
                                           LEDOM02            .EQU                2
                                           LEDOM01            .EQU                1
                                           LEDOM00            .EQU                0
                                           _LEDOM07           .EQU                7
                                           _LEDOM06           .EQU                6
                                           _LEDOM05           .EQU                5
                                           _LEDOM04           .EQU                4
                                           _LEDOM03           .EQU                3
                                           _LEDOM02           .EQU                2
                                           _LEDOM01           .EQU                1
                                           _LEDOM00           .EQU                0
                                           
                                           ;LEDODS1 Bits---------------------------------
                                           LEDOD17            .EQU                7
                                           LEDOD16            .EQU                6
                                           LEDOD15            .EQU                5
                                           LEDOD14            .EQU                4
                                           LEDOD13            .EQU                3
                                           LEDOD12            .EQU                2
                                           LEDOD11            .EQU                1
                                           LEDOD10            .EQU                0
                                           _LEDOD17           .EQU                7
                                           _LEDOD16           .EQU                6
                                           _LEDOD15           .EQU                5
                                           _LEDOD14           .EQU                4
                                           _LEDOD13           .EQU                3
                                           _LEDOD12           .EQU                2
                                           _LEDOD11           .EQU                1
                                           _LEDOD10           .EQU                0
                                           
                                           ;LEDLUM Bits----------------------------------
                                           LEDBR              .EQU                7
                                           FRAMEF             .EQU                3
                                           LUM2               .EQU                2
                                           LUM1               .EQU                1
                                           LUM0               .EQU                0
                                           _LEDBR             .EQU                7
                                           _FRAMEF            .EQU                3
                                           _LUM2              .EQU                2
                                           _LUM1              .EQU                1
                                           _LUM0              .EQU                0
                                           
                                           ;PWM5FC Bits----------------------------------
                                           FCA                .EQU                1
                                           FCB                .EQU                0
                                           _FCA               .EQU                1
                                           _FCB               .EQU                0
                                           
                                           ;T4CTL Bits-----------------------------------
                                           T4REN              .EQU                7
                                           HSPEN              .EQU                6
                                           T4CKS1             .EQU                5
                                           T4CKS0             .EQU                4
                                           LSPEN              .EQU                3
                                           T4CS1              .EQU                2
                                           T4CS0              .EQU                1
                                           T4ON               .EQU                0
                                           _T4REN             .EQU                7
                                           _HSPEN             .EQU                6
                                           _T4CKS1            .EQU                5
                                           _T4CKS0            .EQU                4
                                           _LSPEN             .EQU                3
                                           _T4CS1             .EQU                2
                                           _T4CS0             .EQU                1
                                           _T4ON              .EQU                0
                                            
                                            
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; external declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.extern	_PSW_bits
                                           	.extern	_P0_bits
                                           	.extern	_P2_bits
                                           	.extern	_P1_bits
                                           	.extern	_P3_bits
                                           	.extern	_INTCTL_bits
                                           	.extern	_EIF1_bits
                                           	.extern	_EIF2_bits
                                           	.extern	_T1CTL_bits
                                           	.extern	_T2CTL0_bits
                                           	.extern	_PWMCTL_bits
                                           	.extern	_BANK_bits
                                           	.extern	_ADSCANCTL_bits
                                           	.extern	_C1CTL_bits
                                           	.extern	_VDACS_bits
                                           	.extern	_AMPCTL_bits
                                           	.extern	_ANSEH_bits
                                           	.extern	_ADCCTL0_bits
                                           	.extern	_AMPDT_bits
                                           	.extern	_OPTR_bits
                                           	.extern	_IP0_bits
                                           	.extern	_IP1_bits
                                           	.extern	_IP2_bits
                                           	.extern	_TR0_bits
                                           	.extern	_TR2_bits
                                           	.extern	_TR1_bits
                                           	.extern	_OSCSTA_bits
                                           	.extern	_IP3_bits
                                           	.extern	_VRECTL_bits
                                           	.extern	_EIE1_bits
                                           	.extern	_EIE2_bits
                                           	.extern	_PCTL_bits
                                           	.extern	_OSCCTL_bits
                                           	.extern	_ANSEL_bits
                                           	.extern	_PUR0_bits
                                           	.extern	_IOCL_bits
                                           	.extern	_ADCCTL1_bits
                                           	.extern	_P0LR_bits
                                           	.extern	_P2LR_bits
                                           	.extern	_P1LR_bits
                                           	.extern	_P3LR_bits
                                           	.extern	_TR3_bits
                                           	.extern	_EIE3_bits
                                           	.extern	_EIF3_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL0_bits
                                           	.extern	_ADCINTCTL_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL1_bits
                                           	.extern	_P5ASCTL_bits
                                           	.extern	_PSTRCTL_bits
                                           	.extern	_PUR1_bits
                                           	.extern	_PUR2_bits
                                           	.extern	_INTEDGCTL_bits
                                           	.extern	_VBIASCTL_bits
                                           	.extern	_VBIAS1EN_bits
                                           	.extern	_VBIAS2EN_bits
                                           	.extern	_PWM5OC_bits
                                           	.extern	_T2CTL1_bits
                                           	.extern	_VDAC_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL2_bits
                                           	.extern	_PWMPC_bits
                                           	.extern	_RSCTL_bits
                                           	.extern	_BRCTL_bits
                                           	.extern	_TSCTL_bits
                                           	.extern	_SSCICTL0_bits
                                           	.extern	_SSCICTL1_bits
                                           	.extern	_SSCISTA_bits
                                           	.extern	_SSCIMSK_bits
                                           	.extern	_WDTPS_bits
                                           	.extern	_MULCTL_bits
                                           	.extern	_DIVCTL_bits
                                           	.extern	_LEDCTL_bits
                                           	.extern	_LEDPRE_bits
                                           	.extern	_LEDDATA0_bits
                                           	.extern	_LEDDATA1_bits
                                           	.extern	_LEDDATA2_bits
                                           	.extern	_LEDDATA3_bits
                                           	.extern	_LEDDATA4_bits
                                           	.extern	_LEDDATA5_bits
                                           	.extern	_LEDDATA6_bits
                                           	.extern	_LEDDATA7_bits
                                           	.extern	_C1FILTCTL_bits
                                           	.extern	_C1FILTPRE_bits
                                           	.extern	_LEDOMS1_bits
                                           	.extern	_LEDODS0_bits
                                           	.extern	_LEDOMS0_bits
                                           	.extern	_LEDODS1_bits
                                           	.extern	_LEDLUM_bits
                                           	.extern	_PWM5FC_bits
                                           	.extern	_T4CTL_bits
                                           	.extern	_Com1Temp
                                           	.extern	_Com2Temp
                                           	.extern	_Com3Temp
                                           	.extern	_Com4Temp
                                           	.extern	_LcdSfr
                                           	.extern	_LcdNumQian
                                           	.extern	_LcdNumBai
                                           	.extern	_LcdNumTen
                                           	.extern	_LcdNumGe
                                           	.extern	_BCD
                                           	.extern	_T0
                                           	.extern	_PCL
                                           	.extern	_PSW
                                           	.extern	_P0
                                           	.extern	_P2
                                           	.extern	_P1
                                           	.extern	_P3
                                           	.extern	_PCH
                                           	.extern	_INTCTL
                                           	.extern	_EIF1
                                           	.extern	_EIF2
                                           	.extern	_T1L
                                           	.extern	_T1H
                                           	.extern	_T1CTL
                                           	.extern	_T2L
                                           	.extern	_T2CTL0
                                           	.extern	_PWM1L
                                           	.extern	_PWM1H
                                           	.extern	_PWMCTL
                                           	.extern	_PP1
                                           	.extern	_BANK
                                           	.extern	_ADSCANCTL
                                           	.extern	_C1CTL
                                           	.extern	_VDACS
                                           	.extern	_AMPCTL
                                           	.extern	_ANSEH
                                           	.extern	_ADCDATA0H
                                           	.extern	_ADCCTL0
                                           	.extern	_AMPDT
                                           	.extern	_OPTR
                                           	.extern	_IP0
                                           	.extern	_IP1
                                           	.extern	_IP2
                                           	.extern	_TR0
                                           	.extern	_TR2
                                           	.extern	_TR1
                                           	.extern	_OSCSTA
                                           	.extern	_IP3
                                           	.extern	_VRECAL1
                                           	.extern	_VRECTL
                                           	.extern	_EIE1
                                           	.extern	_EIE2
                                           	.extern	_PCTL
                                           	.extern	_OSCCTL
                                           	.extern	_OSCCAL0
                                           	.extern	_ANSEL
                                           	.extern	_PP2
                                           	.extern	_PWM2L
                                           	.extern	_PWM2H
                                           	.extern	_PUR0
                                           	.extern	_IOCL
                                           	.extern	_OSCCAL1
                                           	.extern	_NVMDATAH
                                           	.extern	_NVMDATAL
                                           	.extern	_NVMADDRH
                                           	.extern	_NVMADDRL
                                           	.extern	_NVMCTL0
                                           	.extern	_NVMCTL1
                                           	.extern	_ADCDATA0L
                                           	.extern	_ADCCTL1
                                           	.extern	_T2CCRH
                                           	.extern	_T2H
                                           	.extern	_PP5H
                                           	.extern	_PWM5H0
                                           	.extern	_PWM5H1
                                           	.extern	_P0LR
                                           	.extern	_P2LR
                                           	.extern	_P1LR
                                           	.extern	_P3LR
                                           	.extern	_TR3
                                           	.extern	_EIE3
                                           	.extern	_EIF3
                                           	.extern	_OSCCAL2
                                           	.extern	_OSCCAL3
                                           	.extern	_ADCDATA1H
                                           	.extern	_ADCDATA1L
                                           	.extern	_PP5L
                                           	.extern	_T2CCRL
                                           	.extern	_PWM5L0
                                           	.extern	_PWM5L1
                                           	.extern	_PWM5CTL0
                                           	.extern	_ADCINTCTL
                                           	.extern	_ADCDATA2H
                                           	.extern	_ADCDATA2L
                                           	.extern	_PWM5CTL1
                                           	.extern	_P5ASCTL
                                           	.extern	_PSTRCTL
                                           	.extern	_ADCDATA3H
                                           	.extern	_PUR1
                                           	.extern	_PUR2
                                           	.extern	_INTEDGCTL
                                           	.extern	_ADCDATA3L
                                           	.extern	_VBIASCTL
                                           	.extern	_VBIAS1EN
                                           	.extern	_VBIAS2EN
                                           	.extern	_PWM5OC
                                           	.extern	_T2CTL1
                                           	.extern	_VDAC
                                           	.extern	_PWM5CTL2
                                           	.extern	_PWMPC
                                           	.extern	_RSCTL
                                           	.extern	_TXSDR
                                           	.extern	_RXSDR
                                           	.extern	_BRCTL
                                           	.extern	_TSCTL
                                           	.extern	_EUBRGL
                                           	.extern	_EUBRGH
                                           	.extern	_SSCICTL0
                                           	.extern	_SSCICTL1
                                           	.extern	_SSCISTA
                                           	.extern	_SSCIBUFR
                                           	.extern	_SSCIMSK
                                           	.extern	_WDTPS
                                           	.extern	_MULAH
                                           	.extern	_MULAL
                                           	.extern	_MULBH
                                           	.extern	_MULBL
                                           	.extern	_MULCTL
                                           	.extern	_MULRES3
                                           	.extern	_MULRES2
                                           	.extern	_MULRES1
                                           	.extern	_MULRES0
                                           	.extern	_DIVCTL
                                           	.extern	_DIVAH
                                           	.extern	_DIVAL
                                           	.extern	_DIVB
                                           	.extern	_DIVQH
                                           	.extern	_DIVQL
                                           	.extern	_DIVR
                                           	.extern	_LEDCTL
                                           	.extern	_LEDPRE
                                           	.extern	_LEDDATA0
                                           	.extern	_LEDDATA1
                                           	.extern	_LEDDATA2
                                           	.extern	_LEDDATA3
                                           	.extern	_LEDDATA4
                                           	.extern	_LEDDATA5
                                           	.extern	_LEDDATA6
                                           	.extern	_LEDDATA7
                                           	.extern	_C1FILTCTL
                                           	.extern	_C1FILTPRE
                                           	.extern	_LEDOMS1
                                           	.extern	_LEDODS0
                                           	.extern	_LEDOMS0
                                           	.extern	_LEDODS1
                                           	.extern	_VRECAL2
                                           	.extern	_VRECAL3
                                           	.extern	_LEDLUM
                                           	.extern	_PWM5FC
                                           	.extern	_T4L
                                           	.extern	_T4H
                                           	.extern	_T4REL
                                           	.extern	_T4REH
                                           	.extern	_T4CTL
                                           	.extern	_RC32KCAL
                                           
                                           	.extern I0R1
                                           	.extern I0PSW
                                           	.extern I0PCH
                                           	.extern I1R1
                                           	.extern I1PSW
                                           	.extern I1PCH
                                           	.extern STK11
                                           	.extern STK10
                                           	.extern STK09
                                           	.extern STK08
                                           	.extern STK07
                                           	.extern STK06
                                           	.extern STK05
                                           	.extern STK04
                                           	.extern STK03
                                           	.extern STK02
                                           	.extern STK01
                                           	.extern STK00
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.global	_ComScanFun
                                           	.global	_ComTempSetFun
                                           	.global	_ComIoSetHalfFun
                                           	.global	_LcdSegIoSetFun
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; absolute symbol definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; compiler-defined variables
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           UDL_LCD_0	.udata
                                           r0x1009	.res	1
                                           UDL_LCD_1	.udata
                                           r0x100A	.res	1
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; initialized data
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; overlayable items in internal ram 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.udata_ovr
                                           
                                           
                                           func._ComScanFun	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _ComScanFun	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;functions called:
                                           ;   _ComIoSetHalfFun
                                           ;   _LcdSegIoSetFun
                                           ;   _ComIoSetHalfFun
                                           ;   _LcdSegIoSetFun
                                           ;   _ComIoSetHalfFun
                                           ;   _LcdSegIoSetFun
                                           ;   _ComIoSetHalfFun
                                           ;   _LcdSegIoSetFun
                                           ;   _ComIoSetHalfFun
                                           ;   _LcdSegIoSetFun
                                           ;   _ComIoSetHalfFun
                                           ;   _LcdSegIoSetFun
                                           ;   _ComIoSetHalfFun
                                           ;   _LcdSegIoSetFun
                                           ;   _ComIoSetHalfFun
                                           ;   _LcdSegIoSetFun
                                           ;   _ComIoSetHalfFun
                                           ;   _LcdSegIoSetFun
                                           ;   _ComIoSetHalfFun
                                           ;   _LcdSegIoSetFun
                                           ;   _ComIoSetHalfFun
                                           ;   _LcdSegIoSetFun
                                           ;   _ComIoSetHalfFun
                                           ;   _LcdSegIoSetFun
                                           ;   _ComIoSetHalfFun
                                           ;   _LcdSegIoSetFun
                                           ;   _ComIoSetHalfFun
                                           ;   _LcdSegIoSetFun
                                           ;   _ComIoSetHalfFun
                                           ;   _LcdSegIoSetFun
                                           ;   _ComIoSetHalfFun
                                           ;   _LcdSegIoSetFun
                                           ;1 compiler assigned register :
                                           ;   r0x100A
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : FUNCTION
                                           _ComScanFun	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	op : RECEIVE
                                           ;	.line	143; "../LCD.c"	void	ComScanFun(uchar8 ComScanMode)
00000f   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	r0x100A
000010   519c     MOV	0x9c, R0             	MOV	r0x100A, R0
                                           ;	op : >
                                           ;swapping arguments (AOP_TYPEs 1/2)
                                           ;unsigned compare: left >= lit(0x8=8), size=1
                                           ;	.line	145; "../LCD.c"	switch(ComScanMode)
000011   9808     MOV	R0, #0x8             	MOV	R0,# 0x08
                                           	BANKSEL	r0x100A
000012   389c     SUB	R0, 0x9c             	SUB	R0, r0x100A
                                           ;comparing bytes at offset 0
000013   7003     JNB	0x3, 0               	JNB	PSW, 0
000014   c093     JMP	#0x93                	JMP	_00116_DS_
                                           ;	op : JUMPTABLE
000015   9800     MOV	R0, #0               	MOV	R0,#high _00120_DS_
000016   510a     MOV	0xa, R0              	MOV	PCH, R0
000017   981c     MOV	R0, #0x1c            	MOV	R0,#_00120_DS_
                                           	BANKSEL	r0x100A
000018   209c     ADD	R0, 0x9c             	ADD	R0, r0x100A
000019   7003     JNB	0x3, 0               	JNB	PSW, 0
00001a   0b0a     INC	0xa                  	INC	PCH
00001b   5102     MOV	0x2, R0              	MOV	PCL, R0
                                           _00120_DS_
00001c   c024     JMP	#0x24                	JMP	_00106_DS_
00001d   c031     JMP	#0x31                	JMP	_00107_DS_
00001e   c040     JMP	#0x40                	JMP	_00108_DS_
00001f   c04d     JMP	#0x4d                	JMP	_00109_DS_
000020   c05c     JMP	#0x5c                	JMP	_00110_DS_
000021   c069     JMP	#0x69                	JMP	_00111_DS_
000022   c078     JMP	#0x78                	JMP	_00112_DS_
000023   c085     JMP	#0x85                	JMP	_00113_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : CALL
                                           _00106_DS_
                                           ;	.line	149; "../LCD.c"	ComIoSetHalfFun();		//ÏÈ½«COMÉèÖÃÎª°ëµçÆ½
000024   e002     MOVP	0x2                 	PAGESEL	_ComIoSetHalfFun
000025   d209     CALL	#0x209              	CALL	_ComIoSetHalfFun
000026   e000     MOVP	0                   	PAGESEL	$
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	150; "../LCD.c"	LcdSegIoSetFun(Com1Temp);
000027   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	_Com1Temp
000028   0e92     MOVZ	R0, 0x92            	MOVZ	R0, _Com1Temp
000029   e001     MOVP	0x1                 	PAGESEL	_LcdSegIoSetFun
00002a   d102     CALL	#0x102              	CALL	_LcdSegIoSetFun
00002b   e000     MOVP	0                   	PAGESEL	$
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	151; "../LCD.c"	COM1_SET_L			//ÃèCOM1µÍµçÆ½
00002c   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	_VBIAS1EN_bits
00002d   636c     CLR	0x6c, 3              	CLR	_VBIAS1EN_bits, 3
                                           ;	op : =
                                           	BANKSEL	_TR0_bits
00002e   6425     CLR	0x25, 4              	CLR	_TR0_bits, 4
                                           ;	op : =
                                           	BANKSEL	_P0LR_bits
00002f   6445     CLR	0x45, 4              	CLR	_P0LR_bits, 4
                                           ;	op : GOTO
                                           ;	.line	153; "../LCD.c"	break;
000030   c093     JMP	#0x93                	JMP	_00116_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : CALL
                                           _00107_DS_
                                           ;	.line	155; "../LCD.c"	ComIoSetHalfFun();	//ÏÈ½«COMÉèÖÃÎª°ëµçÆ½
000031   e002     MOVP	0x2                 	PAGESEL	_ComIoSetHalfFun
000032   d209     CALL	#0x209              	CALL	_ComIoSetHalfFun
000033   e000     MOVP	0                   	PAGESEL	$
                                           ;	op : ~
                                           ;	.line	156; "../LCD.c"	LcdSegIoSetFun(~Com1Temp);
000034   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	_Com1Temp
000035   0492     CPLR	0x92                	CPLR	_Com1Temp
                                           	BANKSEL	r0x100A
000036   519c     MOV	0x9c, R0             	MOV	r0x100A, R0
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           	BANKSEL	r0x100A
000037   0e9c     MOVZ	R0, 0x9c            	MOVZ	R0, r0x100A
000038   e001     MOVP	0x1                 	PAGESEL	_LcdSegIoSetFun
000039   d102     CALL	#0x102              	CALL	_LcdSegIoSetFun
00003a   e000     MOVP	0                   	PAGESEL	$
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	157; "../LCD.c"	COM1_SET_H				//ÃèCOM1¸ßµçÆ½
00003b   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	_VBIAS1EN_bits
00003c   636c     CLR	0x6c, 3              	CLR	_VBIAS1EN_bits, 3
                                           ;	op : =
                                           	BANKSEL	_TR0_bits
00003d   6425     CLR	0x25, 4              	CLR	_TR0_bits, 4
                                           ;	op : =
                                           	BANKSEL	_P0LR_bits
00003e   6c45     SET	0x45, 4              	SET	_P0LR_bits, 4
                                           ;	op : GOTO
                                           ;	.line	158; "../LCD.c"	break;
00003f   c093     JMP	#0x93                	JMP	_00116_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : CALL
                                           _00108_DS_
                                           ;	.line	161; "../LCD.c"	ComIoSetHalfFun();	//ÏÈ½«COMÉèÖÃÎª°ëµçÆ½
000040   e002     MOVP	0x2                 	PAGESEL	_ComIoSetHalfFun
000041   d209     CALL	#0x209              	CALL	_ComIoSetHalfFun
000042   e000     MOVP	0                   	PAGESEL	$
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	162; "../LCD.c"	LcdSegIoSetFun(Com2Temp);
000043   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	_Com2Temp
000044   0e93     MOVZ	R0, 0x93            	MOVZ	R0, _Com2Temp
000045   e001     MOVP	0x1                 	PAGESEL	_LcdSegIoSetFun
000046   d102     CALL	#0x102              	CALL	_LcdSegIoSetFun
000047   e000     MOVP	0                   	PAGESEL	$
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	163; "../LCD.c"	COM2_SET_L			//ÃèCOM2µÍµçÆ½
000048   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	_VBIAS1EN_bits
000049   626c     CLR	0x6c, 2              	CLR	_VBIAS1EN_bits, 2
                                           ;	op : =
                                           	BANKSEL	_TR0_bits
00004a   6325     CLR	0x25, 3              	CLR	_TR0_bits, 3
                                           ;	op : =
                                           	BANKSEL	_P0LR_bits
00004b   6345     CLR	0x45, 3              	CLR	_P0LR_bits, 3
                                           ;	op : GOTO
                                           ;	.line	164; "../LCD.c"	break;
00004c   c093     JMP	#0x93                	JMP	_00116_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : CALL
                                           _00109_DS_
                                           ;	.line	166; "../LCD.c"	ComIoSetHalfFun();		//ÏÈ½«COMÉèÖÃÎª°ëµçÆ½
00004d   e002     MOVP	0x2                 	PAGESEL	_ComIoSetHalfFun
00004e   d209     CALL	#0x209              	CALL	_ComIoSetHalfFun
00004f   e000     MOVP	0                   	PAGESEL	$
                                           ;	op : ~
                                           ;	.line	167; "../LCD.c"	LcdSegIoSetFun(~Com2Temp);
000050   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	_Com2Temp
000051   0493     CPLR	0x93                	CPLR	_Com2Temp
                                           	BANKSEL	r0x100A
000052   519c     MOV	0x9c, R0             	MOV	r0x100A, R0
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           	BANKSEL	r0x100A
000053   0e9c     MOVZ	R0, 0x9c            	MOVZ	R0, r0x100A
000054   e001     MOVP	0x1                 	PAGESEL	_LcdSegIoSetFun
000055   d102     CALL	#0x102              	CALL	_LcdSegIoSetFun
000056   e000     MOVP	0                   	PAGESEL	$
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	168; "../LCD.c"	COM2_SET_H			//ÃèCOM2¸ßµçÆ½
000057   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	_VBIAS1EN_bits
000058   626c     CLR	0x6c, 2              	CLR	_VBIAS1EN_bits, 2
                                           ;	op : =
                                           	BANKSEL	_TR0_bits
000059   6325     CLR	0x25, 3              	CLR	_TR0_bits, 3
                                           ;	op : =
                                           	BANKSEL	_P0LR_bits
00005a   6b45     SET	0x45, 3              	SET	_P0LR_bits, 3
                                           ;	op : GOTO
                                           ;	.line	169; "../LCD.c"	break;
00005b   c093     JMP	#0x93                	JMP	_00116_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : CALL
                                           _00110_DS_
                                           ;	.line	172; "../LCD.c"	ComIoSetHalfFun();		//ÏÈ½«COMÉèÖÃÎª°ëµçÆ½
00005c   e002     MOVP	0x2                 	PAGESEL	_ComIoSetHalfFun
00005d   d209     CALL	#0x209              	CALL	_ComIoSetHalfFun
00005e   e000     MOVP	0                   	PAGESEL	$
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	173; "../LCD.c"	LcdSegIoSetFun(Com3Temp);
00005f   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	_Com3Temp
000060   0e94     MOVZ	R0, 0x94            	MOVZ	R0, _Com3Temp
000061   e001     MOVP	0x1                 	PAGESEL	_LcdSegIoSetFun
000062   d102     CALL	#0x102              	CALL	_LcdSegIoSetFun
000063   e000     MOVP	0                   	PAGESEL	$
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	174; "../LCD.c"	COM3_SET_L			//ÃèCOM3µÍµçÆ½
000064   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	_VBIAS1EN_bits
000065   616c     CLR	0x6c, 1              	CLR	_VBIAS1EN_bits, 1
                                           ;	op : =
                                           	BANKSEL	_TR0_bits
000066   6125     CLR	0x25, 1              	CLR	_TR0_bits, 1
                                           ;	op : =
                                           	BANKSEL	_P0LR_bits
000067   6145     CLR	0x45, 1              	CLR	_P0LR_bits, 1
                                           ;	op : GOTO
                                           ;	.line	175; "../LCD.c"	break;
000068   c093     JMP	#0x93                	JMP	_00116_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : CALL
                                           _00111_DS_
                                           ;	.line	177; "../LCD.c"	ComIoSetHalfFun();	//ÏÈ½«COMÉèÖÃÎª°ëµçÆ½
000069   e002     MOVP	0x2                 	PAGESEL	_ComIoSetHalfFun
00006a   d209     CALL	#0x209              	CALL	_ComIoSetHalfFun
00006b   e000     MOVP	0                   	PAGESEL	$
                                           ;	op : ~
                                           ;	.line	178; "../LCD.c"	LcdSegIoSetFun(~Com3Temp);
00006c   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	_Com3Temp
00006d   0494     CPLR	0x94                	CPLR	_Com3Temp
                                           	BANKSEL	r0x100A
00006e   519c     MOV	0x9c, R0             	MOV	r0x100A, R0
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           	BANKSEL	r0x100A
00006f   0e9c     MOVZ	R0, 0x9c            	MOVZ	R0, r0x100A
000070   e001     MOVP	0x1                 	PAGESEL	_LcdSegIoSetFun
000071   d102     CALL	#0x102              	CALL	_LcdSegIoSetFun
000072   e000     MOVP	0                   	PAGESEL	$
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	179; "../LCD.c"	COM3_SET_H			//ÃèCOM3¸ßµçÆ½
000073   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	_VBIAS1EN_bits
000074   616c     CLR	0x6c, 1              	CLR	_VBIAS1EN_bits, 1
                                           ;	op : =
                                           	BANKSEL	_TR0_bits
000075   6125     CLR	0x25, 1              	CLR	_TR0_bits, 1
                                           ;	op : =
                                           	BANKSEL	_P0LR_bits
000076   6945     SET	0x45, 1              	SET	_P0LR_bits, 1
                                           ;	op : GOTO
                                           ;	.line	180; "../LCD.c"	break;
000077   c093     JMP	#0x93                	JMP	_00116_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : CALL
                                           _00112_DS_
                                           ;	.line	184; "../LCD.c"	ComIoSetHalfFun();	//ÏÈ½«COMÉèÖÃÎª°ëµçÆ½
000078   e002     MOVP	0x2                 	PAGESEL	_ComIoSetHalfFun
000079   d209     CALL	#0x209              	CALL	_ComIoSetHalfFun
00007a   e000     MOVP	0                   	PAGESEL	$
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	185; "../LCD.c"	LcdSegIoSetFun(Com4Temp);
00007b   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	_Com4Temp
00007c   0e95     MOVZ	R0, 0x95            	MOVZ	R0, _Com4Temp
00007d   e001     MOVP	0x1                 	PAGESEL	_LcdSegIoSetFun
00007e   d102     CALL	#0x102              	CALL	_LcdSegIoSetFun
00007f   e000     MOVP	0                   	PAGESEL	$
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	186; "../LCD.c"	COM4_SET_L			//ÃèCOM4µÍµçÆ½
000080   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	_VBIAS1EN_bits
000081   606c     CLR	0x6c, 0              	CLR	_VBIAS1EN_bits, 0
                                           ;	op : =
                                           	BANKSEL	_TR0_bits
000082   6025     CLR	0x25, 0              	CLR	_TR0_bits, 0
                                           ;	op : =
                                           	BANKSEL	_P0LR_bits
000083   6045     CLR	0x45, 0              	CLR	_P0LR_bits, 0
                                           ;	op : GOTO
                                           ;	.line	187; "../LCD.c"	break;
000084   c093     JMP	#0x93                	JMP	_00116_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : CALL
                                           _00113_DS_
                                           ;	.line	189; "../LCD.c"	ComIoSetHalfFun();	//ÏÈ½«COMÉèÖÃÎª°ëµçÆ½
000085   e002     MOVP	0x2                 	PAGESEL	_ComIoSetHalfFun
000086   d209     CALL	#0x209              	CALL	_ComIoSetHalfFun
000087   e000     MOVP	0                   	PAGESEL	$
                                           ;	op : ~
                                           ;	.line	190; "../LCD.c"	LcdSegIoSetFun(~Com4Temp);
000088   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	_Com4Temp
000089   0495     CPLR	0x95                	CPLR	_Com4Temp
                                           	BANKSEL	r0x100A
00008a   519c     MOV	0x9c, R0             	MOV	r0x100A, R0
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           	BANKSEL	r0x100A
00008b   0e9c     MOVZ	R0, 0x9c            	MOVZ	R0, r0x100A
00008c   e001     MOVP	0x1                 	PAGESEL	_LcdSegIoSetFun
00008d   d102     CALL	#0x102              	CALL	_LcdSegIoSetFun
00008e   e000     MOVP	0                   	PAGESEL	$
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	191; "../LCD.c"	COM4_SET_H			//ÃèCOM4¸ßµçÆ½
00008f   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	_VBIAS1EN_bits
000090   606c     CLR	0x6c, 0              	CLR	_VBIAS1EN_bits, 0
                                           ;	op : =
                                           	BANKSEL	_TR0_bits
000091   6025     CLR	0x25, 0              	CLR	_TR0_bits, 0
                                           ;	op : =
                                           	BANKSEL	_P0LR_bits
000092   6845     SET	0x45, 0              	SET	_P0LR_bits, 0
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : ENDFUNCTION
                                           _00116_DS_
                                           ;	.line	197; "../LCD.c"	}
000093   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _ComScanFun
                                           
                                           
                                           
                                           func._ComTempSetFun	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _ComTempSetFun	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : FUNCTION
                                           _ComTempSetFun	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           ;	.line	86; "../LCD.c"	if(CHANGE_SHOW_NUM_FLAG)
000094   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	_LcdSfr
000095   7c9a     JB	0x9a, 4               	JB	_LcdSfr, 4
000096   c101     JMP	#0x101               	JMP	_00071_DS_
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	88; "../LCD.c"	CHANGE_SHOW_NUM_FLAG=0;
                                           	BANKSEL	_LcdSfr
000097   649a     CLR	0x9a, 4              	CLR	_LcdSfr, 4
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	89; "../LCD.c"	Com1Temp = 0;
                                           	BANKSEL	_Com1Temp
000098   0392     CLR	0x92                 	CLR	_Com1Temp
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	90; "../LCD.c"	Com2Temp = 0;
                                           	BANKSEL	_Com2Temp
000099   0393     CLR	0x93                 	CLR	_Com2Temp
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	91; "../LCD.c"	Com3Temp = 0xff;
00009a   98ff     MOV	R0, #0xff            	MOV	R0,# 0xff
                                           	BANKSEL	_Com3Temp
00009b   5194     MOV	0x94, R0             	MOV	_Com3Temp, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	92; "../LCD.c"	Com4Temp = 0;
                                           	BANKSEL	_Com4Temp
00009c   0395     CLR	0x95                 	CLR	_Com4Temp
                                           ;	op : BITWISEAND
                                           ;	.line	94; "../LCD.c"	if(LcdNumQian&(1<<0)) Com1Temp |= (1<<0);			//1a
                                           	BANKSEL	_LcdNumQian
00009d   7896     JB	0x96, 0               	JB	_LcdNumQian, 0
00009e   c0a1     JMP	#0xa1                	JMP	_00006_DS_
                                           ;	op : =
00009f   9801     MOV	R0, #0x1             	MOV	R0,# 0x01
                                           	BANKSEL	_Com1Temp
0000a0   5192     MOV	0x92, R0             	MOV	_Com1Temp, R0
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : BITWISEAND
                                           _00006_DS_
                                           ;	.line	95; "../LCD.c"	if(LcdNumQian&(1<<1)) Com1Temp |= (1<<1);			//1b			//Ç§Î»ÏÔÊ¾
                                           	BANKSEL	_LcdNumQian
0000a1   7996     JB	0x96, 1               	JB	_LcdNumQian, 1
0000a2   c0a4     JMP	#0xa4                	JMP	_00008_DS_
                                           ;	op : |
                                           	BANKSEL	_Com1Temp
0000a3   6992     SET	0x92, 1              	SET	_Com1Temp, 1
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : BITWISEAND
                                           _00008_DS_
                                           ;	.line	96; "../LCD.c"	if(LcdNumQian&(1<<2)) Com3Temp |= (1<<1);			//1c
                                           	BANKSEL	_LcdNumQian
0000a4   7a96     JB	0x96, 2               	JB	_LcdNumQian, 2
0000a5   c0a8     JMP	#0xa8                	JMP	_00010_DS_
                                           ;	op : =
0000a6   98ff     MOV	R0, #0xff            	MOV	R0,# 0xff
                                           	BANKSEL	_Com3Temp
0000a7   5194     MOV	0x94, R0             	MOV	_Com3Temp, R0
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : BITWISEAND
                                           _00010_DS_
                                           ;	.line	97; "../LCD.c"	if(LcdNumQian&(1<<3)) Com4Temp |= (1<<1);			//1d
                                           	BANKSEL	_LcdNumQian
0000a8   7b96     JB	0x96, 3               	JB	_LcdNumQian, 3
0000a9   c0ac     JMP	#0xac                	JMP	_00012_DS_
                                           ;	op : =
0000aa   9802     MOV	R0, #0x2             	MOV	R0,# 0x02
                                           	BANKSEL	_Com4Temp
0000ab   5195     MOV	0x95, R0             	MOV	_Com4Temp, R0
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : BITWISEAND
                                           _00012_DS_
                                           ;	.line	98; "../LCD.c"	if(LcdNumQian&(1<<4)) Com3Temp |= (1<<0);			//1e
                                           	BANKSEL	_LcdNumQian
0000ac   7c96     JB	0x96, 4               	JB	_LcdNumQian, 4
0000ad   c0af     JMP	#0xaf                	JMP	_00014_DS_
                                           ;	op : |
                                           	BANKSEL	_Com3Temp
0000ae   6894     SET	0x94, 0              	SET	_Com3Temp, 0
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : BITWISEAND
                                           _00014_DS_
                                           ;	.line	99; "../LCD.c"	if(LcdNumQian&(1<<5)) Com2Temp |= (1<<0);			//1f
                                           	BANKSEL	_LcdNumQian
0000af   7d96     JB	0x96, 5               	JB	_LcdNumQian, 5
0000b0   c0b3     JMP	#0xb3                	JMP	_00016_DS_
                                           ;	op : =
0000b1   9801     MOV	R0, #0x1             	MOV	R0,# 0x01
                                           	BANKSEL	_Com2Temp
0000b2   5193     MOV	0x93, R0             	MOV	_Com2Temp, R0
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : BITWISEAND
                                           _00016_DS_
                                           ;	.line	100; "../LCD.c"	if(LcdNumQian&(1<<6)) Com2Temp |= (1<<1);			//1g
                                           	BANKSEL	_LcdNumQian
0000b3   7e96     JB	0x96, 6               	JB	_LcdNumQian, 6
0000b4   c0b6     JMP	#0xb6                	JMP	_00018_DS_
                                           ;	op : |
                                           	BANKSEL	_Com2Temp
0000b5   6993     SET	0x93, 1              	SET	_Com2Temp, 1
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : BITWISEAND
                                           _00018_DS_
                                           ;	.line	103; "../LCD.c"	if(LcdNumBai&(1<<0)) Com1Temp |= (1<<2);			//2a
                                           	BANKSEL	_LcdNumBai
0000b6   7897     JB	0x97, 0               	JB	_LcdNumBai, 0
0000b7   c0b9     JMP	#0xb9                	JMP	_00020_DS_
                                           ;	op : |
                                           	BANKSEL	_Com1Temp
0000b8   6a92     SET	0x92, 2              	SET	_Com1Temp, 2
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : BITWISEAND
                                           _00020_DS_
                                           ;	.line	104; "../LCD.c"	if(LcdNumBai&(1<<1)) Com1Temp |= (1<<3);			//2b			//°ÙÎ»ÏÔÊ¾
                                           	BANKSEL	_LcdNumBai
0000b9   7997     JB	0x97, 1               	JB	_LcdNumBai, 1
0000ba   c0bc     JMP	#0xbc                	JMP	_00022_DS_
                                           ;	op : |
                                           	BANKSEL	_Com1Temp
0000bb   6b92     SET	0x92, 3              	SET	_Com1Temp, 3
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : BITWISEAND
                                           _00022_DS_
                                           ;	.line	105; "../LCD.c"	if(LcdNumBai&(1<<2)) Com3Temp |= (1<<3);			//2c
                                           	BANKSEL	_LcdNumBai
0000bc   7a97     JB	0x97, 2               	JB	_LcdNumBai, 2
0000bd   c0bf     JMP	#0xbf                	JMP	_00024_DS_
                                           ;	op : |
                                           	BANKSEL	_Com3Temp
0000be   6b94     SET	0x94, 3              	SET	_Com3Temp, 3
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : BITWISEAND
                                           _00024_DS_
                                           ;	.line	106; "../LCD.c"	if(LcdNumBai&(1<<3)) Com4Temp |= (1<<3);			//2d
                                           	BANKSEL	_LcdNumBai
0000bf   7b97     JB	0x97, 3               	JB	_LcdNumBai, 3
0000c0   c0c2     JMP	#0xc2                	JMP	_00026_DS_
                                           ;	op : |
                                           	BANKSEL	_Com4Temp
0000c1   6b95     SET	0x95, 3              	SET	_Com4Temp, 3
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : BITWISEAND
                                           _00026_DS_
                                           ;	.line	107; "../LCD.c"	if(LcdNumBai&(1<<4)) Com3Temp |= (1<<2);			//2e
                                           	BANKSEL	_LcdNumBai
0000c2   7c97     JB	0x97, 4               	JB	_LcdNumBai, 4
0000c3   c0c5     JMP	#0xc5                	JMP	_00028_DS_
                                           ;	op : |
                                           	BANKSEL	_Com3Temp
0000c4   6a94     SET	0x94, 2              	SET	_Com3Temp, 2
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : BITWISEAND
                                           _00028_DS_
                                           ;	.line	108; "../LCD.c"	if(LcdNumBai&(1<<5)) Com2Temp |= (1<<2);			//2f
                                           	BANKSEL	_LcdNumBai
0000c5   7d97     JB	0x97, 5               	JB	_LcdNumBai, 5
0000c6   c0c8     JMP	#0xc8                	JMP	_00030_DS_
                                           ;	op : |
                                           	BANKSEL	_Com2Temp
0000c7   6a93     SET	0x93, 2              	SET	_Com2Temp, 2
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : BITWISEAND
                                           _00030_DS_
                                           ;	.line	109; "../LCD.c"	if(LcdNumBai&(1<<6)) Com2Temp |= (1<<3);			//2g
                                           	BANKSEL	_LcdNumBai
0000c8   7e97     JB	0x97, 6               	JB	_LcdNumBai, 6
0000c9   c0cb     JMP	#0xcb                	JMP	_00032_DS_
                                           ;	op : |
                                           	BANKSEL	_Com2Temp
0000ca   6b93     SET	0x93, 3              	SET	_Com2Temp, 3
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : BITWISEAND
                                           _00032_DS_
                                           ;	.line	111; "../LCD.c"	if(LcdNumTen&(1<<0)) Com1Temp |= (1<<4);			//1a
                                           	BANKSEL	_LcdNumTen
0000cb   7898     JB	0x98, 0               	JB	_LcdNumTen, 0
0000cc   c0ce     JMP	#0xce                	JMP	_00034_DS_
                                           ;	op : |
                                           	BANKSEL	_Com1Temp
0000cd   6c92     SET	0x92, 4              	SET	_Com1Temp, 4
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : BITWISEAND
                                           _00034_DS_
                                           ;	.line	112; "../LCD.c"	if(LcdNumTen&(1<<1)) Com1Temp |= (1<<5);			//1b			//Ê®Î»ÏÔÊ¾
                                           	BANKSEL	_LcdNumTen
0000ce   7998     JB	0x98, 1               	JB	_LcdNumTen, 1
0000cf   c0d1     JMP	#0xd1                	JMP	_00036_DS_
                                           ;	op : |
                                           	BANKSEL	_Com1Temp
0000d0   6d92     SET	0x92, 5              	SET	_Com1Temp, 5
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : BITWISEAND
                                           _00036_DS_
                                           ;	.line	113; "../LCD.c"	if(LcdNumTen&(1<<2)) Com3Temp |= (1<<5);			//1c
                                           	BANKSEL	_LcdNumTen
0000d1   7a98     JB	0x98, 2               	JB	_LcdNumTen, 2
0000d2   c0d4     JMP	#0xd4                	JMP	_00038_DS_
                                           ;	op : |
                                           	BANKSEL	_Com3Temp
0000d3   6d94     SET	0x94, 5              	SET	_Com3Temp, 5
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : BITWISEAND
                                           _00038_DS_
                                           ;	.line	114; "../LCD.c"	if(LcdNumTen&(1<<3)) Com4Temp |= (1<<5);			//1d
                                           	BANKSEL	_LcdNumTen
0000d4   7b98     JB	0x98, 3               	JB	_LcdNumTen, 3
0000d5   c0d7     JMP	#0xd7                	JMP	_00040_DS_
                                           ;	op : |
                                           	BANKSEL	_Com4Temp
0000d6   6d95     SET	0x95, 5              	SET	_Com4Temp, 5
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : BITWISEAND
                                           _00040_DS_
                                           ;	.line	115; "../LCD.c"	if(LcdNumTen&(1<<4)) Com3Temp |= (1<<4);			//1e
                                           	BANKSEL	_LcdNumTen
0000d7   7c98     JB	0x98, 4               	JB	_LcdNumTen, 4
0000d8   c0da     JMP	#0xda                	JMP	_00042_DS_
                                           ;	op : |
                                           	BANKSEL	_Com3Temp
0000d9   6c94     SET	0x94, 4              	SET	_Com3Temp, 4
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : BITWISEAND
                                           _00042_DS_
                                           ;	.line	116; "../LCD.c"	if(LcdNumTen&(1<<5)) Com2Temp |= (1<<4);			//1f
                                           	BANKSEL	_LcdNumTen
0000da   7d98     JB	0x98, 5               	JB	_LcdNumTen, 5
0000db   c0dd     JMP	#0xdd                	JMP	_00044_DS_
                                           ;	op : |
                                           	BANKSEL	_Com2Temp
0000dc   6c93     SET	0x93, 4              	SET	_Com2Temp, 4
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : BITWISEAND
                                           _00044_DS_
                                           ;	.line	117; "../LCD.c"	if(LcdNumTen&(1<<6)) Com2Temp |= (1<<5);			//1g
                                           	BANKSEL	_LcdNumTen
0000dd   7e98     JB	0x98, 6               	JB	_LcdNumTen, 6
0000de   c0e0     JMP	#0xe0                	JMP	_00046_DS_
                                           ;	op : |
                                           	BANKSEL	_Com2Temp
0000df   6d93     SET	0x93, 5              	SET	_Com2Temp, 5
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : BITWISEAND
                                           _00046_DS_
                                           ;	.line	120; "../LCD.c"	if(LcdNumGe&(1<<0)) Com1Temp |= (1<<6);			//2a
                                           	BANKSEL	_LcdNumGe
0000e0   7899     JB	0x99, 0               	JB	_LcdNumGe, 0
0000e1   c0e3     JMP	#0xe3                	JMP	_00048_DS_
                                           ;	op : |
                                           	BANKSEL	_Com1Temp
0000e2   6e92     SET	0x92, 6              	SET	_Com1Temp, 6
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : BITWISEAND
                                           _00048_DS_
                                           ;	.line	121; "../LCD.c"	if(LcdNumGe&(1<<1)) Com1Temp |= (1<<7);			//2b			//¸öÎ»ÏÔÊ¾
                                           	BANKSEL	_LcdNumGe
0000e3   7999     JB	0x99, 1               	JB	_LcdNumGe, 1
0000e4   c0e6     JMP	#0xe6                	JMP	_00050_DS_
                                           ;	op : |
                                           	BANKSEL	_Com1Temp
0000e5   6f92     SET	0x92, 7              	SET	_Com1Temp, 7
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : BITWISEAND
                                           _00050_DS_
                                           ;	.line	122; "../LCD.c"	if(LcdNumGe&(1<<2)) Com3Temp |= (1<<7);			//2c
                                           	BANKSEL	_LcdNumGe
0000e6   7a99     JB	0x99, 2               	JB	_LcdNumGe, 2
0000e7   c0e9     JMP	#0xe9                	JMP	_00052_DS_
                                           ;	op : |
                                           	BANKSEL	_Com3Temp
0000e8   6f94     SET	0x94, 7              	SET	_Com3Temp, 7
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : BITWISEAND
                                           _00052_DS_
                                           ;	.line	123; "../LCD.c"	if(LcdNumGe&(1<<3)) Com4Temp |= (1<<7);			//2d
                                           	BANKSEL	_LcdNumGe
0000e9   7b99     JB	0x99, 3               	JB	_LcdNumGe, 3
0000ea   c0ec     JMP	#0xec                	JMP	_00054_DS_
                                           ;	op : |
                                           	BANKSEL	_Com4Temp
0000eb   6f95     SET	0x95, 7              	SET	_Com4Temp, 7
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : BITWISEAND
                                           _00054_DS_
                                           ;	.line	124; "../LCD.c"	if(LcdNumGe&(1<<4)) Com3Temp |= (1<<6);			//2e
                                           	BANKSEL	_LcdNumGe
0000ec   7c99     JB	0x99, 4               	JB	_LcdNumGe, 4
0000ed   c0ef     JMP	#0xef                	JMP	_00056_DS_
                                           ;	op : |
                                           	BANKSEL	_Com3Temp
0000ee   6e94     SET	0x94, 6              	SET	_Com3Temp, 6
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : BITWISEAND
                                           _00056_DS_
                                           ;	.line	125; "../LCD.c"	if(LcdNumGe&(1<<5)) Com2Temp |= (1<<6);			//2f
                                           	BANKSEL	_LcdNumGe
0000ef   7d99     JB	0x99, 5               	JB	_LcdNumGe, 5
0000f0   c0f2     JMP	#0xf2                	JMP	_00058_DS_
                                           ;	op : |
                                           	BANKSEL	_Com2Temp
0000f1   6e93     SET	0x93, 6              	SET	_Com2Temp, 6
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : BITWISEAND
                                           _00058_DS_
                                           ;	.line	126; "../LCD.c"	if(LcdNumGe&(1<<6)) Com2Temp |= (1<<7);			//2g
                                           	BANKSEL	_LcdNumGe
0000f2   7e99     JB	0x99, 6               	JB	_LcdNumGe, 6
0000f3   c0f5     JMP	#0xf5                	JMP	_00060_DS_
                                           ;	op : |
                                           	BANKSEL	_Com2Temp
0000f4   6f93     SET	0x93, 7              	SET	_Com2Temp, 7
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           _00060_DS_
                                           ;	.line	128; "../LCD.c"	if(SHOW_TN_SEG_P1)  Com4Temp |= (1<<0);
                                           	BANKSEL	_LcdSfr
0000f5   789a     JB	0x9a, 0               	JB	_LcdSfr, 0
0000f6   c0f8     JMP	#0xf8                	JMP	_00062_DS_
                                           ;	op : |
                                           	BANKSEL	_Com4Temp
0000f7   6895     SET	0x95, 0              	SET	_Com4Temp, 0
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           _00062_DS_
                                           ;	.line	129; "../LCD.c"	if(SHOW_TN_SEG_2P)  Com4Temp |= (1<<2);
                                           	BANKSEL	_LcdSfr
0000f8   799a     JB	0x9a, 1               	JB	_LcdSfr, 1
0000f9   c0fb     JMP	#0xfb                	JMP	_00064_DS_
                                           ;	op : |
                                           	BANKSEL	_Com4Temp
0000fa   6a95     SET	0x95, 2              	SET	_Com4Temp, 2
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           _00064_DS_
                                           ;	.line	130; "../LCD.c"	if(SHOW_TN_SEG_3P)  Com4Temp |= (1<<4);
                                           	BANKSEL	_LcdSfr
0000fb   7a9a     JB	0x9a, 2               	JB	_LcdSfr, 2
0000fc   c0fe     JMP	#0xfe                	JMP	_00066_DS_
                                           ;	op : |
                                           	BANKSEL	_Com4Temp
0000fd   6c95     SET	0x95, 4              	SET	_Com4Temp, 4
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           _00066_DS_
                                           ;	.line	131; "../LCD.c"	if(SHOW_TN_SEG_4P)  Com4Temp |= (1<<6);
                                           	BANKSEL	_LcdSfr
0000fe   7b9a     JB	0x9a, 3               	JB	_LcdSfr, 3
0000ff   c101     JMP	#0x101               	JMP	_00071_DS_
                                           ;	op : |
                                           	BANKSEL	_Com4Temp
000100   6e95     SET	0x95, 6              	SET	_Com4Temp, 6
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : ENDFUNCTION
                                           _00071_DS_
000101   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _ComTempSetFun
                                           
                                           
                                           
                                           func._LcdSegIoSetFun	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _LcdSegIoSetFun	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;1 compiler assigned register :
                                           ;   r0x1009
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : FUNCTION
                                           _LcdSegIoSetFun	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	op : RECEIVE
                                           ;	.line	46; "../LCD.c"	void	LcdSegIoSetFun(uchar8	dis_play)	//Êä³ö¶Ë¿ÚÉèÖÃº¯Êý
000102   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	r0x1009
000103   519b     MOV	0x9b, R0             	MOV	r0x1009, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	48; "../LCD.c"	DIS_IO_SEG_1=dis_play;
                                           	BANKSEL	r0x1009
000104   109b     RRCR	0x9b                	RRCR	r0x1009
000105   7003     JNB	0x3, 0               	JNB	PSW, 0
000106   c108     JMP	#0x108               	JMP	_00121_DS_
                                           	BANKSEL	_P3LR_bits
000107   6048     CLR	0x48, 0              	CLR	_P3LR_bits, 0
                                           _00121_DS_
000108   7803     JB	0x3, 0                	JB	PSW, 0
000109   c10b     JMP	#0x10b               	JMP	_00122_DS_
                                           	BANKSEL	_P3LR_bits
00010a   6848     SET	0x48, 0              	SET	_P3LR_bits, 0
                                           ;	op : RIGHT_OP
                                           _00122_DS_
                                           ;	.line	49; "../LCD.c"	dis_play = dis_play>>1;
00010b   6003     CLR	0x3, 0               	CLR	PSW, 0
                                           	BANKSEL	r0x1009
00010c   119b     RRC	0x9b                 	RRC	r0x1009
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	52; "../LCD.c"	DIS_IO_SEG_2=dis_play;
                                           	BANKSEL	r0x1009
00010d   109b     RRCR	0x9b                	RRCR	r0x1009
00010e   7003     JNB	0x3, 0               	JNB	PSW, 0
00010f   c111     JMP	#0x111               	JMP	_00123_DS_
                                           	BANKSEL	_P3LR_bits
000110   6148     CLR	0x48, 1              	CLR	_P3LR_bits, 1
                                           _00123_DS_
000111   7803     JB	0x3, 0                	JB	PSW, 0
000112   c114     JMP	#0x114               	JMP	_00124_DS_
                                           	BANKSEL	_P3LR_bits
000113   6948     SET	0x48, 1              	SET	_P3LR_bits, 1
                                           ;	op : RIGHT_OP
                                           _00124_DS_
                                           ;	.line	53; "../LCD.c"	dis_play = dis_play>>1;
000114   6003     CLR	0x3, 0               	CLR	PSW, 0
                                           	BANKSEL	r0x1009
000115   119b     RRC	0x9b                 	RRC	r0x1009
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	56; "../LCD.c"	DIS_IO_SEG_3=dis_play;
                                           	BANKSEL	r0x1009
000116   109b     RRCR	0x9b                	RRCR	r0x1009
000117   7003     JNB	0x3, 0               	JNB	PSW, 0
000118   c11a     JMP	#0x11a               	JMP	_00125_DS_
                                           	BANKSEL	_P3LR_bits
000119   6248     CLR	0x48, 2              	CLR	_P3LR_bits, 2
                                           _00125_DS_
00011a   7803     JB	0x3, 0                	JB	PSW, 0
00011b   c11d     JMP	#0x11d               	JMP	_00126_DS_
                                           	BANKSEL	_P3LR_bits
00011c   6a48     SET	0x48, 2              	SET	_P3LR_bits, 2
                                           ;	op : RIGHT_OP
                                           _00126_DS_
                                           ;	.line	57; "../LCD.c"	dis_play = dis_play>>1;
00011d   6003     CLR	0x3, 0               	CLR	PSW, 0
                                           	BANKSEL	r0x1009
00011e   119b     RRC	0x9b                 	RRC	r0x1009
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	60; "../LCD.c"	DIS_IO_SEG_4=dis_play;
                                           	BANKSEL	r0x1009
00011f   109b     RRCR	0x9b                	RRCR	r0x1009
000120   7003     JNB	0x3, 0               	JNB	PSW, 0
000121   c123     JMP	#0x123               	JMP	_00127_DS_
                                           	BANKSEL	_P3LR_bits
000122   6348     CLR	0x48, 3              	CLR	_P3LR_bits, 3
                                           _00127_DS_
000123   7803     JB	0x3, 0                	JB	PSW, 0
000124   c126     JMP	#0x126               	JMP	_00128_DS_
                                           	BANKSEL	_P3LR_bits
000125   6b48     SET	0x48, 3              	SET	_P3LR_bits, 3
                                           ;	op : RIGHT_OP
                                           _00128_DS_
                                           ;	.line	61; "../LCD.c"	dis_play = dis_play>>1;
000126   6003     CLR	0x3, 0               	CLR	PSW, 0
                                           	BANKSEL	r0x1009
000127   119b     RRC	0x9b                 	RRC	r0x1009
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	63; "../LCD.c"	DIS_IO_SEG_5=dis_play;
                                           	BANKSEL	r0x1009
000128   109b     RRCR	0x9b                	RRCR	r0x1009
000129   7003     JNB	0x3, 0               	JNB	PSW, 0
00012a   c12c     JMP	#0x12c               	JMP	_00129_DS_
                                           	BANKSEL	_P3LR_bits
00012b   6448     CLR	0x48, 4              	CLR	_P3LR_bits, 4
                                           _00129_DS_
00012c   7803     JB	0x3, 0                	JB	PSW, 0
00012d   c12f     JMP	#0x12f               	JMP	_00130_DS_
                                           	BANKSEL	_P3LR_bits
00012e   6c48     SET	0x48, 4              	SET	_P3LR_bits, 4
                                           ;	op : RIGHT_OP
                                           _00130_DS_
                                           ;	.line	64; "../LCD.c"	dis_play = dis_play>>1;
00012f   6003     CLR	0x3, 0               	CLR	PSW, 0
                                           	BANKSEL	r0x1009
000130   119b     RRC	0x9b                 	RRC	r0x1009
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	66; "../LCD.c"	DIS_IO_SEG_6=dis_play;
                                           	BANKSEL	r0x1009
000131   109b     RRCR	0x9b                	RRCR	r0x1009
000132   7003     JNB	0x3, 0               	JNB	PSW, 0
000133   c135     JMP	#0x135               	JMP	_00131_DS_
                                           	BANKSEL	_P3LR_bits
000134   6548     CLR	0x48, 5              	CLR	_P3LR_bits, 5
                                           _00131_DS_
000135   7803     JB	0x3, 0                	JB	PSW, 0
000136   c138     JMP	#0x138               	JMP	_00132_DS_
                                           	BANKSEL	_P3LR_bits
000137   6d48     SET	0x48, 5              	SET	_P3LR_bits, 5
                                           ;	op : RIGHT_OP
                                           _00132_DS_
                                           ;	.line	67; "../LCD.c"	dis_play = dis_play>>1;
000138   6003     CLR	0x3, 0               	CLR	PSW, 0
                                           	BANKSEL	r0x1009
000139   119b     RRC	0x9b                 	RRC	r0x1009
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	69; "../LCD.c"	DIS_IO_SEG_7=dis_play;
                                           	BANKSEL	r0x1009
00013a   109b     RRCR	0x9b                	RRCR	r0x1009
00013b   7003     JNB	0x3, 0               	JNB	PSW, 0
00013c   c13e     JMP	#0x13e               	JMP	_00133_DS_
                                           	BANKSEL	_P3LR_bits
00013d   6648     CLR	0x48, 6              	CLR	_P3LR_bits, 6
                                           _00133_DS_
00013e   7803     JB	0x3, 0                	JB	PSW, 0
00013f   c141     JMP	#0x141               	JMP	_00134_DS_
                                           	BANKSEL	_P3LR_bits
000140   6e48     SET	0x48, 6              	SET	_P3LR_bits, 6
                                           ;	op : RIGHT_OP
                                           _00134_DS_
                                           ;	.line	70; "../LCD.c"	dis_play = dis_play>>1;
000141   6003     CLR	0x3, 0               	CLR	PSW, 0
                                           	BANKSEL	r0x1009
000142   119b     RRC	0x9b                 	RRC	r0x1009
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	72; "../LCD.c"	DIS_IO_SEG_8=dis_play;
                                           	BANKSEL	r0x1009
000143   109b     RRCR	0x9b                	RRCR	r0x1009
000144   7003     JNB	0x3, 0               	JNB	PSW, 0
000145   c147     JMP	#0x147               	JMP	_00135_DS_
                                           	BANKSEL	_P3LR_bits
000146   6748     CLR	0x48, 7              	CLR	_P3LR_bits, 7
                                           _00135_DS_
000147   7803     JB	0x3, 0                	JB	PSW, 0
000148   c14a     JMP	#0x14a               	JMP	_00136_DS_
                                           	BANKSEL	_P3LR_bits
000149   6f48     SET	0x48, 7              	SET	_P3LR_bits, 7
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : ENDFUNCTION
                                           _00136_DS_
00014a   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _LcdSegIoSetFun
                                           
                                           
                                           
                                           func._ComIoSetHalfFun	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _ComIoSetHalfFun	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : FUNCTION
                                           _ComIoSetHalfFun	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	22; "../LCD.c"	TR04 =1;		//ÏÈÉèÖÃÎªÊäÈë
000209   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	_TR0_bits
00020a   6c25     SET	0x25, 4              	SET	_TR0_bits, 4
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	23; "../LCD.c"	VBS13EN =1;
                                           	BANKSEL	_VBIAS1EN_bits
00020b   6b6c     SET	0x6c, 3              	SET	_VBIAS1EN_bits, 3
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	25; "../LCD.c"	TR03 =1;		//ÏÈÉèÖÃÎªÊäÈë
                                           	BANKSEL	_TR0_bits
00020c   6b25     SET	0x25, 3              	SET	_TR0_bits, 3
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	26; "../LCD.c"	VBS12EN =1;
                                           	BANKSEL	_VBIAS1EN_bits
00020d   6a6c     SET	0x6c, 2              	SET	_VBIAS1EN_bits, 2
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	29; "../LCD.c"	TR01 =1;		//ÏÈÉèÖÃÎªÊäÈë
                                           	BANKSEL	_TR0_bits
00020e   6925     SET	0x25, 1              	SET	_TR0_bits, 1
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	30; "../LCD.c"	VBS11EN =1;
                                           	BANKSEL	_VBIAS1EN_bits
00020f   696c     SET	0x6c, 1              	SET	_VBIAS1EN_bits, 1
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	33; "../LCD.c"	TR00 =1;		//ÏÈÉèÖÃÎªÊäÈë
                                           	BANKSEL	_TR0_bits
000210   6825     SET	0x25, 0              	SET	_TR0_bits, 0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	34; "../LCD.c"	VBS10EN =1;
                                           	BANKSEL	_VBIAS1EN_bits
000211   686c     SET	0x6c, 0              	SET	_VBIAS1EN_bits, 0
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : ENDFUNCTION
000212   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _ComIoSetHalfFun
                                           
                                           
                                           ;	code size estimation:
                                           ;	  306+  153 =   459 instructions ( 1224 byte)
                                           
                                           
                                           	.end
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; File Created by ChiponCC : aolisn inc.
                                           ; Version 3.0.4#6752 (Nov 19 2015 16:48:50) (MSVC)
                                           ; This file was generated Wed May 25 14:38:03 2016
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; chipon port for the 16-bit core
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.file	"../config_set.c"
                                           	.list	p=KF8F4156
                                           	.radix dec
                                           	.include "KF8F4156.inc"
                                           
                                           ;************************************************************ 
                                           ;       Header file for the KungFu8 
                                           ;       KF8F4156 
                                           ;       Microcontroller
                                           ; 
                                           ;       Copyright 2012-2013 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************ 
                                            
                                           T0                .EQU                0x01
                                           PCL               .EQU                0x02
                                           PSW               .EQU                0x03
                                           P0                .EQU                0x05
                                           P2                .EQU                0x06
                                           P1                .EQU                0x07
                                           P3                .EQU                0x08
                                           PCH               .EQU                0x0A
                                           INTCTL            .EQU                0x0B
                                           EIF1              .EQU                0x0C
                                           EIF2              .EQU                0x0D
                                           T1L               .EQU                0x0E
                                           T1H               .EQU                0x0F
                                           T1CTL             .EQU                0x10
                                           T2L               .EQU                0x11
                                           T2CTL0            .EQU                0x12
                                           PWM1L             .EQU                0x13
                                           PWM1H             .EQU                0x14
                                           PWMCTL            .EQU                0x15
                                           PP1               .EQU                0x16
                                           BANK              .EQU                0x17
                                           ADSCANCTL         .EQU                0x18
                                           C1CTL             .EQU                0x19
                                           VDACS             .EQU                0x1A
                                           AMPCTL            .EQU                0x1B
                                           ANSEH             .EQU                0x1D
                                           ADCDATA0H         .EQU                0x1E
                                           ADCCTL0           .EQU                0x1F
                                           AMPDT             .EQU                0x20
                                           OPTR              .EQU                0x21
                                           IP0               .EQU                0x22
                                           IP1               .EQU                0x23
                                           IP2               .EQU                0x24
                                           TR0               .EQU                0x25
                                           TR2               .EQU                0x26
                                           TR1               .EQU                0x27
                                           OSCSTA            .EQU                0x28
                                           IP3               .EQU                0x29
                                           VRECAL1           .EQU                0x2A
                                           VRECTL            .EQU                0x2B
                                           EIE1              .EQU                0x2C
                                           EIE2              .EQU                0x2D
                                           PCTL              .EQU                0x2E
                                           OSCCTL            .EQU                0x2F
                                           OSCCAL0           .EQU                0x30
                                           ANSEL             .EQU                0x31
                                           PP2               .EQU                0x32
                                           PWM2L             .EQU                0x33
                                           PWM2H             .EQU                0x34
                                           PUR0              .EQU                0x35
                                           IOCL              .EQU                0x36
                                           OSCCAL1           .EQU                0x37
                                           NVMDATAH          .EQU                0x38
                                           NVMDATAL          .EQU                0x39
                                           NVMADDRH          .EQU                0x3A
                                           NVMADDRL          .EQU                0x3B
                                           NVMCTL0           .EQU                0x3C
                                           NVMCTL1           .EQU                0x3D
                                           ADCDATA0L         .EQU                0x3E
                                           ADCCTL1           .EQU                0x3F
                                           T2CCRH            .EQU                0x40
                                           T2H               .EQU                0x41
                                           PP5H              .EQU                0x42
                                           PWM5H0            .EQU                0x43
                                           PWM5H1            .EQU                0x44
                                           P0LR              .EQU                0x45
                                           P2LR              .EQU                0x46
                                           P1LR              .EQU                0x47
                                           P3LR              .EQU                0x48
                                           TR3               .EQU                0x49
                                           EIE3              .EQU                0x4A
                                           EIF3              .EQU                0x4B
                                           OSCCAL2           .EQU                0x4C
                                           OSCCAL3           .EQU                0x4D
                                           ADCDATA1H         .EQU                0x50
                                           ADCDATA1L         .EQU                0x51
                                           PP5L              .EQU                0x52
                                           T2CCRL            .EQU                0x54
                                           PWM5L0            .EQU                0x55
                                           PWM5L1            .EQU                0x56
                                           PWM5CTL0          .EQU                0x57
                                           ADCINTCTL         .EQU                0x58
                                           ADCDATA2H         .EQU                0x59
                                           ADCDATA2L         .EQU                0x5A
                                           PWM5CTL1          .EQU                0x5B
                                           P5ASCTL           .EQU                0x5C
                                           PSTRCTL           .EQU                0x5D
                                           ADCDATA3H         .EQU                0x5E
                                           PUR1              .EQU                0x60
                                           PUR2              .EQU                0x61
                                           INTEDGCTL         .EQU                0x67
                                           ADCDATA3L         .EQU                0x6A
                                           VBIASCTL          .EQU                0x6B
                                           VBIAS1EN          .EQU                0x6C
                                           VBIAS2EN          .EQU                0x6D
                                           PWM5OC            .EQU                0x10E
                                           T2CTL1            .EQU                0x10F
                                           VDAC              .EQU                0x112
                                           PWM5CTL2          .EQU                0x11C
                                           PWMPC             .EQU                0x11D
                                           RSCTL             .EQU                0x120
                                           TXSDR             .EQU                0x121
                                           RXSDR             .EQU                0x122
                                           BRCTL             .EQU                0x123
                                           TSCTL             .EQU                0x124
                                           EUBRGL            .EQU                0x125
                                           EUBRGH            .EQU                0x126
                                           SSCICTL0          .EQU                0x128
                                           SSCICTL1          .EQU                0x12A
                                           SSCISTA           .EQU                0x12B
                                           SSCIBUFR          .EQU                0x12C
                                           SSCIMSK           .EQU                0x12E
                                           SSCIADD           .EQU                0x12E
                                           WDTPS             .EQU                0x12F
                                           MULAH             .EQU                0x130
                                           MULAL             .EQU                0x131
                                           MULBH             .EQU                0x132
                                           MULBL             .EQU                0x133
                                           MULCTL            .EQU                0x134
                                           MULRES3           .EQU                0x135
                                           MULRES2           .EQU                0x136
                                           MULRES1           .EQU                0x137
                                           MULRES0           .EQU                0x138
                                           DIVCTL            .EQU                0x139
                                           DIVAH             .EQU                0x13A
                                           DIVAL             .EQU                0x13B
                                           DIVB              .EQU                0x13C
                                           DIVQH             .EQU                0x13D
                                           DIVQL             .EQU                0x13E
                                           DIVR              .EQU                0x13F
                                           LEDCTL            .EQU                0x140
                                           LEDPRE            .EQU                0x141
                                           LEDDATA0          .EQU                0x142
                                           LEDDATA1          .EQU                0x143
                                           LEDDATA2          .EQU                0x144
                                           LEDDATA3          .EQU                0x145
                                           LEDDATA4          .EQU                0x146
                                           LEDDATA5          .EQU                0x147
                                           LEDDATA6          .EQU                0x148
                                           LEDDATA7          .EQU                0x149
                                           C1FILTCTL         .EQU                0x14A
                                           C1FILTPRE         .EQU                0x14B
                                           LEDOMS1           .EQU                0x150
                                           LEDODS0           .EQU                0x155
                                           LEDOMS0           .EQU                0x157
                                           LEDODS1           .EQU                0x158
                                           VRECAL2           .EQU                0x159
                                           VRECAL3           .EQU                0x15A
                                           LEDLUM            .EQU                0x15C
                                           PWM5FC            .EQU                0x15D
                                           T4L               .EQU                0x160
                                           T4H               .EQU                0x161
                                           T4REL             .EQU                0x162
                                           T4REH             .EQU                0x163
                                           T4CTL             .EQU                0x164
                                           RC32KCAL          .EQU                0x165
                                            
                                            
                                           
                                           ;PSW Bits-------------------------------------
                                           TO                 .EQU                4
                                           PD                 .EQU                3
                                           Z                  .EQU                2
                                           DC                 .EQU                1
                                           CY                 .EQU                0
                                           _TO                .EQU                4
                                           _PD                .EQU                3
                                           _Z                 .EQU                2
                                           _DC                .EQU                1
                                           _CY                .EQU                0
                                           
                                           ;P0 Bits--------------------------------------
                                           P05                .EQU                5
                                           P04                .EQU                4
                                           P03                .EQU                3
                                           P02                .EQU                2
                                           P01                .EQU                1
                                           P00                .EQU                0
                                           _P05               .EQU                5
                                           _P04               .EQU                4
                                           _P03               .EQU                3
                                           _P02               .EQU                2
                                           _P01               .EQU                1
                                           _P00               .EQU                0
                                           
                                           ;P2 Bits--------------------------------------
                                           P27                .EQU                7
                                           P26                .EQU                6
                                           P25                .EQU                5
                                           P24                .EQU                4
                                           P23                .EQU                3
                                           P22                .EQU                2
                                           P21                .EQU                1
                                           P20                .EQU                0
                                           _P27               .EQU                7
                                           _P26               .EQU                6
                                           _P25               .EQU                5
                                           _P24               .EQU                4
                                           _P23               .EQU                3
                                           _P22               .EQU                2
                                           _P21               .EQU                1
                                           _P20               .EQU                0
                                           
                                           ;P1 Bits--------------------------------------
                                           P17                .EQU                7
                                           P16                .EQU                6
                                           P15                .EQU                5
                                           P14                .EQU                4
                                           P13                .EQU                3
                                           P12                .EQU                2
                                           P11                .EQU                1
                                           P10                .EQU                0
                                           _P17               .EQU                7
                                           _P16               .EQU                6
                                           _P15               .EQU                5
                                           _P14               .EQU                4
                                           _P13               .EQU                3
                                           _P12               .EQU                2
                                           _P11               .EQU                1
                                           _P10               .EQU                0
                                           
                                           ;P3 Bits--------------------------------------
                                           P37                .EQU                7
                                           P36                .EQU                6
                                           P35                .EQU                5
                                           P34                .EQU                4
                                           P33                .EQU                3
                                           P32                .EQU                2
                                           P31                .EQU                1
                                           P30                .EQU                0
                                           _P37               .EQU                7
                                           _P36               .EQU                6
                                           _P35               .EQU                5
                                           _P34               .EQU                4
                                           _P33               .EQU                3
                                           _P32               .EQU                2
                                           _P31               .EQU                1
                                           _P30               .EQU                0
                                           
                                           ;INTCTL Bits----------------------------------
                                           AIE                .EQU                7
                                           AIEH               .EQU                7
                                           PUIE               .EQU                6
                                           AIEL               .EQU                6
                                           T0IE               .EQU                5
                                           INT0IE             .EQU                4
                                           P0IE               .EQU                3
                                           T0IF               .EQU                2
                                           INT0IF             .EQU                1
                                           P0IF               .EQU                0
                                           _AIE               .EQU                7
                                           _AIEH              .EQU                7
                                           _PUIE              .EQU                6
                                           _AIEL              .EQU                6
                                           _T0IE              .EQU                5
                                           _INT0IE            .EQU                4
                                           _P0IE              .EQU                3
                                           _T0IF              .EQU                2
                                           _INT0IF            .EQU                1
                                           _P0IF              .EQU                0
                                           
                                           ;EIF1 Bits------------------------------------
                                           EEIF               .EQU                7
                                           ADIF               .EQU                6
                                           INT2IF             .EQU                5
                                           INT1IF             .EQU                4
                                           C1IF               .EQU                3
                                           PWM2IF             .EQU                2
                                           T2IF               .EQU                1
                                           T1IF               .EQU                0
                                           _EEIF              .EQU                7
                                           _ADIF              .EQU                6
                                           _INT2IF            .EQU                5
                                           _INT1IF            .EQU                4
                                           _C1IF              .EQU                3
                                           _PWM2IF            .EQU                2
                                           _T2IF              .EQU                1
                                           _T1IF              .EQU                0
                                           
                                           ;EIF2 Bits------------------------------------
                                           RCIF               .EQU                5
                                           TXIF               .EQU                4
                                           CCPIF              .EQU                2
                                           BCLIF              .EQU                1
                                           SSCIIF             .EQU                0
                                           _RCIF              .EQU                5
                                           _TXIF              .EQU                4
                                           _CCPIF             .EQU                2
                                           _BCLIF             .EQU                1
                                           _SSCIIF            .EQU                0
                                           
                                           ;T1CTL Bits-----------------------------------
                                           T1RLD              .EQU                7
                                           T1GC               .EQU                6
                                           T1CKS1             .EQU                5
                                           T1CKS0             .EQU                4
                                           T1OSCEN            .EQU                3
                                           T1SY               .EQU                2
                                           T1CS               .EQU                1
                                           T1ON               .EQU                0
                                           _T1RLD             .EQU                7
                                           _T1GC              .EQU                6
                                           _T1CKS1            .EQU                5
                                           _T1CKS0            .EQU                4
                                           _T1OSCEN           .EQU                3
                                           _T1SY              .EQU                2
                                           _T1CS              .EQU                1
                                           _T1ON              .EQU                0
                                           
                                           ;T2CTL0 Bits----------------------------------
                                           T2CKBS3            .EQU                6
                                           T2CKBS2            .EQU                5
                                           T2CKBS1            .EQU                4
                                           T2CKBS0            .EQU                3
                                           T2ON               .EQU                2
                                           T2CKPS1            .EQU                1
                                           T2CKPS0            .EQU                0
                                           _T2CKBS3           .EQU                6
                                           _T2CKBS2           .EQU                5
                                           _T2CKBS1           .EQU                4
                                           _T2CKBS0           .EQU                3
                                           _T2ON              .EQU                2
                                           _T2CKPS1           .EQU                1
                                           _T2CKPS0           .EQU                0
                                           
                                           ;PWMCTL Bits----------------------------------
                                           PWM2ON             .EQU                4
                                           PWM1ON             .EQU                0
                                           _PWM2ON            .EQU                4
                                           _PWM1ON            .EQU                0
                                           
                                           ;BANK Bits------------------------------------
                                           PR3                .EQU                3
                                           PR2                .EQU                2
                                           PR1                .EQU                1
                                           PR0                .EQU                0
                                           _PR3               .EQU                3
                                           _PR2               .EQU                2
                                           _PR1               .EQU                1
                                           _PR0               .EQU                0
                                           
                                           ;ADSCANCTL Bits-------------------------------
                                           ADSCANEN           .EQU                7
                                           SMOD1              .EQU                6
                                           SMOD0              .EQU                5
                                           STIM4              .EQU                4
                                           STIM3              .EQU                3
                                           STIM2              .EQU                2
                                           STIM1              .EQU                1
                                           STIM0              .EQU                0
                                           _ADSCANEN          .EQU                7
                                           _SMOD1             .EQU                6
                                           _SMOD0             .EQU                5
                                           _STIM4             .EQU                4
                                           _STIM3             .EQU                3
                                           _STIM2             .EQU                2
                                           _STIM1             .EQU                1
                                           _STIM0             .EQU                0
                                           
                                           ;C1CTL Bits-----------------------------------
                                           C1MOD2             .EQU                6
                                           C1MOD1             .EQU                5
                                           C1MOD0             .EQU                4
                                           C1OUT              .EQU                1
                                           C1EN               .EQU                0
                                           _C1MOD2            .EQU                6
                                           _C1MOD1            .EQU                5
                                           _C1MOD0            .EQU                4
                                           _C1OUT             .EQU                1
                                           _C1EN              .EQU                0
                                           
                                           ;VDACS Bits-----------------------------------
                                           VCEN               .EQU                6
                                           _VCEN              .EQU                6
                                           
                                           ;AMPCTL Bits----------------------------------
                                           AMPCALD            .EQU                7
                                           INPS1              .EQU                5
                                           INPS0              .EQU                4
                                           AMPCALEN           .EQU                1
                                           AMPON              .EQU                0
                                           _AMPCALD           .EQU                7
                                           _INPS1             .EQU                5
                                           _INPS0             .EQU                4
                                           _AMPCALEN          .EQU                1
                                           _AMPON             .EQU                0
                                           
                                           ;ANSEH Bits-----------------------------------
                                           ANS13              .EQU                5
                                           ANS12              .EQU                4
                                           ANS11              .EQU                3
                                           ANS10              .EQU                2
                                           ANS9               .EQU                1
                                           ANS8               .EQU                0
                                           _ANS13             .EQU                5
                                           _ANS12             .EQU                4
                                           _ANS11             .EQU                3
                                           _ANS10             .EQU                2
                                           _ANS9              .EQU                1
                                           _ANS8              .EQU                0
                                           
                                           ;ADCCTL0 Bits---------------------------------
                                           ADLR               .EQU                7
                                           T2CCRON            .EQU                6
                                           CHS3               .EQU                5
                                           CHS2               .EQU                4
                                           CHS1               .EQU                3
                                           CHS0               .EQU                2
                                           START              .EQU                1
                                           ADEN               .EQU                0
                                           _ADLR              .EQU                7
                                           _T2CCRON           .EQU                6
                                           _CHS3              .EQU                5
                                           _CHS2              .EQU                4
                                           _CHS1              .EQU                3
                                           _CHS0              .EQU                2
                                           _START             .EQU                1
                                           _ADEN              .EQU                0
                                           
                                           ;AMPDT Bits-----------------------------------
                                           AMPDT7             .EQU                7
                                           AMPDT6             .EQU                6
                                           AMPDT5             .EQU                5
                                           AMPDT4             .EQU                4
                                           AMPDT3             .EQU                3
                                           AMPDT2             .EQU                2
                                           AMPDT1             .EQU                1
                                           AMPDT0             .EQU                0
                                           _AMPDT7            .EQU                7
                                           _AMPDT6            .EQU                6
                                           _AMPDT5            .EQU                5
                                           _AMPDT4            .EQU                4
                                           _AMPDT3            .EQU                3
                                           _AMPDT2            .EQU                2
                                           _AMPDT1            .EQU                1
                                           _AMPDT0            .EQU                0
                                           
                                           ;OPTR Bits------------------------------------
                                           PUPH               .EQU                7
                                           INT0SE             .EQU                6
                                           T0CS               .EQU                5
                                           T0SE               .EQU                4
                                           PSA                .EQU                3
                                           PS2                .EQU                2
                                           PS1                .EQU                1
                                           PS0                .EQU                0
                                           _PUPH              .EQU                7
                                           _INT0SE            .EQU                6
                                           _T0CS              .EQU                5
                                           _T0SE              .EQU                4
                                           _PSA               .EQU                3
                                           _PS2               .EQU                2
                                           _PS1               .EQU                1
                                           _PS0               .EQU                0
                                           
                                           ;IP0 Bits-------------------------------------
                                           PT0                .EQU                2
                                           PINT0              .EQU                1
                                           PP0                .EQU                0
                                           _PT0               .EQU                2
                                           _PINT0             .EQU                1
                                           _PP0               .EQU                0
                                           
                                           ;IP1 Bits-------------------------------------
                                           PEE                .EQU                7
                                           PADC               .EQU                6
                                           PINT2              .EQU                5
                                           PINT1              .EQU                4
                                           PC1                .EQU                3
                                           PPWM2              .EQU                2
                                           PT2                .EQU                1
                                           PT1                .EQU                0
                                           _PEE               .EQU                7
                                           _PADC              .EQU                6
                                           _PINT2             .EQU                5
                                           _PINT1             .EQU                4
                                           _PC1               .EQU                3
                                           _PPWM2             .EQU                2
                                           _PT2               .EQU                1
                                           _PT1               .EQU                0
                                           
                                           ;IP2 Bits-------------------------------------
                                           PRC                .EQU                5
                                           PTX                .EQU                4
                                           PCCP               .EQU                2
                                           PBCL               .EQU                1
                                           PSSCI              .EQU                0
                                           _PRC               .EQU                5
                                           _PTX               .EQU                4
                                           _PCCP              .EQU                2
                                           _PBCL              .EQU                1
                                           _PSSCI             .EQU                0
                                           
                                           ;TR0 Bits-------------------------------------
                                           TR05               .EQU                5
                                           TR04               .EQU                4
                                           TR03               .EQU                3
                                           TR02               .EQU                2
                                           TR01               .EQU                1
                                           TR00               .EQU                0
                                           _TR05              .EQU                5
                                           _TR04              .EQU                4
                                           _TR03              .EQU                3
                                           _TR02              .EQU                2
                                           _TR01              .EQU                1
                                           _TR00              .EQU                0
                                           
                                           ;TR2 Bits-------------------------------------
                                           TR27               .EQU                7
                                           TR26               .EQU                6
                                           TR25               .EQU                5
                                           TR24               .EQU                4
                                           TR23               .EQU                3
                                           TR22               .EQU                2
                                           TR21               .EQU                1
                                           TR20               .EQU                0
                                           _TR27              .EQU                7
                                           _TR26              .EQU                6
                                           _TR25              .EQU                5
                                           _TR24              .EQU                4
                                           _TR23              .EQU                3
                                           _TR22              .EQU                2
                                           _TR21              .EQU                1
                                           _TR20              .EQU                0
                                           
                                           ;TR1 Bits-------------------------------------
                                           TR17               .EQU                7
                                           TR16               .EQU                6
                                           TR15               .EQU                5
                                           TR14               .EQU                4
                                           TR13               .EQU                3
                                           TR12               .EQU                2
                                           TR11               .EQU                1
                                           TR10               .EQU                0
                                           _TR17              .EQU                7
                                           _TR16              .EQU                6
                                           _TR15              .EQU                5
                                           _TR14              .EQU                4
                                           _TR13              .EQU                3
                                           _TR12              .EQU                2
                                           _TR11              .EQU                1
                                           _TR10              .EQU                0
                                           
                                           ;OSCSTA Bits----------------------------------
                                           OSTS               .EQU                6
                                           HTS                .EQU                5
                                           LTS                .EQU                4
                                           SCF1               .EQU                1
                                           SCF0               .EQU                0
                                           _OSTS              .EQU                6
                                           _HTS               .EQU                5
                                           _LTS               .EQU                4
                                           _SCF1              .EQU                1
                                           _SCF0              .EQU                0
                                           
                                           ;IP3 Bits-------------------------------------
                                           PT4                .EQU                7
                                           POSCFAIL           .EQU                5
                                           _PT4               .EQU                7
                                           _POSCFAIL          .EQU                5
                                           
                                           ;VRECTL Bits----------------------------------
                                           VRESEL1            .EQU                7
                                           VRESEL0            .EQU                6
                                           VRECALEN           .EQU                5
                                           VREBG              .EQU                4
                                           VREOE              .EQU                3
                                           P18OE              .EQU                2
                                           VREEN              .EQU                1
                                           LPREN              .EQU                0
                                           _VRESEL1           .EQU                7
                                           _VRESEL0           .EQU                6
                                           _VRECALEN          .EQU                5
                                           _VREBG             .EQU                4
                                           _VREOE             .EQU                3
                                           _P18OE             .EQU                2
                                           _VREEN             .EQU                1
                                           _LPREN             .EQU                0
                                           
                                           ;EIE1 Bits------------------------------------
                                           EEIE               .EQU                7
                                           ADIE               .EQU                6
                                           INT2IE             .EQU                5
                                           INT1IE             .EQU                4
                                           C1IE               .EQU                3
                                           PWM2IE             .EQU                2
                                           T2IE               .EQU                1
                                           T1IE               .EQU                0
                                           _EEIE              .EQU                7
                                           _ADIE              .EQU                6
                                           _INT2IE            .EQU                5
                                           _INT1IE            .EQU                4
                                           _C1IE              .EQU                3
                                           _PWM2IE            .EQU                2
                                           _T2IE              .EQU                1
                                           _T1IE              .EQU                0
                                           
                                           ;EIE2 Bits------------------------------------
                                           RCIE               .EQU                5
                                           TXIE               .EQU                4
                                           CCPIE              .EQU                2
                                           BCLIE              .EQU                1
                                           SSCIIE             .EQU                0
                                           _RCIE              .EQU                5
                                           _TXIE              .EQU                4
                                           _CCPIE             .EQU                2
                                           _BCLIE             .EQU                1
                                           _SSCIIE            .EQU                0
                                           
                                           ;PCTL Bits------------------------------------
                                           SLVREN             .EQU                4
                                           IPEN               .EQU                3
                                           SWDTEN             .EQU                2
                                           POR                .EQU                1
                                           LVR                .EQU                0
                                           _SLVREN            .EQU                4
                                           _IPEN              .EQU                3
                                           _SWDTEN            .EQU                2
                                           _POR               .EQU                1
                                           _LVR               .EQU                0
                                           
                                           ;OSCCTL Bits----------------------------------
                                           CLKOE              .EQU                7
                                           IRCS2              .EQU                6
                                           IRCS1              .EQU                5
                                           IRCS0              .EQU                4
                                           SCS1               .EQU                3
                                           SCS0               .EQU                2
                                           IESO               .EQU                1
                                           FSCM               .EQU                0
                                           _CLKOE             .EQU                7
                                           _IRCS2             .EQU                6
                                           _IRCS1             .EQU                5
                                           _IRCS0             .EQU                4
                                           _SCS1              .EQU                3
                                           _SCS0              .EQU                2
                                           _IESO              .EQU                1
                                           _FSCM              .EQU                0
                                           
                                           ;ANSEL Bits-----------------------------------
                                           ANS7               .EQU                7
                                           ANS6               .EQU                6
                                           ANS5               .EQU                5
                                           ANS4               .EQU                4
                                           ANS3               .EQU                3
                                           ANS2               .EQU                2
                                           ANS1               .EQU                1
                                           ANS0               .EQU                0
                                           _ANS7              .EQU                7
                                           _ANS6              .EQU                6
                                           _ANS5              .EQU                5
                                           _ANS4              .EQU                4
                                           _ANS3              .EQU                3
                                           _ANS2              .EQU                2
                                           _ANS1              .EQU                1
                                           _ANS0              .EQU                0
                                           
                                           ;PUR0 Bits------------------------------------
                                           PUR05              .EQU                5
                                           PUR04              .EQU                4
                                           PUR03              .EQU                3
                                           PUR01              .EQU                1
                                           PUR00              .EQU                0
                                           _PUR05             .EQU                5
                                           _PUR04             .EQU                4
                                           _PUR03             .EQU                3
                                           _PUR01             .EQU                1
                                           _PUR00             .EQU                0
                                           
                                           ;IOCL Bits------------------------------------
                                           IOCL5              .EQU                5
                                           IOCL4              .EQU                4
                                           IOCL3              .EQU                3
                                           IOCL2              .EQU                2
                                           IOCL1              .EQU                1
                                           IOCL0              .EQU                0
                                           _IOCL5             .EQU                5
                                           _IOCL4             .EQU                4
                                           _IOCL3             .EQU                3
                                           _IOCL2             .EQU                2
                                           _IOCL1             .EQU                1
                                           _IOCL0             .EQU                0
                                           
                                           ;ADCCTL1 Bits---------------------------------
                                           ADCALEN            .EQU                7
                                           ADCS2              .EQU                6
                                           ADCS1              .EQU                5
                                           ADCS0              .EQU                4
                                           VCFG1              .EQU                3
                                           VCFG0              .EQU                2
                                           ADCIM              .EQU                0
                                           _ADCALEN           .EQU                7
                                           _ADCS2             .EQU                6
                                           _ADCS1             .EQU                5
                                           _ADCS0             .EQU                4
                                           _VCFG1             .EQU                3
                                           _VCFG0             .EQU                2
                                           _ADCIM             .EQU                0
                                           
                                           ;P0LR Bits------------------------------------
                                           P0LR5              .EQU                5
                                           P0LR4              .EQU                4
                                           P0LR3              .EQU                3
                                           P0LR1              .EQU                1
                                           P0LR0              .EQU                0
                                           _P0LR5             .EQU                5
                                           _P0LR4             .EQU                4
                                           _P0LR3             .EQU                3
                                           _P0LR1             .EQU                1
                                           _P0LR0             .EQU                0
                                           
                                           ;P2LR Bits------------------------------------
                                           P2LR7              .EQU                7
                                           P2LR6              .EQU                6
                                           P2LR5              .EQU                5
                                           P2LR4              .EQU                4
                                           P2LR3              .EQU                3
                                           P2LR2              .EQU                2
                                           P2LR1              .EQU                1
                                           P2LR0              .EQU                0
                                           _P2LR7             .EQU                7
                                           _P2LR6             .EQU                6
                                           _P2LR5             .EQU                5
                                           _P2LR4             .EQU                4
                                           _P2LR3             .EQU                3
                                           _P2LR2             .EQU                2
                                           _P2LR1             .EQU                1
                                           _P2LR0             .EQU                0
                                           
                                           ;P1LR Bits------------------------------------
                                           P1LR7              .EQU                7
                                           P1LR6              .EQU                6
                                           P1LR5              .EQU                5
                                           P1LR4              .EQU                4
                                           P1LR3              .EQU                3
                                           P1LR2              .EQU                2
                                           P1LR1              .EQU                1
                                           P1LR0              .EQU                0
                                           _P1LR7             .EQU                7
                                           _P1LR6             .EQU                6
                                           _P1LR5             .EQU                5
                                           _P1LR4             .EQU                4
                                           _P1LR3             .EQU                3
                                           _P1LR2             .EQU                2
                                           _P1LR1             .EQU                1
                                           _P1LR0             .EQU                0
                                           
                                           ;P3LR Bits------------------------------------
                                           P3LR7              .EQU                7
                                           P3LR6              .EQU                6
                                           P3LR5              .EQU                5
                                           P3LR4              .EQU                4
                                           P3LR3              .EQU                3
                                           P3LR2              .EQU                2
                                           P3LR1              .EQU                1
                                           P3LR0              .EQU                0
                                           _P3LR7             .EQU                7
                                           _P3LR6             .EQU                6
                                           _P3LR5             .EQU                5
                                           _P3LR4             .EQU                4
                                           _P3LR3             .EQU                3
                                           _P3LR2             .EQU                2
                                           _P3LR1             .EQU                1
                                           _P3LR0             .EQU                0
                                           
                                           ;TR3 Bits-------------------------------------
                                           TR37               .EQU                7
                                           TR36               .EQU                6
                                           TR35               .EQU                5
                                           TR34               .EQU                4
                                           TR33               .EQU                3
                                           TR32               .EQU                2
                                           TR31               .EQU                1
                                           TR30               .EQU                0
                                           _TR37              .EQU                7
                                           _TR36              .EQU                6
                                           _TR35              .EQU                5
                                           _TR34              .EQU                4
                                           _TR33              .EQU                3
                                           _TR32              .EQU                2
                                           _TR31              .EQU                1
                                           _TR30              .EQU                0
                                           
                                           ;EIE3 Bits------------------------------------
                                           T4IE               .EQU                7
                                           OSCFAILIE          .EQU                5
                                           _T4IE              .EQU                7
                                           _OSCFAILIE         .EQU                5
                                           
                                           ;EIF3 Bits------------------------------------
                                           T4IF               .EQU                7
                                           OSCFAILIF          .EQU                5
                                           _T4IF              .EQU                7
                                           _OSCFAILIF         .EQU                5
                                           
                                           ;PWM5CTL0 Bits--------------------------------
                                           P5CH1MOD1          .EQU                7
                                           P5CH1MOD0          .EQU                6
                                           P5MOD3             .EQU                3
                                           P5MOD2             .EQU                2
                                           P5MOD1             .EQU                1
                                           P5MOD0             .EQU                0
                                           _P5CH1MOD1         .EQU                7
                                           _P5CH1MOD0         .EQU                6
                                           _P5MOD3            .EQU                3
                                           _P5MOD2            .EQU                2
                                           _P5MOD1            .EQU                1
                                           _P5MOD0            .EQU                0
                                           
                                           ;ADCINTCTL Bits-------------------------------
                                           INTCTL1            .EQU                1
                                           INTCTL0            .EQU                0
                                           _INTCTL1           .EQU                1
                                           _INTCTL0           .EQU                0
                                           
                                           ;PWM5CTL1 Bits--------------------------------
                                           P5RSEN             .EQU                7
                                           P5DC6              .EQU                6
                                           P5DC5              .EQU                5
                                           P5DC4              .EQU                4
                                           P5DC3              .EQU                3
                                           P5DC2              .EQU                2
                                           P5DC1              .EQU                1
                                           P5DC0              .EQU                0
                                           _P5RSEN            .EQU                7
                                           _P5DC6             .EQU                6
                                           _P5DC5             .EQU                5
                                           _P5DC4             .EQU                4
                                           _P5DC3             .EQU                3
                                           _P5DC2             .EQU                2
                                           _P5DC1             .EQU                1
                                           _P5DC0             .EQU                0
                                           
                                           ;P5ASCTL Bits---------------------------------
                                           P5ASE              .EQU                7
                                           P5ASS2             .EQU                6
                                           P5ASS1             .EQU                5
                                           P5ASS0             .EQU                4
                                           P5SSAC1            .EQU                3
                                           P5SSAC0            .EQU                2
                                           P5SSBD1            .EQU                1
                                           P5SSBD0            .EQU                0
                                           _P5ASE             .EQU                7
                                           _P5ASS2            .EQU                6
                                           _P5ASS1            .EQU                5
                                           _P5ASS0            .EQU                4
                                           _P5SSAC1           .EQU                3
                                           _P5SSAC0           .EQU                2
                                           _P5SSBD1           .EQU                1
                                           _P5SSBD0           .EQU                0
                                           
                                           ;PSTRCTL Bits---------------------------------
                                           STRSYNC            .EQU                4
                                           STREND             .EQU                3
                                           STRENC             .EQU                2
                                           STRENB             .EQU                1
                                           STRENA             .EQU                0
                                           _STRSYNC           .EQU                4
                                           _STREND            .EQU                3
                                           _STRENC            .EQU                2
                                           _STRENB            .EQU                1
                                           _STRENA            .EQU                0
                                           
                                           ;PUR1 Bits------------------------------------
                                           PUR17              .EQU                7
                                           PUR16              .EQU                6
                                           PUR15              .EQU                5
                                           PUR14              .EQU                4
                                           PUR13              .EQU                3
                                           PUR12              .EQU                2
                                           PUR11              .EQU                1
                                           PUR10              .EQU                0
                                           _PUR17             .EQU                7
                                           _PUR16             .EQU                6
                                           _PUR15             .EQU                5
                                           _PUR14             .EQU                4
                                           _PUR13             .EQU                3
                                           _PUR12             .EQU                2
                                           _PUR11             .EQU                1
                                           _PUR10             .EQU                0
                                           
                                           ;PUR2 Bits------------------------------------
                                           PUR27              .EQU                7
                                           PUR26              .EQU                6
                                           PUR25              .EQU                5
                                           PUR24              .EQU                4
                                           PUR23              .EQU                3
                                           PUR22              .EQU                2
                                           PUR21              .EQU                1
                                           PUR20              .EQU                0
                                           _PUR27             .EQU                7
                                           _PUR26             .EQU                6
                                           _PUR25             .EQU                5
                                           _PUR24             .EQU                4
                                           _PUR23             .EQU                3
                                           _PUR22             .EQU                2
                                           _PUR21             .EQU                1
                                           _PUR20             .EQU                0
                                           
                                           ;INTEDGCTL Bits-------------------------------
                                           INT2SE             .EQU                7
                                           INT1SE             .EQU                6
                                           T1CLKEN            .EQU                0
                                           _INT2SE            .EQU                7
                                           _INT1SE            .EQU                6
                                           _T1CLKEN           .EQU                0
                                           
                                           ;VBIASCTL Bits--------------------------------
                                           VBIASEN            .EQU                7
                                           VBSEL              .EQU                6
                                           ISEL3              .EQU                4
                                           ISEL2              .EQU                3
                                           ISEL1              .EQU                2
                                           ISEL0              .EQU                1
                                           _VBIASEN           .EQU                7
                                           _VBSEL             .EQU                6
                                           _ISEL3             .EQU                4
                                           _ISEL2             .EQU                3
                                           _ISEL1             .EQU                2
                                           _ISEL0             .EQU                1
                                           
                                           ;VBIAS1EN Bits--------------------------------
                                           VBS17EN            .EQU                7
                                           VBS16EN            .EQU                6
                                           VBS15EN            .EQU                5
                                           VBS14EN            .EQU                4
                                           VBS13EN            .EQU                3
                                           VBS12EN            .EQU                2
                                           VBS11EN            .EQU                1
                                           VBS10EN            .EQU                0
                                           _VBS17EN           .EQU                7
                                           _VBS16EN           .EQU                6
                                           _VBS15EN           .EQU                5
                                           _VBS14EN           .EQU                4
                                           _VBS13EN           .EQU                3
                                           _VBS12EN           .EQU                2
                                           _VBS11EN           .EQU                1
                                           _VBS10EN           .EQU                0
                                           
                                           ;VBIAS2EN Bits--------------------------------
                                           VBS27EN            .EQU                7
                                           VBS26EN            .EQU                6
                                           VBS25EN            .EQU                5
                                           VBS24EN            .EQU                4
                                           VBS23EN            .EQU                3
                                           VBS22EN            .EQU                2
                                           VBS21EN            .EQU                1
                                           VBS20EN            .EQU                0
                                           _VBS27EN           .EQU                7
                                           _VBS26EN           .EQU                6
                                           _VBS25EN           .EQU                5
                                           _VBS24EN           .EQU                4
                                           _VBS23EN           .EQU                3
                                           _VBS22EN           .EQU                2
                                           _VBS21EN           .EQU                1
                                           _VBS20EN           .EQU                0
                                           
                                           ;PWM5OC Bits----------------------------------
                                           OCA                .EQU                1
                                           OCB                .EQU                0
                                           _OCA               .EQU                1
                                           _OCB               .EQU                0
                                           
                                           ;T2CTL1 Bits----------------------------------
                                           T2MOD1             .EQU                7
                                           T2MOD0             .EQU                6
                                           T2OFS1             .EQU                5
                                           T2OFS0             .EQU                4
                                           T2TRIGEN           .EQU                3
                                           T2DIR              .EQU                0
                                           _T2MOD1            .EQU                7
                                           _T2MOD0            .EQU                6
                                           _T2OFS1            .EQU                5
                                           _T2OFS0            .EQU                4
                                           _T2TRIGEN          .EQU                3
                                           _T2DIR             .EQU                0
                                           
                                           ;VDAC Bits------------------------------------
                                           VDAC3              .EQU                7
                                           VDAC2              .EQU                6
                                           VDAC1              .EQU                5
                                           VDAC0              .EQU                4
                                           _VDAC3             .EQU                7
                                           _VDAC2             .EQU                6
                                           _VDAC1             .EQU                5
                                           _VDAC0             .EQU                4
                                           
                                           ;PWM5CTL2 Bits--------------------------------
                                           PFUSES             .EQU                5
                                           UDEVT1             .EQU                2
                                           UDEVT0             .EQU                1
                                           UDEN               .EQU                0
                                           _PFUSES            .EQU                5
                                           _UDEVT1            .EQU                2
                                           _UDEVT0            .EQU                1
                                           _UDEN              .EQU                0
                                           
                                           ;PWMPC Bits-----------------------------------
                                           PCA                .EQU                1
                                           PCB                .EQU                0
                                           _PCA               .EQU                1
                                           _PCB               .EQU                0
                                           
                                           ;RSCTL Bits-----------------------------------
                                           SPEN               .EQU                7
                                           RX9                .EQU                6
                                           SRXEN              .EQU                5
                                           CRXEN              .EQU                4
                                           ADREN              .EQU                3
                                           FRER               .EQU                2
                                           OVFER              .EQU                1
                                           RX9D               .EQU                0
                                           _SPEN              .EQU                7
                                           _RX9               .EQU                6
                                           _SRXEN             .EQU                5
                                           _CRXEN             .EQU                4
                                           _ADREN             .EQU                3
                                           _FRER              .EQU                2
                                           _OVFER             .EQU                1
                                           _RX9D              .EQU                0
                                           
                                           ;BRCTL Bits-----------------------------------
                                           ABRDOVF            .EQU                7
                                           RCIDLF             .EQU                6
                                           SCKPS              .EQU                5
                                           BRG16              .EQU                4
                                           WUEN               .EQU                1
                                           ABRDEN             .EQU                0
                                           _ABRDOVF           .EQU                7
                                           _RCIDLF            .EQU                6
                                           _SCKPS             .EQU                5
                                           _BRG16             .EQU                4
                                           _WUEN              .EQU                1
                                           _ABRDEN            .EQU                0
                                           
                                           ;TSCTL Bits-----------------------------------
                                           CSRS               .EQU                7
                                           TX9                .EQU                6
                                           TXEN               .EQU                5
                                           SYNC               .EQU                4
                                           SENDB              .EQU                3
                                           HBRG               .EQU                2
                                           TXSRS              .EQU                1
                                           TX9D               .EQU                0
                                           _CSRS              .EQU                7
                                           _TX9               .EQU                6
                                           _TXEN              .EQU                5
                                           _SYNC              .EQU                4
                                           _SENDB             .EQU                3
                                           _HBRG              .EQU                2
                                           _TXSRS             .EQU                1
                                           _TX9D              .EQU                0
                                           
                                           ;SSCICTL0 Bits--------------------------------
                                           SSCIWCFL           .EQU                7
                                           SSCIOV             .EQU                6
                                           SSCIEN             .EQU                5
                                           SSCICKP            .EQU                4
                                           SSCIMOD3           .EQU                3
                                           SSCIMOD2           .EQU                2
                                           SSCIMOD1           .EQU                1
                                           SSCIMOD0           .EQU                0
                                           _SSCIWCFL          .EQU                7
                                           _SSCIOV            .EQU                6
                                           _SSCIEN            .EQU                5
                                           _SSCICKP           .EQU                4
                                           _SSCIMOD3          .EQU                3
                                           _SSCIMOD2          .EQU                2
                                           _SSCIMOD1          .EQU                1
                                           _SSCIMOD0          .EQU                0
                                           
                                           ;SSCICTL1 Bits--------------------------------
                                           SSCICALLEN         .EQU                7
                                           SSCIACKSTA         .EQU                6
                                           SSCIACKDAT         .EQU                5
                                           SSCIACKEN          .EQU                4
                                           SSCIRCEN           .EQU                3
                                           STOPEN             .EQU                2
                                           RESTARTEN          .EQU                1
                                           STARTEN            .EQU                0
                                           _SSCICALLEN        .EQU                7
                                           _SSCIACKSTA        .EQU                6
                                           _SSCIACKDAT        .EQU                5
                                           _SSCIACKEN         .EQU                4
                                           _SSCIRCEN          .EQU                3
                                           _STOPEN            .EQU                2
                                           _RESTARTEN         .EQU                1
                                           _STARTEN           .EQU                0
                                           
                                           ;SSCISTA Bits---------------------------------
                                           SAMPLE             .EQU                7
                                           CKEGE              .EQU                6
                                           SSCIDA             .EQU                5
                                           SSCISTOP           .EQU                4
                                           SSCISTART          .EQU                3
                                           SSCIRW             .EQU                2
                                           SSCIUA             .EQU                1
                                           SSCIBUF            .EQU                0
                                           _SAMPLE            .EQU                7
                                           _CKEGE             .EQU                6
                                           _SSCIDA            .EQU                5
                                           _SSCISTOP          .EQU                4
                                           _SSCISTART         .EQU                3
                                           _SSCIRW            .EQU                2
                                           _SSCIUA            .EQU                1
                                           _SSCIBUF           .EQU                0
                                           
                                           ;SSCIMSK Bits---------------------------------
                                           SSCIMSK7           .EQU                7
                                           SSCIMSK6           .EQU                6
                                           SSCIMSK5           .EQU                5
                                           SSCIMSK4           .EQU                4
                                           SSCIMSK3           .EQU                3
                                           SSCIMSK2           .EQU                2
                                           SSCIMSK1           .EQU                1
                                           SSCIMSK0           .EQU                0
                                           _SSCIMSK7          .EQU                7
                                           _SSCIMSK6          .EQU                6
                                           _SSCIMSK5          .EQU                5
                                           _SSCIMSK4          .EQU                4
                                           _SSCIMSK3          .EQU                3
                                           _SSCIMSK2          .EQU                2
                                           _SSCIMSK1          .EQU                1
                                           _SSCIMSK0          .EQU                0
                                           
                                           ;WDTPS Bits-----------------------------------
                                           WDTPS3             .EQU                3
                                           WDTPS2             .EQU                2
                                           WDTPS1             .EQU                1
                                           WDTPS0             .EQU                0
                                           _WDTPS3            .EQU                3
                                           _WDTPS2            .EQU                2
                                           _WDTPS1            .EQU                1
                                           _WDTPS0            .EQU                0
                                           
                                           ;MULCTL Bits----------------------------------
                                           MULEN              .EQU                1
                                           MULIF              .EQU                0
                                           _MULEN             .EQU                1
                                           _MULIF             .EQU                0
                                           
                                           ;DIVCTL Bits----------------------------------
                                           DIVOEN             .EQU                1
                                           DIVEN              .EQU                0
                                           _DIVOEN            .EQU                1
                                           _DIVEN             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDCTL Bits----------------------------------
                                           LEDEN              .EQU                7
                                           DIGEN2             .EQU                4
                                           DIGEN1             .EQU                3
                                           DIGEN0             .EQU                2
                                           PNS1               .EQU                1
                                           PNS0               .EQU                0
                                           _LEDEN             .EQU                7
                                           _DIGEN2            .EQU                4
                                           _DIGEN1            .EQU                3
                                           _DIGEN0            .EQU                2
                                           _PNS1              .EQU                1
                                           _PNS0              .EQU                0
                                           
                                           ;LEDPRE Bits----------------------------------
                                           LEDCKS13           .EQU                7
                                           LEDCKS12           .EQU                6
                                           LEDCKS11           .EQU                5
                                           LEDCKS10           .EQU                4
                                           LEDCKS03           .EQU                3
                                           LEDCKS02           .EQU                2
                                           LEDCKS01           .EQU                1
                                           LEDCKS00           .EQU                0
                                           _LEDCKS13          .EQU                7
                                           _LEDCKS12          .EQU                6
                                           _LEDCKS11          .EQU                5
                                           _LEDCKS10          .EQU                4
                                           _LEDCKS03          .EQU                3
                                           _LEDCKS02          .EQU                2
                                           _LEDCKS01          .EQU                1
                                           _LEDCKS00          .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA0 Bits--------------------------------
                                           DAT07              .EQU                7
                                           DAT06              .EQU                6
                                           DAT05              .EQU                5
                                           DAT04              .EQU                4
                                           DAT03              .EQU                3
                                           DAT02              .EQU                2
                                           DAT01              .EQU                1
                                           DAT00              .EQU                0
                                           _DAT07             .EQU                7
                                           _DAT06             .EQU                6
                                           _DAT05             .EQU                5
                                           _DAT04             .EQU                4
                                           _DAT03             .EQU                3
                                           _DAT02             .EQU                2
                                           _DAT01             .EQU                1
                                           _DAT00             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA1 Bits--------------------------------
                                           DAT17              .EQU                7
                                           DAT16              .EQU                6
                                           DAT15              .EQU                5
                                           DAT14              .EQU                4
                                           DAT13              .EQU                3
                                           DAT12              .EQU                2
                                           DAT11              .EQU                1
                                           DAT10              .EQU                0
                                           _DAT17             .EQU                7
                                           _DAT16             .EQU                6
                                           _DAT15             .EQU                5
                                           _DAT14             .EQU                4
                                           _DAT13             .EQU                3
                                           _DAT12             .EQU                2
                                           _DAT11             .EQU                1
                                           _DAT10             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA2 Bits--------------------------------
                                           DAT27              .EQU                7
                                           DAT26              .EQU                6
                                           DAT25              .EQU                5
                                           DAT24              .EQU                4
                                           DAT23              .EQU                3
                                           DAT22              .EQU                2
                                           DAT21              .EQU                1
                                           DAT20              .EQU                0
                                           _DAT27             .EQU                7
                                           _DAT26             .EQU                6
                                           _DAT25             .EQU                5
                                           _DAT24             .EQU                4
                                           _DAT23             .EQU                3
                                           _DAT22             .EQU                2
                                           _DAT21             .EQU                1
                                           _DAT20             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA3 Bits--------------------------------
                                           DAT37              .EQU                7
                                           DAT36              .EQU                6
                                           DAT35              .EQU                5
                                           DAT34              .EQU                4
                                           DAT33              .EQU                3
                                           DAT32              .EQU                2
                                           DAT31              .EQU                1
                                           DAT30              .EQU                0
                                           _DAT37             .EQU                7
                                           _DAT36             .EQU                6
                                           _DAT35             .EQU                5
                                           _DAT34             .EQU                4
                                           _DAT33             .EQU                3
                                           _DAT32             .EQU                2
                                           _DAT31             .EQU                1
                                           _DAT30             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA4 Bits--------------------------------
                                           DAT47              .EQU                7
                                           DAT46              .EQU                6
                                           DAT45              .EQU                5
                                           DAT44              .EQU                4
                                           DAT43              .EQU                3
                                           DAT42              .EQU                2
                                           DAT41              .EQU                1
                                           DAT40              .EQU                0
                                           _DAT47             .EQU                7
                                           _DAT46             .EQU                6
                                           _DAT45             .EQU                5
                                           _DAT44             .EQU                4
                                           _DAT43             .EQU                3
                                           _DAT42             .EQU                2
                                           _DAT41             .EQU                1
                                           _DAT40             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA5 Bits--------------------------------
                                           DAT57              .EQU                7
                                           DAT56              .EQU                6
                                           DAT55              .EQU                5
                                           DAT54              .EQU                4
                                           DAT53              .EQU                3
                                           DAT52              .EQU                2
                                           DAT51              .EQU                1
                                           DAT50              .EQU                0
                                           _DAT57             .EQU                7
                                           _DAT56             .EQU                6
                                           _DAT55             .EQU                5
                                           _DAT54             .EQU                4
                                           _DAT53             .EQU                3
                                           _DAT52             .EQU                2
                                           _DAT51             .EQU                1
                                           _DAT50             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA6 Bits--------------------------------
                                           DAT67              .EQU                7
                                           DAT66              .EQU                6
                                           DAT65              .EQU                5
                                           DAT64              .EQU                4
                                           DAT63              .EQU                3
                                           DAT62              .EQU                2
                                           DAT61              .EQU                1
                                           DAT60              .EQU                0
                                           _DAT67             .EQU                7
                                           _DAT66             .EQU                6
                                           _DAT65             .EQU                5
                                           _DAT64             .EQU                4
                                           _DAT63             .EQU                3
                                           _DAT62             .EQU                2
                                           _DAT61             .EQU                1
                                           _DAT60             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA7 Bits--------------------------------
                                           DAT77              .EQU                7
                                           DAT76              .EQU                6
                                           DAT75              .EQU                5
                                           DAT74              .EQU                4
                                           DAT73              .EQU                3
                                           DAT72              .EQU                2
                                           DAT71              .EQU                1
                                           DAT70              .EQU                0
                                           _DAT77             .EQU                7
                                           _DAT76             .EQU                6
                                           _DAT75             .EQU                5
                                           _DAT74             .EQU                4
                                           _DAT73             .EQU                3
                                           _DAT72             .EQU                2
                                           _DAT71             .EQU                1
                                           _DAT70             .EQU                0
                                           
                                           ;C1FILTCTL Bits-------------------------------
                                           INV1               .EQU                7
                                           WEN1               .EQU                6
                                           FEN1               .EQU                5
                                           F1CNT2             .EQU                2
                                           F1CNT1             .EQU                1
                                           F1CNT0             .EQU                0
                                           _INV1              .EQU                7
                                           _WEN1              .EQU                6
                                           _FEN1              .EQU                5
                                           _F1CNT2            .EQU                2
                                           _F1CNT1            .EQU                1
                                           _F1CNT0            .EQU                0
                                           
                                           ;C1FILTPRE Bits-------------------------------
                                           FP17               .EQU                7
                                           FP16               .EQU                6
                                           FP15               .EQU                5
                                           FP14               .EQU                4
                                           FP13               .EQU                3
                                           FP12               .EQU                2
                                           FP11               .EQU                1
                                           FP10               .EQU                0
                                           _FP17              .EQU                7
                                           _FP16              .EQU                6
                                           _FP15              .EQU                5
                                           _FP14              .EQU                4
                                           _FP13              .EQU                3
                                           _FP12              .EQU                2
                                           _FP11              .EQU                1
                                           _FP10              .EQU                0
                                           
                                           ;LEDOMS1 Bits---------------------------------
                                           LEDOM17            .EQU                7
                                           LEDOM16            .EQU                6
                                           LEDOM15            .EQU                5
                                           LEDOM14            .EQU                4
                                           LEDOM13            .EQU                3
                                           LEDOM12            .EQU                2
                                           LEDOM11            .EQU                1
                                           LEDOM10            .EQU                0
                                           _LEDOM17           .EQU                7
                                           _LEDOM16           .EQU                6
                                           _LEDOM15           .EQU                5
                                           _LEDOM14           .EQU                4
                                           _LEDOM13           .EQU                3
                                           _LEDOM12           .EQU                2
                                           _LEDOM11           .EQU                1
                                           _LEDOM10           .EQU                0
                                           
                                           ;LEDODS0 Bits---------------------------------
                                           LEDOD07            .EQU                7
                                           LEDOD06            .EQU                6
                                           LEDOD05            .EQU                5
                                           LEDOD04            .EQU                4
                                           LEDOD03            .EQU                3
                                           LEDOD02            .EQU                2
                                           LEDOD01            .EQU                1
                                           LEDOD00            .EQU                0
                                           _LEDOD07           .EQU                7
                                           _LEDOD06           .EQU                6
                                           _LEDOD05           .EQU                5
                                           _LEDOD04           .EQU                4
                                           _LEDOD03           .EQU                3
                                           _LEDOD02           .EQU                2
                                           _LEDOD01           .EQU                1
                                           _LEDOD00           .EQU                0
                                           
                                           ;LEDOMS0 Bits---------------------------------
                                           LEDOM07            .EQU                7
                                           LEDOM06            .EQU                6
                                           LEDOM05            .EQU                5
                                           LEDOM04            .EQU                4
                                           LEDOM03            .EQU                3
                                           LEDOM02            .EQU                2
                                           LEDOM01            .EQU                1
                                           LEDOM00            .EQU                0
                                           _LEDOM07           .EQU                7
                                           _LEDOM06           .EQU                6
                                           _LEDOM05           .EQU                5
                                           _LEDOM04           .EQU                4
                                           _LEDOM03           .EQU                3
                                           _LEDOM02           .EQU                2
                                           _LEDOM01           .EQU                1
                                           _LEDOM00           .EQU                0
                                           
                                           ;LEDODS1 Bits---------------------------------
                                           LEDOD17            .EQU                7
                                           LEDOD16            .EQU                6
                                           LEDOD15            .EQU                5
                                           LEDOD14            .EQU                4
                                           LEDOD13            .EQU                3
                                           LEDOD12            .EQU                2
                                           LEDOD11            .EQU                1
                                           LEDOD10            .EQU                0
                                           _LEDOD17           .EQU                7
                                           _LEDOD16           .EQU                6
                                           _LEDOD15           .EQU                5
                                           _LEDOD14           .EQU                4
                                           _LEDOD13           .EQU                3
                                           _LEDOD12           .EQU                2
                                           _LEDOD11           .EQU                1
                                           _LEDOD10           .EQU                0
                                           
                                           ;LEDLUM Bits----------------------------------
                                           LEDBR              .EQU                7
                                           FRAMEF             .EQU                3
                                           LUM2               .EQU                2
                                           LUM1               .EQU                1
                                           LUM0               .EQU                0
                                           _LEDBR             .EQU                7
                                           _FRAMEF            .EQU                3
                                           _LUM2              .EQU                2
                                           _LUM1              .EQU                1
                                           _LUM0              .EQU                0
                                           
                                           ;PWM5FC Bits----------------------------------
                                           FCA                .EQU                1
                                           FCB                .EQU                0
                                           _FCA               .EQU                1
                                           _FCB               .EQU                0
                                           
                                           ;T4CTL Bits-----------------------------------
                                           T4REN              .EQU                7
                                           HSPEN              .EQU                6
                                           T4CKS1             .EQU                5
                                           T4CKS0             .EQU                4
                                           LSPEN              .EQU                3
                                           T4CS1              .EQU                2
                                           T4CS0              .EQU                1
                                           T4ON               .EQU                0
                                           _T4REN             .EQU                7
                                           _HSPEN             .EQU                6
                                           _T4CKS1            .EQU                5
                                           _T4CKS0            .EQU                4
                                           _LSPEN             .EQU                3
                                           _T4CS1             .EQU                2
                                           _T4CS0             .EQU                1
                                           _T4ON              .EQU                0
                                            
                                            
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; config word(s)
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	__config 0x1fc4
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; external declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           
                                           	.extern I0R1
                                           	.extern I0PSW
                                           	.extern I0PCH
                                           	.extern I1R1
                                           	.extern I1PSW
                                           	.extern I1PCH
                                           	.extern STK11
                                           	.extern STK10
                                           	.extern STK09
                                           	.extern STK08
                                           	.extern STK07
                                           	.extern STK06
                                           	.extern STK05
                                           	.extern STK04
                                           	.extern STK03
                                           	.extern STK02
                                           	.extern STK01
                                           	.extern STK00
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; absolute symbol definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; compiler-defined variables
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; initialized data
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; overlayable items in internal ram 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.udata_ovr
                                           
                                           ;	code size estimation:
                                           ;	    0+    0 =     0 instructions (    0 byte)
                                           
                                           
                                           	.end
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; File Created by ChiponCC : aolisn inc.
                                           ; Version 3.0.4#6752 (Nov 19 2015 16:48:50) (MSVC)
                                           ; This file was generated Wed May 25 15:32:45 2016
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; chipon port for the 16-bit core
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.file	"../main.c"
                                           	.list	p=KF8F4156
                                           	.radix dec
                                           	.include "KF8F4156.inc"
                                           
                                           ;************************************************************ 
                                           ;       Header file for the KungFu8 
                                           ;       KF8F4156 
                                           ;       Microcontroller
                                           ; 
                                           ;       Copyright 2012-2013 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************ 
                                            
                                           T0                .EQU                0x01
                                           PCL               .EQU                0x02
                                           PSW               .EQU                0x03
                                           P0                .EQU                0x05
                                           P2                .EQU                0x06
                                           P1                .EQU                0x07
                                           P3                .EQU                0x08
                                           PCH               .EQU                0x0A
                                           INTCTL            .EQU                0x0B
                                           EIF1              .EQU                0x0C
                                           EIF2              .EQU                0x0D
                                           T1L               .EQU                0x0E
                                           T1H               .EQU                0x0F
                                           T1CTL             .EQU                0x10
                                           T2L               .EQU                0x11
                                           T2CTL0            .EQU                0x12
                                           PWM1L             .EQU                0x13
                                           PWM1H             .EQU                0x14
                                           PWMCTL            .EQU                0x15
                                           PP1               .EQU                0x16
                                           BANK              .EQU                0x17
                                           ADSCANCTL         .EQU                0x18
                                           C1CTL             .EQU                0x19
                                           VDACS             .EQU                0x1A
                                           AMPCTL            .EQU                0x1B
                                           ANSEH             .EQU                0x1D
                                           ADCDATA0H         .EQU                0x1E
                                           ADCCTL0           .EQU                0x1F
                                           AMPDT             .EQU                0x20
                                           OPTR              .EQU                0x21
                                           IP0               .EQU                0x22
                                           IP1               .EQU                0x23
                                           IP2               .EQU                0x24
                                           TR0               .EQU                0x25
                                           TR2               .EQU                0x26
                                           TR1               .EQU                0x27
                                           OSCSTA            .EQU                0x28
                                           IP3               .EQU                0x29
                                           VRECAL1           .EQU                0x2A
                                           VRECTL            .EQU                0x2B
                                           EIE1              .EQU                0x2C
                                           EIE2              .EQU                0x2D
                                           PCTL              .EQU                0x2E
                                           OSCCTL            .EQU                0x2F
                                           OSCCAL0           .EQU                0x30
                                           ANSEL             .EQU                0x31
                                           PP2               .EQU                0x32
                                           PWM2L             .EQU                0x33
                                           PWM2H             .EQU                0x34
                                           PUR0              .EQU                0x35
                                           IOCL              .EQU                0x36
                                           OSCCAL1           .EQU                0x37
                                           NVMDATAH          .EQU                0x38
                                           NVMDATAL          .EQU                0x39
                                           NVMADDRH          .EQU                0x3A
                                           NVMADDRL          .EQU                0x3B
                                           NVMCTL0           .EQU                0x3C
                                           NVMCTL1           .EQU                0x3D
                                           ADCDATA0L         .EQU                0x3E
                                           ADCCTL1           .EQU                0x3F
                                           T2CCRH            .EQU                0x40
                                           T2H               .EQU                0x41
                                           PP5H              .EQU                0x42
                                           PWM5H0            .EQU                0x43
                                           PWM5H1            .EQU                0x44
                                           P0LR              .EQU                0x45
                                           P2LR              .EQU                0x46
                                           P1LR              .EQU                0x47
                                           P3LR              .EQU                0x48
                                           TR3               .EQU                0x49
                                           EIE3              .EQU                0x4A
                                           EIF3              .EQU                0x4B
                                           OSCCAL2           .EQU                0x4C
                                           OSCCAL3           .EQU                0x4D
                                           ADCDATA1H         .EQU                0x50
                                           ADCDATA1L         .EQU                0x51
                                           PP5L              .EQU                0x52
                                           T2CCRL            .EQU                0x54
                                           PWM5L0            .EQU                0x55
                                           PWM5L1            .EQU                0x56
                                           PWM5CTL0          .EQU                0x57
                                           ADCINTCTL         .EQU                0x58
                                           ADCDATA2H         .EQU                0x59
                                           ADCDATA2L         .EQU                0x5A
                                           PWM5CTL1          .EQU                0x5B
                                           P5ASCTL           .EQU                0x5C
                                           PSTRCTL           .EQU                0x5D
                                           ADCDATA3H         .EQU                0x5E
                                           PUR1              .EQU                0x60
                                           PUR2              .EQU                0x61
                                           INTEDGCTL         .EQU                0x67
                                           ADCDATA3L         .EQU                0x6A
                                           VBIASCTL          .EQU                0x6B
                                           VBIAS1EN          .EQU                0x6C
                                           VBIAS2EN          .EQU                0x6D
                                           PWM5OC            .EQU                0x10E
                                           T2CTL1            .EQU                0x10F
                                           VDAC              .EQU                0x112
                                           PWM5CTL2          .EQU                0x11C
                                           PWMPC             .EQU                0x11D
                                           RSCTL             .EQU                0x120
                                           TXSDR             .EQU                0x121
                                           RXSDR             .EQU                0x122
                                           BRCTL             .EQU                0x123
                                           TSCTL             .EQU                0x124
                                           EUBRGL            .EQU                0x125
                                           EUBRGH            .EQU                0x126
                                           SSCICTL0          .EQU                0x128
                                           SSCICTL1          .EQU                0x12A
                                           SSCISTA           .EQU                0x12B
                                           SSCIBUFR          .EQU                0x12C
                                           SSCIMSK           .EQU                0x12E
                                           SSCIADD           .EQU                0x12E
                                           WDTPS             .EQU                0x12F
                                           MULAH             .EQU                0x130
                                           MULAL             .EQU                0x131
                                           MULBH             .EQU                0x132
                                           MULBL             .EQU                0x133
                                           MULCTL            .EQU                0x134
                                           MULRES3           .EQU                0x135
                                           MULRES2           .EQU                0x136
                                           MULRES1           .EQU                0x137
                                           MULRES0           .EQU                0x138
                                           DIVCTL            .EQU                0x139
                                           DIVAH             .EQU                0x13A
                                           DIVAL             .EQU                0x13B
                                           DIVB              .EQU                0x13C
                                           DIVQH             .EQU                0x13D
                                           DIVQL             .EQU                0x13E
                                           DIVR              .EQU                0x13F
                                           LEDCTL            .EQU                0x140
                                           LEDPRE            .EQU                0x141
                                           LEDDATA0          .EQU                0x142
                                           LEDDATA1          .EQU                0x143
                                           LEDDATA2          .EQU                0x144
                                           LEDDATA3          .EQU                0x145
                                           LEDDATA4          .EQU                0x146
                                           LEDDATA5          .EQU                0x147
                                           LEDDATA6          .EQU                0x148
                                           LEDDATA7          .EQU                0x149
                                           C1FILTCTL         .EQU                0x14A
                                           C1FILTPRE         .EQU                0x14B
                                           LEDOMS1           .EQU                0x150
                                           LEDODS0           .EQU                0x155
                                           LEDOMS0           .EQU                0x157
                                           LEDODS1           .EQU                0x158
                                           VRECAL2           .EQU                0x159
                                           VRECAL3           .EQU                0x15A
                                           LEDLUM            .EQU                0x15C
                                           PWM5FC            .EQU                0x15D
                                           T4L               .EQU                0x160
                                           T4H               .EQU                0x161
                                           T4REL             .EQU                0x162
                                           T4REH             .EQU                0x163
                                           T4CTL             .EQU                0x164
                                           RC32KCAL          .EQU                0x165
                                            
                                            
                                           
                                           ;PSW Bits-------------------------------------
                                           TO                 .EQU                4
                                           PD                 .EQU                3
                                           Z                  .EQU                2
                                           DC                 .EQU                1
                                           CY                 .EQU                0
                                           _TO                .EQU                4
                                           _PD                .EQU                3
                                           _Z                 .EQU                2
                                           _DC                .EQU                1
                                           _CY                .EQU                0
                                           
                                           ;P0 Bits--------------------------------------
                                           P05                .EQU                5
                                           P04                .EQU                4
                                           P03                .EQU                3
                                           P02                .EQU                2
                                           P01                .EQU                1
                                           P00                .EQU                0
                                           _P05               .EQU                5
                                           _P04               .EQU                4
                                           _P03               .EQU                3
                                           _P02               .EQU                2
                                           _P01               .EQU                1
                                           _P00               .EQU                0
                                           
                                           ;P2 Bits--------------------------------------
                                           P27                .EQU                7
                                           P26                .EQU                6
                                           P25                .EQU                5
                                           P24                .EQU                4
                                           P23                .EQU                3
                                           P22                .EQU                2
                                           P21                .EQU                1
                                           P20                .EQU                0
                                           _P27               .EQU                7
                                           _P26               .EQU                6
                                           _P25               .EQU                5
                                           _P24               .EQU                4
                                           _P23               .EQU                3
                                           _P22               .EQU                2
                                           _P21               .EQU                1
                                           _P20               .EQU                0
                                           
                                           ;P1 Bits--------------------------------------
                                           P17                .EQU                7
                                           P16                .EQU                6
                                           P15                .EQU                5
                                           P14                .EQU                4
                                           P13                .EQU                3
                                           P12                .EQU                2
                                           P11                .EQU                1
                                           P10                .EQU                0
                                           _P17               .EQU                7
                                           _P16               .EQU                6
                                           _P15               .EQU                5
                                           _P14               .EQU                4
                                           _P13               .EQU                3
                                           _P12               .EQU                2
                                           _P11               .EQU                1
                                           _P10               .EQU                0
                                           
                                           ;P3 Bits--------------------------------------
                                           P37                .EQU                7
                                           P36                .EQU                6
                                           P35                .EQU                5
                                           P34                .EQU                4
                                           P33                .EQU                3
                                           P32                .EQU                2
                                           P31                .EQU                1
                                           P30                .EQU                0
                                           _P37               .EQU                7
                                           _P36               .EQU                6
                                           _P35               .EQU                5
                                           _P34               .EQU                4
                                           _P33               .EQU                3
                                           _P32               .EQU                2
                                           _P31               .EQU                1
                                           _P30               .EQU                0
                                           
                                           ;INTCTL Bits----------------------------------
                                           AIE                .EQU                7
                                           AIEH               .EQU                7
                                           PUIE               .EQU                6
                                           AIEL               .EQU                6
                                           T0IE               .EQU                5
                                           INT0IE             .EQU                4
                                           P0IE               .EQU                3
                                           T0IF               .EQU                2
                                           INT0IF             .EQU                1
                                           P0IF               .EQU                0
                                           _AIE               .EQU                7
                                           _AIEH              .EQU                7
                                           _PUIE              .EQU                6
                                           _AIEL              .EQU                6
                                           _T0IE              .EQU                5
                                           _INT0IE            .EQU                4
                                           _P0IE              .EQU                3
                                           _T0IF              .EQU                2
                                           _INT0IF            .EQU                1
                                           _P0IF              .EQU                0
                                           
                                           ;EIF1 Bits------------------------------------
                                           EEIF               .EQU                7
                                           ADIF               .EQU                6
                                           INT2IF             .EQU                5
                                           INT1IF             .EQU                4
                                           C1IF               .EQU                3
                                           PWM2IF             .EQU                2
                                           T2IF               .EQU                1
                                           T1IF               .EQU                0
                                           _EEIF              .EQU                7
                                           _ADIF              .EQU                6
                                           _INT2IF            .EQU                5
                                           _INT1IF            .EQU                4
                                           _C1IF              .EQU                3
                                           _PWM2IF            .EQU                2
                                           _T2IF              .EQU                1
                                           _T1IF              .EQU                0
                                           
                                           ;EIF2 Bits------------------------------------
                                           RCIF               .EQU                5
                                           TXIF               .EQU                4
                                           CCPIF              .EQU                2
                                           BCLIF              .EQU                1
                                           SSCIIF             .EQU                0
                                           _RCIF              .EQU                5
                                           _TXIF              .EQU                4
                                           _CCPIF             .EQU                2
                                           _BCLIF             .EQU                1
                                           _SSCIIF            .EQU                0
                                           
                                           ;T1CTL Bits-----------------------------------
                                           T1RLD              .EQU                7
                                           T1GC               .EQU                6
                                           T1CKS1             .EQU                5
                                           T1CKS0             .EQU                4
                                           T1OSCEN            .EQU                3
                                           T1SY               .EQU                2
                                           T1CS               .EQU                1
                                           T1ON               .EQU                0
                                           _T1RLD             .EQU                7
                                           _T1GC              .EQU                6
                                           _T1CKS1            .EQU                5
                                           _T1CKS0            .EQU                4
                                           _T1OSCEN           .EQU                3
                                           _T1SY              .EQU                2
                                           _T1CS              .EQU                1
                                           _T1ON              .EQU                0
                                           
                                           ;T2CTL0 Bits----------------------------------
                                           T2CKBS3            .EQU                6
                                           T2CKBS2            .EQU                5
                                           T2CKBS1            .EQU                4
                                           T2CKBS0            .EQU                3
                                           T2ON               .EQU                2
                                           T2CKPS1            .EQU                1
                                           T2CKPS0            .EQU                0
                                           _T2CKBS3           .EQU                6
                                           _T2CKBS2           .EQU                5
                                           _T2CKBS1           .EQU                4
                                           _T2CKBS0           .EQU                3
                                           _T2ON              .EQU                2
                                           _T2CKPS1           .EQU                1
                                           _T2CKPS0           .EQU                0
                                           
                                           ;PWMCTL Bits----------------------------------
                                           PWM2ON             .EQU                4
                                           PWM1ON             .EQU                0
                                           _PWM2ON            .EQU                4
                                           _PWM1ON            .EQU                0
                                           
                                           ;BANK Bits------------------------------------
                                           PR3                .EQU                3
                                           PR2                .EQU                2
                                           PR1                .EQU                1
                                           PR0                .EQU                0
                                           _PR3               .EQU                3
                                           _PR2               .EQU                2
                                           _PR1               .EQU                1
                                           _PR0               .EQU                0
                                           
                                           ;ADSCANCTL Bits-------------------------------
                                           ADSCANEN           .EQU                7
                                           SMOD1              .EQU                6
                                           SMOD0              .EQU                5
                                           STIM4              .EQU                4
                                           STIM3              .EQU                3
                                           STIM2              .EQU                2
                                           STIM1              .EQU                1
                                           STIM0              .EQU                0
                                           _ADSCANEN          .EQU                7
                                           _SMOD1             .EQU                6
                                           _SMOD0             .EQU                5
                                           _STIM4             .EQU                4
                                           _STIM3             .EQU                3
                                           _STIM2             .EQU                2
                                           _STIM1             .EQU                1
                                           _STIM0             .EQU                0
                                           
                                           ;C1CTL Bits-----------------------------------
                                           C1MOD2             .EQU                6
                                           C1MOD1             .EQU                5
                                           C1MOD0             .EQU                4
                                           C1OUT              .EQU                1
                                           C1EN               .EQU                0
                                           _C1MOD2            .EQU                6
                                           _C1MOD1            .EQU                5
                                           _C1MOD0            .EQU                4
                                           _C1OUT             .EQU                1
                                           _C1EN              .EQU                0
                                           
                                           ;VDACS Bits-----------------------------------
                                           VCEN               .EQU                6
                                           _VCEN              .EQU                6
                                           
                                           ;AMPCTL Bits----------------------------------
                                           AMPCALD            .EQU                7
                                           INPS1              .EQU                5
                                           INPS0              .EQU                4
                                           AMPCALEN           .EQU                1
                                           AMPON              .EQU                0
                                           _AMPCALD           .EQU                7
                                           _INPS1             .EQU                5
                                           _INPS0             .EQU                4
                                           _AMPCALEN          .EQU                1
                                           _AMPON             .EQU                0
                                           
                                           ;ANSEH Bits-----------------------------------
                                           ANS13              .EQU                5
                                           ANS12              .EQU                4
                                           ANS11              .EQU                3
                                           ANS10              .EQU                2
                                           ANS9               .EQU                1
                                           ANS8               .EQU                0
                                           _ANS13             .EQU                5
                                           _ANS12             .EQU                4
                                           _ANS11             .EQU                3
                                           _ANS10             .EQU                2
                                           _ANS9              .EQU                1
                                           _ANS8              .EQU                0
                                           
                                           ;ADCCTL0 Bits---------------------------------
                                           ADLR               .EQU                7
                                           T2CCRON            .EQU                6
                                           CHS3               .EQU                5
                                           CHS2               .EQU                4
                                           CHS1               .EQU                3
                                           CHS0               .EQU                2
                                           START              .EQU                1
                                           ADEN               .EQU                0
                                           _ADLR              .EQU                7
                                           _T2CCRON           .EQU                6
                                           _CHS3              .EQU                5
                                           _CHS2              .EQU                4
                                           _CHS1              .EQU                3
                                           _CHS0              .EQU                2
                                           _START             .EQU                1
                                           _ADEN              .EQU                0
                                           
                                           ;AMPDT Bits-----------------------------------
                                           AMPDT7             .EQU                7
                                           AMPDT6             .EQU                6
                                           AMPDT5             .EQU                5
                                           AMPDT4             .EQU                4
                                           AMPDT3             .EQU                3
                                           AMPDT2             .EQU                2
                                           AMPDT1             .EQU                1
                                           AMPDT0             .EQU                0
                                           _AMPDT7            .EQU                7
                                           _AMPDT6            .EQU                6
                                           _AMPDT5            .EQU                5
                                           _AMPDT4            .EQU                4
                                           _AMPDT3            .EQU                3
                                           _AMPDT2            .EQU                2
                                           _AMPDT1            .EQU                1
                                           _AMPDT0            .EQU                0
                                           
                                           ;OPTR Bits------------------------------------
                                           PUPH               .EQU                7
                                           INT0SE             .EQU                6
                                           T0CS               .EQU                5
                                           T0SE               .EQU                4
                                           PSA                .EQU                3
                                           PS2                .EQU                2
                                           PS1                .EQU                1
                                           PS0                .EQU                0
                                           _PUPH              .EQU                7
                                           _INT0SE            .EQU                6
                                           _T0CS              .EQU                5
                                           _T0SE              .EQU                4
                                           _PSA               .EQU                3
                                           _PS2               .EQU                2
                                           _PS1               .EQU                1
                                           _PS0               .EQU                0
                                           
                                           ;IP0 Bits-------------------------------------
                                           PT0                .EQU                2
                                           PINT0              .EQU                1
                                           PP0                .EQU                0
                                           _PT0               .EQU                2
                                           _PINT0             .EQU                1
                                           _PP0               .EQU                0
                                           
                                           ;IP1 Bits-------------------------------------
                                           PEE                .EQU                7
                                           PADC               .EQU                6
                                           PINT2              .EQU                5
                                           PINT1              .EQU                4
                                           PC1                .EQU                3
                                           PPWM2              .EQU                2
                                           PT2                .EQU                1
                                           PT1                .EQU                0
                                           _PEE               .EQU                7
                                           _PADC              .EQU                6
                                           _PINT2             .EQU                5
                                           _PINT1             .EQU                4
                                           _PC1               .EQU                3
                                           _PPWM2             .EQU                2
                                           _PT2               .EQU                1
                                           _PT1               .EQU                0
                                           
                                           ;IP2 Bits-------------------------------------
                                           PRC                .EQU                5
                                           PTX                .EQU                4
                                           PCCP               .EQU                2
                                           PBCL               .EQU                1
                                           PSSCI              .EQU                0
                                           _PRC               .EQU                5
                                           _PTX               .EQU                4
                                           _PCCP              .EQU                2
                                           _PBCL              .EQU                1
                                           _PSSCI             .EQU                0
                                           
                                           ;TR0 Bits-------------------------------------
                                           TR05               .EQU                5
                                           TR04               .EQU                4
                                           TR03               .EQU                3
                                           TR02               .EQU                2
                                           TR01               .EQU                1
                                           TR00               .EQU                0
                                           _TR05              .EQU                5
                                           _TR04              .EQU                4
                                           _TR03              .EQU                3
                                           _TR02              .EQU                2
                                           _TR01              .EQU                1
                                           _TR00              .EQU                0
                                           
                                           ;TR2 Bits-------------------------------------
                                           TR27               .EQU                7
                                           TR26               .EQU                6
                                           TR25               .EQU                5
                                           TR24               .EQU                4
                                           TR23               .EQU                3
                                           TR22               .EQU                2
                                           TR21               .EQU                1
                                           TR20               .EQU                0
                                           _TR27              .EQU                7
                                           _TR26              .EQU                6
                                           _TR25              .EQU                5
                                           _TR24              .EQU                4
                                           _TR23              .EQU                3
                                           _TR22              .EQU                2
                                           _TR21              .EQU                1
                                           _TR20              .EQU                0
                                           
                                           ;TR1 Bits-------------------------------------
                                           TR17               .EQU                7
                                           TR16               .EQU                6
                                           TR15               .EQU                5
                                           TR14               .EQU                4
                                           TR13               .EQU                3
                                           TR12               .EQU                2
                                           TR11               .EQU                1
                                           TR10               .EQU                0
                                           _TR17              .EQU                7
                                           _TR16              .EQU                6
                                           _TR15              .EQU                5
                                           _TR14              .EQU                4
                                           _TR13              .EQU                3
                                           _TR12              .EQU                2
                                           _TR11              .EQU                1
                                           _TR10              .EQU                0
                                           
                                           ;OSCSTA Bits----------------------------------
                                           OSTS               .EQU                6
                                           HTS                .EQU                5
                                           LTS                .EQU                4
                                           SCF1               .EQU                1
                                           SCF0               .EQU                0
                                           _OSTS              .EQU                6
                                           _HTS               .EQU                5
                                           _LTS               .EQU                4
                                           _SCF1              .EQU                1
                                           _SCF0              .EQU                0
                                           
                                           ;IP3 Bits-------------------------------------
                                           PT4                .EQU                7
                                           POSCFAIL           .EQU                5
                                           _PT4               .EQU                7
                                           _POSCFAIL          .EQU                5
                                           
                                           ;VRECTL Bits----------------------------------
                                           VRESEL1            .EQU                7
                                           VRESEL0            .EQU                6
                                           VRECALEN           .EQU                5
                                           VREBG              .EQU                4
                                           VREOE              .EQU                3
                                           P18OE              .EQU                2
                                           VREEN              .EQU                1
                                           LPREN              .EQU                0
                                           _VRESEL1           .EQU                7
                                           _VRESEL0           .EQU                6
                                           _VRECALEN          .EQU                5
                                           _VREBG             .EQU                4
                                           _VREOE             .EQU                3
                                           _P18OE             .EQU                2
                                           _VREEN             .EQU                1
                                           _LPREN             .EQU                0
                                           
                                           ;EIE1 Bits------------------------------------
                                           EEIE               .EQU                7
                                           ADIE               .EQU                6
                                           INT2IE             .EQU                5
                                           INT1IE             .EQU                4
                                           C1IE               .EQU                3
                                           PWM2IE             .EQU                2
                                           T2IE               .EQU                1
                                           T1IE               .EQU                0
                                           _EEIE              .EQU                7
                                           _ADIE              .EQU                6
                                           _INT2IE            .EQU                5
                                           _INT1IE            .EQU                4
                                           _C1IE              .EQU                3
                                           _PWM2IE            .EQU                2
                                           _T2IE              .EQU                1
                                           _T1IE              .EQU                0
                                           
                                           ;EIE2 Bits------------------------------------
                                           RCIE               .EQU                5
                                           TXIE               .EQU                4
                                           CCPIE              .EQU                2
                                           BCLIE              .EQU                1
                                           SSCIIE             .EQU                0
                                           _RCIE              .EQU                5
                                           _TXIE              .EQU                4
                                           _CCPIE             .EQU                2
                                           _BCLIE             .EQU                1
                                           _SSCIIE            .EQU                0
                                           
                                           ;PCTL Bits------------------------------------
                                           SLVREN             .EQU                4
                                           IPEN               .EQU                3
                                           SWDTEN             .EQU                2
                                           POR                .EQU                1
                                           LVR                .EQU                0
                                           _SLVREN            .EQU                4
                                           _IPEN              .EQU                3
                                           _SWDTEN            .EQU                2
                                           _POR               .EQU                1
                                           _LVR               .EQU                0
                                           
                                           ;OSCCTL Bits----------------------------------
                                           CLKOE              .EQU                7
                                           IRCS2              .EQU                6
                                           IRCS1              .EQU                5
                                           IRCS0              .EQU                4
                                           SCS1               .EQU                3
                                           SCS0               .EQU                2
                                           IESO               .EQU                1
                                           FSCM               .EQU                0
                                           _CLKOE             .EQU                7
                                           _IRCS2             .EQU                6
                                           _IRCS1             .EQU                5
                                           _IRCS0             .EQU                4
                                           _SCS1              .EQU                3
                                           _SCS0              .EQU                2
                                           _IESO              .EQU                1
                                           _FSCM              .EQU                0
                                           
                                           ;ANSEL Bits-----------------------------------
                                           ANS7               .EQU                7
                                           ANS6               .EQU                6
                                           ANS5               .EQU                5
                                           ANS4               .EQU                4
                                           ANS3               .EQU                3
                                           ANS2               .EQU                2
                                           ANS1               .EQU                1
                                           ANS0               .EQU                0
                                           _ANS7              .EQU                7
                                           _ANS6              .EQU                6
                                           _ANS5              .EQU                5
                                           _ANS4              .EQU                4
                                           _ANS3              .EQU                3
                                           _ANS2              .EQU                2
                                           _ANS1              .EQU                1
                                           _ANS0              .EQU                0
                                           
                                           ;PUR0 Bits------------------------------------
                                           PUR05              .EQU                5
                                           PUR04              .EQU                4
                                           PUR03              .EQU                3
                                           PUR01              .EQU                1
                                           PUR00              .EQU                0
                                           _PUR05             .EQU                5
                                           _PUR04             .EQU                4
                                           _PUR03             .EQU                3
                                           _PUR01             .EQU                1
                                           _PUR00             .EQU                0
                                           
                                           ;IOCL Bits------------------------------------
                                           IOCL5              .EQU                5
                                           IOCL4              .EQU                4
                                           IOCL3              .EQU                3
                                           IOCL2              .EQU                2
                                           IOCL1              .EQU                1
                                           IOCL0              .EQU                0
                                           _IOCL5             .EQU                5
                                           _IOCL4             .EQU                4
                                           _IOCL3             .EQU                3
                                           _IOCL2             .EQU                2
                                           _IOCL1             .EQU                1
                                           _IOCL0             .EQU                0
                                           
                                           ;ADCCTL1 Bits---------------------------------
                                           ADCALEN            .EQU                7
                                           ADCS2              .EQU                6
                                           ADCS1              .EQU                5
                                           ADCS0              .EQU                4
                                           VCFG1              .EQU                3
                                           VCFG0              .EQU                2
                                           ADCIM              .EQU                0
                                           _ADCALEN           .EQU                7
                                           _ADCS2             .EQU                6
                                           _ADCS1             .EQU                5
                                           _ADCS0             .EQU                4
                                           _VCFG1             .EQU                3
                                           _VCFG0             .EQU                2
                                           _ADCIM             .EQU                0
                                           
                                           ;P0LR Bits------------------------------------
                                           P0LR5              .EQU                5
                                           P0LR4              .EQU                4
                                           P0LR3              .EQU                3
                                           P0LR1              .EQU                1
                                           P0LR0              .EQU                0
                                           _P0LR5             .EQU                5
                                           _P0LR4             .EQU                4
                                           _P0LR3             .EQU                3
                                           _P0LR1             .EQU                1
                                           _P0LR0             .EQU                0
                                           
                                           ;P2LR Bits------------------------------------
                                           P2LR7              .EQU                7
                                           P2LR6              .EQU                6
                                           P2LR5              .EQU                5
                                           P2LR4              .EQU                4
                                           P2LR3              .EQU                3
                                           P2LR2              .EQU                2
                                           P2LR1              .EQU                1
                                           P2LR0              .EQU                0
                                           _P2LR7             .EQU                7
                                           _P2LR6             .EQU                6
                                           _P2LR5             .EQU                5
                                           _P2LR4             .EQU                4
                                           _P2LR3             .EQU                3
                                           _P2LR2             .EQU                2
                                           _P2LR1             .EQU                1
                                           _P2LR0             .EQU                0
                                           
                                           ;P1LR Bits------------------------------------
                                           P1LR7              .EQU                7
                                           P1LR6              .EQU                6
                                           P1LR5              .EQU                5
                                           P1LR4              .EQU                4
                                           P1LR3              .EQU                3
                                           P1LR2              .EQU                2
                                           P1LR1              .EQU                1
                                           P1LR0              .EQU                0
                                           _P1LR7             .EQU                7
                                           _P1LR6             .EQU                6
                                           _P1LR5             .EQU                5
                                           _P1LR4             .EQU                4
                                           _P1LR3             .EQU                3
                                           _P1LR2             .EQU                2
                                           _P1LR1             .EQU                1
                                           _P1LR0             .EQU                0
                                           
                                           ;P3LR Bits------------------------------------
                                           P3LR7              .EQU                7
                                           P3LR6              .EQU                6
                                           P3LR5              .EQU                5
                                           P3LR4              .EQU                4
                                           P3LR3              .EQU                3
                                           P3LR2              .EQU                2
                                           P3LR1              .EQU                1
                                           P3LR0              .EQU                0
                                           _P3LR7             .EQU                7
                                           _P3LR6             .EQU                6
                                           _P3LR5             .EQU                5
                                           _P3LR4             .EQU                4
                                           _P3LR3             .EQU                3
                                           _P3LR2             .EQU                2
                                           _P3LR1             .EQU                1
                                           _P3LR0             .EQU                0
                                           
                                           ;TR3 Bits-------------------------------------
                                           TR37               .EQU                7
                                           TR36               .EQU                6
                                           TR35               .EQU                5
                                           TR34               .EQU                4
                                           TR33               .EQU                3
                                           TR32               .EQU                2
                                           TR31               .EQU                1
                                           TR30               .EQU                0
                                           _TR37              .EQU                7
                                           _TR36              .EQU                6
                                           _TR35              .EQU                5
                                           _TR34              .EQU                4
                                           _TR33              .EQU                3
                                           _TR32              .EQU                2
                                           _TR31              .EQU                1
                                           _TR30              .EQU                0
                                           
                                           ;EIE3 Bits------------------------------------
                                           T4IE               .EQU                7
                                           OSCFAILIE          .EQU                5
                                           _T4IE              .EQU                7
                                           _OSCFAILIE         .EQU                5
                                           
                                           ;EIF3 Bits------------------------------------
                                           T4IF               .EQU                7
                                           OSCFAILIF          .EQU                5
                                           _T4IF              .EQU                7
                                           _OSCFAILIF         .EQU                5
                                           
                                           ;PWM5CTL0 Bits--------------------------------
                                           P5CH1MOD1          .EQU                7
                                           P5CH1MOD0          .EQU                6
                                           P5MOD3             .EQU                3
                                           P5MOD2             .EQU                2
                                           P5MOD1             .EQU                1
                                           P5MOD0             .EQU                0
                                           _P5CH1MOD1         .EQU                7
                                           _P5CH1MOD0         .EQU                6
                                           _P5MOD3            .EQU                3
                                           _P5MOD2            .EQU                2
                                           _P5MOD1            .EQU                1
                                           _P5MOD0            .EQU                0
                                           
                                           ;ADCINTCTL Bits-------------------------------
                                           INTCTL1            .EQU                1
                                           INTCTL0            .EQU                0
                                           _INTCTL1           .EQU                1
                                           _INTCTL0           .EQU                0
                                           
                                           ;PWM5CTL1 Bits--------------------------------
                                           P5RSEN             .EQU                7
                                           P5DC6              .EQU                6
                                           P5DC5              .EQU                5
                                           P5DC4              .EQU                4
                                           P5DC3              .EQU                3
                                           P5DC2              .EQU                2
                                           P5DC1              .EQU                1
                                           P5DC0              .EQU                0
                                           _P5RSEN            .EQU                7
                                           _P5DC6             .EQU                6
                                           _P5DC5             .EQU                5
                                           _P5DC4             .EQU                4
                                           _P5DC3             .EQU                3
                                           _P5DC2             .EQU                2
                                           _P5DC1             .EQU                1
                                           _P5DC0             .EQU                0
                                           
                                           ;P5ASCTL Bits---------------------------------
                                           P5ASE              .EQU                7
                                           P5ASS2             .EQU                6
                                           P5ASS1             .EQU                5
                                           P5ASS0             .EQU                4
                                           P5SSAC1            .EQU                3
                                           P5SSAC0            .EQU                2
                                           P5SSBD1            .EQU                1
                                           P5SSBD0            .EQU                0
                                           _P5ASE             .EQU                7
                                           _P5ASS2            .EQU                6
                                           _P5ASS1            .EQU                5
                                           _P5ASS0            .EQU                4
                                           _P5SSAC1           .EQU                3
                                           _P5SSAC0           .EQU                2
                                           _P5SSBD1           .EQU                1
                                           _P5SSBD0           .EQU                0
                                           
                                           ;PSTRCTL Bits---------------------------------
                                           STRSYNC            .EQU                4
                                           STREND             .EQU                3
                                           STRENC             .EQU                2
                                           STRENB             .EQU                1
                                           STRENA             .EQU                0
                                           _STRSYNC           .EQU                4
                                           _STREND            .EQU                3
                                           _STRENC            .EQU                2
                                           _STRENB            .EQU                1
                                           _STRENA            .EQU                0
                                           
                                           ;PUR1 Bits------------------------------------
                                           PUR17              .EQU                7
                                           PUR16              .EQU                6
                                           PUR15              .EQU                5
                                           PUR14              .EQU                4
                                           PUR13              .EQU                3
                                           PUR12              .EQU                2
                                           PUR11              .EQU                1
                                           PUR10              .EQU                0
                                           _PUR17             .EQU                7
                                           _PUR16             .EQU                6
                                           _PUR15             .EQU                5
                                           _PUR14             .EQU                4
                                           _PUR13             .EQU                3
                                           _PUR12             .EQU                2
                                           _PUR11             .EQU                1
                                           _PUR10             .EQU                0
                                           
                                           ;PUR2 Bits------------------------------------
                                           PUR27              .EQU                7
                                           PUR26              .EQU                6
                                           PUR25              .EQU                5
                                           PUR24              .EQU                4
                                           PUR23              .EQU                3
                                           PUR22              .EQU                2
                                           PUR21              .EQU                1
                                           PUR20              .EQU                0
                                           _PUR27             .EQU                7
                                           _PUR26             .EQU                6
                                           _PUR25             .EQU                5
                                           _PUR24             .EQU                4
                                           _PUR23             .EQU                3
                                           _PUR22             .EQU                2
                                           _PUR21             .EQU                1
                                           _PUR20             .EQU                0
                                           
                                           ;INTEDGCTL Bits-------------------------------
                                           INT2SE             .EQU                7
                                           INT1SE             .EQU                6
                                           T1CLKEN            .EQU                0
                                           _INT2SE            .EQU                7
                                           _INT1SE            .EQU                6
                                           _T1CLKEN           .EQU                0
                                           
                                           ;VBIASCTL Bits--------------------------------
                                           VBIASEN            .EQU                7
                                           VBSEL              .EQU                6
                                           ISEL3              .EQU                4
                                           ISEL2              .EQU                3
                                           ISEL1              .EQU                2
                                           ISEL0              .EQU                1
                                           _VBIASEN           .EQU                7
                                           _VBSEL             .EQU                6
                                           _ISEL3             .EQU                4
                                           _ISEL2             .EQU                3
                                           _ISEL1             .EQU                2
                                           _ISEL0             .EQU                1
                                           
                                           ;VBIAS1EN Bits--------------------------------
                                           VBS17EN            .EQU                7
                                           VBS16EN            .EQU                6
                                           VBS15EN            .EQU                5
                                           VBS14EN            .EQU                4
                                           VBS13EN            .EQU                3
                                           VBS12EN            .EQU                2
                                           VBS11EN            .EQU                1
                                           VBS10EN            .EQU                0
                                           _VBS17EN           .EQU                7
                                           _VBS16EN           .EQU                6
                                           _VBS15EN           .EQU                5
                                           _VBS14EN           .EQU                4
                                           _VBS13EN           .EQU                3
                                           _VBS12EN           .EQU                2
                                           _VBS11EN           .EQU                1
                                           _VBS10EN           .EQU                0
                                           
                                           ;VBIAS2EN Bits--------------------------------
                                           VBS27EN            .EQU                7
                                           VBS26EN            .EQU                6
                                           VBS25EN            .EQU                5
                                           VBS24EN            .EQU                4
                                           VBS23EN            .EQU                3
                                           VBS22EN            .EQU                2
                                           VBS21EN            .EQU                1
                                           VBS20EN            .EQU                0
                                           _VBS27EN           .EQU                7
                                           _VBS26EN           .EQU                6
                                           _VBS25EN           .EQU                5
                                           _VBS24EN           .EQU                4
                                           _VBS23EN           .EQU                3
                                           _VBS22EN           .EQU                2
                                           _VBS21EN           .EQU                1
                                           _VBS20EN           .EQU                0
                                           
                                           ;PWM5OC Bits----------------------------------
                                           OCA                .EQU                1
                                           OCB                .EQU                0
                                           _OCA               .EQU                1
                                           _OCB               .EQU                0
                                           
                                           ;T2CTL1 Bits----------------------------------
                                           T2MOD1             .EQU                7
                                           T2MOD0             .EQU                6
                                           T2OFS1             .EQU                5
                                           T2OFS0             .EQU                4
                                           T2TRIGEN           .EQU                3
                                           T2DIR              .EQU                0
                                           _T2MOD1            .EQU                7
                                           _T2MOD0            .EQU                6
                                           _T2OFS1            .EQU                5
                                           _T2OFS0            .EQU                4
                                           _T2TRIGEN          .EQU                3
                                           _T2DIR             .EQU                0
                                           
                                           ;VDAC Bits------------------------------------
                                           VDAC3              .EQU                7
                                           VDAC2              .EQU                6
                                           VDAC1              .EQU                5
                                           VDAC0              .EQU                4
                                           _VDAC3             .EQU                7
                                           _VDAC2             .EQU                6
                                           _VDAC1             .EQU                5
                                           _VDAC0             .EQU                4
                                           
                                           ;PWM5CTL2 Bits--------------------------------
                                           PFUSES             .EQU                5
                                           UDEVT1             .EQU                2
                                           UDEVT0             .EQU                1
                                           UDEN               .EQU                0
                                           _PFUSES            .EQU                5
                                           _UDEVT1            .EQU                2
                                           _UDEVT0            .EQU                1
                                           _UDEN              .EQU                0
                                           
                                           ;PWMPC Bits-----------------------------------
                                           PCA                .EQU                1
                                           PCB                .EQU                0
                                           _PCA               .EQU                1
                                           _PCB               .EQU                0
                                           
                                           ;RSCTL Bits-----------------------------------
                                           SPEN               .EQU                7
                                           RX9                .EQU                6
                                           SRXEN              .EQU                5
                                           CRXEN              .EQU                4
                                           ADREN              .EQU                3
                                           FRER               .EQU                2
                                           OVFER              .EQU                1
                                           RX9D               .EQU                0
                                           _SPEN              .EQU                7
                                           _RX9               .EQU                6
                                           _SRXEN             .EQU                5
                                           _CRXEN             .EQU                4
                                           _ADREN             .EQU                3
                                           _FRER              .EQU                2
                                           _OVFER             .EQU                1
                                           _RX9D              .EQU                0
                                           
                                           ;BRCTL Bits-----------------------------------
                                           ABRDOVF            .EQU                7
                                           RCIDLF             .EQU                6
                                           SCKPS              .EQU                5
                                           BRG16              .EQU                4
                                           WUEN               .EQU                1
                                           ABRDEN             .EQU                0
                                           _ABRDOVF           .EQU                7
                                           _RCIDLF            .EQU                6
                                           _SCKPS             .EQU                5
                                           _BRG16             .EQU                4
                                           _WUEN              .EQU                1
                                           _ABRDEN            .EQU                0
                                           
                                           ;TSCTL Bits-----------------------------------
                                           CSRS               .EQU                7
                                           TX9                .EQU                6
                                           TXEN               .EQU                5
                                           SYNC               .EQU                4
                                           SENDB              .EQU                3
                                           HBRG               .EQU                2
                                           TXSRS              .EQU                1
                                           TX9D               .EQU                0
                                           _CSRS              .EQU                7
                                           _TX9               .EQU                6
                                           _TXEN              .EQU                5
                                           _SYNC              .EQU                4
                                           _SENDB             .EQU                3
                                           _HBRG              .EQU                2
                                           _TXSRS             .EQU                1
                                           _TX9D              .EQU                0
                                           
                                           ;SSCICTL0 Bits--------------------------------
                                           SSCIWCFL           .EQU                7
                                           SSCIOV             .EQU                6
                                           SSCIEN             .EQU                5
                                           SSCICKP            .EQU                4
                                           SSCIMOD3           .EQU                3
                                           SSCIMOD2           .EQU                2
                                           SSCIMOD1           .EQU                1
                                           SSCIMOD0           .EQU                0
                                           _SSCIWCFL          .EQU                7
                                           _SSCIOV            .EQU                6
                                           _SSCIEN            .EQU                5
                                           _SSCICKP           .EQU                4
                                           _SSCIMOD3          .EQU                3
                                           _SSCIMOD2          .EQU                2
                                           _SSCIMOD1          .EQU                1
                                           _SSCIMOD0          .EQU                0
                                           
                                           ;SSCICTL1 Bits--------------------------------
                                           SSCICALLEN         .EQU                7
                                           SSCIACKSTA         .EQU                6
                                           SSCIACKDAT         .EQU                5
                                           SSCIACKEN          .EQU                4
                                           SSCIRCEN           .EQU                3
                                           STOPEN             .EQU                2
                                           RESTARTEN          .EQU                1
                                           STARTEN            .EQU                0
                                           _SSCICALLEN        .EQU                7
                                           _SSCIACKSTA        .EQU                6
                                           _SSCIACKDAT        .EQU                5
                                           _SSCIACKEN         .EQU                4
                                           _SSCIRCEN          .EQU                3
                                           _STOPEN            .EQU                2
                                           _RESTARTEN         .EQU                1
                                           _STARTEN           .EQU                0
                                           
                                           ;SSCISTA Bits---------------------------------
                                           SAMPLE             .EQU                7
                                           CKEGE              .EQU                6
                                           SSCIDA             .EQU                5
                                           SSCISTOP           .EQU                4
                                           SSCISTART          .EQU                3
                                           SSCIRW             .EQU                2
                                           SSCIUA             .EQU                1
                                           SSCIBUF            .EQU                0
                                           _SAMPLE            .EQU                7
                                           _CKEGE             .EQU                6
                                           _SSCIDA            .EQU                5
                                           _SSCISTOP          .EQU                4
                                           _SSCISTART         .EQU                3
                                           _SSCIRW            .EQU                2
                                           _SSCIUA            .EQU                1
                                           _SSCIBUF           .EQU                0
                                           
                                           ;SSCIMSK Bits---------------------------------
                                           SSCIMSK7           .EQU                7
                                           SSCIMSK6           .EQU                6
                                           SSCIMSK5           .EQU                5
                                           SSCIMSK4           .EQU                4
                                           SSCIMSK3           .EQU                3
                                           SSCIMSK2           .EQU                2
                                           SSCIMSK1           .EQU                1
                                           SSCIMSK0           .EQU                0
                                           _SSCIMSK7          .EQU                7
                                           _SSCIMSK6          .EQU                6
                                           _SSCIMSK5          .EQU                5
                                           _SSCIMSK4          .EQU                4
                                           _SSCIMSK3          .EQU                3
                                           _SSCIMSK2          .EQU                2
                                           _SSCIMSK1          .EQU                1
                                           _SSCIMSK0          .EQU                0
                                           
                                           ;WDTPS Bits-----------------------------------
                                           WDTPS3             .EQU                3
                                           WDTPS2             .EQU                2
                                           WDTPS1             .EQU                1
                                           WDTPS0             .EQU                0
                                           _WDTPS3            .EQU                3
                                           _WDTPS2            .EQU                2
                                           _WDTPS1            .EQU                1
                                           _WDTPS0            .EQU                0
                                           
                                           ;MULCTL Bits----------------------------------
                                           MULEN              .EQU                1
                                           MULIF              .EQU                0
                                           _MULEN             .EQU                1
                                           _MULIF             .EQU                0
                                           
                                           ;DIVCTL Bits----------------------------------
                                           DIVOEN             .EQU                1
                                           DIVEN              .EQU                0
                                           _DIVOEN            .EQU                1
                                           _DIVEN             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDCTL Bits----------------------------------
                                           LEDEN              .EQU                7
                                           DIGEN2             .EQU                4
                                           DIGEN1             .EQU                3
                                           DIGEN0             .EQU                2
                                           PNS1               .EQU                1
                                           PNS0               .EQU                0
                                           _LEDEN             .EQU                7
                                           _DIGEN2            .EQU                4
                                           _DIGEN1            .EQU                3
                                           _DIGEN0            .EQU                2
                                           _PNS1              .EQU                1
                                           _PNS0              .EQU                0
                                           
                                           ;LEDPRE Bits----------------------------------
                                           LEDCKS13           .EQU                7
                                           LEDCKS12           .EQU                6
                                           LEDCKS11           .EQU                5
                                           LEDCKS10           .EQU                4
                                           LEDCKS03           .EQU                3
                                           LEDCKS02           .EQU                2
                                           LEDCKS01           .EQU                1
                                           LEDCKS00           .EQU                0
                                           _LEDCKS13          .EQU                7
                                           _LEDCKS12          .EQU                6
                                           _LEDCKS11          .EQU                5
                                           _LEDCKS10          .EQU                4
                                           _LEDCKS03          .EQU                3
                                           _LEDCKS02          .EQU                2
                                           _LEDCKS01          .EQU                1
                                           _LEDCKS00          .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA0 Bits--------------------------------
                                           DAT07              .EQU                7
                                           DAT06              .EQU                6
                                           DAT05              .EQU                5
                                           DAT04              .EQU                4
                                           DAT03              .EQU                3
                                           DAT02              .EQU                2
                                           DAT01              .EQU                1
                                           DAT00              .EQU                0
                                           _DAT07             .EQU                7
                                           _DAT06             .EQU                6
                                           _DAT05             .EQU                5
                                           _DAT04             .EQU                4
                                           _DAT03             .EQU                3
                                           _DAT02             .EQU                2
                                           _DAT01             .EQU                1
                                           _DAT00             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA1 Bits--------------------------------
                                           DAT17              .EQU                7
                                           DAT16              .EQU                6
                                           DAT15              .EQU                5
                                           DAT14              .EQU                4
                                           DAT13              .EQU                3
                                           DAT12              .EQU                2
                                           DAT11              .EQU                1
                                           DAT10              .EQU                0
                                           _DAT17             .EQU                7
                                           _DAT16             .EQU                6
                                           _DAT15             .EQU                5
                                           _DAT14             .EQU                4
                                           _DAT13             .EQU                3
                                           _DAT12             .EQU                2
                                           _DAT11             .EQU                1
                                           _DAT10             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA2 Bits--------------------------------
                                           DAT27              .EQU                7
                                           DAT26              .EQU                6
                                           DAT25              .EQU                5
                                           DAT24              .EQU                4
                                           DAT23              .EQU                3
                                           DAT22              .EQU                2
                                           DAT21              .EQU                1
                                           DAT20              .EQU                0
                                           _DAT27             .EQU                7
                                           _DAT26             .EQU                6
                                           _DAT25             .EQU                5
                                           _DAT24             .EQU                4
                                           _DAT23             .EQU                3
                                           _DAT22             .EQU                2
                                           _DAT21             .EQU                1
                                           _DAT20             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA3 Bits--------------------------------
                                           DAT37              .EQU                7
                                           DAT36              .EQU                6
                                           DAT35              .EQU                5
                                           DAT34              .EQU                4
                                           DAT33              .EQU                3
                                           DAT32              .EQU                2
                                           DAT31              .EQU                1
                                           DAT30              .EQU                0
                                           _DAT37             .EQU                7
                                           _DAT36             .EQU                6
                                           _DAT35             .EQU                5
                                           _DAT34             .EQU                4
                                           _DAT33             .EQU                3
                                           _DAT32             .EQU                2
                                           _DAT31             .EQU                1
                                           _DAT30             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA4 Bits--------------------------------
                                           DAT47              .EQU                7
                                           DAT46              .EQU                6
                                           DAT45              .EQU                5
                                           DAT44              .EQU                4
                                           DAT43              .EQU                3
                                           DAT42              .EQU                2
                                           DAT41              .EQU                1
                                           DAT40              .EQU                0
                                           _DAT47             .EQU                7
                                           _DAT46             .EQU                6
                                           _DAT45             .EQU                5
                                           _DAT44             .EQU                4
                                           _DAT43             .EQU                3
                                           _DAT42             .EQU                2
                                           _DAT41             .EQU                1
                                           _DAT40             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA5 Bits--------------------------------
                                           DAT57              .EQU                7
                                           DAT56              .EQU                6
                                           DAT55              .EQU                5
                                           DAT54              .EQU                4
                                           DAT53              .EQU                3
                                           DAT52              .EQU                2
                                           DAT51              .EQU                1
                                           DAT50              .EQU                0
                                           _DAT57             .EQU                7
                                           _DAT56             .EQU                6
                                           _DAT55             .EQU                5
                                           _DAT54             .EQU                4
                                           _DAT53             .EQU                3
                                           _DAT52             .EQU                2
                                           _DAT51             .EQU                1
                                           _DAT50             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA6 Bits--------------------------------
                                           DAT67              .EQU                7
                                           DAT66              .EQU                6
                                           DAT65              .EQU                5
                                           DAT64              .EQU                4
                                           DAT63              .EQU                3
                                           DAT62              .EQU                2
                                           DAT61              .EQU                1
                                           DAT60              .EQU                0
                                           _DAT67             .EQU                7
                                           _DAT66             .EQU                6
                                           _DAT65             .EQU                5
                                           _DAT64             .EQU                4
                                           _DAT63             .EQU                3
                                           _DAT62             .EQU                2
                                           _DAT61             .EQU                1
                                           _DAT60             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA7 Bits--------------------------------
                                           DAT77              .EQU                7
                                           DAT76              .EQU                6
                                           DAT75              .EQU                5
                                           DAT74              .EQU                4
                                           DAT73              .EQU                3
                                           DAT72              .EQU                2
                                           DAT71              .EQU                1
                                           DAT70              .EQU                0
                                           _DAT77             .EQU                7
                                           _DAT76             .EQU                6
                                           _DAT75             .EQU                5
                                           _DAT74             .EQU                4
                                           _DAT73             .EQU                3
                                           _DAT72             .EQU                2
                                           _DAT71             .EQU                1
                                           _DAT70             .EQU                0
                                           
                                           ;C1FILTCTL Bits-------------------------------
                                           INV1               .EQU                7
                                           WEN1               .EQU                6
                                           FEN1               .EQU                5
                                           F1CNT2             .EQU                2
                                           F1CNT1             .EQU                1
                                           F1CNT0             .EQU                0
                                           _INV1              .EQU                7
                                           _WEN1              .EQU                6
                                           _FEN1              .EQU                5
                                           _F1CNT2            .EQU                2
                                           _F1CNT1            .EQU                1
                                           _F1CNT0            .EQU                0
                                           
                                           ;C1FILTPRE Bits-------------------------------
                                           FP17               .EQU                7
                                           FP16               .EQU                6
                                           FP15               .EQU                5
                                           FP14               .EQU                4
                                           FP13               .EQU                3
                                           FP12               .EQU                2
                                           FP11               .EQU                1
                                           FP10               .EQU                0
                                           _FP17              .EQU                7
                                           _FP16              .EQU                6
                                           _FP15              .EQU                5
                                           _FP14              .EQU                4
                                           _FP13              .EQU                3
                                           _FP12              .EQU                2
                                           _FP11              .EQU                1
                                           _FP10              .EQU                0
                                           
                                           ;LEDOMS1 Bits---------------------------------
                                           LEDOM17            .EQU                7
                                           LEDOM16            .EQU                6
                                           LEDOM15            .EQU                5
                                           LEDOM14            .EQU                4
                                           LEDOM13            .EQU                3
                                           LEDOM12            .EQU                2
                                           LEDOM11            .EQU                1
                                           LEDOM10            .EQU                0
                                           _LEDOM17           .EQU                7
                                           _LEDOM16           .EQU                6
                                           _LEDOM15           .EQU                5
                                           _LEDOM14           .EQU                4
                                           _LEDOM13           .EQU                3
                                           _LEDOM12           .EQU                2
                                           _LEDOM11           .EQU                1
                                           _LEDOM10           .EQU                0
                                           
                                           ;LEDODS0 Bits---------------------------------
                                           LEDOD07            .EQU                7
                                           LEDOD06            .EQU                6
                                           LEDOD05            .EQU                5
                                           LEDOD04            .EQU                4
                                           LEDOD03            .EQU                3
                                           LEDOD02            .EQU                2
                                           LEDOD01            .EQU                1
                                           LEDOD00            .EQU                0
                                           _LEDOD07           .EQU                7
                                           _LEDOD06           .EQU                6
                                           _LEDOD05           .EQU                5
                                           _LEDOD04           .EQU                4
                                           _LEDOD03           .EQU                3
                                           _LEDOD02           .EQU                2
                                           _LEDOD01           .EQU                1
                                           _LEDOD00           .EQU                0
                                           
                                           ;LEDOMS0 Bits---------------------------------
                                           LEDOM07            .EQU                7
                                           LEDOM06            .EQU                6
                                           LEDOM05            .EQU                5
                                           LEDOM04            .EQU                4
                                           LEDOM03            .EQU                3
                                           LEDOM02            .EQU                2
                                           LEDOM01            .EQU                1
                                           LEDOM00            .EQU                0
                                           _LEDOM07           .EQU                7
                                           _LEDOM06           .EQU                6
                                           _LEDOM05           .EQU                5
                                           _LEDOM04           .EQU                4
                                           _LEDOM03           .EQU                3
                                           _LEDOM02           .EQU                2
                                           _LEDOM01           .EQU                1
                                           _LEDOM00           .EQU                0
                                           
                                           ;LEDODS1 Bits---------------------------------
                                           LEDOD17            .EQU                7
                                           LEDOD16            .EQU                6
                                           LEDOD15            .EQU                5
                                           LEDOD14            .EQU                4
                                           LEDOD13            .EQU                3
                                           LEDOD12            .EQU                2
                                           LEDOD11            .EQU                1
                                           LEDOD10            .EQU                0
                                           _LEDOD17           .EQU                7
                                           _LEDOD16           .EQU                6
                                           _LEDOD15           .EQU                5
                                           _LEDOD14           .EQU                4
                                           _LEDOD13           .EQU                3
                                           _LEDOD12           .EQU                2
                                           _LEDOD11           .EQU                1
                                           _LEDOD10           .EQU                0
                                           
                                           ;LEDLUM Bits----------------------------------
                                           LEDBR              .EQU                7
                                           FRAMEF             .EQU                3
                                           LUM2               .EQU                2
                                           LUM1               .EQU                1
                                           LUM0               .EQU                0
                                           _LEDBR             .EQU                7
                                           _FRAMEF            .EQU                3
                                           _LUM2              .EQU                2
                                           _LUM1              .EQU                1
                                           _LUM0              .EQU                0
                                           
                                           ;PWM5FC Bits----------------------------------
                                           FCA                .EQU                1
                                           FCB                .EQU                0
                                           _FCA               .EQU                1
                                           _FCB               .EQU                0
                                           
                                           ;T4CTL Bits-----------------------------------
                                           T4REN              .EQU                7
                                           HSPEN              .EQU                6
                                           T4CKS1             .EQU                5
                                           T4CKS0             .EQU                4
                                           LSPEN              .EQU                3
                                           T4CS1              .EQU                2
                                           T4CS0              .EQU                1
                                           T4ON               .EQU                0
                                           _T4REN             .EQU                7
                                           _HSPEN             .EQU                6
                                           _T4CKS1            .EQU                5
                                           _T4CKS0            .EQU                4
                                           _LSPEN             .EQU                3
                                           _T4CS1             .EQU                2
                                           _T4CS0             .EQU                1
                                           _T4ON              .EQU                0
                                            
                                            
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; external declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.extern	_ComTempSetFun
                                           	.extern	_ComScanFun
                                           	.extern	_PSW_bits
                                           	.extern	_P0_bits
                                           	.extern	_P2_bits
                                           	.extern	_P1_bits
                                           	.extern	_P3_bits
                                           	.extern	_INTCTL_bits
                                           	.extern	_EIF1_bits
                                           	.extern	_EIF2_bits
                                           	.extern	_T1CTL_bits
                                           	.extern	_T2CTL0_bits
                                           	.extern	_PWMCTL_bits
                                           	.extern	_BANK_bits
                                           	.extern	_ADSCANCTL_bits
                                           	.extern	_C1CTL_bits
                                           	.extern	_VDACS_bits
                                           	.extern	_AMPCTL_bits
                                           	.extern	_ANSEH_bits
                                           	.extern	_ADCCTL0_bits
                                           	.extern	_AMPDT_bits
                                           	.extern	_OPTR_bits
                                           	.extern	_IP0_bits
                                           	.extern	_IP1_bits
                                           	.extern	_IP2_bits
                                           	.extern	_TR0_bits
                                           	.extern	_TR2_bits
                                           	.extern	_TR1_bits
                                           	.extern	_OSCSTA_bits
                                           	.extern	_IP3_bits
                                           	.extern	_VRECTL_bits
                                           	.extern	_EIE1_bits
                                           	.extern	_EIE2_bits
                                           	.extern	_PCTL_bits
                                           	.extern	_OSCCTL_bits
                                           	.extern	_ANSEL_bits
                                           	.extern	_PUR0_bits
                                           	.extern	_IOCL_bits
                                           	.extern	_ADCCTL1_bits
                                           	.extern	_P0LR_bits
                                           	.extern	_P2LR_bits
                                           	.extern	_P1LR_bits
                                           	.extern	_P3LR_bits
                                           	.extern	_TR3_bits
                                           	.extern	_EIE3_bits
                                           	.extern	_EIF3_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL0_bits
                                           	.extern	_ADCINTCTL_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL1_bits
                                           	.extern	_P5ASCTL_bits
                                           	.extern	_PSTRCTL_bits
                                           	.extern	_PUR1_bits
                                           	.extern	_PUR2_bits
                                           	.extern	_INTEDGCTL_bits
                                           	.extern	_VBIASCTL_bits
                                           	.extern	_VBIAS1EN_bits
                                           	.extern	_VBIAS2EN_bits
                                           	.extern	_PWM5OC_bits
                                           	.extern	_T2CTL1_bits
                                           	.extern	_VDAC_bits
                                           	.extern	_PWM5CTL2_bits
                                           	.extern	_PWMPC_bits
                                           	.extern	_RSCTL_bits
                                           	.extern	_BRCTL_bits
                                           	.extern	_TSCTL_bits
                                           	.extern	_SSCICTL0_bits
                                           	.extern	_SSCICTL1_bits
                                           	.extern	_SSCISTA_bits
                                           	.extern	_SSCIMSK_bits
                                           	.extern	_WDTPS_bits
                                           	.extern	_MULCTL_bits
                                           	.extern	_DIVCTL_bits
                                           	.extern	_LEDCTL_bits
                                           	.extern	_LEDPRE_bits
                                           	.extern	_LEDDATA0_bits
                                           	.extern	_LEDDATA1_bits
                                           	.extern	_LEDDATA2_bits
                                           	.extern	_LEDDATA3_bits
                                           	.extern	_LEDDATA4_bits
                                           	.extern	_LEDDATA5_bits
                                           	.extern	_LEDDATA6_bits
                                           	.extern	_LEDDATA7_bits
                                           	.extern	_C1FILTCTL_bits
                                           	.extern	_C1FILTPRE_bits
                                           	.extern	_LEDOMS1_bits
                                           	.extern	_LEDODS0_bits
                                           	.extern	_LEDOMS0_bits
                                           	.extern	_LEDODS1_bits
                                           	.extern	_LEDLUM_bits
                                           	.extern	_PWM5FC_bits
                                           	.extern	_T4CTL_bits
                                           	.extern	_Com1Temp
                                           	.extern	_Com2Temp
                                           	.extern	_Com3Temp
                                           	.extern	_Com4Temp
                                           	.extern	_LcdSfr
                                           	.extern	_LcdNumQian
                                           	.extern	_LcdNumBai
                                           	.extern	_LcdNumTen
                                           	.extern	_LcdNumGe
                                           	.extern	_BCD
                                           	.extern	_T0
                                           	.extern	_PCL
                                           	.extern	_PSW
                                           	.extern	_P0
                                           	.extern	_P2
                                           	.extern	_P1
                                           	.extern	_P3
                                           	.extern	_PCH
                                           	.extern	_INTCTL
                                           	.extern	_EIF1
                                           	.extern	_EIF2
                                           	.extern	_T1L
                                           	.extern	_T1H
                                           	.extern	_T1CTL
                                           	.extern	_T2L
                                           	.extern	_T2CTL0
                                           	.extern	_PWM1L
                                           	.extern	_PWM1H
                                           	.extern	_PWMCTL
                                           	.extern	_PP1
                                           	.extern	_BANK
                                           	.extern	_ADSCANCTL
                                           	.extern	_C1CTL
                                           	.extern	_VDACS
                                           	.extern	_AMPCTL
                                           	.extern	_ANSEH
                                           	.extern	_ADCDATA0H
                                           	.extern	_ADCCTL0
                                           	.extern	_AMPDT
                                           	.extern	_OPTR
                                           	.extern	_IP0
                                           	.extern	_IP1
                                           	.extern	_IP2
                                           	.extern	_TR0
                                           	.extern	_TR2
                                           	.extern	_TR1
                                           	.extern	_OSCSTA
                                           	.extern	_IP3
                                           	.extern	_VRECAL1
                                           	.extern	_VRECTL
                                           	.extern	_EIE1
                                           	.extern	_EIE2
                                           	.extern	_PCTL
                                           	.extern	_OSCCTL
                                           	.extern	_OSCCAL0
                                           	.extern	_ANSEL
                                           	.extern	_PP2
                                           	.extern	_PWM2L
                                           	.extern	_PWM2H
                                           	.extern	_PUR0
                                           	.extern	_IOCL
                                           	.extern	_OSCCAL1
                                           	.extern	_NVMDATAH
                                           	.extern	_NVMDATAL
                                           	.extern	_NVMADDRH
                                           	.extern	_NVMADDRL
                                           	.extern	_NVMCTL0
                                           	.extern	_NVMCTL1
                                           	.extern	_ADCDATA0L
                                           	.extern	_ADCCTL1
                                           	.extern	_T2CCRH
                                           	.extern	_T2H
                                           	.extern	_PP5H
                                           	.extern	_PWM5H0
                                           	.extern	_PWM5H1
                                           	.extern	_P0LR
                                           	.extern	_P2LR
                                           	.extern	_P1LR
                                           	.extern	_P3LR
                                           	.extern	_TR3
                                           	.extern	_EIE3
                                           	.extern	_EIF3
                                           	.extern	_OSCCAL2
                                           	.extern	_OSCCAL3
                                           	.extern	_ADCDATA1H
                                           	.extern	_ADCDATA1L
                                           	.extern	_PP5L
                                           	.extern	_T2CCRL
                                           	.extern	_PWM5L0
                                           	.extern	_PWM5L1
                                           	.extern	_PWM5CTL0
                                           	.extern	_ADCINTCTL
                                           	.extern	_ADCDATA2H
                                           	.extern	_ADCDATA2L
                                           	.extern	_PWM5CTL1
                                           	.extern	_P5ASCTL
                                           	.extern	_PSTRCTL
                                           	.extern	_ADCDATA3H
                                           	.extern	_PUR1
                                           	.extern	_PUR2
                                           	.extern	_INTEDGCTL
                                           	.extern	_ADCDATA3L
                                           	.extern	_VBIASCTL
                                           	.extern	_VBIAS1EN
                                           	.extern	_VBIAS2EN
                                           	.extern	_PWM5OC
                                           	.extern	_T2CTL1
                                           	.extern	_VDAC
                                           	.extern	_PWM5CTL2
                                           	.extern	_PWMPC
                                           	.extern	_RSCTL
                                           	.extern	_TXSDR
                                           	.extern	_RXSDR
                                           	.extern	_BRCTL
                                           	.extern	_TSCTL
                                           	.extern	_EUBRGL
                                           	.extern	_EUBRGH
                                           	.extern	_SSCICTL0
                                           	.extern	_SSCICTL1
                                           	.extern	_SSCISTA
                                           	.extern	_SSCIBUFR
                                           	.extern	_SSCIMSK
                                           	.extern	_WDTPS
                                           	.extern	_MULAH
                                           	.extern	_MULAL
                                           	.extern	_MULBH
                                           	.extern	_MULBL
                                           	.extern	_MULCTL
                                           	.extern	_MULRES3
                                           	.extern	_MULRES2
                                           	.extern	_MULRES1
                                           	.extern	_MULRES0
                                           	.extern	_DIVCTL
                                           	.extern	_DIVAH
                                           	.extern	_DIVAL
                                           	.extern	_DIVB
                                           	.extern	_DIVQH
                                           	.extern	_DIVQL
                                           	.extern	_DIVR
                                           	.extern	_LEDCTL
                                           	.extern	_LEDPRE
                                           	.extern	_LEDDATA0
                                           	.extern	_LEDDATA1
                                           	.extern	_LEDDATA2
                                           	.extern	_LEDDATA3
                                           	.extern	_LEDDATA4
                                           	.extern	_LEDDATA5
                                           	.extern	_LEDDATA6
                                           	.extern	_LEDDATA7
                                           	.extern	_C1FILTCTL
                                           	.extern	_C1FILTPRE
                                           	.extern	_LEDOMS1
                                           	.extern	_LEDODS0
                                           	.extern	_LEDOMS0
                                           	.extern	_LEDODS1
                                           	.extern	_VRECAL2
                                           	.extern	_VRECAL3
                                           	.extern	_LEDLUM
                                           	.extern	_PWM5FC
                                           	.extern	_T4L
                                           	.extern	_T4H
                                           	.extern	_T4REL
                                           	.extern	_T4REH
                                           	.extern	_T4CTL
                                           	.extern	_RC32KCAL
                                           	.extern	__R2PCL
                                           	.extern	_startup
                                           	.extern	__sdcc_gsinit_startup
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.global	_RamClear
                                           	.global	_T0TimeTurnOnFun
                                           	.global	_initFun
                                           	.global	_main
                                           	.global	_int_fun0
                                           	.global	_int_fun1
                                           	.global	_Time0Cnt
                                           	.global	_LcdModeCnt
                                           
                                           	.global I0R1
                                           	.global I0PSW
                                           	.global I0PCH
                                           	.global I1R1
                                           	.global I1PSW
                                           	.global I1PCH
                                           	.global STK11
                                           	.global STK10
                                           	.global STK09
                                           	.global STK08
                                           	.global STK07
                                           	.global STK06
                                           	.global STK05
                                           	.global STK04
                                           	.global STK03
                                           	.global STK02
                                           	.global STK01
                                           	.global STK00
                                           
                                           sharebank .udata 0x0080
                                           I0R1		.res 1
                                           I0PSW		.res 1
                                           I0PCH		.res 1
                                           I1R1		.res 1
                                           I1PSW		.res 1
                                           I1PCH		.res 1
                                           STK11	.res 1
                                           	.type STK11, 108
                                           STK10	.res 1
                                           	.type STK10, 108
                                           STK09	.res 1
                                           	.type STK09, 108
                                           STK08	.res 1
                                           	.type STK08, 108
                                           STK07	.res 1
                                           	.type STK07, 108
                                           STK06	.res 1
                                           	.type STK06, 108
                                           STK05	.res 1
                                           	.type STK05, 108
                                           STK04	.res 1
                                           	.type STK04, 108
                                           STK03	.res 1
                                           	.type STK03, 108
                                           STK02	.res 1
                                           	.type STK02, 108
                                           STK01	.res 1
                                           	.type STK01, 108
                                           STK00	.res 1
                                           	.type STK00, 108
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           UD_main_0	.udata
                                           _Time0Cnt	.res	1
                                           
                                           UD_main_1	.udata
                                           _LcdModeCnt	.res	1
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; absolute symbol definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; compiler-defined variables
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           UDL_main_0	.udata
                                           r0x1007	.res	1
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; initialized data
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; overlayable items in internal ram 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.udata_ovr
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; reset vector 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           STARTUP	.code 0x0000
000000   0000     NOP                      	NOP
000001   e002     MOVP	0x2                 	PAGESEL	init_imp
000002   c21c     JMP	#0x21c               	JMP		init_imp
                                           
                                           	.global	init_imp
                                           INIT_IMP	.code
                                           init_imp
00021c   e001     MOVP	0x1                 	PAGESEL	_startup
00021d   d162     CALL	#0x162              	CALL	_startup
00021e   e002     MOVP	0x2                 	PAGESEL	__sdcc_gsinit_startup
00021f   d222     CALL	#0x222              	CALL	__sdcc_gsinit_startup
000220   e001     MOVP	0x1                 	PAGESEL	_main
000221   c186     JMP	#0x186               	JMP		_main
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; interrupt and initialization code
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           interrupt_0x04	.code	0x4
000004   f8c2     MOV	R2, R0               	MOV		R2,R0
000005   5617     MOV	R3, 0x17             	MOV		R3,BANK
000006   5003     MOV	R0, 0x3              	MOV		R0,PSW
000007   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	I0PSW
000008   5181     MOV	0x81, R0             	MOV		I0PSW,R0
000009   500a     MOV	R0, 0xa              	MOV		R0,PCH
00000a   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	I0PCH
00000b   5182     MOV	0x82, R0             	MOV		I0PCH,R0
00000c   5380     MOV	0x80, R1             	MOV		I0R1,R1
00000d   e001     MOVP	0x1                 	PAGESEL	interrupt_service_routine_0x04
00000e   c1b2     JMP	#0x1b2               	JMP		interrupt_service_routine_0x04
                                           
                                           
                                           
                                           func._int_fun0	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = I
                                           ;***
                                           ;entry:  _int_fun0	;Function start
                                           ; 0 exit points
                                           ;functions called:
                                           ;   _ComTempSetFun
                                           ;   _ComScanFun
                                           ;   _ComTempSetFun
                                           ;   _ComScanFun
                                           ;1 compiler assigned register :
                                           ;   r0x1007
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : FUNCTION
                                           _int_fun0	;Function start
                                           ; 0 exit points
                                           ;	op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           ; R3 resprent for wsave,R4 resprent for ssave, R5 resprent for psave
                                           interrupt_service_routine_0x04
                                           ;	.line	119; "../main.c"	if(T0IF)				//¶¨Ê±ÖÐ¶Ï   1ms
0001b2   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	_INTCTL_bits
0001b3   7a0b     JB	0xb, 2                	JB	_INTCTL_bits, 2
0001b4   c1cf     JMP	#0x1cf               	JMP	_00028_DS_
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	121; "../main.c"	T0IF = 0;
                                           	BANKSEL	_INTCTL_bits
0001b5   620b     CLR	0xb, 2               	CLR	_INTCTL_bits, 2
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	122; "../main.c"	T0=	240;
0001b6   98f0     MOV	R0, #0xf0            	MOV	R0,# 0xf0
                                           	BANKSEL	_T0
0001b7   5101     MOV	0x1, R0              	MOV	_T0, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	123; "../main.c"	if(Time0Cnt++>=2)	//3MS
                                           	BANKSEL	_Time0Cnt
0001b8   0e9d     MOVZ	R0, 0x9d            	MOVZ	R0, _Time0Cnt
                                           	BANKSEL	r0x1007
0001b9   519f     MOV	0x9f, R0             	MOV	r0x1007, R0
                                           ;	op : +
                                           	BANKSEL	_Time0Cnt
0001ba   0b9d     INC	0x9d                 	INC	_Time0Cnt
                                           ;	op : <
                                           ;unsigned compare: left < lit(0x2=2), size=1
0001bb   9802     MOV	R0, #0x2             	MOV	R0,# 0x02
                                           	BANKSEL	r0x1007
0001bc   389f     SUB	R0, 0x9f             	SUB	R0, r0x1007
                                           ;comparing bytes at offset 0
0001bd   7803     JB	0x3, 0                	JB	PSW, 0
0001be   c1cf     JMP	#0x1cf               	JMP	_00028_DS_
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	125; "../main.c"	Time0Cnt=0;
                                           	BANKSEL	_Time0Cnt
0001bf   039d     CLR	0x9d                 	CLR	_Time0Cnt
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	129; "../main.c"	ComTempSetFun();
0001c0   e000     MOVP	0                   	PAGESEL	_ComTempSetFun
0001c1   d094     CALL	#0x94               	CALL	_ComTempSetFun
0001c2   e001     MOVP	0x1                 	PAGESEL	$
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	130; "../main.c"	ComScanFun(LcdModeCnt);
0001c3   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	_LcdModeCnt
0001c4   0e9e     MOVZ	R0, 0x9e            	MOVZ	R0, _LcdModeCnt
0001c5   e000     MOVP	0                   	PAGESEL	_ComScanFun
0001c6   d00f     CALL	#0xf                	CALL	_ComScanFun
0001c7   e001     MOVP	0x1                 	PAGESEL	$
                                           ;	op : +
                                           ;	.line	131; "../main.c"	if(++LcdModeCnt>COM4_MODE_H)		//LCDÑ­»·É¨Ãè
0001c8   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	_LcdModeCnt
0001c9   0b9e     INC	0x9e                 	INC	_LcdModeCnt
                                           ;	op : >
                                           ;swapping arguments (AOP_TYPEs 1/3)
                                           ;unsigned compare: left >= lit(0x8=8), size=1
0001ca   9808     MOV	R0, #0x8             	MOV	R0,# 0x08
                                           ;	.line	133; "../main.c"	LcdModeCnt = COM1_MODE_L;
                                           	BANKSEL	_LcdModeCnt
0001cb   389e     SUB	R0, 0x9e             	SUB	R0, _LcdModeCnt
0001cc   7803     JB	0x3, 0                	JB	PSW, 0
0001cd   c1cf     JMP	#0x1cf               	JMP	_00028_DS_
                                           	BANKSEL	_LcdModeCnt
0001ce   039e     CLR	0x9e                 	CLR	_LcdModeCnt
                                           _00028_DS_
                                           	BANKSEL	I0R1
0001cf   5280     MOV	R1, 0x80             	MOV	R1, I0R1
                                           	BANKSEL	I0PCH
0001d0   5082     MOV	R0, 0x82             	MOV	R0, I0PCH
0001d1   510a     MOV	0xa, R0              	MOV	PCH, R0
                                           	BANKSEL	I0PSW
0001d2   5081     MOV	R0, 0x81             	MOV	R0, I0PSW
0001d3   5103     MOV	0x3, R0              	MOV	PSW, R0
0001d4   5717     MOV	0x17, R3             	MOV	BANK, R3
0001d5   f8d0     MOV	R0, R2               	MOV	R0, R2
0001d6   0009     IRET                     	IRET	
                                           
                                           
                                           
                                           func._int_fun1	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = I
                                           ;***
                                           ;entry:  _int_fun1	;Function start
                                           ; 0 exit points
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : FUNCTION
                                           _int_fun1	;Function start
                                           ; 0 exit points
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : ENDFUNCTION
                                           ; R3 resprent for wsave,R4 resprent for ssave, R5 resprent for psave
                                           interrupt_service_routine_0x14
                                           _00026_DS_
                                           ;	.line	145; "../main.c"	}
                                           	IRET	
                                           
                                           
                                           
                                           func._main	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = M
                                           ;***
                                           ;entry:  _main	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;functions called:
                                           ;   _initFun
                                           ;   _RamClear
                                           ;   __R2PCL
                                           ;   __R2PCL
                                           ;   __R2PCL
                                           ;   __R2PCL
                                           ;   _T0TimeTurnOnFun
                                           ;   _initFun
                                           ;   _RamClear
                                           ;   __R2PCL
                                           ;   __R2PCL
                                           ;   __R2PCL
                                           ;   __R2PCL
                                           ;   _T0TimeTurnOnFun
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : FUNCTION
                                           _main	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	97; "../main.c"	initFun();
000186   e001     MOVP	0x1                 	PAGESEL	_initFun
000187   d1d7     CALL	#0x1d7              	CALL	_initFun
000188   e001     MOVP	0x1                 	PAGESEL	$
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	98; "../main.c"	RamClear();
000189   e002     MOVP	0x2                 	PAGESEL	_RamClear
00018a   d213     CALL	#0x213              	CALL	_RamClear
00018b   e001     MOVP	0x1                 	PAGESEL	$
                                           ;	op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           ;	.line	100; "../main.c"	LcdNumQian=BCD[1];		//¸øÇ§Î»¸³±ÊÐÎÂë
00018c   9902     MOV	R1, #0x2             	MOV	R1,# high (_BCD + 1)
00018d   9800     MOV	R0, #0               	MOV	R0,# (_BCD + 1)
00018e   e001     MOVP	0x1                 	PAGESEL	__R2PCL
00018f   d160     CALL	#0x160              	CALL	__R2PCL
000190   e001     MOVP	0x1                 	PAGESEL	$
000191   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	_LcdNumQian
000192   5196     MOV	0x96, R0             	MOV	_LcdNumQian, R0
                                           ;	op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           ;	.line	101; "../main.c"	LcdNumBai =BCD[2];		//¸ø°ÙÎ»¸³±ÊÐÎÂë
000193   9902     MOV	R1, #0x2             	MOV	R1,# high (_BCD + 2)
000194   9801     MOV	R0, #0x1             	MOV	R0,# (_BCD + 2)
000195   e001     MOVP	0x1                 	PAGESEL	__R2PCL
000196   d160     CALL	#0x160              	CALL	__R2PCL
000197   e001     MOVP	0x1                 	PAGESEL	$
000198   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	_LcdNumBai
000199   5197     MOV	0x97, R0             	MOV	_LcdNumBai, R0
                                           ;	op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           ;	.line	102; "../main.c"	LcdNumTen =BCD[3];		//¸øÊ®Î»¸³±ÊÐÎÂë
00019a   9902     MOV	R1, #0x2             	MOV	R1,# high (_BCD + 3)
00019b   9802     MOV	R0, #0x2             	MOV	R0,# (_BCD + 3)
00019c   e001     MOVP	0x1                 	PAGESEL	__R2PCL
00019d   d160     CALL	#0x160              	CALL	__R2PCL
00019e   e001     MOVP	0x1                 	PAGESEL	$
00019f   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	_LcdNumTen
0001a0   5198     MOV	0x98, R0             	MOV	_LcdNumTen, R0
                                           ;	op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           ;	.line	103; "../main.c"	LcdNumGe  =BCD[4];		//¸ø¸öÎ»¸³±ÊÐÎÂë
0001a1   9902     MOV	R1, #0x2             	MOV	R1,# high (_BCD + 4)
0001a2   9803     MOV	R0, #0x3             	MOV	R0,# (_BCD + 4)
0001a3   e001     MOVP	0x1                 	PAGESEL	__R2PCL
0001a4   d160     CALL	#0x160              	CALL	__R2PCL
0001a5   e001     MOVP	0x1                 	PAGESEL	$
0001a6   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	_LcdNumGe
0001a7   5199     MOV	0x99, R0             	MOV	_LcdNumGe, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	105; "../main.c"	SHOW_TN_SEG_P1=0;
                                           	BANKSEL	_LcdSfr
0001a8   609a     CLR	0x9a, 0              	CLR	_LcdSfr, 0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	106; "../main.c"	SHOW_TN_SEG_2P=0;
                                           	BANKSEL	_LcdSfr
0001a9   619a     CLR	0x9a, 1              	CLR	_LcdSfr, 1
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	107; "../main.c"	SHOW_TN_SEG_3P=0;
                                           	BANKSEL	_LcdSfr
0001aa   629a     CLR	0x9a, 2              	CLR	_LcdSfr, 2
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	108; "../main.c"	SHOW_TN_SEG_4P=0;
                                           	BANKSEL	_LcdSfr
0001ab   639a     CLR	0x9a, 3              	CLR	_LcdSfr, 3
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	110; "../main.c"	CHANGE_SHOW_NUM_FLAG = 1;  //Íê³ÉÒ»´ÎÊý¾Ý¸Ä±ä//Ã¿´ÎÐÞ¸ÄÎªÊý¾Ýºó£¬½«Êý¾Ý¸Ä±ä±êÖ¾ÉèÖÃÎª1,Êý¾ÝÏÔÊ¾º¯Êý»ñÈ¡ºó¸Ä±äÏÔÊ¾£¬²¢ÇÒÇåÁã¸ÃÎ»
                                           	BANKSEL	_LcdSfr
0001ac   6c9a     SET	0x9a, 4              	SET	_LcdSfr, 4
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	112; "../main.c"	T0TimeTurnOnFun();
0001ad   e001     MOVP	0x1                 	PAGESEL	_T0TimeTurnOnFun
0001ae   d1f4     CALL	#0x1f4              	CALL	_T0TimeTurnOnFun
0001af   e001     MOVP	0x1                 	PAGESEL	$
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : GOTO
                                           _00008_DS_
                                           ;	.line	113; "../main.c"	while(1);
0001b0   c1b0     JMP	#0x1b0               	JMP	_00008_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : ENDFUNCTION
0001b1   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _main
                                           
                                           
                                           
                                           func._initFun	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _initFun	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : FUNCTION
                                           _initFun	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	78; "../main.c"	OSCCTL	= OSCCTL_16M;
0001d7   9870     MOV	R0, #0x70            	MOV	R0,# 0x70
0001d8   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	_OSCCTL
0001d9   512f     MOV	0x2f, R0             	MOV	_OSCCTL, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	80; "../main.c"	TR0		= TR0_INIT;				//P0.2 modeÒý½ÅÖ»ÄÜÎªÊäÈë×´Ì¬
0001da   9804     MOV	R0, #0x4             	MOV	R0,# 0x04
                                           	BANKSEL	_TR0
0001db   5125     MOV	0x25, R0             	MOV	_TR0, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	81; "../main.c"	TR1		= TR1_INIT;
0001dc   9808     MOV	R0, #0x8             	MOV	R0,# 0x08
                                           	BANKSEL	_TR1
0001dd   5127     MOV	0x27, R0             	MOV	_TR1, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	82; "../main.c"	TR2		= TR2_INIT;			//ÆäËû¿Ú¶¼ÉèÖÃÎªÁËÊä³ö×´Ì¬
0001de   9840     MOV	R0, #0x40            	MOV	R0,# 0x40
                                           	BANKSEL	_TR2
0001df   5126     MOV	0x26, R0             	MOV	_TR2, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	83; "../main.c"	TR3		= TR3_INIT;
                                           	BANKSEL	_TR3
0001e0   0349     CLR	0x49                 	CLR	_TR3
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	85; "../main.c"	P0LR	= P0LR_INIT;
                                           	BANKSEL	_P0LR
0001e1   0345     CLR	0x45                 	CLR	_P0LR
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	86; "../main.c"	P1LR	= P1LR_INIT;			//³õÊ¼Êä³ö×´Ì¬
                                           	BANKSEL	_P1LR
0001e2   0347     CLR	0x47                 	CLR	_P1LR
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	87; "../main.c"	P2LR	= P2LR_INIT;
                                           	BANKSEL	_P2LR
0001e3   0346     CLR	0x46                 	CLR	_P2LR
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	88; "../main.c"	P3LR	= P3LR_INIT;
                                           	BANKSEL	_P3LR
0001e4   0348     CLR	0x48                 	CLR	_P3LR
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	90; "../main.c"	VBIASCTL = 0b10000011;		//ÔÊÐí°ëµçÆ½Êä³ö
0001e5   9883     MOV	R0, #0x83            	MOV	R0,# 0x83
                                           	BANKSEL	_VBIASCTL
0001e6   516b     MOV	0x6b, R0             	MOV	_VBIASCTL, R0
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : ENDFUNCTION
0001e7   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _initFun
                                           
                                           
                                           
                                           func._T0TimeTurnOnFun	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _T0TimeTurnOnFun	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : FUNCTION
                                           _T0TimeTurnOnFun	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	57; "../main.c"	T0CS = 0;
0001f4   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	_OPTR_bits
0001f5   6521     CLR	0x21, 5              	CLR	_OPTR_bits, 5
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	58; "../main.c"	PSA = 0;
                                           	BANKSEL	_OPTR_bits
0001f6   6321     CLR	0x21, 3              	CLR	_OPTR_bits, 3
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	59; "../main.c"	PS2 = 1;
                                           	BANKSEL	_OPTR_bits
0001f7   6a21     SET	0x21, 2              	SET	_OPTR_bits, 2
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	60; "../main.c"	PS1 = 1;
                                           	BANKSEL	_OPTR_bits
0001f8   6921     SET	0x21, 1              	SET	_OPTR_bits, 1
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	61; "../main.c"	PS0 = 1;
                                           	BANKSEL	_OPTR_bits
0001f9   6821     SET	0x21, 0              	SET	_OPTR_bits, 0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	62; "../main.c"	T0=	240;
0001fa   98f0     MOV	R0, #0xf0            	MOV	R0,# 0xf0
                                           	BANKSEL	_T0
0001fb   5101     MOV	0x1, R0              	MOV	_T0, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	63; "../main.c"	T0IE = 1;
                                           	BANKSEL	_INTCTL_bits
0001fc   6d0b     SET	0xb, 5               	SET	_INTCTL_bits, 5
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	64; "../main.c"	AIE = 1;
                                           	BANKSEL	_INTCTL_bits
0001fd   6f0b     SET	0xb, 7               	SET	_INTCTL_bits, 7
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : ENDFUNCTION
0001fe   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _T0TimeTurnOnFun
                                           
                                           
                                           
                                           func._RamClear	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _RamClear	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : FUNCTION
                                           _RamClear	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	op : INLINEASM
000213   9980     MOV	R1, #0x80            	MOV R1,#0X80
000214   9a00     MOV	R2, #0               	MOV R2,#0X00
000215   f751     ST	[R1], R2              	ST [R1],R2
000216   ff11     INC	R1                   	INC R1
000217   f8c8     MOV	R0, R1               	MOV R0,R1
000218   a8ff     XOR	R0, #0xff            	XOR R0,#0XFF
000219   7a03     JB	0x3, 2                	JB PSW,2
00021a   c215     JMP	#0x215               	JMP $-5
                                           	
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : ENDFUNCTION
00021b   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _RamClear
                                           
                                           
                                           ;	code size estimation:
                                           ;	  102+   42 =   144 instructions (  372 byte)
                                           
                                           
                                           	.end
                                           .config
002007   1fc4     XOR	0xc4, R3            
002008   ffff     NOPZ                    
                                           .code
00014b   a800     XOR	R0, #0              
00014c   7203     JNB	0x3, 2              
00014d   c153     JMP	#0x153              
00014e   a880     XOR	R0, #0x80           
00014f   7203     JNB	0x3, 2              
000150   c15b     JMP	#0x15b              
000151   0208     CLR	R0                  
000152   c15f     JMP	#0x15f              
000153   e100     MOVB	0                  
000154   5290     MOV	R1, 0x90            
000155   6503     CLR	0x3, 5              
000156   7091     JNB	0x91, 0             
000157   6d03     SET	0x3, 5              
000158   f708     LD	R0, [R1]             
000159   9000     ORL	R0, #0              
00015a   c15f     JMP	#0x15f              
00015b   e100     MOVB	0                  
00015c   5291     MOV	R1, 0x91            
00015d   5090     MOV	R0, 0x90            
00015e   d160     CALL	#0x160             
00015f   0008     CRET                    
000160   530a     MOV	0xa, R1             
000161   5102     MOV	0x2, R0             
000162   e01f     MOVP	0x1f               
000163   e100     MOVB	0                  
000164   dfff     CALL	#0xfff             
000165   5130     MOV	0x30, R0            
000166   ffff     NOPZ                    
000167   ffff     NOPZ                    
000168   dffe     CALL	#0xffe             
000169   5137     MOV	0x37, R0            
00016a   ffff     NOPZ                    
00016b   ffff     NOPZ                    
00016c   dffd     CALL	#0xffd             
00016d   514c     MOV	0x4c, R0            
00016e   ffff     NOPZ                    
00016f   ffff     NOPZ                    
000170   dffc     CALL	#0xffc             
000171   514d     MOV	0x4d, R0            
000172   ffff     NOPZ                    
000173   ffff     NOPZ                    
000174   dffb     CALL	#0xffb             
000175   512a     MOV	0x2a, R0            
000176   ffff     NOPZ                    
000177   ffff     NOPZ                    
000178   e101     MOVB	0x1                
000179   dffa     CALL	#0xffa             
00017a   5159     MOV	0x59, R0            
00017b   ffff     NOPZ                    
00017c   ffff     NOPZ                    
00017d   dff9     CALL	#0xff9             
00017e   515a     MOV	0x5a, R0            
00017f   ffff     NOPZ                    
000180   ffff     NOPZ                    
000181   dff8     CALL	#0xff8             
000182   5165     MOV	0x65, R0            
000183   ffff     NOPZ                    
000184   ffff     NOPZ                    
000185   0008     CRET                    
                                           func.__sdcc_gsinit_startup
000222   e001     MOVP	0x1                
000223   d1e8     CALL	#0x1e8             
000224   e002     MOVP	0x2                
000225   0008     CRET                    
                                           .cinit
0001e8   e100     MOVB	0                  
0001e9   9880     MOV	R0, #0x80           
0001ea   9920     MOV	R1, #0x20           
0001eb   e001     MOVP	0x1                
0001ec   d1ee     CALL	#0x1ee             
0001ed   0008     CRET                    
0001ee   020a     CLR	R2                  
0001ef   f750     ST	[R0], R2             
0001f0   ff10     INC	R0                  
0001f1   ff59     DECJZ	R1                
0001f2   c1ef     JMP	#0x1ef              
0001f3   0008     CRET                    
