gplink-1.1.0
Copyright (c) 1998-2005 gputils project
Listing File Generated: 6-2-2016  10:16:57
 
 
Address  Value    Disassembly              Source
-------  -----    -----------              ------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; File Created by ChiponCC : aolisn inc.
                                           ; Version 3.0.4#6752 (Mar  1 2016 15:13:08) (MSVC)
                                           ; This file was generated Wed Jun 01 10:10:56 2016
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; chipon port for the 16-bit core
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.file	"../config_set.c"
                                           	.radix dec
                                           	.include "KF8TS2410.inc"
                                           
                                           ;************************************************************ 
                                           ;       Header file for the KungFu8 
                                           ;       KF8TS2402 
                                           ;       Microcontroller
                                           ; 
                                           ;       Copyright 2012-2013 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************ 
                                            
                                           IDLR              .EQU                0x00
                                           T0                .EQU                0x01
                                           PCL               .EQU                0x02
                                           PSW               .EQU                0x03
                                           IR                .EQU                0x04
                                           P0                .EQU                0x05
                                           P2                .EQU                0x06
                                           P1                .EQU                0x07
                                           PCH               .EQU                0x0A
                                           INTCTL            .EQU                0x0B
                                           EIF1              .EQU                0x0C
                                           EIF2              .EQU                0x0D
                                           T1L               .EQU                0x0E
                                           T1H               .EQU                0x0F
                                           T1CTL             .EQU                0x10
                                           PWM1L             .EQU                0x13
                                           PWM1H             .EQU                0x14
                                           PWMCTL            .EQU                0x15
                                           PP1               .EQU                0x16
                                           CTCTL1            .EQU                0x17
                                           CM1CTL            .EQU                0x19
                                           VRECAL1           .EQU                0x1C
                                           ANSEH             .EQU                0x1D
                                           ADCDATAH          .EQU                0x1E
                                           ADCCTL0           .EQU                0x1F
                                           OPTR              .EQU                0x21
                                           IP0               .EQU                0x22
                                           IP1               .EQU                0x23
                                           IP2               .EQU                0x24
                                           TR0               .EQU                0x25
                                           TR2               .EQU                0x26
                                           TR1               .EQU                0x27
                                           VRECAL2           .EQU                0x2A
                                           EIE1              .EQU                0x2C
                                           EIE2              .EQU                0x2D
                                           PCTL              .EQU                0x2E
                                           OSCCTL            .EQU                0x2F
                                           OSCCAL0           .EQU                0x30
                                           ANSEL             .EQU                0x31
                                           PP2               .EQU                0x32
                                           PWM2L             .EQU                0x33
                                           PWM2H             .EQU                0x34
                                           PUR               .EQU                0x35
                                           IOCL              .EQU                0x36
                                           OSCCAL1           .EQU                0x37
                                           BDATAH            .EQU                0x38
                                           BDATAL            .EQU                0x39
                                           BADDRH            .EQU                0x3A
                                           BADDRL            .EQU                0x3B
                                           EECTL1            .EQU                0x3C
                                           EECTL2            .EQU                0x3D
                                           ADCDATAL          .EQU                0x3E
                                           ADCCTL1           .EQU                0x3F
                                           P0LR              .EQU                0x45
                                           P2LR              .EQU                0x46
                                           P1LR              .EQU                0x47
                                           OSCCAL2           .EQU                0x4C
                                           OSCCAL3           .EQU                0x4D
                                           T3L               .EQU                0x4F
                                           CTCTL             .EQU                0x53
                                           T3H               .EQU                0x5F
                                            
                                            
                                           
                                           ;PSW Bits-------------------------------------
                                           RP0                .EQU                5
                                           TO                 .EQU                4
                                           PD                 .EQU                3
                                           Z                  .EQU                2
                                           DC                 .EQU                1
                                           CY                 .EQU                0
                                           _RP0               .EQU                5
                                           _TO                .EQU                4
                                           _PD                .EQU                3
                                           _Z                 .EQU                2
                                           _DC                .EQU                1
                                           _CY                .EQU                0
                                           
                                           ;P0 Bits--------------------------------------
                                           P05                .EQU                5
                                           P04                .EQU                4
                                           P03                .EQU                3
                                           P02                .EQU                2
                                           P01                .EQU                1
                                           P00                .EQU                0
                                           _P05               .EQU                5
                                           _P04               .EQU                4
                                           _P03               .EQU                3
                                           _P02               .EQU                2
                                           _P01               .EQU                1
                                           _P00               .EQU                0
                                           
                                           ;P2 Bits--------------------------------------
                                           P27                .EQU                7
                                           P26                .EQU                6
                                           P25                .EQU                5
                                           P24                .EQU                4
                                           _P27               .EQU                7
                                           _P26               .EQU                6
                                           _P25               .EQU                5
                                           _P24               .EQU                4
                                           
                                           ;P1 Bits--------------------------------------
                                           P17                .EQU                7
                                           P16                .EQU                6
                                           P15                .EQU                5
                                           P14                .EQU                4
                                           P13                .EQU                3
                                           P12                .EQU                2
                                           P11                .EQU                1
                                           P10                .EQU                0
                                           _P17               .EQU                7
                                           _P16               .EQU                6
                                           _P15               .EQU                5
                                           _P14               .EQU                4
                                           _P13               .EQU                3
                                           _P12               .EQU                2
                                           _P11               .EQU                1
                                           _P10               .EQU                0
                                           
                                           ;INTCTL Bits----------------------------------
                                           AIE                .EQU                7
                                           AIEH               .EQU                7
                                           PUIE               .EQU                6
                                           AIEL               .EQU                6
                                           T0IE               .EQU                5
                                           INT0IE             .EQU                4
                                           P0IE               .EQU                3
                                           T0IF               .EQU                2
                                           INT0IF             .EQU                1
                                           P0IF               .EQU                0
                                           _AIE               .EQU                7
                                           _AIEH              .EQU                7
                                           _PUIE              .EQU                6
                                           _AIEL              .EQU                6
                                           _T0IE              .EQU                5
                                           _INT0IE            .EQU                4
                                           _P0IE              .EQU                3
                                           _T0IF              .EQU                2
                                           _INT0IF            .EQU                1
                                           _P0IF              .EQU                0
                                           
                                           ;EIF1 Bits------------------------------------
                                           ADIF               .EQU                6
                                           INT2IF             .EQU                5
                                           INT1IF             .EQU                4
                                           PWM2IF             .EQU                2
                                           T1IF               .EQU                0
                                           _ADIF              .EQU                6
                                           _INT2IF            .EQU                5
                                           _INT1IF            .EQU                4
                                           _PWM2IF            .EQU                2
                                           _T1IF              .EQU                0
                                           
                                           ;EIF2 Bits------------------------------------
                                           CTIF               .EQU                7
                                           _CTIF              .EQU                7
                                           
                                           ;T1CTL Bits-----------------------------------
                                           T1GC               .EQU                6
                                           T1CKS1             .EQU                5
                                           T1CKS0             .EQU                4
                                           T1SY               .EQU                2
                                           T1CS               .EQU                1
                                           T1ON               .EQU                0
                                           _T1GC              .EQU                6
                                           _T1CKS1            .EQU                5
                                           _T1CKS0            .EQU                4
                                           _T1SY              .EQU                2
                                           _T1CS              .EQU                1
                                           _T1ON              .EQU                0
                                           
                                           ;PWMCTL Bits----------------------------------
                                           INT2SE             .EQU                7
                                           INT1SE             .EQU                6
                                           PWM2ON             .EQU                1
                                           PWM1ON             .EQU                0
                                           _INT2SE            .EQU                7
                                           _INT1SE            .EQU                6
                                           _PWM2ON            .EQU                1
                                           _PWM1ON            .EQU                0
                                           
                                           ;CTCTL1 Bits----------------------------------
                                           CTCLKSEL1          .EQU                7
                                           CTCLKSEL0          .EQU                6
                                           CTVREFSEL1         .EQU                5
                                           CTVREFSEL0         .EQU                4
                                           _CTCLKSEL1         .EQU                7
                                           _CTCLKSEL0         .EQU                6
                                           _CTVREFSEL1        .EQU                5
                                           _CTVREFSEL0        .EQU                4
                                           
                                           ;CM1CTL Bits----------------------------------
                                           C1EN               .EQU                0
                                           _C1EN              .EQU                0
                                           
                                           ;ANSEH Bits-----------------------------------
                                           ANS11              .EQU                3
                                           ANS10              .EQU                2
                                           ANS9               .EQU                1
                                           ANS8               .EQU                0
                                           _ANS11             .EQU                3
                                           _ANS10             .EQU                2
                                           _ANS9              .EQU                1
                                           _ANS8              .EQU                0
                                           
                                           ;ADCCTL0 Bits---------------------------------
                                           ADLR               .EQU                7
                                           CHS3               .EQU                5
                                           CHS2               .EQU                4
                                           CHS1               .EQU                3
                                           CHS0               .EQU                2
                                           START              .EQU                1
                                           ADEN               .EQU                0
                                           _ADLR              .EQU                7
                                           _CHS3              .EQU                5
                                           _CHS2              .EQU                4
                                           _CHS1              .EQU                3
                                           _CHS0              .EQU                2
                                           _START             .EQU                1
                                           _ADEN              .EQU                0
                                           
                                           ;OPTR Bits------------------------------------
                                           PUPH               .EQU                7
                                           INT0SE             .EQU                6
                                           T0CS               .EQU                5
                                           T0SE               .EQU                4
                                           PSA                .EQU                3
                                           PS2                .EQU                2
                                           PS1                .EQU                1
                                           PS0                .EQU                0
                                           _PUPH              .EQU                7
                                           _INT0SE            .EQU                6
                                           _T0CS              .EQU                5
                                           _T0SE              .EQU                4
                                           _PSA               .EQU                3
                                           _PS2               .EQU                2
                                           _PS1               .EQU                1
                                           _PS0               .EQU                0
                                           
                                           ;IP0 Bits-------------------------------------
                                           PT0                .EQU                2
                                           PINT0              .EQU                1
                                           PP0                .EQU                0
                                           _PT0               .EQU                2
                                           _PINT0             .EQU                1
                                           _PP0               .EQU                0
                                           
                                           ;IP1 Bits-------------------------------------
                                           PADC               .EQU                6
                                           PINT2              .EQU                5
                                           PINT1              .EQU                4
                                           PPWM2              .EQU                2
                                           PT1                .EQU                0
                                           _PADC              .EQU                6
                                           _PINT2             .EQU                5
                                           _PINT1             .EQU                4
                                           _PPWM2             .EQU                2
                                           _PT1               .EQU                0
                                           
                                           ;IP2 Bits-------------------------------------
                                           PCT                .EQU                7
                                           _PCT               .EQU                7
                                           
                                           ;TR0 Bits-------------------------------------
                                           TR05               .EQU                5
                                           TR04               .EQU                4
                                           TR03               .EQU                3
                                           TR02               .EQU                2
                                           TR01               .EQU                1
                                           TR00               .EQU                0
                                           _TR05              .EQU                5
                                           _TR04              .EQU                4
                                           _TR03              .EQU                3
                                           _TR02              .EQU                2
                                           _TR01              .EQU                1
                                           _TR00              .EQU                0
                                           
                                           ;TR2 Bits-------------------------------------
                                           TR27               .EQU                7
                                           TR26               .EQU                6
                                           TR25               .EQU                5
                                           TR24               .EQU                4
                                           _TR27              .EQU                7
                                           _TR26              .EQU                6
                                           _TR25              .EQU                5
                                           _TR24              .EQU                4
                                           
                                           ;TR1 Bits-------------------------------------
                                           TR17               .EQU                7
                                           TR16               .EQU                6
                                           TR15               .EQU                5
                                           TR14               .EQU                4
                                           TR13               .EQU                3
                                           TR12               .EQU                2
                                           TR11               .EQU                1
                                           TR10               .EQU                0
                                           _TR17              .EQU                7
                                           _TR16              .EQU                6
                                           _TR15              .EQU                5
                                           _TR14              .EQU                4
                                           _TR13              .EQU                3
                                           _TR12              .EQU                2
                                           _TR11              .EQU                1
                                           _TR10              .EQU                0
                                           
                                           ;EIE1 Bits------------------------------------
                                           ADIE               .EQU                6
                                           INT2IE             .EQU                5
                                           INT1IE             .EQU                4
                                           PWM2IE             .EQU                2
                                           T2IE               .EQU                1
                                           T1IE               .EQU                0
                                           _ADIE              .EQU                6
                                           _INT2IE            .EQU                5
                                           _INT1IE            .EQU                4
                                           _PWM2IE            .EQU                2
                                           _T2IE              .EQU                1
                                           _T1IE              .EQU                0
                                           
                                           ;EIE2 Bits------------------------------------
                                           CTIE               .EQU                7
                                           _CTIE              .EQU                7
                                           
                                           ;PCTL Bits------------------------------------
                                           SLVREN             .EQU                4
                                           IPEN               .EQU                3
                                           SWDTEN             .EQU                2
                                           POR                .EQU                1
                                           LVR                .EQU                0
                                           _SLVREN            .EQU                4
                                           _IPEN              .EQU                3
                                           _SWDTEN            .EQU                2
                                           _POR               .EQU                1
                                           _LVR               .EQU                0
                                           
                                           ;OSCCTL Bits----------------------------------
                                           CKOEN              .EQU                7
                                           IRCS2              .EQU                6
                                           IRCS1              .EQU                5
                                           IRCS0              .EQU                4
                                           _CKOEN             .EQU                7
                                           _IRCS2             .EQU                6
                                           _IRCS1             .EQU                5
                                           _IRCS0             .EQU                4
                                           
                                           ;ANSEL Bits-----------------------------------
                                           ANS7               .EQU                7
                                           ANS6               .EQU                6
                                           ANS5               .EQU                5
                                           ANS4               .EQU                4
                                           ANS3               .EQU                3
                                           ANS2               .EQU                2
                                           ANS1               .EQU                1
                                           ANS0               .EQU                0
                                           _ANS7              .EQU                7
                                           _ANS6              .EQU                6
                                           _ANS5              .EQU                5
                                           _ANS4              .EQU                4
                                           _ANS3              .EQU                3
                                           _ANS2              .EQU                2
                                           _ANS1              .EQU                1
                                           _ANS0              .EQU                0
                                           
                                           ;PUR Bits-------------------------------------
                                           PUR5               .EQU                5
                                           PUR4               .EQU                4
                                           PUR2               .EQU                2
                                           PUR1               .EQU                1
                                           PUR0               .EQU                0
                                           _PUR5              .EQU                5
                                           _PUR4              .EQU                4
                                           _PUR2              .EQU                2
                                           _PUR1              .EQU                1
                                           _PUR0              .EQU                0
                                           
                                           ;IOCL Bits------------------------------------
                                           IOCL5              .EQU                5
                                           IOCL4              .EQU                4
                                           IOCL3              .EQU                3
                                           IOCL2              .EQU                2
                                           IOCL1              .EQU                1
                                           IOCL0              .EQU                0
                                           _IOCL5             .EQU                5
                                           _IOCL4             .EQU                4
                                           _IOCL3             .EQU                3
                                           _IOCL2             .EQU                2
                                           _IOCL1             .EQU                1
                                           _IOCL0             .EQU                0
                                           
                                           ;ADCCTL1 Bits---------------------------------
                                           ADCCALIEN          .EQU                7
                                           ADCS2              .EQU                6
                                           ADCS1              .EQU                5
                                           ADCS0              .EQU                4
                                           VCFG1              .EQU                3
                                           VCFG0              .EQU                2
                                           ADCIM1             .EQU                1
                                           ADCIM0             .EQU                0
                                           _ADCCALIEN         .EQU                7
                                           _ADCS2             .EQU                6
                                           _ADCS1             .EQU                5
                                           _ADCS0             .EQU                4
                                           _VCFG1             .EQU                3
                                           _VCFG0             .EQU                2
                                           _ADCIM1            .EQU                1
                                           _ADCIM0            .EQU                0
                                           
                                           ;P0LR Bits------------------------------------
                                           P0LR5              .EQU                5
                                           P0LR4              .EQU                4
                                           P0LR3              .EQU                3
                                           P0LR2              .EQU                2
                                           P0LR1              .EQU                1
                                           P0LR0              .EQU                0
                                           _P0LR5             .EQU                5
                                           _P0LR4             .EQU                4
                                           _P0LR3             .EQU                3
                                           _P0LR2             .EQU                2
                                           _P0LR1             .EQU                1
                                           _P0LR0             .EQU                0
                                           
                                           ;P2LR Bits------------------------------------
                                           P2LR7              .EQU                7
                                           P2LR6              .EQU                6
                                           P2LR5              .EQU                5
                                           P2LR4              .EQU                4
                                           _P2LR7             .EQU                7
                                           _P2LR6             .EQU                6
                                           _P2LR5             .EQU                5
                                           _P2LR4             .EQU                4
                                           
                                           ;P1LR Bits------------------------------------
                                           P1LR7              .EQU                7
                                           P1LR6              .EQU                6
                                           P1LR5              .EQU                5
                                           P1LR4              .EQU                4
                                           P1LR3              .EQU                3
                                           P1LR2              .EQU                2
                                           P1LR1              .EQU                1
                                           P1LR0              .EQU                0
                                           _P1LR7             .EQU                7
                                           _P1LR6             .EQU                6
                                           _P1LR5             .EQU                5
                                           _P1LR4             .EQU                4
                                           _P1LR3             .EQU                3
                                           _P1LR2             .EQU                2
                                           _P1LR1             .EQU                1
                                           _P1LR0             .EQU                0
                                           
                                           ;CTCTL Bits-----------------------------------
                                           CTEN               .EQU                7
                                           CTSTART            .EQU                6
                                           CTCMS              .EQU                4
                                           CTCHSEL3           .EQU                3
                                           CTCHSEL2           .EQU                2
                                           CTCHSEL1           .EQU                1
                                           CTCHSEL0           .EQU                0
                                           _CTEN              .EQU                7
                                           _CTSTART           .EQU                6
                                           _CTCMS             .EQU                4
                                           _CTCHSEL3          .EQU                3
                                           _CTCHSEL2          .EQU                2
                                           _CTCHSEL1          .EQU                1
                                           _CTCHSEL0          .EQU                0
                                            
                                            
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; config word(s)
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	__config 0x490
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; external declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           
                                           	.extern I0R1
                                           	.extern I0PCH
                                           	.extern I1R1
                                           	.extern I1PCH
                                           	.extern STK11
                                           	.extern STK10
                                           	.extern STK09
                                           	.extern STK08
                                           	.extern STK07
                                           	.extern STK06
                                           	.extern STK05
                                           	.extern STK04
                                           	.extern STK03
                                           	.extern STK02
                                           	.extern STK01
                                           	.extern STK00
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; absolute symbol definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; compiler-defined variables
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; initialized data
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; overlayable items in internal ram 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.udata_ovr
                                           
                                           ;	code size estimation:
                                           ;	    0+    0 =     0 instructions (    0 byte)
                                           
                                           
                                           	.end
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; File Created by ChiponCC : aolisn inc.
                                           ; Version 3.0.4#6752 (Mar  1 2016 15:13:08) (MSVC)
                                           ; This file was generated Thu Jun 02 10:16:56 2016
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; chipon port for the 16-bit core
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.file	"../main.c"
                                           	.radix dec
                                           	.include "KF8TS2410.inc"
                                           
                                           ;************************************************************ 
                                           ;       Header file for the KungFu8 
                                           ;       KF8TS2402 
                                           ;       Microcontroller
                                           ; 
                                           ;       Copyright 2012-2013 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************ 
                                            
                                           IDLR              .EQU                0x00
                                           T0                .EQU                0x01
                                           PCL               .EQU                0x02
                                           PSW               .EQU                0x03
                                           IR                .EQU                0x04
                                           P0                .EQU                0x05
                                           P2                .EQU                0x06
                                           P1                .EQU                0x07
                                           PCH               .EQU                0x0A
                                           INTCTL            .EQU                0x0B
                                           EIF1              .EQU                0x0C
                                           EIF2              .EQU                0x0D
                                           T1L               .EQU                0x0E
                                           T1H               .EQU                0x0F
                                           T1CTL             .EQU                0x10
                                           PWM1L             .EQU                0x13
                                           PWM1H             .EQU                0x14
                                           PWMCTL            .EQU                0x15
                                           PP1               .EQU                0x16
                                           CTCTL1            .EQU                0x17
                                           CM1CTL            .EQU                0x19
                                           VRECAL1           .EQU                0x1C
                                           ANSEH             .EQU                0x1D
                                           ADCDATAH          .EQU                0x1E
                                           ADCCTL0           .EQU                0x1F
                                           OPTR              .EQU                0x21
                                           IP0               .EQU                0x22
                                           IP1               .EQU                0x23
                                           IP2               .EQU                0x24
                                           TR0               .EQU                0x25
                                           TR2               .EQU                0x26
                                           TR1               .EQU                0x27
                                           VRECAL2           .EQU                0x2A
                                           EIE1              .EQU                0x2C
                                           EIE2              .EQU                0x2D
                                           PCTL              .EQU                0x2E
                                           OSCCTL            .EQU                0x2F
                                           OSCCAL0           .EQU                0x30
                                           ANSEL             .EQU                0x31
                                           PP2               .EQU                0x32
                                           PWM2L             .EQU                0x33
                                           PWM2H             .EQU                0x34
                                           PUR               .EQU                0x35
                                           IOCL              .EQU                0x36
                                           OSCCAL1           .EQU                0x37
                                           BDATAH            .EQU                0x38
                                           BDATAL            .EQU                0x39
                                           BADDRH            .EQU                0x3A
                                           BADDRL            .EQU                0x3B
                                           EECTL1            .EQU                0x3C
                                           EECTL2            .EQU                0x3D
                                           ADCDATAL          .EQU                0x3E
                                           ADCCTL1           .EQU                0x3F
                                           P0LR              .EQU                0x45
                                           P2LR              .EQU                0x46
                                           P1LR              .EQU                0x47
                                           OSCCAL2           .EQU                0x4C
                                           OSCCAL3           .EQU                0x4D
                                           T3L               .EQU                0x4F
                                           CTCTL             .EQU                0x53
                                           T3H               .EQU                0x5F
                                            
                                            
                                           
                                           ;PSW Bits-------------------------------------
                                           RP0                .EQU                5
                                           TO                 .EQU                4
                                           PD                 .EQU                3
                                           Z                  .EQU                2
                                           DC                 .EQU                1
                                           CY                 .EQU                0
                                           _RP0               .EQU                5
                                           _TO                .EQU                4
                                           _PD                .EQU                3
                                           _Z                 .EQU                2
                                           _DC                .EQU                1
                                           _CY                .EQU                0
                                           
                                           ;P0 Bits--------------------------------------
                                           P05                .EQU                5
                                           P04                .EQU                4
                                           P03                .EQU                3
                                           P02                .EQU                2
                                           P01                .EQU                1
                                           P00                .EQU                0
                                           _P05               .EQU                5
                                           _P04               .EQU                4
                                           _P03               .EQU                3
                                           _P02               .EQU                2
                                           _P01               .EQU                1
                                           _P00               .EQU                0
                                           
                                           ;P2 Bits--------------------------------------
                                           P27                .EQU                7
                                           P26                .EQU                6
                                           P25                .EQU                5
                                           P24                .EQU                4
                                           _P27               .EQU                7
                                           _P26               .EQU                6
                                           _P25               .EQU                5
                                           _P24               .EQU                4
                                           
                                           ;P1 Bits--------------------------------------
                                           P17                .EQU                7
                                           P16                .EQU                6
                                           P15                .EQU                5
                                           P14                .EQU                4
                                           P13                .EQU                3
                                           P12                .EQU                2
                                           P11                .EQU                1
                                           P10                .EQU                0
                                           _P17               .EQU                7
                                           _P16               .EQU                6
                                           _P15               .EQU                5
                                           _P14               .EQU                4
                                           _P13               .EQU                3
                                           _P12               .EQU                2
                                           _P11               .EQU                1
                                           _P10               .EQU                0
                                           
                                           ;INTCTL Bits----------------------------------
                                           AIE                .EQU                7
                                           AIEH               .EQU                7
                                           PUIE               .EQU                6
                                           AIEL               .EQU                6
                                           T0IE               .EQU                5
                                           INT0IE             .EQU                4
                                           P0IE               .EQU                3
                                           T0IF               .EQU                2
                                           INT0IF             .EQU                1
                                           P0IF               .EQU                0
                                           _AIE               .EQU                7
                                           _AIEH              .EQU                7
                                           _PUIE              .EQU                6
                                           _AIEL              .EQU                6
                                           _T0IE              .EQU                5
                                           _INT0IE            .EQU                4
                                           _P0IE              .EQU                3
                                           _T0IF              .EQU                2
                                           _INT0IF            .EQU                1
                                           _P0IF              .EQU                0
                                           
                                           ;EIF1 Bits------------------------------------
                                           ADIF               .EQU                6
                                           INT2IF             .EQU                5
                                           INT1IF             .EQU                4
                                           PWM2IF             .EQU                2
                                           T1IF               .EQU                0
                                           _ADIF              .EQU                6
                                           _INT2IF            .EQU                5
                                           _INT1IF            .EQU                4
                                           _PWM2IF            .EQU                2
                                           _T1IF              .EQU                0
                                           
                                           ;EIF2 Bits------------------------------------
                                           CTIF               .EQU                7
                                           _CTIF              .EQU                7
                                           
                                           ;T1CTL Bits-----------------------------------
                                           T1GC               .EQU                6
                                           T1CKS1             .EQU                5
                                           T1CKS0             .EQU                4
                                           T1SY               .EQU                2
                                           T1CS               .EQU                1
                                           T1ON               .EQU                0
                                           _T1GC              .EQU                6
                                           _T1CKS1            .EQU                5
                                           _T1CKS0            .EQU                4
                                           _T1SY              .EQU                2
                                           _T1CS              .EQU                1
                                           _T1ON              .EQU                0
                                           
                                           ;PWMCTL Bits----------------------------------
                                           INT2SE             .EQU                7
                                           INT1SE             .EQU                6
                                           PWM2ON             .EQU                1
                                           PWM1ON             .EQU                0
                                           _INT2SE            .EQU                7
                                           _INT1SE            .EQU                6
                                           _PWM2ON            .EQU                1
                                           _PWM1ON            .EQU                0
                                           
                                           ;CTCTL1 Bits----------------------------------
                                           CTCLKSEL1          .EQU                7
                                           CTCLKSEL0          .EQU                6
                                           CTVREFSEL1         .EQU                5
                                           CTVREFSEL0         .EQU                4
                                           _CTCLKSEL1         .EQU                7
                                           _CTCLKSEL0         .EQU                6
                                           _CTVREFSEL1        .EQU                5
                                           _CTVREFSEL0        .EQU                4
                                           
                                           ;CM1CTL Bits----------------------------------
                                           C1EN               .EQU                0
                                           _C1EN              .EQU                0
                                           
                                           ;ANSEH Bits-----------------------------------
                                           ANS11              .EQU                3
                                           ANS10              .EQU                2
                                           ANS9               .EQU                1
                                           ANS8               .EQU                0
                                           _ANS11             .EQU                3
                                           _ANS10             .EQU                2
                                           _ANS9              .EQU                1
                                           _ANS8              .EQU                0
                                           
                                           ;ADCCTL0 Bits---------------------------------
                                           ADLR               .EQU                7
                                           CHS3               .EQU                5
                                           CHS2               .EQU                4
                                           CHS1               .EQU                3
                                           CHS0               .EQU                2
                                           START              .EQU                1
                                           ADEN               .EQU                0
                                           _ADLR              .EQU                7
                                           _CHS3              .EQU                5
                                           _CHS2              .EQU                4
                                           _CHS1              .EQU                3
                                           _CHS0              .EQU                2
                                           _START             .EQU                1
                                           _ADEN              .EQU                0
                                           
                                           ;OPTR Bits------------------------------------
                                           PUPH               .EQU                7
                                           INT0SE             .EQU                6
                                           T0CS               .EQU                5
                                           T0SE               .EQU                4
                                           PSA                .EQU                3
                                           PS2                .EQU                2
                                           PS1                .EQU                1
                                           PS0                .EQU                0
                                           _PUPH              .EQU                7
                                           _INT0SE            .EQU                6
                                           _T0CS              .EQU                5
                                           _T0SE              .EQU                4
                                           _PSA               .EQU                3
                                           _PS2               .EQU                2
                                           _PS1               .EQU                1
                                           _PS0               .EQU                0
                                           
                                           ;IP0 Bits-------------------------------------
                                           PT0                .EQU                2
                                           PINT0              .EQU                1
                                           PP0                .EQU                0
                                           _PT0               .EQU                2
                                           _PINT0             .EQU                1
                                           _PP0               .EQU                0
                                           
                                           ;IP1 Bits-------------------------------------
                                           PADC               .EQU                6
                                           PINT2              .EQU                5
                                           PINT1              .EQU                4
                                           PPWM2              .EQU                2
                                           PT1                .EQU                0
                                           _PADC              .EQU                6
                                           _PINT2             .EQU                5
                                           _PINT1             .EQU                4
                                           _PPWM2             .EQU                2
                                           _PT1               .EQU                0
                                           
                                           ;IP2 Bits-------------------------------------
                                           PCT                .EQU                7
                                           _PCT               .EQU                7
                                           
                                           ;TR0 Bits-------------------------------------
                                           TR05               .EQU                5
                                           TR04               .EQU                4
                                           TR03               .EQU                3
                                           TR02               .EQU                2
                                           TR01               .EQU                1
                                           TR00               .EQU                0
                                           _TR05              .EQU                5
                                           _TR04              .EQU                4
                                           _TR03              .EQU                3
                                           _TR02              .EQU                2
                                           _TR01              .EQU                1
                                           _TR00              .EQU                0
                                           
                                           ;TR2 Bits-------------------------------------
                                           TR27               .EQU                7
                                           TR26               .EQU                6
                                           TR25               .EQU                5
                                           TR24               .EQU                4
                                           _TR27              .EQU                7
                                           _TR26              .EQU                6
                                           _TR25              .EQU                5
                                           _TR24              .EQU                4
                                           
                                           ;TR1 Bits-------------------------------------
                                           TR17               .EQU                7
                                           TR16               .EQU                6
                                           TR15               .EQU                5
                                           TR14               .EQU                4
                                           TR13               .EQU                3
                                           TR12               .EQU                2
                                           TR11               .EQU                1
                                           TR10               .EQU                0
                                           _TR17              .EQU                7
                                           _TR16              .EQU                6
                                           _TR15              .EQU                5
                                           _TR14              .EQU                4
                                           _TR13              .EQU                3
                                           _TR12              .EQU                2
                                           _TR11              .EQU                1
                                           _TR10              .EQU                0
                                           
                                           ;EIE1 Bits------------------------------------
                                           ADIE               .EQU                6
                                           INT2IE             .EQU                5
                                           INT1IE             .EQU                4
                                           PWM2IE             .EQU                2
                                           T2IE               .EQU                1
                                           T1IE               .EQU                0
                                           _ADIE              .EQU                6
                                           _INT2IE            .EQU                5
                                           _INT1IE            .EQU                4
                                           _PWM2IE            .EQU                2
                                           _T2IE              .EQU                1
                                           _T1IE              .EQU                0
                                           
                                           ;EIE2 Bits------------------------------------
                                           CTIE               .EQU                7
                                           _CTIE              .EQU                7
                                           
                                           ;PCTL Bits------------------------------------
                                           SLVREN             .EQU                4
                                           IPEN               .EQU                3
                                           SWDTEN             .EQU                2
                                           POR                .EQU                1
                                           LVR                .EQU                0
                                           _SLVREN            .EQU                4
                                           _IPEN              .EQU                3
                                           _SWDTEN            .EQU                2
                                           _POR               .EQU                1
                                           _LVR               .EQU                0
                                           
                                           ;OSCCTL Bits----------------------------------
                                           CKOEN              .EQU                7
                                           IRCS2              .EQU                6
                                           IRCS1              .EQU                5
                                           IRCS0              .EQU                4
                                           _CKOEN             .EQU                7
                                           _IRCS2             .EQU                6
                                           _IRCS1             .EQU                5
                                           _IRCS0             .EQU                4
                                           
                                           ;ANSEL Bits-----------------------------------
                                           ANS7               .EQU                7
                                           ANS6               .EQU                6
                                           ANS5               .EQU                5
                                           ANS4               .EQU                4
                                           ANS3               .EQU                3
                                           ANS2               .EQU                2
                                           ANS1               .EQU                1
                                           ANS0               .EQU                0
                                           _ANS7              .EQU                7
                                           _ANS6              .EQU                6
                                           _ANS5              .EQU                5
                                           _ANS4              .EQU                4
                                           _ANS3              .EQU                3
                                           _ANS2              .EQU                2
                                           _ANS1              .EQU                1
                                           _ANS0              .EQU                0
                                           
                                           ;PUR Bits-------------------------------------
                                           PUR5               .EQU                5
                                           PUR4               .EQU                4
                                           PUR2               .EQU                2
                                           PUR1               .EQU                1
                                           PUR0               .EQU                0
                                           _PUR5              .EQU                5
                                           _PUR4              .EQU                4
                                           _PUR2              .EQU                2
                                           _PUR1              .EQU                1
                                           _PUR0              .EQU                0
                                           
                                           ;IOCL Bits------------------------------------
                                           IOCL5              .EQU                5
                                           IOCL4              .EQU                4
                                           IOCL3              .EQU                3
                                           IOCL2              .EQU                2
                                           IOCL1              .EQU                1
                                           IOCL0              .EQU                0
                                           _IOCL5             .EQU                5
                                           _IOCL4             .EQU                4
                                           _IOCL3             .EQU                3
                                           _IOCL2             .EQU                2
                                           _IOCL1             .EQU                1
                                           _IOCL0             .EQU                0
                                           
                                           ;ADCCTL1 Bits---------------------------------
                                           ADCCALIEN          .EQU                7
                                           ADCS2              .EQU                6
                                           ADCS1              .EQU                5
                                           ADCS0              .EQU                4
                                           VCFG1              .EQU                3
                                           VCFG0              .EQU                2
                                           ADCIM1             .EQU                1
                                           ADCIM0             .EQU                0
                                           _ADCCALIEN         .EQU                7
                                           _ADCS2             .EQU                6
                                           _ADCS1             .EQU                5
                                           _ADCS0             .EQU                4
                                           _VCFG1             .EQU                3
                                           _VCFG0             .EQU                2
                                           _ADCIM1            .EQU                1
                                           _ADCIM0            .EQU                0
                                           
                                           ;P0LR Bits------------------------------------
                                           P0LR5              .EQU                5
                                           P0LR4              .EQU                4
                                           P0LR3              .EQU                3
                                           P0LR2              .EQU                2
                                           P0LR1              .EQU                1
                                           P0LR0              .EQU                0
                                           _P0LR5             .EQU                5
                                           _P0LR4             .EQU                4
                                           _P0LR3             .EQU                3
                                           _P0LR2             .EQU                2
                                           _P0LR1             .EQU                1
                                           _P0LR0             .EQU                0
                                           
                                           ;P2LR Bits------------------------------------
                                           P2LR7              .EQU                7
                                           P2LR6              .EQU                6
                                           P2LR5              .EQU                5
                                           P2LR4              .EQU                4
                                           _P2LR7             .EQU                7
                                           _P2LR6             .EQU                6
                                           _P2LR5             .EQU                5
                                           _P2LR4             .EQU                4
                                           
                                           ;P1LR Bits------------------------------------
                                           P1LR7              .EQU                7
                                           P1LR6              .EQU                6
                                           P1LR5              .EQU                5
                                           P1LR4              .EQU                4
                                           P1LR3              .EQU                3
                                           P1LR2              .EQU                2
                                           P1LR1              .EQU                1
                                           P1LR0              .EQU                0
                                           _P1LR7             .EQU                7
                                           _P1LR6             .EQU                6
                                           _P1LR5             .EQU                5
                                           _P1LR4             .EQU                4
                                           _P1LR3             .EQU                3
                                           _P1LR2             .EQU                2
                                           _P1LR1             .EQU                1
                                           _P1LR0             .EQU                0
                                           
                                           ;CTCTL Bits-----------------------------------
                                           CTEN               .EQU                7
                                           CTSTART            .EQU                6
                                           CTCMS              .EQU                4
                                           CTCHSEL3           .EQU                3
                                           CTCHSEL2           .EQU                2
                                           CTCHSEL1           .EQU                1
                                           CTCHSEL0           .EQU                0
                                           _CTEN              .EQU                7
                                           _CTSTART           .EQU                6
                                           _CTCMS             .EQU                4
                                           _CTCHSEL3          .EQU                3
                                           _CTCHSEL2          .EQU                2
                                           _CTCHSEL1          .EQU                1
                                           _CTCHSEL0          .EQU                0
                                            
                                            
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; external declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.extern	_PSW_bits
                                           	.extern	_P0_bits
                                           	.extern	_P2_bits
                                           	.extern	_P1_bits
                                           	.extern	_INTCTL_bits
                                           	.extern	_EIF1_bits
                                           	.extern	_EIF2_bits
                                           	.extern	_T1CTL_bits
                                           	.extern	_PWMCTL_bits
                                           	.extern	_CTCTL1_bits
                                           	.extern	_CM1CTL_bits
                                           	.extern	_ANSEH_bits
                                           	.extern	_ADCCTL0_bits
                                           	.extern	_OPTR_bits
                                           	.extern	_IP0_bits
                                           	.extern	_IP1_bits
                                           	.extern	_IP2_bits
                                           	.extern	_TR0_bits
                                           	.extern	_TR2_bits
                                           	.extern	_TR1_bits
                                           	.extern	_EIE1_bits
                                           	.extern	_EIE2_bits
                                           	.extern	_PCTL_bits
                                           	.extern	_OSCCTL_bits
                                           	.extern	_ANSEL_bits
                                           	.extern	_PUR_bits
                                           	.extern	_IOCL_bits
                                           	.extern	_ADCCTL1_bits
                                           	.extern	_P0LR_bits
                                           	.extern	_P2LR_bits
                                           	.extern	_P1LR_bits
                                           	.extern	_CTCTL_bits
                                           	.extern	_IDLR
                                           	.extern	_T0
                                           	.extern	_PCL
                                           	.extern	_PSW
                                           	.extern	_IR
                                           	.extern	_P0
                                           	.extern	_P2
                                           	.extern	_P1
                                           	.extern	_PCH
                                           	.extern	_INTCTL
                                           	.extern	_EIF1
                                           	.extern	_EIF2
                                           	.extern	_T1L
                                           	.extern	_T1H
                                           	.extern	_T1CTL
                                           	.extern	_PWM1L
                                           	.extern	_PWM1H
                                           	.extern	_PWMCTL
                                           	.extern	_PP1
                                           	.extern	_CTCTL1
                                           	.extern	_CM1CTL
                                           	.extern	_VRECAL1
                                           	.extern	_ANSEH
                                           	.extern	_ADCDATAH
                                           	.extern	_ADCCTL0
                                           	.extern	_OPTR
                                           	.extern	_IP0
                                           	.extern	_IP1
                                           	.extern	_IP2
                                           	.extern	_TR0
                                           	.extern	_TR2
                                           	.extern	_TR1
                                           	.extern	_VRECAL2
                                           	.extern	_EIE1
                                           	.extern	_EIE2
                                           	.extern	_PCTL
                                           	.extern	_OSCCTL
                                           	.extern	_OSCCAL0
                                           	.extern	_ANSEL
                                           	.extern	_PP2
                                           	.extern	_PWM2L
                                           	.extern	_PWM2H
                                           	.extern	_PUR
                                           	.extern	_IOCL
                                           	.extern	_OSCCAL1
                                           	.extern	_BDATAH
                                           	.extern	_BDATAL
                                           	.extern	_BADDRH
                                           	.extern	_BADDRL
                                           	.extern	_EECTL1
                                           	.extern	_EECTL2
                                           	.extern	_ADCDATAL
                                           	.extern	_ADCCTL1
                                           	.extern	_P0LR
                                           	.extern	_P2LR
                                           	.extern	_P1LR
                                           	.extern	_OSCCAL2
                                           	.extern	_OSCCAL3
                                           	.extern	_T3L
                                           	.extern	_CTCTL
                                           	.extern	_T3H
                                           	.extern	_startup
                                           	.extern	__sdcc_gsinit_startup
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.global	_init_mcu
                                           	.global	_init_IOCL
                                           	.global	_main
                                           	.global	_int_fun0
                                           	.global	_int_fun1
                                           
                                           	.global I0R1
                                           	.global I0PCH
                                           	.global I1R1
                                           	.global I1PCH
                                           	.global STK11
                                           	.global STK10
                                           	.global STK09
                                           	.global STK08
                                           	.global STK07
                                           	.global STK06
                                           	.global STK05
                                           	.global STK04
                                           	.global STK03
                                           	.global STK02
                                           	.global STK01
                                           	.global STK00
                                           
                                           sharebank .udata
                                           I0R1		.res 1
                                           I0PCH		.res 1
                                           I1R1		.res 1
                                           I1PCH		.res 1
                                           STK11	.res 1
                                           	.type STK11, 108
                                           STK10	.res 1
                                           	.type STK10, 108
                                           STK09	.res 1
                                           	.type STK09, 108
                                           STK08	.res 1
                                           	.type STK08, 108
                                           STK07	.res 1
                                           	.type STK07, 108
                                           STK06	.res 1
                                           	.type STK06, 108
                                           STK05	.res 1
                                           	.type STK05, 108
                                           STK04	.res 1
                                           	.type STK04, 108
                                           STK03	.res 1
                                           	.type STK03, 108
                                           STK02	.res 1
                                           	.type STK02, 108
                                           STK01	.res 1
                                           	.type STK01, 108
                                           STK00	.res 1
                                           	.type STK00, 108
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; absolute symbol definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; compiler-defined variables
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; initialized data
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; overlayable items in internal ram 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.udata_ovr
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; reset vector 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           STARTUP	.code 0x0000
000000   0000     NOP                      	NOP
                                           	PAGESEL	init_imp
000001   c059     JMP	#0x59                	JMP		init_imp
                                           
                                           	.global	init_imp
                                           INIT_IMP	.code
                                           init_imp
                                           	PAGESEL	_startup
000059   d00b     CALL	#0xb                	CALL	_startup
                                           	PAGESEL	__sdcc_gsinit_startup
00005a   d002     CALL	#0x2                	CALL	__sdcc_gsinit_startup
                                           	PAGESEL	_main
00005b   c054     JMP	#0x54                	JMP		_main
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; interrupt and initialization code
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           interrupt_0x04	.code	0x4
000004   f8c2     MOV	R2, R0               	MOV		R2,R0
000005   5603     MOV	R3, 0x3              	MOV		R3,PSW
000006   500a     MOV	R0, 0xa              	MOV		R0,PCH
000007   6503     CLR	0x3, 5               	BANKSEL	I0PCH
000008   5181     MOV	0x81, R0             	MOV		I0PCH,R0
000009   5380     MOV	0x80, R1             	MOV		I0R1,R1
                                           	PAGESEL	interrupt_service_routine_0x04
00000a   c024     JMP	#0x24                	JMP		interrupt_service_routine_0x04
                                           
                                           
                                           
                                           func._int_fun0	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = I
                                           ;***
                                           ;entry:  _int_fun0	;Function start
                                           ; 0 exit points
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : FUNCTION
                                           _int_fun0	;Function start
                                           ; 0 exit points
                                           ;	op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           ; R3 resprent for wsave,R4 resprent for ssave, R5 resprent for psave
                                           interrupt_service_routine_0x04
                                           ;	.line	63; "../main.c"	if(P0IF)
000024   780b     JB	0xb, 0                	JB	_INTCTL_bits, 0
000025   c02c     JMP	#0x2c                	JMP	_00013_DS_
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	65; "../main.c"	P0IF=0;
000026   600b     CLR	0xb, 0               	CLR	_INTCTL_bits, 0
                                           ;	op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           ;	op : !
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	66; "../main.c"	P1LR3=!P1LR3;
000027   7b47     JB	0x47, 3               	JB	_P1LR_bits, 3
000028   c02b     JMP	#0x2b                	JMP	_00016_DS_
000029   6347     CLR	0x47, 3              	CLR	_P1LR_bits, 3
00002a   c02c     JMP	#0x2c                	JMP	_00013_DS_
                                           _00016_DS_
00002b   6b47     SET	0x47, 3              	SET	_P1LR_bits, 3
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : ENDFUNCTION
                                           _00013_DS_
00002c   6503     CLR	0x3, 5               	BANKSEL	I0R1
00002d   5280     MOV	R1, 0x80             	MOV	R1, I0R1
                                           	BANKSEL	I0PCH
00002e   5081     MOV	R0, 0x81             	MOV	R0, I0PCH
00002f   510a     MOV	0xa, R0              	MOV	PCH, R0
000030   5703     MOV	0x3, R3              	MOV	PSW, R3
000031   f8d0     MOV	R0, R2               	MOV	R0, R2
000032   0009     IRET                     	IRET	
                                           
                                           
                                           
                                           func._int_fun1	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = I
                                           ;***
                                           ;entry:  _int_fun1	;Function start
                                           ; 0 exit points
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : FUNCTION
                                           _int_fun1	;Function start
                                           ; 0 exit points
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : ENDFUNCTION
                                           ; R3 resprent for wsave,R4 resprent for ssave, R5 resprent for psave
                                           interrupt_service_routine_0x14
                                           _00018_DS_
                                           ;	.line	73; "../main.c"	}
                                           	IRET	
                                           
                                           
                                           
                                           func._main	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = M
                                           ;***
                                           ;entry:  _main	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;functions called:
                                           ;   _init_mcu
                                           ;   _init_IOCL
                                           ;   _init_mcu
                                           ;   _init_IOCL
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : FUNCTION
                                           _main	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	53; "../main.c"	init_mcu();
                                           	PAGESEL	_init_mcu
000054   d033     CALL	#0x33               	CALL	_init_mcu
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	54; "../main.c"	init_IOCL();
                                           	PAGESEL	_init_IOCL
000055   d04c     CALL	#0x4c               	CALL	_init_IOCL
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : INLINEASM
                                           _00006_DS_
000056   0064     CWDT                     	CWDT 
                                           ;	op : GOTO
000057   c056     JMP	#0x56                	JMP	_00006_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : ENDFUNCTION
000058   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _main
                                           
                                           
                                           
                                           func._init_IOCL	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _init_IOCL	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : FUNCTION
                                           _init_IOCL	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	43; "../main.c"	IOCL = 0x10;      //Ê¹ÄÜP04¿ÚµçÆ½±ä»¯ÖÐ¶Ï
00004c   9810     MOV	R0, #0x10            	MOV	R0,# 0x10
00004d   5136     MOV	0x36, R0             	MOV	_IOCL, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	44; "../main.c"	P0IE = 1;         //µçÆ½±ä»¯ÖÐ¶ÏÊ¹ÄÜ
00004e   6b0b     SET	0xb, 3               	SET	_INTCTL_bits, 3
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	45; "../main.c"	PP0  = 1;		  //µçÆ½±ä»¯ÖÐ¶Ï¸ßÓÅÏÈ¼¶
00004f   6822     SET	0x22, 0              	SET	_IP0_bits, 0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	46; "../main.c"	IPEN  = 1;        //Ê¹ÄÜÓÅÏÈ¼¶¹¦ÄÜ
000050   6b2e     SET	0x2e, 3              	SET	_PCTL_bits, 3
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	47; "../main.c"	AIEL  = 1;        //Ê¹ÄÜËùÓÐµÍÓÅÏÈ¼¶ÖÐ¶Ï
000051   6e0b     SET	0xb, 6               	SET	_INTCTL_bits, 6
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	48; "../main.c"	AIEH  = 1;        //Ê¹ÄÜËùÓÐ¸ßÓÅÏÈ¼¶ÖÐ¶Ï
000052   6f0b     SET	0xb, 7               	SET	_INTCTL_bits, 7
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : ENDFUNCTION
000053   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _init_IOCL
                                           
                                           
                                           
                                           func._init_mcu	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _init_mcu	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : FUNCTION
                                           _init_mcu	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	23; "../main.c"	OSCCTL = 0x70;          //ÉèÖÃÎª16M
000033   9870     MOV	R0, #0x70            	MOV	R0,# 0x70
000034   512f     MOV	0x2f, R0             	MOV	_OSCCTL, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	25; "../main.c"	TR0 = 0x18;				//ÉèÖÃVPP P03¶Ë¿ÚÎªÊäÈë£¬P04ÉèÖÃÎªÊäÈëÓÃÓÚµçÆ½±ä»¯ÖÐ¶Ï£¬P0ÆäËûI/O¿ÚÎªÊä³ö
000035   9818     MOV	R0, #0x18            	MOV	R0,# 0x18
000036   5125     MOV	0x25, R0             	MOV	_TR0, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	26; "../main.c"	TR1 = 0x00;				//ÉèÖÃP1¶Ë¿ÚÎªÊä³ö
000037   0327     CLR	0x27                 	CLR	_TR1
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	27; "../main.c"	TR2 = 0x00;				//ÉèÖÃP2¶Ë¿ÚÎªÊä³ö
000038   0326     CLR	0x26                 	CLR	_TR2
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	28; "../main.c"	P0LR = 0;
000039   0345     CLR	0x45                 	CLR	_P0LR
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	29; "../main.c"	P1LR = 0;
00003a   0347     CLR	0x47                 	CLR	_P1LR
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	30; "../main.c"	P2LR = 0;
00003b   0346     CLR	0x46                 	CLR	_P2LR
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	31; "../main.c"	P0 = 0;
00003c   0305     CLR	0x5                  	CLR	_P0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	32; "../main.c"	P1 = 0;
00003d   0307     CLR	0x7                  	CLR	_P1
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	33; "../main.c"	P2 = 0;
00003e   0306     CLR	0x6                  	CLR	_P2
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : ENDFUNCTION
00003f   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _init_mcu
                                           
                                           
                                           ;	code size estimation:
                                           ;	   44+    2 =    46 instructions (   96 byte)
                                           
                                           
                                           	.end
                                           .config
002007   0490     CPLR	0x90               
002008   ffff     NOPZ                    
                                           func.__sdcc_gsinit_startup
000002   d040     CALL	#0x40              
000003   0008     CRET                    
                                           .code
00000b   d7fa     CALL	#0x7fa             
00000c   512a     MOV	0x2a, R0            
00000d   ffff     NOPZ                    
00000e   ffff     NOPZ                    
00000f   d7fb     CALL	#0x7fb             
000010   511c     MOV	0x1c, R0            
000011   ffff     NOPZ                    
000012   ffff     NOPZ                    
000013   d7fc     CALL	#0x7fc             
000014   514d     MOV	0x4d, R0            
000015   ffff     NOPZ                    
000016   ffff     NOPZ                    
000017   d7fd     CALL	#0x7fd             
000018   514c     MOV	0x4c, R0            
000019   ffff     NOPZ                    
00001a   ffff     NOPZ                    
00001b   d7fe     CALL	#0x7fe             
00001c   5137     MOV	0x37, R0            
00001d   ffff     NOPZ                    
00001e   ffff     NOPZ                    
00001f   d7ff     CALL	#0x7ff             
000020   5130     MOV	0x30, R0            
000021   ffff     NOPZ                    
000022   ffff     NOPZ                    
000023   0008     CRET                    
                                           .cinit
000040   6503     CLR	0x3, 5              
000041   9880     MOV	R0, #0x80           
000042   9910     MOV	R1, #0x10           
000043   0000     NOP                     
000044   d046     CALL	#0x46              
000045   0008     CRET                    
000046   020a     CLR	R2                  
000047   f750     ST	[R0], R2             
000048   ff10     INC	R0                  
000049   ff59     DECJZ	R1                
00004a   c047     JMP	#0x47               
00004b   0008     CRET                    
