gplink-1.1.0
Copyright (c) 1998-2005 gputils project
Listing File Generated: 6-2-2016  09:35:14
 
 
Address  Value    Disassembly              Source
-------  -----    -----------              ------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; File Created by ChiponCC : aolisn inc.
                                           ; Version 3.0.4#6752 (Mar  1 2016 15:13:08) (MSVC)
                                           ; This file was generated Tue May 31 14:58:39 2016
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; chipon port for the 16-bit core
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.file	"../config_set.c"
                                           	.radix dec
                                           	.include "KF8TS2410.inc"
                                           
                                           ;************************************************************ 
                                           ;       Header file for the KungFu8 
                                           ;       KF8TS2402 
                                           ;       Microcontroller
                                           ; 
                                           ;       Copyright 2012-2013 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************ 
                                            
                                           IDLR              .EQU                0x00
                                           T0                .EQU                0x01
                                           PCL               .EQU                0x02
                                           PSW               .EQU                0x03
                                           IR                .EQU                0x04
                                           P0                .EQU                0x05
                                           P2                .EQU                0x06
                                           P1                .EQU                0x07
                                           PCH               .EQU                0x0A
                                           INTCTL            .EQU                0x0B
                                           EIF1              .EQU                0x0C
                                           EIF2              .EQU                0x0D
                                           T1L               .EQU                0x0E
                                           T1H               .EQU                0x0F
                                           T1CTL             .EQU                0x10
                                           PWM1L             .EQU                0x13
                                           PWM1H             .EQU                0x14
                                           PWMCTL            .EQU                0x15
                                           PP1               .EQU                0x16
                                           CTCTL1            .EQU                0x17
                                           CM1CTL            .EQU                0x19
                                           VRECAL1           .EQU                0x1C
                                           ANSEH             .EQU                0x1D
                                           ADCDATAH          .EQU                0x1E
                                           ADCCTL0           .EQU                0x1F
                                           OPTR              .EQU                0x21
                                           IP0               .EQU                0x22
                                           IP1               .EQU                0x23
                                           IP2               .EQU                0x24
                                           TR0               .EQU                0x25
                                           TR2               .EQU                0x26
                                           TR1               .EQU                0x27
                                           VRECAL2           .EQU                0x2A
                                           EIE1              .EQU                0x2C
                                           EIE2              .EQU                0x2D
                                           PCTL              .EQU                0x2E
                                           OSCCTL            .EQU                0x2F
                                           OSCCAL0           .EQU                0x30
                                           ANSEL             .EQU                0x31
                                           PP2               .EQU                0x32
                                           PWM2L             .EQU                0x33
                                           PWM2H             .EQU                0x34
                                           PUR               .EQU                0x35
                                           IOCL              .EQU                0x36
                                           OSCCAL1           .EQU                0x37
                                           BDATAH            .EQU                0x38
                                           BDATAL            .EQU                0x39
                                           BADDRH            .EQU                0x3A
                                           BADDRL            .EQU                0x3B
                                           EECTL1            .EQU                0x3C
                                           EECTL2            .EQU                0x3D
                                           ADCDATAL          .EQU                0x3E
                                           ADCCTL1           .EQU                0x3F
                                           P0LR              .EQU                0x45
                                           P2LR              .EQU                0x46
                                           P1LR              .EQU                0x47
                                           OSCCAL2           .EQU                0x4C
                                           OSCCAL3           .EQU                0x4D
                                           T3L               .EQU                0x4F
                                           CTCTL             .EQU                0x53
                                           T3H               .EQU                0x5F
                                            
                                            
                                           
                                           ;PSW Bits-------------------------------------
                                           RP0                .EQU                5
                                           TO                 .EQU                4
                                           PD                 .EQU                3
                                           Z                  .EQU                2
                                           DC                 .EQU                1
                                           CY                 .EQU                0
                                           _RP0               .EQU                5
                                           _TO                .EQU                4
                                           _PD                .EQU                3
                                           _Z                 .EQU                2
                                           _DC                .EQU                1
                                           _CY                .EQU                0
                                           
                                           ;P0 Bits--------------------------------------
                                           P05                .EQU                5
                                           P04                .EQU                4
                                           P03                .EQU                3
                                           P02                .EQU                2
                                           P01                .EQU                1
                                           P00                .EQU                0
                                           _P05               .EQU                5
                                           _P04               .EQU                4
                                           _P03               .EQU                3
                                           _P02               .EQU                2
                                           _P01               .EQU                1
                                           _P00               .EQU                0
                                           
                                           ;P2 Bits--------------------------------------
                                           P27                .EQU                7
                                           P26                .EQU                6
                                           P25                .EQU                5
                                           P24                .EQU                4
                                           _P27               .EQU                7
                                           _P26               .EQU                6
                                           _P25               .EQU                5
                                           _P24               .EQU                4
                                           
                                           ;P1 Bits--------------------------------------
                                           P17                .EQU                7
                                           P16                .EQU                6
                                           P15                .EQU                5
                                           P14                .EQU                4
                                           P13                .EQU                3
                                           P12                .EQU                2
                                           P11                .EQU                1
                                           P10                .EQU                0
                                           _P17               .EQU                7
                                           _P16               .EQU                6
                                           _P15               .EQU                5
                                           _P14               .EQU                4
                                           _P13               .EQU                3
                                           _P12               .EQU                2
                                           _P11               .EQU                1
                                           _P10               .EQU                0
                                           
                                           ;INTCTL Bits----------------------------------
                                           AIE                .EQU                7
                                           AIEH               .EQU                7
                                           PUIE               .EQU                6
                                           AIEL               .EQU                6
                                           T0IE               .EQU                5
                                           INT0IE             .EQU                4
                                           P0IE               .EQU                3
                                           T0IF               .EQU                2
                                           INT0IF             .EQU                1
                                           P0IF               .EQU                0
                                           _AIE               .EQU                7
                                           _AIEH              .EQU                7
                                           _PUIE              .EQU                6
                                           _AIEL              .EQU                6
                                           _T0IE              .EQU                5
                                           _INT0IE            .EQU                4
                                           _P0IE              .EQU                3
                                           _T0IF              .EQU                2
                                           _INT0IF            .EQU                1
                                           _P0IF              .EQU                0
                                           
                                           ;EIF1 Bits------------------------------------
                                           ADIF               .EQU                6
                                           INT2IF             .EQU                5
                                           INT1IF             .EQU                4
                                           PWM2IF             .EQU                2
                                           T1IF               .EQU                0
                                           _ADIF              .EQU                6
                                           _INT2IF            .EQU                5
                                           _INT1IF            .EQU                4
                                           _PWM2IF            .EQU                2
                                           _T1IF              .EQU                0
                                           
                                           ;EIF2 Bits------------------------------------
                                           CTIF               .EQU                7
                                           _CTIF              .EQU                7
                                           
                                           ;T1CTL Bits-----------------------------------
                                           T1GC               .EQU                6
                                           T1CKS1             .EQU                5
                                           T1CKS0             .EQU                4
                                           T1SY               .EQU                2
                                           T1CS               .EQU                1
                                           T1ON               .EQU                0
                                           _T1GC              .EQU                6
                                           _T1CKS1            .EQU                5
                                           _T1CKS0            .EQU                4
                                           _T1SY              .EQU                2
                                           _T1CS              .EQU                1
                                           _T1ON              .EQU                0
                                           
                                           ;PWMCTL Bits----------------------------------
                                           INT2SE             .EQU                7
                                           INT1SE             .EQU                6
                                           PWM2ON             .EQU                1
                                           PWM1ON             .EQU                0
                                           _INT2SE            .EQU                7
                                           _INT1SE            .EQU                6
                                           _PWM2ON            .EQU                1
                                           _PWM1ON            .EQU                0
                                           
                                           ;CTCTL1 Bits----------------------------------
                                           CTCLKSEL1          .EQU                7
                                           CTCLKSEL0          .EQU                6
                                           CTVREFSEL1         .EQU                5
                                           CTVREFSEL0         .EQU                4
                                           _CTCLKSEL1         .EQU                7
                                           _CTCLKSEL0         .EQU                6
                                           _CTVREFSEL1        .EQU                5
                                           _CTVREFSEL0        .EQU                4
                                           
                                           ;CM1CTL Bits----------------------------------
                                           C1EN               .EQU                0
                                           _C1EN              .EQU                0
                                           
                                           ;ANSEH Bits-----------------------------------
                                           ANS11              .EQU                3
                                           ANS10              .EQU                2
                                           ANS9               .EQU                1
                                           ANS8               .EQU                0
                                           _ANS11             .EQU                3
                                           _ANS10             .EQU                2
                                           _ANS9              .EQU                1
                                           _ANS8              .EQU                0
                                           
                                           ;ADCCTL0 Bits---------------------------------
                                           ADLR               .EQU                7
                                           CHS3               .EQU                5
                                           CHS2               .EQU                4
                                           CHS1               .EQU                3
                                           CHS0               .EQU                2
                                           START              .EQU                1
                                           ADEN               .EQU                0
                                           _ADLR              .EQU                7
                                           _CHS3              .EQU                5
                                           _CHS2              .EQU                4
                                           _CHS1              .EQU                3
                                           _CHS0              .EQU                2
                                           _START             .EQU                1
                                           _ADEN              .EQU                0
                                           
                                           ;OPTR Bits------------------------------------
                                           PUPH               .EQU                7
                                           INT0SE             .EQU                6
                                           T0CS               .EQU                5
                                           T0SE               .EQU                4
                                           PSA                .EQU                3
                                           PS2                .EQU                2
                                           PS1                .EQU                1
                                           PS0                .EQU                0
                                           _PUPH              .EQU                7
                                           _INT0SE            .EQU                6
                                           _T0CS              .EQU                5
                                           _T0SE              .EQU                4
                                           _PSA               .EQU                3
                                           _PS2               .EQU                2
                                           _PS1               .EQU                1
                                           _PS0               .EQU                0
                                           
                                           ;IP0 Bits-------------------------------------
                                           PT0                .EQU                2
                                           PINT0              .EQU                1
                                           PP0                .EQU                0
                                           _PT0               .EQU                2
                                           _PINT0             .EQU                1
                                           _PP0               .EQU                0
                                           
                                           ;IP1 Bits-------------------------------------
                                           PADC               .EQU                6
                                           PINT2              .EQU                5
                                           PINT1              .EQU                4
                                           PPWM2              .EQU                2
                                           PT1                .EQU                0
                                           _PADC              .EQU                6
                                           _PINT2             .EQU                5
                                           _PINT1             .EQU                4
                                           _PPWM2             .EQU                2
                                           _PT1               .EQU                0
                                           
                                           ;IP2 Bits-------------------------------------
                                           PCT                .EQU                7
                                           _PCT               .EQU                7
                                           
                                           ;TR0 Bits-------------------------------------
                                           TR05               .EQU                5
                                           TR04               .EQU                4
                                           TR03               .EQU                3
                                           TR02               .EQU                2
                                           TR01               .EQU                1
                                           TR00               .EQU                0
                                           _TR05              .EQU                5
                                           _TR04              .EQU                4
                                           _TR03              .EQU                3
                                           _TR02              .EQU                2
                                           _TR01              .EQU                1
                                           _TR00              .EQU                0
                                           
                                           ;TR2 Bits-------------------------------------
                                           TR27               .EQU                7
                                           TR26               .EQU                6
                                           TR25               .EQU                5
                                           TR24               .EQU                4
                                           _TR27              .EQU                7
                                           _TR26              .EQU                6
                                           _TR25              .EQU                5
                                           _TR24              .EQU                4
                                           
                                           ;TR1 Bits-------------------------------------
                                           TR17               .EQU                7
                                           TR16               .EQU                6
                                           TR15               .EQU                5
                                           TR14               .EQU                4
                                           TR13               .EQU                3
                                           TR12               .EQU                2
                                           TR11               .EQU                1
                                           TR10               .EQU                0
                                           _TR17              .EQU                7
                                           _TR16              .EQU                6
                                           _TR15              .EQU                5
                                           _TR14              .EQU                4
                                           _TR13              .EQU                3
                                           _TR12              .EQU                2
                                           _TR11              .EQU                1
                                           _TR10              .EQU                0
                                           
                                           ;EIE1 Bits------------------------------------
                                           ADIE               .EQU                6
                                           INT2IE             .EQU                5
                                           INT1IE             .EQU                4
                                           PWM2IE             .EQU                2
                                           T2IE               .EQU                1
                                           T1IE               .EQU                0
                                           _ADIE              .EQU                6
                                           _INT2IE            .EQU                5
                                           _INT1IE            .EQU                4
                                           _PWM2IE            .EQU                2
                                           _T2IE              .EQU                1
                                           _T1IE              .EQU                0
                                           
                                           ;EIE2 Bits------------------------------------
                                           CTIE               .EQU                7
                                           _CTIE              .EQU                7
                                           
                                           ;PCTL Bits------------------------------------
                                           SLVREN             .EQU                4
                                           IPEN               .EQU                3
                                           SWDTEN             .EQU                2
                                           POR                .EQU                1
                                           LVR                .EQU                0
                                           _SLVREN            .EQU                4
                                           _IPEN              .EQU                3
                                           _SWDTEN            .EQU                2
                                           _POR               .EQU                1
                                           _LVR               .EQU                0
                                           
                                           ;OSCCTL Bits----------------------------------
                                           CKOEN              .EQU                7
                                           IRCS2              .EQU                6
                                           IRCS1              .EQU                5
                                           IRCS0              .EQU                4
                                           _CKOEN             .EQU                7
                                           _IRCS2             .EQU                6
                                           _IRCS1             .EQU                5
                                           _IRCS0             .EQU                4
                                           
                                           ;ANSEL Bits-----------------------------------
                                           ANS7               .EQU                7
                                           ANS6               .EQU                6
                                           ANS5               .EQU                5
                                           ANS4               .EQU                4
                                           ANS3               .EQU                3
                                           ANS2               .EQU                2
                                           ANS1               .EQU                1
                                           ANS0               .EQU                0
                                           _ANS7              .EQU                7
                                           _ANS6              .EQU                6
                                           _ANS5              .EQU                5
                                           _ANS4              .EQU                4
                                           _ANS3              .EQU                3
                                           _ANS2              .EQU                2
                                           _ANS1              .EQU                1
                                           _ANS0              .EQU                0
                                           
                                           ;PUR Bits-------------------------------------
                                           PUR5               .EQU                5
                                           PUR4               .EQU                4
                                           PUR2               .EQU                2
                                           PUR1               .EQU                1
                                           PUR0               .EQU                0
                                           _PUR5              .EQU                5
                                           _PUR4              .EQU                4
                                           _PUR2              .EQU                2
                                           _PUR1              .EQU                1
                                           _PUR0              .EQU                0
                                           
                                           ;IOCL Bits------------------------------------
                                           IOCL5              .EQU                5
                                           IOCL4              .EQU                4
                                           IOCL3              .EQU                3
                                           IOCL2              .EQU                2
                                           IOCL1              .EQU                1
                                           IOCL0              .EQU                0
                                           _IOCL5             .EQU                5
                                           _IOCL4             .EQU                4
                                           _IOCL3             .EQU                3
                                           _IOCL2             .EQU                2
                                           _IOCL1             .EQU                1
                                           _IOCL0             .EQU                0
                                           
                                           ;ADCCTL1 Bits---------------------------------
                                           ADCCALIEN          .EQU                7
                                           ADCS2              .EQU                6
                                           ADCS1              .EQU                5
                                           ADCS0              .EQU                4
                                           VCFG1              .EQU                3
                                           VCFG0              .EQU                2
                                           ADCIM1             .EQU                1
                                           ADCIM0             .EQU                0
                                           _ADCCALIEN         .EQU                7
                                           _ADCS2             .EQU                6
                                           _ADCS1             .EQU                5
                                           _ADCS0             .EQU                4
                                           _VCFG1             .EQU                3
                                           _VCFG0             .EQU                2
                                           _ADCIM1            .EQU                1
                                           _ADCIM0            .EQU                0
                                           
                                           ;P0LR Bits------------------------------------
                                           P0LR5              .EQU                5
                                           P0LR4              .EQU                4
                                           P0LR3              .EQU                3
                                           P0LR2              .EQU                2
                                           P0LR1              .EQU                1
                                           P0LR0              .EQU                0
                                           _P0LR5             .EQU                5
                                           _P0LR4             .EQU                4
                                           _P0LR3             .EQU                3
                                           _P0LR2             .EQU                2
                                           _P0LR1             .EQU                1
                                           _P0LR0             .EQU                0
                                           
                                           ;P2LR Bits------------------------------------
                                           P2LR7              .EQU                7
                                           P2LR6              .EQU                6
                                           P2LR5              .EQU                5
                                           P2LR4              .EQU                4
                                           _P2LR7             .EQU                7
                                           _P2LR6             .EQU                6
                                           _P2LR5             .EQU                5
                                           _P2LR4             .EQU                4
                                           
                                           ;P1LR Bits------------------------------------
                                           P1LR7              .EQU                7
                                           P1LR6              .EQU                6
                                           P1LR5              .EQU                5
                                           P1LR4              .EQU                4
                                           P1LR3              .EQU                3
                                           P1LR2              .EQU                2
                                           P1LR1              .EQU                1
                                           P1LR0              .EQU                0
                                           _P1LR7             .EQU                7
                                           _P1LR6             .EQU                6
                                           _P1LR5             .EQU                5
                                           _P1LR4             .EQU                4
                                           _P1LR3             .EQU                3
                                           _P1LR2             .EQU                2
                                           _P1LR1             .EQU                1
                                           _P1LR0             .EQU                0
                                           
                                           ;CTCTL Bits-----------------------------------
                                           CTEN               .EQU                7
                                           CTSTART            .EQU                6
                                           CTCMS              .EQU                4
                                           CTCHSEL3           .EQU                3
                                           CTCHSEL2           .EQU                2
                                           CTCHSEL1           .EQU                1
                                           CTCHSEL0           .EQU                0
                                           _CTEN              .EQU                7
                                           _CTSTART           .EQU                6
                                           _CTCMS             .EQU                4
                                           _CTCHSEL3          .EQU                3
                                           _CTCHSEL2          .EQU                2
                                           _CTCHSEL1          .EQU                1
                                           _CTCHSEL0          .EQU                0
                                            
                                            
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; config word(s)
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	__config 0x490
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; external declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           
                                           	.extern I0R1
                                           	.extern I0PCH
                                           	.extern I1R1
                                           	.extern I1PCH
                                           	.extern STK11
                                           	.extern STK10
                                           	.extern STK09
                                           	.extern STK08
                                           	.extern STK07
                                           	.extern STK06
                                           	.extern STK05
                                           	.extern STK04
                                           	.extern STK03
                                           	.extern STK02
                                           	.extern STK01
                                           	.extern STK00
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; absolute symbol definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; compiler-defined variables
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; initialized data
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; overlayable items in internal ram 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.udata_ovr
                                           
                                           ;	code size estimation:
                                           ;	    0+    0 =     0 instructions (    0 byte)
                                           
                                           
                                           	.end
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; File Created by ChiponCC : aolisn inc.
                                           ; Version 3.0.4#6752 (Mar  1 2016 15:13:08) (MSVC)
                                           ; This file was generated Thu Jun 02 09:35:14 2016
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; chipon port for the 16-bit core
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.file	"../main.c"
                                           	.radix dec
                                           	.include "KF8TS2410.inc"
                                           
                                           ;************************************************************ 
                                           ;       Header file for the KungFu8 
                                           ;       KF8TS2402 
                                           ;       Microcontroller
                                           ; 
                                           ;       Copyright 2012-2013 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************ 
                                            
                                           IDLR              .EQU                0x00
                                           T0                .EQU                0x01
                                           PCL               .EQU                0x02
                                           PSW               .EQU                0x03
                                           IR                .EQU                0x04
                                           P0                .EQU                0x05
                                           P2                .EQU                0x06
                                           P1                .EQU                0x07
                                           PCH               .EQU                0x0A
                                           INTCTL            .EQU                0x0B
                                           EIF1              .EQU                0x0C
                                           EIF2              .EQU                0x0D
                                           T1L               .EQU                0x0E
                                           T1H               .EQU                0x0F
                                           T1CTL             .EQU                0x10
                                           PWM1L             .EQU                0x13
                                           PWM1H             .EQU                0x14
                                           PWMCTL            .EQU                0x15
                                           PP1               .EQU                0x16
                                           CTCTL1            .EQU                0x17
                                           CM1CTL            .EQU                0x19
                                           VRECAL1           .EQU                0x1C
                                           ANSEH             .EQU                0x1D
                                           ADCDATAH          .EQU                0x1E
                                           ADCCTL0           .EQU                0x1F
                                           OPTR              .EQU                0x21
                                           IP0               .EQU                0x22
                                           IP1               .EQU                0x23
                                           IP2               .EQU                0x24
                                           TR0               .EQU                0x25
                                           TR2               .EQU                0x26
                                           TR1               .EQU                0x27
                                           VRECAL2           .EQU                0x2A
                                           EIE1              .EQU                0x2C
                                           EIE2              .EQU                0x2D
                                           PCTL              .EQU                0x2E
                                           OSCCTL            .EQU                0x2F
                                           OSCCAL0           .EQU                0x30
                                           ANSEL             .EQU                0x31
                                           PP2               .EQU                0x32
                                           PWM2L             .EQU                0x33
                                           PWM2H             .EQU                0x34
                                           PUR               .EQU                0x35
                                           IOCL              .EQU                0x36
                                           OSCCAL1           .EQU                0x37
                                           BDATAH            .EQU                0x38
                                           BDATAL            .EQU                0x39
                                           BADDRH            .EQU                0x3A
                                           BADDRL            .EQU                0x3B
                                           EECTL1            .EQU                0x3C
                                           EECTL2            .EQU                0x3D
                                           ADCDATAL          .EQU                0x3E
                                           ADCCTL1           .EQU                0x3F
                                           P0LR              .EQU                0x45
                                           P2LR              .EQU                0x46
                                           P1LR              .EQU                0x47
                                           OSCCAL2           .EQU                0x4C
                                           OSCCAL3           .EQU                0x4D
                                           T3L               .EQU                0x4F
                                           CTCTL             .EQU                0x53
                                           T3H               .EQU                0x5F
                                            
                                            
                                           
                                           ;PSW Bits-------------------------------------
                                           RP0                .EQU                5
                                           TO                 .EQU                4
                                           PD                 .EQU                3
                                           Z                  .EQU                2
                                           DC                 .EQU                1
                                           CY                 .EQU                0
                                           _RP0               .EQU                5
                                           _TO                .EQU                4
                                           _PD                .EQU                3
                                           _Z                 .EQU                2
                                           _DC                .EQU                1
                                           _CY                .EQU                0
                                           
                                           ;P0 Bits--------------------------------------
                                           P05                .EQU                5
                                           P04                .EQU                4
                                           P03                .EQU                3
                                           P02                .EQU                2
                                           P01                .EQU                1
                                           P00                .EQU                0
                                           _P05               .EQU                5
                                           _P04               .EQU                4
                                           _P03               .EQU                3
                                           _P02               .EQU                2
                                           _P01               .EQU                1
                                           _P00               .EQU                0
                                           
                                           ;P2 Bits--------------------------------------
                                           P27                .EQU                7
                                           P26                .EQU                6
                                           P25                .EQU                5
                                           P24                .EQU                4
                                           _P27               .EQU                7
                                           _P26               .EQU                6
                                           _P25               .EQU                5
                                           _P24               .EQU                4
                                           
                                           ;P1 Bits--------------------------------------
                                           P17                .EQU                7
                                           P16                .EQU                6
                                           P15                .EQU                5
                                           P14                .EQU                4
                                           P13                .EQU                3
                                           P12                .EQU                2
                                           P11                .EQU                1
                                           P10                .EQU                0
                                           _P17               .EQU                7
                                           _P16               .EQU                6
                                           _P15               .EQU                5
                                           _P14               .EQU                4
                                           _P13               .EQU                3
                                           _P12               .EQU                2
                                           _P11               .EQU                1
                                           _P10               .EQU                0
                                           
                                           ;INTCTL Bits----------------------------------
                                           AIE                .EQU                7
                                           AIEH               .EQU                7
                                           PUIE               .EQU                6
                                           AIEL               .EQU                6
                                           T0IE               .EQU                5
                                           INT0IE             .EQU                4
                                           P0IE               .EQU                3
                                           T0IF               .EQU                2
                                           INT0IF             .EQU                1
                                           P0IF               .EQU                0
                                           _AIE               .EQU                7
                                           _AIEH              .EQU                7
                                           _PUIE              .EQU                6
                                           _AIEL              .EQU                6
                                           _T0IE              .EQU                5
                                           _INT0IE            .EQU                4
                                           _P0IE              .EQU                3
                                           _T0IF              .EQU                2
                                           _INT0IF            .EQU                1
                                           _P0IF              .EQU                0
                                           
                                           ;EIF1 Bits------------------------------------
                                           ADIF               .EQU                6
                                           INT2IF             .EQU                5
                                           INT1IF             .EQU                4
                                           PWM2IF             .EQU                2
                                           T1IF               .EQU                0
                                           _ADIF              .EQU                6
                                           _INT2IF            .EQU                5
                                           _INT1IF            .EQU                4
                                           _PWM2IF            .EQU                2
                                           _T1IF              .EQU                0
                                           
                                           ;EIF2 Bits------------------------------------
                                           CTIF               .EQU                7
                                           _CTIF              .EQU                7
                                           
                                           ;T1CTL Bits-----------------------------------
                                           T1GC               .EQU                6
                                           T1CKS1             .EQU                5
                                           T1CKS0             .EQU                4
                                           T1SY               .EQU                2
                                           T1CS               .EQU                1
                                           T1ON               .EQU                0
                                           _T1GC              .EQU                6
                                           _T1CKS1            .EQU                5
                                           _T1CKS0            .EQU                4
                                           _T1SY              .EQU                2
                                           _T1CS              .EQU                1
                                           _T1ON              .EQU                0
                                           
                                           ;PWMCTL Bits----------------------------------
                                           INT2SE             .EQU                7
                                           INT1SE             .EQU                6
                                           PWM2ON             .EQU                1
                                           PWM1ON             .EQU                0
                                           _INT2SE            .EQU                7
                                           _INT1SE            .EQU                6
                                           _PWM2ON            .EQU                1
                                           _PWM1ON            .EQU                0
                                           
                                           ;CTCTL1 Bits----------------------------------
                                           CTCLKSEL1          .EQU                7
                                           CTCLKSEL0          .EQU                6
                                           CTVREFSEL1         .EQU                5
                                           CTVREFSEL0         .EQU                4
                                           _CTCLKSEL1         .EQU                7
                                           _CTCLKSEL0         .EQU                6
                                           _CTVREFSEL1        .EQU                5
                                           _CTVREFSEL0        .EQU                4
                                           
                                           ;CM1CTL Bits----------------------------------
                                           C1EN               .EQU                0
                                           _C1EN              .EQU                0
                                           
                                           ;ANSEH Bits-----------------------------------
                                           ANS11              .EQU                3
                                           ANS10              .EQU                2
                                           ANS9               .EQU                1
                                           ANS8               .EQU                0
                                           _ANS11             .EQU                3
                                           _ANS10             .EQU                2
                                           _ANS9              .EQU                1
                                           _ANS8              .EQU                0
                                           
                                           ;ADCCTL0 Bits---------------------------------
                                           ADLR               .EQU                7
                                           CHS3               .EQU                5
                                           CHS2               .EQU                4
                                           CHS1               .EQU                3
                                           CHS0               .EQU                2
                                           START              .EQU                1
                                           ADEN               .EQU                0
                                           _ADLR              .EQU                7
                                           _CHS3              .EQU                5
                                           _CHS2              .EQU                4
                                           _CHS1              .EQU                3
                                           _CHS0              .EQU                2
                                           _START             .EQU                1
                                           _ADEN              .EQU                0
                                           
                                           ;OPTR Bits------------------------------------
                                           PUPH               .EQU                7
                                           INT0SE             .EQU                6
                                           T0CS               .EQU                5
                                           T0SE               .EQU                4
                                           PSA                .EQU                3
                                           PS2                .EQU                2
                                           PS1                .EQU                1
                                           PS0                .EQU                0
                                           _PUPH              .EQU                7
                                           _INT0SE            .EQU                6
                                           _T0CS              .EQU                5
                                           _T0SE              .EQU                4
                                           _PSA               .EQU                3
                                           _PS2               .EQU                2
                                           _PS1               .EQU                1
                                           _PS0               .EQU                0
                                           
                                           ;IP0 Bits-------------------------------------
                                           PT0                .EQU                2
                                           PINT0              .EQU                1
                                           PP0                .EQU                0
                                           _PT0               .EQU                2
                                           _PINT0             .EQU                1
                                           _PP0               .EQU                0
                                           
                                           ;IP1 Bits-------------------------------------
                                           PADC               .EQU                6
                                           PINT2              .EQU                5
                                           PINT1              .EQU                4
                                           PPWM2              .EQU                2
                                           PT1                .EQU                0
                                           _PADC              .EQU                6
                                           _PINT2             .EQU                5
                                           _PINT1             .EQU                4
                                           _PPWM2             .EQU                2
                                           _PT1               .EQU                0
                                           
                                           ;IP2 Bits-------------------------------------
                                           PCT                .EQU                7
                                           _PCT               .EQU                7
                                           
                                           ;TR0 Bits-------------------------------------
                                           TR05               .EQU                5
                                           TR04               .EQU                4
                                           TR03               .EQU                3
                                           TR02               .EQU                2
                                           TR01               .EQU                1
                                           TR00               .EQU                0
                                           _TR05              .EQU                5
                                           _TR04              .EQU                4
                                           _TR03              .EQU                3
                                           _TR02              .EQU                2
                                           _TR01              .EQU                1
                                           _TR00              .EQU                0
                                           
                                           ;TR2 Bits-------------------------------------
                                           TR27               .EQU                7
                                           TR26               .EQU                6
                                           TR25               .EQU                5
                                           TR24               .EQU                4
                                           _TR27              .EQU                7
                                           _TR26              .EQU                6
                                           _TR25              .EQU                5
                                           _TR24              .EQU                4
                                           
                                           ;TR1 Bits-------------------------------------
                                           TR17               .EQU                7
                                           TR16               .EQU                6
                                           TR15               .EQU                5
                                           TR14               .EQU                4
                                           TR13               .EQU                3
                                           TR12               .EQU                2
                                           TR11               .EQU                1
                                           TR10               .EQU                0
                                           _TR17              .EQU                7
                                           _TR16              .EQU                6
                                           _TR15              .EQU                5
                                           _TR14              .EQU                4
                                           _TR13              .EQU                3
                                           _TR12              .EQU                2
                                           _TR11              .EQU                1
                                           _TR10              .EQU                0
                                           
                                           ;EIE1 Bits------------------------------------
                                           ADIE               .EQU                6
                                           INT2IE             .EQU                5
                                           INT1IE             .EQU                4
                                           PWM2IE             .EQU                2
                                           T2IE               .EQU                1
                                           T1IE               .EQU                0
                                           _ADIE              .EQU                6
                                           _INT2IE            .EQU                5
                                           _INT1IE            .EQU                4
                                           _PWM2IE            .EQU                2
                                           _T2IE              .EQU                1
                                           _T1IE              .EQU                0
                                           
                                           ;EIE2 Bits------------------------------------
                                           CTIE               .EQU                7
                                           _CTIE              .EQU                7
                                           
                                           ;PCTL Bits------------------------------------
                                           SLVREN             .EQU                4
                                           IPEN               .EQU                3
                                           SWDTEN             .EQU                2
                                           POR                .EQU                1
                                           LVR                .EQU                0
                                           _SLVREN            .EQU                4
                                           _IPEN              .EQU                3
                                           _SWDTEN            .EQU                2
                                           _POR               .EQU                1
                                           _LVR               .EQU                0
                                           
                                           ;OSCCTL Bits----------------------------------
                                           CKOEN              .EQU                7
                                           IRCS2              .EQU                6
                                           IRCS1              .EQU                5
                                           IRCS0              .EQU                4
                                           _CKOEN             .EQU                7
                                           _IRCS2             .EQU                6
                                           _IRCS1             .EQU                5
                                           _IRCS0             .EQU                4
                                           
                                           ;ANSEL Bits-----------------------------------
                                           ANS7               .EQU                7
                                           ANS6               .EQU                6
                                           ANS5               .EQU                5
                                           ANS4               .EQU                4
                                           ANS3               .EQU                3
                                           ANS2               .EQU                2
                                           ANS1               .EQU                1
                                           ANS0               .EQU                0
                                           _ANS7              .EQU                7
                                           _ANS6              .EQU                6
                                           _ANS5              .EQU                5
                                           _ANS4              .EQU                4
                                           _ANS3              .EQU                3
                                           _ANS2              .EQU                2
                                           _ANS1              .EQU                1
                                           _ANS0              .EQU                0
                                           
                                           ;PUR Bits-------------------------------------
                                           PUR5               .EQU                5
                                           PUR4               .EQU                4
                                           PUR2               .EQU                2
                                           PUR1               .EQU                1
                                           PUR0               .EQU                0
                                           _PUR5              .EQU                5
                                           _PUR4              .EQU                4
                                           _PUR2              .EQU                2
                                           _PUR1              .EQU                1
                                           _PUR0              .EQU                0
                                           
                                           ;IOCL Bits------------------------------------
                                           IOCL5              .EQU                5
                                           IOCL4              .EQU                4
                                           IOCL3              .EQU                3
                                           IOCL2              .EQU                2
                                           IOCL1              .EQU                1
                                           IOCL0              .EQU                0
                                           _IOCL5             .EQU                5
                                           _IOCL4             .EQU                4
                                           _IOCL3             .EQU                3
                                           _IOCL2             .EQU                2
                                           _IOCL1             .EQU                1
                                           _IOCL0             .EQU                0
                                           
                                           ;ADCCTL1 Bits---------------------------------
                                           ADCCALIEN          .EQU                7
                                           ADCS2              .EQU                6
                                           ADCS1              .EQU                5
                                           ADCS0              .EQU                4
                                           VCFG1              .EQU                3
                                           VCFG0              .EQU                2
                                           ADCIM1             .EQU                1
                                           ADCIM0             .EQU                0
                                           _ADCCALIEN         .EQU                7
                                           _ADCS2             .EQU                6
                                           _ADCS1             .EQU                5
                                           _ADCS0             .EQU                4
                                           _VCFG1             .EQU                3
                                           _VCFG0             .EQU                2
                                           _ADCIM1            .EQU                1
                                           _ADCIM0            .EQU                0
                                           
                                           ;P0LR Bits------------------------------------
                                           P0LR5              .EQU                5
                                           P0LR4              .EQU                4
                                           P0LR3              .EQU                3
                                           P0LR2              .EQU                2
                                           P0LR1              .EQU                1
                                           P0LR0              .EQU                0
                                           _P0LR5             .EQU                5
                                           _P0LR4             .EQU                4
                                           _P0LR3             .EQU                3
                                           _P0LR2             .EQU                2
                                           _P0LR1             .EQU                1
                                           _P0LR0             .EQU                0
                                           
                                           ;P2LR Bits------------------------------------
                                           P2LR7              .EQU                7
                                           P2LR6              .EQU                6
                                           P2LR5              .EQU                5
                                           P2LR4              .EQU                4
                                           _P2LR7             .EQU                7
                                           _P2LR6             .EQU                6
                                           _P2LR5             .EQU                5
                                           _P2LR4             .EQU                4
                                           
                                           ;P1LR Bits------------------------------------
                                           P1LR7              .EQU                7
                                           P1LR6              .EQU                6
                                           P1LR5              .EQU                5
                                           P1LR4              .EQU                4
                                           P1LR3              .EQU                3
                                           P1LR2              .EQU                2
                                           P1LR1              .EQU                1
                                           P1LR0              .EQU                0
                                           _P1LR7             .EQU                7
                                           _P1LR6             .EQU                6
                                           _P1LR5             .EQU                5
                                           _P1LR4             .EQU                4
                                           _P1LR3             .EQU                3
                                           _P1LR2             .EQU                2
                                           _P1LR1             .EQU                1
                                           _P1LR0             .EQU                0
                                           
                                           ;CTCTL Bits-----------------------------------
                                           CTEN               .EQU                7
                                           CTSTART            .EQU                6
                                           CTCMS              .EQU                4
                                           CTCHSEL3           .EQU                3
                                           CTCHSEL2           .EQU                2
                                           CTCHSEL1           .EQU                1
                                           CTCHSEL0           .EQU                0
                                           _CTEN              .EQU                7
                                           _CTSTART           .EQU                6
                                           _CTCMS             .EQU                4
                                           _CTCHSEL3          .EQU                3
                                           _CTCHSEL2          .EQU                2
                                           _CTCHSEL1          .EQU                1
                                           _CTCHSEL0          .EQU                0
                                            
                                            
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; external declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.extern	_PSW_bits
                                           	.extern	_P0_bits
                                           	.extern	_P2_bits
                                           	.extern	_P1_bits
                                           	.extern	_INTCTL_bits
                                           	.extern	_EIF1_bits
                                           	.extern	_EIF2_bits
                                           	.extern	_T1CTL_bits
                                           	.extern	_PWMCTL_bits
                                           	.extern	_CTCTL1_bits
                                           	.extern	_CM1CTL_bits
                                           	.extern	_ANSEH_bits
                                           	.extern	_ADCCTL0_bits
                                           	.extern	_OPTR_bits
                                           	.extern	_IP0_bits
                                           	.extern	_IP1_bits
                                           	.extern	_IP2_bits
                                           	.extern	_TR0_bits
                                           	.extern	_TR2_bits
                                           	.extern	_TR1_bits
                                           	.extern	_EIE1_bits
                                           	.extern	_EIE2_bits
                                           	.extern	_PCTL_bits
                                           	.extern	_OSCCTL_bits
                                           	.extern	_ANSEL_bits
                                           	.extern	_PUR_bits
                                           	.extern	_IOCL_bits
                                           	.extern	_ADCCTL1_bits
                                           	.extern	_P0LR_bits
                                           	.extern	_P2LR_bits
                                           	.extern	_P1LR_bits
                                           	.extern	_CTCTL_bits
                                           	.extern	_IDLR
                                           	.extern	_T0
                                           	.extern	_PCL
                                           	.extern	_PSW
                                           	.extern	_IR
                                           	.extern	_P0
                                           	.extern	_P2
                                           	.extern	_P1
                                           	.extern	_PCH
                                           	.extern	_INTCTL
                                           	.extern	_EIF1
                                           	.extern	_EIF2
                                           	.extern	_T1L
                                           	.extern	_T1H
                                           	.extern	_T1CTL
                                           	.extern	_PWM1L
                                           	.extern	_PWM1H
                                           	.extern	_PWMCTL
                                           	.extern	_PP1
                                           	.extern	_CTCTL1
                                           	.extern	_CM1CTL
                                           	.extern	_VRECAL1
                                           	.extern	_ANSEH
                                           	.extern	_ADCDATAH
                                           	.extern	_ADCCTL0
                                           	.extern	_OPTR
                                           	.extern	_IP0
                                           	.extern	_IP1
                                           	.extern	_IP2
                                           	.extern	_TR0
                                           	.extern	_TR2
                                           	.extern	_TR1
                                           	.extern	_VRECAL2
                                           	.extern	_EIE1
                                           	.extern	_EIE2
                                           	.extern	_PCTL
                                           	.extern	_OSCCTL
                                           	.extern	_OSCCAL0
                                           	.extern	_ANSEL
                                           	.extern	_PP2
                                           	.extern	_PWM2L
                                           	.extern	_PWM2H
                                           	.extern	_PUR
                                           	.extern	_IOCL
                                           	.extern	_OSCCAL1
                                           	.extern	_BDATAH
                                           	.extern	_BDATAL
                                           	.extern	_BADDRH
                                           	.extern	_BADDRL
                                           	.extern	_EECTL1
                                           	.extern	_EECTL2
                                           	.extern	_ADCDATAL
                                           	.extern	_ADCCTL1
                                           	.extern	_P0LR
                                           	.extern	_P2LR
                                           	.extern	_P1LR
                                           	.extern	_OSCCAL2
                                           	.extern	_OSCCAL3
                                           	.extern	_T3L
                                           	.extern	_CTCTL
                                           	.extern	_T3H
                                           	.extern	_startup
                                           	.extern	__sdcc_gsinit_startup
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.global	_init_mcu
                                           	.global	_init_WDT
                                           	.global	_main
                                           
                                           	.global I0R1
                                           	.global I0PCH
                                           	.global I1R1
                                           	.global I1PCH
                                           	.global STK11
                                           	.global STK10
                                           	.global STK09
                                           	.global STK08
                                           	.global STK07
                                           	.global STK06
                                           	.global STK05
                                           	.global STK04
                                           	.global STK03
                                           	.global STK02
                                           	.global STK01
                                           	.global STK00
                                           
                                           sharebank .udata
                                           I0R1		.res 1
                                           I0PCH		.res 1
                                           I1R1		.res 1
                                           I1PCH		.res 1
                                           STK11	.res 1
                                           	.type STK11, 108
                                           STK10	.res 1
                                           	.type STK10, 108
                                           STK09	.res 1
                                           	.type STK09, 108
                                           STK08	.res 1
                                           	.type STK08, 108
                                           STK07	.res 1
                                           	.type STK07, 108
                                           STK06	.res 1
                                           	.type STK06, 108
                                           STK05	.res 1
                                           	.type STK05, 108
                                           STK04	.res 1
                                           	.type STK04, 108
                                           STK03	.res 1
                                           	.type STK03, 108
                                           STK02	.res 1
                                           	.type STK02, 108
                                           STK01	.res 1
                                           	.type STK01, 108
                                           STK00	.res 1
                                           	.type STK00, 108
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; absolute symbol definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; compiler-defined variables
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; initialized data
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; overlayable items in internal ram 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.udata_ovr
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; reset vector 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           STARTUP	.code 0x0000
000000   0000     NOP                      	NOP
                                           	PAGESEL	init_imp
000001   c03c     JMP	#0x3c                	JMP		init_imp
                                           
                                           	.global	init_imp
                                           INIT_IMP	.code
                                           init_imp
                                           	PAGESEL	_startup
00003c   d002     CALL	#0x2                	CALL	_startup
                                           	PAGESEL	__sdcc_gsinit_startup
00003d   d03f     CALL	#0x3f               	CALL	__sdcc_gsinit_startup
                                           	PAGESEL	_main
00003e   c01b     JMP	#0x1b                	JMP		_main
                                           
                                           
                                           func._main	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = M
                                           ;***
                                           ;entry:  _main	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;functions called:
                                           ;   _init_mcu
                                           ;   _init_WDT
                                           ;   _init_mcu
                                           ;   _init_WDT
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : FUNCTION
                                           _main	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	52; "../main.c"	init_mcu();
                                           	PAGESEL	_init_mcu
00001b   d02a     CALL	#0x2a               	CALL	_init_mcu
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	53; "../main.c"	init_WDT();
                                           	PAGESEL	_init_WDT
00001c   d037     CALL	#0x37               	CALL	_init_WDT
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           ;	op : !
                                           ;	op : =
                                           _00006_DS_
                                           ;	.line	57; "../main.c"	P1LR3=!P1LR3;
00001d   7b47     JB	0x47, 3               	JB	_P1LR_bits, 3
00001e   c021     JMP	#0x21                	JMP	_00011_DS_
00001f   6347     CLR	0x47, 3              	CLR	_P1LR_bits, 3
000020   c022     JMP	#0x22                	JMP	_00012_DS_
                                           _00011_DS_
000021   6b47     SET	0x47, 3              	SET	_P1LR_bits, 3
                                           ;	op : INLINEASM
                                           _00012_DS_
000022   0000     NOP                      	NOP 
                                           ;	op : INLINEASM
000023   0000     NOP                      	NOP 
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	60; "../main.c"	SWDTEN=1;
000024   6a2e     SET	0x2e, 2              	SET	_PCTL_bits, 2
                                           ;	op : INLINEASM
000025   0064     CWDT                     	CWDT 
                                           ;	op : INLINEASM
000026   0063     IDLE                     	IDLE 
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	63; "../main.c"	SWDTEN=0;
000027   622e     CLR	0x2e, 2              	CLR	_PCTL_bits, 2
                                           ;	op : GOTO
000028   c01d     JMP	#0x1d                	JMP	_00006_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : ENDFUNCTION
000029   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _main
                                           
                                           
                                           
                                           func._init_WDT	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _init_WDT	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : FUNCTION
                                           _init_WDT	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	43; "../main.c"	PSA = 1;          //Ô¤·ÖÆµÆ÷¿ØÖÆÎ»£¬Ñ¡ÔñÓÃÓÚWDT
000037   6b21     SET	0x21, 3              	SET	_OPTR_bits, 3
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	45; "../main.c"	PS0 = 0;          //1:1·ÖÆµ£¬18ms¶¨Ê±
000038   6021     CLR	0x21, 0              	CLR	_OPTR_bits, 0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	46; "../main.c"	PS1 = 0;
000039   6121     CLR	0x21, 1              	CLR	_OPTR_bits, 1
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	47; "../main.c"	PS2 = 0;
00003a   6221     CLR	0x21, 2              	CLR	_OPTR_bits, 2
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : ENDFUNCTION
00003b   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _init_WDT
                                           
                                           
                                           
                                           func._init_mcu	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _init_mcu	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : FUNCTION
                                           _init_mcu	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	23; "../main.c"	OSCCTL = 0x70;          //ÉèÖÃÎª16M
00002a   9870     MOV	R0, #0x70            	MOV	R0,# 0x70
00002b   512f     MOV	0x2f, R0             	MOV	_OSCCTL, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	25; "../main.c"	TR0 = 0x08;				//ÉèÖÃVPP P03¶Ë¿ÚÎªÊäÈë£¬P0ÆäËûI/O¿ÚÎªÊä³ö
00002c   9808     MOV	R0, #0x8             	MOV	R0,# 0x08
00002d   5125     MOV	0x25, R0             	MOV	_TR0, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	26; "../main.c"	TR1 = 0x00;				//ÉèÖÃP1¶Ë¿ÚÎªÊä³ö
00002e   0327     CLR	0x27                 	CLR	_TR1
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	27; "../main.c"	TR2 = 0x00;				//ÉèÖÃP2¶Ë¿ÚÎªÊä³ö
00002f   0326     CLR	0x26                 	CLR	_TR2
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	28; "../main.c"	P0LR = 0;
000030   0345     CLR	0x45                 	CLR	_P0LR
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	29; "../main.c"	P1LR = 0;
000031   0347     CLR	0x47                 	CLR	_P1LR
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	30; "../main.c"	P2LR = 0;
000032   0346     CLR	0x46                 	CLR	_P2LR
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	31; "../main.c"	P0 = 0;
000033   0305     CLR	0x5                  	CLR	_P0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	32; "../main.c"	P1 = 0;
000034   0307     CLR	0x7                  	CLR	_P1
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	33; "../main.c"	P2 = 0;
000035   0306     CLR	0x6                  	CLR	_P2
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : ENDFUNCTION
000036   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _init_mcu
                                           
                                           
                                           ;	code size estimation:
                                           ;	   33+    0 =    33 instructions (   66 byte)
                                           
                                           
                                           	.end
                                           .config
002007   0490     CPLR	0x90               
002008   ffff     NOPZ                    
                                           func.__sdcc_gsinit_startup
00003f   d041     CALL	#0x41              
000040   0008     CRET                    
                                           .code
000002   d7fa     CALL	#0x7fa             
000003   512a     MOV	0x2a, R0            
000004   ffff     NOPZ                    
000005   ffff     NOPZ                    
000006   d7fb     CALL	#0x7fb             
000007   511c     MOV	0x1c, R0            
000008   ffff     NOPZ                    
000009   ffff     NOPZ                    
00000a   d7fc     CALL	#0x7fc             
00000b   514d     MOV	0x4d, R0            
00000c   ffff     NOPZ                    
00000d   ffff     NOPZ                    
00000e   d7fd     CALL	#0x7fd             
00000f   514c     MOV	0x4c, R0            
000010   ffff     NOPZ                    
000011   ffff     NOPZ                    
000012   d7fe     CALL	#0x7fe             
000013   5137     MOV	0x37, R0            
000014   ffff     NOPZ                    
000015   ffff     NOPZ                    
000016   d7ff     CALL	#0x7ff             
000017   5130     MOV	0x30, R0            
000018   ffff     NOPZ                    
000019   ffff     NOPZ                    
00001a   0008     CRET                    
                                           .cinit
000041   0008     CRET                    
