gplink-1.1.0
Copyright (c) 1998-2005 gputils project
Listing File Generated: 5-31-2016  14:58:42
 
 
Address  Value    Disassembly              Source
-------  -----    -----------              ------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; File Created by ChiponCC : aolisn inc.
                                           ; Version 3.0.4#6752 (Mar  1 2016 15:13:08) (MSVC)
                                           ; This file was generated Tue May 31 14:58:42 2016
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; chipon port for the 16-bit core
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.file	"../config_set.c"
                                           	.radix dec
                                           	.include "KF8S1011.inc"
                                           
                                           ;************************************************************ 
                                           ;       Header file for the KungFu8 
                                           ;       KF8S1011 
                                           ;       Microcontroller
                                           ; 
                                           ;       Copyright 2012-2013 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************ 
                                            
                                           T0                .EQU                0x01
                                           PCL               .EQU                0x02
                                           PSW               .EQU                0x03
                                           P0                .EQU                0x05
                                           P2                .EQU                0x06
                                           P1                .EQU                0x07
                                           P3                .EQU                0x08
                                           P4                .EQU                0x09
                                           PCH               .EQU                0x0A
                                           INTCTL            .EQU                0x0B
                                           EIF1              .EQU                0x0C
                                           EIF2              .EQU                0x0D
                                           T1L               .EQU                0x0E
                                           T1H               .EQU                0x0F
                                           T1CTL             .EQU                0x10
                                           PWMCTL            .EQU                0x15
                                           CMCTL1            .EQU                0x1A
                                           VRECAL            .EQU                0x1C
                                           ANSEH             .EQU                0x1D
                                           ADCDATAH          .EQU                0x1E
                                           ADCCTL0           .EQU                0x1F
                                           OPTR              .EQU                0x21
                                           TR0               .EQU                0x25
                                           TR2               .EQU                0x26
                                           TR1               .EQU                0x27
                                           TR3               .EQU                0x28
                                           TR4               .EQU                0x29
                                           EIE1              .EQU                0x2C
                                           EIE2              .EQU                0x2D
                                           PCTL              .EQU                0x2E
                                           OSCCTL            .EQU                0x2F
                                           OSCCAL0           .EQU                0x30
                                           ANSEL             .EQU                0x31
                                           PUR               .EQU                0x35
                                           IOCL              .EQU                0x36
                                           OSCCAL1           .EQU                0x37
                                           BADDRH            .EQU                0x3A
                                           BADDRL            .EQU                0x3B
                                           EECTL1            .EQU                0x3C
                                           EECTL2            .EQU                0x3D
                                           ADCDATAL          .EQU                0x3E
                                           ADCCTL1           .EQU                0x3F
                                           T3L               .EQU                0x50
                                           CTCTL             .EQU                0x53
                                           RSCTL             .EQU                0x58
                                           TXSDR             .EQU                0x59
                                           RXSDR             .EQU                0x5A
                                           OSCLDOCAL         .EQU                0x5E
                                           T1U               .EQU                0x5F
                                           BRCTL             .EQU                0x77
                                           TSCTL             .EQU                0x78
                                           EUBRGL            .EQU                0x79
                                           EUBRGH            .EQU                0x7A
                                            
                                            
                                           
                                           ;Address:0x03 PSW Bits------------------
                                           RP0                .EQU                5
                                           TO                 .EQU                4
                                           PD                 .EQU                3
                                           Z                  .EQU                2
                                           DC                 .EQU                1
                                           CY                 .EQU                0
                                           _RP0               .EQU                5
                                           _TO                .EQU                4
                                           _PD                .EQU                3
                                           _Z                 .EQU                2
                                           _DC                .EQU                1
                                           _CY                .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x05 P0 Bits-------------------
                                           P07                .EQU                7
                                           P06                .EQU                6
                                           P05                .EQU                5
                                           P04                .EQU                4
                                           P03                .EQU                3
                                           P01                .EQU                1
                                           P00                .EQU                0
                                           _P07               .EQU                7
                                           _P06               .EQU                6
                                           _P05               .EQU                5
                                           _P04               .EQU                4
                                           _P03               .EQU                3
                                           _P01               .EQU                1
                                           _P00               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x06 P2 Bits-------------------
                                           P27                .EQU                7
                                           P26                .EQU                6
                                           P23                .EQU                3
                                           P22                .EQU                2
                                           P21                .EQU                1
                                           P20                .EQU                0
                                           _P27               .EQU                7
                                           _P26               .EQU                6
                                           _P23               .EQU                3
                                           _P22               .EQU                2
                                           _P21               .EQU                1
                                           _P20               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x07 P1 Bits-------------------
                                           P17                .EQU                7
                                           P16                .EQU                6
                                           P15                .EQU                5
                                           P13                .EQU                3
                                           P12                .EQU                2
                                           _P17               .EQU                7
                                           _P16               .EQU                6
                                           _P15               .EQU                5
                                           _P13               .EQU                3
                                           _P12               .EQU                2
                                           
                                           ;Address:0x08 P3 Bits-------------------
                                           P37                .EQU                7
                                           P36                .EQU                6
                                           P35                .EQU                5
                                           P34                .EQU                4
                                           P33                .EQU                3
                                           P31                .EQU                1
                                           P30                .EQU                0
                                           _P37               .EQU                7
                                           _P36               .EQU                6
                                           _P35               .EQU                5
                                           _P34               .EQU                4
                                           _P33               .EQU                3
                                           _P31               .EQU                1
                                           _P30               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x09 P4 Bits-------------------
                                           P43                .EQU                3
                                           _P43               .EQU                3
                                           
                                           ;Address:0x0B INTCTL Bits---------------
                                           AIE                .EQU                7
                                           PUIE               .EQU                6
                                           T0IE               .EQU                5
                                           P0IE               .EQU                3
                                           T0IF               .EQU                2
                                           P0IF               .EQU                0
                                           _AIE               .EQU                7
                                           _PUIE              .EQU                6
                                           _T0IE              .EQU                5
                                           _P0IE              .EQU                3
                                           _T0IF              .EQU                2
                                           _P0IF              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x0C EIF1 Bits-----------------
                                           CTIF               .EQU                7
                                           ADIF               .EQU                6
                                           INT2IF             .EQU                5
                                           INT1IF             .EQU                4
                                           C1IF               .EQU                3
                                           PWM2IF             .EQU                2
                                           T2IF               .EQU                1
                                           T1IF               .EQU                0
                                           _CTIF              .EQU                7
                                           _ADIF              .EQU                6
                                           _INT2IF            .EQU                5
                                           _INT1IF            .EQU                4
                                           _C1IF              .EQU                3
                                           _PWM2IF            .EQU                2
                                           _T2IF              .EQU                1
                                           _T1IF              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x0D EIF2 Bits-----------------
                                           RXIF               .EQU                5
                                           TXIF               .EQU                4
                                           _RXIF              .EQU                5
                                           _TXIF              .EQU                4
                                           
                                           ;Address:0x10 T1CTL Bits----------------
                                           T1GC               .EQU                6
                                           T1CKS1             .EQU                5
                                           T1CKS0             .EQU                4
                                           T1SY               .EQU                2
                                           T1CS               .EQU                1
                                           T1ON               .EQU                0
                                           _T1GC              .EQU                6
                                           _T1CKS1            .EQU                5
                                           _T1CKS0            .EQU                4
                                           _T1SY              .EQU                2
                                           _T1CS              .EQU                1
                                           _T1ON              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x15 PWMCTL Bits---------------
                                           INT2SE             .EQU                7
                                           INT1SE             .EQU                6
                                           _INT2SE            .EQU                7
                                           _INT1SE            .EQU                6
                                           
                                           ;Address:0x1A CMCTL1 Bits---------------
                                           CTCLKSEL1          .EQU                7
                                           CTCLKSEL0          .EQU                6
                                           CTVREFSEL1         .EQU                5
                                           CTVREFSEL0         .EQU                4
                                           _CTCLKSEL1         .EQU                7
                                           _CTCLKSEL0         .EQU                6
                                           _CTVREFSEL1        .EQU                5
                                           _CTVREFSEL0        .EQU                4
                                           
                                           ;Address:0x1D ANSEH Bits----------------
                                           ANS11              .EQU                3
                                           ANS10              .EQU                2
                                           _ANS11             .EQU                3
                                           _ANS10             .EQU                2
                                           
                                           ;Address:0x1F ADCCTL0 Bits--------------
                                           ADLR               .EQU                7
                                           CHS3               .EQU                5
                                           CHS2               .EQU                4
                                           CHS1               .EQU                3
                                           CHS0               .EQU                2
                                           START              .EQU                1
                                           ADEN               .EQU                0
                                           _ADLR              .EQU                7
                                           _CHS3              .EQU                5
                                           _CHS2              .EQU                4
                                           _CHS1              .EQU                3
                                           _CHS0              .EQU                2
                                           _START             .EQU                1
                                           _ADEN              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x21 OPTR Bits-----------------
                                           PUPH               .EQU                7
                                           T0CS               .EQU                5
                                           T0SE               .EQU                4
                                           PSA                .EQU                3
                                           PS2                .EQU                2
                                           PS1                .EQU                1
                                           PS0                .EQU                0
                                           _PUPH              .EQU                7
                                           _T0CS              .EQU                5
                                           _T0SE              .EQU                4
                                           _PSA               .EQU                3
                                           _PS2               .EQU                2
                                           _PS1               .EQU                1
                                           _PS0               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x25 TR0 Bits------------------
                                           TR07               .EQU                7
                                           TR06               .EQU                6
                                           TR05               .EQU                5
                                           TR04               .EQU                4
                                           TR03               .EQU                3
                                           TR01               .EQU                1
                                           TR00               .EQU                0
                                           _TR07              .EQU                7
                                           _TR06              .EQU                6
                                           _TR05              .EQU                5
                                           _TR04              .EQU                4
                                           _TR03              .EQU                3
                                           _TR01              .EQU                1
                                           _TR00              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x26 TR2 Bits------------------
                                           TR27               .EQU                7
                                           TR26               .EQU                6
                                           TR23               .EQU                3
                                           TR22               .EQU                2
                                           TR21               .EQU                1
                                           TR20               .EQU                0
                                           _TR27              .EQU                7
                                           _TR26              .EQU                6
                                           _TR23              .EQU                3
                                           _TR22              .EQU                2
                                           _TR21              .EQU                1
                                           _TR20              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x27 TR1 Bits------------------
                                           TR17               .EQU                7
                                           TR16               .EQU                6
                                           TR15               .EQU                5
                                           TR13               .EQU                3
                                           TR12               .EQU                2
                                           _TR17              .EQU                7
                                           _TR16              .EQU                6
                                           _TR15              .EQU                5
                                           _TR13              .EQU                3
                                           _TR12              .EQU                2
                                           
                                           ;Address:0x28 TR3 Bits------------------
                                           TR37               .EQU                7
                                           TR36               .EQU                6
                                           TR35               .EQU                5
                                           TR34               .EQU                4
                                           TR33               .EQU                3
                                           TR31               .EQU                1
                                           TR30               .EQU                0
                                           _TR37              .EQU                7
                                           _TR36              .EQU                6
                                           _TR35              .EQU                5
                                           _TR34              .EQU                4
                                           _TR33              .EQU                3
                                           _TR31              .EQU                1
                                           _TR30              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x29 TR4 Bits------------------
                                           TR43               .EQU                3
                                           _TR43              .EQU                3
                                           
                                           ;Address:0x2C EIE1 Bits-----------------
                                           CTIE               .EQU                7
                                           ADIE               .EQU                6
                                           INT2IE             .EQU                5
                                           INT1IE             .EQU                4
                                           C1IE               .EQU                3
                                           PWM2IE             .EQU                2
                                           T2IE               .EQU                1
                                           T1IE               .EQU                0
                                           _CTIE              .EQU                7
                                           _ADIE              .EQU                6
                                           _INT2IE            .EQU                5
                                           _INT1IE            .EQU                4
                                           _C1IE              .EQU                3
                                           _PWM2IE            .EQU                2
                                           _T2IE              .EQU                1
                                           _T1IE              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x2D EIE2 Bits-----------------
                                           RXIE               .EQU                5
                                           TXIE               .EQU                4
                                           _RXIE              .EQU                5
                                           _TXIE              .EQU                4
                                           
                                           ;Address:0x2E PCTL Bits-----------------
                                           VREEN              .EQU                7
                                           VREOE              .EQU                6
                                           SLVREN             .EQU                4
                                           POR                .EQU                1
                                           LVR                .EQU                0
                                           _VREEN             .EQU                7
                                           _VREOE             .EQU                6
                                           _SLVREN            .EQU                4
                                           _POR               .EQU                1
                                           _LVR               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x2F OSCCTL Bits---------------
                                           CKOEN              .EQU                7
                                           IRCS2              .EQU                6
                                           IRCS1              .EQU                5
                                           IRCS0              .EQU                4
                                           _CKOEN             .EQU                7
                                           _IRCS2             .EQU                6
                                           _IRCS1             .EQU                5
                                           _IRCS0             .EQU                4
                                           
                                           ;Address:0x31 ANSEL Bits----------------
                                           ANS7               .EQU                7
                                           ANS6               .EQU                6
                                           ANS4               .EQU                4
                                           ANS3               .EQU                3
                                           ANS1               .EQU                1
                                           ANS0               .EQU                0
                                           _ANS7              .EQU                7
                                           _ANS6              .EQU                6
                                           _ANS4              .EQU                4
                                           _ANS3              .EQU                3
                                           _ANS1              .EQU                1
                                           _ANS0              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x35 PUR Bits------------------
                                           PUR7               .EQU                7
                                           PUR6               .EQU                6
                                           PUR5               .EQU                5
                                           PUR4               .EQU                4
                                           PUR1               .EQU                1
                                           PUR0               .EQU                0
                                           _PUR7              .EQU                7
                                           _PUR6              .EQU                6
                                           _PUR5              .EQU                5
                                           _PUR4              .EQU                4
                                           _PUR1              .EQU                1
                                           _PUR0              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x36 IOCL Bits-----------------
                                           IOCL7              .EQU                7
                                           IOCL6              .EQU                6
                                           IOCL5              .EQU                5
                                           IOCL4              .EQU                4
                                           IOCL3              .EQU                3
                                           IOCL1              .EQU                1
                                           IOCL0              .EQU                0
                                           _IOCL7             .EQU                7
                                           _IOCL6             .EQU                6
                                           _IOCL5             .EQU                5
                                           _IOCL4             .EQU                4
                                           _IOCL3             .EQU                3
                                           _IOCL1             .EQU                1
                                           _IOCL0             .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x3F ADCCTL1 Bits--------------
                                           ADCS2              .EQU                6
                                           ADCS1              .EQU                5
                                           ADCS0              .EQU                4
                                           VCFG1              .EQU                3
                                           VCFG0              .EQU                2
                                           _ADCS2             .EQU                6
                                           _ADCS1             .EQU                5
                                           _ADCS0             .EQU                4
                                           _VCFG1             .EQU                3
                                           _VCFG0             .EQU                2
                                           
                                           ;Address:0x50 T3L Bits------------------
                                           T3L7               .EQU                7
                                           T3L6               .EQU                6
                                           T3L5               .EQU                5
                                           T3L4               .EQU                4
                                           T3L3               .EQU                3
                                           T3L2               .EQU                2
                                           T3L1               .EQU                1
                                           T3L0               .EQU                0
                                           _T3L7              .EQU                7
                                           _T3L6              .EQU                6
                                           _T3L5              .EQU                5
                                           _T3L4              .EQU                4
                                           _T3L3              .EQU                3
                                           _T3L2              .EQU                2
                                           _T3L1              .EQU                1
                                           _T3L0              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x53 CTCTL Bits----------------
                                           CTEN               .EQU                7
                                           CTSTART            .EQU                6
                                           CTCAPS             .EQU                5
                                           CTCMS              .EQU                4
                                           CTCHSEL4           .EQU                4
                                           CTCHSEL3           .EQU                3
                                           CTCHSEL2           .EQU                2
                                           CTCHSEL1           .EQU                1
                                           CTCHSEL0           .EQU                0
                                           _CTEN              .EQU                7
                                           _CTSTART           .EQU                6
                                           _CTCAPS            .EQU                5
                                           _CTCMS             .EQU                4
                                           _CTCHSEL4          .EQU                4
                                           _CTCHSEL3          .EQU                3
                                           _CTCHSEL2          .EQU                2
                                           _CTCHSEL1          .EQU                1
                                           _CTCHSEL0          .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x58 RSCTL Bits----------------
                                           SPEN               .EQU                7
                                           RX9                .EQU                6
                                           SRXEN              .EQU                5
                                           CRXEN              .EQU                4
                                           ADREN              .EQU                3
                                           FRER               .EQU                2
                                           OVFER              .EQU                1
                                           RX9D               .EQU                0
                                           _SPEN              .EQU                7
                                           _RX9               .EQU                6
                                           _SRXEN             .EQU                5
                                           _CRXEN             .EQU                4
                                           _ADREN             .EQU                3
                                           _FRER              .EQU                2
                                           _OVFER             .EQU                1
                                           _RX9D              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x5E OSCLDOCAL Bits------------
                                           
                                           ;Address:0x77 BRCTL Bits----------------
                                           ABRDOVF            .EQU                7
                                           RCIDLF             .EQU                6
                                           SCKPS              .EQU                4
                                           BRG16              .EQU                3
                                           WUEN               .EQU                1
                                           ADRBEN             .EQU                0
                                           _ABRDOVF           .EQU                7
                                           _RCIDLF            .EQU                6
                                           _SCKPS             .EQU                4
                                           _BRG16             .EQU                3
                                           _WUEN              .EQU                1
                                           _ADRBEN            .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x78 TSCTL Bits----------------
                                           CSRS               .EQU                7
                                           TX9                .EQU                6
                                           TXEN               .EQU                5
                                           SYNC               .EQU                4
                                           SENDB              .EQU                3
                                           HBRG               .EQU                2
                                           TXSRS              .EQU                1
                                           TX9D               .EQU                0
                                           _CSRS              .EQU                7
                                           _TX9               .EQU                6
                                           _TXEN              .EQU                5
                                           _SYNC              .EQU                4
                                           _SENDB             .EQU                3
                                           _HBRG              .EQU                2
                                           _TXSRS             .EQU                1
                                           _TX9D              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x79 EUBRGL Bits---------------
                                           BRG7               .EQU                7
                                           BRG6               .EQU                6
                                           BRG5               .EQU                5
                                           BRG4               .EQU                4
                                           BRG3               .EQU                3
                                           BRG2               .EQU                2
                                           BRG1               .EQU                1
                                           BRG0               .EQU                0
                                           _BRG7              .EQU                7
                                           _BRG6              .EQU                6
                                           _BRG5              .EQU                5
                                           _BRG4              .EQU                4
                                           _BRG3              .EQU                3
                                           _BRG2              .EQU                2
                                           _BRG1              .EQU                1
                                           _BRG0              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x7A EUBRGH Bits---------------
                                           BRG15              .EQU                7
                                           BRG14              .EQU                6
                                           BRG13              .EQU                5
                                           BRG12              .EQU                4
                                           BRG11              .EQU                3
                                           BRG10              .EQU                2
                                           BRG9               .EQU                1
                                           BRG8               .EQU                0
                                           _BRG15             .EQU                7
                                           _BRG14             .EQU                6
                                           _BRG13             .EQU                5
                                           _BRG12             .EQU                4
                                           _BRG11             .EQU                3
                                           _BRG10             .EQU                2
                                           _BRG9              .EQU                1
                                           _BRG8              .EQU                0
                                            
                                            
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; config word(s)
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	__config 0x4c8
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; external declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           
                                           	.extern STK12
                                           	.extern STK11
                                           	.extern STK10
                                           	.extern STK09
                                           	.extern STK08
                                           	.extern STK07
                                           	.extern STK06
                                           	.extern STK05
                                           	.extern STK04
                                           	.extern STK03
                                           	.extern STK02
                                           	.extern STK01
                                           	.extern STK00
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; absolute symbol definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; compiler-defined variables
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; initialized data
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; overlayable items in internal ram 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.udata_ovr
                                           
                                           ;	code size estimation:
                                           ;	    0+    0 =     0 instructions (    0 byte)
                                           
                                           
                                           	.end
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; File Created by ChiponCC : aolisn inc.
                                           ; Version 3.0.4#6752 (Mar  1 2016 15:13:08) (MSVC)
                                           ; This file was generated Tue May 31 14:58:42 2016
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; chipon port for the 16-bit core
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.file	"../main.c"
                                           	.radix dec
                                           	.include "KF8S1011.inc"
                                           
                                           ;************************************************************ 
                                           ;       Header file for the KungFu8 
                                           ;       KF8S1011 
                                           ;       Microcontroller
                                           ; 
                                           ;       Copyright 2012-2013 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************ 
                                            
                                           T0                .EQU                0x01
                                           PCL               .EQU                0x02
                                           PSW               .EQU                0x03
                                           P0                .EQU                0x05
                                           P2                .EQU                0x06
                                           P1                .EQU                0x07
                                           P3                .EQU                0x08
                                           P4                .EQU                0x09
                                           PCH               .EQU                0x0A
                                           INTCTL            .EQU                0x0B
                                           EIF1              .EQU                0x0C
                                           EIF2              .EQU                0x0D
                                           T1L               .EQU                0x0E
                                           T1H               .EQU                0x0F
                                           T1CTL             .EQU                0x10
                                           PWMCTL            .EQU                0x15
                                           CMCTL1            .EQU                0x1A
                                           VRECAL            .EQU                0x1C
                                           ANSEH             .EQU                0x1D
                                           ADCDATAH          .EQU                0x1E
                                           ADCCTL0           .EQU                0x1F
                                           OPTR              .EQU                0x21
                                           TR0               .EQU                0x25
                                           TR2               .EQU                0x26
                                           TR1               .EQU                0x27
                                           TR3               .EQU                0x28
                                           TR4               .EQU                0x29
                                           EIE1              .EQU                0x2C
                                           EIE2              .EQU                0x2D
                                           PCTL              .EQU                0x2E
                                           OSCCTL            .EQU                0x2F
                                           OSCCAL0           .EQU                0x30
                                           ANSEL             .EQU                0x31
                                           PUR               .EQU                0x35
                                           IOCL              .EQU                0x36
                                           OSCCAL1           .EQU                0x37
                                           BADDRH            .EQU                0x3A
                                           BADDRL            .EQU                0x3B
                                           EECTL1            .EQU                0x3C
                                           EECTL2            .EQU                0x3D
                                           ADCDATAL          .EQU                0x3E
                                           ADCCTL1           .EQU                0x3F
                                           T3L               .EQU                0x50
                                           CTCTL             .EQU                0x53
                                           RSCTL             .EQU                0x58
                                           TXSDR             .EQU                0x59
                                           RXSDR             .EQU                0x5A
                                           OSCLDOCAL         .EQU                0x5E
                                           T1U               .EQU                0x5F
                                           BRCTL             .EQU                0x77
                                           TSCTL             .EQU                0x78
                                           EUBRGL            .EQU                0x79
                                           EUBRGH            .EQU                0x7A
                                            
                                            
                                           
                                           ;Address:0x03 PSW Bits------------------
                                           RP0                .EQU                5
                                           TO                 .EQU                4
                                           PD                 .EQU                3
                                           Z                  .EQU                2
                                           DC                 .EQU                1
                                           CY                 .EQU                0
                                           _RP0               .EQU                5
                                           _TO                .EQU                4
                                           _PD                .EQU                3
                                           _Z                 .EQU                2
                                           _DC                .EQU                1
                                           _CY                .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x05 P0 Bits-------------------
                                           P07                .EQU                7
                                           P06                .EQU                6
                                           P05                .EQU                5
                                           P04                .EQU                4
                                           P03                .EQU                3
                                           P01                .EQU                1
                                           P00                .EQU                0
                                           _P07               .EQU                7
                                           _P06               .EQU                6
                                           _P05               .EQU                5
                                           _P04               .EQU                4
                                           _P03               .EQU                3
                                           _P01               .EQU                1
                                           _P00               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x06 P2 Bits-------------------
                                           P27                .EQU                7
                                           P26                .EQU                6
                                           P23                .EQU                3
                                           P22                .EQU                2
                                           P21                .EQU                1
                                           P20                .EQU                0
                                           _P27               .EQU                7
                                           _P26               .EQU                6
                                           _P23               .EQU                3
                                           _P22               .EQU                2
                                           _P21               .EQU                1
                                           _P20               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x07 P1 Bits-------------------
                                           P17                .EQU                7
                                           P16                .EQU                6
                                           P15                .EQU                5
                                           P13                .EQU                3
                                           P12                .EQU                2
                                           _P17               .EQU                7
                                           _P16               .EQU                6
                                           _P15               .EQU                5
                                           _P13               .EQU                3
                                           _P12               .EQU                2
                                           
                                           ;Address:0x08 P3 Bits-------------------
                                           P37                .EQU                7
                                           P36                .EQU                6
                                           P35                .EQU                5
                                           P34                .EQU                4
                                           P33                .EQU                3
                                           P31                .EQU                1
                                           P30                .EQU                0
                                           _P37               .EQU                7
                                           _P36               .EQU                6
                                           _P35               .EQU                5
                                           _P34               .EQU                4
                                           _P33               .EQU                3
                                           _P31               .EQU                1
                                           _P30               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x09 P4 Bits-------------------
                                           P43                .EQU                3
                                           _P43               .EQU                3
                                           
                                           ;Address:0x0B INTCTL Bits---------------
                                           AIE                .EQU                7
                                           PUIE               .EQU                6
                                           T0IE               .EQU                5
                                           P0IE               .EQU                3
                                           T0IF               .EQU                2
                                           P0IF               .EQU                0
                                           _AIE               .EQU                7
                                           _PUIE              .EQU                6
                                           _T0IE              .EQU                5
                                           _P0IE              .EQU                3
                                           _T0IF              .EQU                2
                                           _P0IF              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x0C EIF1 Bits-----------------
                                           CTIF               .EQU                7
                                           ADIF               .EQU                6
                                           INT2IF             .EQU                5
                                           INT1IF             .EQU                4
                                           C1IF               .EQU                3
                                           PWM2IF             .EQU                2
                                           T2IF               .EQU                1
                                           T1IF               .EQU                0
                                           _CTIF              .EQU                7
                                           _ADIF              .EQU                6
                                           _INT2IF            .EQU                5
                                           _INT1IF            .EQU                4
                                           _C1IF              .EQU                3
                                           _PWM2IF            .EQU                2
                                           _T2IF              .EQU                1
                                           _T1IF              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x0D EIF2 Bits-----------------
                                           RXIF               .EQU                5
                                           TXIF               .EQU                4
                                           _RXIF              .EQU                5
                                           _TXIF              .EQU                4
                                           
                                           ;Address:0x10 T1CTL Bits----------------
                                           T1GC               .EQU                6
                                           T1CKS1             .EQU                5
                                           T1CKS0             .EQU                4
                                           T1SY               .EQU                2
                                           T1CS               .EQU                1
                                           T1ON               .EQU                0
                                           _T1GC              .EQU                6
                                           _T1CKS1            .EQU                5
                                           _T1CKS0            .EQU                4
                                           _T1SY              .EQU                2
                                           _T1CS              .EQU                1
                                           _T1ON              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x15 PWMCTL Bits---------------
                                           INT2SE             .EQU                7
                                           INT1SE             .EQU                6
                                           _INT2SE            .EQU                7
                                           _INT1SE            .EQU                6
                                           
                                           ;Address:0x1A CMCTL1 Bits---------------
                                           CTCLKSEL1          .EQU                7
                                           CTCLKSEL0          .EQU                6
                                           CTVREFSEL1         .EQU                5
                                           CTVREFSEL0         .EQU                4
                                           _CTCLKSEL1         .EQU                7
                                           _CTCLKSEL0         .EQU                6
                                           _CTVREFSEL1        .EQU                5
                                           _CTVREFSEL0        .EQU                4
                                           
                                           ;Address:0x1D ANSEH Bits----------------
                                           ANS11              .EQU                3
                                           ANS10              .EQU                2
                                           _ANS11             .EQU                3
                                           _ANS10             .EQU                2
                                           
                                           ;Address:0x1F ADCCTL0 Bits--------------
                                           ADLR               .EQU                7
                                           CHS3               .EQU                5
                                           CHS2               .EQU                4
                                           CHS1               .EQU                3
                                           CHS0               .EQU                2
                                           START              .EQU                1
                                           ADEN               .EQU                0
                                           _ADLR              .EQU                7
                                           _CHS3              .EQU                5
                                           _CHS2              .EQU                4
                                           _CHS1              .EQU                3
                                           _CHS0              .EQU                2
                                           _START             .EQU                1
                                           _ADEN              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x21 OPTR Bits-----------------
                                           PUPH               .EQU                7
                                           T0CS               .EQU                5
                                           T0SE               .EQU                4
                                           PSA                .EQU                3
                                           PS2                .EQU                2
                                           PS1                .EQU                1
                                           PS0                .EQU                0
                                           _PUPH              .EQU                7
                                           _T0CS              .EQU                5
                                           _T0SE              .EQU                4
                                           _PSA               .EQU                3
                                           _PS2               .EQU                2
                                           _PS1               .EQU                1
                                           _PS0               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x25 TR0 Bits------------------
                                           TR07               .EQU                7
                                           TR06               .EQU                6
                                           TR05               .EQU                5
                                           TR04               .EQU                4
                                           TR03               .EQU                3
                                           TR01               .EQU                1
                                           TR00               .EQU                0
                                           _TR07              .EQU                7
                                           _TR06              .EQU                6
                                           _TR05              .EQU                5
                                           _TR04              .EQU                4
                                           _TR03              .EQU                3
                                           _TR01              .EQU                1
                                           _TR00              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x26 TR2 Bits------------------
                                           TR27               .EQU                7
                                           TR26               .EQU                6
                                           TR23               .EQU                3
                                           TR22               .EQU                2
                                           TR21               .EQU                1
                                           TR20               .EQU                0
                                           _TR27              .EQU                7
                                           _TR26              .EQU                6
                                           _TR23              .EQU                3
                                           _TR22              .EQU                2
                                           _TR21              .EQU                1
                                           _TR20              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x27 TR1 Bits------------------
                                           TR17               .EQU                7
                                           TR16               .EQU                6
                                           TR15               .EQU                5
                                           TR13               .EQU                3
                                           TR12               .EQU                2
                                           _TR17              .EQU                7
                                           _TR16              .EQU                6
                                           _TR15              .EQU                5
                                           _TR13              .EQU                3
                                           _TR12              .EQU                2
                                           
                                           ;Address:0x28 TR3 Bits------------------
                                           TR37               .EQU                7
                                           TR36               .EQU                6
                                           TR35               .EQU                5
                                           TR34               .EQU                4
                                           TR33               .EQU                3
                                           TR31               .EQU                1
                                           TR30               .EQU                0
                                           _TR37              .EQU                7
                                           _TR36              .EQU                6
                                           _TR35              .EQU                5
                                           _TR34              .EQU                4
                                           _TR33              .EQU                3
                                           _TR31              .EQU                1
                                           _TR30              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x29 TR4 Bits------------------
                                           TR43               .EQU                3
                                           _TR43              .EQU                3
                                           
                                           ;Address:0x2C EIE1 Bits-----------------
                                           CTIE               .EQU                7
                                           ADIE               .EQU                6
                                           INT2IE             .EQU                5
                                           INT1IE             .EQU                4
                                           C1IE               .EQU                3
                                           PWM2IE             .EQU                2
                                           T2IE               .EQU                1
                                           T1IE               .EQU                0
                                           _CTIE              .EQU                7
                                           _ADIE              .EQU                6
                                           _INT2IE            .EQU                5
                                           _INT1IE            .EQU                4
                                           _C1IE              .EQU                3
                                           _PWM2IE            .EQU                2
                                           _T2IE              .EQU                1
                                           _T1IE              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x2D EIE2 Bits-----------------
                                           RXIE               .EQU                5
                                           TXIE               .EQU                4
                                           _RXIE              .EQU                5
                                           _TXIE              .EQU                4
                                           
                                           ;Address:0x2E PCTL Bits-----------------
                                           VREEN              .EQU                7
                                           VREOE              .EQU                6
                                           SLVREN             .EQU                4
                                           POR                .EQU                1
                                           LVR                .EQU                0
                                           _VREEN             .EQU                7
                                           _VREOE             .EQU                6
                                           _SLVREN            .EQU                4
                                           _POR               .EQU                1
                                           _LVR               .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x2F OSCCTL Bits---------------
                                           CKOEN              .EQU                7
                                           IRCS2              .EQU                6
                                           IRCS1              .EQU                5
                                           IRCS0              .EQU                4
                                           _CKOEN             .EQU                7
                                           _IRCS2             .EQU                6
                                           _IRCS1             .EQU                5
                                           _IRCS0             .EQU                4
                                           
                                           ;Address:0x31 ANSEL Bits----------------
                                           ANS7               .EQU                7
                                           ANS6               .EQU                6
                                           ANS4               .EQU                4
                                           ANS3               .EQU                3
                                           ANS1               .EQU                1
                                           ANS0               .EQU                0
                                           _ANS7              .EQU                7
                                           _ANS6              .EQU                6
                                           _ANS4              .EQU                4
                                           _ANS3              .EQU                3
                                           _ANS1              .EQU                1
                                           _ANS0              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x35 PUR Bits------------------
                                           PUR7               .EQU                7
                                           PUR6               .EQU                6
                                           PUR5               .EQU                5
                                           PUR4               .EQU                4
                                           PUR1               .EQU                1
                                           PUR0               .EQU                0
                                           _PUR7              .EQU                7
                                           _PUR6              .EQU                6
                                           _PUR5              .EQU                5
                                           _PUR4              .EQU                4
                                           _PUR1              .EQU                1
                                           _PUR0              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x36 IOCL Bits-----------------
                                           IOCL7              .EQU                7
                                           IOCL6              .EQU                6
                                           IOCL5              .EQU                5
                                           IOCL4              .EQU                4
                                           IOCL3              .EQU                3
                                           IOCL1              .EQU                1
                                           IOCL0              .EQU                0
                                           _IOCL7             .EQU                7
                                           _IOCL6             .EQU                6
                                           _IOCL5             .EQU                5
                                           _IOCL4             .EQU                4
                                           _IOCL3             .EQU                3
                                           _IOCL1             .EQU                1
                                           _IOCL0             .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x3F ADCCTL1 Bits--------------
                                           ADCS2              .EQU                6
                                           ADCS1              .EQU                5
                                           ADCS0              .EQU                4
                                           VCFG1              .EQU                3
                                           VCFG0              .EQU                2
                                           _ADCS2             .EQU                6
                                           _ADCS1             .EQU                5
                                           _ADCS0             .EQU                4
                                           _VCFG1             .EQU                3
                                           _VCFG0             .EQU                2
                                           
                                           ;Address:0x50 T3L Bits------------------
                                           T3L7               .EQU                7
                                           T3L6               .EQU                6
                                           T3L5               .EQU                5
                                           T3L4               .EQU                4
                                           T3L3               .EQU                3
                                           T3L2               .EQU                2
                                           T3L1               .EQU                1
                                           T3L0               .EQU                0
                                           _T3L7              .EQU                7
                                           _T3L6              .EQU                6
                                           _T3L5              .EQU                5
                                           _T3L4              .EQU                4
                                           _T3L3              .EQU                3
                                           _T3L2              .EQU                2
                                           _T3L1              .EQU                1
                                           _T3L0              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x53 CTCTL Bits----------------
                                           CTEN               .EQU                7
                                           CTSTART            .EQU                6
                                           CTCAPS             .EQU                5
                                           CTCMS              .EQU                4
                                           CTCHSEL4           .EQU                4
                                           CTCHSEL3           .EQU                3
                                           CTCHSEL2           .EQU                2
                                           CTCHSEL1           .EQU                1
                                           CTCHSEL0           .EQU                0
                                           _CTEN              .EQU                7
                                           _CTSTART           .EQU                6
                                           _CTCAPS            .EQU                5
                                           _CTCMS             .EQU                4
                                           _CTCHSEL4          .EQU                4
                                           _CTCHSEL3          .EQU                3
                                           _CTCHSEL2          .EQU                2
                                           _CTCHSEL1          .EQU                1
                                           _CTCHSEL0          .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x58 RSCTL Bits----------------
                                           SPEN               .EQU                7
                                           RX9                .EQU                6
                                           SRXEN              .EQU                5
                                           CRXEN              .EQU                4
                                           ADREN              .EQU                3
                                           FRER               .EQU                2
                                           OVFER              .EQU                1
                                           RX9D               .EQU                0
                                           _SPEN              .EQU                7
                                           _RX9               .EQU                6
                                           _SRXEN             .EQU                5
                                           _CRXEN             .EQU                4
                                           _ADREN             .EQU                3
                                           _FRER              .EQU                2
                                           _OVFER             .EQU                1
                                           _RX9D              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x5E OSCLDOCAL Bits------------
                                           
                                           ;Address:0x77 BRCTL Bits----------------
                                           ABRDOVF            .EQU                7
                                           RCIDLF             .EQU                6
                                           SCKPS              .EQU                4
                                           BRG16              .EQU                3
                                           WUEN               .EQU                1
                                           ADRBEN             .EQU                0
                                           _ABRDOVF           .EQU                7
                                           _RCIDLF            .EQU                6
                                           _SCKPS             .EQU                4
                                           _BRG16             .EQU                3
                                           _WUEN              .EQU                1
                                           _ADRBEN            .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x78 TSCTL Bits----------------
                                           CSRS               .EQU                7
                                           TX9                .EQU                6
                                           TXEN               .EQU                5
                                           SYNC               .EQU                4
                                           SENDB              .EQU                3
                                           HBRG               .EQU                2
                                           TXSRS              .EQU                1
                                           TX9D               .EQU                0
                                           _CSRS              .EQU                7
                                           _TX9               .EQU                6
                                           _TXEN              .EQU                5
                                           _SYNC              .EQU                4
                                           _SENDB             .EQU                3
                                           _HBRG              .EQU                2
                                           _TXSRS             .EQU                1
                                           _TX9D              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x79 EUBRGL Bits---------------
                                           BRG7               .EQU                7
                                           BRG6               .EQU                6
                                           BRG5               .EQU                5
                                           BRG4               .EQU                4
                                           BRG3               .EQU                3
                                           BRG2               .EQU                2
                                           BRG1               .EQU                1
                                           BRG0               .EQU                0
                                           _BRG7              .EQU                7
                                           _BRG6              .EQU                6
                                           _BRG5              .EQU                5
                                           _BRG4              .EQU                4
                                           _BRG3              .EQU                3
                                           _BRG2              .EQU                2
                                           _BRG1              .EQU                1
                                           _BRG0              .EQU                0
                                           
                                           ;Address:0x7A EUBRGH Bits---------------
                                           BRG15              .EQU                7
                                           BRG14              .EQU                6
                                           BRG13              .EQU                5
                                           BRG12              .EQU                4
                                           BRG11              .EQU                3
                                           BRG10              .EQU                2
                                           BRG9               .EQU                1
                                           BRG8               .EQU                0
                                           _BRG15             .EQU                7
                                           _BRG14             .EQU                6
                                           _BRG13             .EQU                5
                                           _BRG12             .EQU                4
                                           _BRG11             .EQU                3
                                           _BRG10             .EQU                2
                                           _BRG9              .EQU                1
                                           _BRG8              .EQU                0
                                            
                                            
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; external declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.extern	_PSW_bits
                                           	.extern	_P0_bits
                                           	.extern	_P2_bits
                                           	.extern	_P1_bits
                                           	.extern	_P3_bits
                                           	.extern	_P4_bits
                                           	.extern	_INTCTL_bits
                                           	.extern	_EIF1_bits
                                           	.extern	_EIF2_bits
                                           	.extern	_T1CTL_bits
                                           	.extern	_PWMCTL_bits
                                           	.extern	_CMCTL1_bits
                                           	.extern	_ANSEH_bits
                                           	.extern	_ADCCTL0_bits
                                           	.extern	_OPTR_bits
                                           	.extern	_TR0_bits
                                           	.extern	_TR2_bits
                                           	.extern	_TR1_bits
                                           	.extern	_TR3_bits
                                           	.extern	_TR4_bits
                                           	.extern	_EIE1_bits
                                           	.extern	_EIE2_bits
                                           	.extern	_PCTL_bits
                                           	.extern	_OSCCTL_bits
                                           	.extern	_ANSEL_bits
                                           	.extern	_PUR_bits
                                           	.extern	_IOCL_bits
                                           	.extern	_ADCCTL1_bits
                                           	.extern	_T3L_bits
                                           	.extern	_CTCTL_bits
                                           	.extern	_RSCTL_bits
                                           	.extern	_OSCLDOCAL_bits
                                           	.extern	_BRCTL_bits
                                           	.extern	_TSCTL_bits
                                           	.extern	_EUBRGL_bits
                                           	.extern	_EUBRGH_bits
                                           	.extern	_T0
                                           	.extern	_PCL
                                           	.extern	_PSW
                                           	.extern	_P0
                                           	.extern	_P2
                                           	.extern	_P1
                                           	.extern	_P3
                                           	.extern	_P4
                                           	.extern	_PCH
                                           	.extern	_INTCTL
                                           	.extern	_EIF1
                                           	.extern	_EIF2
                                           	.extern	_T1L
                                           	.extern	_T1H
                                           	.extern	_T1CTL
                                           	.extern	_PWMCTL
                                           	.extern	_CMCTL1
                                           	.extern	_VRECAL
                                           	.extern	_ANSEH
                                           	.extern	_ADCDATAH
                                           	.extern	_ADCCTL0
                                           	.extern	_OPTR
                                           	.extern	_TR0
                                           	.extern	_TR2
                                           	.extern	_TR1
                                           	.extern	_TR3
                                           	.extern	_TR4
                                           	.extern	_EIE1
                                           	.extern	_EIE2
                                           	.extern	_PCTL
                                           	.extern	_OSCCTL
                                           	.extern	_OSCCAL0
                                           	.extern	_ANSEL
                                           	.extern	_PUR
                                           	.extern	_IOCL
                                           	.extern	_OSCCAL1
                                           	.extern	_BADDRH
                                           	.extern	_BADDRL
                                           	.extern	_EECTL1
                                           	.extern	_EECTL2
                                           	.extern	_ADCDATAL
                                           	.extern	_ADCCTL1
                                           	.extern	_T3L
                                           	.extern	_CTCTL
                                           	.extern	_RSCTL
                                           	.extern	_TXSDR
                                           	.extern	_RXSDR
                                           	.extern	_OSCLDOCAL
                                           	.extern	_T1U
                                           	.extern	_BRCTL
                                           	.extern	_TSCTL
                                           	.extern	_EUBRGL
                                           	.extern	_EUBRGH
                                           	.extern	_startup
                                           	.extern	__sdcc_gsinit_startup
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.global	_init_mcu
                                           	.global	_init_WDT
                                           	.global	_main
                                           
                                           	.global STK12
                                           	.global STK11
                                           	.global STK10
                                           	.global STK09
                                           	.global STK08
                                           	.global STK07
                                           	.global STK06
                                           	.global STK05
                                           	.global STK04
                                           	.global STK03
                                           	.global STK02
                                           	.global STK01
                                           	.global STK00
                                           
                                           sharebank .udata
                                           STK12	.res 1
                                           	.type STK12, 108
                                           STK11	.res 1
                                           	.type STK11, 108
                                           STK10	.res 1
                                           	.type STK10, 108
                                           STK09	.res 1
                                           	.type STK09, 108
                                           STK08	.res 1
                                           	.type STK08, 108
                                           STK07	.res 1
                                           	.type STK07, 108
                                           STK06	.res 1
                                           	.type STK06, 108
                                           STK05	.res 1
                                           	.type STK05, 108
                                           STK04	.res 1
                                           	.type STK04, 108
                                           STK03	.res 1
                                           	.type STK03, 108
                                           STK02	.res 1
                                           	.type STK02, 108
                                           STK01	.res 1
                                           	.type STK01, 108
                                           STK00	.res 1
                                           	.type STK00, 108
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; absolute symbol definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; compiler-defined variables
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; initialized data
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; overlayable items in internal ram 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.udata_ovr
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; reset vector 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           STARTUP	.code 0x0000
000000   0000     NOP                      	NOP
                                           	PAGESEL	init_imp
000001   cff5     JMP	#0xff5               	JMP		init_imp
                                           
                                           	.global	init_imp
                                           INIT_IMP	.code
                                           init_imp
                                           	PAGESEL	_startup
000ff5   d002     CALL	#0x2                	CALL	_startup
                                           	PAGESEL	__sdcc_gsinit_startup
000ff6   d02e     CALL	#0x2e               	CALL	__sdcc_gsinit_startup
                                           	PAGESEL	_main
000ff7   c021     JMP	#0x21                	JMP		_main
                                           
                                           
                                           func._main	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = M
                                           ;***
                                           ;entry:  _main	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;functions called:
                                           ;   _init_mcu
                                           ;   _init_WDT
                                           ;   _init_mcu
                                           ;   _init_WDT
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : FUNCTION
                                           _main	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	52; "../main.c"	init_mcu();
                                           	PAGESEL	_init_mcu
000021   d013     CALL	#0x13               	CALL	_init_mcu
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	53; "../main.c"	init_WDT();
                                           	PAGESEL	_init_WDT
000022   dff0     CALL	#0xff0              	CALL	_init_WDT
                                           	PAGESEL	$
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : INLINEASM
                                           _00006_DS_
000023   0064     CWDT                     	CWDT 
                                           ;	op : GET_VALUE_AT_ADDRESS
                                           ;	op : !
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	57; "../main.c"	P13=!P13;
000024   7b07     JB	0x7, 3                	JB	_P1_bits, 3
000025   c028     JMP	#0x28                	JMP	_00011_DS_
000026   6307     CLR	0x7, 3               	CLR	_P1_bits, 3
000027   c029     JMP	#0x29                	JMP	_00012_DS_
                                           _00011_DS_
000028   6b07     SET	0x7, 3               	SET	_P1_bits, 3
                                           ;	op : INLINEASM
                                           _00012_DS_
000029   0000     NOP                      	NOP 
                                           ;	op : INLINEASM
00002a   0000     NOP                      	NOP 
                                           ;	op : INLINEASM
00002b   0063     IDLE                     	IDLE 
                                           ;	op : GOTO
00002c   c023     JMP	#0x23                	JMP	_00006_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : ENDFUNCTION
00002d   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _main
                                           
                                           
                                           
                                           func._init_WDT	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _init_WDT	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : FUNCTION
                                           _init_WDT	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	43; "../main.c"	PSA = 1;          //Ô¤·ÖÆµÆ÷¿ØÖÆÎ»£¬Ñ¡ÔñÓÃÓÚWDT
000ff0   6b21     SET	0x21, 3              	SET	_OPTR_bits, 3
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	45; "../main.c"	PS0 = 0;          //1:1·ÖÆµ£¬18ms¶¨Ê±
000ff1   6021     CLR	0x21, 0              	CLR	_OPTR_bits, 0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	46; "../main.c"	PS1 = 0;
000ff2   6121     CLR	0x21, 1              	CLR	_OPTR_bits, 1
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	47; "../main.c"	PS2 = 0;
000ff3   6221     CLR	0x21, 2              	CLR	_OPTR_bits, 2
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : ENDFUNCTION
000ff4   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _init_WDT
                                           
                                           
                                           
                                           func._init_mcu	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _init_mcu	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : FUNCTION
                                           _init_mcu	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	22; "../main.c"	OSCCTL = 0x70;          //ÉèÖÃÎª16M
000013   9870     MOV	R0, #0x70            	MOV	R0,# 0x70
000014   512f     MOV	0x2f, R0             	MOV	_OSCCTL, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	24; "../main.c"	TR0 = 0x08;				//ÉèÖÃVPP P03¶Ë¿ÚÎªÊäÈë£¬P0ÆäËûI/O¿ÚÎªÊä³ö
000015   9808     MOV	R0, #0x8             	MOV	R0,# 0x08
000016   5125     MOV	0x25, R0             	MOV	_TR0, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	25; "../main.c"	TR1 = 0x00;				//ÉèÖÃP1¶Ë¿ÚÎªÊä³ö
000017   0327     CLR	0x27                 	CLR	_TR1
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	26; "../main.c"	TR2 = 0x00;				//ÉèÖÃP2¶Ë¿ÚÎªÊä³ö
000018   0326     CLR	0x26                 	CLR	_TR2
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	27; "../main.c"	TR3 = 0x00;				//ÉèÖÃP3¶Ë¿ÚÎªÊä³ö
000019   0328     CLR	0x28                 	CLR	_TR3
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	28; "../main.c"	TR4 = 0x00;
00001a   0329     CLR	0x29                 	CLR	_TR4
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	29; "../main.c"	P0 = 0;
00001b   0305     CLR	0x5                  	CLR	_P0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	30; "../main.c"	P1 = 0;
00001c   0307     CLR	0x7                  	CLR	_P1
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	31; "../main.c"	P2 = 0;
00001d   0306     CLR	0x6                  	CLR	_P2
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	32; "../main.c"	P3 = 0;
00001e   0308     CLR	0x8                  	CLR	_P3
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	33; "../main.c"	P4 = 0;
00001f   0309     CLR	0x9                  	CLR	_P4
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : ENDFUNCTION
000020   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _init_mcu
                                           
                                           
                                           ;	code size estimation:
                                           ;	   32+    0 =    32 instructions (   64 byte)
                                           
                                           
                                           	.end
                                           .config
002007   04c8     CPLR	0xc8               
002008   ffff     NOPZ                    
                                           func.__sdcc_gsinit_startup
00002e   d030     CALL	#0x30              
00002f   0008     CRET                    
                                           .code
000002   dfff     CALL	#0xfff             
000003   5130     MOV	0x30, R0            
000004   ffff     NOPZ                    
000005   ffff     NOPZ                    
000006   dffe     CALL	#0xffe             
000007   5137     MOV	0x37, R0            
000008   ffff     NOPZ                    
000009   ffff     NOPZ                    
00000a   dffd     CALL	#0xffd             
00000b   511c     MOV	0x1c, R0            
00000c   ffff     NOPZ                    
00000d   ffff     NOPZ                    
00000e   dffc     CALL	#0xffc             
00000f   515e     MOV	0x5e, R0            
000010   ffff     NOPZ                    
000011   ffff     NOPZ                    
000012   0008     CRET                    
                                           .cinit
000030   0008     CRET                    
