gplink-1.1.0
Copyright (c) 1998-2005 gputils project
Listing File Generated: 5-20-2016  14:36:21
 
 
Address  Value    Disassembly              Source
-------  -----    -----------              ------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; File Created by ChiponCC : aolisn inc.
                                           ; Version 3.0.4#6752 (Nov 19 2015 16:48:50) (MSVC)
                                           ; This file was generated Thu May 19 09:31:02 2016
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; chipon port for the 16-bit core
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.file	"../config_set.c"
                                           	.list	p=KF8TS2716
                                           	.radix dec
                                           	.include "KF8TS2716.inc"
                                           
                                           ;************************************************************ 
                                           ;       Header file for the KungFu8 
                                           ;       KF8TS2716 
                                           ;       Microcontroller
                                           ; 
                                           ;       Copyright 2012-2013 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************ 
                                            
                                           T0                .EQU                0x01
                                           PCL               .EQU                0x02
                                           PSW               .EQU                0x03
                                           P0                .EQU                0x05
                                           P2                .EQU                0x06
                                           P1                .EQU                0x07
                                           P3                .EQU                0x08
                                           PCH               .EQU                0x0A
                                           INTCTL            .EQU                0x0B
                                           EIF1              .EQU                0x0C
                                           EIF2              .EQU                0x0D
                                           T1L               .EQU                0x0E
                                           T1H               .EQU                0x0F
                                           T1CTL             .EQU                0x10
                                           PWM1L             .EQU                0x13
                                           PWM1H             .EQU                0x14
                                           PWMCTL            .EQU                0x15
                                           PP1               .EQU                0x16
                                           BANK              .EQU                0x17
                                           ADSCANCTL         .EQU                0x18
                                           ANSEH             .EQU                0x1D
                                           ADCDATA0H         .EQU                0x1E
                                           ADCCTL0           .EQU                0x1F
                                           OPTR              .EQU                0x21
                                           IP0               .EQU                0x22
                                           IP1               .EQU                0x23
                                           IP2               .EQU                0x24
                                           TR0               .EQU                0x25
                                           TR2               .EQU                0x26
                                           TR1               .EQU                0x27
                                           OSCSTA            .EQU                0x28
                                           IP3               .EQU                0x29
                                           VRECAL1           .EQU                0x2A
                                           VRECTL            .EQU                0x2B
                                           EIE1              .EQU                0x2C
                                           EIE2              .EQU                0x2D
                                           PCTL              .EQU                0x2E
                                           OSCCTL            .EQU                0x2F
                                           OSCCAL0           .EQU                0x30
                                           ANSEL             .EQU                0x31
                                           PP2               .EQU                0x32
                                           PWM2L             .EQU                0x33
                                           PWM2H             .EQU                0x34
                                           PUR0              .EQU                0x35
                                           IOCL              .EQU                0x36
                                           OSCCAL1           .EQU                0x37
                                           NVMDATAH          .EQU                0x38
                                           NVMDATAL          .EQU                0x39
                                           NVMADDRH          .EQU                0x3A
                                           NVMADDRL          .EQU                0x3B
                                           NVMCTL0           .EQU                0x3C
                                           NVMCTL1           .EQU                0x3D
                                           ADCDATA0L         .EQU                0x3E
                                           ADCCTL1           .EQU                0x3F
                                           P0LR              .EQU                0x45
                                           P2LR              .EQU                0x46
                                           P1LR              .EQU                0x47
                                           P3LR              .EQU                0x48
                                           TR3               .EQU                0x49
                                           EIE3              .EQU                0x4A
                                           EIF3              .EQU                0x4B
                                           OSCCAL2           .EQU                0x4C
                                           OSCCAL3           .EQU                0x4D
                                           T3L               .EQU                0x4F
                                           ADCDATA1H         .EQU                0x50
                                           ADCDATA1L         .EQU                0x51
                                           CTCTL0            .EQU                0x53
                                           ADCINTCTL         .EQU                0x58
                                           ADCDATA2H         .EQU                0x59
                                           ADCDATA2L         .EQU                0x5A
                                           ADCDATA3H         .EQU                0x5E
                                           T3H               .EQU                0x5F
                                           PUR1              .EQU                0x60
                                           PUR2              .EQU                0x61
                                           CTCTL1            .EQU                0x64
                                           INTEDGCTL         .EQU                0x67
                                           ADCDATA3L         .EQU                0x6A
                                           VBIASCTL          .EQU                0x6B
                                           VBIAS1EN          .EQU                0x6C
                                           VBIAS2EN          .EQU                0x6D
                                           VDAC              .EQU                0x112
                                           RSCTL             .EQU                0x120
                                           TXSDR             .EQU                0x121
                                           RXSDR             .EQU                0x122
                                           BRCTL             .EQU                0x123
                                           TSCTL             .EQU                0x124
                                           EUBRGL            .EQU                0x125
                                           EUBRGH            .EQU                0x126
                                           SSCICTL0          .EQU                0x128
                                           SSCICTL1          .EQU                0x12A
                                           SSCISTA           .EQU                0x12B
                                           SSCIBUFR          .EQU                0x12C
                                           SSCIMSK           .EQU                0x12E
                                           SSCIADD           .EQU                0x12E
                                           WDTPS             .EQU                0x12F
                                           MULAH             .EQU                0x130
                                           MULAL             .EQU                0x131
                                           MULBH             .EQU                0x132
                                           MULBL             .EQU                0x133
                                           MULCTL            .EQU                0x134
                                           MULRES3           .EQU                0x135
                                           MULRES2           .EQU                0x136
                                           MULRES1           .EQU                0x137
                                           MULRES0           .EQU                0x138
                                           DIVCTL            .EQU                0x139
                                           DIVAH             .EQU                0x13A
                                           DIVAL             .EQU                0x13B
                                           DIVB              .EQU                0x13C
                                           DIVQH             .EQU                0x13D
                                           DIVQL             .EQU                0x13E
                                           DIVR              .EQU                0x13F
                                           LEDCTL            .EQU                0x140
                                           LEDPRE            .EQU                0x141
                                           LEDDATA0          .EQU                0x142
                                           LEDDATA1          .EQU                0x143
                                           LEDDATA2          .EQU                0x144
                                           LEDDATA3          .EQU                0x145
                                           LEDDATA4          .EQU                0x146
                                           LEDDATA5          .EQU                0x147
                                           LEDDATA6          .EQU                0x148
                                           LEDDATA7          .EQU                0x149
                                           LEDOMS1           .EQU                0x150
                                           LEDODS0           .EQU                0x155
                                           LEDOMS0           .EQU                0x157
                                           LEDODS1           .EQU                0x158
                                           VRECAL2           .EQU                0x159
                                           VRECAL3           .EQU                0x15A
                                           LEDLUM            .EQU                0x15C
                                           T4L               .EQU                0x160
                                           T4H               .EQU                0x161
                                           T4REL             .EQU                0x162
                                           T4REH             .EQU                0x163
                                           T4CTL             .EQU                0x164
                                           RC32KCAL          .EQU                0x165
                                            
                                            
                                           
                                           ;PSW Bits-------------------------------------
                                           TO                 .EQU                4
                                           PD                 .EQU                3
                                           Z                  .EQU                2
                                           DC                 .EQU                1
                                           CY                 .EQU                0
                                           _TO                .EQU                4
                                           _PD                .EQU                3
                                           _Z                 .EQU                2
                                           _DC                .EQU                1
                                           _CY                .EQU                0
                                           
                                           ;P0 Bits--------------------------------------
                                           P05                .EQU                5
                                           P04                .EQU                4
                                           P03                .EQU                3
                                           P02                .EQU                2
                                           P01                .EQU                1
                                           P00                .EQU                0
                                           _P05               .EQU                5
                                           _P04               .EQU                4
                                           _P03               .EQU                3
                                           _P02               .EQU                2
                                           _P01               .EQU                1
                                           _P00               .EQU                0
                                           
                                           ;P2 Bits--------------------------------------
                                           P27                .EQU                7
                                           P26                .EQU                6
                                           P25                .EQU                5
                                           P24                .EQU                4
                                           P23                .EQU                3
                                           P22                .EQU                2
                                           P21                .EQU                1
                                           P20                .EQU                0
                                           _P27               .EQU                7
                                           _P26               .EQU                6
                                           _P25               .EQU                5
                                           _P24               .EQU                4
                                           _P23               .EQU                3
                                           _P22               .EQU                2
                                           _P21               .EQU                1
                                           _P20               .EQU                0
                                           
                                           ;P1 Bits--------------------------------------
                                           P17                .EQU                7
                                           P16                .EQU                6
                                           P15                .EQU                5
                                           P14                .EQU                4
                                           P13                .EQU                3
                                           P12                .EQU                2
                                           P11                .EQU                1
                                           P10                .EQU                0
                                           _P17               .EQU                7
                                           _P16               .EQU                6
                                           _P15               .EQU                5
                                           _P14               .EQU                4
                                           _P13               .EQU                3
                                           _P12               .EQU                2
                                           _P11               .EQU                1
                                           _P10               .EQU                0
                                           
                                           ;P3 Bits--------------------------------------
                                           P37                .EQU                7
                                           P36                .EQU                6
                                           P35                .EQU                5
                                           P34                .EQU                4
                                           P33                .EQU                3
                                           P32                .EQU                2
                                           P31                .EQU                1
                                           P30                .EQU                0
                                           _P37               .EQU                7
                                           _P36               .EQU                6
                                           _P35               .EQU                5
                                           _P34               .EQU                4
                                           _P33               .EQU                3
                                           _P32               .EQU                2
                                           _P31               .EQU                1
                                           _P30               .EQU                0
                                           
                                           ;INTCTL Bits----------------------------------
                                           AIE                .EQU                7
                                           AIEH               .EQU                7
                                           PUIE               .EQU                6
                                           AIEL               .EQU                6
                                           T0IE               .EQU                5
                                           INT0IE             .EQU                4
                                           P0IE               .EQU                3
                                           T0IF               .EQU                2
                                           INT0IF             .EQU                1
                                           P0IF               .EQU                0
                                           _AIE               .EQU                7
                                           _AIEH              .EQU                7
                                           _PUIE              .EQU                6
                                           _AIEL              .EQU                6
                                           _T0IE              .EQU                5
                                           _INT0IE            .EQU                4
                                           _P0IE              .EQU                3
                                           _T0IF              .EQU                2
                                           _INT0IF            .EQU                1
                                           _P0IF              .EQU                0
                                           
                                           ;EIF1 Bits------------------------------------
                                           ADIF               .EQU                6
                                           INT2IF             .EQU                5
                                           INT1IF             .EQU                4
                                           PWM2IF             .EQU                2
                                           T1IF               .EQU                0
                                           _ADIF              .EQU                6
                                           _INT2IF            .EQU                5
                                           _INT1IF            .EQU                4
                                           _PWM2IF            .EQU                2
                                           _T1IF              .EQU                0
                                           
                                           ;EIF2 Bits------------------------------------
                                           T3IF               .EQU                7
                                           RCIF               .EQU                5
                                           TXIF               .EQU                4
                                           BCLIF              .EQU                1
                                           SSCIIF             .EQU                0
                                           _T3IF              .EQU                7
                                           _RCIF              .EQU                5
                                           _TXIF              .EQU                4
                                           _BCLIF             .EQU                1
                                           _SSCIIF            .EQU                0
                                           
                                           ;T1CTL Bits-----------------------------------
                                           T1RLD              .EQU                7
                                           T1GC               .EQU                6
                                           T1CKS1             .EQU                5
                                           T1CKS0             .EQU                4
                                           T1OSCEN            .EQU                3
                                           T1SY               .EQU                2
                                           T1CS               .EQU                1
                                           T1ON               .EQU                0
                                           _T1RLD             .EQU                7
                                           _T1GC              .EQU                6
                                           _T1CKS1            .EQU                5
                                           _T1CKS0            .EQU                4
                                           _T1OSCEN           .EQU                3
                                           _T1SY              .EQU                2
                                           _T1CS              .EQU                1
                                           _T1ON              .EQU                0
                                           
                                           ;PWMCTL Bits----------------------------------
                                           PWM2ON             .EQU                4
                                           PWM1ON             .EQU                0
                                           _PWM2ON            .EQU                4
                                           _PWM1ON            .EQU                0
                                           
                                           ;BANK Bits------------------------------------
                                           PR3                .EQU                3
                                           PR2                .EQU                2
                                           PR1                .EQU                1
                                           PR0                .EQU                0
                                           _PR3               .EQU                3
                                           _PR2               .EQU                2
                                           _PR1               .EQU                1
                                           _PR0               .EQU                0
                                           
                                           ;ADSCANCTL Bits-------------------------------
                                           ADSCANEN           .EQU                7
                                           SMOD1              .EQU                6
                                           SMOD0              .EQU                5
                                           STIM4              .EQU                4
                                           STIM3              .EQU                3
                                           STIM2              .EQU                2
                                           STIM1              .EQU                1
                                           STIM0              .EQU                0
                                           _ADSCANEN          .EQU                7
                                           _SMOD1             .EQU                6
                                           _SMOD0             .EQU                5
                                           _STIM4             .EQU                4
                                           _STIM3             .EQU                3
                                           _STIM2             .EQU                2
                                           _STIM1             .EQU                1
                                           _STIM0             .EQU                0
                                           
                                           ;ANSEH Bits-----------------------------------
                                           ANS15              .EQU                7
                                           ANS14              .EQU                6
                                           ANS13              .EQU                5
                                           ANS12              .EQU                4
                                           ANS11              .EQU                3
                                           ANS10              .EQU                2
                                           ANS9               .EQU                1
                                           ANS8               .EQU                0
                                           _ANS15             .EQU                7
                                           _ANS14             .EQU                6
                                           _ANS13             .EQU                5
                                           _ANS12             .EQU                4
                                           _ANS11             .EQU                3
                                           _ANS10             .EQU                2
                                           _ANS9              .EQU                1
                                           _ANS8              .EQU                0
                                           
                                           ;ADCCTL0 Bits---------------------------------
                                           ADLR               .EQU                7
                                           CHS3               .EQU                5
                                           CHS2               .EQU                4
                                           CHS1               .EQU                3
                                           CHS0               .EQU                2
                                           START              .EQU                1
                                           ADEN               .EQU                0
                                           _ADLR              .EQU                7
                                           _CHS3              .EQU                5
                                           _CHS2              .EQU                4
                                           _CHS1              .EQU                3
                                           _CHS0              .EQU                2
                                           _START             .EQU                1
                                           _ADEN              .EQU                0
                                           
                                           ;OPTR Bits------------------------------------
                                           PUPH               .EQU                7
                                           INT0SE             .EQU                6
                                           T0CS               .EQU                5
                                           T0SE               .EQU                4
                                           PSA                .EQU                3
                                           PS2                .EQU                2
                                           PS1                .EQU                1
                                           PS0                .EQU                0
                                           _PUPH              .EQU                7
                                           _INT0SE            .EQU                6
                                           _T0CS              .EQU                5
                                           _T0SE              .EQU                4
                                           _PSA               .EQU                3
                                           _PS2               .EQU                2
                                           _PS1               .EQU                1
                                           _PS0               .EQU                0
                                           
                                           ;IP0 Bits-------------------------------------
                                           PT0                .EQU                2
                                           PINT0              .EQU                1
                                           PP0                .EQU                0
                                           _PT0               .EQU                2
                                           _PINT0             .EQU                1
                                           _PP0               .EQU                0
                                           
                                           ;IP1 Bits-------------------------------------
                                           PADC               .EQU                6
                                           PINT2              .EQU                5
                                           PINT1              .EQU                4
                                           PPWM2              .EQU                2
                                           PT1                .EQU                0
                                           _PADC              .EQU                6
                                           _PINT2             .EQU                5
                                           _PINT1             .EQU                4
                                           _PPWM2             .EQU                2
                                           _PT1               .EQU                0
                                           
                                           ;IP2 Bits-------------------------------------
                                           PT3                .EQU                7
                                           PRC                .EQU                5
                                           PTX                .EQU                4
                                           PBCL               .EQU                1
                                           PSSCI              .EQU                0
                                           _PT3               .EQU                7
                                           _PRC               .EQU                5
                                           _PTX               .EQU                4
                                           _PBCL              .EQU                1
                                           _PSSCI             .EQU                0
                                           
                                           ;TR0 Bits-------------------------------------
                                           TR05               .EQU                5
                                           TR04               .EQU                4
                                           TR03               .EQU                3
                                           TR02               .EQU                2
                                           TR01               .EQU                1
                                           TR00               .EQU                0
                                           _TR05              .EQU                5
                                           _TR04              .EQU                4
                                           _TR03              .EQU                3
                                           _TR02              .EQU                2
                                           _TR01              .EQU                1
                                           _TR00              .EQU                0
                                           
                                           ;TR2 Bits-------------------------------------
                                           TR27               .EQU                7
                                           TR26               .EQU                6
                                           TR25               .EQU                5
                                           TR24               .EQU                4
                                           TR23               .EQU                3
                                           TR22               .EQU                2
                                           TR21               .EQU                1
                                           TR20               .EQU                0
                                           _TR27              .EQU                7
                                           _TR26              .EQU                6
                                           _TR25              .EQU                5
                                           _TR24              .EQU                4
                                           _TR23              .EQU                3
                                           _TR22              .EQU                2
                                           _TR21              .EQU                1
                                           _TR20              .EQU                0
                                           
                                           ;TR1 Bits-------------------------------------
                                           TR17               .EQU                7
                                           TR16               .EQU                6
                                           TR15               .EQU                5
                                           TR14               .EQU                4
                                           TR13               .EQU                3
                                           TR12               .EQU                2
                                           TR11               .EQU                1
                                           TR10               .EQU                0
                                           _TR17              .EQU                7
                                           _TR16              .EQU                6
                                           _TR15              .EQU                5
                                           _TR14              .EQU                4
                                           _TR13              .EQU                3
                                           _TR12              .EQU                2
                                           _TR11              .EQU                1
                                           _TR10              .EQU                0
                                           
                                           ;OSCSTA Bits----------------------------------
                                           OSTS               .EQU                6
                                           HTS                .EQU                5
                                           LTS                .EQU                4
                                           SCF1               .EQU                1
                                           SCF0               .EQU                0
                                           _OSTS              .EQU                6
                                           _HTS               .EQU                5
                                           _LTS               .EQU                4
                                           _SCF1              .EQU                1
                                           _SCF0              .EQU                0
                                           
                                           ;IP3 Bits-------------------------------------
                                           POSCFAIL           .EQU                5
                                           _POSCFAIL          .EQU                5
                                           
                                           ;VRECTL Bits----------------------------------
                                           VRESEL1            .EQU                7
                                           VRESEL0            .EQU                6
                                           VRECALEN           .EQU                5
                                           VREBG              .EQU                4
                                           VREOE              .EQU                3
                                           P18OE              .EQU                2
                                           VREEN              .EQU                1
                                           LPREN              .EQU                0
                                           _VRESEL1           .EQU                7
                                           _VRESEL0           .EQU                6
                                           _VRECALEN          .EQU                5
                                           _VREBG             .EQU                4
                                           _VREOE             .EQU                3
                                           _P18OE             .EQU                2
                                           _VREEN             .EQU                1
                                           _LPREN             .EQU                0
                                           
                                           ;EIE1 Bits------------------------------------
                                           ADIE               .EQU                6
                                           INT2IE             .EQU                5
                                           INT1IE             .EQU                4
                                           PWM2IE             .EQU                2
                                           T1IE               .EQU                0
                                           _ADIE              .EQU                6
                                           _INT2IE            .EQU                5
                                           _INT1IE            .EQU                4
                                           _PWM2IE            .EQU                2
                                           _T1IE              .EQU                0
                                           
                                           ;EIE2 Bits------------------------------------
                                           T3IE               .EQU                7
                                           RCIE               .EQU                5
                                           TXIE               .EQU                4
                                           BCLIE              .EQU                1
                                           SSCIIE             .EQU                0
                                           _T3IE              .EQU                7
                                           _RCIE              .EQU                5
                                           _TXIE              .EQU                4
                                           _BCLIE             .EQU                1
                                           _SSCIIE            .EQU                0
                                           
                                           ;PCTL Bits------------------------------------
                                           SLVREN             .EQU                4
                                           IPEN               .EQU                3
                                           SWDTEN             .EQU                2
                                           POR                .EQU                1
                                           LVR                .EQU                0
                                           _SLVREN            .EQU                4
                                           _IPEN              .EQU                3
                                           _SWDTEN            .EQU                2
                                           _POR               .EQU                1
                                           _LVR               .EQU                0
                                           
                                           ;OSCCTL Bits----------------------------------
                                           CLKOE              .EQU                7
                                           IRCS2              .EQU                6
                                           IRCS1              .EQU                5
                                           IRCS0              .EQU                4
                                           SCS1               .EQU                3
                                           SCS0               .EQU                2
                                           IESO               .EQU                1
                                           FSCM               .EQU                0
                                           _CLKOE             .EQU                7
                                           _IRCS2             .EQU                6
                                           _IRCS1             .EQU                5
                                           _IRCS0             .EQU                4
                                           _SCS1              .EQU                3
                                           _SCS0              .EQU                2
                                           _IESO              .EQU                1
                                           _FSCM              .EQU                0
                                           
                                           ;ANSEL Bits-----------------------------------
                                           ANS7               .EQU                7
                                           ANS6               .EQU                6
                                           ANS5               .EQU                5
                                           ANS4               .EQU                4
                                           ANS3               .EQU                3
                                           ANS2               .EQU                2
                                           ANS1               .EQU                1
                                           ANS0               .EQU                0
                                           _ANS7              .EQU                7
                                           _ANS6              .EQU                6
                                           _ANS5              .EQU                5
                                           _ANS4              .EQU                4
                                           _ANS3              .EQU                3
                                           _ANS2              .EQU                2
                                           _ANS1              .EQU                1
                                           _ANS0              .EQU                0
                                           
                                           ;PUR0 Bits------------------------------------
                                           PUR05              .EQU                5
                                           PUR04              .EQU                4
                                           PUR03              .EQU                3
                                           PUR01              .EQU                1
                                           PUR00              .EQU                0
                                           _PUR05             .EQU                5
                                           _PUR04             .EQU                4
                                           _PUR03             .EQU                3
                                           _PUR01             .EQU                1
                                           _PUR00             .EQU                0
                                           
                                           ;IOCL Bits------------------------------------
                                           IOCL5              .EQU                5
                                           IOCL4              .EQU                4
                                           IOCL3              .EQU                3
                                           IOCL2              .EQU                2
                                           IOCL1              .EQU                1
                                           IOCL0              .EQU                0
                                           _IOCL5             .EQU                5
                                           _IOCL4             .EQU                4
                                           _IOCL3             .EQU                3
                                           _IOCL2             .EQU                2
                                           _IOCL1             .EQU                1
                                           _IOCL0             .EQU                0
                                           
                                           ;ADCCTL1 Bits---------------------------------
                                           ADCALEN            .EQU                7
                                           ADCS2              .EQU                6
                                           ADCS1              .EQU                5
                                           ADCS0              .EQU                4
                                           VCFG1              .EQU                3
                                           VCFG0              .EQU                2
                                           ADCIM              .EQU                0
                                           _ADCALEN           .EQU                7
                                           _ADCS2             .EQU                6
                                           _ADCS1             .EQU                5
                                           _ADCS0             .EQU                4
                                           _VCFG1             .EQU                3
                                           _VCFG0             .EQU                2
                                           _ADCIM             .EQU                0
                                           
                                           ;P0LR Bits------------------------------------
                                           P0LR5              .EQU                5
                                           P0LR4              .EQU                4
                                           P0LR3              .EQU                3
                                           P0LR1              .EQU                1
                                           P0LR0              .EQU                0
                                           _P0LR5             .EQU                5
                                           _P0LR4             .EQU                4
                                           _P0LR3             .EQU                3
                                           _P0LR1             .EQU                1
                                           _P0LR0             .EQU                0
                                           
                                           ;P2LR Bits------------------------------------
                                           P2LR7              .EQU                7
                                           P2LR6              .EQU                6
                                           P2LR5              .EQU                5
                                           P2LR4              .EQU                4
                                           P2LR3              .EQU                3
                                           P2LR2              .EQU                2
                                           P2LR1              .EQU                1
                                           P2LR0              .EQU                0
                                           _P2LR7             .EQU                7
                                           _P2LR6             .EQU                6
                                           _P2LR5             .EQU                5
                                           _P2LR4             .EQU                4
                                           _P2LR3             .EQU                3
                                           _P2LR2             .EQU                2
                                           _P2LR1             .EQU                1
                                           _P2LR0             .EQU                0
                                           
                                           ;P1LR Bits------------------------------------
                                           P1LR7              .EQU                7
                                           P1LR6              .EQU                6
                                           P1LR5              .EQU                5
                                           P1LR4              .EQU                4
                                           P1LR3              .EQU                3
                                           P1LR2              .EQU                2
                                           P1LR1              .EQU                1
                                           P1LR0              .EQU                0
                                           _P1LR7             .EQU                7
                                           _P1LR6             .EQU                6
                                           _P1LR5             .EQU                5
                                           _P1LR4             .EQU                4
                                           _P1LR3             .EQU                3
                                           _P1LR2             .EQU                2
                                           _P1LR1             .EQU                1
                                           _P1LR0             .EQU                0
                                           
                                           ;P3LR Bits------------------------------------
                                           P3LR7              .EQU                7
                                           P3LR6              .EQU                6
                                           P3LR5              .EQU                5
                                           P3LR4              .EQU                4
                                           P3LR3              .EQU                3
                                           P3LR2              .EQU                2
                                           P3LR1              .EQU                1
                                           P3LR0              .EQU                0
                                           _P3LR7             .EQU                7
                                           _P3LR6             .EQU                6
                                           _P3LR5             .EQU                5
                                           _P3LR4             .EQU                4
                                           _P3LR3             .EQU                3
                                           _P3LR2             .EQU                2
                                           _P3LR1             .EQU                1
                                           _P3LR0             .EQU                0
                                           
                                           ;TR3 Bits-------------------------------------
                                           TR37               .EQU                7
                                           TR36               .EQU                6
                                           TR35               .EQU                5
                                           TR34               .EQU                4
                                           TR33               .EQU                3
                                           TR32               .EQU                2
                                           TR31               .EQU                1
                                           TR30               .EQU                0
                                           _TR37              .EQU                7
                                           _TR36              .EQU                6
                                           _TR35              .EQU                5
                                           _TR34              .EQU                4
                                           _TR33              .EQU                3
                                           _TR32              .EQU                2
                                           _TR31              .EQU                1
                                           _TR30              .EQU                0
                                           
                                           ;EIE3 Bits------------------------------------
                                           OSCFAILIE          .EQU                5
                                           _OSCFAILIE         .EQU                5
                                           
                                           ;EIF3 Bits------------------------------------
                                           OSCFAILIF          .EQU                5
                                           _OSCFAILIF         .EQU                5
                                           
                                           ;CTCTL0 Bits----------------------------------
                                           CTEN               .EQU                7
                                           CTSTART            .EQU                6
                                           CTCHSEL4           .EQU                4
                                           CTCHSEL3           .EQU                3
                                           CTCHSEL2           .EQU                2
                                           CTCHSEL1           .EQU                1
                                           CTCHSEL0           .EQU                0
                                           _CTEN              .EQU                7
                                           _CTSTART           .EQU                6
                                           _CTCHSEL4          .EQU                4
                                           _CTCHSEL3          .EQU                3
                                           _CTCHSEL2          .EQU                2
                                           _CTCHSEL1          .EQU                1
                                           _CTCHSEL0          .EQU                0
                                           
                                           ;ADCINTCTL Bits-------------------------------
                                           INTCTL1            .EQU                1
                                           INTCTL0            .EQU                0
                                           _INTCTL1           .EQU                1
                                           _INTCTL0           .EQU                0
                                           
                                           ;PUR1 Bits------------------------------------
                                           PUR17              .EQU                7
                                           PUR16              .EQU                6
                                           PUR15              .EQU                5
                                           PUR14              .EQU                4
                                           PUR13              .EQU                3
                                           PUR12              .EQU                2
                                           PUR11              .EQU                1
                                           PUR10              .EQU                0
                                           _PUR17             .EQU                7
                                           _PUR16             .EQU                6
                                           _PUR15             .EQU                5
                                           _PUR14             .EQU                4
                                           _PUR13             .EQU                3
                                           _PUR12             .EQU                2
                                           _PUR11             .EQU                1
                                           _PUR10             .EQU                0
                                           
                                           ;PUR2 Bits------------------------------------
                                           PUR27              .EQU                7
                                           PUR26              .EQU                6
                                           PUR25              .EQU                5
                                           PUR24              .EQU                4
                                           PUR23              .EQU                3
                                           PUR22              .EQU                2
                                           PUR21              .EQU                1
                                           PUR20              .EQU                0
                                           _PUR27             .EQU                7
                                           _PUR26             .EQU                6
                                           _PUR25             .EQU                5
                                           _PUR24             .EQU                4
                                           _PUR23             .EQU                3
                                           _PUR22             .EQU                2
                                           _PUR21             .EQU                1
                                           _PUR20             .EQU                0
                                           
                                           ;CTCTL1 Bits----------------------------------
                                           CTCLKSEL1          .EQU                7
                                           CTCLKSEL0          .EQU                6
                                           VSEL               .EQU                0
                                           _CTCLKSEL1         .EQU                7
                                           _CTCLKSEL0         .EQU                6
                                           _VSEL              .EQU                0
                                           
                                           ;INTEDGCTL Bits-------------------------------
                                           INT2SE             .EQU                7
                                           INT1SE             .EQU                6
                                           T1CLKEN            .EQU                0
                                           _INT2SE            .EQU                7
                                           _INT1SE            .EQU                6
                                           _T1CLKEN           .EQU                0
                                           
                                           ;VBIASCTL Bits--------------------------------
                                           VBIASEN            .EQU                7
                                           VBSEL              .EQU                6
                                           ISEL3              .EQU                3
                                           ISEL2              .EQU                2
                                           ISEL1              .EQU                1
                                           ISEL0              .EQU                0
                                           _VBIASEN           .EQU                7
                                           _VBSEL             .EQU                6
                                           _ISEL3             .EQU                3
                                           _ISEL2             .EQU                2
                                           _ISEL1             .EQU                1
                                           _ISEL0             .EQU                0
                                           
                                           ;VBIAS1EN Bits--------------------------------
                                           VBS17EN            .EQU                7
                                           VBS16EN            .EQU                6
                                           VBS15EN            .EQU                5
                                           VBS14EN            .EQU                4
                                           VBS13EN            .EQU                3
                                           VBS12EN            .EQU                2
                                           VBS11EN            .EQU                1
                                           VBS10EN            .EQU                0
                                           _VBS17EN           .EQU                7
                                           _VBS16EN           .EQU                6
                                           _VBS15EN           .EQU                5
                                           _VBS14EN           .EQU                4
                                           _VBS13EN           .EQU                3
                                           _VBS12EN           .EQU                2
                                           _VBS11EN           .EQU                1
                                           _VBS10EN           .EQU                0
                                           
                                           ;VBIAS2EN Bits--------------------------------
                                           VBS27EN            .EQU                7
                                           VBS26EN            .EQU                6
                                           VBS25EN            .EQU                5
                                           VBS24EN            .EQU                4
                                           VBS23EN            .EQU                3
                                           VBS22EN            .EQU                2
                                           VBS21EN            .EQU                1
                                           VBS20EN            .EQU                0
                                           _VBS27EN           .EQU                7
                                           _VBS26EN           .EQU                6
                                           _VBS25EN           .EQU                5
                                           _VBS24EN           .EQU                4
                                           _VBS23EN           .EQU                3
                                           _VBS22EN           .EQU                2
                                           _VBS21EN           .EQU                1
                                           _VBS20EN           .EQU                0
                                           
                                           ;VDAC Bits------------------------------------
                                           VDAC3              .EQU                7
                                           VDAC2              .EQU                6
                                           VDAC1              .EQU                5
                                           VDAC0              .EQU                4
                                           _VDAC3             .EQU                7
                                           _VDAC2             .EQU                6
                                           _VDAC1             .EQU                5
                                           _VDAC0             .EQU                4
                                           
                                           ;RSCTL Bits-----------------------------------
                                           SPEN               .EQU                7
                                           RX9                .EQU                6
                                           SRXEN              .EQU                5
                                           CRXEN              .EQU                4
                                           ADREN              .EQU                3
                                           FRER               .EQU                2
                                           OVFER              .EQU                1
                                           RX9D               .EQU                0
                                           _SPEN              .EQU                7
                                           _RX9               .EQU                6
                                           _SRXEN             .EQU                5
                                           _CRXEN             .EQU                4
                                           _ADREN             .EQU                3
                                           _FRER              .EQU                2
                                           _OVFER             .EQU                1
                                           _RX9D              .EQU                0
                                           
                                           ;BRCTL Bits-----------------------------------
                                           ABRDOVF            .EQU                7
                                           RCIDLF             .EQU                6
                                           SCKPS              .EQU                5
                                           BRG16              .EQU                4
                                           WUEN               .EQU                1
                                           ABRDEN             .EQU                0
                                           _ABRDOVF           .EQU                7
                                           _RCIDLF            .EQU                6
                                           _SCKPS             .EQU                5
                                           _BRG16             .EQU                4
                                           _WUEN              .EQU                1
                                           _ABRDEN            .EQU                0
                                           
                                           ;TSCTL Bits-----------------------------------
                                           CSRS               .EQU                7
                                           TX9                .EQU                6
                                           TXEN               .EQU                5
                                           SYNC               .EQU                4
                                           SENDB              .EQU                3
                                           HBRG               .EQU                2
                                           TXSRS              .EQU                1
                                           TX9D               .EQU                0
                                           _CSRS              .EQU                7
                                           _TX9               .EQU                6
                                           _TXEN              .EQU                5
                                           _SYNC              .EQU                4
                                           _SENDB             .EQU                3
                                           _HBRG              .EQU                2
                                           _TXSRS             .EQU                1
                                           _TX9D              .EQU                0
                                           
                                           ;SSCICTL0 Bits--------------------------------
                                           SSCIWCFL           .EQU                7
                                           SSCIOV             .EQU                6
                                           SSCIEN             .EQU                5
                                           SSCICKP            .EQU                4
                                           SSCIMOD3           .EQU                3
                                           SSCIMOD2           .EQU                2
                                           SSCIMOD1           .EQU                1
                                           SSCIMOD0           .EQU                0
                                           _SSCIWCFL          .EQU                7
                                           _SSCIOV            .EQU                6
                                           _SSCIEN            .EQU                5
                                           _SSCICKP           .EQU                4
                                           _SSCIMOD3          .EQU                3
                                           _SSCIMOD2          .EQU                2
                                           _SSCIMOD1          .EQU                1
                                           _SSCIMOD0          .EQU                0
                                           
                                           ;SSCICTL1 Bits--------------------------------
                                           SSCICALLEN         .EQU                7
                                           SSCIACKSTA         .EQU                6
                                           SSCIACKDAT         .EQU                5
                                           SSCIACKEN          .EQU                4
                                           SSCIRCEN           .EQU                3
                                           STOPEN             .EQU                2
                                           RESTARTEN          .EQU                1
                                           STARTEN            .EQU                0
                                           _SSCICALLEN        .EQU                7
                                           _SSCIACKSTA        .EQU                6
                                           _SSCIACKDAT        .EQU                5
                                           _SSCIACKEN         .EQU                4
                                           _SSCIRCEN          .EQU                3
                                           _STOPEN            .EQU                2
                                           _RESTARTEN         .EQU                1
                                           _STARTEN           .EQU                0
                                           
                                           ;SSCISTA Bits---------------------------------
                                           SAMPLE             .EQU                7
                                           CKEGE              .EQU                6
                                           SSCIDA             .EQU                5
                                           SSCISTOP           .EQU                4
                                           SSCISTART          .EQU                3
                                           SSCIRW             .EQU                2
                                           SSCIUA             .EQU                1
                                           SSCIBUF            .EQU                0
                                           _SAMPLE            .EQU                7
                                           _CKEGE             .EQU                6
                                           _SSCIDA            .EQU                5
                                           _SSCISTOP          .EQU                4
                                           _SSCISTART         .EQU                3
                                           _SSCIRW            .EQU                2
                                           _SSCIUA            .EQU                1
                                           _SSCIBUF           .EQU                0
                                           
                                           ;SSCIMSK Bits---------------------------------
                                           SSCIMSK7           .EQU                7
                                           SSCIMSK6           .EQU                6
                                           SSCIMSK5           .EQU                5
                                           SSCIMSK4           .EQU                4
                                           SSCIMSK3           .EQU                3
                                           SSCIMSK2           .EQU                2
                                           SSCIMSK1           .EQU                1
                                           SSCIMSK0           .EQU                0
                                           _SSCIMSK7          .EQU                7
                                           _SSCIMSK6          .EQU                6
                                           _SSCIMSK5          .EQU                5
                                           _SSCIMSK4          .EQU                4
                                           _SSCIMSK3          .EQU                3
                                           _SSCIMSK2          .EQU                2
                                           _SSCIMSK1          .EQU                1
                                           _SSCIMSK0          .EQU                0
                                           
                                           ;WDTPS Bits-----------------------------------
                                           WDTPS3             .EQU                3
                                           WDTPS2             .EQU                2
                                           WDTPS1             .EQU                1
                                           WDTPS0             .EQU                0
                                           _WDTPS3            .EQU                3
                                           _WDTPS2            .EQU                2
                                           _WDTPS1            .EQU                1
                                           _WDTPS0            .EQU                0
                                           
                                           ;MULCTL Bits----------------------------------
                                           MULEN              .EQU                1
                                           MULIF              .EQU                0
                                           _MULEN             .EQU                1
                                           _MULIF             .EQU                0
                                           
                                           ;DIVCTL Bits----------------------------------
                                           DIVOEN             .EQU                1
                                           DIVEN              .EQU                0
                                           _DIVOEN            .EQU                1
                                           _DIVEN             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDCTL Bits----------------------------------
                                           LEDEN              .EQU                7
                                           DIGEN2             .EQU                4
                                           DIGEN1             .EQU                3
                                           DIGEN0             .EQU                2
                                           PNS1               .EQU                1
                                           PNS0               .EQU                0
                                           _LEDEN             .EQU                7
                                           _DIGEN2            .EQU                4
                                           _DIGEN1            .EQU                3
                                           _DIGEN0            .EQU                2
                                           _PNS1              .EQU                1
                                           _PNS0              .EQU                0
                                           
                                           ;LEDPRE Bits----------------------------------
                                           LEDCKS13           .EQU                7
                                           LEDCKS12           .EQU                6
                                           LEDCKS11           .EQU                5
                                           LEDCKS10           .EQU                4
                                           LEDCKS03           .EQU                3
                                           LEDCKS02           .EQU                2
                                           LEDCKS01           .EQU                1
                                           LEDCKS00           .EQU                0
                                           _LEDCKS13          .EQU                7
                                           _LEDCKS12          .EQU                6
                                           _LEDCKS11          .EQU                5
                                           _LEDCKS10          .EQU                4
                                           _LEDCKS03          .EQU                3
                                           _LEDCKS02          .EQU                2
                                           _LEDCKS01          .EQU                1
                                           _LEDCKS00          .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA0 Bits--------------------------------
                                           DAT07              .EQU                7
                                           DAT06              .EQU                6
                                           DAT05              .EQU                5
                                           DAT04              .EQU                4
                                           DAT03              .EQU                3
                                           DAT02              .EQU                2
                                           DAT01              .EQU                1
                                           DAT00              .EQU                0
                                           _DAT07             .EQU                7
                                           _DAT06             .EQU                6
                                           _DAT05             .EQU                5
                                           _DAT04             .EQU                4
                                           _DAT03             .EQU                3
                                           _DAT02             .EQU                2
                                           _DAT01             .EQU                1
                                           _DAT00             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA1 Bits--------------------------------
                                           DAT17              .EQU                7
                                           DAT16              .EQU                6
                                           DAT15              .EQU                5
                                           DAT14              .EQU                4
                                           DAT13              .EQU                3
                                           DAT12              .EQU                2
                                           DAT11              .EQU                1
                                           DAT10              .EQU                0
                                           _DAT17             .EQU                7
                                           _DAT16             .EQU                6
                                           _DAT15             .EQU                5
                                           _DAT14             .EQU                4
                                           _DAT13             .EQU                3
                                           _DAT12             .EQU                2
                                           _DAT11             .EQU                1
                                           _DAT10             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA2 Bits--------------------------------
                                           DAT27              .EQU                7
                                           DAT26              .EQU                6
                                           DAT25              .EQU                5
                                           DAT24              .EQU                4
                                           DAT23              .EQU                3
                                           DAT22              .EQU                2
                                           DAT21              .EQU                1
                                           DAT20              .EQU                0
                                           _DAT27             .EQU                7
                                           _DAT26             .EQU                6
                                           _DAT25             .EQU                5
                                           _DAT24             .EQU                4
                                           _DAT23             .EQU                3
                                           _DAT22             .EQU                2
                                           _DAT21             .EQU                1
                                           _DAT20             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA3 Bits--------------------------------
                                           DAT37              .EQU                7
                                           DAT36              .EQU                6
                                           DAT35              .EQU                5
                                           DAT34              .EQU                4
                                           DAT33              .EQU                3
                                           DAT32              .EQU                2
                                           DAT31              .EQU                1
                                           DAT30              .EQU                0
                                           _DAT37             .EQU                7
                                           _DAT36             .EQU                6
                                           _DAT35             .EQU                5
                                           _DAT34             .EQU                4
                                           _DAT33             .EQU                3
                                           _DAT32             .EQU                2
                                           _DAT31             .EQU                1
                                           _DAT30             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA4 Bits--------------------------------
                                           DAT47              .EQU                7
                                           DAT46              .EQU                6
                                           DAT45              .EQU                5
                                           DAT44              .EQU                4
                                           DAT43              .EQU                3
                                           DAT42              .EQU                2
                                           DAT41              .EQU                1
                                           DAT40              .EQU                0
                                           _DAT47             .EQU                7
                                           _DAT46             .EQU                6
                                           _DAT45             .EQU                5
                                           _DAT44             .EQU                4
                                           _DAT43             .EQU                3
                                           _DAT42             .EQU                2
                                           _DAT41             .EQU                1
                                           _DAT40             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA5 Bits--------------------------------
                                           DAT57              .EQU                7
                                           DAT56              .EQU                6
                                           DAT55              .EQU                5
                                           DAT54              .EQU                4
                                           DAT53              .EQU                3
                                           DAT52              .EQU                2
                                           DAT51              .EQU                1
                                           DAT50              .EQU                0
                                           _DAT57             .EQU                7
                                           _DAT56             .EQU                6
                                           _DAT55             .EQU                5
                                           _DAT54             .EQU                4
                                           _DAT53             .EQU                3
                                           _DAT52             .EQU                2
                                           _DAT51             .EQU                1
                                           _DAT50             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA6 Bits--------------------------------
                                           DAT67              .EQU                7
                                           DAT66              .EQU                6
                                           DAT65              .EQU                5
                                           DAT64              .EQU                4
                                           DAT63              .EQU                3
                                           DAT62              .EQU                2
                                           DAT61              .EQU                1
                                           DAT60              .EQU                0
                                           _DAT67             .EQU                7
                                           _DAT66             .EQU                6
                                           _DAT65             .EQU                5
                                           _DAT64             .EQU                4
                                           _DAT63             .EQU                3
                                           _DAT62             .EQU                2
                                           _DAT61             .EQU                1
                                           _DAT60             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA7 Bits--------------------------------
                                           DAT77              .EQU                7
                                           DAT76              .EQU                6
                                           DAT75              .EQU                5
                                           DAT74              .EQU                4
                                           DAT73              .EQU                3
                                           DAT72              .EQU                2
                                           DAT71              .EQU                1
                                           DAT70              .EQU                0
                                           _DAT77             .EQU                7
                                           _DAT76             .EQU                6
                                           _DAT75             .EQU                5
                                           _DAT74             .EQU                4
                                           _DAT73             .EQU                3
                                           _DAT72             .EQU                2
                                           _DAT71             .EQU                1
                                           _DAT70             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDOMS1 Bits---------------------------------
                                           LEDOM17            .EQU                7
                                           LEDOM16            .EQU                6
                                           LEDOM15            .EQU                5
                                           LEDOM14            .EQU                4
                                           LEDOM13            .EQU                3
                                           LEDOM12            .EQU                2
                                           LEDOM11            .EQU                1
                                           LEDOM10            .EQU                0
                                           _LEDOM17           .EQU                7
                                           _LEDOM16           .EQU                6
                                           _LEDOM15           .EQU                5
                                           _LEDOM14           .EQU                4
                                           _LEDOM13           .EQU                3
                                           _LEDOM12           .EQU                2
                                           _LEDOM11           .EQU                1
                                           _LEDOM10           .EQU                0
                                           
                                           ;LEDODS0 Bits---------------------------------
                                           LEDOD07            .EQU                7
                                           LEDOD06            .EQU                6
                                           LEDOD05            .EQU                5
                                           LEDOD04            .EQU                4
                                           LEDOD03            .EQU                3
                                           LEDOD02            .EQU                2
                                           LEDOD01            .EQU                1
                                           LEDOD00            .EQU                0
                                           _LEDOD07           .EQU                7
                                           _LEDOD06           .EQU                6
                                           _LEDOD05           .EQU                5
                                           _LEDOD04           .EQU                4
                                           _LEDOD03           .EQU                3
                                           _LEDOD02           .EQU                2
                                           _LEDOD01           .EQU                1
                                           _LEDOD00           .EQU                0
                                           
                                           ;LEDOMS0 Bits---------------------------------
                                           LEDOM07            .EQU                7
                                           LEDOM06            .EQU                6
                                           LEDOM05            .EQU                5
                                           LEDOM04            .EQU                4
                                           LEDOM03            .EQU                3
                                           LEDOM02            .EQU                2
                                           LEDOM01            .EQU                1
                                           LEDOM00            .EQU                0
                                           _LEDOM07           .EQU                7
                                           _LEDOM06           .EQU                6
                                           _LEDOM05           .EQU                5
                                           _LEDOM04           .EQU                4
                                           _LEDOM03           .EQU                3
                                           _LEDOM02           .EQU                2
                                           _LEDOM01           .EQU                1
                                           _LEDOM00           .EQU                0
                                           
                                           ;LEDODS1 Bits---------------------------------
                                           LEDOD17            .EQU                7
                                           LEDOD16            .EQU                6
                                           LEDOD15            .EQU                5
                                           LEDOD14            .EQU                4
                                           LEDOD13            .EQU                3
                                           LEDOD12            .EQU                2
                                           LEDOD11            .EQU                1
                                           LEDOD10            .EQU                0
                                           _LEDOD17           .EQU                7
                                           _LEDOD16           .EQU                6
                                           _LEDOD15           .EQU                5
                                           _LEDOD14           .EQU                4
                                           _LEDOD13           .EQU                3
                                           _LEDOD12           .EQU                2
                                           _LEDOD11           .EQU                1
                                           _LEDOD10           .EQU                0
                                           
                                           ;LEDLUM Bits----------------------------------
                                           LEDBR              .EQU                7
                                           FRAMEF             .EQU                3
                                           LUM2               .EQU                2
                                           LUM1               .EQU                1
                                           LUM0               .EQU                0
                                           _LEDBR             .EQU                7
                                           _FRAMEF            .EQU                3
                                           _LUM2              .EQU                2
                                           _LUM1              .EQU                1
                                           _LUM0              .EQU                0
                                           
                                           ;T4CTL Bits-----------------------------------
                                           T4REN              .EQU                7
                                           HSPEN              .EQU                6
                                           T4CKS1             .EQU                5
                                           T4CKS0             .EQU                4
                                           LSPEN              .EQU                3
                                           T4CS1              .EQU                2
                                           T4CS0              .EQU                1
                                           T4ON               .EQU                0
                                           _T4REN             .EQU                7
                                           _HSPEN             .EQU                6
                                           _T4CKS1            .EQU                5
                                           _T4CKS0            .EQU                4
                                           _LSPEN             .EQU                3
                                           _T4CS1             .EQU                2
                                           _T4CS0             .EQU                1
                                           _T4ON              .EQU                0
                                            
                                            
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; config word(s)
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	__config 0x7d4
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; external declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           
                                           	.extern I0R1
                                           	.extern I0PSW
                                           	.extern I0PCH
                                           	.extern I1R1
                                           	.extern I1PSW
                                           	.extern I1PCH
                                           	.extern STK11
                                           	.extern STK10
                                           	.extern STK09
                                           	.extern STK08
                                           	.extern STK07
                                           	.extern STK06
                                           	.extern STK05
                                           	.extern STK04
                                           	.extern STK03
                                           	.extern STK02
                                           	.extern STK01
                                           	.extern STK00
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; absolute symbol definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; compiler-defined variables
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; initialized data
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; overlayable items in internal ram 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.udata_ovr
                                           
                                           ;	code size estimation:
                                           ;	    0+    0 =     0 instructions (    0 byte)
                                           
                                           
                                           	.end
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; File Created by ChiponCC : aolisn inc.
                                           ; Version 3.0.4#6752 (Nov 19 2015 16:48:50) (MSVC)
                                           ; This file was generated Fri May 20 14:36:21 2016
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; chipon port for the 16-bit core
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.file	"../main.c"
                                           	.list	p=KF8TS2716
                                           	.radix dec
                                           	.include "KF8TS2716.inc"
                                           
                                           ;************************************************************ 
                                           ;       Header file for the KungFu8 
                                           ;       KF8TS2716 
                                           ;       Microcontroller
                                           ; 
                                           ;       Copyright 2012-2013 ChipON, All rights reserved
                                           ;************************************************************ 
                                            
                                           T0                .EQU                0x01
                                           PCL               .EQU                0x02
                                           PSW               .EQU                0x03
                                           P0                .EQU                0x05
                                           P2                .EQU                0x06
                                           P1                .EQU                0x07
                                           P3                .EQU                0x08
                                           PCH               .EQU                0x0A
                                           INTCTL            .EQU                0x0B
                                           EIF1              .EQU                0x0C
                                           EIF2              .EQU                0x0D
                                           T1L               .EQU                0x0E
                                           T1H               .EQU                0x0F
                                           T1CTL             .EQU                0x10
                                           PWM1L             .EQU                0x13
                                           PWM1H             .EQU                0x14
                                           PWMCTL            .EQU                0x15
                                           PP1               .EQU                0x16
                                           BANK              .EQU                0x17
                                           ADSCANCTL         .EQU                0x18
                                           ANSEH             .EQU                0x1D
                                           ADCDATA0H         .EQU                0x1E
                                           ADCCTL0           .EQU                0x1F
                                           OPTR              .EQU                0x21
                                           IP0               .EQU                0x22
                                           IP1               .EQU                0x23
                                           IP2               .EQU                0x24
                                           TR0               .EQU                0x25
                                           TR2               .EQU                0x26
                                           TR1               .EQU                0x27
                                           OSCSTA            .EQU                0x28
                                           IP3               .EQU                0x29
                                           VRECAL1           .EQU                0x2A
                                           VRECTL            .EQU                0x2B
                                           EIE1              .EQU                0x2C
                                           EIE2              .EQU                0x2D
                                           PCTL              .EQU                0x2E
                                           OSCCTL            .EQU                0x2F
                                           OSCCAL0           .EQU                0x30
                                           ANSEL             .EQU                0x31
                                           PP2               .EQU                0x32
                                           PWM2L             .EQU                0x33
                                           PWM2H             .EQU                0x34
                                           PUR0              .EQU                0x35
                                           IOCL              .EQU                0x36
                                           OSCCAL1           .EQU                0x37
                                           NVMDATAH          .EQU                0x38
                                           NVMDATAL          .EQU                0x39
                                           NVMADDRH          .EQU                0x3A
                                           NVMADDRL          .EQU                0x3B
                                           NVMCTL0           .EQU                0x3C
                                           NVMCTL1           .EQU                0x3D
                                           ADCDATA0L         .EQU                0x3E
                                           ADCCTL1           .EQU                0x3F
                                           P0LR              .EQU                0x45
                                           P2LR              .EQU                0x46
                                           P1LR              .EQU                0x47
                                           P3LR              .EQU                0x48
                                           TR3               .EQU                0x49
                                           EIE3              .EQU                0x4A
                                           EIF3              .EQU                0x4B
                                           OSCCAL2           .EQU                0x4C
                                           OSCCAL3           .EQU                0x4D
                                           T3L               .EQU                0x4F
                                           ADCDATA1H         .EQU                0x50
                                           ADCDATA1L         .EQU                0x51
                                           CTCTL0            .EQU                0x53
                                           ADCINTCTL         .EQU                0x58
                                           ADCDATA2H         .EQU                0x59
                                           ADCDATA2L         .EQU                0x5A
                                           ADCDATA3H         .EQU                0x5E
                                           T3H               .EQU                0x5F
                                           PUR1              .EQU                0x60
                                           PUR2              .EQU                0x61
                                           CTCTL1            .EQU                0x64
                                           INTEDGCTL         .EQU                0x67
                                           ADCDATA3L         .EQU                0x6A
                                           VBIASCTL          .EQU                0x6B
                                           VBIAS1EN          .EQU                0x6C
                                           VBIAS2EN          .EQU                0x6D
                                           VDAC              .EQU                0x112
                                           RSCTL             .EQU                0x120
                                           TXSDR             .EQU                0x121
                                           RXSDR             .EQU                0x122
                                           BRCTL             .EQU                0x123
                                           TSCTL             .EQU                0x124
                                           EUBRGL            .EQU                0x125
                                           EUBRGH            .EQU                0x126
                                           SSCICTL0          .EQU                0x128
                                           SSCICTL1          .EQU                0x12A
                                           SSCISTA           .EQU                0x12B
                                           SSCIBUFR          .EQU                0x12C
                                           SSCIMSK           .EQU                0x12E
                                           SSCIADD           .EQU                0x12E
                                           WDTPS             .EQU                0x12F
                                           MULAH             .EQU                0x130
                                           MULAL             .EQU                0x131
                                           MULBH             .EQU                0x132
                                           MULBL             .EQU                0x133
                                           MULCTL            .EQU                0x134
                                           MULRES3           .EQU                0x135
                                           MULRES2           .EQU                0x136
                                           MULRES1           .EQU                0x137
                                           MULRES0           .EQU                0x138
                                           DIVCTL            .EQU                0x139
                                           DIVAH             .EQU                0x13A
                                           DIVAL             .EQU                0x13B
                                           DIVB              .EQU                0x13C
                                           DIVQH             .EQU                0x13D
                                           DIVQL             .EQU                0x13E
                                           DIVR              .EQU                0x13F
                                           LEDCTL            .EQU                0x140
                                           LEDPRE            .EQU                0x141
                                           LEDDATA0          .EQU                0x142
                                           LEDDATA1          .EQU                0x143
                                           LEDDATA2          .EQU                0x144
                                           LEDDATA3          .EQU                0x145
                                           LEDDATA4          .EQU                0x146
                                           LEDDATA5          .EQU                0x147
                                           LEDDATA6          .EQU                0x148
                                           LEDDATA7          .EQU                0x149
                                           LEDOMS1           .EQU                0x150
                                           LEDODS0           .EQU                0x155
                                           LEDOMS0           .EQU                0x157
                                           LEDODS1           .EQU                0x158
                                           VRECAL2           .EQU                0x159
                                           VRECAL3           .EQU                0x15A
                                           LEDLUM            .EQU                0x15C
                                           T4L               .EQU                0x160
                                           T4H               .EQU                0x161
                                           T4REL             .EQU                0x162
                                           T4REH             .EQU                0x163
                                           T4CTL             .EQU                0x164
                                           RC32KCAL          .EQU                0x165
                                            
                                            
                                           
                                           ;PSW Bits-------------------------------------
                                           TO                 .EQU                4
                                           PD                 .EQU                3
                                           Z                  .EQU                2
                                           DC                 .EQU                1
                                           CY                 .EQU                0
                                           _TO                .EQU                4
                                           _PD                .EQU                3
                                           _Z                 .EQU                2
                                           _DC                .EQU                1
                                           _CY                .EQU                0
                                           
                                           ;P0 Bits--------------------------------------
                                           P05                .EQU                5
                                           P04                .EQU                4
                                           P03                .EQU                3
                                           P02                .EQU                2
                                           P01                .EQU                1
                                           P00                .EQU                0
                                           _P05               .EQU                5
                                           _P04               .EQU                4
                                           _P03               .EQU                3
                                           _P02               .EQU                2
                                           _P01               .EQU                1
                                           _P00               .EQU                0
                                           
                                           ;P2 Bits--------------------------------------
                                           P27                .EQU                7
                                           P26                .EQU                6
                                           P25                .EQU                5
                                           P24                .EQU                4
                                           P23                .EQU                3
                                           P22                .EQU                2
                                           P21                .EQU                1
                                           P20                .EQU                0
                                           _P27               .EQU                7
                                           _P26               .EQU                6
                                           _P25               .EQU                5
                                           _P24               .EQU                4
                                           _P23               .EQU                3
                                           _P22               .EQU                2
                                           _P21               .EQU                1
                                           _P20               .EQU                0
                                           
                                           ;P1 Bits--------------------------------------
                                           P17                .EQU                7
                                           P16                .EQU                6
                                           P15                .EQU                5
                                           P14                .EQU                4
                                           P13                .EQU                3
                                           P12                .EQU                2
                                           P11                .EQU                1
                                           P10                .EQU                0
                                           _P17               .EQU                7
                                           _P16               .EQU                6
                                           _P15               .EQU                5
                                           _P14               .EQU                4
                                           _P13               .EQU                3
                                           _P12               .EQU                2
                                           _P11               .EQU                1
                                           _P10               .EQU                0
                                           
                                           ;P3 Bits--------------------------------------
                                           P37                .EQU                7
                                           P36                .EQU                6
                                           P35                .EQU                5
                                           P34                .EQU                4
                                           P33                .EQU                3
                                           P32                .EQU                2
                                           P31                .EQU                1
                                           P30                .EQU                0
                                           _P37               .EQU                7
                                           _P36               .EQU                6
                                           _P35               .EQU                5
                                           _P34               .EQU                4
                                           _P33               .EQU                3
                                           _P32               .EQU                2
                                           _P31               .EQU                1
                                           _P30               .EQU                0
                                           
                                           ;INTCTL Bits----------------------------------
                                           AIE                .EQU                7
                                           AIEH               .EQU                7
                                           PUIE               .EQU                6
                                           AIEL               .EQU                6
                                           T0IE               .EQU                5
                                           INT0IE             .EQU                4
                                           P0IE               .EQU                3
                                           T0IF               .EQU                2
                                           INT0IF             .EQU                1
                                           P0IF               .EQU                0
                                           _AIE               .EQU                7
                                           _AIEH              .EQU                7
                                           _PUIE              .EQU                6
                                           _AIEL              .EQU                6
                                           _T0IE              .EQU                5
                                           _INT0IE            .EQU                4
                                           _P0IE              .EQU                3
                                           _T0IF              .EQU                2
                                           _INT0IF            .EQU                1
                                           _P0IF              .EQU                0
                                           
                                           ;EIF1 Bits------------------------------------
                                           ADIF               .EQU                6
                                           INT2IF             .EQU                5
                                           INT1IF             .EQU                4
                                           PWM2IF             .EQU                2
                                           T1IF               .EQU                0
                                           _ADIF              .EQU                6
                                           _INT2IF            .EQU                5
                                           _INT1IF            .EQU                4
                                           _PWM2IF            .EQU                2
                                           _T1IF              .EQU                0
                                           
                                           ;EIF2 Bits------------------------------------
                                           T3IF               .EQU                7
                                           RCIF               .EQU                5
                                           TXIF               .EQU                4
                                           BCLIF              .EQU                1
                                           SSCIIF             .EQU                0
                                           _T3IF              .EQU                7
                                           _RCIF              .EQU                5
                                           _TXIF              .EQU                4
                                           _BCLIF             .EQU                1
                                           _SSCIIF            .EQU                0
                                           
                                           ;T1CTL Bits-----------------------------------
                                           T1RLD              .EQU                7
                                           T1GC               .EQU                6
                                           T1CKS1             .EQU                5
                                           T1CKS0             .EQU                4
                                           T1OSCEN            .EQU                3
                                           T1SY               .EQU                2
                                           T1CS               .EQU                1
                                           T1ON               .EQU                0
                                           _T1RLD             .EQU                7
                                           _T1GC              .EQU                6
                                           _T1CKS1            .EQU                5
                                           _T1CKS0            .EQU                4
                                           _T1OSCEN           .EQU                3
                                           _T1SY              .EQU                2
                                           _T1CS              .EQU                1
                                           _T1ON              .EQU                0
                                           
                                           ;PWMCTL Bits----------------------------------
                                           PWM2ON             .EQU                4
                                           PWM1ON             .EQU                0
                                           _PWM2ON            .EQU                4
                                           _PWM1ON            .EQU                0
                                           
                                           ;BANK Bits------------------------------------
                                           PR3                .EQU                3
                                           PR2                .EQU                2
                                           PR1                .EQU                1
                                           PR0                .EQU                0
                                           _PR3               .EQU                3
                                           _PR2               .EQU                2
                                           _PR1               .EQU                1
                                           _PR0               .EQU                0
                                           
                                           ;ADSCANCTL Bits-------------------------------
                                           ADSCANEN           .EQU                7
                                           SMOD1              .EQU                6
                                           SMOD0              .EQU                5
                                           STIM4              .EQU                4
                                           STIM3              .EQU                3
                                           STIM2              .EQU                2
                                           STIM1              .EQU                1
                                           STIM0              .EQU                0
                                           _ADSCANEN          .EQU                7
                                           _SMOD1             .EQU                6
                                           _SMOD0             .EQU                5
                                           _STIM4             .EQU                4
                                           _STIM3             .EQU                3
                                           _STIM2             .EQU                2
                                           _STIM1             .EQU                1
                                           _STIM0             .EQU                0
                                           
                                           ;ANSEH Bits-----------------------------------
                                           ANS15              .EQU                7
                                           ANS14              .EQU                6
                                           ANS13              .EQU                5
                                           ANS12              .EQU                4
                                           ANS11              .EQU                3
                                           ANS10              .EQU                2
                                           ANS9               .EQU                1
                                           ANS8               .EQU                0
                                           _ANS15             .EQU                7
                                           _ANS14             .EQU                6
                                           _ANS13             .EQU                5
                                           _ANS12             .EQU                4
                                           _ANS11             .EQU                3
                                           _ANS10             .EQU                2
                                           _ANS9              .EQU                1
                                           _ANS8              .EQU                0
                                           
                                           ;ADCCTL0 Bits---------------------------------
                                           ADLR               .EQU                7
                                           CHS3               .EQU                5
                                           CHS2               .EQU                4
                                           CHS1               .EQU                3
                                           CHS0               .EQU                2
                                           START              .EQU                1
                                           ADEN               .EQU                0
                                           _ADLR              .EQU                7
                                           _CHS3              .EQU                5
                                           _CHS2              .EQU                4
                                           _CHS1              .EQU                3
                                           _CHS0              .EQU                2
                                           _START             .EQU                1
                                           _ADEN              .EQU                0
                                           
                                           ;OPTR Bits------------------------------------
                                           PUPH               .EQU                7
                                           INT0SE             .EQU                6
                                           T0CS               .EQU                5
                                           T0SE               .EQU                4
                                           PSA                .EQU                3
                                           PS2                .EQU                2
                                           PS1                .EQU                1
                                           PS0                .EQU                0
                                           _PUPH              .EQU                7
                                           _INT0SE            .EQU                6
                                           _T0CS              .EQU                5
                                           _T0SE              .EQU                4
                                           _PSA               .EQU                3
                                           _PS2               .EQU                2
                                           _PS1               .EQU                1
                                           _PS0               .EQU                0
                                           
                                           ;IP0 Bits-------------------------------------
                                           PT0                .EQU                2
                                           PINT0              .EQU                1
                                           PP0                .EQU                0
                                           _PT0               .EQU                2
                                           _PINT0             .EQU                1
                                           _PP0               .EQU                0
                                           
                                           ;IP1 Bits-------------------------------------
                                           PADC               .EQU                6
                                           PINT2              .EQU                5
                                           PINT1              .EQU                4
                                           PPWM2              .EQU                2
                                           PT1                .EQU                0
                                           _PADC              .EQU                6
                                           _PINT2             .EQU                5
                                           _PINT1             .EQU                4
                                           _PPWM2             .EQU                2
                                           _PT1               .EQU                0
                                           
                                           ;IP2 Bits-------------------------------------
                                           PT3                .EQU                7
                                           PRC                .EQU                5
                                           PTX                .EQU                4
                                           PBCL               .EQU                1
                                           PSSCI              .EQU                0
                                           _PT3               .EQU                7
                                           _PRC               .EQU                5
                                           _PTX               .EQU                4
                                           _PBCL              .EQU                1
                                           _PSSCI             .EQU                0
                                           
                                           ;TR0 Bits-------------------------------------
                                           TR05               .EQU                5
                                           TR04               .EQU                4
                                           TR03               .EQU                3
                                           TR02               .EQU                2
                                           TR01               .EQU                1
                                           TR00               .EQU                0
                                           _TR05              .EQU                5
                                           _TR04              .EQU                4
                                           _TR03              .EQU                3
                                           _TR02              .EQU                2
                                           _TR01              .EQU                1
                                           _TR00              .EQU                0
                                           
                                           ;TR2 Bits-------------------------------------
                                           TR27               .EQU                7
                                           TR26               .EQU                6
                                           TR25               .EQU                5
                                           TR24               .EQU                4
                                           TR23               .EQU                3
                                           TR22               .EQU                2
                                           TR21               .EQU                1
                                           TR20               .EQU                0
                                           _TR27              .EQU                7
                                           _TR26              .EQU                6
                                           _TR25              .EQU                5
                                           _TR24              .EQU                4
                                           _TR23              .EQU                3
                                           _TR22              .EQU                2
                                           _TR21              .EQU                1
                                           _TR20              .EQU                0
                                           
                                           ;TR1 Bits-------------------------------------
                                           TR17               .EQU                7
                                           TR16               .EQU                6
                                           TR15               .EQU                5
                                           TR14               .EQU                4
                                           TR13               .EQU                3
                                           TR12               .EQU                2
                                           TR11               .EQU                1
                                           TR10               .EQU                0
                                           _TR17              .EQU                7
                                           _TR16              .EQU                6
                                           _TR15              .EQU                5
                                           _TR14              .EQU                4
                                           _TR13              .EQU                3
                                           _TR12              .EQU                2
                                           _TR11              .EQU                1
                                           _TR10              .EQU                0
                                           
                                           ;OSCSTA Bits----------------------------------
                                           OSTS               .EQU                6
                                           HTS                .EQU                5
                                           LTS                .EQU                4
                                           SCF1               .EQU                1
                                           SCF0               .EQU                0
                                           _OSTS              .EQU                6
                                           _HTS               .EQU                5
                                           _LTS               .EQU                4
                                           _SCF1              .EQU                1
                                           _SCF0              .EQU                0
                                           
                                           ;IP3 Bits-------------------------------------
                                           POSCFAIL           .EQU                5
                                           _POSCFAIL          .EQU                5
                                           
                                           ;VRECTL Bits----------------------------------
                                           VRESEL1            .EQU                7
                                           VRESEL0            .EQU                6
                                           VRECALEN           .EQU                5
                                           VREBG              .EQU                4
                                           VREOE              .EQU                3
                                           P18OE              .EQU                2
                                           VREEN              .EQU                1
                                           LPREN              .EQU                0
                                           _VRESEL1           .EQU                7
                                           _VRESEL0           .EQU                6
                                           _VRECALEN          .EQU                5
                                           _VREBG             .EQU                4
                                           _VREOE             .EQU                3
                                           _P18OE             .EQU                2
                                           _VREEN             .EQU                1
                                           _LPREN             .EQU                0
                                           
                                           ;EIE1 Bits------------------------------------
                                           ADIE               .EQU                6
                                           INT2IE             .EQU                5
                                           INT1IE             .EQU                4
                                           PWM2IE             .EQU                2
                                           T1IE               .EQU                0
                                           _ADIE              .EQU                6
                                           _INT2IE            .EQU                5
                                           _INT1IE            .EQU                4
                                           _PWM2IE            .EQU                2
                                           _T1IE              .EQU                0
                                           
                                           ;EIE2 Bits------------------------------------
                                           T3IE               .EQU                7
                                           RCIE               .EQU                5
                                           TXIE               .EQU                4
                                           BCLIE              .EQU                1
                                           SSCIIE             .EQU                0
                                           _T3IE              .EQU                7
                                           _RCIE              .EQU                5
                                           _TXIE              .EQU                4
                                           _BCLIE             .EQU                1
                                           _SSCIIE            .EQU                0
                                           
                                           ;PCTL Bits------------------------------------
                                           SLVREN             .EQU                4
                                           IPEN               .EQU                3
                                           SWDTEN             .EQU                2
                                           POR                .EQU                1
                                           LVR                .EQU                0
                                           _SLVREN            .EQU                4
                                           _IPEN              .EQU                3
                                           _SWDTEN            .EQU                2
                                           _POR               .EQU                1
                                           _LVR               .EQU                0
                                           
                                           ;OSCCTL Bits----------------------------------
                                           CLKOE              .EQU                7
                                           IRCS2              .EQU                6
                                           IRCS1              .EQU                5
                                           IRCS0              .EQU                4
                                           SCS1               .EQU                3
                                           SCS0               .EQU                2
                                           IESO               .EQU                1
                                           FSCM               .EQU                0
                                           _CLKOE             .EQU                7
                                           _IRCS2             .EQU                6
                                           _IRCS1             .EQU                5
                                           _IRCS0             .EQU                4
                                           _SCS1              .EQU                3
                                           _SCS0              .EQU                2
                                           _IESO              .EQU                1
                                           _FSCM              .EQU                0
                                           
                                           ;ANSEL Bits-----------------------------------
                                           ANS7               .EQU                7
                                           ANS6               .EQU                6
                                           ANS5               .EQU                5
                                           ANS4               .EQU                4
                                           ANS3               .EQU                3
                                           ANS2               .EQU                2
                                           ANS1               .EQU                1
                                           ANS0               .EQU                0
                                           _ANS7              .EQU                7
                                           _ANS6              .EQU                6
                                           _ANS5              .EQU                5
                                           _ANS4              .EQU                4
                                           _ANS3              .EQU                3
                                           _ANS2              .EQU                2
                                           _ANS1              .EQU                1
                                           _ANS0              .EQU                0
                                           
                                           ;PUR0 Bits------------------------------------
                                           PUR05              .EQU                5
                                           PUR04              .EQU                4
                                           PUR03              .EQU                3
                                           PUR01              .EQU                1
                                           PUR00              .EQU                0
                                           _PUR05             .EQU                5
                                           _PUR04             .EQU                4
                                           _PUR03             .EQU                3
                                           _PUR01             .EQU                1
                                           _PUR00             .EQU                0
                                           
                                           ;IOCL Bits------------------------------------
                                           IOCL5              .EQU                5
                                           IOCL4              .EQU                4
                                           IOCL3              .EQU                3
                                           IOCL2              .EQU                2
                                           IOCL1              .EQU                1
                                           IOCL0              .EQU                0
                                           _IOCL5             .EQU                5
                                           _IOCL4             .EQU                4
                                           _IOCL3             .EQU                3
                                           _IOCL2             .EQU                2
                                           _IOCL1             .EQU                1
                                           _IOCL0             .EQU                0
                                           
                                           ;ADCCTL1 Bits---------------------------------
                                           ADCALEN            .EQU                7
                                           ADCS2              .EQU                6
                                           ADCS1              .EQU                5
                                           ADCS0              .EQU                4
                                           VCFG1              .EQU                3
                                           VCFG0              .EQU                2
                                           ADCIM              .EQU                0
                                           _ADCALEN           .EQU                7
                                           _ADCS2             .EQU                6
                                           _ADCS1             .EQU                5
                                           _ADCS0             .EQU                4
                                           _VCFG1             .EQU                3
                                           _VCFG0             .EQU                2
                                           _ADCIM             .EQU                0
                                           
                                           ;P0LR Bits------------------------------------
                                           P0LR5              .EQU                5
                                           P0LR4              .EQU                4
                                           P0LR3              .EQU                3
                                           P0LR1              .EQU                1
                                           P0LR0              .EQU                0
                                           _P0LR5             .EQU                5
                                           _P0LR4             .EQU                4
                                           _P0LR3             .EQU                3
                                           _P0LR1             .EQU                1
                                           _P0LR0             .EQU                0
                                           
                                           ;P2LR Bits------------------------------------
                                           P2LR7              .EQU                7
                                           P2LR6              .EQU                6
                                           P2LR5              .EQU                5
                                           P2LR4              .EQU                4
                                           P2LR3              .EQU                3
                                           P2LR2              .EQU                2
                                           P2LR1              .EQU                1
                                           P2LR0              .EQU                0
                                           _P2LR7             .EQU                7
                                           _P2LR6             .EQU                6
                                           _P2LR5             .EQU                5
                                           _P2LR4             .EQU                4
                                           _P2LR3             .EQU                3
                                           _P2LR2             .EQU                2
                                           _P2LR1             .EQU                1
                                           _P2LR0             .EQU                0
                                           
                                           ;P1LR Bits------------------------------------
                                           P1LR7              .EQU                7
                                           P1LR6              .EQU                6
                                           P1LR5              .EQU                5
                                           P1LR4              .EQU                4
                                           P1LR3              .EQU                3
                                           P1LR2              .EQU                2
                                           P1LR1              .EQU                1
                                           P1LR0              .EQU                0
                                           _P1LR7             .EQU                7
                                           _P1LR6             .EQU                6
                                           _P1LR5             .EQU                5
                                           _P1LR4             .EQU                4
                                           _P1LR3             .EQU                3
                                           _P1LR2             .EQU                2
                                           _P1LR1             .EQU                1
                                           _P1LR0             .EQU                0
                                           
                                           ;P3LR Bits------------------------------------
                                           P3LR7              .EQU                7
                                           P3LR6              .EQU                6
                                           P3LR5              .EQU                5
                                           P3LR4              .EQU                4
                                           P3LR3              .EQU                3
                                           P3LR2              .EQU                2
                                           P3LR1              .EQU                1
                                           P3LR0              .EQU                0
                                           _P3LR7             .EQU                7
                                           _P3LR6             .EQU                6
                                           _P3LR5             .EQU                5
                                           _P3LR4             .EQU                4
                                           _P3LR3             .EQU                3
                                           _P3LR2             .EQU                2
                                           _P3LR1             .EQU                1
                                           _P3LR0             .EQU                0
                                           
                                           ;TR3 Bits-------------------------------------
                                           TR37               .EQU                7
                                           TR36               .EQU                6
                                           TR35               .EQU                5
                                           TR34               .EQU                4
                                           TR33               .EQU                3
                                           TR32               .EQU                2
                                           TR31               .EQU                1
                                           TR30               .EQU                0
                                           _TR37              .EQU                7
                                           _TR36              .EQU                6
                                           _TR35              .EQU                5
                                           _TR34              .EQU                4
                                           _TR33              .EQU                3
                                           _TR32              .EQU                2
                                           _TR31              .EQU                1
                                           _TR30              .EQU                0
                                           
                                           ;EIE3 Bits------------------------------------
                                           OSCFAILIE          .EQU                5
                                           _OSCFAILIE         .EQU                5
                                           
                                           ;EIF3 Bits------------------------------------
                                           OSCFAILIF          .EQU                5
                                           _OSCFAILIF         .EQU                5
                                           
                                           ;CTCTL0 Bits----------------------------------
                                           CTEN               .EQU                7
                                           CTSTART            .EQU                6
                                           CTCHSEL4           .EQU                4
                                           CTCHSEL3           .EQU                3
                                           CTCHSEL2           .EQU                2
                                           CTCHSEL1           .EQU                1
                                           CTCHSEL0           .EQU                0
                                           _CTEN              .EQU                7
                                           _CTSTART           .EQU                6
                                           _CTCHSEL4          .EQU                4
                                           _CTCHSEL3          .EQU                3
                                           _CTCHSEL2          .EQU                2
                                           _CTCHSEL1          .EQU                1
                                           _CTCHSEL0          .EQU                0
                                           
                                           ;ADCINTCTL Bits-------------------------------
                                           INTCTL1            .EQU                1
                                           INTCTL0            .EQU                0
                                           _INTCTL1           .EQU                1
                                           _INTCTL0           .EQU                0
                                           
                                           ;PUR1 Bits------------------------------------
                                           PUR17              .EQU                7
                                           PUR16              .EQU                6
                                           PUR15              .EQU                5
                                           PUR14              .EQU                4
                                           PUR13              .EQU                3
                                           PUR12              .EQU                2
                                           PUR11              .EQU                1
                                           PUR10              .EQU                0
                                           _PUR17             .EQU                7
                                           _PUR16             .EQU                6
                                           _PUR15             .EQU                5
                                           _PUR14             .EQU                4
                                           _PUR13             .EQU                3
                                           _PUR12             .EQU                2
                                           _PUR11             .EQU                1
                                           _PUR10             .EQU                0
                                           
                                           ;PUR2 Bits------------------------------------
                                           PUR27              .EQU                7
                                           PUR26              .EQU                6
                                           PUR25              .EQU                5
                                           PUR24              .EQU                4
                                           PUR23              .EQU                3
                                           PUR22              .EQU                2
                                           PUR21              .EQU                1
                                           PUR20              .EQU                0
                                           _PUR27             .EQU                7
                                           _PUR26             .EQU                6
                                           _PUR25             .EQU                5
                                           _PUR24             .EQU                4
                                           _PUR23             .EQU                3
                                           _PUR22             .EQU                2
                                           _PUR21             .EQU                1
                                           _PUR20             .EQU                0
                                           
                                           ;CTCTL1 Bits----------------------------------
                                           CTCLKSEL1          .EQU                7
                                           CTCLKSEL0          .EQU                6
                                           VSEL               .EQU                0
                                           _CTCLKSEL1         .EQU                7
                                           _CTCLKSEL0         .EQU                6
                                           _VSEL              .EQU                0
                                           
                                           ;INTEDGCTL Bits-------------------------------
                                           INT2SE             .EQU                7
                                           INT1SE             .EQU                6
                                           T1CLKEN            .EQU                0
                                           _INT2SE            .EQU                7
                                           _INT1SE            .EQU                6
                                           _T1CLKEN           .EQU                0
                                           
                                           ;VBIASCTL Bits--------------------------------
                                           VBIASEN            .EQU                7
                                           VBSEL              .EQU                6
                                           ISEL3              .EQU                3
                                           ISEL2              .EQU                2
                                           ISEL1              .EQU                1
                                           ISEL0              .EQU                0
                                           _VBIASEN           .EQU                7
                                           _VBSEL             .EQU                6
                                           _ISEL3             .EQU                3
                                           _ISEL2             .EQU                2
                                           _ISEL1             .EQU                1
                                           _ISEL0             .EQU                0
                                           
                                           ;VBIAS1EN Bits--------------------------------
                                           VBS17EN            .EQU                7
                                           VBS16EN            .EQU                6
                                           VBS15EN            .EQU                5
                                           VBS14EN            .EQU                4
                                           VBS13EN            .EQU                3
                                           VBS12EN            .EQU                2
                                           VBS11EN            .EQU                1
                                           VBS10EN            .EQU                0
                                           _VBS17EN           .EQU                7
                                           _VBS16EN           .EQU                6
                                           _VBS15EN           .EQU                5
                                           _VBS14EN           .EQU                4
                                           _VBS13EN           .EQU                3
                                           _VBS12EN           .EQU                2
                                           _VBS11EN           .EQU                1
                                           _VBS10EN           .EQU                0
                                           
                                           ;VBIAS2EN Bits--------------------------------
                                           VBS27EN            .EQU                7
                                           VBS26EN            .EQU                6
                                           VBS25EN            .EQU                5
                                           VBS24EN            .EQU                4
                                           VBS23EN            .EQU                3
                                           VBS22EN            .EQU                2
                                           VBS21EN            .EQU                1
                                           VBS20EN            .EQU                0
                                           _VBS27EN           .EQU                7
                                           _VBS26EN           .EQU                6
                                           _VBS25EN           .EQU                5
                                           _VBS24EN           .EQU                4
                                           _VBS23EN           .EQU                3
                                           _VBS22EN           .EQU                2
                                           _VBS21EN           .EQU                1
                                           _VBS20EN           .EQU                0
                                           
                                           ;VDAC Bits------------------------------------
                                           VDAC3              .EQU                7
                                           VDAC2              .EQU                6
                                           VDAC1              .EQU                5
                                           VDAC0              .EQU                4
                                           _VDAC3             .EQU                7
                                           _VDAC2             .EQU                6
                                           _VDAC1             .EQU                5
                                           _VDAC0             .EQU                4
                                           
                                           ;RSCTL Bits-----------------------------------
                                           SPEN               .EQU                7
                                           RX9                .EQU                6
                                           SRXEN              .EQU                5
                                           CRXEN              .EQU                4
                                           ADREN              .EQU                3
                                           FRER               .EQU                2
                                           OVFER              .EQU                1
                                           RX9D               .EQU                0
                                           _SPEN              .EQU                7
                                           _RX9               .EQU                6
                                           _SRXEN             .EQU                5
                                           _CRXEN             .EQU                4
                                           _ADREN             .EQU                3
                                           _FRER              .EQU                2
                                           _OVFER             .EQU                1
                                           _RX9D              .EQU                0
                                           
                                           ;BRCTL Bits-----------------------------------
                                           ABRDOVF            .EQU                7
                                           RCIDLF             .EQU                6
                                           SCKPS              .EQU                5
                                           BRG16              .EQU                4
                                           WUEN               .EQU                1
                                           ABRDEN             .EQU                0
                                           _ABRDOVF           .EQU                7
                                           _RCIDLF            .EQU                6
                                           _SCKPS             .EQU                5
                                           _BRG16             .EQU                4
                                           _WUEN              .EQU                1
                                           _ABRDEN            .EQU                0
                                           
                                           ;TSCTL Bits-----------------------------------
                                           CSRS               .EQU                7
                                           TX9                .EQU                6
                                           TXEN               .EQU                5
                                           SYNC               .EQU                4
                                           SENDB              .EQU                3
                                           HBRG               .EQU                2
                                           TXSRS              .EQU                1
                                           TX9D               .EQU                0
                                           _CSRS              .EQU                7
                                           _TX9               .EQU                6
                                           _TXEN              .EQU                5
                                           _SYNC              .EQU                4
                                           _SENDB             .EQU                3
                                           _HBRG              .EQU                2
                                           _TXSRS             .EQU                1
                                           _TX9D              .EQU                0
                                           
                                           ;SSCICTL0 Bits--------------------------------
                                           SSCIWCFL           .EQU                7
                                           SSCIOV             .EQU                6
                                           SSCIEN             .EQU                5
                                           SSCICKP            .EQU                4
                                           SSCIMOD3           .EQU                3
                                           SSCIMOD2           .EQU                2
                                           SSCIMOD1           .EQU                1
                                           SSCIMOD0           .EQU                0
                                           _SSCIWCFL          .EQU                7
                                           _SSCIOV            .EQU                6
                                           _SSCIEN            .EQU                5
                                           _SSCICKP           .EQU                4
                                           _SSCIMOD3          .EQU                3
                                           _SSCIMOD2          .EQU                2
                                           _SSCIMOD1          .EQU                1
                                           _SSCIMOD0          .EQU                0
                                           
                                           ;SSCICTL1 Bits--------------------------------
                                           SSCICALLEN         .EQU                7
                                           SSCIACKSTA         .EQU                6
                                           SSCIACKDAT         .EQU                5
                                           SSCIACKEN          .EQU                4
                                           SSCIRCEN           .EQU                3
                                           STOPEN             .EQU                2
                                           RESTARTEN          .EQU                1
                                           STARTEN            .EQU                0
                                           _SSCICALLEN        .EQU                7
                                           _SSCIACKSTA        .EQU                6
                                           _SSCIACKDAT        .EQU                5
                                           _SSCIACKEN         .EQU                4
                                           _SSCIRCEN          .EQU                3
                                           _STOPEN            .EQU                2
                                           _RESTARTEN         .EQU                1
                                           _STARTEN           .EQU                0
                                           
                                           ;SSCISTA Bits---------------------------------
                                           SAMPLE             .EQU                7
                                           CKEGE              .EQU                6
                                           SSCIDA             .EQU                5
                                           SSCISTOP           .EQU                4
                                           SSCISTART          .EQU                3
                                           SSCIRW             .EQU                2
                                           SSCIUA             .EQU                1
                                           SSCIBUF            .EQU                0
                                           _SAMPLE            .EQU                7
                                           _CKEGE             .EQU                6
                                           _SSCIDA            .EQU                5
                                           _SSCISTOP          .EQU                4
                                           _SSCISTART         .EQU                3
                                           _SSCIRW            .EQU                2
                                           _SSCIUA            .EQU                1
                                           _SSCIBUF           .EQU                0
                                           
                                           ;SSCIMSK Bits---------------------------------
                                           SSCIMSK7           .EQU                7
                                           SSCIMSK6           .EQU                6
                                           SSCIMSK5           .EQU                5
                                           SSCIMSK4           .EQU                4
                                           SSCIMSK3           .EQU                3
                                           SSCIMSK2           .EQU                2
                                           SSCIMSK1           .EQU                1
                                           SSCIMSK0           .EQU                0
                                           _SSCIMSK7          .EQU                7
                                           _SSCIMSK6          .EQU                6
                                           _SSCIMSK5          .EQU                5
                                           _SSCIMSK4          .EQU                4
                                           _SSCIMSK3          .EQU                3
                                           _SSCIMSK2          .EQU                2
                                           _SSCIMSK1          .EQU                1
                                           _SSCIMSK0          .EQU                0
                                           
                                           ;WDTPS Bits-----------------------------------
                                           WDTPS3             .EQU                3
                                           WDTPS2             .EQU                2
                                           WDTPS1             .EQU                1
                                           WDTPS0             .EQU                0
                                           _WDTPS3            .EQU                3
                                           _WDTPS2            .EQU                2
                                           _WDTPS1            .EQU                1
                                           _WDTPS0            .EQU                0
                                           
                                           ;MULCTL Bits----------------------------------
                                           MULEN              .EQU                1
                                           MULIF              .EQU                0
                                           _MULEN             .EQU                1
                                           _MULIF             .EQU                0
                                           
                                           ;DIVCTL Bits----------------------------------
                                           DIVOEN             .EQU                1
                                           DIVEN              .EQU                0
                                           _DIVOEN            .EQU                1
                                           _DIVEN             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDCTL Bits----------------------------------
                                           LEDEN              .EQU                7
                                           DIGEN2             .EQU                4
                                           DIGEN1             .EQU                3
                                           DIGEN0             .EQU                2
                                           PNS1               .EQU                1
                                           PNS0               .EQU                0
                                           _LEDEN             .EQU                7
                                           _DIGEN2            .EQU                4
                                           _DIGEN1            .EQU                3
                                           _DIGEN0            .EQU                2
                                           _PNS1              .EQU                1
                                           _PNS0              .EQU                0
                                           
                                           ;LEDPRE Bits----------------------------------
                                           LEDCKS13           .EQU                7
                                           LEDCKS12           .EQU                6
                                           LEDCKS11           .EQU                5
                                           LEDCKS10           .EQU                4
                                           LEDCKS03           .EQU                3
                                           LEDCKS02           .EQU                2
                                           LEDCKS01           .EQU                1
                                           LEDCKS00           .EQU                0
                                           _LEDCKS13          .EQU                7
                                           _LEDCKS12          .EQU                6
                                           _LEDCKS11          .EQU                5
                                           _LEDCKS10          .EQU                4
                                           _LEDCKS03          .EQU                3
                                           _LEDCKS02          .EQU                2
                                           _LEDCKS01          .EQU                1
                                           _LEDCKS00          .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA0 Bits--------------------------------
                                           DAT07              .EQU                7
                                           DAT06              .EQU                6
                                           DAT05              .EQU                5
                                           DAT04              .EQU                4
                                           DAT03              .EQU                3
                                           DAT02              .EQU                2
                                           DAT01              .EQU                1
                                           DAT00              .EQU                0
                                           _DAT07             .EQU                7
                                           _DAT06             .EQU                6
                                           _DAT05             .EQU                5
                                           _DAT04             .EQU                4
                                           _DAT03             .EQU                3
                                           _DAT02             .EQU                2
                                           _DAT01             .EQU                1
                                           _DAT00             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA1 Bits--------------------------------
                                           DAT17              .EQU                7
                                           DAT16              .EQU                6
                                           DAT15              .EQU                5
                                           DAT14              .EQU                4
                                           DAT13              .EQU                3
                                           DAT12              .EQU                2
                                           DAT11              .EQU                1
                                           DAT10              .EQU                0
                                           _DAT17             .EQU                7
                                           _DAT16             .EQU                6
                                           _DAT15             .EQU                5
                                           _DAT14             .EQU                4
                                           _DAT13             .EQU                3
                                           _DAT12             .EQU                2
                                           _DAT11             .EQU                1
                                           _DAT10             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA2 Bits--------------------------------
                                           DAT27              .EQU                7
                                           DAT26              .EQU                6
                                           DAT25              .EQU                5
                                           DAT24              .EQU                4
                                           DAT23              .EQU                3
                                           DAT22              .EQU                2
                                           DAT21              .EQU                1
                                           DAT20              .EQU                0
                                           _DAT27             .EQU                7
                                           _DAT26             .EQU                6
                                           _DAT25             .EQU                5
                                           _DAT24             .EQU                4
                                           _DAT23             .EQU                3
                                           _DAT22             .EQU                2
                                           _DAT21             .EQU                1
                                           _DAT20             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA3 Bits--------------------------------
                                           DAT37              .EQU                7
                                           DAT36              .EQU                6
                                           DAT35              .EQU                5
                                           DAT34              .EQU                4
                                           DAT33              .EQU                3
                                           DAT32              .EQU                2
                                           DAT31              .EQU                1
                                           DAT30              .EQU                0
                                           _DAT37             .EQU                7
                                           _DAT36             .EQU                6
                                           _DAT35             .EQU                5
                                           _DAT34             .EQU                4
                                           _DAT33             .EQU                3
                                           _DAT32             .EQU                2
                                           _DAT31             .EQU                1
                                           _DAT30             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA4 Bits--------------------------------
                                           DAT47              .EQU                7
                                           DAT46              .EQU                6
                                           DAT45              .EQU                5
                                           DAT44              .EQU                4
                                           DAT43              .EQU                3
                                           DAT42              .EQU                2
                                           DAT41              .EQU                1
                                           DAT40              .EQU                0
                                           _DAT47             .EQU                7
                                           _DAT46             .EQU                6
                                           _DAT45             .EQU                5
                                           _DAT44             .EQU                4
                                           _DAT43             .EQU                3
                                           _DAT42             .EQU                2
                                           _DAT41             .EQU                1
                                           _DAT40             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA5 Bits--------------------------------
                                           DAT57              .EQU                7
                                           DAT56              .EQU                6
                                           DAT55              .EQU                5
                                           DAT54              .EQU                4
                                           DAT53              .EQU                3
                                           DAT52              .EQU                2
                                           DAT51              .EQU                1
                                           DAT50              .EQU                0
                                           _DAT57             .EQU                7
                                           _DAT56             .EQU                6
                                           _DAT55             .EQU                5
                                           _DAT54             .EQU                4
                                           _DAT53             .EQU                3
                                           _DAT52             .EQU                2
                                           _DAT51             .EQU                1
                                           _DAT50             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA6 Bits--------------------------------
                                           DAT67              .EQU                7
                                           DAT66              .EQU                6
                                           DAT65              .EQU                5
                                           DAT64              .EQU                4
                                           DAT63              .EQU                3
                                           DAT62              .EQU                2
                                           DAT61              .EQU                1
                                           DAT60              .EQU                0
                                           _DAT67             .EQU                7
                                           _DAT66             .EQU                6
                                           _DAT65             .EQU                5
                                           _DAT64             .EQU                4
                                           _DAT63             .EQU                3
                                           _DAT62             .EQU                2
                                           _DAT61             .EQU                1
                                           _DAT60             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDDATA7 Bits--------------------------------
                                           DAT77              .EQU                7
                                           DAT76              .EQU                6
                                           DAT75              .EQU                5
                                           DAT74              .EQU                4
                                           DAT73              .EQU                3
                                           DAT72              .EQU                2
                                           DAT71              .EQU                1
                                           DAT70              .EQU                0
                                           _DAT77             .EQU                7
                                           _DAT76             .EQU                6
                                           _DAT75             .EQU                5
                                           _DAT74             .EQU                4
                                           _DAT73             .EQU                3
                                           _DAT72             .EQU                2
                                           _DAT71             .EQU                1
                                           _DAT70             .EQU                0
                                           
                                           ;LEDOMS1 Bits---------------------------------
                                           LEDOM17            .EQU                7
                                           LEDOM16            .EQU                6
                                           LEDOM15            .EQU                5
                                           LEDOM14            .EQU                4
                                           LEDOM13            .EQU                3
                                           LEDOM12            .EQU                2
                                           LEDOM11            .EQU                1
                                           LEDOM10            .EQU                0
                                           _LEDOM17           .EQU                7
                                           _LEDOM16           .EQU                6
                                           _LEDOM15           .EQU                5
                                           _LEDOM14           .EQU                4
                                           _LEDOM13           .EQU                3
                                           _LEDOM12           .EQU                2
                                           _LEDOM11           .EQU                1
                                           _LEDOM10           .EQU                0
                                           
                                           ;LEDODS0 Bits---------------------------------
                                           LEDOD07            .EQU                7
                                           LEDOD06            .EQU                6
                                           LEDOD05            .EQU                5
                                           LEDOD04            .EQU                4
                                           LEDOD03            .EQU                3
                                           LEDOD02            .EQU                2
                                           LEDOD01            .EQU                1
                                           LEDOD00            .EQU                0
                                           _LEDOD07           .EQU                7
                                           _LEDOD06           .EQU                6
                                           _LEDOD05           .EQU                5
                                           _LEDOD04           .EQU                4
                                           _LEDOD03           .EQU                3
                                           _LEDOD02           .EQU                2
                                           _LEDOD01           .EQU                1
                                           _LEDOD00           .EQU                0
                                           
                                           ;LEDOMS0 Bits---------------------------------
                                           LEDOM07            .EQU                7
                                           LEDOM06            .EQU                6
                                           LEDOM05            .EQU                5
                                           LEDOM04            .EQU                4
                                           LEDOM03            .EQU                3
                                           LEDOM02            .EQU                2
                                           LEDOM01            .EQU                1
                                           LEDOM00            .EQU                0
                                           _LEDOM07           .EQU                7
                                           _LEDOM06           .EQU                6
                                           _LEDOM05           .EQU                5
                                           _LEDOM04           .EQU                4
                                           _LEDOM03           .EQU                3
                                           _LEDOM02           .EQU                2
                                           _LEDOM01           .EQU                1
                                           _LEDOM00           .EQU                0
                                           
                                           ;LEDODS1 Bits---------------------------------
                                           LEDOD17            .EQU                7
                                           LEDOD16            .EQU                6
                                           LEDOD15            .EQU                5
                                           LEDOD14            .EQU                4
                                           LEDOD13            .EQU                3
                                           LEDOD12            .EQU                2
                                           LEDOD11            .EQU                1
                                           LEDOD10            .EQU                0
                                           _LEDOD17           .EQU                7
                                           _LEDOD16           .EQU                6
                                           _LEDOD15           .EQU                5
                                           _LEDOD14           .EQU                4
                                           _LEDOD13           .EQU                3
                                           _LEDOD12           .EQU                2
                                           _LEDOD11           .EQU                1
                                           _LEDOD10           .EQU                0
                                           
                                           ;LEDLUM Bits----------------------------------
                                           LEDBR              .EQU                7
                                           FRAMEF             .EQU                3
                                           LUM2               .EQU                2
                                           LUM1               .EQU                1
                                           LUM0               .EQU                0
                                           _LEDBR             .EQU                7
                                           _FRAMEF            .EQU                3
                                           _LUM2              .EQU                2
                                           _LUM1              .EQU                1
                                           _LUM0              .EQU                0
                                           
                                           ;T4CTL Bits-----------------------------------
                                           T4REN              .EQU                7
                                           HSPEN              .EQU                6
                                           T4CKS1             .EQU                5
                                           T4CKS0             .EQU                4
                                           LSPEN              .EQU                3
                                           T4CS1              .EQU                2
                                           T4CS0              .EQU                1
                                           T4ON               .EQU                0
                                           _T4REN             .EQU                7
                                           _HSPEN             .EQU                6
                                           _T4CKS1            .EQU                5
                                           _T4CKS0            .EQU                4
                                           _LSPEN             .EQU                3
                                           _T4CS1             .EQU                2
                                           _T4CS0             .EQU                1
                                           _T4ON              .EQU                0
                                            
                                            
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; external declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.extern	_PSW_bits
                                           	.extern	_P0_bits
                                           	.extern	_P2_bits
                                           	.extern	_P1_bits
                                           	.extern	_P3_bits
                                           	.extern	_INTCTL_bits
                                           	.extern	_EIF1_bits
                                           	.extern	_EIF2_bits
                                           	.extern	_T1CTL_bits
                                           	.extern	_PWMCTL_bits
                                           	.extern	_BANK_bits
                                           	.extern	_ADSCANCTL_bits
                                           	.extern	_ANSEH_bits
                                           	.extern	_ADCCTL0_bits
                                           	.extern	_OPTR_bits
                                           	.extern	_IP0_bits
                                           	.extern	_IP1_bits
                                           	.extern	_IP2_bits
                                           	.extern	_TR0_bits
                                           	.extern	_TR2_bits
                                           	.extern	_TR1_bits
                                           	.extern	_OSCSTA_bits
                                           	.extern	_IP3_bits
                                           	.extern	_VRECTL_bits
                                           	.extern	_EIE1_bits
                                           	.extern	_EIE2_bits
                                           	.extern	_PCTL_bits
                                           	.extern	_OSCCTL_bits
                                           	.extern	_ANSEL_bits
                                           	.extern	_PUR0_bits
                                           	.extern	_IOCL_bits
                                           	.extern	_ADCCTL1_bits
                                           	.extern	_P0LR_bits
                                           	.extern	_P2LR_bits
                                           	.extern	_P1LR_bits
                                           	.extern	_P3LR_bits
                                           	.extern	_TR3_bits
                                           	.extern	_EIE3_bits
                                           	.extern	_EIF3_bits
                                           	.extern	_CTCTL0_bits
                                           	.extern	_ADCINTCTL_bits
                                           	.extern	_PUR1_bits
                                           	.extern	_PUR2_bits
                                           	.extern	_CTCTL1_bits
                                           	.extern	_INTEDGCTL_bits
                                           	.extern	_VBIASCTL_bits
                                           	.extern	_VBIAS1EN_bits
                                           	.extern	_VBIAS2EN_bits
                                           	.extern	_VDAC_bits
                                           	.extern	_RSCTL_bits
                                           	.extern	_BRCTL_bits
                                           	.extern	_TSCTL_bits
                                           	.extern	_SSCICTL0_bits
                                           	.extern	_SSCICTL1_bits
                                           	.extern	_SSCISTA_bits
                                           	.extern	_SSCIMSK_bits
                                           	.extern	_WDTPS_bits
                                           	.extern	_MULCTL_bits
                                           	.extern	_DIVCTL_bits
                                           	.extern	_LEDCTL_bits
                                           	.extern	_LEDPRE_bits
                                           	.extern	_LEDDATA0_bits
                                           	.extern	_LEDDATA1_bits
                                           	.extern	_LEDDATA2_bits
                                           	.extern	_LEDDATA3_bits
                                           	.extern	_LEDDATA4_bits
                                           	.extern	_LEDDATA5_bits
                                           	.extern	_LEDDATA6_bits
                                           	.extern	_LEDDATA7_bits
                                           	.extern	_LEDOMS1_bits
                                           	.extern	_LEDODS0_bits
                                           	.extern	_LEDOMS0_bits
                                           	.extern	_LEDODS1_bits
                                           	.extern	_LEDLUM_bits
                                           	.extern	_T4CTL_bits
                                           	.extern	_T0
                                           	.extern	_PCL
                                           	.extern	_PSW
                                           	.extern	_P0
                                           	.extern	_P2
                                           	.extern	_P1
                                           	.extern	_P3
                                           	.extern	_PCH
                                           	.extern	_INTCTL
                                           	.extern	_EIF1
                                           	.extern	_EIF2
                                           	.extern	_T1L
                                           	.extern	_T1H
                                           	.extern	_T1CTL
                                           	.extern	_PWM1L
                                           	.extern	_PWM1H
                                           	.extern	_PWMCTL
                                           	.extern	_PP1
                                           	.extern	_BANK
                                           	.extern	_ADSCANCTL
                                           	.extern	_ANSEH
                                           	.extern	_ADCDATA0H
                                           	.extern	_ADCCTL0
                                           	.extern	_OPTR
                                           	.extern	_IP0
                                           	.extern	_IP1
                                           	.extern	_IP2
                                           	.extern	_TR0
                                           	.extern	_TR2
                                           	.extern	_TR1
                                           	.extern	_OSCSTA
                                           	.extern	_IP3
                                           	.extern	_VRECAL1
                                           	.extern	_VRECTL
                                           	.extern	_EIE1
                                           	.extern	_EIE2
                                           	.extern	_PCTL
                                           	.extern	_OSCCTL
                                           	.extern	_OSCCAL0
                                           	.extern	_ANSEL
                                           	.extern	_PP2
                                           	.extern	_PWM2L
                                           	.extern	_PWM2H
                                           	.extern	_PUR0
                                           	.extern	_IOCL
                                           	.extern	_OSCCAL1
                                           	.extern	_NVMDATAH
                                           	.extern	_NVMDATAL
                                           	.extern	_NVMADDRH
                                           	.extern	_NVMADDRL
                                           	.extern	_NVMCTL0
                                           	.extern	_NVMCTL1
                                           	.extern	_ADCDATA0L
                                           	.extern	_ADCCTL1
                                           	.extern	_P0LR
                                           	.extern	_P2LR
                                           	.extern	_P1LR
                                           	.extern	_P3LR
                                           	.extern	_TR3
                                           	.extern	_EIE3
                                           	.extern	_EIF3
                                           	.extern	_OSCCAL2
                                           	.extern	_OSCCAL3
                                           	.extern	_T3L
                                           	.extern	_ADCDATA1H
                                           	.extern	_ADCDATA1L
                                           	.extern	_CTCTL0
                                           	.extern	_ADCINTCTL
                                           	.extern	_ADCDATA2H
                                           	.extern	_ADCDATA2L
                                           	.extern	_ADCDATA3H
                                           	.extern	_T3H
                                           	.extern	_PUR1
                                           	.extern	_PUR2
                                           	.extern	_CTCTL1
                                           	.extern	_INTEDGCTL
                                           	.extern	_ADCDATA3L
                                           	.extern	_VBIASCTL
                                           	.extern	_VBIAS1EN
                                           	.extern	_VBIAS2EN
                                           	.extern	_VDAC
                                           	.extern	_RSCTL
                                           	.extern	_TXSDR
                                           	.extern	_RXSDR
                                           	.extern	_BRCTL
                                           	.extern	_TSCTL
                                           	.extern	_EUBRGL
                                           	.extern	_EUBRGH
                                           	.extern	_SSCICTL0
                                           	.extern	_SSCICTL1
                                           	.extern	_SSCISTA
                                           	.extern	_SSCIBUFR
                                           	.extern	_SSCIMSK
                                           	.extern	_WDTPS
                                           	.extern	_MULAH
                                           	.extern	_MULAL
                                           	.extern	_MULBH
                                           	.extern	_MULBL
                                           	.extern	_MULCTL
                                           	.extern	_MULRES3
                                           	.extern	_MULRES2
                                           	.extern	_MULRES1
                                           	.extern	_MULRES0
                                           	.extern	_DIVCTL
                                           	.extern	_DIVAH
                                           	.extern	_DIVAL
                                           	.extern	_DIVB
                                           	.extern	_DIVQH
                                           	.extern	_DIVQL
                                           	.extern	_DIVR
                                           	.extern	_LEDCTL
                                           	.extern	_LEDPRE
                                           	.extern	_LEDDATA0
                                           	.extern	_LEDDATA1
                                           	.extern	_LEDDATA2
                                           	.extern	_LEDDATA3
                                           	.extern	_LEDDATA4
                                           	.extern	_LEDDATA5
                                           	.extern	_LEDDATA6
                                           	.extern	_LEDDATA7
                                           	.extern	_LEDOMS1
                                           	.extern	_LEDODS0
                                           	.extern	_LEDOMS0
                                           	.extern	_LEDODS1
                                           	.extern	_VRECAL2
                                           	.extern	_VRECAL3
                                           	.extern	_LEDLUM
                                           	.extern	_T4L
                                           	.extern	_T4H
                                           	.extern	_T4REL
                                           	.extern	_T4REH
                                           	.extern	_T4CTL
                                           	.extern	_RC32KCAL
                                           	.extern	_startup
                                           	.extern	__sdcc_gsinit_startup
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global declarations
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           	.global	_Delay_ms
                                           	.global	_init_mcu
                                           	.global	_init_pwm
                                           	.global	_pwm_function
                                           	.global	_main
                                           	.global	_int_fun0
                                           	.global	_int_fun1
                                           
                                           	.global I0R1
                                           	.global I0PSW
                                           	.global I0PCH
                                           	.global I1R1
                                           	.global I1PSW
                                           	.global I1PCH
                                           	.global STK11
                                           	.global STK10
                                           	.global STK09
                                           	.global STK08
                                           	.global STK07
                                           	.global STK06
                                           	.global STK05
                                           	.global STK04
                                           	.global STK03
                                           	.global STK02
                                           	.global STK01
                                           	.global STK00
                                           
                                           sharebank .udata 0x0080
                                           I0R1		.res 1
                                           I0PSW		.res 1
                                           I0PCH		.res 1
                                           I1R1		.res 1
                                           I1PSW		.res 1
                                           I1PCH		.res 1
                                           STK11	.res 1
                                           	.type STK11, 108
                                           STK10	.res 1
                                           	.type STK10, 108
                                           STK09	.res 1
                                           	.type STK09, 108
                                           STK08	.res 1
                                           	.type STK08, 108
                                           STK07	.res 1
                                           	.type STK07, 108
                                           STK06	.res 1
                                           	.type STK06, 108
                                           STK05	.res 1
                                           	.type STK05, 108
                                           STK04	.res 1
                                           	.type STK04, 108
                                           STK03	.res 1
                                           	.type STK03, 108
                                           STK02	.res 1
                                           	.type STK02, 108
                                           STK01	.res 1
                                           	.type STK01, 108
                                           STK00	.res 1
                                           	.type STK00, 108
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; global definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; absolute symbol definitions
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; compiler-defined variables
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           UDL_main_0	.udata
                                           r0x1002	.res	1
                                           UDL_main_1	.udata
                                           r0x1001	.res	1
                                           UDL_main_2	.udata
                                           r0x1003	.res	1
                                           UDL_main_3	.udata
                                           r0x1004	.res	1
                                           UDL_main_4	.udata
                                           r0x1005	.res	1
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; initialized data
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           LDS_00000	.idata
                                           _pwm_function_direction_1_1
                                           	.db 0
                                           
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; overlayable items in internal ram 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ;	.udata_ovr
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; reset vector 
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           STARTUP	.code 0x0000
000000   0000     NOP                      	NOP
000001   e010     MOVP	0x10                	PAGESEL	init_imp
000002   c0b4     JMP	#0xb4                	JMP		init_imp
                                           
                                           	.global	init_imp
                                           INIT_IMP	.code
                                           init_imp
0010b4   e010     MOVP	0x10                	PAGESEL	_startup
0010b5   d028     CALL	#0x28               	CALL	_startup
0010b6   e010     MOVP	0x10                	PAGESEL	__sdcc_gsinit_startup
0010b7   d0ba     CALL	#0xba               	CALL	__sdcc_gsinit_startup
0010b8   e010     MOVP	0x10                	PAGESEL	_main
0010b9   c04c     JMP	#0x4c                	JMP		_main
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           ; interrupt and initialization code
                                           ;--------------------------------------------------------
                                           
                                           
                                           
                                           func._int_fun0	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = I
                                           ;***
                                           ;entry:  _int_fun0	;Function start
                                           ; 0 exit points
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : FUNCTION
                                           _int_fun0	;Function start
                                           ; 0 exit points
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : ENDFUNCTION
                                           ; R3 resprent for wsave,R4 resprent for ssave, R5 resprent for psave
                                           interrupt_service_routine_0x04
                                           _00038_DS_
                                           ;	.line	139; "../main.c"	}
                                           	IRET	
                                           
                                           
                                           
                                           func._int_fun1	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = I
                                           ;***
                                           ;entry:  _int_fun1	;Function start
                                           ; 0 exit points
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : FUNCTION
                                           _int_fun1	;Function start
                                           ; 0 exit points
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : ENDFUNCTION
                                           ; R3 resprent for wsave,R4 resprent for ssave, R5 resprent for psave
                                           interrupt_service_routine_0x14
                                           _00040_DS_
                                           ;	.line	146; "../main.c"	}
                                           	IRET	
                                           
                                           
                                           
                                           func._main	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = M
                                           ;***
                                           ;entry:  _main	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;functions called:
                                           ;   _init_mcu
                                           ;   _init_pwm
                                           ;   _Delay_ms
                                           ;   _pwm_function
                                           ;   _Delay_ms
                                           ;   _init_mcu
                                           ;   _init_pwm
                                           ;   _Delay_ms
                                           ;   _pwm_function
                                           ;   _Delay_ms
                                           ;1 compiler assigned register :
                                           ;   STK00
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : FUNCTION
                                           _main	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	122; "../main.c"	init_mcu();
00104c   e010     MOVP	0x10                	PAGESEL	_init_mcu
00104d   d096     CALL	#0x96               	CALL	_init_mcu
00104e   e010     MOVP	0x10                	PAGESEL	$
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	123; "../main.c"	init_pwm();
00104f   e010     MOVP	0x10                	PAGESEL	_init_pwm
001050   d084     CALL	#0x84               	CALL	_init_pwm
001051   e010     MOVP	0x10                	PAGESEL	$
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	124; "../main.c"	Delay_ms(10);
001052   980a     MOV	R0, #0xa             	MOV	R0,# 0x0a
001053   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	STK00
001054   5191     MOV	0x91, R0             	MOV	STK00, R0
001055   9800     MOV	R0, #0               	MOV	R0,# 0x00
001056   e010     MOVP	0x10                	PAGESEL	_Delay_ms
001057   d068     CALL	#0x68               	CALL	_Delay_ms
001058   e010     MOVP	0x10                	PAGESEL	$
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	126; "../main.c"	PWM1ON=1;
001059   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	_PWMCTL_bits
00105a   6815     SET	0x15, 0              	SET	_PWMCTL_bits, 0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	127; "../main.c"	PWM2ON=0;
                                           	BANKSEL	_PWMCTL_bits
00105b   6415     CLR	0x15, 4              	CLR	_PWMCTL_bits, 4
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : CALL
                                           _00033_DS_
                                           ;	.line	130; "../main.c"	pwm_function();
00105c   e010     MOVP	0x10                	PAGESEL	_pwm_function
00105d   d000     CALL	#0                  	CALL	_pwm_function
00105e   e010     MOVP	0x10                	PAGESEL	$
                                           ;	op : SEND
                                           ;	op : CALL
                                           ;	.line	131; "../main.c"	Delay_ms(10);
00105f   980a     MOV	R0, #0xa             	MOV	R0,# 0x0a
001060   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	STK00
001061   5191     MOV	0x91, R0             	MOV	STK00, R0
001062   9800     MOV	R0, #0               	MOV	R0,# 0x00
001063   e010     MOVP	0x10                	PAGESEL	_Delay_ms
001064   d068     CALL	#0x68               	CALL	_Delay_ms
001065   e010     MOVP	0x10                	PAGESEL	$
                                           ;	op : GOTO
001066   c05c     JMP	#0x5c                	JMP	_00033_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : ENDFUNCTION
001067   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _main
                                           
                                           
                                           
                                           func._pwm_function	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _pwm_function	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;5 compiler assigned registers:
                                           ;   r0x1001
                                           ;   r0x1002
                                           ;   r0x1003
                                           ;   r0x1004
                                           ;   r0x1005
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : FUNCTION
                                           _pwm_function	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	op : IFX
                                           ;	.line	94; "../main.c"	if(direction)
001000   9800     MOV	R0, #0               	MOV	R0,# 0x00
001001   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	_pwm_function_direction_1_1
001002   3097     ORL	R0, 0x97             	ORL	R0, _pwm_function_direction_1_1
001003   7203     JNB	0x3, 2               	JNB	PSW, 2
001004   c01f     JMP	#0x1f                	JMP	_00023_DS_
                                           ;	op : +
                                           ;	.line	96; "../main.c"	PWM1L++;						//PWM1Ôö´óÕ¼¿Õ±È
                                           	BANKSEL	_PWM1L
001005   0b13     INC	0x13                 	INC	_PWM1L
                                           ;	op : +
                                           ;	.line	97; "../main.c"	PWM2L++;						//PWM2Ôö´óÕ¼¿Õ±È
                                           	BANKSEL	_PWM2L
001006   0b33     INC	0x33                 	INC	_PWM2L
                                           ;	op : CAST
                                           ;	.line	98; "../main.c"	if(PWM1L > (PP1-1) )
                                           	BANKSEL	_PP1
001007   0e16     MOVZ	R0, 0x16            	MOVZ	R0, _PP1
                                           	BANKSEL	r0x1001
001008   5193     MOV	0x93, R0             	MOV	r0x1001, R0
                                           	BANKSEL	r0x1002
001009   0392     CLR	0x92                 	CLR	r0x1002
                                           ;	op : -
00100a   98ff     MOV	R0, #0xff            	MOV	R0,# 0xff
                                           	BANKSEL	r0x1001
00100b   2193     ADD	0x93, R0             	ADD	r0x1001, R0
00100c   7003     JNB	0x3, 0               	JNB	PSW, 0
00100d   c00f     JMP	#0xf                 	JMP	_00042_DS_
                                           	BANKSEL	r0x1002
00100e   0792     DEC	0x92                 	DEC	r0x1002
                                           ;	op : CAST
                                           _00042_DS_
                                           	BANKSEL	_PWM1L
00100f   0e13     MOVZ	R0, 0x13            	MOVZ	R0, _PWM1L
                                           	BANKSEL	r0x1003
001010   5194     MOV	0x94, R0             	MOV	r0x1003, R0
                                           ;;1	CLR	r0x1004
                                           ;	op : >
                                           	BANKSEL	r0x1002
001011   0e92     MOVZ	R0, 0x92            	MOVZ	R0, r0x1002
001012   8080     ADD	R0, #0x80            	ADD	R0,# 0x80
                                           	BANKSEL	r0x1005
001013   5196     MOV	0x96, R0             	MOV	r0x1005, R0
001014   9800     MOV	R0, #0               	MOV	R0,# 0x00
001015   8080     ADD	R0, #0x80            	ADD	R0,# 0x80
                                           	BANKSEL	r0x1005
001016   3896     SUB	R0, 0x96             	SUB	R0, r0x1005
                                           ;comparing bytes at offset 1
001017   7a03     JB	0x3, 2                	JB	PSW, 2
001018   c01b     JMP	#0x1b                	JMP	_00030_DS_
                                           	BANKSEL	r0x1003
001019   0e94     MOVZ	R0, 0x94            	MOVZ	R0, r0x1003
                                           	BANKSEL	r0x1001
00101a   3893     SUB	R0, 0x93             	SUB	R0, r0x1001
                                           _00030_DS_
00101b   7003     JNB	0x3, 0               	JNB	PSW, 0
00101c   c027     JMP	#0x27                	JMP	_00025_DS_
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	100; "../main.c"	direction=0;				//»»Ïò
                                           	BANKSEL	_pwm_function_direction_1_1
00101d   0397     CLR	0x97                 	CLR	_pwm_function_direction_1_1
                                           ;	op : GOTO
00101e   c027     JMP	#0x27                	JMP	_00025_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : -
                                           _00023_DS_
                                           ;	.line	105; "../main.c"	PWM1L--;						//PWM1¼õÐ¡Õ¼¿Õ±È
                                           	BANKSEL	_PWM1L
00101f   0713     DEC	0x13                 	DEC	_PWM1L
                                           ;	op : -
                                           ;	.line	106; "../main.c"	PWM2L--;						//PWM1¼õÐ¡Õ¼¿Õ±È
                                           	BANKSEL	_PWM2L
001020   0733     DEC	0x33                 	DEC	_PWM2L
                                           ;	op : IFX
                                           ;	.line	107; "../main.c"	if(PWM1L==0)
001021   9800     MOV	R0, #0               	MOV	R0,# 0x00
                                           	BANKSEL	_PWM1L
001022   3013     ORL	R0, 0x13             	ORL	R0, _PWM1L
001023   7a03     JB	0x3, 2                	JB	PSW, 2
001024   c027     JMP	#0x27                	JMP	_00025_DS_
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	109; "../main.c"	direction=1;				//»»Ïò
001025   9801     MOV	R0, #0x1             	MOV	R0,# 0x01
                                           	BANKSEL	_pwm_function_direction_1_1
001026   5197     MOV	0x97, R0             	MOV	_pwm_function_direction_1_1, R0
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : ENDFUNCTION
                                           _00025_DS_
001027   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _pwm_function
                                           
                                           
                                           
                                           func._init_pwm	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _init_pwm	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : FUNCTION
                                           _init_pwm	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	73; "../main.c"	T1CLKEN=1;				//T1CLKEN=1£¬T1Ê±ÖÓÑ¡ÔñÄÚ²¿¸ßÆµÕñµ´Æ÷Ê±ÖÓINTHF£»T1CLKEN=0£¬T1Ê±ÖÓÑ¡ÔñFsys/4
001084   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	_INTEDGCTL_bits
001085   6867     SET	0x67, 0              	SET	_INTEDGCTL_bits, 0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	74; "../main.c"	T1CTL = 0X01;			//T1Ô¤·ÖÆµ±È=1£¬Æô¶¯T1
001086   9801     MOV	R0, #0x1             	MOV	R0,# 0x01
                                           	BANKSEL	_T1CTL
001087   5110     MOV	0x10, R0             	MOV	_T1CTL, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	75; "../main.c"	T1L = 0;
                                           	BANKSEL	_T1L
001088   030e     CLR	0xe                  	CLR	_T1L
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	76; "../main.c"	T1H = 0;
                                           	BANKSEL	_T1H
001089   030f     CLR	0xf                  	CLR	_T1H
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	77; "../main.c"	PP1 = 0xff;				//PWM1µÄÖÜÆÚ¼Ä´æÆ÷ £¬·Ö±æÂÊÎª255£¬T=(255+1)*4*(1/4MHz)*1=256us£¬F=1/T=3.9KHz
00108a   98ff     MOV	R0, #0xff            	MOV	R0,# 0xff
                                           	BANKSEL	_PP1
00108b   5116     MOV	0x16, R0             	MOV	_PP1, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	78; "../main.c"	PP2 = 0xff;				//PWM2µÄÖÜÆÚ¼Ä´æÆ÷ £¬·Ö±æÂÊÎª255£¬T=(255+1)*4*(1/4MHz)*1=256us£¬F=1/T=3.9KHz
00108c   98ff     MOV	R0, #0xff            	MOV	R0,# 0xff
                                           	BANKSEL	_PP2
00108d   5132     MOV	0x32, R0             	MOV	_PP2, R0
                                           ;	op : RIGHT_OP
                                           ;	.line	79; "../main.c"	PWM1L = PP1/2;			//PWM1³õÊ¼»¯Õ¼¿Õ±ÈÎª50%
00108e   6003     CLR	0x3, 0               	CLR	PSW, 0
                                           	BANKSEL	_PP1
00108f   1016     RRCR	0x16                	RRCR	_PP1
                                           	BANKSEL	_PWM1L
001090   5113     MOV	0x13, R0             	MOV	_PWM1L, R0
                                           ;	op : RIGHT_OP
                                           ;	.line	80; "../main.c"	PWM2L = PP2/2;			//PWM2³õÊ¼»¯Õ¼¿Õ±ÈÎª50%
001091   6003     CLR	0x3, 0               	CLR	PSW, 0
                                           	BANKSEL	_PP2
001092   1032     RRCR	0x32                	RRCR	_PP2
                                           	BANKSEL	_PWM2L
001093   5133     MOV	0x33, R0             	MOV	_PWM2L, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	82; "../main.c"	PWMCTL = 0;				//¹Ø±ÕPWM1¡¢PWM2
                                           	BANKSEL	_PWMCTL
001094   0315     CLR	0x15                 	CLR	_PWMCTL
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : ENDFUNCTION
001095   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _init_pwm
                                           
                                           
                                           
                                           func._init_mcu	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _init_mcu	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : FUNCTION
                                           _init_mcu	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	46; "../main.c"	OSCCTL = 0x50;          //ÉèÖÃÎª4M
001096   9850     MOV	R0, #0x50            	MOV	R0,# 0x50
001097   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	_OSCCTL
001098   512f     MOV	0x2f, R0             	MOV	_OSCCTL, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	49; "../main.c"	TR0 = 0x04;				//ÉèÖÃP03¶Ë¿ÚÎªÊäÈë£¬P0ÆäËûI/O¿ÚÎªÊä³ö
001099   9804     MOV	R0, #0x4             	MOV	R0,# 0x04
                                           	BANKSEL	_TR0
00109a   5125     MOV	0x25, R0             	MOV	_TR0, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	50; "../main.c"	TR1 = 0x00;				//ÉèÖÃP1¶Ë¿ÚÎªÊä³ö
                                           	BANKSEL	_TR1
00109b   0327     CLR	0x27                 	CLR	_TR1
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	51; "../main.c"	TR2 = 0x00;				//ÉèÖÃP2¶Ë¿ÚÎªÊä³ö
                                           	BANKSEL	_TR2
00109c   0326     CLR	0x26                 	CLR	_TR2
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	52; "../main.c"	TR3 = 0x00;				//ÉèÖÃP3¶Ë¿ÚÎªÊä³ö
                                           	BANKSEL	_TR3
00109d   0349     CLR	0x49                 	CLR	_TR3
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	53; "../main.c"	P0 = 0;
                                           	BANKSEL	_P0
00109e   0305     CLR	0x5                  	CLR	_P0
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	54; "../main.c"	P1 = 0;
                                           	BANKSEL	_P1
00109f   0307     CLR	0x7                  	CLR	_P1
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	55; "../main.c"	P2 = 0;
                                           	BANKSEL	_P2
0010a0   0306     CLR	0x6                  	CLR	_P2
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	56; "../main.c"	P3 = 0;
                                           	BANKSEL	_P3
0010a1   0308     CLR	0x8                  	CLR	_P3
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	57; "../main.c"	P0LR = 0;				//P0¿ÚÊä³öµÍµçÆ½
                                           	BANKSEL	_P0LR
0010a2   0345     CLR	0x45                 	CLR	_P0LR
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	58; "../main.c"	P1LR = 0;				//P1¿ÚÊä³öµÍµçÆ½
                                           	BANKSEL	_P1LR
0010a3   0347     CLR	0x47                 	CLR	_P1LR
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	59; "../main.c"	P2LR = 0;				//P2¿ÚÊä³öµÍµçÆ½
                                           	BANKSEL	_P2LR
0010a4   0346     CLR	0x46                 	CLR	_P2LR
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	60; "../main.c"	P3LR = 0;				//P3¿ÚÊä³öµÍµçÆ½
                                           	BANKSEL	_P3LR
0010a5   0348     CLR	0x48                 	CLR	_P3LR
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : ENDFUNCTION
0010a6   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _init_mcu
                                           
                                           
                                           
                                           func._Delay_ms	.code
                                           ;***
                                           ;  PostBlock Stats: dbName = C
                                           ;***
                                           ;entry:  _Delay_ms	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;has an exit
                                           ;5 compiler assigned registers:
                                           ;   r0x1001
                                           ;   STK00
                                           ;   r0x1002
                                           ;   r0x1003
                                           ;   r0x1004
                                           ;; Starting PostCode block
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : FUNCTION
                                           _Delay_ms	;Function start
                                           ; 2 exit points
                                           ;	op : RECEIVE
                                           ;	.line	27; "../main.c"	void Delay_ms(uint ms_data)
001068   e100     MOVB	0                   	BANKSEL	r0x1001
001069   5193     MOV	0x93, R0             	MOV	r0x1001, R0
                                           	BANKSEL	STK00
00106a   0e91     MOVZ	R0, 0x91            	MOVZ	R0, STK00
                                           	BANKSEL	r0x1002
00106b   5192     MOV	0x92, R0             	MOV	r0x1002, R0
                                           ;	op : =
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00004_DS_
                                           ;	.line	30; "../main.c"	while(ms_data--)
                                           	BANKSEL	r0x1002
00106c   0e92     MOVZ	R0, 0x92            	MOVZ	R0, r0x1002
                                           	BANKSEL	r0x1003
00106d   5194     MOV	0x94, R0             	MOV	r0x1003, R0
                                           	BANKSEL	r0x1001
00106e   0e93     MOVZ	R0, 0x93            	MOVZ	R0, r0x1001
                                           	BANKSEL	r0x1004
00106f   5195     MOV	0x95, R0             	MOV	r0x1004, R0
                                           ;	op : -
001070   98ff     MOV	R0, #0xff            	MOV	R0,# 0xff
                                           	BANKSEL	r0x1002
001071   2192     ADD	0x92, R0             	ADD	r0x1002, R0
001072   7003     JNB	0x3, 0               	JNB	PSW, 0
001073   c075     JMP	#0x75                	JMP	_00043_DS_
                                           	BANKSEL	r0x1001
001074   0793     DEC	0x93                 	DEC	r0x1001
                                           ;	op : IFX
                                           _00043_DS_
                                           	BANKSEL	r0x1003
001075   0e94     MOVZ	R0, 0x94            	MOVZ	R0, r0x1003
                                           	BANKSEL	r0x1004
001076   3095     ORL	R0, 0x95             	ORL	R0, r0x1004
001077   7203     JNB	0x3, 2               	JNB	PSW, 2
001078   c083     JMP	#0x83                	JMP	_00007_DS_
                                           ;	op : =
                                           ;	.line	33; "../main.c"	while(i--);
001079   987c     MOV	R0, #0x7c            	MOV	R0,# 0x7c
                                           	BANKSEL	r0x1003
00107a   5194     MOV	0x94, R0             	MOV	r0x1003, R0
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : =
                                           _00001_DS_
                                           	BANKSEL	r0x1003
00107b   0e94     MOVZ	R0, 0x94            	MOVZ	R0, r0x1003
                                           	BANKSEL	r0x1004
00107c   5195     MOV	0x95, R0             	MOV	r0x1004, R0
                                           ;	op : -
                                           	BANKSEL	r0x1003
00107d   0794     DEC	0x94                 	DEC	r0x1003
                                           ;	op : IFX
00107e   9800     MOV	R0, #0               	MOV	R0,# 0x00
                                           	BANKSEL	r0x1004
00107f   3095     ORL	R0, 0x95             	ORL	R0, r0x1004
001080   7203     JNB	0x3, 2               	JNB	PSW, 2
001081   c06c     JMP	#0x6c                	JMP	_00004_DS_
                                           ;	op : GOTO
001082   c07b     JMP	#0x7b                	JMP	_00001_DS_
                                           ;	op : LABEL
                                           ;	op : ENDFUNCTION
                                           _00007_DS_
001083   0008     CRET                     	CRET	
                                           ; exit point of _Delay_ms
                                           
                                           
                                           ;	code size estimation:
                                           ;	  126+   64 =   190 instructions (  508 byte)
                                           
                                           
                                           	.end
                                           .config
002007   07d4     DEC	0xd4                
002008   ffff     NOPZ                    
                                           func.__sdcc_gsinit_startup
0010ba   e010     MOVP	0x10               
0010bb   d0a7     CALL	#0xa7              
0010bc   e010     MOVP	0x10               
0010bd   0008     CRET                    
                                           .code
001028   e01f     MOVP	0x1f               
001029   e100     MOVB	0                  
00102a   dfff     CALL	#0xfff             
00102b   5130     MOV	0x30, R0            
00102c   ffff     NOPZ                    
00102d   ffff     NOPZ                    
00102e   dffe     CALL	#0xffe             
00102f   5137     MOV	0x37, R0            
001030   ffff     NOPZ                    
001031   ffff     NOPZ                    
001032   dffd     CALL	#0xffd             
001033   514c     MOV	0x4c, R0            
001034   ffff     NOPZ                    
001035   ffff     NOPZ                    
001036   dffc     CALL	#0xffc             
001037   514d     MOV	0x4d, R0            
001038   ffff     NOPZ                    
001039   ffff     NOPZ                    
00103a   dffb     CALL	#0xffb             
00103b   512a     MOV	0x2a, R0            
00103c   ffff     NOPZ                    
00103d   ffff     NOPZ                    
00103e   e101     MOVB	0x1                
00103f   dffa     CALL	#0xffa             
001040   5159     MOV	0x59, R0            
001041   ffff     NOPZ                    
001042   ffff     NOPZ                    
001043   dff9     CALL	#0xff9             
001044   515a     MOV	0x5a, R0            
001045   ffff     NOPZ                    
001046   ffff     NOPZ                    
001047   dff8     CALL	#0xff8             
001048   5165     MOV	0x65, R0            
001049   ffff     NOPZ                    
00104a   ffff     NOPZ                    
00104b   0008     CRET                    
                                           .cinit
0010a7   e100     MOVB	0                  
0010a8   9880     MOV	R0, #0x80           
0010a9   9917     MOV	R1, #0x17           
0010aa   e010     MOVP	0x10               
0010ab   d0ae     CALL	#0xae              
0010ac   0397     CLR	0x97                
0010ad   0008     CRET                    
0010ae   020a     CLR	R2                  
0010af   f750     ST	[R0], R2             
0010b0   ff10     INC	R0                  
0010b1   ff59     DECJZ	R1                
0010b2   c0af     JMP	#0xaf               
0010b3   0008     CRET                    
