#### 文件所有

本文适用于KF32A156的 CRC 配置的示例例程，例程文件名：CRC_Calculation

* * *





 #### 版权说明

******************************************************************************

目前的固件只是为了给使用者提供指导，目的是向客户提供有关产品的代码信息，

与使用者的产品信息和代码无关。因此，对于因此类固件内容和（或）客户使用此

处包含的与其产品相关的编码信息而引起的任何索赔，上海芯旺微电子技术有限公

司不承担任何直接、间接或后果性损害赔偿责任

******************************************************************************



#### 使用说明

* 本例展示了如何对 CRC 进行初始化和配置使用，并通 KF32A156 MINI 开发板板载
的串口0进行输出打印CRC的校验数据
* 默认串口0为115200波特率，上电后打印 默认数据的校验
* 用户可以更改传入的数据和长度来得到更新的数据

