#### 文件所有

本文适用于KF32A156的 独立看门狗使用的示例例程，例程文件名：IWDG

* * *


#### 版权说明

目前的固件只是为了给使用者提供指导，目的是向客户提供有关产品的代码信息，

与使用者的产品信息和代码无关。因此，对于因此类固件内容和（或）客户使用此

处包含的与其产品相关的编码信息而引起的任何索赔，上海芯旺微电子技术有限公

司不承担任何直接、间接或后果性损害赔偿责任

* * *


#### 使用说明

* 本例展示了如何使用IWDG来复位mcu的功能

* 在User_IWDG.c文件中配置看门狗喂狗周期为1秒，使能独立看门狗

* 在主函数里面设置一个按键，当按键按下是，200ms喂一次狗，并做LED闪烁一次

* 上电后如果未按下按键，mcu则会1秒复位一次，可以看到LED每秒快速闪烁一次，按下按键则不会复位，并且每200ms闪烁一次

* * *

