#### 文件所有
本文适用于KF32A156的 OSC 及信号输出配置的示例例程，例程文件名：OSC_OUT
* * *


#### 版权说明
目前的固件只是为了给使用者提供指导，目的是向客户提供有关产品的代码信息，
与使用者的产品信息和代码无关。因此，对于因此类固件内容和（或）客户使用此
处包含的与其产品相关的编码信息而引起的任何索赔，上海芯旺微电子技术有限公
司不承担任何直接、间接或后果性损害赔偿责任
* * *

#### 使用说明
* 本例展示了如何配置相应的时钟源，并将其从带有输出功能的引脚进行输出观察。
本例使用了KF32A156 MINI开发板的外部低速晶振及外部高频晶振，并默认将其开启。
通过时钟输出引脚PE13进行16分频后输出。
* 用户可以调整宏 CLK_OUT_TYPE 选择不同的时钟源输出
* 用户可以更改输出分频更方便观察，若分频后的输出时钟频率较高（>8M）需要将
IO设置为高速模式
* * *