#### 文件所有

本文适用于KF32A156的 EXTI 配置的示例例程，例程文件名：GPIO_EXTI

* * *





#### 版权说明

目前的固件只是为了给使用者提供指导，目的是向客户提供有关产品的代码信息，

与使用者的产品信息和代码无关。因此，对于因此类固件内容和（或）客户使用此

处包含的与其产品相关的编码信息而引起的任何索赔，上海芯旺微电子技术有限公

司不承担任何直接、间接或后果性损害赔偿责任

* * *



#### 使用说明

* 本例展示了如何配置外部中断，使用KF32A156 MINI开发板的用户按键PD7

（EXTI7）作为外部中断触发源，当按下按键，PD7上将产生下降沿，释放后产生下

降沿，当EXTI7上升沿或下降沿有效时，翻转LED2（PH3）。

* 在主循环中每隔500ms翻转一次LED1（PD12）作为主函数的运行状态指示
* * *
