#### 文件所有
本文适用于KF32A156的 SLEEP 配置的示例例程，例程文件名：PM_Normal_SleepMode
* * *


#### 版权说明
目前的固件只是为了给使用者提供指导，目的是向客户提供有关产品的代码信息，
与使用者的产品信息和代码无关。因此，对于因此类固件内容和（或）客户使用此
处包含的与其产品相关的编码信息而引起的任何索赔，上海芯旺微电子技术有限公
司不承担任何直接、间接或后果性损害赔偿责任
* * *

#### 使用说明
* 本例展示了如何配置SLEEP的休眠模式，上电后，指示灯会在主程序中闪烁10次，
并自动进入休眠模式
* 使用KF32A156 MINI开发板的用户按键PD7，当按下按键，触发外部中断，MCU从休眠中唤醒
* 唤醒后继续执行代码，经过10次LED闪烁后,再次进入休眠
* * *