#### 文件所有

本文适用于KF32A156的 STOP1 配置的示例例程，例程文件名：PM_Stop1_SleepMode

* * *





#### 版权说明

目前的固件只是为了给使用者提供指导，目的是向客户提供有关产品的代码信息，

与使用者的产品信息和代码无关。因此，对于因此类固件内容和（或）客户使用此

处包含的与其产品相关的编码信息而引起的任何索赔，上海芯旺微电子技术有限公

司不承担任何直接、间接或后果性损害赔偿责任

* * *



#### 使用说明

* 本例展示了如何配置STOP1的休眠模式，并使用Timer0、WKUP2、RTC进行唤醒

* 上电后LED1闪烁10次代表代码开始运行

* 使用KF32A156 MINI开发板的用户按键PD7，当按下按键，进入STOP1模式

* 如果经过Timer0设置的定时时间，唤醒后可再次观察到上电的LED1闪烁状态，代表唤醒成功

* 如果通过WKUP2引脚唤醒，唤醒后LED2保持常亮，并可再次观察到上电的LED1闪烁状态

* 再次按下用户按键可再次进入休眠

* * *

