#### 文件所有

本文适用于KF32A156的窗口看门狗使用的示例例程，例程文件名：WWDG

* * *


#### 版权说明

目前的固件只是为了给使用者提供指导，目的是向客户提供有关产品的代码信息，

与使用者的产品信息和代码无关。因此，对于因此类固件内容和（或）客户使用此

处包含的与其产品相关的编码信息而引起的任何索赔，上海芯旺微电子技术有限公

司不承担任何直接、间接或后果性损害赔偿责任

* * *


#### 使用说明

* 本例展示了如何使用WWDG来复位mcu的功能

* 在User_WWDG.c文件中配置看门狗,窗口看门狗的时钟源为内部32KHZ晶振 设置预分频1：64，频率为500HZ,WWDT_Enable_INT是否使能窗口看门狗的中断宏定义，1为使能，0为禁止

* 在使能窗口看门狗的中断2ms计数一次到40H进中断，即128ms进一次中断，需要在中断里喂狗。

* 没有使能窗口看门狗的中断时，在设定WT<6:0>的窗口值WWDT_Threshold后，在窗口看门狗计数值 0~WWDT_Threshold范围内喂狗以及大于41H时喂狗系统都会复位。

* * *

