#### 文件所有
本文适用于KF32A156的 ECCP PWM独立输出模式和互补输出模式配置的示例例程，例程文件名：ECCPx_PWM_Independent_Complementary_Mode
* * *


#### 版权说明
目前的固件只是为了给使用者提供指导，目的是向客户提供有关产品的代码信息，
与使用者的产品信息和代码无关。因此，对于因此类固件内容和（或）客户使用此
处包含的与其产品相关的编码信息而引起的任何索赔，上海芯旺微电子技术有限公
司不承担任何直接、间接或后果性损害赔偿责任
* * *

#### 使用说明
* 本例展示了如何配置ECCP的PWM独立输出和互补输出（死区延时）
* ECCP5CH1独立输出模式，禁止自动关断，CH1L强制为高电平输出，CH1H输出信号占空比为12.5%
* ECCP5CH2互补输出模式，使能自动关断，关闭后CH2L输出低电平，CH2H输出高电平，CH2H/L配置为PWM输出引脚且高电平有效，配置死区时间，占空比是25%
* * *