#### 文件所有

本文适用于KF32A156的通用定时计数器的定时功能的示例例程，例程文件名：Time_Advance_timing_mode

* * *


#### 版权说明

目前的固件只是为了给使用者提供指导，目的是向客户提供有关产品的代码信息，

与使用者的产品信息和代码无关。因此，对于因此类固件内容和（或）客户使用此

处包含的与其产品相关的编码信息而引起的任何索赔，上海芯旺微电子技术有限公

司不承担任何直接、间接或后果性损害赔偿责任

* * *


#### 使用说明

* 本例展示了如何使用通用定时计数器来做定时器

* 在User_T6.c文件中配置timer 6，配置溢出中断周期为10ms

* 上电后进十次中断使LED翻转一次，会看到LED灯以200ms的周期闪烁
* * *

