#### 文件所有

本文适用于KF32A156的 CAN 接收中断的示例例程，例程文件名：KF32A156_ CAN_ RECEIVE_INTERRUPT

* * *


#### 版权说明

目前的固件只是为了给使用者提供指导，目的是向客户提供有关产品的代码信息，

与使用者的产品信息和代码无关。因此，对于因此类固件内容和（或）客户使用此

处包含的与其产品相关的编码信息而引起的任何索赔，上海芯旺微电子技术有限公

司不承担任何直接、间接或后果性损害赔偿责任

* * *


#### 使用说明

* 本例展示了如何配置CAN的中断接收，使用CAN4/LED1/LED2/LED3/LED4进行配合演示

* 在Can.h文件中配置CAN的波特率，默认为500KBps

* 上电后LED1/LED2/LED3/LED4每间隔250ms同时进行翻转得到闪烁效果，该效果代表代码开始运行

* 开发板在收到总线报文之后会将接收到的总线报文发送出来，通过CANOE等设备即可观测

* * *

