#### 文件所有

本文适用于KF32A156的 ADC 触发DMA的示例例程，例程文件名：ADC_continuous_DMA_mode

* * *


#### 版权说明

目前的固件只是为了给使用者提供指导，目的是向客户提供有关产品的代码信息，

与使用者的产品信息和代码无关。因此，对于因此类固件内容和（或）客户使用此

处包含的与其产品相关的编码信息而引起的任何索赔，上海芯旺微电子技术有限公

司不承担任何直接、间接或后果性损害赔偿责任

* * *


#### 使用说明

* 本例展示了如何使用ADC连续转换并触发MDA来传输ADC采样数据

* 在User_ADC.c文件中配置ADC和DMA的工作模式，使能adc连续转换模式

* 在Usart.c文件中配置串口波特率，默认为115200

* 上电后连接到上位机，从上位机串口工具看到adc采样数据

* * *

