#### 文件所有

本文适用于KF32A156的 GPIO 配置的示例例程，例程文件名：GPIO_InputOutput

* * *





 #### 版权说明

******************************************************************************

目前的固件只是为了给使用者提供指导，目的是向客户提供有关产品的代码信息，

与使用者的产品信息和代码无关。因此，对于因此类固件内容和（或）客户使用此

处包含的与其产品相关的编码信息而引起的任何索赔，上海芯旺微电子技术有限公

司不承担任何直接、间接或后果性损害赔偿责任

******************************************************************************



#### 使用说明

* 本例展示了如何对 GPIO 进行初始化和配置使用

* 在主循环中每隔500ms翻转一次LED1（PD12）作为主函数的运行状态指示

* 在主循环中每隔50ms扫描一次按键（PD7），若是有效信号（低电平），则点亮LED2
，否则将其熄灭 

