#### 文件所有

本文适用于KF32A156的 LIN的主机模式 的示例例程，例程文件名：LinMaster

* * *





#### 版权说明

目前的固件只是为了给使用者提供指导，目的是向客户提供有关产品的代码信息，

与使用者的产品信息和代码无关。因此，对于因此类固件内容和（或）客户使用此

处包含的与其产品相关的编码信息而引起的任何索赔，上海芯旺微电子技术有限公

司不承担任何直接、间接或后果性损害赔偿责任

* * *



#### 使用说明
* 本例展示了如何配置 LIN 主机模式，默认配置为LIN2.0标准的主机模式，波特率
为9600bps，开启接收中断
* 每隔50ms发送连续一条报文数据，共两种类型分别是 "1~8" 和 "8~1" ，可通过使
用 KF32A156 MINI 开发板的 LIN5收发器接口接入从设备来观察主机输出的数据
* 在主循环中每隔100ms翻转一次代表程序正常运行
* * *

