#### 文件所有
本文适用于KF32A156的 BKP数据区操作 的示例例程，例程文件名：BKP_DATA
* * *


#### 版权说明
目前的固件只是为了给使用者提供指导，目的是向客户提供有关产品的代码信息，
与使用者的产品信息和代码无关。因此，对于因此类固件内容和（或）客户使用此
处包含的与其产品相关的编码信息而引起的任何索赔，上海芯旺微电子技术有限公
司不承担任何直接、间接或后果性损害赔偿责任
* * *

#### 使用说明
* 本例以BKP的数据区0展示了如何对备份域的数据进行读写操作，并演示了备份域
数据不随软件复位的特性，需要注意备份域的读写受到保护，开启后才可操作

* 开启备份域使能，读取当前 BKP_DATA0 的数据的值，若未超过40则进行自+

* 闪烁LED1，开启和关闭的时间是 BKP_DATA0 数值 * 5ms，然后执行软件复位指令

* 由于 BKP_DATA0 一直在自增，延时时间逐渐增加，可以看到LED1的闪烁的频率越来
越慢，然后循环到开始状态

* * *