V1.0.0 20181015
	
V1.0.1 20211027
	修正Bootloader_Config样例下startup-id.asm中断跳转“JMP   c_interrupt0_do”之前添加“PAGESEL		c_interrupt0_do”,即中断中CALL JMP指令之前必须重设当前或目标所在的同步PC值，这里使用汇编伪指令PAGESEL
	注:该样例仅适合<=16K word 容量的型号，若对应32K word容量型号，如KF8A200GQV，请参考“KF8_32K容量汇编嵌汇编应用说明V0.pdf”下的中断保护与函数调用编程用法。

V1.1.0 20230807
	更新“IDE通用	bootloader开发设计方案”，包括解决中断函数条件仲裁JMP到目标，附加PCH值的适配；协调stk.asm，即boot与app不做ram空间区分下，中断保护资源需要全局化；附加32K容量型号开发样例；库文件不局限于o文件，可以使用kf8lib输出标准库格式。

V1.1.1 20240926
	PCH值的适配的A200样例下，修正startup-id.asm的高级中断进程下，约172行执行JMP c_interrupt0_do_exit_flag之需添加PAGESEL $
	
	

